{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":13,"sheets":["FDK&SBS","Wegleitung","Version Historie","Def Version","Aufgaben","AWF","Bemerkungen","SBS_Kopie","#Materialsammlung","SBS","SBS-Anlagearten","SBS-Farbe_Wegleitung","FDK&SBS (2)"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":7,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"FDK&SBS","index":0,"n_rows":314,"n_cols":44,"rows_kept":314,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Version","1.2.8","(Siehe Version Historie)"]
["[Projektname]"]
["Auswahl Attribute","x",null,null,null,null,null,"x","x","x",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,"X","x","x","(x) automatisch"]
["AWF"]
[{"$f":"CONCATENATE(AWF!A1, \" \",  AWF!D1)","v":"StZH-AWF-000 Allgemeines"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x"]
[{"$f":"CONCATENATE(AWF!A2, \" \",  AWF!D2)","v":"StZH-AWF-010 Bestandserfassung und -modellierung"},"x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[{"$f":"CONCATENATE(AWF!A3, \" \",  AWF!D3)","v":"StZH-AWF-020 Bedarfsplanung"},null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x"]
[{"$f":"CONCATENATE(AWF!A4, \" \",  AWF!D4)","v":"StZH-AWF-030 Koordination Gesamtmodell der Fachgewerke"},null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x"]
[{"$f":"CONCATENATE(AWF!A5, \" \",  AWF!D5)","v":"StZH-AWF-040 Visualisierungen"},"x",null,"x","x","x","x","x","x",null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x"]
[{"$f":"CONCATENATE(AWF!A6, \" \",  AWF!D6)","v":"StZH-AWF-050 2D-Planableitungen aus dem Modell"},null,null,"x","x","x","x","x",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x"]
[{"$f":"CONCATENATE(AWF!A7, \" \",  AWF!D7)","v":"StZH-AWF-060 Mengen und Kostenermittlung"},null,null,"x","x","x","x","x",null,null,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x","x"]
[{"$f":"CONCATENATE(AWF!A8, \" \",  AWF!D8)","v":"StZH-AWF-070 Zirkuläres und umweltgerechtes Bauen"},null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,"x",null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,null,"x","x","x"]
[{"$f":"CONCATENATE(AWF!A9, \" \",  AWF!D9)","v":"StZH-AWF-080 Genehmigungsprozess"},null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x"]
[{"$f":"CONCATENATE(AWF!A10, \" \",  AWF!D10)","v":"StZH-AWF-090 Modellbasierte Ausschreibung von Bauleistungen"},null,null,null,null,null,null,"x","x",null,null,"x","x",null,"x","x",null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x"]
[{"$f":"CONCATENATE(AWF!A11, \" \",  AWF!D11)","v":"StZH-AWF-100 Modellbasierte Ausführung"},null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x"]
[{"$f":"CONCATENATE(AWF!A12, \" \",  AWF!D12)","v":"StZH-AWF-110 Terminplanung, Bauablauf- und Baufortschrittsüberw. der Ausführung"},null,null,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x"]
[{"$f":"CONCATENATE(AWF!A13, \" \",  AWF!D13)","v":"StZH-AWF-120 Änderungs- und Nachtragsmanagement"},null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x"]
[{"$f":"CONCATENATE(AWF!A14, \" \",  AWF!D14)","v":"StZH-AWF-130 Abrechnung von Bauleistungen"},null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x"]
[{"$f":"CONCATENATE(AWF!A15, \" \",  AWF!D15)","v":"StZH-AWF-140 Aufgaben-, Pendenzen- und Mängelmanagement der Ausführung"},null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x"]
[{"$f":"CONCATENATE(AWF!A16, \" \",  AWF!D16)","v":"StZH-AWF-150 Bauwerksdokumentation"},null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x"]
[{"$f":"CONCATENATE(AWF!A17, \" \",  AWF!D17)","v":"StZH-AWF-160 Übernahme für Betrieb und Erhaltung"},null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,null,null,"x","x",null,"x","x","x","x",null,"x","x","x"]
[{"$f":"CONCATENATE(AWF!A18, \" \",  AWF!D18)","v":"StZH-AWF-170 Life-Cycle Management"},null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x"]
["SIA-Phasen fuer LOIN",32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,51,51,51,51,51,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32,32]
["StZH-Pset","StZH-ID",null,"StZH-SBS",null,null,null,"StZH-FDK",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Zu definieren",null,"StZH-Info",null,"StZH-Quelle-Daten",null,null,null,null,null,"StZH-QS-Annahmen",null,null,null,null,"StZH-GIS"]
["GIS-Relevant",null,null,null,null,null,"GIS",null,"GIS","GIS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"GIS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"GIS","GIS","GIS","GIS","GIS","GIS"]
["Teil der Informationsatzes","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X",null,"X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X"]
["Bemerkungen/ Hiweise Attribute",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CO2 in Gramm aus\nExterner DB",null,null,null,"TT.MM.JJJJ",null,null,null,null,"Information bereits im IFC",null,null,null,null,"TT.MM.JJJJ"]
["Informationslieferant","StZH","StZH","StZH","StZH","StZH","StZH","StZH","StZH","StZH-Default","StZH","StZH","StZH","StZH","StZH","StZH","StZH","StZH","tbd","AN","AN","AN","AN","StZH","StZH","StZH","StZH","AN","AN","AN","AN","AN","AN","AG / AN","AG / AN","AG / AN","AG / AN","AG / AN","AG / AN","AG / AN","AG / AN","AG / AN","AG / AN","AG / AN"]
["Format","Enum: XX","String","String","String","String","String","String","String","String","Bollean","String","Integer","String","String","String","String","String","Integer","String","String","String","Date","String","String","String","String","String","String","String","String","String","Date","String","String","String","String","String","String","String","String","String","String","Integer"]
["Attribute","StZH-ID","ID-Objekttyp","Fachbereich","Objektgruppe","Untergruppe","Objekttyp","FDK-ID","Bezeichnung","DA-Eigentuemer","Kombielement","Normalien","TAZ-Nr","Zyklus","eBKP","Einheit","Material","Materialsorte","CO2","Unternehmer","Garant","Hersteller","Einbaudatum","Belastungsart","Version","Bemerkungen","Hinweise","Modellersteller","Datenquelle","Rohdatentyp","Rohdatenfile","Rohdaten-URL","Erfassungsdatum","Datenqualitaet","Annahme-Grund","Annahme-Beschreibung","Annahme-Quelle","Annahme-Modellierer","Lagebestimmung","Hoehenbestimmung","Funktionsgruppen","ObjectTypID","FremdschluesselTechnischerPlatz","FremdschluesselGIS"]
[null,"STR-40702",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_407"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Hochbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Pfosten"},"AAP-101","Traverse alt zur Entsorgung","TAZ","True","N/A","N/A","Recycle","S06.02","St","Metall",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd",{"$f":"$B$1","v":"1.2.8"},"tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40702",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_407"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Hochbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Pfosten"},"AAP-001","Absperrpfosten \"Millenium\" Feuerverzink einbetoniert","TAZ","True","TED-19.02",5000781,"Reuse","S06.02","St","Metall",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd",{"$f":"$B$1","v":"1.2.8"},"tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40702",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_407"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Hochbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Pfosten"},"AAP-002","Absperrpfosten \"Millenium\" Anthrazit einbetoniert","TAZ","True","TED-19.02",5000784,"Reuse","S06.02","St","Metall",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40702",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_407"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Hochbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Pfosten"},"AAP-003","Absperrpfosten \"Millenium\" Feuerverzink verschraubt","TAZ","True","TED-19.02",5008313,"Reuse","S06.02","St","Metall",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40702",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_407"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Hochbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Pfosten"},"AAP-004","Absperrpfosten \"Millenium\" Anthrazit verschraubt","TAZ","True","TED-19.02",5008312,"Reuse","S06.02","St","Metall",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40702",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_407"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Hochbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Pfosten"},"AAP-005","Absperrpfosten \"Millenium\" Feuerverzink Flex verschraubt","TAZ","True","TED-19.02",5010769,"Reuse","S06.02","St","Metall",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40702",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_407"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Hochbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Pfosten"},"AAP-006","Absperrpfosten \"Millenium\" Anthrazit Flex verschraubt","TAZ","True","TED-19.02",5011766,"Reuse","S06.02","St","Metall",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40702",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_407"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Hochbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Pfosten"},"AAP-007","Absperrpfosten \"Millenium\" Feuerverzink Pfosten abschliessbar, Safos","TAZ","True","TED-19.02",5008995,"Reuse","S06.02","St","Metall",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40702",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_407"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Hochbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Pfosten"},"AAP-008","Absperrpfosten \"Millenium\" Anthrazit Pfosten abschliessbar, Safos","TAZ","True","TED-19.02",5008996,"Reuse","S06.02","St","Metall",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40702",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_407"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Hochbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Pfosten"},"AAP-009","Absperrpfosten \"Millenium\" Feuerverzink Anfangs- / Endpfosten verschraubt","TAZ","True","TED-19.02",5013033,"Reuse","S06.02","St","Metall",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40702",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_407"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Hochbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Pfosten"},"AAP-010","Absperrpfosten \"Millenium\" Anthrazit Anfangs- / Endpfosten verschraubt","TAZ","True","TED-19.02",5010776,"Reuse","S06.02","St","Metall",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40702",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_407"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Hochbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Pfosten"},"AAP-011","Absperrpfosten \"Millenium\" Feuerverzink Anfangs- / Endpfosten einbetoniert","TAZ","True","TED-19.02",5011769,"Reuse","S06.02","St","Metall",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40702",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_407"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Hochbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Pfosten"},"AAP-012","Absperrpfosten \"Millenium\" Anthrazit Anfangs- / Endpfosten einbetoniert","TAZ","True","TED-19.02",5010709,"Reuse","S06.02","St","Metall",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40702",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_407"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Hochbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Pfosten"},"AAP-013","Absperrpfosten \"Millenium\" Feuerverzink Mittelpfosten einbetoniert","TAZ","True","TED-19.02",5011771,"Reuse","S06.02","St","Metall",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40702",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_407"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Hochbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Pfosten"},"AAP-014","Absperrpfosten \"Millenium\" Anthrazit Mittelpfosten einbetoniert","TAZ","True","TED-19.02",5010710,"Reuse","S06.02","St","Metall",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40702",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_407"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Hochbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Pfosten"},"AAP-015","Absperrpfosten \"Millenium\" Feuerverzink Mittelpfosten verschraubt","TAZ","True","TED-19.02",5013032,"Reuse","S06.02","St","Metall",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40702",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_407"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Hochbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Pfosten"},"AAP-016","Absperrpfosten \"Millenium\" Anthrazit Mittelpfosten verschraubt","TAZ","True","TED-19.02",5008950,"Reuse","S06.02","St","Metall",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40702",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_407"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Hochbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Pfosten"},"AAP-017","Absperrpfosten \"Millenium\" Chromstahltraverse ","TAZ","True","TED-19.02",5010711,"Reuse","S06.02","St","Metall",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40702",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_407"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Hochbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Pfosten"},"AAP-018","Erdstueck, Absperrpfosten \"Millenium\" verschraubt","TAZ","False","TED-19.02",5007783,"Recycle","S06.02","St","Metall","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40702",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_407"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Hochbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Pfosten"},"AAP-019","Erdstueck, Absperrpfosten \"Millenium\" Flex verschraubt","TAZ","False","TED-19.02",5010777,"Recycle","S06.02","St","Metall","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40702",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_407"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Hochbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Pfosten"},"AAP-020","Ruhehuelse, Absperrpfosten \"Millenium\" Pfosten abschliessbar, Safos","TAZ","False","TED-19.02",5000786,"Recycle","S06.02","St","Metall","Chromstahl","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40702",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_407"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Hochbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Pfosten"},"AAP-021","Absperrpfosten \"Millenium\" Feuerverzink Flex verschraubt mit weissem Scotch-Band","TAZ","True","TED-19.02",5010770,"Reuse","S06.02","St","Metall",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40702",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_407"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Hochbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Pfosten"},"AAP-022","Absperrpfosten \"Millenium\" Anthrazit Flex verschraubt mit weissem Scotch-Band","TAZ","True","TED-19.02",5011767,"Reuse","S06.02","St","Metall",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40702",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_407"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Hochbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Pfosten"},"AAP-023","Absperrpfosten \"Millenium\" Feuerverzink verschraubt mit weissem Scotch-Band","TAZ","True","TED-19.02",5008314,"Reuse","S06.02","St","Metall",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40702",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_407"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Hochbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Pfosten"},"AAP-024","Absperrpfosten \"Millenium\" Anthrazit verschraubt mit weissem Scotch-Band","TAZ","True","TED-19.02",5008315,"Reuse","S06.02","St","Metall",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40702",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_407"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Hochbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Pfosten"},"AAP-025","Absperrpfosten \"Millenium\" Feuerverzink einbetoniert mit weissem Scotch-Band","TAZ","True","TED-19.02",5004351,"Reuse","S06.02","St","Metall",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40702",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_407"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Hochbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Pfosten"},"AAP-026","Absperrpfosten \"Millenium\" Anthrazit einbetoniert mit weissem Scotch-Band","TAZ","True","TED-19.02",5000785,"Reuse","S06.02","St","Metall",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40702",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_407"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Hochbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Pfosten"},"AAP-102","Pfosten alt zur Entsorgung","TAZ","True","N/A","N/A","Recycle","S06.02","St","Metall",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40702",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_407"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Hochbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Pfosten"},"AAP-401","Einzelfundament Pfosten","tbd","False","SN EN 206","N/A","Recycle","S06.02","m3","Beton","Recyclingbeton RC-C, C 20/25, Cl 0.2","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auswahl von DA-Eigentuemer, eBKP, Material, SBS ist notwendig fuer eine eindeutige Zuweisung",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40701",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_388"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Entsorgungsausrüstung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Kehrichtbehaelter"},"AAU-001","Papierkorb Zuerikuebel","ERZ","True","TED-18.22","5013055","Reuse","T02.03","St","Metall","Edelstahl","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40701",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_388"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Entsorgungsausrüstung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Kehrichtbehaelter"},"AAU-002","Papierkorb Zuerikuebel mit Hundekotbeutel","ERZ","True","TED-18.22","5013056","Reuse","T02.03","St","Metall","Edelstahl","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40701",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_388"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Entsorgungsausrüstung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Kehrichtbehaelter"},"AAU-003","Recycling Sammelbehaelter","ERZ","True","N/A","N/A","Reuse","T02.03","St","tbd","N/A","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40701",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_388"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Entsorgungsausrüstung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Kehrichtbehaelter"},"AAU-004","Unterflurcontainer","ERZ","True","N/A","N/A","Reuse","T02.03","St","tbd","N/A","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40701",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_388"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Entsorgungsausrüstung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Kehrichtbehaelter"},"AAU-005","Papierkorb Hai Standard","ERZ","True","TED-18.21","N/A","Reuse","T02.03","St","Metall","Edelstahl","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40701",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_388"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Entsorgungsausrüstung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Kehrichtbehaelter"},"AAU-006","Papierkorb Hai mit Aschenbecher","ERZ","True","TED-18.21","N/A","Reuse","T02.03","St","Metall","Edelstahl","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40701",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_388"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Entsorgungsausrüstung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Kehrichtbehaelter"},"AAU-007","Papierkorb Hai mit Aschenbecher und Hundekotbeute","ERZ","True","TED-18.21","N/A","Reuse","T02.03","St","Metall","Edelstahl","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40701",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_388"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Entsorgungsausrüstung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Kehrichtbehaelter"},"AAU-008","Papierkorb Hai mit Hundekotbeute","ERZ","True","TED-18.21","N/A","Reuse","T02.03","St","Metall","Edelstahl","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"MOV-20701",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_TC_66"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Haltestellenausrüstung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Ticket Automat"},"AGE-002","Billetautomat VBZ","VBZ","True","N/A","N/A","Reuse","T02.05","St","tbd","N/A","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40704",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_392"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Ausstattungsgegenstand"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Sitzbank"},"AGE-001","Sitzbank","TAZ","True","N/A","N/A","Reuse","T02.05","St","tbd","N/A","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","TED-19.15","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40102",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_023"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Konstruktion"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Fundament"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Einzel_Streifenfundament"},"AGE-003","Einzelfundament Sitzbank","tbd","False","SN EN 206","N/A","Recycle","T02.05","m3","Beton","Recyclingbeton RC-C, C 20/25, Cl 0.2","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auswahl von DA-Eigentuemer, eBKP, Material, SBS ist notwendig fuer eine eindeutige Zuweisung",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40703",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_347"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kleinbauteile"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Fahrradstaender"},"AKB-001","Veloagraffe_einbetoniert","TAZ","True","TED-19.12","5000465","Recycle","T02.02","St","Metall","Stahl feuerverzinkt","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40703",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_347"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kleinbauteile"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Fahrradstaender"},"AKB-002","Veloagraffe_verschraubt","TAZ","True","TED-19.12","5012989","Reuse","T02.02","St","Metall","Stahl feuerverzinkt","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40703",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_347"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kleinbauteile"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Fahrradstaender"},"AKB-003","Veloagraffe_Erdstueck","TAZ","True","TED-19.12","5007783","Recycle","T02.02","St","Metall","Stahl feuerverzinkt","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40703",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_347"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kleinbauteile"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Fahrradstaender"},"AKB-004","STR-40701","TAZ","True","TED-19.13","5007784","Reuse","T02.02","St","Metall","Stahl feuerverzinkt","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40703",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_347"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kleinbauteile"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Fahrradstaender"},"AKB-005","Velopfosten_Millenium_verschraubt_Antranzit","TAZ","True","TED-19.13","5007782","Reuse","T02.02","St","Metall","Stahl Anthrazit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40703",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_347"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kleinbauteile"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Fahrradstaender"},"AKB-006","Velopfosten_Millenium_einbetoniert_Feuerverzinkt","TAZ","True","TED-19.13","5000783","Recycle","T02.02","St","Metall","Stahl feuerverzinkt","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40703",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_347"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kleinbauteile"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Fahrradstaender"},"AKB-007","Velopfosten_Millenium_einbetoniert_Antranzit","TAZ","True","TED-19.13","5006056","Recycle","T02.02","St","Metall","Stahl Anthrazit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"MOV-20702",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Haltestellenausrüstung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Wartehalle"},"AKB-008","Wartehalle VBZ","VBZ","True","N/A","N/A","Beides","T02.02","st","tbd","N/A","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40301",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_BR_41"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Oberbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Fahrbahnaufbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Deckschicht"},"ALBW-002","Deckschicht Rad/Gehweg","TAZ","False","Dim. Strassenoberbau TAZ","N/A","Recycle","R01.04","m2","Asphalt","AC 8 N B 70/100","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Velo und Geweg haben gleiche FML","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40303",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_FB_40"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Fahrbahnaufbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Tragschicht"},"ALBW-004","Tragschicht_Rad_Gehweg","TAZ","False","Dim. Strassenoberbau TAZ","N/A","Recycle","R01.03","m2","Asphalt","AC T 16 N B 70/100","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Velo und Geweg haben gleiche FML","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40303",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_FB_40"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Fahrbahnaufbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Tragschicht"},"ALBW-005","Tragschicht T1/2","TAZ","False","Dim. Strassenoberbau TAZ","N/A","Recycle","R01.03","m2","Asphalt","AC T 22 N B 70/100","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40303",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_FB_40"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Fahrbahnaufbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Tragschicht"},"ALBW-006","Tragschicht T3","TAZ","False","Dim. Strassenoberbau TAZ","N/A","Recycle","R01.03","m2","Asphalt","AC T 22 S B 50/70","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40301",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_BR_41"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Oberbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Fahrbahnaufbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Deckschicht"},"ALBW-007","Betonbelag  17.51","TAZ","False","TED-17.51","N/A","Recycle","R01.04","m2","Beton","C30/37, XC4, XD3, XF4, Cl0.2","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","SN EN 206","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40303",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_FB_40"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Fahrbahnaufbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Tragschicht"},"ALBW-008","Tragschicht T4","TAZ","False","Dim. Strassenoberbau TAZ","N/A","Recycle","R01.03","m2","Asphalt","AC T 22 H PmB 25/55-65 CH-E","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40302",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Oberbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Fahrbahnaufbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Binderschicht"},"ALBW-010","Binderschicht T4","TAZ","False","Dim. Strassenoberbau TAZ","N/A","Recycle","R01.03","m2","Asphalt","AC B 22 H PmB 25/55-65 CH-E","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-41801",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_057"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Beriebs_Sicherheitsanlage"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Beleuchtung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Verkerhswegbeleuchtung"},"ALBW-011","Kandelaber","TAZ","True","N/A","N/A","Reuse","S02.01","St","Metall","Stahl","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40301",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_BR_41"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Oberbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Fahrbahnaufbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Deckschicht"},"ALBW-012","Deckschicht T1/2","TAZ","False","Dim. Strassenoberbau TAZ","N/A","Recycle","R01.04","m2","Asphalt","AC 8 N B 70/100","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40301",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_BR_41"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Oberbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Fahrbahnaufbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Deckschicht"},"ALBW-013","Deckschicht T3","TAZ","False","Dim. Strassenoberbau TAZ","N/A","Recycle","R01.04","m2","Asphalt","AC 8 S B 50/70","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40301",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_BR_41"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Oberbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Fahrbahnaufbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Deckschicht"},"ALBW-014","Deckschicht T4","TAZ","False","Dim. Strassenoberbau TAZ","N/A","Recycle","R01.04","m2","Asphalt","AC 8 H / SMA 8 PmB CH-E","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40301",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_BR_41"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Oberbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Fahrbahnaufbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Deckschicht"},"ALBW-015","Deckschicht T5","TAZ","False","Dim. Strassenoberbau TAZ","N/A","Recycle","R01.04","m2","Asphalt","AC 8 H / SMA 8 PmB CH-E ","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40301",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_BR_41"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Oberbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Fahrbahnaufbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Deckschicht"},"ALBW-016","Deckschicht T6","TAZ","False","Dim. Strassenoberbau TAZ","N/A","Recycle","R01.04","m2","Asphalt","SMA 8 PmB 22/55-65 CH-E","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40302",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Oberbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Fahrbahnaufbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Binderschicht"},"ALBW-017","Binderschicht T5","TAZ","False","Dim. Strassenoberbau TAZ","N/A","Recycle","R01.03","m2","Asphalt","AC B 22 H PmB 22/55-65 CH-E ","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40302",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Oberbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Fahrbahnaufbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Binderschicht"},"ALBW-018","Binderschicht T6","TAZ","False","Dim. Strassenoberbau TAZ","N/A","Recycle","R01.03","m2","Asphalt","AC B 22 H PmB 22/55-65 CH-E ","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40303",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_FB_40"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Fahrbahnaufbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Tragschicht"},"ALBW-019","Tragschicht T5","TAZ","False","Dim. Strassenoberbau TAZ","N/A","Recycle","R01.03","m2","Asphalt","AC T 22 H PmB 22/55-65 CH-E","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40303",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_FB_40"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Fahrbahnaufbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Tragschicht"},"ALBW-020","Tragschicht T6","TAZ","False","Dim. Strassenoberbau TAZ","N/A","Recycle","R01.03","m2","Asphalt","AC T 32 H PmB 10/40-70 CH-E","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40303",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_FB_40"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Fahrbahnaufbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Tragschicht"},"ALBW-021","Tragschicht Rad/Gehweg","TAZ","False","Dim. Strassenoberbau TAZ","N/A","Recycle","R01.03","m2","Asphalt","AC T 16 N  B70/100 ","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd",{"$f":"$B$1","v":"1.2.8"},"Velo und Geweg haben gleiche FML","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WLK-90402",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Gasversorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Gasleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Hochdruckleitung"},"ASB-001","Spezialbauwerk Gasversorgung","tbd","False","N/A","N/A","Entsorgen","Q03.04","St","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Annahme","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WLK-90101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_292"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schacht"},"ASC-001","Strassenablauf Schlamsammler Ø 700 mm in der Fahrbahn","TAZ","True","TED-13.51","N/A","Recycle","Q01.04","St","Beton","C40/50, XA2, XC4, XD2","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WLK-90101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_292"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schacht"},"ASC-002","Kontrollschacht Normschacht 900/1100 mm laengsgestellt","ERZ","True","TED-13.41","N/A","Recycle","Q01.04","St","Beton","FK 60 C 40/50, XC4, XD3, XA2, Cl 0.2","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd","genau","genau","tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WKL-90012",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_293"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schachtdeckel"},"ASC-003","Einlaufrost 55x40cm","TAZ","False","TED-MULTI","5000194","Reuse","Q01.04","St","Metall","Gusseisen","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WKL-90012",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_293"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schachtdeckel"},"ASC-004"," ","TAZ","False","TED-MULTI","5000428","Reuse","Q01.04","St","Metall","Gusseisen","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WKL-90012",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_293"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schachtdeckel"},"ASC-005","Einlaufrost E 72a, BK-U, verstellbar","TAZ","False","TED-MULTI","5000430","Reuse","Q01.04","St","Metall","Gusseisen","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WKL-90012",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_293"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schachtdeckel"},"ASC-006","Einlaufrost E 72a, Verriegelung","TAZ","False","TED-MULTI","5000196","Reuse","Q01.04","St","Metall","Gusseisen","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WKL-90012",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_293"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schachtdeckel"},"ASC-007","Einlaufrost R3, 53x33cm","TAZ","False","TED-MULTI","5000193","Reuse","Q01.04","St","Metall","Gusseisen","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WKL-90012",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_293"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schachtdeckel"},"ASC-008","Einlaufrost Sibloc","TAZ","False","TED-MULTI","5000197","Reuse","Q01.04","St","Metall","Gusseisen","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WKL-90012",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_293"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schachtdeckel"},"ASC-009","Einlaufrost Sibloc, BK-70, verstellbar","TAZ","False","TED-MULTI","5000199","Reuse","Q01.04","St","Metall","Gusseisen","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WKL-90012",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_293"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schachtdeckel"},"ASC-010","Einlaufrost Sibloc, BK-Mini, verstellbar","TAZ","False","TED-MULTI","5000198","Reuse","Q01.04","St","Metall","Gusseisen","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WKL-90012",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_293"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schachtdeckel"},"ASC-011","Einlaufrost Sibloc, BK-U, verstellbar","TAZ","False","TED-MULTI","5000426","Reuse","Q01.04","St","Metall","Gusseisen","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WKL-90012",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_293"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schachtdeckel"},"ASC-012","Federklemmrost, breiter Schlitz, BK70","TAZ","False","TED-MULTI","5014015","Reuse","Q01.04","St","Metall","Gusseisen","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WKL-90012",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_293"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schachtdeckel"},"ASC-013","Federklemmrost, breiter Schlitz, BK-Mini","TAZ","False","TED-MULTI","5014014","Reuse","Q01.04","St","Metall","Gusseisen","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WKL-90012",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_293"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schachtdeckel"},"ASC-014","Federklemmrost, breiter Schlitz, BKU","TAZ","False","TED-MULTI","5014016","Reuse","Q01.04","St","Metall","Gusseisen","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WKL-90012",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_293"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schachtdeckel"},"ASC-015","Federklemmrost, breiter Schlitz, ohne Be","TAZ","False","TED-MULTI","5014013","Reuse","Q01.04","St","Metall","Gusseisen","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WLK-90101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_292"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schacht"},"ASC-016","Fahrbahn-Sammlerabdeckung VD","TAZ","False","TED-MULTI",5000181,"Recycle","Q01.04","St","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WLK-90101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_292"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schacht"},"ASC-017","Fahrbahn-Sammlerabdeckung VD BK","TAZ","False","TED-MULTI","5000180","Recycle","Q01.04","St","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WLK-90101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_292"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schacht"},"ASC-018","Filtersack Typ SA 13.52","TAZ","False","TED-13.52","5013980","Reuse","Q01.04","St","Textil","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WLK-90101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_292"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schacht"},"ASC-019","Filtersack Typ Sammler mit ES (SA 13.53)","TAZ","False","TED-13.53","5013981","Reuse","Q01.04","St","Textil","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WLK-90101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_292"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schacht"},"ASC-020","KS-Abdeckung 78.5cm VD ohne BK","ERZ","False","TED-MULTI","5000187","Recycle","Q01.04","St","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WLK-90101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_292"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schacht"},"ASC-021","KS-Abdeckung 78.5cm VD ohne BK (K)","ERZ","False","TED-MULTI","5000186","Recycle","Q01.04","St","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WLK-90101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_292"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schacht"},"ASC-022","KS-Abdeckung BK + VD, verstellbar (K)","ERZ","False","TED-MULTI","5000188","Recycle","Q01.04","St","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WLK-90101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_292"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schacht"},"ASC-023","KS-Abdeckung BK gelocht, verstellbar (K)","ERZ","False","TED-MULTI","5000189","Recycle","Q01.04","St","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WKL-90012",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_293"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schachtdeckel"},"ASC-051","Schachtdeckel Kontrollschacht","ERZ","False","TED-13.41","N/A","Beides","Q01.04","St","Metall","Gusseisen","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd","genau","genau","tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WLK-90101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_292"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schacht"},"ASC-052","Kontrollschacht Normschacht 900/1100 mm quergestellt","ERZ","True","TED-13.42","N/A","Recycle","Q01.04","St","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A","genau","genau","tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WLK-90101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_292"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schacht"},"ASC-053","Kontrollschacht Normschacht 900/1100 mm laengsgestellt mit zwei Einlaeufen","ERZ","True","TED-13.43","N/A","Recycle","Q01.04","St","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A","genau","genau","tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WLK-90101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_292"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schacht"},"ASC-054","Kontrollschacht Kruemmerschacht fuer Rohre bis Ø 800 mm","ERZ","True","TED-13.45","N/A","Recycle","Q01.04","St","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A","genau","genau","tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WLK-90101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_292"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schacht"},"ASC-055","Kontrollschacht fuer grosse Kanalprofile ohne Richtungsaenderung","ERZ","True","TED-13.46","N/A","Recycle","Q01.04","St","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A","genau","genau","tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WLK-90101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_292"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schacht"},"ASC-056","Kontrollschacht fuer Pressrohrkanal ohne Richtungsaenderung","ERZ","True","TED-13.47","N/A","Recycle","Q01.04","St","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A","genau","genau","tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WLK-90101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_292"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schacht"},"ASC-057","Kontrollschacht Absturzschacht mit Schwanenhals bis Ø 600 mm","ERZ","True","TED-13.48a","N/A","Recycle","Q01.04","St","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A","genau","genau","tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WLK-90101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_292"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schacht"},"ASC-058","Kontrollschacht Absturzschacht mit Schwanenhals ab Ø 800 mm","ERZ","True","TED-13.48b","N/A","Recycle","Q01.04","St","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A","genau","genau","tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WLK-90101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_292"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schacht"},"ASC-059","Kontrollschacht Absturzschacht mit Prallwand","ERZ","True","TED-13.49","N/A","Recycle","Q01.04","St","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A","genau","genau","tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WLK-90101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_292"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schacht"},"ASC-060","Strassenablauf Einlaufschacht in der Fahrbahn","TAZ","True","TED-13.57","N/A","Recycle","Q01.04","St","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A","genau","genau","tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WLK-90101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_292"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schacht"},"ASC-061","Spezialbauwerk Kontrollschacht mit seitlichem Einstieg ","ERZ","True","TED-13.71","N/A","Recycle","Q01.04","St","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A","genau","genau","tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WLK-90101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_292"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schacht"},"ASC-062","Spezialbauwerke Arbeitskammer variable Kammerhoehen","ERZ","True","TED-13.72","N/A","Recycle","Q01.04","St","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WLK-90101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_292"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schacht"},"ASC-063","Spezialbauwerke Arbeitskammer hochliegende Decke","ERZ","True","TED-13.73","N/A","Recycle","Q01.04","St","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WLK-90101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_292"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schacht"},"ASC-064","Spezialbauwerke Arbeitskammer Grosser Einstieg","ERZ","True","TED-13.74","N/A","Recycle","Q01.04","St","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WLK-90101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_292"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schacht"},"ASC-065","Spezialbauwerke Kruemmerkammer Richtungsaenderungen ueber 30°","ERZ","True","TED-13.75","N/A","Recycle","Q01.04","St","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WLK-90101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_292"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schacht"},"ASC-066","Spezialbauwerke Kruemmerkammer fuer grosse Kanalprofile Richtungsaenderungen bis 30°","ERZ","True","TED-13.76","N/A","Recycle","Q01.04","St","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WKL-90202",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_BR_17"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Entwässerung"},"ASC-067","Gelenkstueck bei Steinzeugrohren in setzungsempfindlichen Boeden","ERZ","True","TED-13.44","N/A","Recycle","Q01.04","St","Steinzeug","Steinzeug","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A","genau","genau","tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WKL-90012",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_293"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schachtdeckel"},"ASC-068","Stufenlos hochziehbarer Strassenrost","tbd","False","TED-MULTI","N/A","Beides","Q01.04","St","Metall","Gusseisen","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WKL-90201",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_266"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Bauteilarten"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schlammsammler"},"ASC-070","Strassenablauf Schlamsammler Ø 800 mm In der Fahrbahn mit Filtersack","TAZ","True","TED-13.52","N/A","Recycle","Q01.04","St","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WKL-90201",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_266"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Bauteilarten"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schlammsammler"},"ASC-071","Strassenablauf Schlamsammler Ø 700 mm im Gehweg","TAZ","True","TED-13.54","N/A","Recycle","Q01.04","St","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WKL-90201",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_266"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Bauteilarten"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schlammsammler"},"ASC-072","Strassenablauf Schlamsammler Ø 700 mm Platz- und Hofentwaesserung","TAZ","True","TED-13.56","N/A","Recycle","Q01.04","St","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WLK-90101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_292"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schacht"},"ASC-101","Spezialbauwerk Entwaesserung","ERZ","False","Richtlinie Ortbetonkanaele und \nKammerbauwerke","N/A","Recycle","Q01.04","St","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WLK-90101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_292"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schacht"},"ASC-102","Amphibienleiter komplett","TAZ","False","Richtlinie fuer Strassenbauprojekte in Amphibienzonen","5012895","Recycle","Q01.05",null,"Metall","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-41601",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_338"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Markierung_Signal"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Signalisationsschild"},"ASR-001","Signalisationsschild","DAV","True","N/A","N/A","Beides","R02.04","St","tbd","N/A","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-41601",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_338"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Markierung_Signal"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Signalisationsschild"},"ASR-002","Mehrfachsignaltraege \"Rack\" Tempo 30","DAV","True","TED-19.22","N/A","Beides","R02.04","St","Metall","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40102",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_023"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Konstruktion"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Fundament"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Einzel_Streifenfundament"},"ASR-401","Einzelfundament VKT","DAV","False","SN EN 206","N/A","Recycle","R02.04","m3","Beton","Recyclingbeton RC-C, C 20/25, Cl 0.2","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auswahl von eBKP, Material, SBS ist notwendig fuer eine eindeutige Zuweisung",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-41602",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_329"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Markierung_Signal"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Bodenmarkierung"},"FBW-001","Taktile Markierungen","DAV","False","BehiG  Merkblatt Nr. 14/05","N/A","Entsorgen","R02.02","m2","Farbauftrag","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Es sind mehre Richtilinen und Gestze zu beachten","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40102",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_023"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Konstruktion"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Fundament"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Einzel_Streifenfundament"},"FESF-001","Vorfabriziertes Fundament Wartehalle VBZ","VBZ","False","tbn","N/A","Recycle","O01.02","m2","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","tbd","tbd","tbd","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40102",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_023"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Konstruktion"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Fundament"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Einzel_Streifenfundament"},"FESF-002","Fundament Velopfosten \"Millenium\"","TAZ","False","TED-MULTI","N/A","Recycle","O01.02","m2","Beton","Recyclingbeton RC-C","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","tbd","tbd","tbd","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"NTR-99004",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_020"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Kunstbauten"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Bauteilarten"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Konstruktion"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Flächenfundament"},"FFF-001","Betonbodenplatte NPK C","tbd","False","SN EN 206-1","N/A","Recycle","O01.03","m2","Beton","NPK Sorte C, C30/37, XC4(CH), XF1(CH) Dmax 32, Cl 0.10, C3","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"NTR-99005",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_BR_42"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Kunstbauten"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Erdbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Erdbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Bodenplatte nicht tragend"},"FNTB-001","Magerbeton","tbd","False","N/A","N/A","Recycle","O01.04","m2","Beton","Magerbeton","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40304",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_FB_41"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Fahrbahnaufbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Fundationsschicht"},"FNTB-002","Grabenfundationsschicht","tbd","False","Dim. Strassenoberbau TAZ","N/A","Recycle","O01.04","m2","Kies-Sand-Gemisch","RC-Kiesgemisch B 0/45 OC 85","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40304",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_FB_41"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Fahrbahnaufbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Fundationsschicht"},"FNTB-003","Fundationsausgleich","tbd","False","Dim. Strassenoberbau TAZ","N/A","Recycle","O01.04","m2","Kies-Sand-Gemisch","RC-Kiesgemisch B 0/45 OC 85","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WLK-90002",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Erdbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Erdbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Unterlagsbeton"},"FNTB-004","Unterlagsbeton","tbd","False","TED-20.01","N/A","Recycle","O01.04","m2","Beton","RC-C 16/20","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"NTR-99001",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":0},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Betonbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Beton Allgemein"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Beton Platzhalter"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Betonsorte"},"FP-001","Ortbeton Decke","ERZ","False","Kunstbauten Richtlinie ","N/A","Recycle","Q03.01","m2","Beton","C30/37 XC4, XD3, XF4; Dmax = 32 mm; Cl = 0.1;","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-001","Baumscheibe rechteckig, offen ","TAZ","True","TED-18.02","Multiauswahl","Distributed","Multi","St","Distributed","Distributed","Distributed","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Distributed = Werte sind auf Einzelelmente uemgelegt","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-002","Baumscheibe rechteckig, offen mit Baumscheibenschutz","TAZ","True","TED-18.02","Multiauswahl","Distributed","Kombielement","St","Distributed","Distributed","Distributed","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Distributed = Werte sind auf Einzelelmente uemgelegt","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-003","Baumscheibe rechteckig, Stahlrost einseitig","TAZ","True","TED-18.05","Multiauswahl","Distributed","Kombielement","St","Distributed","Distributed","Distributed","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Distributed = Werte sind auf Einzelelmente uemgelegt","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-004","Baumscheibe rechteckig, Stahlrost rechteckig ","TAZ","True","TED-18.06","Multiauswahl","Distributed","Kombielement","St","Distributed","Distributed","Distributed","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd",{"$f":"$B$1","v":"1.2.8"},"Distributed = Werte sind auf Einzelelmente uemgelegt","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-005","Baumscheibe rechteckig, Stahlrost rechteckig mit Stammschutz","TAZ","True","TED-18.06","Multiauswahl","Distributed","Kombielement","St","Distributed","Distributed","Distributed","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Distributed = Werte sind auf Einzelelmente uemgelegt","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-006","Baumscheibe quadratisch, offen ","TAZ","True","TED-18.03","Multiauswahl","Distributed","Kombielement","St","Distributed","Distributed","Distributed","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Distributed = Werte sind auf Einzelelmente uemgelegt","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-007","Baumscheibe quadratisch, offen mit Baumscheibenschutz","TAZ","True","TED-18.03","Multiauswahl","Distributed","Kombielement","St","Distributed","Distributed","Distributed","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Distributed = Werte sind auf Einzelelmente uemgelegt","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-008","Baumscheibe quadratisch, Stahlrost quadratisch ","TAZ","True","TED-18.07","Multiauswahl","Distributed","Kombielement","St","Distributed","Distributed","Distributed","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Distributed = Werte sind auf Einzelelmente uemgelegt","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-009","Baumscheibe quadratisch, Stahlrost quadratisch mit Stammschutz","TAZ","True","TED-18.07","Multiauswahl","Distributed","Kombielement","St","Distributed","Distributed","Distributed","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Distributed = Werte sind auf Einzelelmente uemgelegt","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-010","Baumscheibe quadratisch, Gussrost quadratisch ","TAZ","True","TED-18.09","Multiauswahl","Distributed","Kombielement","St","Distributed","Distributed","Distributed","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Distributed = Werte sind auf Einzelelmente uemgelegt","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-011","Baumscheibe quadratisch, Gussrost quadratisch mit Stammschutz","TAZ","True","TED-18.09","Multiauswahl","Distributed","Kombielement","St","Distributed","Distributed","Distributed","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Distributed = Werte sind auf Einzelelmente uemgelegt","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-012","Baumscheibe rund, offen ","TAZ","True","TED-18.04","Multiauswahl","Distributed","Kombielement","St","Distributed","Distributed","Distributed","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Distributed = Werte sind auf Einzelelmente uemgelegt","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-013","Baumscheibe rund, offen mit Baumscheibenschuzt","TAZ","True","TED-18.04","Multiauswahl","Distributed","Kombielement","St","Distributed","Distributed","Distributed","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Distributed = Werte sind auf Einzelelmente uemgelegt","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-014","Baumscheibe rund, Stahlrost rund","TAZ","True","TED-18.08","Multiauswahl","Distributed","Kombielement","St","Distributed","Distributed","Distributed","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Distributed = Werte sind auf Einzelelmente uemgelegt","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-015","Baumscheibe rund, Stahlrost rund mit Stammschutz","TAZ","True","TED-18.08","Multiauswahl","Distributed","Kombielement","St","Distributed","Distributed","Distributed","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Distributed = Werte sind auf Einzelelmente uemgelegt","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-016","Baumscheibe rund, Gussrost rund","TAZ","True","TED-18.10","Multiauswahl","Distributed","Kombielement","St","Distributed","Distributed","Distributed","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Distributed = Werte sind auf Einzelelmente uemgelegt","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-017","Baumscheibe rund, Gussrost rund mit Stammschutz","TAZ","True","TED-18.10","Multiauswahl","Distributed","Kombielement","St","Distributed","Distributed","Distributed","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Distributed = Werte sind auf Einzelelmente uemgelegt","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-018","Baumscheibe offen, Einfassung Stahlwinkel (best. Baeume)","TAZ","True","TED-18.11","Multiauswahl","Distributed","Kombielement","St","Distributed","Distributed","Distributed","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Distributed = Werte sind auf Einzelelmente uemgelegt","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-019","Abdeckung Guss quadratisch 4-teil","TAZ","False","TED-MULTI",5008111,"Reuse","M07.02","St","Metall","Gusseisen","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-020","Abdeckung Guss rund 4-teilig","TAZ","False","TED-MULTI","5008112","Reuse","M07.02","St","Metall","Gusseisen","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-021","Abdeckung Stahl einseitig","TAZ","False","TED-MULTI","5008108","Reuse","M07.02","St","Metall","Stahl","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-022","Abdeckung Stahl quadratisch 2-teil","TAZ","False","TED-MULTI","5008109","Reuse","M07.02","St","Metall","Stahl","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-023","Abdeckung Stahl rechteckig 2-teil","TAZ","False","TED-MULTI","5007182","                       ","M07.02","St","Metall","Stahl","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-024","Abdeckung Stahl rund 2-teilig","TAZ","False","TED-MULTI","5008110","Reuse","M07.02","St","Metall","Stahl","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-025","Baumscheiben-Schutz quadratisch","TAZ","False","TED-MULTI","5008116","Reuse","M07.02","St","Metall","Stahl","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-026","Baumscheiben-Schutz rechteckig","TAZ","False","TED-MULTI","5008115","Reuse","M07.02","St","Metall","Stahl","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-027","Baumscheiben-Schutz rund, ANT","TAZ","False","TED-MULTI","5010952","Reuse","M07.02","St","Metall","Stahl","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-028","Baumscheiben-Schutz rund, FVZ","TAZ","False","TED-MULTI","5008117","Reuse","M07.02","St","Metall","Stahl","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-029","Baumscheiben-Schutz Spezial","TAZ","False","TED-MULTI",5013154,"Reuse","M07.02","St","Metall","Stahl","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-030","Fundamentrahmen quadratisch","TAZ","False","TED-MULTI","5008113","Recycle","M07.02","St","Beton","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-031","Fundamentrahmen rechteckig","TAZ","False","TED-MULTI","5007183","Recycle","M07.02","St","Beton","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-032","Fundamentrahmen rund 2-teilig","TAZ","False","TED-MULTI","5008114","Recycle","M07.02","St","Beton","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-033","Stahlband Einfassung SPEZIAL","TAZ","False","TED-MULTI","5012459","Reuse","M07.02","St","Metall","stahl","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-034","Stahlunterbau quadratisch zu Guss","TAZ","False","TED-MULTI","5008844","Reuse","M07.02","St","Metall","Gusseisen","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-035","Stahlunterbau rund zu Guss 5008112","TAZ","False","TED-MULTI","5008843","Reuse","M07.02","St","Metall","Gusseisen","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-036","Stammschutz anthrazit","TAZ","False","TED-MULTI","5007184","Reuse","M07.02","St","Metall","Stahl","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-037","Stammschutz feuerverzinkt","TAZ","False","TED-MULTI","5008644","Reuse","M07.02","St","Metall","Stahl","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-038","Zaunelement eckig","TAZ","False","TED-MULTI","5008119","tbd","M07.02","St","Metall","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-039","Zaunelement gerade","TAZ","False","TED-MULTI","5008118","tbd","M07.02","St","Metall","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"MOV-20501",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_FS_23"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Fahrstrom"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Freie Leitungen"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Leitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Fahrdraht"},"GL-001","Fahrdraht","VBZ","False","tbd","N/A","Recycle","R04.03","lfm","Metall","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"NTR-99001",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":0},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Betonbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Beton Allgemein"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Beton Platzhalter"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Betonsorte"},"LEKK-001","Ortbeton Kanalisation Normal","ERZ","False","Richtlinie Ortbetonkanaele und Kammerbauwerke, Stadt Zuerich","N/A","Recycle","Q01.03","lfm","Beton","C 30/37, XA2, XD3, XC4, Cl 0.2, Dmax: 32 mm","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","XF4 nur im Ausnahmefall","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"NTR-99001",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":0},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Betonbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Beton Allgemein"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Beton Platzhalter"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Betonsorte"},"LEKK-002","Ortbeton Kanalisation Spezialbau","ERZ","False","Richtlinie Ortbetonkanaele und Kammerbauwerke, Stadt Zuerich","N/A","Recycle","Q01.03","lfm","Beton","C 35/45, XA3, XD3, XC4, Cl 0.2, Dmax: 32 mm","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","XF4 nur im Ausnahmefall","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"NTR-99001",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":0},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Betonbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Beton Allgemein"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Beton Platzhalter"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Betonsorte"},"LEKK-003","Ortbeton Kanalisation Versetzmoertel","ERZ","False","Richtlinie Ortbetonkanaele und Kammerbauwerke, Stadt Zuerich","N/A","Recycle","Q01.03","lfm","Beton","C 25/30, XA2, XD3, XC4, Cl 0.2 ","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"NTR-99001",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":0},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Betonbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Beton Allgemein"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Beton Platzhalter"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Betonsorte"},"LEKK-004","Bodenplatte (Vorfabrikation)","ERZ","False","Richtlinie Vorfabrikation Betonkanaele, Stadt Zuerich","N/A","Recycle","Q01.03","lfm","Beton","C 25/30, bewehrt ,XC2 ,Cl 0.2, Dmax: 32 mm ","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"NTR-99001",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":0},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Betonbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Beton Allgemein"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Beton Platzhalter"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Betonsorte"},"LEKK-005","Elementbeton (Vorfabrikation)","ERZ","False","Richtlinie Vorfabrikation Betonkanaele, Stadt Zuerich","N/A","Recycle","Q01.03","lfm","Beton","SVB / SCC, C 50/60, bewehrt, XA2, XD3, XC4, Cl 0.1, Dmax: 16 mm","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","XF4 und XA3 nur im Ausnahmefall","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"NTR-99001",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":0},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Betonbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Beton Allgemein"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Beton Platzhalter"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Betonsorte"},"LEKK-006","Untergiessbeton (SCC) (Vorfabrikation)","ERZ","False","Richtlinie Vorfabrikation Betonkanaele, Stadt Zuerich","N/A","Recycle","Q01.03","lfm","Beton","SVB / SCC, C 25/30, XC2, Cl 0.2, Dmax: 16 mm","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"NTR-99001",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":0},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Betonbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Beton Allgemein"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Beton Platzhalter"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Betonsorte"},"LEKK-007","Umhuellungsbeton (Teilvorfabrikation)","ERZ","False","Richtlinie Vorfabrikation Betonkanaele, Stadt Zuerich","N/A","Recycle","Q01.03","lfm","Beton","SVB / SCC, C 35/45, bewehrt, XA2, XD3, XC4, Cl 0.2, Dmax: 16 mm","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","XF4 nur im Ausnahmefall","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WKL-90202",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_BR_17"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Entwässerung"},"LEKL-001","Entwaesserungsleitung Schlammsammler STZ 150","TAZ","True","TED-MULTI","N/A","Entsorgen","Q01.02","lfm","Steinzeug","Steinzeugrohr","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WKL-90202",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_BR_17"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Entwässerung"},"LEKL-002","Entwaesserungsleitung Schlammsammler STZ 200","TAZ","True","TED-MULTI","N/A","Entsorgen","Q01.02","lfm","Steinzeug","Steinzeugrohr","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WKL-90202",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_BR_17"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Entwässerung"},"LEKL-003","Entwaesserungsleitung Schlammsammler PEHD 200","TAZ","True","TED-MULTI","N/A","Entsorgen","Q01.02","lfm","PEHD","PEHD-Rohr","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WKL-90202",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_BR_17"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Entwässerung"},"LEKL-004","Entwaesserungsleitung Schlammsammler PEHD 160","TAZ","True","TED-MULTI","N/A","Entsorgen","Q01.02","lfm","PEHD","PEHD-Rohr","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"NTR-99001",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":0},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Betonbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Beton Allgemein"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Beton Platzhalter"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Betonsorte"},"LGE-001","Gelaender Aluminiumgelaender mit Staketen und Seil im Oberhol, Hoehe 1.10m ab OK Belag, mit Fussplatten und Verankerugen M12 (Stahl A4)","TAZ","False","tbd","N/A","Recycle","T01.02","lfm","Metall","kombiniertes Bauelement","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WLK-90401",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Gasversorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Gasleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Spezialbauwerk"},"LGVL-001","Leitung Gasversorgung","tbd","False","N/A","N/A","Entsorgen","Q03.01","lfm","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Annahme","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-001","Randstein RN 15","TAZ","True","TED-16.21",5000007,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","TED-16.04","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-002","Randstein RN 15 mit Wasserstein","TAZ","True","TED-16.21",5000007,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","TED-16.04","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-003","Gerichtete_Stellplatte_SN4","TAZ","True","TED-16.41","N/A","Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-004","Gerichtete_Stellplatte_SN8","TAZ","True","TED-16.41","N/A","Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-005","Gerichtete_Stellplatte_SN6","TAZ","True","TED-16.41","N/A","Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-007","Bundstein-Schalenstein_12","TAZ","True","TED-16.51","N/A","Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-008","Bundstein-Schalenstein_15","TAZ","True","TED-16.51","N/A","Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-010","Bord- und Wasserstein Bordstein gestuerzt (Schalenstein 15) (Private Entwaesserung)","TAZ","True","TED-16.53","N/A","Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-011","Bord- und Wasserstein Bordstein gestuerzt (Schalenstein 12) (Private Entwaesserung)","TAZ","True","TED-16.53","N/A","Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-014","Zuerich-Bord_22cm_R1R","TAZ","True","TED-16.86",5008681,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-015","Zuerich-Bord_22cm_R2R","TAZ","True","TED-16.86",5008684,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-016","Zurich-Bord_22cm_G1","TAZ","True","TED-16.86",5008676,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-017","Zurich-Bord_22cm_G2","TAZ","True","TED-16.86",5008677,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-018","Zuerich-Bord_22cm_R2L","TAZ","True","TED-16.86",5008683,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-019","Zuerich-Bord_22cm_R1L","TAZ","True","TED-16.86",5008680,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd",{"$f":"$B$1","v":"1.2.8"},"Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-020","Zuerich-Bord_22cm_R3L","TAZ","True","TED-16.86",5008737,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-021","Zuerich-Bord_22cm_R4L","TAZ","True","TED-16.86",5008739,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-022","Zuerich-Bord_22cm_R3R","TAZ","True","TED-16.86",5008738,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-023","Zuerich-Bord_22cm_R4R","TAZ","True","TED-16.86",5008740,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-024","Zuerich-Bord_28cm_G3","TAZ","True","TED-16.87",5008678,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-025","Zuerich-Bord_28cm_G4","TAZ","True","TED-16.87",5008679,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-026","Zuerich-Bord_28cm_E13L","TAZ","True","TED-16.87",5010641,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-027","Zuerich-Bord_28cm_E13R","TAZ","True","TED-16.87",5008747,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-028","Zuerich-Bord_28cm_E14L","TAZ","True","TED-16.87",5008689,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-029","Zuerich-Bord_28cm_E14R","TAZ","True","TED-16.87",5008690,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-030","Zuerich-Bord_28cm_E17L","TAZ","True","TED-16.87",5012303,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-031","Zuerich-Bord_28cm_E17R","TAZ","True","TED-16.87",5012304,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-032","Zuerich-Bord_28cm_E18L","TAZ","True","TED-16.87",5012305,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-033","Zuerich-Bord_28cm_E18R","TAZ","True","TED-16.87",5012306,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-034","Zuerich-Bord_28cm_R11L","TAZ","True","TED-16.87",5008741,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-035","Zuerich-Bord_28cm_R11R","TAZ","True","TED-16.87",5008742,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-036","Zuerich-Bord_28cm_R12L","TAZ","True","TED-16.87",5008743,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-037","Zuerich-Bord_28cm_R12R","TAZ","True","TED-16.87",5008744,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-040","Randstein RN 15 abgesenkt und gestuerzt (Private Trottoirueberfahrt)","TAZ","True","TED-16.23",5000007,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-041","Randstein RN 15 abgesenkt und gestuerzt mit Wasserstein (Private Trottoirueberfahrt)","TAZ","True","TED-16.23",5000007,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-042","Randstein RN 15 abgesenkt ","TAZ","True","TED-16.24",5000007,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-043","Randstein RN 15 abgesenkt mit Wasserstein","TAZ","True","TED-16.24",5000007,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-044","Randstein RN 15 mit reduziertem Anschlag","TAZ","True","TED-16.25",5000007,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-045","Randstein RN 15 mit reduziertem Anschlag mit Wasserstein","TAZ","True","TED-16.25",5000007,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-046","Randstein RN 15 abgesenkt und gestuerzt (Trottoirueberfahrt)","TAZ","True","TED-16.26",5000007,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-047","Randstein RN 15 abgesenkt und gestuerzt mit Wasserstein (Trottoirueberfahrt)","TAZ","True","TED-16.26",5000007,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-048","Randstein RN 25","TAZ","True","TED-16.31",5000562,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","TED-16.04","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-049","Randstein RN 25 mit Wasserstein","TAZ","True","TED-16.31",5000562,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","TED-16.04","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-050","Randstein RN 25 abgesenkt und gestuerzt (Private Trottoirueberfahrt)","TAZ","True","TED-16.33",5000562,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-051","Randstein RN 25 abgesenkt und gestuerzt mit Wasserstein (Private Trottoirueberfahrt)","TAZ","True","TED-16.33",5000562,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-052","Randstein RN 25 abgesenkt ","TAZ","True","TED-16.34",5000562,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-053","Randstein RN 25 abgesenkt mit Wasserstein","TAZ","True","TED-16.34",5000562,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-054","Randstein RN 25 mit reduziertem Anschlag","TAZ","True","TED-16.35",5000562,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-055","Randstein RN 25 mit reduziertem Anschlag mit Wasserstein","TAZ","True","TED-16.35",5000562,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-056","Randstein RN 25 abgesenkt und gestuerzt (Trottoirueberfahrt)","TAZ","True","TED-16.36",5000562,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-057","Randstein RN 25 abgesenkt und gestuerzt mit Wasserstein (Trottoirueberfahrt)","TAZ","True","TED-16.36",5000562,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-058","Bord- und Wasserstein (Schalenstein 12)","TAZ","True","TED-16.54","N/A","Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-059","Bord- und Wasserstein (Schalenstein 15)","TAZ","True","TED-16.54","N/A","Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-060","Bord- und Wasserstein Bordstein gestuerzt (Schalenstein 12) (Auffahrtsrampe Velo)","TAZ","True","TED-16.55","N/A","Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-061","Bord- und Wasserstein Bordstein gestuerzt (Schalenstein 15) (Auffahrtsrampe Velo)","TAZ","True","TED-16.55","N/A","Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-062","Punktuelle Auffahrtsrampe Velo abgespitzt","TAZ","False","TED-16.71","N/A","Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Reine Arbeitsleistung","Nachtraeglich abgespitzt","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-063","Rampe Vertikaler Versatz (Randstein RN 15 und Schalenstein 15)","TAZ","True","TED-16.84","Multiauswahl","Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","Rampenbreite min. 0.80","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-064","Randstein RN 15 Spezial","TAZ","True","TED-16.85","N/A","Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","Fuer Tramhaltestellen","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-065","Randstein RN 25 Spezial","TAZ","True","TED-16.85","N/A","Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","Fuer Tramhaltestellen","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-066","Baumkranz (Schalenstein 12)","TAZ","True","TED-16.81","N/A","Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-067","Baumkranz (Kleinpflasterstein 8/11)","TAZ","True","TED-16.81","N/A","Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WLK-99101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_EN_9"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Konstruktion"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Trasse"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Kabelanlage_Rohrblock"},"LRB-001","Werkleitungsblock 1x1","tbd","True","N/A","N/A","Recycle","Q05.01","lfm","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Rohrblock d=100 in Beton verlegt","VBZ-ID  Q05.01.01","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Annahme","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WLK-99101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_EN_9"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Konstruktion"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Trasse"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Kabelanlage_Rohrblock"},"LRB-002","Werkleitungsblock 1x2","tbd","True","N/A","N/A","Recycle","Q05.01","lfm","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Rohrblock d=100 in Beton verlegt","VBZ-ID  Q05.01.02","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Annahme","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WLK-99101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_EN_9"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Konstruktion"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Trasse"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Kabelanlage_Rohrblock"},"LRB-003","Werkleitungsblock 1x3","tbd","True","N/A","N/A","Recycle","Q05.01","lfm","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Rohrblock d=100 in Beton verlegt","VBZ-ID  Q05.01.03","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Annahme","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WLK-99101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_EN_9"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Konstruktion"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Trasse"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Kabelanlage_Rohrblock"},"LRB-004","Werkleitungsblock 2x2","tbd","True","N/A","N/A","Recycle","Q05.01","lfm","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Rohrblock d=100 in Beton verlegt","VBZ-ID  Q05.01.04","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Annahme","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WLK-99101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_EN_9"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Konstruktion"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Trasse"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Kabelanlage_Rohrblock"},"LRB-005","Werkleitungsblock 2x3","tbd","True","N/A","N/A","Recycle","Q05.01","lfm","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Rohrblock d=100 in Beton verlegt","VBZ-ID  Q05.01.05","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Annahme","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WLK-95001",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_KA_8"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Kabelschutz"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Rohr"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Halbschale"},"LRB-006","Halbschale Kabelschutz","tbd","False","N/A","N/A","Entsorgen","Q05.01","lfm","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Annahme","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WLK-99101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_EN_9"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Konstruktion"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Trasse"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Kabelanlage_Rohrblock"},"LRB-007","Kabelanlage_Rohrblock","tbd","True","N/A","N/A","Recycle","Q05.01","lfm","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Annahme","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WLK-90101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_292"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schacht"},"LWVL-001","Leitung Wasserversorgung","WVZ","False","N/A","N/A","Recycle","Q02.01","lfm","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"ALG-00019",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Modellierung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Modellierung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":0},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Modell Nordpfeil"},"MOD-001","Modell Beschriftung","tbd","False","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","tbd","tbd","tbd","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"ALG-00019",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Modellierung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Modellierung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":0},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Modell Nordpfeil"},"MOD-002","Modell Einfuegepunkt","tbd","False","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","tbd","tbd","tbd","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"ALG-00019",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Modellierung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Modellierung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":0},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Modell Nordpfeil"},"MOD-003","Modell Nordpfeil","tbd","False","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","tbd","tbd","tbd","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"NTR-99002",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":0},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Betonbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Beton Allgemein"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewehrung Platzhalter"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Bewehrungssorte"},"NTR-001","Bewehrungsstab gerippt Ø 12mm","tbd","False","SIA 118/262","N/A","Recycle","MULTI","Kg","Metall","Stahl B500B","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"NTR-99003",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":0},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Betonbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Beton Allgemein"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Schalung Platzhalter"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schalungssorte"},"NTR-002","Schalung Betonoberflaechenklasse 2, Schalungstyp 3.1","tbd","False","SIA 118/262","N/A","Reuse","MULTI","m2","Holz","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"NTR-99003",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":0},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Betonbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Beton Allgemein"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Schalung Platzhalter"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schalungssorte"},"NTR-003","Schalung Dreikantleiste aus Holz 30mm x 30mm","tbd","False","SIA 118/262","N/A","no","MULTI","lfm","Holz","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"NTR-99001",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":0},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Betonbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Beton Allgemein"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Beton Platzhalter"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Betonsorte"},"NTR-901","Streifenfundsament GENERELL","tbd","False","SN EN 206","N/A","Recycle","MULTI","lfm","Beton","#Materialsammlung","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auswahl von DA-Eigentuemer, eBKP, Material, SBS ist notwendig fuer eine eindeutige Zuweisung","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"NTR-99001",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":0},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Betonbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Beton Allgemein"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Beton Platzhalter"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Betonsorte"},"NTR-902","Einzelfundament GENERELL","tbd","False","SN EN 206","N/A","Recycle","MULTI","St","Beton","#Materialsammlung","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auswahl von DA-Eigentuemer, eBKP, Material, SBS ist notwendig fuer eine eindeutige Zuweisung","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"NTR-99001",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":0},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Betonbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Beton Allgemein"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Beton Platzhalter"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Betonsorte"},"NTR-903","Flaechenfundament GENERELL","tbd","False","SN EN 206","N/A","Recycle","MULTI","m2","Beton","#Materialsammlung","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd",{"$f":"$B$1","v":"1.2.8"},"Auswahl von DA-Eigentuemer, eBKP, Material, SBS ist notwendig fuer eine eindeutige Zuweisung","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"NTR-99001",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":0},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Betonbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Beton Allgemein"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Beton Platzhalter"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Betonsorte"},"NTR-904","Flaechenfundament tragend GENERELL","tbd","False","SN EN 206","N/A","Recycle","MULTI","m2","Beton","#Materialsammlung","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auswahl von DA-Eigentuemer, eBKP, Material, SBS ist notwendig fuer eine eindeutige Zuweisung","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-41503",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_364"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Strauch"},"PAA-001","Strauch","GSZ","False","N/A","N/A","Recycle","I03.03","St","Bepflanzung","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"SEA-001","Saatflaeche","GSZ","False","N/A","N/A","Recycle","I03.02","m2","Erdreich","Oberboden","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-41501",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_362"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Baum"},"SPLN-001","Baum","GSZ","False","N/A","N/A","Recycle","I03.05","St","Bepflanzung","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"TSA-001","Vegetationsschicht","GSZ","False","N/A","N/A","Reuse","I03.01","m2","Erdreich","Unterboden","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WLK-90001",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_BR_44"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Erdbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Erdbewegung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Aushub"},"VAH-001","Aushub","TAZ","False","N/A","N/A","Reuse","M01.03","m3","Erdreich","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"WKL-90013",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_TL_53"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Kunstbauten"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Bauteilarten"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Verkleidung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Hinterfüllung"},"VHF-001","Hinterfuellung","TAZ","False","N/A","N/A","Recycle","M01.07","m3","Kies-Sand-Gemisch","Kies-Sand-Gemisch","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"HOH-12001",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_409"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Zaun"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Zaun"},"ZA-001","Zaun","tbd","True","N/A","N/A","Recycle","T02.01","m2","tbd","N/A","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40102",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_023"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Konstruktion"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Fundament"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Einzel_Streifenfundament"},"LRA-100","Streifenfundament Randstein","TAZ","False","SN EN 206","N/A","Recycle","R01.02","m3","Beton","Recyclingbeton RC-C, C 20/25, Cl 0.2","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40102",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_023"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Konstruktion"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Fundament"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Einzel_Streifenfundament"},"AAU-100","Einzelfundament Kehrrichtbehaelter","TAZ","False","SN EN 206","N/A","Recycle","T02.03","m3","Beton","Recyclingbeton RC-C, C 20/25, Cl 0.2","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40102",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_023"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Konstruktion"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Fundament"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Einzel_Streifenfundament"},"tbd","Einzelfundament VRA","DAV","False","SN EN 206","N/A","Recycle","tbd","m3","Beton","Recyclingbeton RC-C, C 20/25, Cl 0.2","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auswahl von eBKP, Material, SBS ist notwendig fuer eine eindeutige Zuweisung",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"NTR-99004",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_020"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Kunstbauten"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Bauteilarten"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Konstruktion"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Flächenfundament"},"tbd","Flaechenfundament VS-VK","tbd","False","SN EN 206","N/A","Recycle","tbd","m3","Beton","Recyclingbeton RC-C, C 20/25, Cl 0.2","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auswahl von DA-Eigentuemer, eBKP, Material, SBS ist notwendig fuer eine eindeutige Zuweisung",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40102",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_023"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Konstruktion"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Fundament"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Einzel_Streifenfundament"},"tbd","Einzelfundament oeB","EWZ","False","SN EN 206","N/A","Recycle","tbd","m3","Beton","Recyclingbeton RC-C, C 20/25, Cl 0.2","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auswahl von eBKP, Material, SBS ist notwendig fuer eine eindeutige Zuweisung",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40102",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_023"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Konstruktion"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Fundament"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Einzel_Streifenfundament"},"tbd","Einzelfundament Fahrleitung","VBZ","False","SN EN 206","N/A","Recycle","tbd","m3","Beton","Recyclingbeton RC-C, C 20/25, Cl 0.2","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auswahl von eBKP, Material, SBS ist notwendig fuer eine eindeutige Zuweisung",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40102",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_023"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Konstruktion"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Fundament"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Einzel_Streifenfundament"},"FESF-003","Streifenfundament Wartehalle","VBZ","False","SN EN 206","N/A","Recycle","O01.02","m3","Beton","Recyclingbeton RC-C, C 20/25, Cl 0.2","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auswahl von eBKP, Material, SBS ist notwendig fuer eine eindeutige Zuweisung",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40102",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_023"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Konstruktion"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Fundament"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Einzel_Streifenfundament"},"tbd","Einzelfundament Infostaeder VBZ","VBZ","False","SN EN 206","N/A","Recycle","tbd","m3","Beton","Recyclingbeton RC-C, C 20/25, Cl 0.2","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","r",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40102",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_023"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Konstruktion"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Fundament"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Einzel_Streifenfundament"},"tbd","Einzelfundament Bilettautomat VBZ","VBZ","False","SN EN 206","N/A","Recycle","tbd","m3","Beton","Recyclingbeton RC-C, C 20/25, Cl 0.2","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auswahl von eBKP, Material, SBS ist notwendig fuer eine eindeutige Zuweisung",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40102",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_023"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Konstruktion"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Fundament"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Einzel_Streifenfundament"},"tbd","Einzelfundament Rack DAV","DAV","False","SN EN 206","N/A","Recycle","tbd","m3","Beton","Recyclingbeton RC-C, C 20/25, Cl 0.2","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auswahl von eBKP, Material, SBS ist notwendig fuer eine eindeutige Zuweisung",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,"STR-40102",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_023"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Konstruktion"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Fundament"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle13[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Einzel_Streifenfundament"},"tbd","Einzelfundament Inselschutzpfosten DAV","DAV","False","SN EN 206","N/A","Recycle","tbd","m3","Beton","Recyclingbeton RC-C, C 20/25, Cl 0.2","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auswahl von eBKP, Material, SBS ist notwendig fuer eine eindeutige Zuweisung",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1.2.8",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1.2.8",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1.2.8",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1.2.8",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1.2.8",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1.2.8",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1.2.8",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1.2.8",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1.2.8",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]

{"sheet":"Wegleitung","index":1,"n_rows":71,"n_cols":6,"rows_kept":71,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,5,12,5],[10,0,12,0],[10,1,12,1],[10,2,12,2],[10,3,12,3],[10,4,12,4]]}
["Wegleitung des FDK"]
["Datentyp","Beschreibung"]
["Integer","Zahl als Ganzzahl"]
["Real","Zahl als Gleitkommazahl (d.h. mit Nachkommastellen)"]
["Varchar","Zeichenkette (z.B. Text)"]
["Enum: XX","Werteliste (nur ein Wert aus Liste XX auswählbar)"]
["Boolean","TRUE / FALSE"]
["Referenz","Referenzierungauf ein anderes Objekt"]
["Date","Datum [dd.mm.yyyy]"]
[]
["Name Property","Erläuterung","Datentyp gem. FDK","Werteliste","Beispiel","Phase"]
[]
[]
[]
["StZH-ID",null,null,null,null,32]
["StZH-ID","Siehe Fachdatenkatalog","String","tbd","STR-40301",32]
["ID_Objekttyp","Siehe Fachdatenkatalog","String","tbd","OBJ_FB_40",32]
[]
["StZH-SBS",null,null,null,null,32]
["Fachbereich","Siehe Fachdatenkatalog. Wird aus dem Arbeitsblatt SBS übernommen.","String","tbd","Fahrbahn",32]
["Objektgruppe","Siehe Fachdatenkatalog. Wird aus dem Arbeitsblatt SBS übernommen.","String","tbd","Unterbau",32]
["Untergruppe","Siehe Fachdatenkatalog. Wird aus dem Arbeitsblatt SBS übernommen.","String","tbd","Fahrbahnaufbau",32]
["Objekttyp","Siehe Fachdatenkatalog. Wird aus dem Arbeitsblatt SBS übernommen.","String","tbd","Fundationsschicht",32]
[]
[]
["StZH-FDK"]
["FDK-ID","Eindeutige Bezeichnung gem. FDK, wenn nicht vorhanden kein Eintrag bzw. Element anlegen.","String",null,"AAP-101",32]
["Bezeichnung","Bauteilbezeichnung","String",null,"Sitzbank",32]
["DA-Eigentümer",null,"String","Abkürzungen Dienstabteilungen StZH","TAZ",32]
["Kombielement",null,"Boolean",null,"True",32]
["Normalien",null,"String",null,"TED-19.02",32]
["TAZ-Nr.","Einige standardtisierte Bauteile der Stadt Zuerich besitzen eine TAZ-Nr., ansonsten kein Eintrag.","Integer",null,5008325,32]
["Zyklus",null,"String","Reuse, Recycle, Entsorgen","Reuse",32]
["eBKP",null,"String","eBKP Bezeichnungen","S06.02",32]
["Einheit","Hier wird die Masseinheit festgelegt","String",null,"St, m2, m3, etc.",32]
["Material",null,"String",null,"Metall",32]
["Materialsorte",null,"String",null,"Edelstahl",32]
["CO2","Es ist geplant eine CO2 Datensatz zu erstellen mit dem eine Abfrage moeglich sein wird, in Gramm.","Integer",null,"Link",51]
["Unternehmer",null,"String",null,"Implenia",51]
["Garant","Falls bei einem Bauteil der Garantiefall eintritt, ist hier das zuständige Unternehmen zu nennen","String",null,"Abfalleimerfabrik Turbenthal",51]
["Hersteller",null,"String",null,"Abfalleimerfabrik Turbenthal",51]
["Einbaudatum",null,"Datum",null,"TT.MM.JJJJ",51]
["Belastungsart",null,"String","XX","Werteliste wird erarbeitet",32]
["Version","Dies ist die Version des gesamten FDK","String",null,"1.2.5",32]
[]
["StZH-Info"]
["Bemerkungen",null,"String",null,null,32]
["Hinweise",null,"String",null,null,32]
[]
["StZH-Quelle-Daten",null,null,null,null,32]
["Modellersteller","Diese Information kommt vom Modellersteller aus seinem Modellierungs-Tool","String",null,"JS AG",32]
["Datenquelle","Lieferant der Daten","String",null,"terra vermessungen / SBB",32]
["Rohdatentyp","Art der Daten","String",null,"3D-Punktwolken / Pläne",32]
["Rohdatenfile","Bezeichnung des Datenfiles","String",null,"230412_Gleisfeld_TLS.laz / Amsler_OST.dwg",32]
["Rohdaten-URL","Link zu Sharepoint zu den Rohdaten","String",null,"Link zu SharePoint",32]
["Erfassungsdatum",null,"Datum",null,"TT.MM.JJJJ",32]
[]
["StZH-QS-Annahmen"]
["Datenqualität","Hier wird festgelegt ob die Daten \"Verifiziert\" oder \"Annahme\" sind.  Wenn \"Verifiziert\" ausgewaehlt wird, entfaellt das befuellen der anderen Attribute in diesem Pset","String","Verifiziert, Annahme","Annahme",32]
["Annahme-Grund","Begruendung, warum es sich um einen Annahme handelt","String",null,"keine Informationen vorhanden",32]
["Annahme-Beschreibung","Beschreibung der Annahme","String",null,"Haltungen haben keine Hoeheninformation, Annahme gemaess TED-Norm: 80 cm unter Terrain",32]
["Annahme-Quelle","Grundlage, auf welcher die Annahme getroffen wurde","String",null,"TED-Normen Juli 2022",32]
["Annahme-Modellierer","Beschreibung der Annahme, die der Modellierer getroffen hat","String",null,"Dem Modellierer ist z.B. die Form, Beschaffenheit, etc. nicht bekannt",32]
[]
["StZH-GIS"]
["Lagebestimmung","Annahmen nur für Werkleitungen\ngenau = mittlerer Fehler: σ = ± 10 cm, Toleranz: 3σ = 30 cm\nungenau = xxx\nunbekannt = unbekannt","String","genau, unbekannt, ungenau","genau",32]
["Höhenbestimmung","Annahmen nur für Werkleitungen\ngenau = mittlerer Fehler: o≤± 10 cm bzw. ± 6 cm (Abwasser), Toleranz: 30≤30 cm bzw. 18 cm (Abwasser)\nungenau = mittlerer Fehler: σ>±10 cm bzw. ± 6 cm (Abwasser), Toleranz: 30> 30 cm bzw. 18 cm (Abwasser)\nunbekannt = unbekannt","String","genau, unbekannt, ungenau","ungenau",32]
["Funktionsgruppen","Bei GIS2BIM export werden diese Informationen mitgeliefert. Bei BIM2GIS sind diese Informationen notwendig für einen automatisierten import ins GIS. Diese Informationen sind notwendig um Elemente aus den GIS zu löschen und neu anzulegen. Die wird auf Basis des Fachmodells definiert.","String",null,"Sitzgelegenheit",32]
["ObjectTypID","Bei GIS2BIM export werden diese Informationen mitgeliefert. Bei BIM2GIS sind diese Informationen notwendig für einen automatisierten import ins GIS. Diese Informationen sind notwendig um Elemente aus den GIS zu löschen und neu anzulegen. Die wird auf Basis des Fachmodells definiert.","String",null,"GL202",32]
["FremdschluesselTechnischerPlatz","Bei GIS2BIM export werden diese Informationen mitgeliefert. Bei BIM2GIS sind diese Informationen notwendig für einen automatisierten import ins GIS. Diese Informationen sind notwendig um Elemente aus den GIS zu löschen und neu anzulegen. Die wird auf Basis des Fachmodells definiert.","String",null,"SAP-Nr. z.B. I-IN-VE-TICK-0799-0006",32]
["FremdschlüsselGIS","Bei GIS2BIM export werden diese Informationen mitgeliefert. Bei BIM2GIS sind diese Informationen notwendig für einen automatisierten import ins GIS. Diese Informationen sind notwendig um Elemente aus den GIS zu löschen und neu anzulegen. Die wird auf Basis des Fachmodells definiert.","Integer",null,4072,32]

{"sheet":"Version Historie","index":2,"n_rows":15,"n_cols":5,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Datum","Version","Anpassungen","DA","Person"]
["2023-10-17","1.0.0","Erste Version die kommuniziert wurde an das TAZ und die Pilotprojekte","TAZ","TSA"]
["2023-10-02","1.0.1","Matterialsammlung angelegt, SBS Integriert in eine Excel-Datei","TAZ","TSA"]
["2024-01-25","1.2.1","GIS Attribute eingefügt","VBZ","Gruber"]
["2024-01-25","1.2.1","Boolean Zeile eingefügt, \"GIS-Relevant\" (Ja/Nein)","TAZ","TSA"]
["2024-01-25","1.2.1","TAZ-ID Spalte gelöscht, Verknüpfung zur SBS Umgebaut","TAZ","TSA"]
["2024-01-31","1.2.2","Format Zeile Eingefügt für die Attribute","TAZ","TSA"]
["2024-01-31","1.2.2","Referenzierung auf einzige Versionszahl statt Versionierung jedes einzellnen Elements","TAZ","TSA"]
["2024-01-31","1.2.3","Pset Namen geändert, Attributsnamen angepasst mit Nummerierung","TAZ","TSA"]
["2024-02-05","1.2.4","Attribut Nummerierung entfernt, \"Informationslieferant\" Zeile eingeführt","TAZ","TSA"]
["2024-02-07","1.2.5","PSet \"StZH_Annahmen_SIA-405\" in Pset \"StZH_GIS\" integriert","TAZ","TSA"]
["2024-02-22","1.2.5","Korrektur Orthographie, Umlaute angepasst, Sonderzeichen, Formate","TAZ","TSA"]
["2024-02-26","1.2.6","IFC Korrektur Baum und Randstein, STR-41602 - Taktile Markierung ID in FDK abgepasst\nSpalte K mit boolschen Werten angepasst, Spalte N \"Nein\" mit \"Entsorgen\" ersetzt","TAZ","TSA"]
["2024-02-27","1.2.7","IFC Entitäten, Predifened Type und Beschreibung werden in die FSD&SBS integriert.\nVerlinkungen angepasst für IFC und SBS","TAZ","TSA"]
["2024-03-08","1.2.8","Umlaute entfernt, Informationslieferrant umbenannt, \"SIA\"- aus dem Attributen-Kompositum entfernt, Wegleitung angepasst","TAZ","TSA"]

{"sheet":"Def Version","index":3,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Definition"]
["Versionsnummern werden verwendet, um verschiedene Versionen einer Software oder Datei zu kennzeichnen und deren Weiterentwicklung nachvollziehbar zu machen 1. Eine klassische Versionsnummer besteht aus mehreren Teilen, die jeweils eine spezifische Bedeutung haben 1:","0'",0]
[]
["Hauptversionsnummer: Indiziert meist äußerst signifikante Änderungen am Programm, zum Beispiel wenn das Programm komplett neu geschrieben wurde 1."]
["Nebenversionsnummer: Bezeichnet meistens die funktionale Erweiterung des Programms 1."]
["Revisionsnummer: Enthält meist Fehlerbehebungen 1."]
["Buildnummer: Kennzeichnet in der Regel den Fortschritt der Entwicklungsarbeit in Einzelschritten 1."]
[]
["Eine Versionsnummer kann aus mehreren Ziffern bestehen. Zum Beispiel folgt nach Version 0.9, wenn sich nur die Nebenversion erhöht, 0.10 und nicht 1.0 1. Wenn die Haupt- oder Nebenversionsnummer erhöht wird, werden die folgenden Stellen, mit Ausnahme der Buildnummer, auf 0 zurückgesetzt 1. Auf die Version 2.3.5 folgt also, je nach Grad der Änderung, die Version 2.3.6, 2.4.0 oder 3.0 (bzw. 3.0.0) 1."]
[]
["Es gibt keine festen Vorgaben für die Bedeutung der einzelnen Werte, jedoch haben sich Quasi-Standards etabliert 1. Unter dem .Net-Framework folgt man beispielsweise dem Schema <Hauptversionsnummer>.<Nebenversionsnummer>.<Buildnummer>.<Revisionsnummer> 1."]

{"sheet":"Aufgaben","index":4,"n_rows":3,"n_cols":2,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[1,"Umlaute regeln"]
[2,"Sonderzeichen regeln"]
[3,"Regelung für Nomenklatur (Unterstriche, minus, etc.)"]

{"sheet":"AWF","index":5,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,3,5,5],[0,3,0,5],[1,3,1,5],[2,3,2,5],[3,3,3,5],[4,3,4,5],[17,3,17,5],[6,3,6,5],[7,3,7,5],[8,3,8,5],[9,3,9,5],[10,3,10,5],[11,3,11,5],[12,3,12,5],[13,3,13,5],[14,3,14,5],[15,3,15,5],[16,3,16,5]]}
["StZH-AWF-000",null,null,"Allgemeines"]
["StZH-AWF-010",null,null,"Bestandserfassung und -modellierung"]
["StZH-AWF-020",null,null,"Bedarfsplanung"]
["StZH-AWF-030",null,null,"Koordination Gesamtmodell der Fachgewerke"]
["StZH-AWF-040",null,null,"Visualisierungen"]
["StZH-AWF-050",null,null,"2D-Planableitungen aus dem Modell"]
["StZH-AWF-060",null,null,"Mengen und Kostenermittlung"]
["StZH-AWF-070",null,null,"Zirkuläres und umweltgerechtes Bauen"]
["StZH-AWF-080",null,null,"Genehmigungsprozess"]
["StZH-AWF-090",null,null,"Modellbasierte Ausschreibung von Bauleistungen"]
["StZH-AWF-100",null,null,"Modellbasierte Ausführung"]
["StZH-AWF-110",null,null,"Terminplanung, Bauablauf- und Baufortschrittsüberw. der Ausführung"]
["StZH-AWF-120",null,null,"Änderungs- und Nachtragsmanagement"]
["StZH-AWF-130",null,null,"Abrechnung von Bauleistungen"]
["StZH-AWF-140",null,null,"Aufgaben-, Pendenzen- und Mängelmanagement der Ausführung"]
["StZH-AWF-150",null,null,"Bauwerksdokumentation"]
["StZH-AWF-160",null,null,"Übernahme für Betrieb und Erhaltung"]
["StZH-AWF-170",null,null,"Life-Cycle Management"]

{"sheet":"Bemerkungen","index":6,"n_rows":10,"n_cols":1,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Bemerkungen"]
["Die FDK ist nicht vollständig und wird sukzessive erweitert"]
["Nur \"Neue\" Elemente verwendet im FDK keine Reuse FDK-ID's angelegt."]
["Materialsorten wie z.B. Beton sind als Neutrale Elemente angelegt, die eBKP-ID muss je nach Bauteil und Baugattung, manuel vergeben werden.\nEine künftige automatisierte Zuweisung wird für die Zukunft erarbeitet."]
["Die SBS ist in dieser Form im Arbeitsblatt enthalten um eine vereinfachte zuweisung zu ermöglichen.\nDie \"NEU StZH-ID\" wird in das Orginal übertragen."]
["Die alte \"ALT TAZ-SBS-ID\" ist nur temporär vorhanden in der FDK Liste, bis alle Elemente eine neue \"NEU StZH-ID\" haben."]
["Sie Spalte: \"SIA-Phasen für LOIN\" ist noch nicht vollständig."]
["Die Matrix: \"AWF\" ist noch nicht vollständig."]
["Die Spalte \"Auswahl Attribute\" wird für jedes Projekt ausgewählt."]
["\"Rote Zellen\" sind Angaben die fehlen"]

{"sheet":"SBS_Kopie","index":7,"n_rows":1052,"n_cols":21,"rows_kept":1052,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["StZH-ID",null,"ID Objekttyp",null,null,"Fachbereich",null,"Objektgruppe","Untergruppe","Bezeichnung"]
["StZH-ID","TAZ-SBS-ID","ID Objekttyp","Filter (Typ)","ID Fachbereich","Fachbereich","ID Objektgruppe","Objektgruppe","Untergruppe","Objekttyp","Beschreibung","Raumbezug","IFC 2x3 TC1 Klasse","IFC 2x3 TC1 Typ","IFC 2x3 TC1 vordefinierter Typ","IFC 4 Add2 Klasse","IFC 4 Add2 Typ","IFC 4 Add2 vordefinierter Typ","IFC 4.3 Klasse","IFC 4.3 Typ","IFC 4.3 vordefinierter Typ"]
[0,"TAZ0001",null,"Fachbereich",null,"Ausrüstung","-","-","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0002","OBJ_BR_38","Objekttyp","ALG_8","Ausrüstung","OGR_61","Ausrüstung","Nebenkonstruktion","Erdungseinrichtungen","Einrichtung zur Ableitung von elektrischen Strömen in den Erdboden bzw. das Erdreich.","-","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT"]
[0,"TAZ0003",null,"Objektgruppe",null,"Ausrüstung","-","Ausstattung","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0004","OBJ_HB_394","Objekttyp","-","Ausrüstung","-","Ausstattung","Ausstattungsgegenstand","Sportgeraet","Die Bauteilart Sportgeraet gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Sportgeraet werden in Sportplätzen, Turnhallen oder Fittnessräumen zur Benutzung bereitgestellt. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Laufband, Kraftgeräte, Stepper, Boxsack, Trampoline, ","Planar, Punkt","IfcFurnishingElement","IfcFurnitureType","-","IfcFurniture","IfcFurnitureType","USERDEFINED","IfcFurniture","IfcFurnitureType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0005",null,"Objektgruppe","-","Ausrüstung","-","Bauteilarten","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0006","OBJ_BR_40","Objekttyp","-","Ausrüstung","-","Bauteilarten","Ausstattung Gebäude","Inspektionshilfe","Hilfsmittel und Bauteile zur Verbesserung der Zugänglichkeit von Bauwerken zu Inspektions- und Unterhaltszwecken","-","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","[\"FORMEDDUCT\",\n\"INSPECTIONCHAMBER\",\n\"INSPECTIONPIT\",\n\"MANHOLE\",\n\"METERCHAMBER\",\n\"SUMP\",\n\"TRENCH\",\n\"VALVECHAMBER\"]","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","[\"FORMEDDUCT\",\n\"INSPECTIONCHAMBER\",\n\"INSPECTIONPIT\",\n\"MANHOLE\",\n\"METERCHAMBER\",\n\"SUMP\",\n\"TRENCH\",\n\"VALVECHAMBER\"]","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","[\"FORMEDDUCT\",\n\"INSPECTIONCHAMBER\",\n\"INSPECTIONPIT\",\n\"MANHOLE\",\n\"METERCHAMBER\",\n\"SUMP\",\n\"TRENCH\",\n\"VALVECHAMBER\"]"]
[0,"TAZ0007","OBJ_BR_49","Objekttyp","-","Ausrüstung","-","Bauteilarten","Ausstattung Gebäude","Messeinrichtung (Brücke)","Gesamtheit aller Messgeräte und zusätzlicher Einrichtungen zur Erzielung eines Messergebnisses. Zum Beispiel zur Überwachung von Spanngliedern. Siehe DIN 1319","-","IfcDistributionControlElement:IfcSensorType\noder\nIfcElementAssembly:-\nIfcFlowController:IfcFlowMeterType","IfcSensorType","[\"CONTACTSENSOR\",\n\"HUMIDITYSENSOR\",\n\"MOISTURESENSOR\",\n\"PRESSURESENSOR\",\n\"TEMPERATURESENSOR\",\n\"USERDEFINED\"]","IfcSensor","IfcSensorType","[\"CONTACTSENSOR\",\n\"HUMIDITYSENSOR\",\n\"MOISTURESENSOR\",\n\"PRESSURESENSOR\",\n\"TEMPERATURESENSOR\",\n\"USERDEFINED\"]","IfcSensor","IfcSensorType","[\"CONTACTSENSOR\",\n\"HUMIDITYSENSOR\",\n\"MOISTURESENSOR\",\n\"PRESSURESENSOR\",\n\"TEMPERATURESENSOR\",\n\"EARTHQUAKESENSOR\",\n\"FOREIGNOBJECTDETECTIONSENSOR\",\n\"OBSTACLESENSOR\"]"]
[0,"TAZ0008","OBJ_HB_338","Objekttyp","-","Ausrüstung","-","Bauteilarten","Ausstattung Gebäude","Schild","Die Bauteilart Schild gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Schild dient der Informationsübermittlung von Richtungsangaben oder Standorten\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Metrotafeln, Wegweiser","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcSign","IfcSignType","PICTORAL"]
[0,"TAZ0009","OBJ_HB_393","Objekttyp","-","Ausrüstung","-","Bauteilarten","Ausstattung Gebäude","Spielgeraet","Die Bauteilart Spielgeraet gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Spielgeraet werden in Spielplätzen oder Freizeitanagen zur Benutzung bereitgestellt. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Schaukel, Ringe, Voleyballnetz, Spielturm, Sandkasten,Boccia, Schach","Planar, Punkt","IfcFurnishingElement","IfcFurnitureType","-","IfcFurniture","IfcFurnitureType","USERDEFINED","IfcFurniture","IfcFurnitureType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0010","OBJ_HB_342","Objekttyp","-","Ausrüstung","-","Bauteilarten","Ausstattung Gebäude","Stele","Die Bauteilart Stele gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Stele dient als Supportträger für Informationsmaterial.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Abfahrtsplakate, Betriebslagenmonitor","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0011","OBJ_HB_369","Objekttyp","-","Ausrüstung","-","Bauteilarten","Ausstattung Gebäude","Uhr","Die Bauteilart Uhr gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Uhr dient zur Anzeige der aktuellen Tageszeit.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Einseitige Uhr, zweiseitige Uhr","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0012","OBJ_HB_039","Objekttyp","-","Ausrüstung","-","Bauteilarten","Konstruktion Gebäude","Schranke","Die Bauteilart Schranke gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Schranke regelt die Zufahrtskontrolle von Arealen, Produktionsanlagen od. Grundstücken . \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Parkschranke Barriere, Schlagbaum","Planar, Punkt","IfcDoor","-","USERDEFINED","IfcDoor","IfcDoorType","USERDEFINED","IfcDoor","IfcDoorType","BOOM_BARRIER"]
[0,"TAZ0013","OBJ_HB_042","Objekttyp","-","Ausrüstung","-","Bauteilarten","Konstruktion Gebäude","Tor","Die Bauteilart Tor gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Tor teilt physikalisch zwei verschieden Zonen und beinhaltet bewegliche Komponenten.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Brandschutztor, Rolltor, ","Planar, Punkt","IfcDoor","-","-","IfcDoor","IfcDoorType","USERDEFINED","IfcDoor","IfcDoorType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0014","OBJ_HB_043","Objekttyp","-","Ausrüstung","-","Bauteilarten","Konstruktion Gebäude","Tuer","Die Bauteilart Tuer gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Tuer teilt physikalisch zwei verschieden Zonen und beinhaltet bewegliche Komponenten.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Zugangstür, Brandschutztür, Servicetür","Planar, Punkt","IfcDoor","-","-","IfcDoor","IfcDoorType","USERDEFINED","IfcDoor","IfcDoorType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0015","OBJ_HB_409","Objekttyp","ALG_16","Ausrüstung","OGR_56","Bauteilarten","Nebenkonstruktion","Zaun","Die Bauteilart Zaun gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Zaun abgrenzen von unterschiedlichen Nutzungen\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Maschendrahtzaun","Planar, Punkt","IfcRailing","IfcRailingType","USERDEFINED","IfcRailing","IfcRailingType","USERDEFINED","IfcRailing","IfcRailingType","FENCE"]
[0,"TAZ0016","OBJ_HB_044","Objekttyp","ALG_16","Ausrüstung","OGR_56","Bauteilarten","Nebenkonstruktion","Zauntuere","Die Bauteilart Zauntuere gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Zauntuere ermöglicht den hindernisfreien Zugang durch den Zaun, ohne ihn zu beschädigen.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Türe","Planar, Punkt","IfcDoor","-","-","IfcDoor","IfcDoorType","GATE","IfcDoor","IfcDoorType","GATE"]
[0,"TAZ0017","OBJ_HB_053","Objekttyp","ALG_16","Ausrüstung","OGR_56","Bauteilarten","Technik Gebäude - Elektroanlage","Abzweigdose","-","Planar, Punkt","IfcFlowFitting","IfcJunctionBoxType","USERDEFINED","IfcJunctionBox","IfcJunctionBoxType","[\"DATA\",\n\"POWER\"]","IfcJunctionBox","IfcJunctionBoxType","[\"DATA\",\n\"POWER\"]"]
[0,"TAZ0018","OBJ_HB_055","Objekttyp","ALG_16","Ausrüstung","OGR_56","Bauteilarten","Technik Gebäude - Elektroanlage","Blitzableiter","Die Bauteilart Blitzableiter, Fangstange gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Blitzableiter, Fangstange haben die Audfgabe direkte Blitzeinschläge einzufangen und ins Erdreich abzuleiten.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Kupferdraht, Klemme,Städer.","Planar, Punkt","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT"]
[0,"TAZ0019","OBJ_HB_057","Objekttyp","ALG_16","Ausrüstung","OGR_56","Bauteilarten","Technik Gebäude - Elektroanlage","Kandelaber","Die Bauteilart Kandelaber gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Kandelaber dient als Tragwerk für verscheidene technische oder optische Ausrüstungsgegenstände (z.B. Lautsprecher, Leuchten etc.).\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Kippkandelaber, Rundkandelaber, viereckige Kandealber","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcLightFixtureType","[\"POINTSOURCE\",\n\"DIRECTIONSOURCE\"]","IfcLightFixture","IfcLightFixtureType","[\"POINTSOURCE\",\n\"DIRECTIONSOURCE\"]","IfcLightFixture","IfcLightFixtureType","[\"POINTSOURCE\",\n\"DIRECTIONSOURCE\"]"]
[0,"TAZ0020","OBJ_HB_058","Objekttyp","ALG_16","Ausrüstung","OGR_56","Bauteilarten","Technik Gebäude - Elektroanlage","Kandelaber Mastkorb","Die Bauteilart Kandelaber Mastkorb gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Kandelaber Mastkorb dient als Verbindungselement zwischen Kandelaber und Fundament und ist Teil der Fundament-Armierung.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Mastkorb","Planar, Punkt","IfcReinforcingMesh","-","-","IfcReinforcingMesh","IfcReinforcingMeshType","USERDEFINED","IfcReinforcingMesh","IfcReinforcingMeshType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0021","OBJ_HB_056","Objekttyp","ALG_16","Ausrüstung","OGR_56","Bauteilarten","Technik Gebäude - Elektroanlage","Lautsprecher","Die Bauteilart Lautsprecher gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Lautsprecher dient der akustischen Information oder der Widergabe von anderem Audio-Material.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Einbaulautsprecher. Anbaulautsprecher, Hornlautsprecher etc.","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcAudioVisualAppliance","IfcAudioVisualApplianceType","SPEAKER","IfcAudioVisualAppliance","IfcAudioVisualApplianceType","SPEAKER"]
[0,"TAZ0022","OBJ_HB_049","Objekttyp","ALG_16","Ausrüstung","OGR_56","Bauteilarten","Technik Gebäude - Elektroanlage","Normalleuchte","Die Bauteilart Leuchte gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Leuchte erzeugt durch die Zuführung von elektrischer Energie künstliches Licht.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Einbauleuchte, Anbauleichte, Pendelleuchte, Mastaufsatzleuchte, Gleisfeldleuchte etc.","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcLightFixtureType","[\"POINTSOURCE\",\n\"DIRECTIONSOURCE\"]","IfcLightFixture","IfcLightFixtureType","[\"POINTSOURCE\",\n\"DIRECTIONSOURCE\"]","IfcLightFixture","IfcLightFixtureType","[\"POINTSOURCE\",\n\"DIRECTIONSOURCE\"]"]
[0,"TAZ0023","OBJ_HB_050","Objekttyp","ALG_16","Ausrüstung","OGR_56","Bauteilarten","Technik Gebäude - Elektroanlage","Nothandleuchte","Die Bauteilart Nothandleuchte gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Nothandleuchte dient bei einem Ausfall der normalen Beleuchtung dazu einen Raum oder ein Gebäude sicher verlassen zu können.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Akkunothandleuchte, Ladestation","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcLightFixtureType","USERDEFINED","IfcLightFixture","IfcLightFixtureType","SECURITYLIGHTING","IfcLightFixture","IfcLightFixtureType","SECURITYLIGHTING"]
[0,"TAZ0024","OBJ_HB_051","Objekttyp","ALG_16","Ausrüstung","OGR_56","Bauteilarten","Technik Gebäude - Elektroanlage","Notleuchte","Die Bauteilart Notleuchte gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Notleuchte dient bei einem Ausfall der normalen Beleuchtung dazu einen Raum oder ein Gebäude sicher verlassen zu können.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Einbaunotleuchte, Anbaunotleuchte","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcLightFixtureType","USERDEFINED","IfcLightFixture","IfcLightFixtureType","SECURITYLIGHTING","IfcLightFixture","IfcLightFixtureType","SECURITYLIGHTING"]
["STR-11001","TAZ0025","OBJ_HB_143","Objekttyp","ALG_16","Ausrüstung","OGR_56","Bauteilarten","Technik Gebäude - Elektroanlage","Parksystem","Die Bauteilart Parksystem gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Parksystem ist ein System, das Fahrzeuge mit Hilfe der Fördertechnik vertikal und/oder horizontal einparkt.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Parksystem","Planar, Punkt","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0026","OBJ_HB_047","Objekttyp","ALG_16","Ausrüstung","OGR_56","Bauteilarten","Technik Gebäude - Elektroanlage","Warnlicht","Die Bauteilart Warnlicht gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Warnlicht dient als visueller Signalgeber um beispielsweise auf Gefahren aufmerksam zu machen.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Blitzleuchte,","Planar, Punkt","IfcDistributionControlElement","IfcAlarmType","LIGHT","IfcAlarm","IfcAlarmType","LIGHT","IfcAlarm","IfcAlarmType","LIGHT"]
[0,"TAZ0027","OBJ_HB_048","Objekttyp","ALG_16","Ausrüstung","OGR_56","Bauteilarten","Technik Gebäude - Elektroanlage","Werbebeleuchte","Die Bauteilart Werbebeleuchte gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Werbebeleuchte dient der Sichtbarkeit von Werbeeinrichtungen in unterirdischen Anlagen oder in der Nacht.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Leuchttafeln, Strahlerleuchten","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcLightFixtureType","[\"POINTSOURCE\",\n\"DIRECTIONSOURCE\"]","IfcLightFixture","IfcLightFixtureType","[\"POINTSOURCE\",\n\"DIRECTIONSOURCE\"]","IfcLightFixture","IfcLightFixtureType","[\"POINTSOURCE\",\n\"DIRECTIONSOURCE\"]"]
[0,"TAZ0028","OBJ_HB_150","Objekttyp","ALG_16","Ausrüstung","OGR_56","Bauteilarten","Technik Gebäude - Sicherheitsanlage","Blitzleuchte","Die Bauteilart Blitzleuchte gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Blitzleuchte dient als visueller Signalgeber um beispielsweise auf Gefahren aufmerksam zu machen.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Blitzleuchte","Planar, Punkt","IfcDistributionControlElement","IfcAlarmType","LIGHT","IfcAlarm","IfcAlarmType","LIGHT","IfcAlarm","IfcAlarmType","LIGHT"]
[0,"TAZ0029","OBJ_HB_151","Objekttyp","ALG_16","Ausrüstung","OGR_56","Bauteilarten","Technik Gebäude - Sicherheitsanlage","Drehleuchte","Die Bauteilart Drehleuchte gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Drehleuchte signalisiert visuell ein Ereignis.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Drehleuchte","Planar, Punkt","IfcDistributionControlElement","IfcAlarmType","LIGHT","IfcAlarm","IfcAlarmType","LIGHT","IfcAlarm","IfcAlarmType","LIGHT"]
[0,"TAZ0030","OBJ_HB_158","Objekttyp","ALG_16","Ausrüstung","OGR_56","Bauteilarten","Technik Gebäude - Technische Brandschutzanlage","Brandmelder","Die Bauteilart Brandmelder gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Brandmelder detektiert einen entstehenden Brand. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Brandmelder","Planar, Punkt","IfcDistributionControlElement","IfcSensorType","[\"FIRESENSOR\",\n\"HEATSENSOR\"]","IfcSensor","IfcSensorType","[\"FIRESENSOR\",\n\"HEATSENSOR\"]","IfcSensor","IfcSensorType","[\"FIRESENSOR\",\n\"HEATSENSOR\"]"]
[0,"TAZ0031",null,"Objektgruppe","-","Ausrüstung","OGR_61","Rückhaltesystem","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0032","OBJ_TL_100","Objekttyp","-","Ausrüstung","OGR_61","Rückhaltesystem","Absturzsicherung","Fahrleitungsschutz (Tunnel)","Dieses Objekt ist eine Schutzkonstruktion zur Kontaktverhinderung mit elektrischen Leitungen oder zur Verhinderung eines Eindringens in ein Lichtraumprofil - aus FDK Kunstbauten","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0033","OBJ_BR_19","Objekttyp","-","Ausrüstung","OGR_61","Rückhaltesystem","Absturzsicherung","Geländer","Nichttragendes Element zur Absturzsicherung; Die Bauteilart Gelaender gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Gelaender abgrenzen von Gefahrensituation inkl. Aufnahme von Horizontalkräfen\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Stakettengeländer; Anlehnbügel, Umlaufsperren","Linear, Punkt","IfcRailing","IfcRailingType","GUARDRAIL","IfcRailing","IfcRailingType","GUARDRAIL","IfcRailing","IfcRailingType","GUARDRAIL"]
[0,"TAZ0034","OBJ_BR_15","Objekttyp","-","Ausrüstung","OGR_61","Rückhaltesystem","Nebenkonstruktion","Anprallschutz","Bauliche Massnahme ausserhalb der Fahrbahn, welche vom Gleis abkommende Fahrzeuge umlenkt bzw. aufhält.","Linear, Punkt","IfcRailing","IfcRailingType","GUARDRAIL","IfcRailing","IfcRailingType","GUARDRAIL","IfcRailing","IfcRailingType","GUARDRAIL"]
[0,"TAZ0035","OBJ_BR_14","Objekttyp","-","Ausrüstung","OGR_61","Rückhaltesystem","Nebenkonstruktion","Berührungsschutz","Der Berührungsschutz ist Schutzkonstruktion und nichttragendes Element zur Kontaktverhinderung mit elektrischen Leitungen oder zur Verhinderung eines Eindringens in ein Lichtraumprofil. Kann als Schutzdach oder Schutzwand ausgeführt werden. ","Linear, Punkt","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0036","OBJ_BR_39","Objekttyp","-","Ausrüstung","OGR_61","Rückhaltesystem","Nebenkonstruktion","Schutzwand","Sekundärelement zum Schutz vor Lärm, Blendung oder Brandgefahren","-","IfcWall","IfcWallType","USERDEFINED","IfcWall","IfcWallType","PARAPET","IfcWall","IfcWallType","PARAPET"]
[0,"TAZ0037",null,"Objektgruppe","-","Ausrüstung",null,"Umgebung","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0038","OBJ_HB_362","Objekttyp","ALG_16","Ausrüstung","-","Umgebung","Bewuchs","Baum","-","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcPlant","-","-","IfcPlant","-","-"]
[0,"TAZ0039","OBJ_HB_363","Objekttyp","ALG_16","Ausrüstung","-","Umgebung","Bewuchs","Begruenung","Die Bauteilart Begruenung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Begruenung sammelt alle Florabezogenen Element die die ökologische Nachhaltigkeit stärken.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Pflanzen und Baeume","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcPlant","-","-","IfcPlant","-","-"]
[0,"TAZ0040","OBJ_HB_364","Objekttyp","ALG_16","Ausrüstung","-","Umgebung","Bewuchs","Strauch","-","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcPlant","-","-","IfcPlant","-","-"]
[0,"TAZ0041",null,"Fachbereich","ALG_1","Fahrbahn","-","-","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0042",null,"Objektgruppe","ALG_1","Fahrbahn","OGR_13","Andere Ausrüstung","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0043","OBJ_FB_53","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_13","Andere Ausrüstung","Gleisbremse","Ablaufbremse"," Ausrüstung, die am Ablaufberg eines Rangierbahnhofs installiert ist, um die Geschwindigkeit von rollenden Fahrzeugen zu regeln.","Linear, Linie","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcTrackElement","IfcTrackElementType","SPEEDREGULATOR"]
[0,"TAZ0044","OBJ_FB_55","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_13","Andere Ausrüstung","Gleisbremse","Blockiervorrichtung"," - Ausrüstung, die auf dem Rangiergelände installiert ist, um rollende Fahrzeuge zu sichern.","Linear, Linie","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcTrackElement","IfcTrackElementType","BLOCKINGDEVICE"]
[0,"TAZ0045","OBJ_FB_54","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_13","Andere Ausrüstung","Gleisbremse","Steuerbare Gleisbremse"," Auf dem Rangiergelände installierte Ausrüstung zur Regelung der Geschwindigkeit von rollenden Fahrzeugen","Linear, Punkt","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","RAIL_MECHANICAL_EQUIPMENT_ASSEMBLY"]
[0,"TAZ0046","OBJ_FB_57","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_13","Andere Ausrüstung","Gleiswaage","Dynamische Gleiswaage"," - Ausrüstung, die auf dem Gleis installiert ist, um aufgrund der Achslastverteilung zu prüfen, ob die Ladung der Fahrzeuge gleichmässig verteilt ist.","Linear, Linie","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","RAIL_MECHANICAL_EQUIPMENT_ASSEMBLY"]
[0,"TAZ0047","OBJ_FB_56","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_13","Andere Ausrüstung","Gleiswaage","Gleiswaage"," - Ausrüstung, die auf einem Gleis (z.B. Güterbahnhof) fix installiert ist, um die Ladung von Fahrzeugen zu wägen.","Linear, Linie","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","RAIL_MECHANICAL_EQUIPMENT_ASSEMBLY"]
[0,"TAZ0048","OBJ_FB_18","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_13","Andere Ausrüstung","Schmieranlage","Schmieranlage"," - Vermindert Abnutzung der Fahrschiene durch Spurkranz\n - Verhindert Lärmemissionen\n - Angebracht an der Innenseite der aussenliegenden Fahrschiene in einer Kurve\n - Führt oft Verunreinigung der Bettung (insb. Schotter)\n - Auch Bauformen in der Geraden oder vor Weichen, je nach Verwendungszweck","Linear, Punkt","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","RAIL_LUBRICATION"]
[0,"TAZ0049",null,"Objektgruppe","ALG_1","Fahrbahn","OGR_9","Bankett","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0050","OBJ_FB_47","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_9","Bankett","Bankett","Bankettelement"," - Seitlicher Abschluss der Gleisachse\n - Meist auf Höhe Schotter\n - Lichtraumprofil\n - Schutzfunktion: Gehweg; Dienstweg\n - Zugang zum Trasse","Linear, Linie","IfcSlab","IfcSlabType","USERDEFINED","IfcSlab","IfcSlabType","USERDEFINED","IfcSlab","IfcSlabType","SIDEWALK"]
[0,"TAZ0051",null,"Objektgruppe","ALG_1","Fahrbahn","OGR_5","Bettung","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0052","OBJ_FB_29","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_5","Bettung","Bettung","Schotterbett"," - Besteht aus gebrochenen Steinen\n - Sicherstellen der Gleislagestabilität\n - Erreicht Festigkeit durch Verzahnung der einzelnen Steine\n - Abnützung und Verdreckung wirken stabilitätsmindernd\n - Im Modell nur als Körper mit räumlichen Ausdehnungen pro Achse\n - Keine gesteinsscharfe Betrachtung\n - Wasserabfluss muss gewährleistet sein ","Linear, Linie","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcCourse","IfcCourseType","BALLASTBED"]
[0,"TAZ0053","OBJ_FB_31","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_5","Bettung","Bettung","Unterschottermatte"," - Matte zu Trennung Oberbau und Unterbau\n - Liegt zwischen Schotterbett und oberster Fundationsschicht\n - Muss nicht zwingend vorhanden sein","Linear, Linie","IfcCovering","IfcCoveringType","MEMBRANE","IfcCovering","IfcCoveringType","MEMBRANE","IfcCovering","IfcCoveringType","MEMBRANE"]
[0,"TAZ0054","OBJ_FB_35","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_5","Bettung","Feste Fahrbahn","Gleisisolationsschicht"," - Die Isolationsschicht ist eine Strukturschicht, die auf der Oberseite von Gleisuntergründen aufgebracht wird. Sie kann unter besonderen Umständen Funktionen der Schadensbehebung am Gleisoberbau übernehmen und die Temperaturverformung koordinieren. \n - Die Gleistrennschicht darf nur in Feste Fahrbahnstrukturen auftreten.","Linear, Linie","IfcCovering","IfcCoveringType","INSULATION","IfcCovering","IfcCoveringType","INSULATION","IfcCovering","IfcCoveringType","INSULATION"]
[0,"TAZ0055","OBJ_FB_34","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_5","Bettung","Feste Fahrbahn","Masse-Feder-System"," - Elastische Elemente werden zwischen der Oberbaukonstruktion (Gleise und Platte fester Fahrbahn bzw. Schottertrog mit zwischengeschaltetem Schotter) und dem Unterbauplatte eingebracht. \n - Die elastischen Elemente bewirken eine teilweise schwingungstechnische Entkopplung zwischen dem Oberbau und dem Untergrund. \n - Als Federsysteme können sowohl Schraubenfedern als auch Elastomerblöcke oder Elastomerstreifen verwendet werden.","Linear, Linie","IfcDiscreteAccessory","IfcVibrationIsolatorType","SPRING","IfcVibrationIsolator","IfcVibrationIsolatorType","SPRING","IfcImpactProtectionDevice","IfcImpactProtectionDeviceType","DAMPINGSYSTEM"]
[0,"TAZ0056",null,"Objektgruppe","ALG_1","Fahrbahn","OGR_10","Gleisabschluss","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0057","OBJ_FB_48","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_10","Gleisabschluss","Achsabschluss","Prellbock"," - Achsenende\n - Bauliches Element verhindert das Befahren physisch; kann an den Schienen / auf dem Gleisrost befestigt sein\n - Auch Ausprägung als natürliches Element: Felswand","Topologisch","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcImpactProtectionDevice","IfcImpactProtectionDeviceType","BUMPER"]
[0,"TAZ0058","OBJ_FB_49","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_10","Gleisabschluss","Achsabschluss","Spezielle Gleiseinrichtungen mit Achsende"," - Achsenende\n - Spezielle Funktionale Anlagen wie Umspuranlage; Rollschemelverladeanlage","Topologisch","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcTrackElement","IfcTrackElementType","TRACKENDOFALIGNMENT"]
[0,"TAZ0059",null,"Objektgruppe","ALG_1","Fahrbahn","OGR_25","Gleissystem","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0060","OBJ_FB_3","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_25","Gleissystem","Gleissystem","Dilatationsrost"," -Schleifender Übergang in Längsrichtung zwischen zwei angrenzenden Fahrschienen\n- Zum Abbau von Längskräften, die zum Beispiel aufgrund unterschiedlicher Bettungsarten oder erhöhten Längskräften aus thermischer Expansion entstehen können\n- Elektrisch verbunden\n- Inhomogenität in der Tragfähigkeit der Fahrschiene (Längs und Querkräfte)\n- Inhomogenität in der Stabilität des Gleisrostes\n- Spezielle Konstruktion mit Verstärkungselementen im Gleisrost","Linear, Punkt","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","DILATATIONPANEL"]
[0,"TAZ0061","OBJ_FB_58","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_25","Gleissystem","Gleissystem","Gleisdurchschneidungsrost","Der Gleisdurchschneidungsrost (GD) ist eine weitere, klar definierte Objektgruppe (Assembly) innerhalb des Gleissystems im FDK Fahrbahn. Er bildet eine niveaugleiche Kreuzung von mindestens zwei oder mehreren Gleisachsen aus. Diese können unterschiedliche Spurweiten aufweisen.\nEin Gleisdurchschneidungsrost bietet keine Wahl von Fahrmöglichkeiten. Im Gegensatz zu einem Weichenrost kann er daher auch nicht auf einem topologischen Knoten referenziert werden. Er bezieht sich auf zwei oder mehrere topologische Kanten mit den entsprechenden Eigenschaften der Linienführung. Im Bereich der Kreuzungsbauteile sind Änderungen der Geometrie der Gleisachsen (horizontal, vertikal, Überhöhung) nicht oder nur äusserst beschränkt möglich. Gleisdurchschneidungen in Kurven sind möglich (mit gebogenen Herzstücken).  \nEin Gleisdurchschneidungsrost beinhaltet im Normalfall keine beweglichen Teile und benötigt somit auch keine SA-Infrastruktur (ausser Gleisüberwachung)\n\nEin Gleisdurchschneidungsrost ist eine Bauteilgruppe, die im Normalfall aus nachstehenden Objekttypen gemäss FDK Fahrbahn (Track) besteht:\nZwingende/minimale Elemente\n - Fahrschiene: 4…n\n - Schienenbefestigung: n\n - Normalschwelle: n\n - Herzstück: 4…n\nweitere mögliche Elemente\n - Radlenker: 0…n\n - Schienenstoss isoliert: 0…n\n - Schienenstoss isoliert mit Lasche: 0…n\n - Schienenstoss verlascht: 0…n\n - Schienenstoss verschweiss: 0…n\n - Notlasche: 0…n\n - Zwischenlage: 0…n\n - Spurstange (ehem. Spurhalter): n\n - Verstärkung Gleisrost: n\n - Schienenstütze: 0…n\n - Hohlschwelle: 0…n\n - Schwellenkappen: 0…n","Linear, Linie","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0062","OBJ_FB_1","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_25","Gleissystem","Gleissystem","Gleisrost","Der Gleisrost ist eine funktionale Sicht, die sich aus den Objekttypen Fahrschiene, Schienenbefestigung und Normalschwelle zusammensetzt. Eine Eigenschaft des Gleisrostes ist, dass die Bauteile fix zusammengefügt und in sich nicht beweglich sind. \nDer Gleisrost als Ganzes sammelt und überträgt die Kräfte in den Oberbau. Dieser kann aus einem Schotterbett oder einer festen Fahrbahn bestehen. Im Extremfall (bei einfachen Bahnen) kann der Gleisrost auch auf dem gewachsenen Boden liegen. Er erfüllt seine Funktion immer noch: Es können Züge fahren.\nDer Gleisrost folgt der Linienführung im 3-Dimensionalen Raum. Er wird eindeutig durch die Gleisachse (Linienführung/Alignment) und deren Ausprägungen definiert. Sie verläuft mittig zwischen den Oberkanten der Fahrschiene (SiOK). Der Gleisrost hat somit Kennwerte bezüglich horizontaler und vertikaler Linienführung und trägt auch die Informationen bezüglich Überhöhung.\nIn den Prozessen wird der Gleisrost oft als Einheit betrachtet. Einerseits bei der Planung in Projekten, andererseits auch bei zahlreichen Massnahmen der Oberbauerneuerung.\n\nEin Gleisrost kann aus nachstehenden Objekttypen bestehen – muss aber nicht zwingend alle haben:\n- Fahrschiene\n- Schienenbefestigung\n- Schwellen\n- Schienenstösse\n- Weitere Objekte","Linear, Linie","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","TRACKPANEL"]
[0,"TAZ0063","OBJ_FB_2","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_25","Gleissystem","Gleissystem","Weichenrost","Der Weichenrost ist wie der Gleisrost ist eine funktionale Sicht, die sich aus Objekttypen der Fahrschiene, der Schienenbefestigung und der Schwellen zusammensetzt. Zusätzlich sind beim Weichenrost auch spezifische Weichen-Objekte wie Herzstücke, Radlenker, Zungenvorrichtungen etc eingeschlossen. \nEine Eigenschaft des Weichenrostes ist, dass die Bauteile fix zusammengefügt und in sich nicht beweglich sind. Oft wird ein «Weichenrost» sogar als gesamte Einheit angeliefert und eingebaut.\nDer Weichenrost folgt der Linienführung im 3-Dimensionalen Raum. Er wird eindeutig durch die Gleisachse und deren Ausprägungen definiert. Sie verläuft mittig zwischen den Oberkannten der Fahrschiene (SiOK). Der Weichenrost hat somit Kennwerte bezüglich horizontaler und vertikaler Linienführung und trägt auch die Informationen bezüglich Überhöhung.\nIn den Prozessen wird der Weichenrost oft als Einheit betrachtet. Einerseits bei der Planung in Projekten aus toplogischer Sicht, andererseits auch bei zahlreichen Massnahmen der Oberbauerneuerung.\nDer Weichenrost hat ein inneres Bezugssystem, das im «Verlegeplan» dokumentiert ist.\nDie gesamte Bahnanlage ist definiert durch eine der Topologie und der Linienführung folgende, lückenlose Aneinanderreihung von Gleis- und Weichenrosten.","Linear, Linie","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","TURNOUTPANEL"]
[0,"TAZ0064",null,"Objektgruppe","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0065","OBJ_FB_30","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Bettungsverstärkung","Schotterhalterung"," - Bauliche Elemente\n - seitlich (an den Schotterflanken angebracht)\n - Verstärkung des Querwidersatnd des Oberbaus\n - Evtl auch Schotterverklebungen o.ä.","Linear, Punkt","IfcWall","IfcWallType","USERDEFINED","IfcWall","IfcWallType","USERDEFINED","IfcWall","IfcWallType","RETAININGWALL"]
[0,"TAZ0066","OBJ_FB_39","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Erdung","Erdungsklemme Feste Fahrbahn"," - Montage an der Fahrbahnplatte\n - Wird für die Erdung verwendet\n - An Bewehrungsstäbe in Fahrbahn- oder Betonplatten geschweisst.","Linear, Punkt","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","CONNECTOR","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","EXIT"]
["STR-40302","TAZ0067","N/A","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Fahrbahnaufbau","Binderschicht","Strassen- respektive Gehwegoberbau bestehend aus Binderschicht","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcCourse","IfcCourseType","[\"ARMOUR\",\n\"FILTER\",\n\"BALLASTBED\",\n\"CORE\",\n\"PAVEMENT\",\n\"PROTECTION\""]
["STR-40301","TAZ0068","OBJ_BR_41","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Fahrbahnaufbau","Deckschicht","Strassen- respektive Gehwegoberbau bestehend aus Deckschicht","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcCourse","IfcCourseType","[\"ARMOUR\",\n\"FILTER\",\n\"BALLASTBED\",\n\"CORE\",\n\"PAVEMENT\",\n\"PROTECTION\""]
[0,"TAZ0069","OBJ_FB_33","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Feste Fahrbahn","Fahrbahnplatte"," - Die Fahrbahnplatte ist eine integrierte, vor Ort gegossene Stahlbetonkonstruktion, in die Zweiblockschwellen, Weichenschwellen oder andere Schwellen eingebettet sind. \n - Dieses Objekt darf nur in einer Feste Fahrbahn auftreten.","Linear, Linie","IfcSlab","IfcSlabType","USERDEFINED","IfcSlab","IfcSlabType","USERDEFINED","IfcSlab","IfcSlabType","TRACKSLAB"]
[0,"TAZ0070","OBJ_FB_32","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Feste Fahrbahn","Vorfabrizierte Fahrbahnplatte"," - Die Fahrbahnplatte ist eine vorgefertigte, zT. vorgepannte Stahlbetonplatte, die ein wesentliches Element der Festen Fahrbahn ist. \n - Sie überträgt die Last von Schienen und Befestigungen auf Unterkonstruktionen gleichmäßig und die Längs- und Querlast von Gleiskonstruktionen auf vorbetonierte Gleisbefestigungsstrukturen. \n - Dieses Objekt darf nur in einer Festen Fahrbahn auftreten.\n - Der Sockel enthält Strukturen, um die Gleisbefestigung anzubringen. Eine Schwelle wird nicht benötigt.","Linear, Linie","IfcSlab","IfcSlabType","USERDEFINED","IfcSlab","IfcSlabType","USERDEFINED","IfcSlab","IfcSlabType","TRACKSLAB"]
[0,"TAZ0071","OBJ_FB_44","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Gleiseindeckung","Gleiseindeckung (Bahnübergang)"," - Bahnübergang für Strassen (gesichert/ungesichert)\n - Oberbautyp auch mit Schotter möglich\n - Belag in Querrichtung befahrbar\n - Strassenlasten und Lichtraumprofil definiert\n - i.d.R. öffentlicher Raum\n - oft Veränderung in der Steifigkeit des Ober-/ und Unterbaus\n - ifc: Schnittstellen zu ifc Road\n - auch Karrenüberfahrten, Niveauübergänge etc","Linear, Linie","[IfcBuildingStorey]","-","-","[IfcBuildingStorey]","-","-","[IfcFacilityPart]","-","RAILWAYCROSSING"]
[0,"TAZ0072","OBJ_FB_43","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Gleiseindeckung","Grossflächige befahrene Eindeckung"," - Im Strassenbelag eingelassene Gleise\n - Oberbautyp meist speziell (Feste Fahrbahn / Rillenschiene)\n - Belag in allen Richtungen befahrbar\n - Strassenlasten  und Lichtraumprofil definiert\n - i.d.R. öffentlicher Raum\n - Meist kombiniertes Entwässerungssystem\n - ifc: Schnittstellen zu ifc Road\n - Auch Rasengleis","Linear, Linie","IfcSlab","IfcSlabType","USERDEFINED","IfcSlab","IfcSlabType","USERDEFINED","IfcSlab","IfcSlabType","TRACKSLAB"]
[0,"TAZ0073","OBJ_FB_46","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Gleiseindeckung","Schallschutzvorrichtung"," - Bauelemente im Gleis zur Absorption von Schall\n - Evtl auch Absorbierung von Vibrationen\n - Ausschliesslich Schallabsorber im Gleisrost\n - Oft in Verbindung mit Fester Fahrbahn","Linear, Linie","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","SOUNDABSORPTION"]
[0,"TAZ0074","OBJ_FB_45","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Gleiseindeckung","Unterhaltsweg im Gleis"," - Begehbar\n - Dient Bahnintern dem Unterhalt\n - Im Gleis liegend\n - Nicht öffentlich","Linear, Linie","IfcSlab","IfcSlabType","USERDEFINED","IfcSlab","IfcSlabType","USERDEFINED","IfcSlab","IfcSlabType","TRACKSLAB"]
[0,"TAZ0075","OBJ_HB_031","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Randabschluss","Perronwinkel","Die Bauteilart Perronwinkel gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Perronwinkel dient als Begrenzung der Perronkoerperanlage zum Gleisbereich.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Betonperronwinkel","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcKerb","IfcKerbType","-"]
["STR-40101","TAZ0076","N/A","Objekttyp","ALG_1","Oberfläche","OGR_2","Fahrbahn","Randabschluss","Randstein","-","-"]
[0,"TAZ0077","OBJ_FB_4","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Schiene","Fahrschiene"," - Kraftaufnahme im Rad-Schiene-System (Lauffläche und Spurkranz), Sinuslauf\n - Kraftverteilung in Längsrichtung (Verkehrslasten statisch und dynamisch)\n - Kraftaufnahme in Längsrichtung (Temperatur)\n - In einer Weiche: Spezielle Bauteile sind einzeln modelliert\n - Kann je nach Einsatz eine Typisierung aufweisen (Flügelschiene, etc.)","Linear, Linie","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcRail","IfcRailType","RAIL"]
[0,"TAZ0078","OBJ_FB_5","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Schiene","Fangschiene"," - Sicherheitsrelevantes Element\n - Verhindert Entgleisungen oder deren Auswirkungen\n - Im Regelfall unbelastet\n - Zwischen den Fahrschienen liegende Bauformen (Schutz vor Entgleisungen)\n - Ausserhalb der Fahrschienen liegende Bauformen (Verhindern von Ausbrechen des entgleisten Rades)","Linear, Linie","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcRail","IfcRailType","GUARDRAIL"]
[0,"TAZ0079","OBJ_FB_6","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Schiene","Radlenker"," - Führungsschiene innerhalb von toplogischen Verzweigungs- und Kreuzungselementen (Weichen, etc).\n - Einsatz auch im Bereich von Bahnübergängen möglich\n - Direkter Kontakt mit Rad \n - Hohe lokale Abnutzung aus Verkehrslast\n - Hohe Anforderung an Zustand und Lage\n - Massgebend für Entgleisungssicherheit","Topologisch","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcRail","IfcRailType","CHECKRAIL"]
[0,"TAZ0080","OBJ_FB_19","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Schienenbefestigung","Schienenbefestigung","Besteht aus Komponenten zur Halterung der Fahrschiene sowie zur Fixierung der Bauelemente auf/in der Schwelle.\n - Massgebend für Stabilität des Gleisrostes\n - Gewährleistet die Spurgenauigkeit des Gleisrostes\n - Führt Quer- und Vertikalkräfte aus der Fahrschiene ab\n - bekannte Stützweite (Schwellenabstand, CH idR 60cm)\n - Je nach Bauform sehr unterschiedliche Wirkung in Längs-und Vertikalrichtung\n - Sauberer Kraftschluss verhindert dynamische Belastungen im Gleisrost selber (z.b Schläge von Fahrschiene auf Schwelle/Gleisverbindungen\n - Vielzahl von unterschiedlichen Bauformen; Bauformen können auch \"Fixierung auf Schwellen einhalten / vorgeben\n - Risiko von Verlust der Haltekraft in der Schwelle durch dynamische Belastung aus Verkehrslast (Lochleibung, etc.)\nBemerkung: Hauptanteil der vertikalen Kraftabtragung erfolgt über direkte Auflage der Fahrschiene auf der Tragplatte (Fixierung auf Schwelle) oder der Schwelle selber (je nach Bauform) ","Topologisch","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","-","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","USERDEFINED","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastener","RAILFASTENING"]
[0,"TAZ0081","OBJ_FB_20","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Schienenbefestigung","Zwischenlage"," - Kunststoffelemente\n - Führen zu Kraftschluss zwischen Unterkante der Fahrschiene und der Rippenplatte (sofern vorhanden) oder der Schwelle direkt \n - Je nach Bauart auch direkt auf Schwellen. \n - Müssen häufig gewechselt werden (oft als isolierte Massnahme)\n - Dämpfen Erschütterungen\n - Vermindern Schwingungen in der Fahrschiene (besserer Rad-Schiene Kontakt\n - Verminderung von Gleisschäden) und Verschleiss) \n - Vermindern Lärmemissionen\n - Oft auf Schwerlaststrecken und/oder Kurven (?) \n - Bei einzelnen Bahnen ist der Ersatz ein wichtiger Unterhaltsfall.","Topologisch","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","RAILPAD"]
[0,"TAZ0082","OBJ_FB_12","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Schienenstoss","Notlasche"," - Ist dies eine notfallmässige Verlaschung (Ja/Nein)\n - Potentiell eingeschränkte Nutzung (langsam fahren)","Linear, Punkt","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","-","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","USERDEFINED","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastener","RAILJOINT"]
[0,"TAZ0083","OBJ_FB_11","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Schienenstoss","Schienenstoss isoliert"," - Übergang zwischen zwei angrenzenden Fahrschienen\n - Elektrisch isoliert zur Nutzung von Gleisstromkreisen, bzw Rückleitung Traktionsstrom\n - Nutzungsrelevant für Topologie und Betrieb (Profil, Nutzlängen etc)\n - Inhomogenität in der Tragfähigkeit der Fahrschiene (Längs- Quer- und Vertikalkräfte)\n - Inhomogenität in der Stabilität des Gleisrostes\n - Ursprung für Schallemissionen ","Linear, Punkt","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","-","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","USERDEFINED","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastener","RAILJOINT"]
[0,"TAZ0084","OBJ_FB_15","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Schienenstoss","Schienenstoss isoliert mit Lasche"," - Übergang zwischen zwei benachbarten Fahrschienen, aber in einer nicht durchgehenden Schienenzone.\n - Elektrisch verbunden.\n - Inhomogenität der Tragfähigkeit der Laufschiene (Längs-, Quer- und Vertikalkräfte)\n - Inhomogenität in der Stabilität der Gleisroste\n - Der Spalt zwischen den Schienen ist die Ursache für die Geräuschemissionen.","Linear, Punkt","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","-","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","USERDEFINED","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastener","RAILJOINT"]
[0,"TAZ0085","OBJ_FB_16","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Schienenstoss","Schienenstoss nicht isoliert mit Lasche"," - Übergang zwischen zwei benachbarten Fahrschienen.\n - Inhomogenität der Tragfähigkeit der Laufschiene (Längs-, Quer- und Vertikalkräfte)\n - Inhomogenität in der Stabilität der Gleisroste\n - Der Spalt zwischen den Schienen ist die Ursache für die Geräuschemissionen.","Linear, Punkt","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","-","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","USERDEFINED","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastener","RAILJOINT"]
[0,"TAZ0086","OBJ_FB_13","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Schienenstoss","Schienenstoss verlascht"," - Übergang zwischen zwei angrenzenden Fahrschienen\n - Elektrisch verbunden\n - Inhomogenität in der Tragfähigkeit der Fahrschiene (Längs- Quer- und Vertikalkräfte)\n - Inhomogenität in der Stabilität des Gleisrostes\n - Ursprung für Schallemissionen ","Linear, Punkt","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","-","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","USERDEFINED","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastener","RAILJOINT"]
[0,"TAZ0087","OBJ_FB_14","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Schienenstoss","Schienenstoss verschweisst"," - Lückenloser Übergang zwischen zwei angrenzenden Fahrschienen\n - Elektrisch verbunden\n - Spezielle Qualitätsanforderungen zur Sicherstellung der kontinuierlichen Tragfähigkeit der Fahrschiene (v.a. Temperaturschwankungen im lückenlos verschweissten Gleis)\n - Radiusabhängig","Linear, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcFastener","IfcFastenerType","WELD","IfcFastener","IfcFastenerType","WELD"]
[0,"TAZ0088","OBJ_FB_23","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Schienenverstärkung","Schienenstütze"," - Verhindert ein Kippen und Verbiegen der Schienen.\n - Gewährleistet den Gleisabstand zwischen zwei Fahrschienen. ","Topologisch","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","RAILBRACE"]
[0,"TAZ0089","OBJ_FB_21","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Schienenverstärkung","Spurstange"," - Stellt Spurabstand zwischen zwei Fahrschienen sicher\n - Bauform für einfachste Gleisroste\n - Kann Funktion von Schienenbefestigung und sogar Schwelle übernehmen\n - Oft verwendet in Bauzuständen oder Provisorien\n - Verbreitet bei Bauformen, die in befahrbaren Flächen verwendet werden (Strassenbahn) ","Linear, Punkt","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0090","OBJ_FB_27","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Schienenverstärkung","Wanderschutzklemme"," - Bauelemente zur Erhöhung der Lagestabilität und Funktionstauglichkeit einer Schwelle, bzw des gesamten Gleisrostes\n - Einsatz oft abhängig von Topologie und Linienführung (oft in engen Kurven beim lückenlos verschweissten Gleis)\n - Hauptfunktion: Verbesserung der Übertragung von Längskräften der Fahrschiene in die Schwelle\n - Zugeordnet zu einer Schwelle oder Fahrschiene","Topologisch","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","-","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","USERDEFINED","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastener","RAILFASTENING"]
[0,"TAZ0091","OBJ_FB_25","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Schwelle","Hohlschwelle"," - Schwelle ist hohl\n - Beinhaltet technische Ausrüstung (z.B. Sicherungsanalgen)\n - Schützt Ausrüstungselemente (z.B. Weichstellmechanismen)\n - Ermöglicht geschützte Querung des Gleisrostes von Ausrüstung (z.B. Kabel)\n - Bedingte Lastübernahme aus Fahrschiene (via Schienenbefestigungen)\n - Bedingter Lastabtrag der Vertikallast in die Bettung oder Tragplatte\n - Bedingter Abtrag Längs und Querbelastungen durch Reibung/ Verzahnung (Schotter) oder Tragplatte (Feste Fahrbahn)\n - Einbau auch zwischen Normalschwellen möglich (Punktobjekt) ","Topologisch","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcTrackElement","IfcTrackElementType","SLEEPER"]
[0,"TAZ0092","OBJ_FB_24","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Schwelle","Normalschwelle"," - Lastübernahme aus Fahrschiene (via Schienenbefestigungen)\n - Lastabtrag der Vertikallast in die Bettung oder Tragplatte\n - Abtrag Längs und Querbelastungen durch Reibung/ Verzahnung (Schotter) oder Tragplatte (Feste Fahrbahn)\n - Je nach Bauform elektrisch leitend oder isolierend wirkend\n - \"Punktelement\" mit Stützabstand (CH = 60cm)\n - Abnutzung durch dynamisch wirkende Kräfte (Pumpen, Schlagen)\n - Träger von Stabilisierungsmassnahmen\n - Unter Isolierstoss Spezialausführungen möglich ","Topologisch","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcTrackElement","IfcTrackElementType","SLEEPER"]
[0,"TAZ0093","OBJ_FB_26","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Schwellenverstärkung","Schwellenkappen"," - Bauelemente zur Erhöhung der Lagestabilität und Funktionstauglichkeit einer Schwelle, bzw des gesamten Gleisrostes\n - Einsatz oft abhängig von Topologie und Linienführung (oft in engen Kurven beim lückenlos verschweissten Gleis)\n - Hauptfunktion: Verstärkung Querverschiebewiderstand\n - Verzahnung mit Schotter\n - Zugeordnet zu einer Schwelle ","Topologisch","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","-","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","USERDEFINED","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0094","OBJ_FB_28","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Schwellenverstärkung","Verstärkung Gleisrost"," - Verstärkung des Gleisrostes (z.B. mittels zusätzlichen Schienenelementen) zur Verbesserung der Liege Stabilität (ME-Werte im Untergrund) \n - Eingesetzt bei Übergangen von verschiedenen Arten des Oberbaus\n - Von Schotter auf Feste Fahrbahn oder Brücken/Tunnelkonstruktionen mit enterschiedlicher Steifigkeit im Untergrund. \n - Verhindert Sprünge beim Abtragen der Dynamischen Lasten. \n - Lagegenauigkeit verbessert und Pumpeffekte verkleinert. ","Linear, Linie","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","PANEL_STRENGTHENING"]
[0,"TAZ0095","OBJ_FB_8","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Weichenelement","Halbe Zungenvorrichtung","Die halbe Zungenvorrichtung ist in zwei Objekttypen unterteilt: Zungenschiene und Stockschiene. Die halbe Zungenvorrichtung kann während der Bahnwartung nur als Ganzes ersetzt werden, anders als bei der Metro, bei der die Zungenschiene und die Stockschiene getrennt ersetzt werden können.\n - Verzweigungsbereich der Fahrschienen innerhalb von toplogischen Verzweigungselementen (Weichen, etc).\n - Direkter Kontakt mit Rad (Lauffläche und Spurkranz)\n - Hohe lokale Abnutzung aus Verkehrslast\n - Hohe Anforderung an Zustand und Lagegenauigkeit\n - Zustand massgebend für Entgleisungssicherheit\n - Zahlreiche spezifische Erhaltungsmassnahmen\n - Hohe Erhaltungskosten","Topologisch","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcTrackElement","IfcTrackElementType","HALF_SET_OF_BLADES"]
[0,"TAZ0096","OBJ_FB_7","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Weichenelement","Herzstück"," - Kreuzungsbereich der Fahrschienen innerhalb von toplogischen Verzweigungs- und Kreuzungselementen (Weichen, etc).\n - Direkter Kontakt mit Rad (je nach Bauform mit Lauffläche und Spurkranz\n - Hohe lokale Abnutzung aus Verkehrslast\n - Hohe Anforderung an Zustand und Lagegenauigkeit\n - Zustand massgebend für Entgleisungssicherheit\n - Zahlreiche spezifische Erhaltungsmassnahmen\n - Hohe Erhaltungskosten","Topologisch","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcTrackElement","IfcTrackElementType","FROG"]
[0,"TAZ0097","OBJ_FB_10","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Weichenelement","Stockschiene","Die Stockschiene ist Teil der halben Zungenvorrichtung, die aus zwei Objekttypen besteht: Zungenschiene und Stockschiene.\nDie Beschreibung und die Attribute müssen detailliert sein.\n - Verzweigungsbereich der Fahrschienen innerhalb von toplogischen Verzweigungselementen (Weichen, etc).\n - Direkter Kontakt mit Rad (Lauffläche und Spurkranz)\n - Hohe lokale Abnutzung aus Verkehrslast\n - Hohe Anforderung an Zustand und Lagegenauigkeit\n - Zustand massgebend für Entgleisungssicherheit\n - Zahlreiche spezifische Erhaltungsmassnahmen\n - Hohe Erhaltungskosten","Topologisch","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcRail","IfcRailType","STOCKRAIL"]
[0,"TAZ0098","OBJ_FB_9","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Weichenelement","Zungenschiene","Die Zungenschiene ist Teil der halben Zungenvorrichtung, die aus zwei Objekttypen besteht: Zungenschiene und Stockschiene.\nDie Beschreibung und die Attribute müssen detailliert sein.\n\n - Verzweigungsbereich der Fahrschienen innerhalb von toplogischen Verzweigungselementen (Weichen, etc).\n - Direkter Kontakt mit Rad (Lauffläche und Spurkranz)\n - Hohe lokale Abnutzung aus Verkehrslast\n - Hohe Anforderung an Zustand und Lagegenauigkeit\n - Zustand massgebend für Entgleisungssicherheit\n - Zahlreiche spezifische Erhaltungsmassnahmen\n - Hohe Erhaltungskosten","Topologisch","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcTrackElement","IfcTrackElementType","BLADE"]
[0,"TAZ0099","OBJ_FB_22","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Weichenelement","Zungenumlaufvorrichtung"," - Nur bei Weichen, bzw bei Halben Zungenvorrichtungen\n - Trägt Vertikallasten aus Zungenschiene ab (Regelfall)\n - Verschiedene Bauarten (Rollen, Lagerplatten schmieren/trockenlaufend etc.\n - Unterschiedliche Unterhaltsarten \n - Aufwandsintensiv / Kostenintensiv, wichtiger Teil KLU ","Topologisch","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","SLIDINGCHAIR"]
[0,"TAZ0100","OBJ_FB_17","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Zahnstange","Zahnstange"," - Bauelement zur Erhöhung der Traktion\n - Bauelement zur Verstärkung der Bremsleistung\n - Versteifung des Gleisrostes\n - Mittig im Gleisrost auf Gleisachse liegend","Linear, Linie","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcRail","IfcRailType","RACKRAIL"]
[0,"TAZ0101",null,"Objektgruppe","ALG_1","Fahrbahn","OGR_11","Rangieranlage","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0102","OBJ_FB_50","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_11","Rangieranlage","Anlage","Drehscheibe"," - Als gesamtes Bauteil konzipiert und unterhalten.\n - Horizontale Drehbewegung\n - Spezielle, Eigenschaften bezüglich Geometrie und Achsverortung\n - Mehrere Achsabschlüsse, \"Keine direkten Verzweigungen\"\n - Ober- und Unterbau betroffen; Grube","Topologisch","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","RAIL_MECHANICAL_EQUIPMENT_ASSEMBLY"]
[0,"TAZ0103","OBJ_FB_51","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_11","Rangieranlage","Anlage","Schiebebühne"," - Als gesamtes Bauteil konzipiert und unterhalten.\n - Horizontale Querbewegung\n - Spezielle, Eigenschaften bezüglich Geometrie und Achsverortung\n - Mehrere Achsabschlüsse, Beziehungsweise Verzweigungen\n - Ober- und Unterbau betroffen; Grube","Topologisch","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","RAIL_MECHANICAL_EQUIPMENT_ASSEMBLY"]
[0,"TAZ0104",null,"Objektgruppe","ALG_1","Fahrbahn","OGR_27","Unterbau","-","-","-","-"]
["WLK-90401","TAZ1015","N/A","Objekttyp","-","Werkleitung","Leitungsbau","Gasversorgung","Gasleitung","Spezialbauwerk","eBKP-T Text einfügen"]
[0,"TAZ0106","OBJ_FB_42","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_27","Unterbau","Fahrbahnaufbau","Sperrschicht"," - Verhindert Eindringen von Wasser \n - Unterbindet Aufpumpen und Vermischung der Schichten\n - Schützt das Grundwasser im Falle eines Unfalls (Öl, etc)\n - Leitet Wasser zum Entwässerungssystem.\n - Mit Datenspezialisten zu spezifizieren.\n - Geotextil ist Teil dieser Schicht.\nDie Barriereschicht verhindert das Eindringen von Wasser in die Unterkonstruktion und den Untergrund, hemmt das Wachstum von Pflanzen, schützt das Grundwasser und reduziert die Auswirkungen eines Unfalls (z.B. Ölunfall). Sie leitet das Oberflächenwasser aus dem Laderaum an die Seite des Gleises, wo es kontrolliert versickert oder entwässert werden kann. In der Regel wird es auf eine Ausgleichsschicht aus Asphaltgranulat aufgebracht.","Linear, Linie","IfcCovering","IfcCoveringType","MEMBRANE","IfcCovering","IfcCoveringType","MEMBRANE","IfcCovering","IfcCoveringType","MEMBRANE"]
["WLK-90402","TAZ1016","N/A","Objekttyp","-","Werkleitung","Leitungsbau","Gasversorgung","Gasleitung","Hochdruckleitung","eBKP-T Text einfügen","Linear, Linear"]
[0,"TAZ0108","OBJ_FB_36","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_27","Unterbau","Feste Fahrbahn","Elastische Gleisbettdämpfung"," - Die elastische Gleisbettdämpfung ist eine Art Schicht, die auf den Innenkannten eines Betonsockels angebracht wird, um die Auswirkungen der Längs- und Querbelastung auf die Gleiskonstruktionen zu mildern. \n - Die elastische Gleisbettdämpfung darf nur in Feste Fahrbahnstrukturen verwendet werden.","Linear, Punkt","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","ELASTIC_CUSHION"]
[0,"TAZ0109","OBJ_FB_38","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_27","Unterbau","Feste Fahrbahn","Untergrundsplatte"," - Die Untergrundsplatte ist eine Art verstärktes Fundament, das vor Ort gegossen wird und zum Tragen der obenliegenden Konstruktionselemente dient.\n - Die Untergrundsplatte darf nur in Feste Fahrbahnstrukturen auftreten.","Linear, Linie","IfcSlab","IfcSlabType","BASESLAB","IfcSlab","IfcSlabType","BASESLAB","IfcSlab","IfcSlabType","BASESLAB"]
[0,"TAZ0110","OBJ_FB_37","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_27","Unterbau","Feste Fahrbahn","Zwischenplatte"," - Die Zwischenplatte ist eine Beton- oder Mörtelschicht, die vor Ort gegossen oder eingebaut wird und zur Lagerung der Fahrbahnplatte dient.\n - Die Zwischenplatten darf nur in Feste Fahrbahnstrukturen auftreten.","Topologisch","IfcSlab","IfcSlabType","BASESLAB","IfcSlab","IfcSlabType","BASESLAB","IfcSlab","IfcSlabType","BASESLAB"]
[0,"TAZ0111",null,"Objektgruppe","ALG_1","Fahrbahn","OGR_12","Vermessung","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0112","OBJ_FB_52","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_12","Vermessung","Vermessungspunkt","Gleisversicherung"," - In der Regel Bolzen, die in festen Bauteilen, wie Fundamenten, Bahnsteigkanten oder Kunstbauten fix verankert sind. Ihre Lage und Höhe ist mit einer Genauigkeit im mm-Bereich bekanntt (Planar, x/y/z Koordinaten).\n - Dienen als Referenz zur Überprüfung oder Herstellung (z.B. durch Stopfmaschinen) der Solllage- und Sollhöhe des Gleisrostes sowie für weitere Anlageelemente.\n - Dienen zur Halterung von vermessungstechnischen Elementen (z.B. Prismenspiegel)","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcReferent","-","REFERENCEMARKER"]
[0,"TAZ0113",null,"Fachbereich","ALG_2","Fahrstrom","-","-","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0114",null,"Objektgruppe","ALG_2","Fahrstrom","OGR_26","Elektrische Funktionen","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0115","OBJ_FS_116","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_26","Elektrische Funktionen","Elektrische Sektion","Fahrleitungszone","Die Fahrleitungszone definiert einen Perimeter, in welchem die präventive Wartung periodisch ausgeführt werden kann. Eine Fahrleitungszone gruppiert ein oder mehrere Fahrleitungssektoren. Diese Gruppierung muss die Komponentengrenzen, wie per Lastenheft definiert, berücksichtigen.","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-"]
[0,"TAZ0116","OBJ_FS_88","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_26","Elektrische Funktionen","Elektrische Sektion","Schutzstrecke","Wird als Objekt in frühen Projektierungsphasen verwendet. Es dient zur Positionierung von Schutzstrecken sowie Systemtrennstellen. In den späteren Projektierungsphasen werden die eigentlichen physischen Elemente modelliert, die eine Schutzstrecke definieren.","Linear, Linie","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-"]
[0,"TAZ0117","OBJ_FS_86","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_26","Elektrische Funktionen","Elektrische Sektion","Sektor","Fahrleitungssektoren sind logische Konstrukte, welche vom Stromkreislauf abgeleitet sind. Sie spielen insbesondere bei den Abschaltungen von Fahrleitungen eine Rolle. Es können jeweils nur ganze Sektoren abgeschaltet werden. Die Definition von Fahrleitungssektoren hängt von der konstruktiven Umsetzung der Fahrleitung und deren Speisungen ab.","Planar, Fläche","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-"]
[0,"TAZ0118","OBJ_FS_117","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_26","Elektrische Funktionen","Elektrische Sektion","Speisungsinsel","Die Speisungsinsel definiert ein Areal, aus welchem die Fahrleitung ihren elektrischen Strom bezieht. Der Strom wird aus einem unabhängigen Kraftwerk bezogen. Der Perimeter ist begrenzt durch Schutzstrecken auf den betroffenen Linien.","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-"]
[0,"TAZ0119","OBJ_FS_87","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_26","Elektrische Funktionen","Elektrische Sektion","Stromsegment","Das Stromsegment ist eine Unterteilung eines Leiters. Dieses Objekt wird bei leitenden Objekten sowie bei jeder Stromabzweigung benötigt.","Linear, Linie","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-"]
[0,"TAZ0120",null,"Objektgruppe","ALG_2","Fahrstrom","OGR_17","Erdung","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0121","OBJ_FS_40","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_17","Erdung","Elektrische Schutzvorrichtung","Drosselstosstransformator","Zieht den Rückstrom aus den Gleisstromkreisen und leitet diese an den Rückleiter.","Linear, Punkt","IfcFlowTreatmentDevice","IfcFlowTreatmentDeviceType","-","IfcFlowTreatmentDevice","IfcFlowTreatmentDeviceType","-","IfcElectricFlowTreatmentDevice","IfcElectricFlowTreatmentDeviceType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0122","OBJ_FS_137","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_17","Erdung","Elektrische Schutzvorrichtung","Erdungsanschluss","Der Erdungsanschluss ist dort wo die Erdungsstange mit der Erde elektrisch verbunden ist.","-","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","CONNECTOR","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","EXIT"]
[0,"TAZ0123","OBJ_FS_37","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_17","Erdung","Elektrische Schutzvorrichtung","Erdungseinrichtung","Verlängerung eines Leiters, eines Fahrdrahts oder einer Sammelschiene, um die Fahrleitung profilfrei erden zu können.","Linear, Punkt","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT"]
[0,"TAZ0124","OBJ_FS_39","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_17","Erdung","Elektrische Schutzvorrichtung","Voltage Limiting Device","Schützt Personen vor Stromstoss. Wird die Spannung auf einem Leiter zu hoch gegenüber die Erdpotential, verursacht der VLD einen Kurzschluss an die Erde. Kommt bei Grenzbahnhöfen zum Einsatz (bei Gemeinschaftsanlagen mit Gleichstrom).\nVLDs kommen in anderer Bauform auch in Schaltposten zum Einsatz.","Linear, Punkt","IfcFlowController","IfcProtectiveDeviceType","USERDEFINED","IfcProtectiveDevice","IfcProtectiveDeviceType","USERDEFINED","IfcProtectiveDevice","IfcProtectiveDeviceType","VOLTAGELIMITER"]
[0,"TAZ0125","OBJ_FS_38","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_17","Erdung","Schutzvorrichtung","Erdungsgehäuse","Schützt fix installierte Erdungseinrichtungen vor Witterungseinflüssen. Wird typischerweise an einem Mast oder einem Bauwerk fixiert.","Topologisch","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","DISTRIBUTIONBOARD","IfcElectricDistributionBoard","IfcElectricDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD","IfcDistributionBoard","IfcDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD"]
[0,"TAZ0126","OBJ_FS_34","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_17","Erdung","Stromrückführung","Erdungsquerverbindung","Eine Standard-Erdungsquerverbindung wird für die definierte parallele Zusammenschliessung der Rückführung des Bahnrückstromes verwendet. Sie ist standardmässig die Verbindung von Schiene zum Mastfuss.","Linear, Linie","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT"]
[0,"TAZ0127","OBJ_FS_35","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_17","Erdung","Stromrückführung","Gleisquerverbinder","Der Gleisquerverbinder verbindet elektrisch zwei Schienen eines Gleises. Diese Montage ist vor eine Transition zu einem Gleisstromkreis mit entweder ein oder zwei isolierten Schienen.","Linear, Linie","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT"]
[0,"TAZ0128","OBJ_FS_136","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_17","Erdung","Stromrückführung","Schienenlängsverbinder","Sind Schienen nicht verschweisst, sondern mit Hilfe eines Stahllaschenschienenstosses verschraubt, so müssen diese mit Schienenverbindern überbrückt werden. (Stahllaschen sind elektrisch nichtleitend, da diese verklebt sind).\nInnerhalb einer Weiche müssen auch die verschiedenen Schienenstücke mit einen Schienenlängsverbinder verbunden werden.","-","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT"]
[0,"TAZ0129","OBJ_FS_36","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_17","Erdung","Stromrückführung","Z-Verbinder","Die geerdete Schiene eines Gleises ist zwischen jede GSK gewechselt. Der Z-Verbinder verbindet elektrisch die geerdete Schiene an der folgenden geerdeten Schiene der folgende GSK. ","Linear, Linie","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT"]
[0,"TAZ0130",null,"Objektgruppe","ALG_2","Fahrstrom","OGR_16","Freie Leitungen","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0131","OBJ_FS_22","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_16","Freie Leitungen","Aufhängung","Deckenstromschiene (DSS)","Die Deckenstromschiene dient zur Führung des Fahrdrahtes bei Ingenieurbauwerken (Tunnel, Brücken). Sie wird an die Decke des Bauwerkes fixiert. Sie wird dort eingesetzt, wo nicht genügend Höhe für ein Kettenwerk vorhanden ist.","Linear, Linie","IfcFlowSegment","IfcCableCarrierSegmentType","USERDEFINED","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","USERDEFINED","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","CATENARYWIRE"]
[0,"TAZ0132","OBJ_FS_82","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_16","Freie Leitungen","Aufhängung","DSS-Dilatationsstoss","Der Diletationsstoss gleicht die Temperaturausdehnungen des Fahrdrahtes innerhalb einer Deckenstromschiene aus.","Linear, Linie","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","EXPANSION_JOINT_DEVICE"]
[0,"TAZ0133","OBJ_FS_31","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_16","Freie Leitungen","Deckenstromschiene","DSS-Federbalken","Dient als Übergangsstück und Fahrdrahtabfangung beim Übergang der Fahrdrahthalterung durch ein Tragseil zu einer Deckenstromschiene.","Linear, Linie","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","CABLEARRANGER"]
["MOV-20501","TAZ0134","OBJ_FS_23","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_16","Freie Leitungen","Leitung","Fahrdraht","Der Fahrdraht stellt die Stromversorgung der Lokomotiven sicher. Der Fahrdraht hält dabei Kontakt zum Pantographen der Lokomotive und ist bei Fahrt einer mechanischen Abnutzung ausgesetzt.","Linear, Linie","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CONTACTWIRESEGMENT"]
[0,"TAZ0135","OBJ_FS_114","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_16","Freie Leitungen","Leitung","Freileitung","Die Freileitung ist die Linienführung oder Trasse für der Konstruktion einen Leiter oder mehrere parallele Leitern und alle mögliche Komponente, die dazu benötigt werden. Diese Trasse verbindet die Abfangungen aller Typen durch die mögliche Leiterbefestigungen und die Abfangungen beidseitig.\nParallele Leitungen mit unterschiedlichem Anfang oder Ende sind als unabhängige Leitungen zu berücksichtigen. Typischerweise im Unterwerkperimeter sind die Rückstromleitungen verdoppelt oder verdreifacht. Jede ist als separate Leitung zu erfassen.\nDie Abspannleitung führt normalerweise keinen Strom, sondern dient lediglich mechanischen Zwecken:\n- um einen Ausleger zu befestigen oder \n- um einen Fixpunkt zu bilden oder\n- als Richtseil (oberes oder unteres) eines Seiljoches.\nAbspannleitungen werden nicht verwendet, um eine Verankerung zu bilden. Sie können teilweise oder voll unter Spannung stehen.","-","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT"]
[0,"TAZ0136","OBJ_FS_26","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_16","Freie Leitungen","Leitung","Isolator","Der Isolator verhindert den Stromfluss zwischen zwei elektrischen Leitern. Er wird hauptsächlich zur Isolierung und zur mechanischen Befestigung eingesetzt und wird nur bei Oberleitungen verwendet.","Topologisch","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","INSULATOR"]
[0,"TAZ0137","OBJ_FS_32","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_16","Freie Leitungen","Leitung","Klemme","Die Klemme verbindet zwei Leiter, resp. einen Leiter und einen Fahrdraht mit gleicher elektrischer Funktion.","Topologisch","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","CONNECTOR","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","CONNECTOR"]
[0,"TAZ0138","OBJ_FS_21","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_16","Freie Leitungen","Leitung","Leiter","Der Leiter umfasst das physische Tragseil, Abspannseile, Erdrückleitung oder die physische Speiseleitung. Die Stromwerte sind für dieses Fall alle 0A. \nEin Leiter kann durch eine feste Abfangung geführt werden. Die betroffene Abfangung muss geschlauft sein. \nEin Leiter ist auch verwendet, um Verbindungen zwischen Leitungen aufzubauen. Die Anschlüsse sind mit Klemmen gebaut. ","Linear, Linie","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT"]
[0,"TAZ0139","OBJ_FS_115","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_16","Freie Leitungen","Leitung","Polierelement","Bei kurzen Systemtrennstellen ist ein Polierelement zwischen zwei Streckentrennern eingebaut. Dieses Gerät stellt innerhalb einer Fahrleitung einen kurzen Kontakt zur Erde her und verhindert somit, dass zwei unterschiedliche Spannungssyteme durch einen durchfahrenden Zug-Panographen (Funkenübersprung) kurzgeschlossen werden.","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","INSULATOR"]
["MOV-25001","TAZ0140","OBJ_FS_24","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_16","Freie Leitungen","Leitung","Seilhänger","Der Seilhänger dient als Aufhängung für den Fahrdraht und verbindet diesen mit dem Tragseil. Gemäss 0164.0004.0020 kann ein Seilhänger für die nachfolgenden Zwecke verwendet werden:\n- Kreuzseilhänger\n- Tragen ein Spurhalterträgerrohr\n- Tragen des Gewichts einer Streckentrenner\n- Spreizstab Doppelkreuzungsweiche\n- Kreuzungsstäbe","Topologisch","IfcFlowSegment","IfcCableCarrierSegmentType","USERDEFINED","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","USERDEFINED","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","DROPPER"]
[0,"TAZ0141","OBJ_FS_135","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_16","Freie Leitungen","Leitung","Stossklemme","Eine Stossklemme verbindet zwei Leiter zusammen. Dieses Objekt ist besonders wichtig für die \nVerbindung von zwei Leiter aus unterschiedlichem Material (Kupfer und Aldrey bei Rückleiterseil).","-","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","CONNECTOR","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","CONNECTOR"]
[0,"TAZ0142","OBJ_FS_27","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_16","Freie Leitungen","Leitung","Streckentrenner","Die Streckentrennung beschreibt die Art des elektrischen und mechanischen Zustandes des Kettenwerkes an einem Ort. Die Trennung ist erforderlich, um die Bahnanlage in Schaltabschnitte (Sektoren) zu unterteilen. \nDer Isolator in der Tragleitung ist als separates Objekt zu berücksichtigen.","Linear, Punkt","IfcFlowController","IfcSwitchingDeviceType","SWITCHDISCONNECTOR","IfcSwitchingDevice","IfcSwitchingDeviceType","SWITCHDISCONNECTOR","IfcSwitchingDevice","IfcSwitchingDeviceType","SWITCHDISCONNECTOR"]
[0,"TAZ0143","OBJ_FS_134","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_16","Freie Leitungen","Leitung","Visier","Das Visier ist ein Konstruktionsobjekt. Man nützt es, um das zukünftige Tragwerk der Fahrleitung zu platzieren.","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0144","OBJ_FS_25","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_16","Freie Leitungen","Leitung","Y-Seil","Bei Hochgeschwindigkeitsfahrleitungen muss in der Tragleitung ein Y-Seil verwendet werden. Somit kann der Bereich der Seilhängerlänge reduziert werden. Dieses System führt zu einem besseren dynamischen Verhalten der Fahrleitung.","Topologisch","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","STITCHWIRE"]
[0,"TAZ0145","OBJ_FS_33","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_16","Freie Leitungen","Schutzvorrichtung","Schutzprofil","Ein Schutzprofil schützt vor Stromschlägen aus einer Freileitung unter Spannung beim Kontakt mit einem Vogel. Zusätzlich schützt es Deckenstromschienen vor Dreck und Wasser. Damit werden Kurzschlüsse verhindert.","Topologisch","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BIRDPROTECTION"]
[0,"TAZ0146","OBJ_FS_84","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_16","Freie Leitungen","Zone","Fixpunkt","Die Fixierung ist eine mechanische Arretierung einer Freileitung (Fahrleitung, Tragleitung oder DSS). Ein Fixpunkt wird durch zwei Ausdehnungskompensationssysteme abgefangen. Abhängig vom Freileitungstyp werden unterschiedliche Möglichkeiten der Fixierung verwendet: mit Abspannseilen an das nächste Tragwerk oder durch fixieren mit Abspannseilen am Tragseil. Der Fixpunkt wirkt bei Materialausdehnung dem starken Wandern des Kettenwerkes entgegen. \nDer Fixpunkt wird in den frühen Projektierungsphasen genutzt (solange die effektive physische Ausprägung noch nicht bekannt ist). Physisch besteht der Fixpunkt aus Isolatoren, Seil und Abfangung.","Linear, Punkt","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","-","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","USERDEFINED","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0147","OBJ_FS_83","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_16","Freie Leitungen","Zone","Überlappung","Bei der Überlappung laufen mindestens zwei parallele Fahrdrähte. Die Überlappung wird zuerst in der Projektierungsphase verwendet. Danach wird es mit den einzelnen physischen Elementen abgebildet.","Linear, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0148",null,"Objektgruppe","ALG_2","Fahrstrom","OGR_64","Kabel (Fahrstrom)","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0149","OBJ_FS_67","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_64","Kabel (Fahrstrom)","Befestigung","Bride","Eine Bride befestigt ein Rohr oder ein Kabel an einen Mast, an einem Joch, an einer Wand, etc.","Linear, Punkt","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","CABLEARRANGER"]
[0,"TAZ0150","OBJ_FS_68","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_64","Kabel (Fahrstrom)","Leitung","Hochspannungskabel","Kabel, welches starke Energie transportiert.","Linear, Linie","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT"]
[0,"TAZ0151","OBJ_FS_71","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_64","Kabel (Fahrstrom)","Leitung","Niederspannungskabel","Niederspannungskabel zwischen der Steuerung und den Bedienpaneelen, Schalterantrieben, Messtransformatoren oder Batterieschränken. Es dient zum Übermitteln von Befehlen von der Steuerung zu den Befehlsausführern. Zwischen der Steuerung und den angeschlossenen Anlagen können Verteilkästen eingebaut werden.","Linear, Linie","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT"]
[0,"TAZ0152","OBJ_FS_142","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_64","Kabel (Fahrstrom)","Leitung","Rückstromkabel","Das Rückstromkabel ist parallel zur HSK gebaut, um der Rückstrom zum UW zu bringen.","-","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT"]
[0,"TAZ0153","OBJ_FS_70","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_64","Kabel (Fahrstrom)","Leitung","Überspannungsableiter","Ein Überspannungsableiter ist ein Gerät oder Bauteil zum Begrenzen gefährlicher Überspannungen in elektrischen Leitungen und Geräten.","Topologisch","IfcFlowController","IfcProtectiveDeviceType","USERDEFINED","IfcProtectiveDevice","IfcProtectiveDeviceType","USERDEFINED","IfcProtectiveDevice","IfcProtectiveDeviceType","VOLTAGELIMITER"]
[0,"TAZ0154","OBJ_FS_66","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_64","Kabel (Fahrstrom)","Rohr","Hochspannungskabelaufstieg","Die Anbindung eines Hochspannungskabels an die Fahrleitung erfolgt bei einem Hochspannungskabelaufstieg. Diese ist entweder am Mast, auf einen Hochspannungskabelgerüst, auf einem Schaltposten oder an einer Tunnelwand befestigt.","Linear, Linie","IfcFlowSegment","IfcCableCarrierSegmentType","CABLETRUNKINGSEGMENT","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","CABLETRUNKINGSEGMENT","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","CABLETRUNKINGSEGMENT"]
[0,"TAZ0155","OBJ_FS_143","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_64","Kabel (Fahrstrom)","Stecker","Kupferkabelmuffe","Verbindet zwei Hochspannungskabelsegmente zusammen, entweder für eine Reparatur oder für  eine Verlängerung.","-","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","CONNECTOR","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","CONNECTOR"]
[0,"TAZ0156",null,"Objektgruppe","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0157","OBJ_FS_65","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","Elektrische Schutzvorrichtung","Fahrleitungsschutzsystem","Steuerungsgerät für Leistungsschalter. Löst bei Überspannung den entsprechenden Schutzmechanismus aus.","Linear, Punkt","IfcFlowController","IfcProtectiveDeviceType","CIRCUITBREAKER","IfcProtectiveDevice","IfcProtectiveDeviceType","CIRCUITBREAKER","IfcProtectiveDevice","IfcProtectiveDeviceType","CIRCUITBREAKER"]
[0,"TAZ0158","OBJ_FS_141","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","Elektrische Schutzvorrichtung","Temperatursensor","Fahrleitungsschutzsysteme müssen auch gleich die Umgebungstemperatur aufnehmen. Dafür ist  ein Temperatursensor gebaut und mit der Steuerschrank verkabelt.","-","IfcDistributionControlElement","IfcSensorType","TEMPERATURESENSOR","IfcSensor","IfcSensorType","TEMPERATURESENSOR","IfcSensor","IfcSensorType","TEMPERATURESENSOR"]
[0,"TAZ0159","OBJ_FS_52","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","Elektrische Schutzvorrichtung","Widerstand","Prüfwiderstand oder Einschränkung von maximalen Kurzschlussströmen.","Topologisch","IfcFlowController","IfcProtectiveDeviceType","USERDEFINED","IfcProtectiveDevice","IfcProtectiveDeviceType","USERDEFINED","IfcProtectiveDevice","IfcProtectiveDeviceType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0160","OBJ_FS_49","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","Leitung","Leitendes Profil","Das leitende Profil stellt ein physisches Element dar, welches zur Realisierung einer elektrischen Sammelschiene verwendet wird (z.B. Schienenprofil oder Rohr). An diesem Profil sind alle ankommenden und abgehenden Leiter angeschlossen.","Linear, Linie","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","BUSBARSEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","BUSBARSEGMENT"]
[0,"TAZ0161","OBJ_FS_89","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","Leitung","Sammelschiene","Als Sammelschiene wird eine Anordnung von Leitern bezeichnet. Die Leiter dienen zur Verteilung der elektrischen Energie. An einer Sammelschiene sind alle ankommenden und abgehenden Leiter angeschlossen. Physisch können Sammelschienen aus Schienenprofilen, Metallrohren sowie Leitern (z.B. Speiseleitung) bestehen. Das Objekt Sammelschiene wird nur in einer sehr frühen Phase der Projektierung verwendet.","Linear, Linie","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","BUSBARSEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","BUSBARSEGMENT"]
[0,"TAZ0162","OBJ_FS_53","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","Schalter","Abzweiggebundene Prüfvorrichtung (AGP)","Die abzweiggebundene Prüfeinrichtung (AGP) erlaubt die Prüfung nach einem Kurzschluss. Diese findet vor einer automatischen Wiedereinschaltung statt. Das elektronische System lässt dazu für einen sehr kurzen Zeitraum die Betriebsspannung durch.","Topologisch","IfcFlowController","IfcProtectiveDeviceType","CIRCUITBREAKER","IfcProtectiveDevice","IfcProtectiveDeviceType","CIRCUITBREAKER","IfcProtectiveDevice","IfcProtectiveDeviceType","CIRCUITBREAKER"]
[0,"TAZ0163","OBJ_FS_58","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","Schalter","Antriebgestänge","Das Antriebsgestänge verbindet einen Hörner- oder Lasttrennschalter an den zugehörigen Motor- oder Handantrieb. Diese mechanische Verbindung ist durch Rohre und Gelenke hergestellt.\nDas Antriebsgestänge wird im Schaltposten oder für Schalter am Mast, resp. am Joch verwendet.","Topologisch","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0164","OBJ_FS_138","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","Schalter","Erdkontakt ","Der Erdungskontakt ist ein optionaler Kontakt eines Umschalttrenners. Beim öffnen des Hauptkontaktes schliesst sich der Erdkontakt. Dieser zusätzliche Kontakt erdet automatisch die ausgeschaltete Anlage.","-","IfcFlowController","IfcSwitchingDeviceType","SWITCHDISCONNECTOR","IfcSwitchingDevice","IfcSwitchingDeviceType","SWITCHDISCONNECTOR","IfcSwitchingDevice","IfcSwitchingDeviceType","SWITCHDISCONNECTOR"]
[0,"TAZ0165","OBJ_FS_59","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","Schalter","Flexball","Der Flexball verbindet ein Hörner-, resp. Lasttrennschalter an den zugehörigen Motor- oder Handantrieb. \nDieses Bauteil wird für Schalter am Tunnelgewölbe bevorzugt verwendet, kann jedoch auch andernorts genutzt werden.","Topologisch","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0166","OBJ_FS_140","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","Schalter","Gestängeführung","Die Gestängeführung führt ein einzelnes Antriebsgestänge längs eines Masts oder Jochs.","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0167","OBJ_FS_57","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","Schalter","Handantrieb","Ein Handantrieb kann sowohl Hörnerschalter, als auch Lasttrennschalter steuern. Ein Handantrieb kann durch einen Schlüssel geischert werden, der mit einer Erdungseinrichtung verknüpft ist. Alternativ kann dieser mit einem Hängeschloss gesichert werden.","Linear, Punkt","IfcDistributionControlElement","IfcActuatorType","HANDOPERATEDACTUATOR","IfcActuator","IfcActuatorType","HANDOPERATEDACTUATOR","IfcActuator","IfcActuatorType","HANDOPERATEDACTUATOR"]
[0,"TAZ0168","OBJ_FS_56","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","Schalter","Motorantrieb","Der Motorantrieb treibt einen Schalter an. Er ist mechanisch durch ein Gestänge oder einen Flexball am zugehörigen Schalter befestigt. Teilweise ist der Motorantrieb im Schalter integriert.","Planar, Punkt","IfcDistributionControlElement","IfcActuatorType","ELECTRICACTUATOR","IfcActuator","IfcActuatorType","ELECTRICACTUATOR","IfcActuator","IfcActuatorType","ELECTRICACTUATOR"]
[0,"TAZ0169","OBJ_FS_44","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","Schalter","Ni-Sicherung","Die Ni-Sicherung ist die primäre Sicherung des Leistungstransformator.","Topologisch","IfcFlowController","IfcProtectiveDeviceType","FUSEDISCONNECTOR","IfcProtectiveDevice","IfcProtectiveDeviceType","FUSEDISCONNECTOR","IfcProtectiveDevice","IfcProtectiveDeviceType","FUSEDISCONNECTOR"]
[0,"TAZ0170","OBJ_FS_55","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","Schalter","Schalter","Schalter (Leistungsschalter) können sowohl übliche Betriebsströme, als auch hohe Überlastströme und Kurzschlussströme abschalten.","Linear, Punkt","IfcFlowController","IfcSwitchingDeviceType","SWITCHDISCONNECTOR","IfcSwitchingDevice","IfcSwitchingDeviceType","SWITCHDISCONNECTOR","IfcSwitchingDevice","IfcSwitchingDeviceType","SWITCHDISCONNECTOR"]
[0,"TAZ0171","OBJ_FS_139","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","Schalter","Umlenkungshebel","Der Umlenkungshebel ändert die Stossrichtung des Antriebsgestänge.","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0172","OBJ_FS_90","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","Schaltposten","Schaltposten","Der Schaltposten ist ein übergeordnetes logisches Objekt, welches konstruktiv aus mehreren Bauteilen besteht. Ein Schaltposten dient der Einspeisung von Energie auf die Fahrleitung sowie zu deren Schaltsystem.","Planar, Fläche","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","TRACTION_SWITCHING_ASSEMBLY"]
[0,"TAZ0173","OBJ_FS_119","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","Schutzvorrichtung","Anschlussklemme","Steuerkabel werden i.d.R. an eine Trennklemme angeschlossen und werden nicht direkt in der Steuerschrank geführt. Die Anschlussklemme dient der gleichen Rolle wie der Verteilerkasten bei den Schaltposten. Die Anschlussklemmen bestehen aus einzelnen Elemente sind aber als gesamtes Element zu betrachten.","-","IfcFlowFitting","IfcJunctionBoxType","USERDEFINED","IfcJunctionBox","IfcJunctionBoxType","USERDEFINED","IfcJunctionBox","IfcJunctionBoxType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0174","OBJ_FS_60","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","Schutzvorrichtung","Schalterschrank","Die Innenraumschaltanlagen sind normalerweise mit spezifischen Hochspannungsgeräten ausgestattet. Die Schalter für solche Anlagen sind in Schränken verbaut. Die Schränke umfassen oft einen fahrbaren Schalter, eine Prüfeinrichtung (AGP) und einen Stromwandler. Der Schaltschrank umfasst darüber hinaus einen Teil der Sammelschiene, der Erdschiene oder der Negativschiene (bei DC-Anlagen). Teilweise sind auch ein Spannungswandler, ein Bedienpaneel, ein Fahrleitungsschutzsystem oder ein oder mehrere Erdschalter vorhanden.","Topologisch","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","DISTRIBUTIONBOARD","IfcElectricDistributionBoard","IfcElectricDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD","IfcDistributionBoard","IfcDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD"]
[0,"TAZ0175","OBJ_FS_45","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","Schutzvorrichtung","Sicherungskasten","Der Sicherungskasten enthält die nötigen Anschlüsse für den Leistungstransformator.","Linear, Punkt","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","DISTRIBUTIONBOARD","IfcElectricDistributionBoard","IfcElectricDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD","IfcDistributionBoard","IfcDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD"]
[0,"TAZ0176","OBJ_FS_120","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","Schutzvorrichtung","Stromabnehmerscanner","Der Stromabnehmerscanner ist ein Sensor, der eine spezielle Videoanalyse macht. Er gibt eine Rückmeldung, wenn eine Lokomotive bzw. dessen Pantograph zu langsam über zwei Leitungssegmente fährt.","-","IfcDistributionControlElement","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0177","OBJ_FS_91","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","Steuerung","Automatische Erdungseinrichtung","Ist ein logisches Objekt, welches aus mehreren physischen Objekten besteht. Physisch besteht eine automatische Erdungseinrichtung aus der Steuerung, dem Schalter, dem Bedienpaneel sowie Signalen. Die automatische Erdungseinrichtung steuert einen oder mehrere Sektoren.","Linear, Punkt","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","SUSPENSIONASSEMBLY"]
[0,"TAZ0178","OBJ_FS_63","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","Steuerung","Bedienpanel","Das Bedienpaneel ermöglicht die lokale Bedienung eines Schalters, einer automatischen Erdungseinrichtung (AEE) oder eines Nothaltdruckschalters.","Linear, Punkt","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","USERDEFINED","IfcUnitaryControlElement","IfcUnitaryControlElementType","USERDEFINED","IfcUnitaryControlElement","IfcUnitaryControlElementType","COMBINED"]
[0,"TAZ0179","OBJ_FS_61","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","Steuerung","Steuerung","Eine Steuerung übermittelt die Steuerbefehle der Leitstelle an einen oder mehrere Schalter einer Schaltanlage. Die Steuerung übermittelt die Rückmeldungen vom Schalter an die Leitstelle. Wenn Messpunkte vorhanden sind, übermittelt die Steuerung Auch Messwerte an die Leitstelle.","Linear, Punkt","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","CONTROLPANEL","IfcUnitaryControlElement","IfcUnitaryControlElementType","CONTROLPANEL","IfcUnitaryControlElement","IfcUnitaryControlElementType","CONTROLPANEL"]
[0,"TAZ0180","OBJ_FS_64","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","Steuerung","Steuerungsmodule","Das Steuerungsmodule gehören zum Objekttyp \"Steuerung\" und steuern Schalter über LAN und gibt eine entsprechende Rückmeldung.","Linear, Punkt","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","CONTROLPANEL","IfcUnitaryControlElement","IfcUnitaryControlElementType","CONTROLPANEL","IfcUnitaryControlElement","IfcUnitaryControlElementType","CONTROLPANEL"]
[0,"TAZ0181","OBJ_FS_62","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","Steuerung","Verteilkasten","Der Verteilkasten wird bei Schaltposten eingesetzt. Von einer zentralen Steuerung geht das Steuerkabel zum Bedienen des Schaltpostens auf den Verteilkasten. Aus dem Verteilkasten gehen für jedes ansteuerbare Objekt im Schaltposten individuelle Steuerkabel ab. Der Verteilkasten übernimmt damit die Feinverteilung der Steuerungsbefehle auf die einzelnen Objekte im Schaltposten.","Linear, Punkt","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","DISTRIBUTIONBOARD","IfcElectricDistributionBoard","IfcElectricDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD","IfcDistributionBoard","IfcDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD"]
[0,"TAZ0182","OBJ_FS_51","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","Stromspeicher","Induktor","Der Induktor ist ein Objekt zur Erzeugung hoher elektrischer Spannungen auf der Grundlage der elektromagnetischen Induktion. Dabei wird der Primärwicklung eines Transformators ein unterbrochener Gleichstrom zugeführt, wodurch in der Sekundärwicklung eine Spannung induziert wird, die umso höher ist, je grösser das Übersetzungsverhältnis des Transformators ist.","Topologisch","IfcFlowStorageDevice","IfcElectricFlowStorageDeviceType","USERDEFINED","IfcElectricFlowStorageDevice","IfcElectricFlowStorageDeviceType","USERDEFINED","IfcElectricFlowStorageDevice","IfcElectricFlowStorageDeviceType","INDUCTOR"]
[0,"TAZ0183","OBJ_FS_50","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","Stromspeicher","Kondensator","Der Kondensator ist ein passives elektrisches Bauelement mit der Fähigkeit in einem Gleichstromkreis elektrische Ladung und die damit zusammenhängende Energie statisch in einem elektrischen Feld zu speichern.","Linear, Punkt","IfcFlowStorageDevice","IfcElectricFlowStorageDeviceType","USERDEFINED","IfcElectricFlowStorageDevice","IfcElectricFlowStorageDeviceType","USERDEFINED","IfcElectricFlowStorageDevice","IfcElectricFlowStorageDeviceType","CAPACITOR"]
[0,"TAZ0184","OBJ_FS_94","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","Stromspeicher","Unterbrechungsfreie Stromversorgung","Die Batterie stellt eine unterbrechungsfreie Stromzufuhr sicher. Sie wird bei sicherheitsbezogenen Anlagen, insbesondere bei Fahrleitungsschutzsysteme verbaut.","-","IfcFlowStorageDevice","IfcElectricFlowStorageDeviceType","USERDEFINED","IfcElectricFlowStorageDevice","IfcElectricFlowStorageDeviceType","UPS","IfcElectricFlowStorageDevice","IfcElectricFlowStorageDeviceType","UPS"]
[0,"TAZ0185","OBJ_FS_118","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","Stromwandler","Blindleistungskompensator","Der Blindleistungskompensator ist eine Anlage die zur Kompensation von Blindleistung in elektrischen Energieübertragungsnetzen eingesetzt wird.","-","IfcFlowStorageDevice","IfcElectricFlowStorageDeviceType","USERDEFINED","IfcElectricFlowStorageDevice","IfcElectricFlowStorageDeviceType","USERDEFINED","IfcElectricFlowStorageDevice","IfcElectricFlowStorageDeviceType","COMPENSATOR"]
[0,"TAZ0186","OBJ_FS_42","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","Stromwandler","Transformator (Fahrstrom)","Objekt zur Übertragung elektrischer Energie von einer Spannungsebene in eine andere.","Topologisch","IfcEnergyConversionDevice","IfcTransformerType","VOLTAGE","IfcTransformer","IfcTransformerType","VOLTAGE","IfcTransformer","IfcTransformerType","VOLTAGE"]
[0,"TAZ0187",null,"Objektgruppe","ALG_2","Fahrstrom","OGR_21","Signalisierungen und Bezeichnungen","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0188","OBJ_FS_72","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_21","Signalisierungen und Bezeichnungen","Signal","Schutzstreckensignal","Zeigt dem Lokführer an, dass eine Schutzstrecke folgt, anfängt oder endet. Der Lokführer muss dabei den Hauptschalter des Zuges ausschalten.","Linear, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcSignal","IfcSignalType","VISUAL"]
[0,"TAZ0189","OBJ_FS_73","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_21","Signalisierungen und Bezeichnungen","Tafel","Bügelsenksignal","Zeigt dem Lokführer an, dass eine Schutzstrecke mit gesenktem Pantograph zu durchfahren ist. Die Signalisierung besteht jeweils aus Ankündigungs-. Anfangs-, und Endsignal.","Linear, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcSignal","IfcSignalType","VISUAL"]
[0,"TAZ0190","OBJ_FS_75","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_21","Signalisierungen und Bezeichnungen","Tafel","Fahrleitungszustand","Zeigt eine unter Spannung stehende Fahrleitung an.","Linear, Linie","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcSignal","IfcSignalType","VISUAL"]
[0,"TAZ0191","OBJ_FS_74","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_21","Signalisierungen und Bezeichnungen","Tafel","Streckentrennungssignal","Zeigt eine nachfolgende Streckentrennung an.","Linear, Linie","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcSignal","IfcSignalType","VISUAL"]
[0,"TAZ0192","OBJ_FS_76","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_21","Signalisierungen und Bezeichnungen","Tafel","Tafel (Fahrstrom)","Bezeichnungstafel für Mastnummer, resp. Kilometertafel, etc. Meistens sind diese Tafeln am Mast montiert, sie können jedoch auch an der Wand montiert werden.","Linear, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcSign","IfcSignType","PICTORAL"]
[0,"TAZ0193",null,"Objektgruppe","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0194","OBJ_FS_110","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Abfangung","Abfangung beidseitig","Abfangungen können auch als Paar kombiniert werden. Diese Kombination kann asymmetrisch sein. Eine Leitung kann durch eine Abfangung beidseitig weitergeführt werden.","-","IfcMember","IfcMemberType","USERDEFINED","IfcMember","IfcMemberType","USERDEFINED","IfcMember","IfcMemberType","TIEBAR"]
[0,"TAZ0195","OBJ_FS_98","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Abfangung","Abfangung einseitig","Eine Abfangung ist ein funktionales Bauteil, um eine Leitung am Tragwerk zu befestigen. Die Zugkraft sowie ein Teil des Gewichts der Leitung wird durch eine Abfangung auf das Tragwerk übertragen.\nEin Leiter kann auch nach der Abfangung weitergeführt werden.","Linear, Punkt","IfcMember","IfcMemberType","USERDEFINED","IfcMember","IfcMemberType","USERDEFINED","IfcMember","IfcMemberType","TIEBAR"]
[0,"TAZ0196","OBJ_FS_107","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Abfangung","Abfangungssteuerung","Dieses Bauteil steuert die elektrische Abfangung.","-","IfcDistributionControlElement","IfcActuatorType","ELECTRICACTUATOR","IfcActuator","IfcActuatorType","ELECTRICACTUATOR","IfcActuator","IfcActuatorType","ELECTRICACTUATOR"]
[0,"TAZ0197","OBJ_FS_29","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Abfangung","Abspanngewichte","Mit den Abspanngewichten wird die freie Leitung effektiv abgespannt. Die Gewichte befinden sich am Ende des Abspannseils in Kombination mit einer Abfangung.","Topologisch","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0198","OBJ_FS_92","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Abfangung","Elektrische Abfangung","Die Freileitungen (Fahrleitung und Tragleitung) sind jeweils am Anfang und am Ende abgespannt, um die nötige Stabilität zu gewährleisten. Insbesondere die temperaturbedingten Materialausdehnungen werden mit Gewichtsäulen oder anderen Varianten ausgeglichen. Diese Baugruppe besteht aus, je nach Typ, unterschiedlichen Elementen zur Realisierung einer elektrischen Abfangung. Die Steuerung wird separat modelliert.","Linear, Punkt","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","TENSIONINGEQUIPMENT"]
[0,"TAZ0199","OBJ_FS_95","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Abfangung","Federabfangung","Die Leitungszugkraft wird durch eine Feder abgefangen.","Linear, Punkt","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","TENSIONINGEQUIPMENT"]
[0,"TAZ0200","OBJ_FS_97","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Abfangung","Gewichtsabfangung","Die Freileitungen (Fahrleitung und Tragleitung) sind jeweils am Anfang und am Ende abgespannt, um die nötige Stabilität zu gewährleisten. Insbesondere die temperaturbedingten Materialausdehnungen werden mit Gewichtsäulen oder anderen Varianten ausgeglichen. Diese Baugruppe bestehet aus, je nach Typ, unterschiedlichen Elementen zur Realisierung einer Gewichtsabfangung. Umlenkrollen, Gewichte sowie Schutzkörbe für die genannten Gewichte werden separat modelliert.","Linear, Punkt","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","TENSIONINGEQUIPMENT"]
[0,"TAZ0201","OBJ_FS_30","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Abfangung","Gewichtsführung","Damit beim Reissen des Abspannseils die daran befestigen Gewichte nicht zu Verletzungen bei Personen führen, sind die Gewichte an neuralgischen Stellen durch einen Schutzkorb geschützt. Wenn kein Schutzkorb nötig ist, werden die Gewichte alternativ an einem Führungsbügel oder einer Laufschiene befestigt. ","Topologisch","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0202","OBJ_FS_108","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Abfangung","Hydraulikleitung","Die Hydraulikleitung verbindet den Hydrospeicher mit der hydraulischen Abfangung.","-","IfcFlowSegment","IfcPipeSegmentType","RIGIDSEGMENT","IfcPipeSegment","IfcPipeSegmentType","RIGIDSEGMENT","IfcPipeSegment","IfcPipeSegmentType","RIGIDSEGMENT"]
[0,"TAZ0203","OBJ_FS_93","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Abfangung","Hydraulische Abfangung","Die Freileitungen (Fahrleitung und Tragleitung) sind jeweils am Anfang und am Ende abgespannt, um die nötige Stabilität zu gewährleisten. Insbesondere die temperaturbedingten Materialausdehnungen werden mit Gewichtssäulen oder anderen Varianten ausgeglichen. Die Abfangung repräsentiert dabei eine Baugruppe, bestehend aus je nach Typ unterschiedlichen Elemente zur Realisierung einer einer hydraulischen Abfangung. Der Hydrospeicher und die entsprechende Leitung sind separat modelliert.","Linear, Punkt","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","TENSIONINGEQUIPMENT"]
[0,"TAZ0204","OBJ_FS_109","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Abfangung","Hydrospeicher","Hydrospeicher dienen der Energiespeicherung, indem sie eine bestimmte Ölmenge unter Druck aufnehmen und diese bei Bedarf wieder dem hydraulischen Kreislauf zuführen. Die Energiespeicherung erfolgt zwischen zwei Arbeitsspielen der hydraulischen Anlage. Für die Energiespeicherung werden vor allem Gasdruckspeicher eingesetzt. Die Ausführungsformer der Gasdruckspeicher erfolgt als Blasen- oder Kolbenspeicher. \nDie Trennwand zwischen Füllgas (Stickstoff) und Hydraulikflüssigkeit bildet beim Blasenspeicher eine aus einem elastischen Material bestehende Blase.","-","IfcFlowStorageDevice","IfcTankType","PRESSUREVESSEL","IfcTank","IfcTankType","PRESSUREVESSEL","IfcTank","IfcTankType","PRESSUREVESSEL"]
[0,"TAZ0205","OBJ_FS_99","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Abfangung","Kettenwerk-Überwachungseinrichtung","Diese Einrichtung überwacht die Spannung der Fahrleitung (oder eventuell der Tragleitung) und löst im Fall, dass die Zugkraft der Leitung abfällt, einen Alarm aus. ","Linear, Punkt","IfcDistributionControlElement","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","CONTACTSENSOR","IfcSensor","IfcSensorType","CONTACTSENSOR"]
[0,"TAZ0206","OBJ_FS_28","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Abfangung","Umlenkrolle","Die Umlenkrolle dient zur Richtungsänderung einer freien Leitung und wird oft im Zusammenhang mit Abspannungen eingesetzt (hauptsächlich für Abspannungen an einem Joch).","Topologisch","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0207","OBJ_FS_20","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Aufhängung","Abzug","Abzüge sind Seile, die als Aufhängungs- und Haltepunkt der Nachspannlänge (Fahrdraht und Tragseil) dienen. Diese sind quer zur Gleisgeometrie gespannt und können mehrere Gleisfelder bedienen.","Topologisch","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0208","OBJ_FS_18","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Aufhängung","Ausleger","Als Ausleger wird eine Stützkonstruktion bezeichnet, mit welcher elektrische Leiter an Oberleitungs- oder Freileitungsmasten befestigt werden. Der Ausleger hält die spannungsführenden Bauteile vom geerdeten Masten fern.","Topologisch","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","SUSPENSIONASSEMBLY"]
[0,"TAZ0209","OBJ_FS_104","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Aufhängung","Auslegerarmverlängerung","Die Auslegerarmverlängerung fixiert die horizontale Position der Ausleger und derer Zugrichtung.","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET"]
[0,"TAZ0210","OBJ_FS_19","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Aufhängung","Leiterbefestigung","Die Leiterbefestigung umfasst mehrere physische Elemente, die zur Befestigung eines Leiters (inklusive Deckenstromschiene) an einem Tragwerk dienen.\nDie Varianten können gestützt, isoliert, bzw. nicht isoliert, geschlauft, bzw. geklemmt, mit oder ohne Stützisolator, resp. mit oder ohne Hängeisolator ausgebildet werden.\nEine Halterung hält eine Freileitung. Entweder ist die Halterung isoliert (Stütz oder Hängeisolator) oder sie ist elektrisch verbunden. Bei einer Halterung kann die Zugkraft im Leiter an den beiden Seiten unterschiedlich sein. Die Zugkraftunterschiede müssen dann vom Tragwerk weitergetragen werden.","Linear, Punkt","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET"]
[0,"TAZ0211","OBJ_FS_16","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Aufhängung","Spurhalter","Der Spurhalter ist ein Bauteil am Ausleger, am Mast oder an einer Hängestütze und fixiert den Fahrdraht. Der Spurhalter bildet den Montageort, an welchem die horizontale Lage des Fahrdrahts fixiert ist.\nDie Konsole ist nicht Teil des Spurhalters.","Topologisch","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET"]
[0,"TAZ0212","OBJ_FS_106","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Aufhängung","Spurhalterabzug","Der Spurhalterabzug kann an einem Auslegerarm angebracht werden. Der Spurhalter ist, abhängig von der Systemhöhe, auf einer Höhe mit dem Spurhalterabzug positioniert. ","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET"]
[0,"TAZ0213","OBJ_FS_105","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Aufhängung","Spurhalterrohr","Das Spurhalterrohr verschiebt die horizontale Position des Auslegers und somit auch dessen Zugsrichtung. Das Spurhalterrohr kann am Mast oder an der Strebe eines Auslegerarmes (längs seiner Befestigungsachse) angebracht werden. Wenn das Spurhalterrohr direkt am Mast befestigt ist, muss es isoliert werden.","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET"]
[0,"TAZ0214","OBJ_FS_4","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Befestigung","Befestigung","Befestigt Tragwerkselemente an einem Fundament oder Bauwerk.","Topologisch","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","-","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","[\"ANCHORBOLT\",\n\"BOLT\",\n\"DOWEL\",\n\"NAIL\",\n\"NAILPLATE\",\n\"RIVET\",\n\"SCREW\",\n\"SHEARCONNECTOR\",\n\"STAPLE\",\n\"STUDSHEARCONNECTOR\"]","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","[\"ANCHORBOLT\",\n\"BOLT\",\n\"DOWEL\",\n\"NAIL\",\n\"NAILPLATE\",\n\"RIVET\",\n\"SCREW\",\n\"SHEARCONNECTOR\",\n\"STAPLE\",\n\"STUDSHEARCONNECTOR\"]"]
[0,"TAZ0215","OBJ_FS_133","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Befestigung","Jochbefestigung","Ein Joch kann auf unterschiedliche Masten befestigt werden. Dazu können die Joche als  künstliche Objekte betrachtet werden. Um die Anzahl der möglichen Baugruppen zu reduzieren,  wird die Jochbefestigung als separates Objekt betrachtet.","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0216","OBJ_FS_100","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Befestigung","Tragwerkbefestigung","Befestigt Tragwerkselemente an einem Bauwerk, insbesondere an Tunnelwänden, unter Brücken oder unter Gebäuden.","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0217","OBJ_FS_1","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Boden","Boden","Der Boden wird im entsprechenden Bereich als separates Objekt modelliert. Die Eigenschaften geben Auskunft über die Bodenbeschaffenheit an dieser Stelle und sind für den Fundamentbau relevant.","Punkt, Orientiert","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcGeographicElement","IfcGeographicElementType","TERRAIN","IfcGeographicElement","IfcGeographicElementType","-"]
[0,"TAZ0218","OBJ_FS_2","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Fundament","Fundament (Fahrstrom)","Grundsätzlich dienen Fundamente der Befestigung von Konstruktionen im Erdreich. Im Fahrleitungsbereich werden die Lasten aus leichten und empfindlichen Strukturen über massive Träger wie Masten, Anker und Drückstützen in die Fundamente und weiter in das Erdreich abgetragen. Die Fundamente bilden somit die Basis für das statische System der Fahrleitung und verhindern unbeabsichtigte Bewegungen.\n\nWenn ein Fundament durch ein Pfahlfundament verstärkt wird, stellt das Pfahlfundament ein separates Fundament dar.","Punkt, Orientiert","IfcFooting","-","PAD_FOOTING","IfcFooting","IfcFootingType","PAD_FOOTING","IfcFooting","IfcFootingType","PAD_FOOTING"]
[0,"TAZ0219","OBJ_FS_3","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Fundament","Fundamentplatte","Die Fundamentplatte wird als Fundamentersatz verwendet.","Linear, Punkt","IfcPlate","IfcPlateType","USERDEFINED","IfcPlate","IfcPlateType","USERDEFINED","IfcPlate","IfcPlateType","BASE_PLATE"]
[0,"TAZ0220","OBJ_FS_111","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Schutzvorrichtung","Anhubmesssystem","Diese Einrichtung überwacht den Anhub des Fahrdrahts.","-","IfcDistributionControlElement","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0221","OBJ_FS_47","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Tragelemente","Apparatekonsole","Tragkonstruktion um Transformatoren, Schalter, Motorantriebe, usw. an einem Mast, auf einem Joch oder auf einer Fundamentplatte zu befestigen.","Topologisch","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET"]
[0,"TAZ0222","OBJ_FS_103","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Tragelemente","Fixierseil","Das Fixierseil nimmt Zugkräfte auf, welche aufgrund der Statik des Tragwerkes auftreten. Es stellt die Verbindung zwischen einem schwachen und einem festen Strukturelement her.","-","IfcMember","IfcMemberType","USERDEFINED","IfcMember","IfcMemberType","USERDEFINED","IfcMember","IfcMemberType","STRUCTURALCABLE"]
[0,"TAZ0223","OBJ_FS_10","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Tragelemente","Joch","Fahrleitungsjoche sind Tragelemente, die zur horizontalen Überbrückung von grossen Gleisfeldern sowie zur Befestigung von Fahrleitungselementen dienen.","Topologisch","IfcElementAssembly","-","TRUSS","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","TRUSS","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","TRUSS"]
[0,"TAZ0224","OBJ_FS_144","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Tragelemente","Mast - allgemein (Fahrstrom)","Der Mast bildet die Basis des Tragwerkes der Fahrleitungsanlagen. Er dient als Träger für weitere Komponenten der Fahrleitung und zur Übertragung der statischen Kräfte in den Untergrund, auf einen Kunstbau oder an ein Joch. Je nach statischer Beanspruchung hat er andere physische Ausprägungen. Hängestützen, Jochaufsätze, und Hängerohre sind auch als Mast erfasst. Diese haben keine Mastnummer.\n\nFasst zusammen: Mast und Hängesäule\n\nKann auf einem Fundament, einem Tunnelgewölbe oder einer Brücke montiert werden.","-"]
[0,"TAZ0225","OBJ_FS_101","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Tragelemente","Mastbefestigung","Masten, die an einer Stützmauer mittels einer Mauerkonsole befestigt werden, müssen zusätzlich mit einer Mastbefestigung verstärkt werden. Diese nimmt die horizontalen Kräfte auf, während die Mauerkonsole die vertikalen Kräfte abträgt.","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET"]
[0,"TAZ0226","OBJ_FS_17","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Tragelemente","Mastkonsole","Durch eine Mastkonsole wird ein Abstand zwischen einem Mast und den getragenen Objekte (Ausleger, Spurhalter) hergestellt. Diese können verwendet werden, um eine Speiseleitung zu vermeiden. ","Linear, Linie","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET"]
[0,"TAZ0227","OBJ_FS_5","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Tragelemente","Mauerkonsole","Mauerkonsolen dienen der Befestigung von Masten oder Jochen an Kunstbauten und werden oft auch für Mastabstützungen eingesetzt. Die Mauerkonsole ist fix in den Kunstbau integriert, während die Befestigung des Mastes (o. ä.) an der Mauerkonsole erfolgt und somit ein Auflager bildet.","Linear, Punkt","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","ANCHORPLATE","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","ANCHORPLATE"]
[0,"TAZ0228","OBJ_FS_13","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Tragelemente","Strebe","Die Strebe nimmt Druck- oder Zugkräfte auf, welche aufgrund der Statik des Tragwerkes quer zum Gleis verlaufen. Die Druckstütze stellt die Verbindung zwischen einem schwachen und einem festen Strukturelement her.","Linear, Linie","IfcMember","IfcMemberType","BRACE","IfcMember","IfcMemberType","BRACE","IfcMember","IfcMemberType","BRACE"]
[0,"TAZ0229","OBJ_FS_145","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Tragelemente","Stütze - allgemein (Fahrstrom)","Die Stütze sind an Jochen oder an Mast montiert und übernehmen dabei ebenfalls eine tragende Funktion. \nDa sie andere Eigenschaften haben als der Mast, werden sie separat modelliert.\n\nFasst zusammen: Hängestütze, Mastaufsatz und Jochaufsatz","-"]
[0,"TAZ0230","OBJ_FS_102","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Tragelemente","Tragausleger","Ein Tragausleger ist mit einem Joch vergleichbar. Der Unterschied liegt darin, dass der Tragausleger nur an einer Seite am Mast hängt und an der andere Seite über einem Anker am selben Mast abgespannt ist.","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET"]
[0,"TAZ0231","OBJ_FS_11","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Tragelemente","Traverse","Die Traverse ist ein Metallstück, welches horizontal auf Masten montiert wird und an welchem freie Leitungen sowie Abfangseile befestigt werden können.","Topologisch","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET"]
[0,"TAZ0232",null,"Fachbereich","ALG_15","Geologie","-","-","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0233",null,"Objektgruppe","ALG_15","Geologie","OGR_14","Geologie","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0234","OBJ_GU_13","Objekttyp","ALG_15","Geologie","OGR_14","Geologie","Geologie","Aufschüttung","Volumenkörper im Planungsmodel, der eine Materialzuführung oder ein Materialaustausch darstellt. Parameter können als Anforderungsliste verstanden werden.\nModellkörper: Volumenkörper (TEN)","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcEarthworksFill","IfcEarthworksFillType","[\"BACKFILL\",\n\"COUNTERWEIGHT\",\n\"SUBGRADE\",\n\"EMBANKMENT\",\n\"TRANSITIONSECTION\",\n\"SUBGRADEBED\",\n\"SLOPEFILL\"]"]
[0,"TAZ0235","OBJ_TL_8","Objekttyp","ALG_15","Geologie","OGR_14","Geologie","Geologie","Baugrund","Grund aus Locker- oder Festgestein im Bereich eines Bauvorhabens. Der Baugrund beginnt unterhalb der Geländeoberfläche (eigener Objekttyp).","Planar, Fläche","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcEarthworksFill","IfcEarthworksFillType","[\"BACKFILL\",\n\"COUNTERWEIGHT\",\n\"SUBGRADE\",\n\"EMBANKMENT\",\n\"TRANSITIONSECTION\",\n\"SUBGRADEBED\",\n\"SLOPEFILL\"]"]
[0,"TAZ0236","OBJ_TL_10","Objekttyp","ALG_15","Geologie","OGR_14","Geologie","Geologie","Erkundungsbohrung","Eine Erkundungsbohrung dient zur geologischen Bodenuntersuchung. Durch die  Bohrung ergibt sich ein Aufschluss des  untersuchten Baugrundes.","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBorehole","-","-"]
[0,"TAZ0237","OBJ_TL_75","Objekttyp","ALG_15","Geologie","OGR_14","Geologie","Geologie","Messstelle","Eine Messstelle dient zur Datenerhebung einer Messgrösse. Die Datenerhebung kann manuell oder automatisch erfolgen. Häufig vorkommende Messstellen sind Piezometer, Inklinometer, Extensometer, Gleitmikrometer, Ankerkraft und Konvergenzmessungen.","Planar, Punkt","IfcDistributionControlElement:IfcSensorType\noder\nIfcElementAssembly:-\nIfcFlowController:IfcFlowMeterType","IfcSensorType","[\"CONTACTSENSOR\",\n\"HUMIDITYSENSOR\",\n\"MOISTURESENSOR\",\n\"PRESSURESENSOR\",\n\"TEMPERATURESENSOR\",\n\"USERDEFINED\"]","IfcSensor","IfcSensorType","[\"CONTACTSENSOR\",\n\"HUMIDITYSENSOR\",\n\"MOISTURESENSOR\",\n\"PRESSURESENSOR\",\n\"TEMPERATURESENSOR\",\n\"USERDEFINED\"]","IfcSensor","IfcSensorType","[\"CONTACTSENSOR\",\n\"HUMIDITYSENSOR\",\n\"MOISTURESENSOR\",\n\"PRESSURESENSOR\",\n\"TEMPERATURESENSOR\",\n\"EARTHQUAKESENSOR\",\n\"FOREIGNOBJECTDETECTIONSENSOR\",\n\"OBSTACLESENSOR\"]"]
[0,"TAZ0238","OBJ_TL_9","Objekttyp","ALG_15","Geologie","OGR_14","Geologie","Grundwasser","Grundwasser","Zusammenhängender Wasserspiegel unter der Terrainoberfläche, welcher die Poren oder Hohlräume des Bodens bzw. des Gebirges vollständig ausfüllt. In technischem Sinn umfasst das Grundwasser nicht Hang- und Bergwasser. Das Hang- und Bergwasser kann, sofern es als Objekttyp geführt wird, als eigener Objekttyp projektspezifisch erfasst werden.","Planar, Fläche","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcWaterStratum","-","-"]
[0,"TAZ0239","OBJ_GU_15","Objekttyp","ALG_15","Geologie","OGR_14","Geologie","Grundwasser","künstlicher Grundwasserspiegel (geplant)","der Planung entsprechender maximaler Grundwasserspiegel\nModellkörper: 3D-Fläche (TIN)","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcWaterStratum","-","-"]
[0,"TAZ0240","OBJ_GU_14","Objekttyp","ALG_15","Geologie","OGR_14","Geologie","Grundwasser","natürlicher Grundwasserspiegel (Interpretation)","Grundwasserspiegel als auf Grundlage der Messungen interpolierte Fläche im Untergrund.\nModellkörper: 3D-Fläche (TIN)","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcWaterStratum","-","-"]
[0,"TAZ0241",null,"Objektgruppe","ALG_15","Geologie","OGR_86","Gestein","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0242","OBJ_GU_6","Objekttyp","ALG_15","Geologie","OGR_86","Gestein","Geologische Einheit","Festgestein (Volumenkörper)","Primäres oder diagenetisches Gestein, welches sich tendenziell durch hohe Festigkeit und geringer Porosität auszeichnet. Geometrie und Attribute sind Interpretation basierend auf Messungen und nicht belastbar","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcSolidStratum","-","-"]
[0,"TAZ0243","OBJ_GU_7","Objekttyp","ALG_15","Geologie","OGR_86","Gestein","Geologische Einheit","Lockergestein (Volumenkörper)","Sekundäres Gestein ohne mineralische Bindungen, welches abgelagert wurde und erhöhte Porosität und geringere Festigkeit aufweist. Geometrie und Attribute sind Interpretation basierend auf Messungen und nicht belastbar","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcSolidStratum","-","-"]
[0,"TAZ0244","OBJ_GU_8","Objekttyp","ALG_15","Geologie","OGR_86","Gestein","Geologische Grenze","Festgestein (Grenze)","Grenze zwischen Hangendem (oben) und Liegendem (unten). Die Attribute des Objekttypes beschreiben das Liegende Festgestein. Geometrie und Attribute sind Interpretation basierend auf Messungen und nicht belastbar","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcSolidStratum","-","-"]
[0,"TAZ0245","OBJ_GU_9","Objekttyp","ALG_15","Geologie","OGR_86","Gestein","Geologische Grenze","Lockergestein (Grenze)","Grenze zwischen Hangendem (oben) und Liegendem (unten). Die Attribute des Objekttypes beschreiben das Liegende Lockergestein. Geometrie und Attribute sind Interpretation basierend auf Messungen und nicht belastbar","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcSolidStratum","-","-"]
[0,"TAZ0246",null,"Objektgruppe","ALG_15","Geologie","OGR_85","Topografische Oberfläche","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0247","OBJ_GU_1","Objekttyp","ALG_15","Geologie","OGR_85","Topografische Oberfläche","Topografische Oberfläche","Geländeoberfläche (Geologie)","Terrain oder Topografie in ihrer natürlichen, bestehenden Beschaffenheit. Entspricht der Erdoberfläche ohne der darauf befindlichen Objekte, also ohne Bauten und Vegetation. Die Geländeoberfläche wird meist aus topografischen Geländeaufnahmen abgeleitet und weisst je nach Aufnahmedatum und -verfahren unterschiedliche Genauigkeiten auf. Die Geländeoberfläche ist auf das jeweilige Koordinatensystem anzupassen.","Planar, Fläche","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcGeographicElement","IfcGeographicElementType","TERRAIN","IfcGeographicElement","IfcGeographicElementType","-"]
[0,"TAZ0248","OBJ_GU_4","Objekttyp","ALG_15","Geologie","OGR_85","Topografische Oberfläche","Topografische Oberfläche","Oberflächengewässer (Topo. Oberfläche)","Oberflächengewässer\nModellkörper: 3D-Fläche (TIN) / Volumenkörper (TEN)","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcGeographicElement","IfcGeographicElementType","TERRAIN","IfcGeographicElement","IfcGeographicElementType","-"]
[0,"TAZ0249","OBJ_GU_5","Objekttyp","ALG_15","Geologie","OGR_85","Topografische Oberfläche","Topografische Oberfläche","Siedlungsfläche (Topo. Oberfläche)","Siedlungsflächen\nModellkörper: 3D-Fläche (TIN)","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcGeographicElement","IfcGeographicElementType","TERRAIN","IfcGeographicElement","IfcGeographicElementType","-"]
[0,"TAZ0250","OBJ_GU_3","Objekttyp","ALG_15","Geologie","OGR_85","Topografische Oberfläche","Topografische Oberfläche","Vegetation (Topo. Oberfläche)","Bestimmtes Gebiet oder auch Einzelobjekte aus Pflanzen. Mit der Vegetation werden Pflanzen (Bäume, Sträucher und Gebüsch) sichtbar gemacht worduch relevante Informationen hinsichtlich Umweltschutz und nachhaltige Planung berücksichtigt werden können. Die Vegetation ist als Erweiterung der Geländeoberfläche zu vestehen.","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcGeographicElement","IfcGeographicElementType","TERRAIN","IfcGeographicElement","IfcGeographicElementType","-"]
[0,"TAZ0251","OBJ_GU_2","Objekttyp","ALG_15","Geologie","OGR_85","Topografische Oberfläche","Topografische Oberfläche","Verkehrswege (Topo. Oberfläche)","Verkehrsweg, welcher von Fahrzeugen und Fussgängern beansprucht werden kann.","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcGeographicElement","IfcGeographicElementType","TERRAIN","IfcGeographicElement","IfcGeographicElementType","-"]
[0,"TAZ0252",null,"Fachbereich","ALG_16","Hochbau","-","-","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0253",null,"Objektgruppe","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Ausbau Gebäude","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0254","OBJ_HB_351","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Ausbau Gebäude","Ausbau Gebäude","Befestigung (Hochbau)","-","Planar, Punkt","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","-","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","[\"ANCHORBOLT\",\n\"BOLT\",\n\"DOWEL\",\n\"NAIL\",\n\"NAILPLATE\",\n\"RIVET\",\n\"SCREW\",\n\"SHEARCONNECTOR\",\n\"STAPLE\",\n\"STUDSHEARCONNECTOR\"]","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","[\"ANCHORBOLT\",\n\"BOLT\",\n\"DOWEL\",\n\"NAIL\",\n\"NAILPLATE\",\n\"RIVET\",\n\"SCREW\",\n\"SHEARCONNECTOR\",\n\"STAPLE\",\n\"STUDSHEARCONNECTOR\"]"]
[0,"TAZ0255","OBJ_HB_328","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Ausbau Gebäude","Ausbau Gebäude","Bodenbelag","Die Bauteilart Bodenbelag gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Bodenbelag definiert die Oberste Schicht des Bodenaufbaus bei Innen- und Aussenflächen mit seinen charakteristischen Eigenschaften\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Keramikfliessen, Teppich, Parkett, Verbundsteine, Asphalt, Hartbetone","Planar, Punkt","IfcCovering","IfcCoveringType","FLOORING","IfcCovering","IfcCoveringType","FLOORING","IfcCovering","IfcCoveringType","FLOORING"]
[0,"TAZ0256","OBJ_HB_333","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Ausbau Gebäude","Ausbau Gebäude","Briefkasten","-","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0257","OBJ_HB_352","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Ausbau Gebäude","Ausbau Gebäude","Daemmung","-","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementPart","IfcBuildingElementPartType","INSULATION","IfcBuildingElementPart","IfcBuildingElementPartType","INSULATION"]
[0,"TAZ0258","OBJ_HB_332","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Ausbau Gebäude","Ausbau Gebäude","Deckenbekleidung","Die Bauteilart Deckenbekleidung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Deckenbekleidung dient der Verkleidung von Konstruktion und technischen Anlagen und erzeugt die obenliegende Abgrenzungen des Raums. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Abgehängte Decke","Planar, Punkt","IfcCovering","IfcCoveringType","CEILING","IfcCovering","IfcCoveringType","CEILING","IfcCovering","IfcCoveringType","CEILING"]
[0,"TAZ0259","OBJ_HB_345","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Ausbau Gebäude","Ausbau Gebäude","Einbaumoebel","Die Bauteilart Einbaumoebel gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Einbaumoebel ist ein fest verbautes Möbel zum Lagern von Wohnungsgegenständen.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Einbaumöbel","Planar, Punkt","IfcFurnishingElement","IfcFurnitureType","-","IfcFurniture","IfcFurnitureType","USERDEFINED","IfcFurniture","IfcFurnitureType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0260","OBJ_HB_347","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Ausbau Gebäude","Ausbau Gebäude","Fahrradstaender","-","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0261","OBJ_HB_348","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Ausbau Gebäude","Ausbau Gebäude","Fensterausbau","-","Planar, Punkt","???","???","???","???","???","???","???","???","???"]
[0,"TAZ0262","OBJ_HB_353","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Ausbau Gebäude","Ausbau Gebäude","Halterung","Die Bauteilart Halterung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Halterung bezeichnet man Gegenstände, mit denen zwei Dinge zusammengehalten werden\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Schraubzwingen, Klemmen, Verschlüsse","Planar, Punkt","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0263","OBJ_HB_331","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Ausbau Gebäude","Ausbau Gebäude","Hohldeckenplatte","-","Planar, Punkt","IfcCovering","IfcCoveringType","CEILING","IfcCovering","IfcCoveringType","CEILING","IfcCovering","IfcCoveringType","CEILING"]
[0,"TAZ0264","OBJ_HB_349","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Ausbau Gebäude","Ausbau Gebäude","Interaktive Stele","Die Bauteilart Interaktive Stele gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Interaktive Stele dient dazu Nutzer mit Informationen (z.B. Fahrplanauskunft, Bahnhofsplan etc.) zu versorgen.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Smart Information Display (SID)","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcAudioVisualAppliance","IfcAudioVisualApplianceType","DISPLAY","IfcAudioVisualAppliance","IfcAudioVisualApplianceType","DISPLAY"]
[0,"TAZ0265","OBJ_HB_335","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Ausbau Gebäude","Ausbau Gebäude","Jalousieklappe","-","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcDamperType","[\"BACKDRAFTDAMPER\",\n\"BALANCINGDAMPER\",\n\"BLASTDAMPER\",\n\"FUMEHOODEXHAUST\",\n\"GRAVITYDAMPER\",\n\"GRAVITYRELIEFDAMPER\",\n\"RELIEFDAMPER\"]","IfcDamper","IfcDamperType","[\"BACKDRAFTDAMPER\",\n\"BALANCINGDAMPER\",\n\"BLASTDAMPER\",\n\"FUMEHOODEXHAUST\",\n\"GRAVITYDAMPER\",\n\"GRAVITYRELIEFDAMPER\",\n\"RELIEFDAMPER\"]","IfcDamper","IfcDamperType","[\"BACKDRAFTDAMPER\",\n\"BALANCINGDAMPER\",\n\"BLASTDAMPER\",\n\"FUMEHOODEXHAUST\",\n\"GRAVITYDAMPER\",\n\"GRAVITYRELIEFDAMPER\",\n\"RELIEFDAMPER\"]"]
[0,"TAZ0266","OBJ_HB_346","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Ausbau Gebäude","Ausbau Gebäude","Kuechenkombination","Die Bauteilart Kuechenkombination gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Kuechenkombination ist die Bauart der Küche, in der alle Geräte, Armaturen und Möbel in einer Einheit zusammengebaut sind.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Küchenmöbel, Abdeckplatte, Küchengeräte, Armaturen","Planar, Punkt","IfcFurnishingElement","IfcFurnitureType","-","IfcFurniture","IfcFurnitureType","USERDEFINED","IfcFurniture","IfcFurnitureType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0267","OBJ_HB_329","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Ausbau Gebäude","Ausbau Gebäude","Markierung","Die Bauteilart Bodenmarkierung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Bodenmarkierung dient als Unterstützung und Orientierung für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Taktile Sicherheitslinien und Leitsystemen","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcSurfaceFeature","IfcSurfaceFeatureType","USERDEFINED","IfcSurfaceFeature","IfcSurfaceFeatureType","[\"HATCHMARKING\",\n\"LINEMARKING\",\n\"PAVEMENTSURFACEMARKING\"]"]
[0,"TAZ0268","OBJ_HB_350","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Ausbau Gebäude","Ausbau Gebäude","Plakatwand","Die Bauteilart Plakatwand gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Plakatwand bezeichnet man eine zum Zwecke der Werbung im öffentlichen Raum genutzte oder dafür errichtete senkrechte Wandfläche. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Plakatwand","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0269","OBJ_HB_339","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Ausbau Gebäude","Ausbau Gebäude","Rollwand","Die Bauteilart Rollwand gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Rollwand ist ein Raumtrenner, welche mit schallabsorbierender Füllung zur optimierung der Raumakustik ausgestattet ist\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Rollwand","Planar, Punkt","IfcDoor","-","-","IfcDoor","IfcDoorType","USERDEFINED","IfcDoor","IfcDoorType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0270","OBJ_HB_354","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Ausbau Gebäude","Ausbau Gebäude","Sockelrahmen","Die Bauteilart Sockelrahmen gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Sockelrahmen dient als Auflager für Schränke, Möbel oder Maschinen\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Schaltschrank, Schrank, Möbel. ","Planar, Punkt","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0271","OBJ_HB_340","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Ausbau Gebäude","Ausbau Gebäude","Sonnenschutz","Die Bauteilart Sonnenschutz gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Sonnenschutz dient der Regelung des Lichteinfalls auf der Aussenseite der Gebäudehülle.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Lamellen, Storen, Rollläden, Markiese","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcShadingDevice","IfcShadingDeviceType","[\"JALOUSIE\",\n\"SHUTTER\"]","IfcShadingDevice","IfcShadingDeviceType","[\"JALOUSIE\",\n\"SHUTTER\"]"]
[0,"TAZ0272","OBJ_HB_341","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Ausbau Gebäude","Ausbau Gebäude","Spiegel","-","Planar, Punkt","IfcFurnishingElement","IfcFurnitureType","-","IfcFurniture","IfcFurnitureType","USERDEFINED","IfcFurniture","IfcFurnitureType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0273","OBJ_HB_336","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Ausbau Gebäude","Ausbau Gebäude","Torluftschleier","Die Bauteilart Torluftschleier gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Torluftschleier dient der Abschirmung warmer Raumluft gegen kalte Außenluft, beispielsweise an Toren von Industrieanlagen und Werkhallen oder an den Eingangsbereichen von Bahnhöfen.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Torluftschleier","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcUnitaryEquipmentType","AIRHANDLER","IfcUnitaryEquipment","IfcUnitaryEquipmentType","AIRHANDLER","IfcUnitaryEquipment","IfcUnitaryEquipmentType","AIRHANDLER"]
[0,"TAZ0274","OBJ_HB_326","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Ausbau Gebäude","Ausbau Gebäude","Trennwandsystem","-","Planar, Punkt","IfcWall","IfcWallType","STANDARD","IfcWall","IfcWallType","PARTITIONING","IfcWall","IfcWallType","PARTITIONING"]
[0,"TAZ0275","OBJ_HB_355","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Ausbau Gebäude","Ausbau Gebäude","Unterkonstruktion","Die Bauteilart Unterkonstruktion gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Unterkonstruktion bildet die Unterlage der Verkleidung und stellt die Verbindung zwischen der Verkleidung und der eigentlichen Tragkonstruktion sicher.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Metallunterkonstruktion (C/U System), Holzunterkonstruktion (Latten und Bohlen)","Planar, Punkt","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","RIGID_FRAME","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","RIGID_FRAME"]
[0,"TAZ0276","OBJ_HB_343","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Ausbau Gebäude","Ausbau Gebäude","Verdunkelung","Die Bauteilart Verdunkelung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Verdunkelung dient der Regelung des Lichteinfalls auf der Rauminnenseite.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Textilvorhang","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcShadingDevice","IfcShadingDeviceType","[\"JALOUSIE\",\n\"SHUTTER\"]","IfcShadingDevice","IfcShadingDeviceType","[\"JALOUSIE\",\n\"SHUTTER\"]"]
[0,"TAZ0277","OBJ_HB_334","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Ausbau Gebäude","Ausbau Gebäude","Vogelabwehr","Die Bauteilart Vogelabwehr gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Vogelabwehr zielt darauf ab, Vögel zu vertreiben oder sie am Landen und Nisten zu hindern.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Gitter, Netze, Spanndraht mechanisch und elektrisch.","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0278","OBJ_HB_327","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Ausbau Gebäude","Ausbau Gebäude","Vorsatzschalen","-","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementPart","IfcBuildingElementPartType","USERDEFINED","IfcBuildingElementPart","IfcBuildingElementPartType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0279","OBJ_HB_356","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Ausbau Gebäude","Ausbau Gebäude","Vorwandelement","-","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementPart","IfcBuildingElementPartType","USERDEFINED","IfcBuildingElementPart","IfcBuildingElementPartType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0280","OBJ_HB_330","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Ausbau Gebäude","Ausbau Gebäude","Wandbekleidung","Die Bauteilart Wandbekleidung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Wandbekleidung dient der Verkleidung von Konstruktion und erzeugt die seitliche Abgrenzungen des Raums. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Fliessen, Putz, Gipskarton, Holzverkleidung","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementPart","IfcBuildingElementPartType","USERDEFINED","IfcBuildingElementPart","IfcBuildingElementPartType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0281","OBJ_HB_344","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Ausbau Gebäude","Ausbau Gebäude","Wandrahmen","Die Bauteilart Wandrahmen gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Wandrahmen \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: ","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0282","OBJ_HB_337","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Ausbau Gebäude","Ausbau Gebäude","Wetterschutzgitter","Die Bauteilart Wetterschutzgitter gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Wetterschutzgitter dient als Schutz vor Regen und dem Eindringen von Schmutz, Laub und Vögeln in Luftöffnungen.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Wetterschutzgitter.","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcStackTerminalType","[\"BIRDCAGE\",\n\"COWL\",\n\"RAINWATERHOPPER\"]","IfcStackTerminal","IfcStackTerminalType","[\"BIRDCAGE\",\n\"COWL\",\n\"RAINWATERHOPPER\"]","IfcStackTerminal","IfcStackTerminalType","[\"BIRDCAGE\",\n\"COWL\",\n\"RAINWATERHOPPER\"]"]
[0,"TAZ0283",null,"Objektgruppe",null,"Hochbau","-","Äussere Wandbekleidung Gebäude","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0284","OBJ_HB_316","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Äussere Wandbekleidung Gebäude","Äussere Wandbekleidung Gebäude","Bekleidung Untersicht","Die Bauteilart Bekleidung Untersicht gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Bekleidung Untersicht dient der Verkleidung von Konstruktion und technischen Anlagen und erzeugt die obenliegende Abgrenzungen des Raums. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: abgehängte Decken","Planar, Punkt","IfcCovering","IfcCoveringType","CLADDING","IfcCovering","IfcCoveringType","CLADDING","IfcCovering","IfcCoveringType","CLADDING"]
[0,"TAZ0285","OBJ_HB_317","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Äussere Wandbekleidung Gebäude","Äussere Wandbekleidung Gebäude","Fassadenbekleidung","Die Bauteilart Fassadenbekleidung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Fassadenbekleidung definiert die äusserste Schicht der Fassadenelemente\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Holz, Metall, Glas","Planar, Punkt","IfcCurtainWall","IfcCurtainWallType","USERDEFINED","IfcCurtainWall","IfcCurtainWallType","USERDEFINED","IfcCurtainWall","IfcCurtainWallType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0286","OBJ_HB_318","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Äussere Wandbekleidung Gebäude","Äussere Wandbekleidung Gebäude","Fassadenelement","Die Bauteilart Fassadenelement gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Fassadenelement dient dem seitlichen Raumabschluss zum Aussenbereich und trennt thermische Zonen.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Glas, Beton","Planar, Punkt","IfcCurtainWall","IfcCurtainWallType","USERDEFINED","IfcCurtainWall","IfcCurtainWallType","USERDEFINED","IfcCurtainWall","IfcCurtainWallType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0287","OBJ_HB_319","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Äussere Wandbekleidung Gebäude","Äussere Wandbekleidung Gebäude","Fenster","Die Bauteilart Fenster gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Fenster dient der natürlichen Belichtung eines Raumes von Aussen\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Kunststofffenster, Holzfenster, Alufenster","Planar, Punkt","IfcWindow","-","-","IfcWindow","IfcWindowType","[\"WINDOW\",\n\"SKYLIGHT\",\n\"LIGHTDOME\"]","IfcWindow","IfcWindowType","[\"WINDOW\",\n\"SKYLIGHT\",\n\"LIGHTDOME\"]"]
[0,"TAZ0288",null,"Objektgruppe",null,"Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0289","OBJ_HB_403","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Absturzsicherung","Die Bauteilart Absturzsicherung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Absturzsicherung verhindert den Absturz einer Person von einer gegenüber dem Boden erhöhten Arbeitsfläche.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Absturzsicherung auf dem Dach oder in einem Schacht inkl. Rückhaltesysteme","Planar, Punkt","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0290","OBJ_HB_377","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Backofen","-","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","ELECTRICCOOKER","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","ELECTRICCOOKER","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","ELECTRICCOOKER"]
[0,"TAZ0291","OBJ_HB_397","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Beamer","Die Bauteilart Beamer gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Beamer projiziert einen Bildinhalt auf eine grosse Fläche.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Beamer","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcAudioVisualAppliance","IfcAudioVisualApplianceType","PROJECTOR","IfcAudioVisualAppliance","IfcAudioVisualApplianceType","PROJECTOR"]
[0,"TAZ0292","OBJ_HB_382","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Dampfgarer","-","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","ELECTRICCOOKER","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","ELECTRICCOOKER","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","ELECTRICCOOKER"]
[0,"TAZ0293","OBJ_HB_529","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Einspeisepunkt","-","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0294","OBJ_HB_528","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Frequenzmesssystem","-","Planar, Punkt","IfcDistributionControlElement","IfcFlowInstrumentType","FREQUENCYMETER","IfcFlowInstrument","IfcFlowInstrumentType","FREQUENCYMETER","IfcFlowInstrument","IfcFlowInstrumentType","FREQUENCYMETER"]
[0,"TAZ0295","OBJ_HB_383","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Gefrierschrank","-","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","FREEZER","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","FREEZER","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","FREEZER"]
[0,"TAZ0296","OBJ_HB_379","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Geschirrwaschmaschine","-","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","DISHWASHER","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","DISHWASHER","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","DISHWASHER"]
[0,"TAZ0297","OBJ_HB_405","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Handlauf","Die Bauteilart Handlauf gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Handlauf dient als Gehsicherheit von Personen bei Treppen und Rampen\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Handlauf aus CNS","Planar, Punkt","IfcRailing","IfcRailingType","HANDRAIL","IfcRailing","IfcRailingType","HANDRAIL","IfcRailing","IfcRailingType","HANDRAIL"]
[0,"TAZ0298","OBJ_HB_370","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Haushaltgeraet","-","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0299","OBJ_HB_398","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Kartenleser","Die Bauteilart Kartenleser gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Kartenleser ist ein Gerät zum Lesen und Beschreiben von Speicherkarten je nach Fabrikat und Herstellerkomitapilität.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Lesegeräte, Eingabegeräte, Programierterminal, ","Planar, Punkt","IfcDistributionControlElement","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","IDENTIFIERSENSOR","IfcSensor","IfcSensorType","IDENTIFIERSENSOR"]
[0,"TAZ0300","OBJ_HB_399","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Kasse","Die Bauteilart Kasse gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Kasse ist ein Geräte, welches alle Transaktionen Finanziell erfasst.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Registrierkasse, Kassensysteme","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0301","OBJ_HB_388","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Kehrichtbehaelter","-","Planar, Punkt","IfcFurnishingElement","IfcFurnitureType","-","IfcFurniture","IfcFurnitureType","USERDEFINED","IfcFurniture","IfcFurnitureType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0302","OBJ_HB_378","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Kochherd","-","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","ELECTRICCOOKER","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","ELECTRICCOOKER","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","ELECTRICCOOKER"]
[0,"TAZ0303","OBJ_HB_376","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Kuechengeraet","Die Bauteilart Kuechenapparat gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Kuechenapparat sind Geraete welche in der Kuche zum aufbereiten von Mahlzeiten eingebaut sind.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Kochherd, Backofen, Steamer, Mikrowelle, Kuehlschrank, Geschirwaschmaschine, Gefrierschrank","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0304","OBJ_HB_375","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Kuehlschrank","-","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","[\"FRIDGE_FREEZER\",\n\"REFRIGERATOR\"]","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","[\"FRIDGE_FREEZER\",\n\"REFRIGERATOR\"]","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","[\"FRIDGE_FREEZER\",\n\"REFRIGERATOR\"]"]
[0,"TAZ0305","OBJ_HB_527","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Kuehlzelle","-","Planar, Punkt","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0306","OBJ_HB_401","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Lagergestell","Die Bauteilart Lagergestell gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Lagergestell ermöglicht das platzsparende und gerordnete Stapeln von Materialien\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Gestell, ","Planar, Punkt","IfcFurnishingElement","IfcFurnitureType","-","IfcFurniture","IfcFurnitureType","SHELF","IfcFurniture","IfcFurnitureType","SHELF"]
[0,"TAZ0307","OBJ_HB_402","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Lagersystem","Die Bauteilart Lagersystem gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Lagersystem ermöglicht das platzsparende und gerordnete Stapeln von Materialien\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Hochregallager, ","Planar, Punkt","IfcFurnishingElement","IfcFurnitureType","-","IfcFurniture","IfcFurnitureType","SHELF","IfcFurniture","IfcFurnitureType","SHELF"]
[0,"TAZ0308","OBJ_HB_389","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Lateralschrank","Die Bauteilart Lateralschrank gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Lateralschrank ist ein Schank zur Lagerungung von Büromaterial \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Lateralschrank, Büromöbel","Planar, Punkt","IfcFurnishingElement","IfcFurnitureType","-","IfcFurniture","IfcFurnitureType","SHELF","IfcFurniture","IfcFurnitureType","SHELF"]
[0,"TAZ0309","OBJ_HB_366","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Leinwand","Die Bauteilart Leinwand gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Leinwand ist ein gespanntes Tuch, welches die Eigenschaft hat, auf ihr projezierte Lichtbilder farbgetreu wiederzugeben.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Leinwand","Planar, Punkt","IfcFurnishingElement","IfcFurnitureType","-","IfcFurniture","IfcFurnitureType","USERDEFINED","IfcFurniture","IfcFurnitureType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0310","OBJ_HB_406","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Leiter (Hochbau)","Die Bauteilart Leiter gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Leiter ist ein Hilfsmittel mit Sprossen zum Hinauf- und Hinabsteigen.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Leiter","Planar, Punkt","IfcStair","IfcStairType","USERDEFINED","IfcStair","IfcStairType","USERDEFINED","IfcStair","IfcStairType","LADDER"]
[0,"TAZ0311","OBJ_HB_525","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Leitplanke","-","Planar, Punkt","IfcRailing","IfcRailingType","GUARDRAIL","IfcRailing","IfcRailingType","GUARDRAIL","IfcRailing","IfcRailingType","GUARDRAIL"]
[0,"TAZ0312","OBJ_HB_367","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Lufttrockner","Die Bauteilart Lufttrockner gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Lufttrockner entzieht der Luft die Feuchtigkeit\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Lufttrockner, Entfeuchter","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcUnitaryEquipmentType","USERDEFINED","IfcUnitaryEquipment","IfcUnitaryEquipmentType","DEHUMIDIFIER","IfcUnitaryEquipment","IfcUnitaryEquipmentType","DEHUMIDIFIER"]
[0,"TAZ0313","OBJ_HB_380","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Mikrowelle","-","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","MICROWAVE","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","MICROWAVE","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","MICROWAVE"]
[0,"TAZ0314","OBJ_HB_368","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Monitor","Die Bauteilart Monitor gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Monitor ist ein Sichtgerät, das zur Wiedergabe von Videobildern dient.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Fernsehgerät, Bildschirm, Anzeigegerät.  ","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcAudioVisualAppliance","IfcAudioVisualApplianceType","DISPLAY","IfcAudioVisualAppliance","IfcAudioVisualApplianceType","DISPLAY"]
[0,"TAZ0315","OBJ_HB_530","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Not-Halt","-","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcSwitchingDeviceType","EMERGENCYSTOP","IfcSwitchingDevice","IfcSwitchingDeviceType","EMERGENCYSTOP","IfcSwitchingDevice","IfcSwitchingDeviceType","EMERGENCYSTOP"]
[0,"TAZ0316","OBJ_HB_410","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Parkuhr","Die Bauteilart Parkuhr gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Parkuhr ist eine Säule mit einer mechanischen oder digitalen Uhr, die die verbleibende zulässige Parkzeit anzeigt.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Parkuhr","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0317","OBJ_HB_390","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Pflanztrog","Die Bauteilart Pflanztrog gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Pflanztrog ist eine Einrichtung, welche aus unterschiedlichen Materiallien und Formen besteht und zur Gestaltung mit Pflanzen an nicht Erdreichführenden Stellen beiträgt.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Blumenkasten, Pflanztrog, Hochbeet.","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
["STR-40702","TAZ0318","OBJ_HB_407","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Pfosten","Die Bauteilart Pfosten gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Pfosten ist ein längliches, vertikal in Gebäuden verbautes Tragelement, oder in den Boden gerammtes längliches, vertikales Bauelement.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Pfahl, Pflock, Ständer, Stütze, Ständer ","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0319","OBJ_HB_408","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Poller","Die Bauteilart Poller gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Poller werden senkrechte im Boden befestigte Pfähle bezeichnet. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Poller","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0320","OBJ_HB_411","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Presscontainer","Die Bauteilart Presscontainer gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Presscontainer ist ein Gerät zum Verdichten von Abfall und Wertstoffen und abtransport.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Presscontainer ","Planar, Punkt","IfcFurnishingElement","IfcFurnitureType","-","IfcFurniture","IfcFurnitureType","USERDEFINED","IfcFurniture","IfcFurnitureType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0321","OBJ_HB_412","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Pressmulde","Die Bauteilart Pressmulde gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Pressmulde ist ein Gerät zum Verdichten von Abfall und Wertstoffen.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Pressmulde","Planar, Punkt","IfcFurnishingElement","IfcFurnitureType","-","IfcFurniture","IfcFurnitureType","USERDEFINED","IfcFurniture","IfcFurnitureType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0322","OBJ_HB_526","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Rammschutz","-","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcImpactProtectionDevice","IfcImpactProtectionDeviceType","CRASHCUSHION"]
[0,"TAZ0323","OBJ_HB_400","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Regal","Die Bauteilart Regal gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Regal ist ein Stauraum in Wohnbereichen. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Bücherregal","Planar, Punkt","IfcFurnishingElement","IfcFurnitureType","-","IfcFurniture","IfcFurnitureType","SHELF","IfcFurniture","IfcFurnitureType","SHELF"]
[0,"TAZ0324","OBJ_HB_391","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Schliessfachschrank","Die Bauteilart Schliessfachschrank gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Schliessfachschrank  ist ein gegen Diebstahl und gegebenenfalls andere Risiken geschützter Behälter für Wertsachen\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Gepäckschliessfach, Bankschliessfach","Planar, Punkt","IfcFurnishingElement","IfcFurnitureType","-","IfcFurniture","IfcFurnitureType","SHELF","IfcFurniture","IfcFurnitureType","SHELF"]
[0,"TAZ0325","OBJ_HB_392","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Sitzbank","Die Bauteilart Bank gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Bank ist eine Einrichtung, damit sich Personen sitzend ausruhen oder erholen können.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Parkbank, Sitzbank","Planar, Punkt","IfcFurnishingElement","IfcFurnitureType","-","IfcFurniture","IfcFurnitureType","SOFA","IfcFurniture","IfcFurnitureType","SOFA"]
[0,"TAZ0326","OBJ_HB_381","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Steamer","-","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","ELECTRICCOOKER","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","ELECTRICCOOKER","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","ELECTRICCOOKER"]
[0,"TAZ0327","OBJ_HB_524","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Tresor","-","Planar, Punkt","IfcFurnishingElement","IfcFurnitureType","-","IfcFurniture","IfcFurnitureType","USERDEFINED","IfcFurniture","IfcFurnitureType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0328","OBJ_HB_372","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Tumbler","-","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","TUMBLEDRYER","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","TUMBLEDRYER","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","TUMBLEDRYER"]
[0,"TAZ0329","OBJ_HB_373","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Waeschetrockner","-","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcUnitaryEquipmentType","AIRCONDITIONINGUNIT","IfcUnitaryEquipment","IfcUnitaryEquipmentType","AIRCONDITIONINGUNIT","IfcUnitaryEquipment","IfcUnitaryEquipmentType","AIRCONDITIONINGUNIT"]
[0,"TAZ0330","OBJ_HB_371","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Waschmaschine","-","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","WASHINGMACHINE","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","WASHINGMACHINE","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","WASHINGMACHINE"]
[0,"TAZ0331","OBJ_HB_374","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Zentralstaubsauger","-","Planar, Punkt","IfcFlowMovingDevice","IfcFanType","[\"CENTRIFUGALFORWARDCURVED\",\n\"CENTRIFUGALRADIAL\",\n\"CENTRIFUGALBACKWARDINCLINEDCURVED\",\n\"CENTRIFUGALAIRFOIL\",\n\"TUBEAXIAL\",\n\"VANEAXIAL\",\n\"PROPELLORAXIAL\"]","IfcFan","IfcFanType","[\"CENTRIFUGALFORWARDCURVED\",\n\"CENTRIFUGALRADIAL\",\n\"CENTRIFUGALBACKWARDINCLINEDCURVED\",\n\"CENTRIFUGALAIRFOIL\",\n\"TUBEAXIAL\",\n\"VANEAXIAL\",\n\"PROPELLORAXIAL\"]","IfcFan","IfcFanType","[\"CENTRIFUGALFORWARDCURVED\",\n\"CENTRIFUGALRADIAL\",\n\"CENTRIFUGALBACKWARDINCLINEDCURVED\",\n\"CENTRIFUGALAIRFOIL\",\n\"TUBEAXIAL\",\n\"VANEAXIAL\",\n\"PROPELLORAXIAL\"]"]
[0,"TAZ0332",null,"Objektgruppe",null,"Hochbau","-","Bauteilarten","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0333","OBJ_HB_059","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Bauteilarten","Technik Gebäude - Elektroanlage","Batterie (Hochbau)","Die Bauteilart Batterie gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Batterie speichert elektrische Energie auf chemischer Basis.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Bleibatterie, Alkalibatterie etc.","Planar, Punkt","IfcFlowStorageDevice","IfcElectricFlowStorageDeviceType","BATTERY","IfcElectricFlowStorageDevice","IfcElectricFlowStorageDeviceType","BATTERY","IfcElectricFlowStorageDevice","IfcElectricFlowStorageDeviceType","BATTERY"]
[0,"TAZ0334","OBJ_HB_052","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Bauteilarten","Technik Gebäude - Elektroanlage","W-LAN Router","Die Bauteilart W-LAN Router gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion W-LAN Router dient um den Zugriff auf das Internet oder ein privates Computernetzwerk bereitzustellen.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: W-LAN Router.","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","ROUTER","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","ROUTER"]
[0,"TAZ0335","OBJ_HB_159","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Bauteilarten","Technik Gebäude - Technische Brandschutzanlage","Brandmeldezentrale","Die Bauteilart Brandmeldezentrale gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Brandmeldezentrale ist eine Gefahrenmeldeanlage aus dem Bereich des vorbeugenden Brandschutzes, die Ereignisse von verschiedenen Brandmeldern empfängt, auswertet und dann reagiert. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Brandmeldezentrale,Nottaster, Brandmelder","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","DISTRIBUTIONBOARD","IfcElectricDistributionBoard","IfcElectricDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD","IfcDistributionBoard","IfcDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD"]
[0,"TAZ0336","OBJ_HB_164","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Bauteilarten","Technik Gebäude - Technische Brandschutzanlage","Brandschott","Die Bauteilart Brandabschottung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Brandabschottung dient um Raumdurchdringungen bei Brandabschnitten abzuschotten und damit die Ausbreitung von Rauch und Feuer zu verhindern.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Mineralfaserschott, Mörtelschott.","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0337","OBJ_HB_165","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Bauteilarten","Technik Gebäude - Technische Brandschutzanlage","Brandschutzisolation","Die Bauteilart Brandschutzisolation gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Brandschutzisolation ist eine Trennschicht aus nicht brennbarem Isoliermaterial und dient zum Schutz gegen Brandeinwirkung. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Steinwolle-Dämmplatte, zementgebundene Brandschutzplatten. ","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0338","OBJ_HB_160","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Bauteilarten","Technik Gebäude - Technische Brandschutzanlage","Brandschutzklappe","Die Bauteilart Brandschutzklappe gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Brandschutzklappe ist eine automatische Absperrvorrichtung zur Verhinderung der Übertragung von Feuer und Rauch durch den beidseitig an der Klappe angeschlossenen Lüftungskanal\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Brandschutzklappe","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcDamperType","[\"FIREDAMPER\",\n\"FIRESMOKEDAMPER\",\n\"SMOKEDAMPER\"]","IfcDamper","IfcDamperType","[\"FIREDAMPER\",\n\"FIRESMOKEDAMPER\",\n\"SMOKEDAMPER\"]","IfcDamper","IfcDamperType","[\"FIREDAMPER\",\n\"FIRESMOKEDAMPER\",\n\"SMOKEDAMPER\"]"]
[0,"TAZ0339","OBJ_HB_161","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Bauteilarten","Technik Gebäude - Technische Brandschutzanlage","CO2 Loeschung","Die Bauteilart CO2 Löschung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion CO2 Löschung löscht aktiv einen entstehenden Brand mit CO2\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: CO2 Löschanlage","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcFireSuppressionTerminalType","USERDEFINED","IfcFireSuppressionTerminal","IfcFireSuppressionTerminalType","USERDEFINED","IfcFireSuppressionTerminal","IfcFireSuppressionTerminalType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0340","OBJ_HB_162","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Bauteilarten","Technik Gebäude - Technische Brandschutzanlage","Feuerloeschposten","Die Bauteilart Feuerloeschposten gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Feuerloeschposten sind Wandhydranten, welche zur ersten Brandbekämpfung für den Laien entwickelt wurden.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Schlauchhaspel, Strahlrohr, Absperrorgan.","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcFireSuppressionTerminalType","HOSEREEL","IfcFireSuppressionTerminal","IfcFireSuppressionTerminalType","HOSEREEL","IfcFireSuppressionTerminal","IfcFireSuppressionTerminalType","HOSEREEL"]
[0,"TAZ0341","OBJ_HB_153","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Bauteilarten","Technik Gebäude - Technische Brandschutzanlage","Fluchtwegleuchte","Die Bauteilart Fluchtwegleuchte gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Fluchtwegleuchte dient der Evakuation eines Gebäudes, indem den Personen der kürzeste Fluchtweg visuell dargestellt wird.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Fluchtwegleuchte","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcLightFixtureType","USERDEFINED","IfcLightFixture","IfcLightFixtureType","SECURITYLIGHTING","IfcLightFixture","IfcLightFixtureType","SECURITYLIGHTING"]
[0,"TAZ0342","OBJ_HB_163","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Bauteilarten","Technik Gebäude - Technische Brandschutzanlage","Handfeuerloescher","Die Bauteilart Handfeuerloescher gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Handfeuerloescher Ein Feuerlöscher ist ein tragbares Kleinlöschgerät mit einer Gesamtmasse von maximal 20 Kilogramm. Er dient dem Ablöschen von Klein- und Entstehungsbränden\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Feuerlöscher, (Pulver, CO2, Lightwater,Schaum)","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcFireSuppressionTerminalType","USERDEFINED","IfcFireSuppressionTerminal","IfcFireSuppressionTerminalType","USERDEFINED","IfcFireSuppressionTerminal","IfcFireSuppressionTerminalType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0343","OBJ_HB_157","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Bauteilarten","Technik Gebäude - Technische Brandschutzanlage","Rauchmelder","Die Bauteilart Rauchmelder gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Rauchmelder detektiert Rauchgase\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Rauchmelder","Planar, Punkt","IfcDistributionControlElement","IfcSensorType","SMOKESENSOR","IfcSensor","IfcSensorType","SMOKESENSOR","IfcSensor","IfcSensorType","SMOKESENSOR"]
[0,"TAZ0344","OBJ_HB_154","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Bauteilarten","Technik Gebäude - Technische Brandschutzanlage","Sicherheitsbeschilderung","Die Bauteilart Sicherheitsbeschilderung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Sicherheitsbeschilderung dient dazu die Nutzer einer Anlage auf mögliche Gefahren aufmerksam zu machen oder den Fluchtweg für eine Evakuation aufzuzeigen.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Gefahrenschilder, Fluchtwegschilder","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcSign","IfcSignType","PICTORAL"]
[0,"TAZ0345","OBJ_HB_155","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Bauteilarten","Technik Gebäude - Technische Brandschutzanlage","Sicherheitsleuchte","Die Bauteilart Sicherheitsleuchte gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Sicherheitsleuchte dient bei einem Ausfall der normalen Beleuchtung dazu einen Raum oder ein Gebäude sicher verlassen zu können.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Einbaunotleuchte, Anbaunotleuchte","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcLightFixtureType","USERDEFINED","IfcLightFixture","IfcLightFixtureType","SECURITYLIGHTING","IfcLightFixture","IfcLightFixtureType","SECURITYLIGHTING"]
[0,"TAZ0346","OBJ_HB_156","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Bauteilarten","Technik Gebäude - Technische Brandschutzanlage","Sprinkler","Die Bauteilart Sprinkler gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Sprinkler verhindern als automatische Feuerlöschanlagen, dass sich ein ausgebrochenes Feuer zum Großbrand entwickeln kann\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Sprinkler","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcFireSuppressionTerminalType","SPRINKLER","IfcFireSuppressionTerminal","IfcFireSuppressionTerminalType","SPRINKLER","IfcFireSuppressionTerminal","IfcFireSuppressionTerminalType","SPRINKLER"]
[0,"TAZ0347",null,"Objektgruppe",null,"Hochbau","-","Bedachung Gebäude","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0348","OBJ_HB_322","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Bedachung Gebäude","Bedachung Gebäude","Dachabdeckung","Die Bauteilart Dachabdeckung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Dachabdeckung dient als Schutz vor Witterungseinflüssen\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Bitumenbahn, Dachpfannen, Dachziegel, Blecheindeckung","Planar, Punkt","IfcCovering","IfcCoveringType","ROOFING","IfcCovering","IfcCoveringType","ROOFING","IfcCovering","IfcCoveringType","ROOFING"]
[0,"TAZ0349","OBJ_HB_323","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Bedachung Gebäude","Bedachung Gebäude","Dachabschluss","-","Planar, Punkt","IfcCovering","IfcCoveringType","ROOFING","IfcCovering","IfcCoveringType","ROOFING","IfcCovering","IfcCoveringType","ROOFING"]
[0,"TAZ0350","OBJ_HB_324","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Bedachung Gebäude","Bedachung Gebäude","Dachkonstruktion","Die Bauteilart Dachkonstruktion gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Dachkonstruktion bildet die Unterlage der Dachbedeckung und stellt die Verbindung zwischen der Dachbedeckung und der eigentlichen Tragkonstruktion sicher.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Sparren","Planar, Punkt","IfcRoof","-","[\"FLAT_ROOF\",\n\"SHED_ROOF\",\n\"GABLE_ROOF\",\n\"HIP_ROOF\",\n\"HIPPED_GABLE_ROOF\",\n\"GAMBREL_ROOF\",\n\"MANSARD_ROOF\",\n\"BARREL_ROOF\",\n\"RAINBOW_ROOF\",\n\"BUTTERFLY_ROOF\",\n\"PAVILION_ROOF\",\n\"DOME_ROOF\",\n\"FREEFORM\"]","IfcRoof","IfcRoofType","[\"FLAT_ROOF\",\n\"SHED_ROOF\",\n\"GABLE_ROOF\",\n\"HIP_ROOF\",\n\"HIPPED_GABLE_ROOF\",\n\"GAMBREL_ROOF\",\n\"MANSARD_ROOF\",\n\"BARREL_ROOF\",\n\"RAINBOW_ROOF\",\n\"BUTTERFLY_ROOF\",\n\"PAVILION_ROOF\",\n\"DOME_ROOF\",\n\"FREEFORM\"]","IfcRoof","IfcRoofType","[\"FLAT_ROOF\",\n\"SHED_ROOF\",\n\"GABLE_ROOF\",\n\"HIP_ROOF\",\n\"HIPPED_GABLE_ROOF\",\n\"GAMBREL_ROOF\",\n\"MANSARD_ROOF\",\n\"BARREL_ROOF\",\n\"RAINBOW_ROOF\",\n\"BUTTERFLY_ROOF\",\n\"PAVILION_ROOF\",\n\"DOME_ROOF\",\n\"FREEFORM\"]"]
[0,"TAZ0351","OBJ_EN_89","Objekttyp","ALG_11","Hochbau","OGR_84","Energie","Energie","Mobiles Messmittel","Messmitel welche regelmässig kalibriert werden müssen (z.B. Multimeter, Waagen, Drehmomentschlüssel, Isolationsprüfer, Spannungsprüfer..)","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0352","OBJ_EN_50","Objekttyp","ALG_11","Hochbau","OGR_84","Energie","Energie","Ölabscheider","Bauliche Einrichtung zum Rückhalten von Öl","-","IfcFlowTreatmentDevice","IfcFlowTreatmentDeviceType","-","IfcInterceptor","IfcInterceptorType","OIL","IfcInterceptor","IfcInterceptorType","OIL"]
[0,"TAZ0353","OBJ_EN_85","Objekttyp","ALG_11","Hochbau","OGR_84","Energie","Energie","Sanitärinstallation","Installationen zur Verteilung und Ableitung von Trink/Brauchwasser","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-"]
[0,"TAZ0354","OBJ_EN_87","Objekttyp","ALG_11","Hochbau","OGR_84","Energie","Installationen","Anschlagmittel","Anschlagmittel sind Elemente welche zum Anhang von Lasten an einen Kran verwendet werden","-","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","-","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","USERDEFINED","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0355","OBJ_EN_91","Objekttyp","ALG_11","Hochbau","OGR_84","Energie","Installationen","Aufsteigmittel","Leiter zum Hochsteigen welche nicht fix verbaut sind, Gerüst, usw.","-","IfcStair","IfcStairType","USERDEFINED","IfcStair","IfcStairType","USERDEFINED","IfcStair","IfcStairType","LADDER"]
[0,"TAZ0356","OBJ_EN_86","Objekttyp","ALG_11","Hochbau","OGR_84","Energie","Installationen","Blitzschutz","Blitzschutz eines Gebäudes","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-"]
[0,"TAZ0357","OBJ_EN_93","Objekttyp","ALG_11","Hochbau","OGR_84","Energie","Installationen","Erdungsmaterial","Sammelobjekt für Erdungsmaterial auf Anlagen","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0358","OBJ_EN_92","Objekttyp","ALG_11","Hochbau","OGR_84","Energie","Installationen","Erste-Hilfe-Material","Erste-Hilfe Ausrüstung auf Anlagen, DEFI","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0359","OBJ_EN_90","Objekttyp","ALG_11","Hochbau","OGR_84","Energie","Installationen","Fahrzeug","Sammelobjekt für Fahrzeuge, (Schienenfahrzeug, Auto, Motorkarren,  Boot,…)","-","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","USERDEFINED","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","USERDEFINED","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","[\"VEHICLE\",\n\"VEHICLETRACKED\",\n\"ROLLINGSTOCK\",\n\"VEHICLEWHEELED\",\n\"VEHICLEAIR\",\n\"CARGO\",\n\"VEHICLEMARINE\"]"]
[0,"TAZ0360","OBJ_EN_70","Objekttyp","ALG_11","Hochbau","OGR_84","Energie","Installationen","Kran (Energie)","Ein Kran ist eine manuell oder durch Motoren betriebene Einrichtung zur vertikalen und horizontalen Verladung oder Bewegung von Lasten.","-","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","USERDEFINED","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","CRANEWAY","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","CRANEWAY"]
[0,"TAZ0361","OBJ_EN_71","Objekttyp","ALG_11","Hochbau","OGR_84","Energie","Installationen","Lagerölversorgung","Öltank für Gleitlageröl sowie Einrichtungen zum Transport","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-"]
[0,"TAZ0362","OBJ_EN_83","Objekttyp","ALG_11","Hochbau","OGR_84","Energie","Installationen","Lift","Personen bzw. Materiallift","-","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","ELEVATOR","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","ELEVATOR","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","ELEVATOR"]
[0,"TAZ0363","OBJ_EN_82","Objekttyp","ALG_11","Hochbau","OGR_84","Energie","Installationen","Löschanlage","Anlage zur Bekämpfung von Bränden in Anlagen bzw. Gebäuden","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-"]
[0,"TAZ0364",null,"Objektgruppe",null,"Hochbau","-","Konstruktion Gebäude","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0365","OBJ_HB_038","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Konstruktion Gebäude","Konstruktion Gebäude","Ausstieg","-","Planar, Punkt","IfcDoor","-","USERDEFINED","IfcDoor","IfcDoorType","TRAPDOOR","IfcDoor","IfcDoorType","TRAPDOOR"]
[0,"TAZ0366","OBJ_HB_036","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Konstruktion Gebäude","Konstruktion Gebäude","Deckeneinlage","-","Planar, Punkt","???","???","???","???","???","???","???","???","???"]
[0,"TAZ0367","OBJ_HB_033","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Konstruktion Gebäude","Konstruktion Gebäude","Durchbruch","-","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcVoidingFeature","IfcVoidingFeatureType","[\"CUTOUT\",\n\"CHAMFER\"]","IfcVoidingFeature","IfcVoidingFeatureType","[\"CUTOUT\",\n\"CHAMFER\"]"]
[0,"TAZ0368","OBJ_HB_034","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Konstruktion Gebäude","Konstruktion Gebäude","Kernbohrung","-","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcVoidingFeature","IfcVoidingFeatureType","HOLE","IfcVoidingFeature","IfcVoidingFeatureType","HOLE"]
[0,"TAZ0369","OBJ_HB_035","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Konstruktion Gebäude","Konstruktion Gebäude","Schlitz","-","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcVoidingFeature","IfcVoidingFeatureType","CHAMFER","IfcVoidingFeature","IfcVoidingFeatureType","CHAMFER"]
[0,"TAZ0370","OBJ_HB_040","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Konstruktion Gebäude","Konstruktion Gebäude","Sektionaltor","Die Bauteilart Sektionaltor gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Sektionaltor dient dem Verschließen von Hallen oder als Garagentor. Das Torblatt ist in mehrere Sektionen waagerecht unterteilt und schließt sich von oben nach unten.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Sektionaltor.","Planar, Punkt","IfcDoor","-","-","IfcDoor","IfcDoorType","USERDEFINED","IfcDoor","IfcDoorType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0371","OBJ_HB_041","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Konstruktion Gebäude","Konstruktion Gebäude","Serviceoeffnung","Die Bauteilart Revisionsoeffnung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Revisionsoeffnung ist für Wartungs- , Reinigungs- oder Inspektionszwecken eingebaut und ermöglicht den Zugriff auf verdeckt eingebaute Bauteile.  \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Revisionsöffnung","Planar, Punkt","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","INSPECTIONPIT","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","INSPECTIONPIT","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","INSPECTIONPIT"]
[0,"TAZ0372","OBJ_HB_037","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Konstruktion Gebäude","Konstruktion Gebäude","Wandeinlage","-","Planar, Punkt","???","???","???","???","???","???","???","???","???"]
[0,"TAZ0373",null,"Objektgruppe",null,"Hochbau","-","Technik Gebäude","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0374","OBJ_HB_290","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Abwassertechnische Anlage","Bodenablauf","Die Bauteilart Bodenablauf gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Bodenablauf ermöglicht das Sammeln von Abwasser bei Innen- und Aussenflächen\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Strassenablauf","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcFlowTerminalType","-","IfcWasteTerminal","IfcWasteTerminalType","WASTETRAP","IfcWasteTerminal","IfcWasteTerminalType","WASTETRAP"]
[0,"TAZ0375","OBJ_HB_291","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Abwassertechnische Anlage","Bodenentwaesserung","Die Bauteilart Bodenentwaesserung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Bodenentwaesserung ist ein Entwässerungsgegenstand zur Sammlung und Ableitung von Bodenwasser. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Sickerleitung. Bodenablauf, Rinne, Schacht, ","Planar, Punkt","IfcFlowSegment","IfcPipeSegmentType","GUTTER","IfcPipeSegment","IfcPipeSegmentType","GUTTER","IfcPipeSegment","IfcPipeSegmentType","GUTTER"]
[0,"TAZ0376","OBJ_HB_294","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Abwassertechnische Anlage","Dachentwaesserung","Die Bauteilart Dachentwaesserung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Dachentwaesserung Leidet das gesammelte Abwasser der Dachbeckung ins Leitungssystem ein.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Dachwasserrinne, Dachwasserfallrohr, Spühlstützen","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcFlowTerminalType","-","IfcWasteTerminal","IfcWasteTerminalType","ROOFDRAIN","IfcWasteTerminal","IfcWasteTerminalType","ROOFDRAIN"]
[0,"TAZ0377","OBJ_HB_295","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Abwassertechnische Anlage","Fettabscheider","Die Bauteilart Fettabscheider gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Fettabscheider trennen Fette und Oele vom Abwasser bevor das Wasser in die Kanalisation abfließt\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Fettabscheider","Planar, Punkt","IfcFlowTreatmentDevice","IfcFlowTreatmentDeviceType","-","IfcInterceptor","IfcInterceptorType","GREASE","IfcInterceptor","IfcInterceptorType","GREASE"]
[0,"TAZ0378","OBJ_HB_296","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Abwassertechnische Anlage","Oelabscheider","Die Bauteilart Oelabscheider gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Oelabscheider trennt Oele vom Abwasser bevor das Wasser in die Kanalisation abfließt\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Oelabscheider","Planar, Punkt","IfcFlowTreatmentDevice","IfcFlowTreatmentDeviceType","-","IfcInterceptor","IfcInterceptorType","OIL","IfcInterceptor","IfcInterceptorType","OIL"]
[0,"TAZ0379","OBJ_HB_289","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Abwassertechnische Anlage","Rinne","Die Bauteilart Rinne gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Rinne ist eine Einrichtung, die geführtes ableiten von Flüssigkeiten ermöglicht.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Rinne, Entwässerunsrinne,m Dachgrinne, Überlaufrinne","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcFlowTerminalType","-","IfcWasteTerminal","IfcWasteTerminalType","FLOORWASTE","IfcWasteTerminal","IfcWasteTerminalType","FLOORWASTE"]
[0,"TAZ0380","OBJ_HB_292","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Abwassertechnische Anlage","Schacht (Hochbau)","Die Bauteilart Schacht gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Schacht ist vorwiegend für Wartungs- und Kontrollzugänge für unterirdische Versorgungsleitungen und Abwasserkanäle gebaut\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Versorgungsschacht, Abwasserschacht, Regenwasserschacht","Planar, Punkt","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","MANHOLE","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","MANHOLE","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","MANHOLE"]
[0,"TAZ0381","OBJ_HB_293","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Abwassertechnische Anlage","Schachtdeckel","Die Bauteilart Schachtdeckel gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Schachtdeckel ist vorwiegend aus Gusseisen bestehende Schachtabdeckungen für Kontroll- und Wartungsschächte von unterirdischen Versorgungsleitungen und Abwasserkanälen.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Kanaldeckel, Schachtdeckel","Planar, Punkt","IfcCovering","IfcCoveringType","USERDEFINED","IfcCovering","IfcCoveringType","USERDEFINED","IfcCovering","IfcCoveringType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0382","OBJ_HB_309","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Beförderungsanlage","Anpassrampe","Die Bauteilart Anpassrampe gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Anpassrampe gleicht Höhenunterschiede zwischen einer Verladerampe und dem zu ladenden/entladenden Fahrzeug aus.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Verladerampe","Planar, Punkt","IfcRamp","-","USERDEFINED","IfcRamp","IfcRampType","USERDEFINED","IfcRamp","IfcRampType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0383","OBJ_HB_310","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Beförderungsanlage","Fahrsteig","Die Bauteilart Fahrsteig gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Fahrsteig ist ein Personenbeförderungsmittel, in der Nutzung ähnlich wie ein Förderband.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Laufband, Fahrsteig","Planar, Punkt","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","MOVINGWALKWAY","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","MOVINGWALKWAY","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","MOVINGWALKWAY"]
[0,"TAZ0384","OBJ_HB_311","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Beförderungsanlage","Fahrtreppe","Die Bauteilart Fahrtreppe gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Fahrtreppe ist ein Personenbeförderungsmittel zur Überwindung einer Höhendistanz, bei dem sich durch bewegende Metallsegmente Treppenstufen bilden\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Rolltreppe","Planar, Punkt","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","ESCALATOR","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","ESCALATOR","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","ESCALATOR"]
[0,"TAZ0385","OBJ_HB_306","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Beförderungsanlage","Fassadenbefahranlage","Die Bauteilart Fassadenbefahranlage gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Fassadenbefahranlage dienen zur Reinigung und Wartung von Fassaden, die auf Grund ihrer Dimensionen nicht über Einzel-Anschlagpunkte, Spannseile oder sonstige mobile Geräte zu erreichen sind.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Reinigungskörben, Schienensysteme, Fassadenaufzüge Gegengewicht","Planar, Punkt","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","ELEVATOR","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","ELEVATOR","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","ELEVATOR"]
[0,"TAZ0386","OBJ_HB_312","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Beförderungsanlage","Hebeeinrichtung","Die Bauteilart Hebeeinrichtung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Hebeeinrichtung ist eine Einrichtung um Gegenstände von einem Niveau auf ein anderes Niveau zu heben oder senken.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Hebebühne, Scherenbühne","Planar, Punkt","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","ELEVATOR","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","ELEVATOR","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","ELEVATOR"]
[0,"TAZ0387","OBJ_HB_313","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Beförderungsanlage","Hubtisch","Die Bauteilart Hubtisch gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Hubtisch sind Hilfsmittel zum Heben schwerer Lasten.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Anlagenhubtische, Montagehubtische, Hubtische für den Warentransport, Verladehubtische ","Planar, Punkt","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","ELEVATOR","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","ELEVATOR","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","ELEVATOR"]
[0,"TAZ0388","OBJ_HB_307","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Beförderungsanlage","Kran","Die Bauteilart Kran gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Kran ist eine manuell oder durch Motoren betriebene Einrichtung zur vertikalen und horizontalen Verladung von Lasten\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Portalkran, Brueckenkran, Verladebruecke, Baukran","Planar, Punkt","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","USERDEFINED","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","CRANEWAY","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","CRANEWAY"]
[0,"TAZ0389","OBJ_HB_305","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Beförderungsanlage","Liftkabine","Die Bauteilart Liftkabine gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Liftkabine dient als Raumbegrenzung für die Personennutzung/Warennutzung einer Beförderungsanlage \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Liftkabine","Planar, Punkt","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","ELEVATOR","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","ELEVATOR","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","ELEVATOR"]
[0,"TAZ0390","OBJ_HB_304","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Beförderungsanlage","Lifttuer","-","Planar, Punkt","IfcDoor","-","USERDEFINED","IfcDoor","IfcDoorType","USERDEFINED","IfcDoor","IfcDoorType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0391","OBJ_HB_303","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Beförderungsanlage","Paternoster","Die Bauteilart Paternoster gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Paternoster ist eine Einrichtung, um auf möglicht engem Raum viel zu Lagern.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Paternoster, Hochlagerschrank, Lagersystem","Planar, Punkt","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","ELEVATOR","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","ELEVATOR","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","ELEVATOR"]
[0,"TAZ0392","OBJ_HB_314","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Beförderungsanlage","Scherenlift","Die Bauteilart Scherenlift gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Scherenlift ist eine Einrichtung um Gegenstände von einem Niveau auf ein anderes Niveau zu heben oder senken.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Hebebühne, Scherenbühne","Planar, Punkt","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","ELEVATOR","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","ELEVATOR","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","ELEVATOR"]
[0,"TAZ0393","OBJ_HB_070","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Batteriegestell","Die Bauteilart Batteriegestell gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Batteriegestell ermöglicht das platzsparende Stapeln von Batterien.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Metallgestell,Sockel.","Planar, Punkt","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0394","OBJ_HB_111","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Bedienstation","Die Bauteilart Bedienstation gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Bedienstation dient als Interface zwischen Mensch und Maschine um damit verscheidene Funktionen steuern und überwachen zu können.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Bedienpanel","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","CONTROLPANEL","IfcUnitaryControlElement","IfcUnitaryControlElementType","CONTROLPANEL","IfcUnitaryControlElement","IfcUnitaryControlElementType","CONTROLPANEL"]
[0,"TAZ0395","OBJ_HB_060","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Beschallungszentrale","Die Bauteilart Beschallungszentrale gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Beschallungszentrale dient als zentrales Eingangstor für die auszugebenden akustischen Informationen.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Beschallungszentrale","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","DISTRIBUTIONBOARD","IfcElectricDistributionBoard","IfcElectricDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD","IfcDistributionBoard","IfcDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD"]
[0,"TAZ0396","OBJ_HB_061","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Bewegungsmelder","Die Bauteilart Bewegungsmelder gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Bewegungsmelder dient der Erkennung von Personen um damit andere Komponenten nutzungsabhängig steuern zu können (z.B. Licht).\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: PIR, Radar, Laser","Planar, Punkt","IfcDistributionControlElement","IfcSensorType","MOVEMENTSENSOR","IfcSensor","IfcSensorType","MOVEMENTSENSOR","IfcSensor","IfcSensorType","MOVEMENTSENSOR"]
[0,"TAZ0397","OBJ_HB_096","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Biotrans","Die Bauteilart Biotrans gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Biotrans verwetet und entsorgt Gastro und Speisereste aus organischem Material von Grossküchen, Kantinen Gastrobetriebe\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Biomassesaufbereiter, Sammelbehälter","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcFlowTerminalType","-","IfcWasteTerminal","IfcWasteTerminalType","WASTEDISPOSALUNIT","IfcWasteTerminal","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET"]
[0,"TAZ0398","OBJ_HB_087","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Blindstromkompensation","Die Bauteilart Blindstromkompensation gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Blindstromkompensation wird in Wechselspannungsnetzen die unerwünschte Verschiebungsblindleistung und der damit verbundene Blindstrom von elektrischen Verbrauchern reduziert.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Blindstromkompensation","Planar, Punkt","IfcFlowStorageDevice","IfcElectricFlowStorageDeviceType","USERDEFINED","IfcElectricFlowStorageDevice","IfcElectricFlowStorageDeviceType","USERDEFINED","IfcElectricFlowStorageDevice","IfcElectricFlowStorageDeviceType","COMPENSATOR"]
[0,"TAZ0399","OBJ_HB_062","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Blitzschutzgeraet","Die Bauteilart Blitzschutzgeraet, Überspannungsschutz gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Blitzschutzgeraet, Überspannungsschutz Gesammtheit von Massnahmen für den inneren schutz vor Ueberspannungen\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Ueberspannungsableiter,Sicherungen.","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcProtectiveDeviceType","USERDEFINED","IfcProtectiveDevice","IfcProtectiveDeviceType","USERDEFINED","IfcProtectiveDevice","IfcProtectiveDeviceType","VOLTAGELIMITER"]
[0,"TAZ0400","OBJ_HB_140","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Bremsprüfgerät","Die Bauteilart Bremsprüffgerät gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Bremsprüffgerät Testet die Funktion der Bremsanlage beim Zug.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Schlauch, Steuerung.","Planar, Punkt","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0401","OBJ_HB_064","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Bruestungskanal","-","Planar, Punkt","IfcFlowSegment","IfcCableCarrierSegmentType","CABLETRUNKINGSEGMENT","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","CABLETRUNKINGSEGMENT","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","CABLETRUNKINGSEGMENT"]
[0,"TAZ0402","OBJ_HB_077","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Dieselmaschine","Die Bauteilart Dieselmaschine gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Dieselmaschine  sind Hubkolbenmotoren, die chemische Energie in Wärme- und Bewegungsenergie umwandeln und einen Wirkusgrad aufweisen \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Dieselmaschine, Dieselgenerator. Dieselmotor","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcElectricGeneratorType","USERDEFINED","IfcElectricGenerator","IfcElectricGeneratorType","ENGINEGENERATOR","IfcElectricGenerator","IfcElectricGeneratorType","ENGINEGENERATOR"]
[0,"TAZ0403","OBJ_HB_097","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Einbruchmeldezentrale","Die Bauteilart Einbruchmeldezentrale gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Einbruchmeldezentrale ist das Herz einer Einbruchmeldeanlage. Sie ist nach VdS eine Einrichtung für die Aufnahme, Anzeige und Weiterleitung von Meldungen und Informationen (z.B. Einbruch-, Sabotage- und Störungsmeldungen).\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Einbruchmeldezentrale","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","DISTRIBUTIONBOARD","IfcElectricDistributionBoard","IfcElectricDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD","IfcDistributionBoard","IfcDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD"]
[0,"TAZ0404","OBJ_HB_098","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Einspeisefeld","Die Bauteilart Einspeisefeld gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Einspeisefeld ist die Einspeisung der Schaltgerätekombination \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Gehäuse, Schalter,Klemmen,Sicherungen","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","DISTRIBUTIONBOARD","IfcElectricDistributionBoard","IfcElectricDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD","IfcDistributionBoard","IfcDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD"]
[0,"TAZ0405","OBJ_HB_065","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Elektrotrasse","Die Bauteilart Elektrotrasse gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Elektrotrasse ist das gebündelte Verlegen von Kabel\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Kabelwanne,Stützen,Ausleger.","Planar, Punkt","IfcFlowSegment","IfcCableCarrierSegmentType","CABLETRAYSEGMENT","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","CABLETRAYSEGMENT","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","CABLETRAYSEGMENT"]
[0,"TAZ0406","OBJ_HB_099","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Elektrozaehler","Die Bauteilart Elektrozaehler gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Elektrozaehler st ein über einen zeitlichen Verlauf integrierendes Messgerät zur Erfassung der Menge einer durchlaufenden elektrischen Größe\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Elekromessung, elektrozähler, Strommessung","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcFlowMeterType","ENERGYMETER","IfcFlowMeter","IfcFlowMeterType","ENERGYMETER","IfcFlowMeter","IfcFlowMeterType","ENERGYMETER"]
[0,"TAZ0407","OBJ_HB_104","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Erdungskurzschluss","Die Bauteilart Erdungskurzschluss gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Erdungskurzschluss verbindet unterschidliche Erdysteme untereinander oder mit dem Aussenleiter \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Schalter, Leitung,Gehäuse.","Planar, Punkt","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","USERDEFINED","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","EXIT"]
[0,"TAZ0408","OBJ_HB_066","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Erdungspunkt","Die Bauteilart Erdungspunkte gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Erdungspunkte dient zur Angabe des Erdungs-Anschlusses beim Objekt\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Klemmen, bezeichnete Metallteile,Anschlussfahnen.","Planar, Punkt","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","USERDEFINED","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","EXIT"]
[0,"TAZ0409","OBJ_HB_067","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Erdungsschiene","Die Bauteilart Erdungsschiene gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Erdungsschiene ist eine Verbindungsstelle der einzelnen Edungsleiter.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Klemme,Schraube,Bezeichung,Isolator.","Planar, Punkt","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","USERDEFINED","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","EXIT"]
[0,"TAZ0410","OBJ_HB_109","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Feldgeraet","Die Bauteilart Feldgeraet gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Feldgeraet beinhaltet sämtliche zu messen, steuern und regulierenden Sensoren und Aktoren\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Temperaturfühler, Klappen, Motoren","Planar, Punkt","???","???","???","???","???","???","???","???","???"]
[0,"TAZ0411","OBJ_HB_110","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Fuehler","Die Bauteilart Fuehler gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Fuehler erfasst unterscheidliche physikalische Grössen (z.B. Temperatur, Feuchtigkeit etc.) und wandelt diese in ein auswertbares elektrisches Signal um\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Temperaturfühler, Feuchtigkeitsfühler, Wasserstandsfühler, Druckfühler, etc.","Planar, Punkt","IfcDistributionControlElement","IfcSensorType","[\"COSENSOR\",\n\"CO2SENSOR\",\n\"FROSTSENSOR\",\n\"HUMIDITYSENSOR\",\n\"IONCONCENTRATIONSENSOR\",\n\"MOISTURESENSOR\",\n\"PHSENSOR\",\n\"RADIATIONSENSOR\",\n\"RADIOACTIVITYSENSOR\",\n\"TEMPERATURESENSOR\",\n\"WINDSENSOR\",\n\"RAINSENSOR\",\n\"SNOWDEPTHSENSOR\"]","IfcSensor","IfcSensorType","[\"COSENSOR\",\n\"CO2SENSOR\",\n\"FROSTSENSOR\",\n\"HUMIDITYSENSOR\",\n\"IONCONCENTRATIONSENSOR\",\n\"MOISTURESENSOR\",\n\"PHSENSOR\",\n\"RADIATIONSENSOR\",\n\"RADIOACTIVITYSENSOR\",\n\"TEMPERATURESENSOR\",\n\"WINDSENSOR\",\n\"RAINSENSOR\",\n\"SNOWDEPTHSENSOR\"]","IfcSensor","IfcSensorType","[\"COSENSOR\",\n\"CO2SENSOR\",\n\"FROSTSENSOR\",\n\"HUMIDITYSENSOR\",\n\"IONCONCENTRATIONSENSOR\",\n\"MOISTURESENSOR\",\n\"PHSENSOR\",\n\"RADIATIONSENSOR\",\n\"RADIOACTIVITYSENSOR\",\n\"TEMPERATURESENSOR\",\n\"WINDSENSOR\",\n\"RAINSENSOR\",\n\"SNOWDEPTHSENSOR\"]"]
[0,"TAZ0412","OBJ_HB_112","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Gasmelder","Die Bauteilart Gasmelder gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Gasmelder detektiert entfliehendes Gas. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Gasmelder","Planar, Punkt","IfcDistributionControlElement","IfcSensorType","GASSENSOR","IfcSensor","IfcSensorType","GASSENSOR","IfcSensor","IfcSensorType","GASSENSOR"]
[0,"TAZ0413","OBJ_HB_113","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Gaszaehler","Die Bauteilart Gaszaehler gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Gaszaehler  ist ein Messgerät zur Ermittlung einer in einem bestimmten Zeitraum durchgesetzten Gasmenge\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Gaszähler","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcFlowMeterType","GASMETER","IfcFlowMeter","IfcFlowMeterType","GASMETER","IfcFlowMeter","IfcFlowMeterType","GASMETER"]
[0,"TAZ0414","OBJ_HB_100","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Generalanzeiger","Die Bauteilart Generalanzeiger gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Generalanzeiger dient den Reisenden zur Information über abfahrende oder ankommende Züge oder Störungen.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Abfahrtsmonitor, Ankunftsmonitor","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcAudioVisualAppliance","IfcAudioVisualApplianceType","DISPLAY","IfcAudioVisualAppliance","IfcAudioVisualApplianceType","DISPLAY"]
[0,"TAZ0415","OBJ_HB_088","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Generator","Die Bauteilart Generator gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Generator wandelt Bewegungsenergie in Elektrische Energie um.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Rotor,Stator,Gehäuse,Tank","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcElectricGeneratorType","USERDEFINED","IfcElectricGenerator","IfcElectricGeneratorType","STANDALONE","IfcElectricGenerator","IfcElectricGeneratorType","STANDALONE"]
[0,"TAZ0416","OBJ_HB_089","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Gleichrichter","Die Bauteilart Gleichrichter gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Gleichrichter dient zur Umwandlung von Wechselspannung in Gleichspannung.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Gehäuse,Anschlussklemmen,Elektronik.","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcTransformerType","USERDEFINED","IfcTransformer","IfcTransformerType","RECTIFIER","IfcTransformer","IfcTransformerType","RECTIFIER"]
[0,"TAZ0417","OBJ_HB_090","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Gong","Die Bauteilart Gong gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Gong ist ein Schlaginstrument, also ein unmittelbar geschlagener, selbsttönender Klangkörper\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Gong, Signalgerät","Planar, Punkt","IfcDistributionControlElement","IfcAlarmType","BELL","IfcAlarm","IfcAlarmType","BELL","IfcAlarm","IfcAlarmType","BELL"]
[0,"TAZ0418","OBJ_HB_101","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Handalarmtaster","Die Bauteilart Handalarmtaster gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Handalarmtaster dienen der Alarmierung der Feuerwehr. Bei einem Brand wird die Glasscheibe des Melders vom Menschen eingeschlagen und danach der Knopf betätigt.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Handalarmtaster","Planar, Punkt","IfcDistributionControlElement","IfcAlarmType","BREAKGLASSBUTTON","IfcAlarm","IfcAlarmType","BREAKGLASSBUTTON","IfcAlarm","IfcAlarmType","BREAKGLASSBUTTON"]
[0,"TAZ0419","OBJ_HB_102","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Hauptverteilung","Die Bauteilart Hauptverteilung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Hauptverteilung dient in der  Energieeinspeisung der Aufteilung der Stromkreise in einzelne Stromkreise, wobei jeder der Stromkreise durch Überstromschutz einrichtungen (z.B. Leistungsschalter oder Sicherungen) und zugehörige Schaltgeräte der Schaltgerätekombination geschützt und geschaltet werden\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Gehäuse, Schalter,Klemmen,Sicherungen,Schutzeinrichtungen","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","DISTRIBUTIONBOARD","IfcElectricDistributionBoard","IfcElectricDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD","IfcDistributionBoard","IfcDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD"]
[0,"TAZ0420","OBJ_HB_103","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Hausanschlusskasten","Die Bauteilart Hausanschlusskasten gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Hausanschlusskasten ist der Anschlusspunkt bzw. die Trennstelle zum Stromnetzt des öffentlichen Energieversorgungsunternehmen\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Gehäuse, Sicherungen","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","CONSUMERUNIT","IfcElectricDistributionBoard","IfcElectricDistributionBoardType","CONSUMERUNIT","IfcDistributionBoard","IfcDistributionBoardType","CONSUMERUNIT"]
[0,"TAZ0421","OBJ_HB_091","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Hubmotor","Die Bauteilart Hubmotor gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Hubmotor versteht man unter Hub den Weg, den eine Linearführung zurücklegt, den Hub eines Aktors oder eines Linearantriebs, wobei diese Maschinenelemente und Baugruppen in nahezu beliebiger Lage im Raum eingebaut werden können, das heißt der Vor- und Rückhub damit in jede Richtung erfolgen kann. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Hubmotor, Linearmotor","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcElectricMotorType","[\"DC\",\n\"INDUCTION\",\n\"POLYPHASE\",\n\"RELUCTANCESYNCHRONOUS\",\n\"SYNCHRONOUS\"]","IfcElectricMotor","IfcElectricMotorType","[\"DC\",\n\"INDUCTION\",\n\"POLYPHASE\",\n\"RELUCTANCESYNCHRONOUS\",\n\"SYNCHRONOUS\"]","IfcElectricMotor","IfcElectricMotorType","[\"DC\",\n\"INDUCTION\",\n\"POLYPHASE\",\n\"RELUCTANCESYNCHRONOUS\",\n\"SYNCHRONOUS\"]"]
[0,"TAZ0422","OBJ_HB_069","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Kabelkanal (Hochbau)","-","Planar, Punkt","IfcFlowSegment","IfcCableCarrierSegmentType","CABLETRUNKINGSEGMENT","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","CABLETRUNKINGSEGMENT","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","CABLETRUNKINGSEGMENT"]
[0,"TAZ0423","OBJ_HB_141","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Ladestation","Die Bauteilart Ladestation gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Ladestation ist ein stationaeres Elektrogeraet, welches dazu dient, mobilen akkubetriebenen Geraeten, Maschinen oder Fahrzeuge durch einfaches Einstellen oder Einstecken Energie zuzuführen, ohne den Energiespeicher entnehmen zu müssen.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Elektrostapler, Elektrofahrzeuge, ","Planar, Punkt","IfcFlowStorageDevice","IfcElectricFlowStorageDeviceType","USERDEFINED","IfcElectricFlowStorageDevice","IfcElectricFlowStorageDeviceType","USERDEFINED","IfcElectricFlowStorageDevice","IfcElectricFlowStorageDeviceType","RECHARGER"]
[0,"TAZ0424","OBJ_HB_092","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Lasttransfermodul","Die Bauteilart Lasttransfermodul gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Lasttransfermodul ist das Schalten von Energie in sehr kurzer Zeit\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Klemme,Schrank,Annode,Kathode,Steuerung.","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcSwitchingDeviceType","SWITCHDISCONNECTOR","IfcSwitchingDevice","IfcSwitchingDeviceType","SWITCHDISCONNECTOR","IfcSwitchingDevice","IfcSwitchingDeviceType","SWITCHDISCONNECTOR"]
[0,"TAZ0425","OBJ_HB_071","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Lautsprecher Halterung für Kandelaber","Die Bauteilart Lautsprecher Halterung für Kandelaber gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Lautsprecher Halterung für Kandelaber dient als Befestigungselement des Lautsprechers an einem Kandelaber.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: LS-Halterung zu Kandelaber rund, LS-Halterung zu Kandelaber eckig","Planar, Punkt","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET"]
[0,"TAZ0426","OBJ_HB_072","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Lautsprecher Halterung für Perrondach","Die Bauteilart Lautsprecher Halterung für Perrondach gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Lautsprecher Halterung für Perrondach dient als Befestigungselement des Lautsprechers an einem Perrondach.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: LS-Halterung zu Perrondach","Planar, Punkt","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET"]
[0,"TAZ0427","OBJ_HB_114","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Leckmelder","Die Bauteilart Leckmelder gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Leckmelder detektiert entfliehende Fluide.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Leckagesensor","Planar, Punkt","IfcDistributionControlElement","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0428","OBJ_HB_076","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Leuchten Halterung","Die Bauteilart Leuchten Halterung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Leuchten Halterung dient als Befestigungselement der Leuchte an einen Befestigungselement (z.B. Dach).\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Halterung zu HEB-Träger, Einbetonierbüchse etc. ","Planar, Punkt","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET"]
[0,"TAZ0429","OBJ_HB_063","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Medienkanal","Die Bauteilart Medienkanal gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Medienkanal dient der Befestigung, der geordneten Verlegung und als Schutz von Kabel und Leitungen. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Leerrohr, Brüstungs- und Sockelleistenkanal.","Planar, Punkt","IfcFlowSegment","IfcCableCarrierSegmentType","[\"CABLETRUNKINGSEGMENT\",\n\"CONDUITSEGMENT\"]","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","[\"CABLETRUNKINGSEGMENT\",\n\"CONDUITSEGMENT\"]","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","[\"CABLETRUNKINGSEGMENT\",\n\"CONDUITSEGMENT\"]"]
[0,"TAZ0430","OBJ_HB_115","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Messeinrichtung","Die Bauteilart Messeinrichtung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Messeinrichtung wandelt eine physikalische Grösse in ein elektrisches Signal zur digitalen Weiterverarbeitung um. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Energiezähler, Temperaturfühler, Druckfühler","Planar, Punkt","???","???","???","???","???","???","???","???","???"]
[0,"TAZ0431","OBJ_HB_116","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Messfeld","Die Bauteilart Messfeld gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Messfeld dient der zusammenfassung der Messeinrichtungen.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Messeinrichtungen,Schrank.","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","DISTRIBUTIONBOARD","IfcElectricDistributionBoard","IfcElectricDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD","IfcDistributionBoard","IfcDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD"]
[0,"TAZ0432","OBJ_HB_117","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Mischpult","Die Bauteilart Mischpult gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Mischpult dient dem Zusammenführen verschiedener elektrischer Signale (Audio, Video) und findet sich hauptsächlich in den Bereichen Veranstaltungstechnik und Musikproduktion\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Mischpult, Equalizer,Tonpult, Mischer, Mixer,  Konsole","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcAudioVisualAppliance","IfcAudioVisualApplianceType","USERDEFINED","IfcAudioVisualAppliance","IfcAudioVisualApplianceType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0433","OBJ_HB_118","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","MS-Schalter ","Die Bauteilart MS-Schalter  gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion MS-Schalter  dient zum Schutz und Schaltung von Mittelspannungsanlagen\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Schalthebel,Anschlussklemme,Gehäuse.","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcSwitchingDeviceType","SWITCHDISCONNECTOR","IfcSwitchingDevice","IfcSwitchingDeviceType","SWITCHDISCONNECTOR","IfcSwitchingDevice","IfcSwitchingDeviceType","SWITCHDISCONNECTOR"]
[0,"TAZ0434","OBJ_HB_119","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","MS-Schutz","Die Bauteilart MS-Schutz gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion MS-Schutz ist das schützen der Komponeten der Mittelspannungsanlage\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Schalthebel,Anschlussklemme,Gehäuse.","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcProtectiveDeviceType","CIRCUITBREAKER","IfcProtectiveDevice","IfcProtectiveDeviceType","CIRCUITBREAKER","IfcProtectiveDevice","IfcProtectiveDeviceType","CIRCUITBREAKER"]
[0,"TAZ0435","OBJ_HB_105","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Netztrenner","Die Bauteilart Netztrenner gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Netztrenner ist eine Einrichtung um das Stromnetz physisch zu trennen.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Netztrenner","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcSwitchingDeviceType","SWITCHDISCONNECTOR","IfcSwitchingDevice","IfcSwitchingDeviceType","SWITCHDISCONNECTOR","IfcSwitchingDevice","IfcSwitchingDeviceType","SWITCHDISCONNECTOR"]
[0,"TAZ0436","OBJ_HB_106","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Netzumschalteinrichtung","Die Bauteilart Netzumschalteinrichtung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Netzumschalteinrichtung ist die Umschalteinrichtung für Ersatzstrom, Notstrom oder Batteriestrom\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Netzumschalteinrichtung","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcSwitchingDeviceType","TOGGLESWITCH","IfcSwitchingDevice","IfcSwitchingDeviceType","TOGGLESWITCH","IfcSwitchingDevice","IfcSwitchingDeviceType","TOGGLESWITCH"]
[0,"TAZ0437","OBJ_HB_107","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Notlichtzentrale","Die Bauteilart Notlichtzentrale gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Notlichtzentrale liefert bei einem Netzausfall die notwendige Energie für die Versorgung der Notleuchten und Fluchtwegleuchten.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Notlichtzentrale","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","DISTRIBUTIONBOARD","IfcElectricDistributionBoard","IfcElectricDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD","IfcDistributionBoard","IfcDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD"]
[0,"TAZ0438","OBJ_HB_093","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Notstromdiesel","Die Bauteilart Notstromdiesel gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Notstromdiesel wandelt Bewegungsenergie in Elektrische Energie um.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Rotor,Stator,Gehäuse,Tank","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcElectricGeneratorType","USERDEFINED","IfcElectricGenerator","IfcElectricGeneratorType","ENGINEGENERATOR","IfcElectricGenerator","IfcElectricGeneratorType","ENGINEGENERATOR"]
[0,"TAZ0439","OBJ_HB_094","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Oberwellenfilter","Die Bauteilart Oberwellenfilter gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Oberwellenfilter gewährleistet die Strom- und Spannungsqualität.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Spulen,Drosseln,Gehäuse,Steuerung.","Planar, Punkt","IfcFlowTreatmentDevice","IfcFlowTreatmentDeviceType","-","IfcFlowTreatmentDevice","IfcFlowTreatmentDeviceType","-","IfcElectricFlowTreatmentDevice","IfcElectricFlowTreatmentDeviceType","ELECTRONICFILTER"]
[0,"TAZ0440","OBJ_HB_108","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Outdoorcabinet-Bahntechnikschrank","Die Bauteilart Outdoorcabinet-Bahntechnikschrank gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Outdoorcabinet-Bahntechnikschrank dient dem schutz der eingebauten elektrischen Geräte, wie Sicherungsverteiller, Server,Steuerungen, im Aussenbereich oder in Bereichen mit für die Bauteile schädlicher Atmosphäre.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Schrank,Türe,Klimagerät.","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","DISTRIBUTIONBOARD","IfcElectricDistributionBoard","IfcElectricDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD","IfcDistributionBoard","IfcDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD"]
[0,"TAZ0441","OBJ_HB_144","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Pegelüberwachung","Die Bauteilart Pegelüberwachung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Pegelüberwachung ist ein Gerät für die Überwachung von Wasserständen \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Pegelüberwachung","Planar, Punkt","IfcDistributionControlElement","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","LEVELSENSOR","IfcSensor","IfcSensorType","LEVELSENSOR"]
[0,"TAZ0442","OBJ_HB_120","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Perronanzeiger","Die Bauteilart Perronanzeiger gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Perronanzeiger dient den Reisenden zur Information über die Vias, Abfahrtszeit, Verspätung und Zugsformation.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Perronanzeiger einseitig, Perronanzeiger doppelseitig","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcAudioVisualAppliance","IfcAudioVisualApplianceType","DISPLAY","IfcAudioVisualAppliance","IfcAudioVisualApplianceType","DISPLAY"]
[0,"TAZ0443","OBJ_HB_075","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Perronanzeiger Halterung für Kandelaber","Die Bauteilart Perronanzeiger Halterung für Kandelaber gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Perronanzeiger Halterung für Kandelaber dient als Befestigungselement des Perronanzeigers an einem Kandelaber.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Halterungsvorrichtung Kandelaber","Planar, Punkt","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET"]
[0,"TAZ0444","OBJ_HB_121","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Personenvereinzelung","Die Bauteilart Personenvereinzelung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Personenvereinzelung erlaubt eine strikte Personenvereinzelung mit genauer Kontrolle darüber, welche Personen einen Bereich betreten oder verlassen können.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Schleuse, Drehkreuz","Planar, Punkt","IfcDoor","-","USERDEFINED","IfcDoor","IfcDoorType","USERDEFINED","IfcDoor","IfcDoorType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0445","OBJ_HB_133","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Rack (Hochbau)","Die Bauteilart Rack gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Rack ist ein Gestell für Elektrogeräte mit einer genormten Breite von 19 Zoll, bei dem die einzelnen Geräte („Einschübe“),  im Rack montieren lassen.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Gestell,Wände,Türe.","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","USERDEFINED","IfcElectricDistributionBoard","IfcElectricDistributionBoardType","USERDEFINED","IfcDistributionBoard","IfcDistributionBoardType","DISTRIBUTIONFRAME"]
[0,"TAZ0446","OBJ_HB_134","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Rangierverteilung","Die Bauteilart Rangierverteiler gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Rangierverteiler ist die Verbindung zwischen einem oder mehreren Schwachstromleitungen.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Buche,Gestell,Ueberführungsdrähte.","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","USERDEFINED","IfcElectricDistributionBoard","IfcElectricDistributionBoardType","USERDEFINED","IfcDistributionBoard","IfcDistributionBoardType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0447","OBJ_HB_095","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Raumreservationsmonitor","Die Bauteilart Raumreservationsmonitor gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Raumreservationsmonitor ist ein Sichtgerät, welches die Raumreservierung vor Ort wiedergibt.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Bildschirm, Touchpanel","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcAudioVisualAppliance","IfcAudioVisualApplianceType","DISPLAY","IfcAudioVisualAppliance","IfcAudioVisualApplianceType","DISPLAY"]
[0,"TAZ0448","OBJ_HB_145","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Rolltor","Die Bauteilart Rolltor gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Rolltor dient um begeh- und befahrbare Öffnungen abzuschliessen ohne Raumverlust gegen aussen oder innen.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Rolltor.","Planar, Punkt","IfcDoor","-","-","IfcDoor","IfcDoorType","USERDEFINED","IfcDoor","IfcDoorType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0449","OBJ_HB_122","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Schalter (Hochbau)","Die Bauteilart Schalter gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Schalter eine elektrisch leitende Verbindung herzustellen oder zu trennen.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Schalthebel,Anschlussklemme,Gehäuse.","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcSwitchingDeviceType","SWITCHDISCONNECTOR","IfcSwitchingDevice","IfcSwitchingDeviceType","SWITCHDISCONNECTOR","IfcSwitchingDevice","IfcSwitchingDeviceType","SWITCHDISCONNECTOR"]
[0,"TAZ0450","OBJ_HB_123","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Schaltschrank","Die Bauteilart Schaltschrank gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Schaltschrank beherbergt die elektrischen und elektronischen Komponenten einer haustechnischen Anlage, einer Werkzeugmaschine oder Fertigungseinrichtung, die sich nicht direkt in der Maschine (Feldgerät) befinden.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Schaltschrank, MSRL Schrank, Elektroschaltschrank","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","DISTRIBUTIONBOARD","IfcElectricDistributionBoard","IfcElectricDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD","IfcDistributionBoard","IfcDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD"]
[0,"TAZ0451","OBJ_HB_124","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Schliesszylinder","Die Bauteilart Schliesszylinder gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Schliesszylinder ist der mittels eines Schlüssels zu betätigende Teil des Zylinderschlosses und besteht meist aus einem Gehäuse und einem drehbaren Zylinderkern\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Profylzylinder, Rundzylinder, Doppelzylinder Halbzylinder","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0452","OBJ_HB_125","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Schluesselrohr","Die Bauteilart Schluesselrohr gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Schluesselrohr ist die sichere Verwahrung von Interventionsschlüsseln.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Feuerwehrschlüsselrohr, Liftrettunsschlüsselrohr","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0453","OBJ_HB_078","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Schredder","Die Bauteilart Schredder gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Schredder ist ein mechanisches Gerät zum Zerkleinern von unterschiedlichsten Materialien. Er wird in der Regel eingesetzt, um sperrige, große Volumina einnehmende Abfälle zu zerkleinern und im Volumen zu verringern. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Hacker, Häcksler, Aktenvernichter","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0454","OBJ_HB_128","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Sensor","Die Bauteilart Sensor gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Sensor sind Safetysensoren zur Detektion von Beschädigung.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Bewegungsmelder, Glasbruchsensoren, Erschütterungsensoren","Planar, Punkt","IfcDistributionControlElement","IfcSensorType","[\"CONTACTSENSOR\",\n\"CONDUCTANCESENSOR\",\n\"FLOWSENSOR\",\n\"LIGHTSENSOR\",\n\"SOUNDSENSOR\",\n\"EARTHQUAKESENSOR\",\n\"FOREIGNOBJECTDETECTIONSENSOR\",\n\"OBSTACLESENSOR\"]","IfcSensor","IfcSensorType","[\"CONTACTSENSOR\",\n\"CONDUCTANCESENSOR\",\n\"FLOWSENSOR\",\n\"LIGHTSENSOR\",\n\"SOUNDSENSOR\",\n\"EARTHQUAKESENSOR\",\n\"FOREIGNOBJECTDETECTIONSENSOR\",\n\"OBSTACLESENSOR\"]","IfcSensor","IfcSensorType","[\"CONTACTSENSOR\",\n\"CONDUCTANCESENSOR\",\n\"FLOWSENSOR\",\n\"LIGHTSENSOR\",\n\"SOUNDSENSOR\",\n\"EARTHQUAKESENSOR\",\n\"FOREIGNOBJECTDETECTIONSENSOR\",\n\"OBSTACLESENSOR\"]"]
[0,"TAZ0455","OBJ_HB_129","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Server","Die Bauteilart Server gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Server ist ein Computer, der Ressourcen über ein Netzwerk zur Verfügung stellt, als auch das Programm, das auf diesem Computer läuft\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Harware, Software - virtuell","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0456","OBJ_HB_126","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Sicherungsbaugruppenträger","Die Bauteilart Sicherungsbaugruppenträger gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Sicherungsbaugruppenträger wie die einer Schaltgerätekombination.  Im Baugruppenträger sind Sicherungen für Not- und Normaltnetzte \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Gehäuse,Sîcherungen,Klemmen","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","DISTRIBUTIONBOARD","IfcElectricDistributionBoard","IfcElectricDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD","IfcDistributionBoard","IfcDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD"]
[0,"TAZ0457","OBJ_HB_079","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Sirene","Die Bauteilart Sirene gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Sirene signalisiert akkustisch ein Ereignis.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Sirene, Horn","Planar, Punkt","IfcDistributionControlElement","IfcAlarmType","SIREN","IfcAlarm","IfcAlarmType","SIREN","IfcAlarm","IfcAlarmType","SIREN"]
[0,"TAZ0458","OBJ_HB_080","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Solarkollektor","Die Bauteilart Solarkollektor gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Solarkollektor wandelt Sonnenstrahlung in Wärmeenergie um. Die Wärme kann zur Heizung, Kühlung, zur Wasserdesinfektion, -entsalzung usw. verwendet werden.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Flach- und Röhrenkollektor","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcEnergyConversionDeviceType","-","IfcSolarDevice","IfcSolarDeviceType","SOLARCOLLECTOR","IfcSolarDevice","IfcSolarDeviceType","SOLARCOLLECTOR"]
[0,"TAZ0459","OBJ_HB_081","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Solarpanel","Die Bauteilart Solarpanel gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Solarpanel erzeugen Strom aus Sonnenlicht. Die Energie, die in der Sonneneinstrahlung steckt wird in Kilowattstunden pro Quadratmeter gemessen\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Solarzelle, Photovoltaik,Solarmodul","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcEnergyConversionDeviceType","-","IfcSolarDevice","IfcSolarDeviceType","SOLARPANEL","IfcSolarDevice","IfcSolarDeviceType","SOLARPANEL"]
[0,"TAZ0460","OBJ_HB_127","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Sonnerietaster","Die Bauteilart Sonnerietaster gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Sonnerietaster ist die Einrichtung der Sonnerieanlage, welche das Signal ertönen lässt, wenn jemand aufgerufen wird.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Sonnerietaster, Gegensprechanlage","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcSwitchingDeviceType","CONTACTOR","IfcSwitchingDevice","IfcSwitchingDeviceType","CONTACTOR","IfcSwitchingDevice","IfcSwitchingDeviceType","CONTACTOR"]
[0,"TAZ0461","OBJ_HB_130","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","SPS","Die Bauteilart SPS gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion SPS beeinflusst zielgerichtet ein System oder einen Vorgang.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: SPS, DDC","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","AUTOMATON"]
[0,"TAZ0462","OBJ_HB_131","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Steckdose","Die Bauteilart Steckdose gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Steckdose dient als elektrischer Steckverbinder zwischen Leitungen\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Gehäuse,Buchsen,Kontakte.","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcOutletType","POWEROUTLET","IfcOutlet","IfcOutletType","POWEROUTLET","IfcOutlet","IfcOutletType","POWEROUTLET"]
[0,"TAZ0463","OBJ_HB_132","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Steuertableau","Die Bauteilart Steuertableau gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Steuertableau umfasst die Steuer- und Absicherungseinheit von einem System oder einem Prozess\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Steuertableau, SGK","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","CONTROLPANEL","IfcUnitaryControlElement","IfcUnitaryControlElementType","CONTROLPANEL","IfcUnitaryControlElement","IfcUnitaryControlElementType","CONTROLPANEL"]
[0,"TAZ0464","OBJ_HB_068","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Stromschiene","Die Bauteilart Stromschiene gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Stromschiene  ist die Zuleitung zumeist aus starrem Material für den elektrischen Strom\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Leiter,Isolatoren,Gehäuse,Abzweiger,Anschlusstellen.","Planar, Punkt","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","BUSBARSEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","BUSBARSEGMENT"]
[0,"TAZ0465","OBJ_HB_135","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Taster","Die Bauteilart Taster gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Taster eine elektrisch leitende Verbindung herzustellen oder zu trennen.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Schalthebel,Anschlussklemme,Gehäuse.","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcSwitchingDeviceType","CONTACTOR","IfcSwitchingDevice","IfcSwitchingDeviceType","CONTACTOR","IfcSwitchingDevice","IfcSwitchingDeviceType","CONTACTOR"]
[0,"TAZ0466","OBJ_HB_142","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Torantrieb","Die Bauteilart Torantrieb gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Torantrieb ist der elektrisch oder Pneumatische Teil der die Bewegung der Türe auslöst\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Torantrieb","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcElectricMotorType","[\"DC\",\n\"INDUCTION\",\n\"POLYPHASE\",\n\"RELUCTANCESYNCHRONOUS\",\n\"SYNCHRONOUS\"]","IfcElectricMotor","IfcElectricMotorType","[\"DC\",\n\"INDUCTION\",\n\"POLYPHASE\",\n\"RELUCTANCESYNCHRONOUS\",\n\"SYNCHRONOUS\"]","IfcElectricMotor","IfcElectricMotorType","[\"DC\",\n\"INDUCTION\",\n\"POLYPHASE\",\n\"RELUCTANCESYNCHRONOUS\",\n\"SYNCHRONOUS\"]"]
[0,"TAZ0467","OBJ_HB_082","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Transformator","Die Bauteilart Transformator gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Transformator dient zur Spannungswandlung in elektrischen Netzen.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Gehäuse,Anschlussklemmen,Primärwicjklung,Sekunderwicklung","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcTransformerType","VOLTAGE","IfcTransformer","IfcTransformerType","VOLTAGE","IfcTransformer","IfcTransformerType","VOLTAGE"]
[0,"TAZ0468","OBJ_HB_136","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Uhrenzentrale","Die Bauteilart Uhrenzentrale gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Uhrenzentrale dient der Ansteuerung der Uhren.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: ETC 24, OCD Box, Zeitsignalempfänger, Blitzschutzbox","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","DISTRIBUTIONBOARD","IfcElectricDistributionBoard","IfcElectricDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD","IfcDistributionBoard","IfcDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD"]
[0,"TAZ0469","OBJ_HB_137","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","UKV-Steckdose","Die Bauteilart UKV-Steckdose gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion UKV-Steckdose dient als elektrischer Steckverbinder zwischen Leitungen für die Datenübertragung.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Gehäuse,Buchsen,Kontakte.","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcOutletType","USERDEFINED","IfcOutlet","IfcOutletType","DATAOUTLET","IfcOutlet","IfcOutletType","DATAOUTLET"]
[0,"TAZ0470","OBJ_HB_138","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Unterverteilung ","Die Bauteilart Unterverteilung  gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Unterverteilung  dient in der  Energieeinspeisung der Aufteilung der Stromkreise in einzelne Stromkreise, wobei jeder der Stromkreise durch Überstromschutz einrichtungen (z.B. Leistungsschalter oder Sicherungen) und zugehörige Schaltgeräte der Schaltgerätekombination geschützt und geschaltet werden.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Sicherungen,Klemme,Gehäuse.","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","DISTRIBUTIONBOARD","IfcElectricDistributionBoard","IfcElectricDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD","IfcDistributionBoard","IfcDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD"]
[0,"TAZ0471","OBJ_HB_083","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","USV-Modul","Die Bauteilart USV-Modul gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion USV-Modul ist für die erzeugung AC/DC und DC/AC Spannungen \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Wechslerichter,Gleichrichter,Steuerung und Regulierung","Planar, Punkt","IfcFlowStorageDevice","IfcElectricFlowStorageDeviceType","UPS","IfcElectricFlowStorageDevice","IfcElectricFlowStorageDeviceType","UPS","IfcElectricFlowStorageDevice","IfcElectricFlowStorageDeviceType","UPS"]
[0,"TAZ0472","OBJ_HB_084","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Verstaerker","Die Bauteilart Verstaerker gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Verstaerker erhöht die Leistung eines NF-Signals um damit die Lautsprecher betreiben zu können.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Verstärker","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcAudioVisualAppliance","IfcAudioVisualApplianceType","AMPLIFIER","IfcAudioVisualAppliance","IfcAudioVisualApplianceType","AMPLIFIER"]
[0,"TAZ0473","OBJ_HB_139","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Verteilschrank","Die Bauteilart Verteilschrank gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Verteilschrank ist ein verschließbarer Kasten, in dem Sicherungs- und Schaltelemente zur Verteilung von elektrischer Energie im Bereich des Niederspannungsnetzes untergebracht sind\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Verteilkasten","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","DISTRIBUTIONBOARD","IfcElectricDistributionBoard","IfcElectricDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD","IfcDistributionBoard","IfcDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD"]
[0,"TAZ0474","OBJ_HB_085","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Waage","Die Bauteilart Waage gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Waage ist ein Gerät zum Ermitteln eines Gewichtes\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Waage","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0475","OBJ_HB_086","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Wechselrichter","Die Bauteilart Wechselrichter gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Wechselrichter dient zur Umwandlung von Gleichspannung in Wechselspannung\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Gehäuse,Anschlussklemmen,Elektronik.","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcTransformerType","USERDEFINED","IfcTransformer","IfcTransformerType","INVERTER","IfcTransformer","IfcTransformerType","INVERTER"]
[0,"TAZ0476","OBJ_HB_299","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Gastechnische Anlage","Gasdruckerhoehungsstation","Die Bauteilart Gasdruckerhoehungsstation gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Gasdruckerhoehungsstation ist eine Einrichtung zur Druckerhöhung des Gasnetzdruckes\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Druckerhöhungsstation","Planar, Punkt","IfcFlowMovingDevice","IfcCompressorType","[\"DYNAMIC\",\n\"RECIPROCATING\",\n\"ROTARY\",\n\"SCROLL\",\n\"TROCHOIDAL\",\n\"SINGLESTAGE\",\n\"BOOSTER\",\n\"OPENTYPE\",\n\"HERMETIC\",\n\"SEMIHERMETIC\",\n\"WELDEDSHELLHERMETIC\",\n\"ROLLINGPISTON\",\n\"ROTARYVANE\",\n\"SINGLESCREW\",\n\"TWINSCREW\"]","IfcCompressor","IfcCompressorType","[\"DYNAMIC\",\n\"RECIPROCATING\",\n\"ROTARY\",\n\"SCROLL\",\n\"TROCHOIDAL\",\n\"SINGLESTAGE\",\n\"BOOSTER\",\n\"OPENTYPE\",\n\"HERMETIC\",\n\"SEMIHERMETIC\",\n\"WELDEDSHELLHERMETIC\",\n\"ROLLINGPISTON\",\n\"ROTARYVANE\",\n\"SINGLESCREW\",\n\"TWINSCREW\"]","IfcCompressor","IfcCompressorType","[\"DYNAMIC\",\n\"RECIPROCATING\",\n\"ROTARY\",\n\"SCROLL\",\n\"TROCHOIDAL\",\n\"SINGLESTAGE\",\n\"BOOSTER\",\n\"OPENTYPE\",\n\"HERMETIC\",\n\"SEMIHERMETIC\",\n\"WELDEDSHELLHERMETIC\",\n\"ROLLINGPISTON\",\n\"ROTARYVANE\",\n\"SINGLESCREW\",\n\"TWINSCREW\"]"]
[0,"TAZ0477","OBJ_HB_300","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Gastechnische Anlage","Gasdruckreduktionsstation","Die Bauteilart Gasdruckreduktionsstation gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Gasdruckreduktionsstation ist eine Einrichtung zur Druckreduzierung des Gasnetzdruckes\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Druckreduktionsstation","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcValveType","PRESSUREREDUCING","IfcValve","IfcValveType","PRESSUREREDUCING","IfcValve","IfcValveType","PRESSUREREDUCING"]
[0,"TAZ0478","OBJ_HB_298","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Gastechnische Anlage","Gasspeicher","Die Bauteilart Gasspeicher gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Gasspeicher ist ein Behälter, welches Gas speichert.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Gasspeicher","Planar, Punkt","IfcFlowStorageDevice","IfcTankType","PRESSUREVESSEL","IfcTank","IfcTankType","PRESSUREVESSEL","IfcTank","IfcTankType","PRESSUREVESSEL"]
[0,"TAZ0479","OBJ_HB_301","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Gastechnische Anlage","Gasverteilung","Die Bauteilart Gasverteilung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Gasverteilung ist ein Bauteil der Gasversorgung und wird zur Gasverteilung benötigt. Mit der Gasverteilung kann jeder einzelne Gaskreis mittels eines Ventils druckabhängig abgeglichen werden\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Gasverteilung","Planar, Punkt","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0480","OBJ_HB_229","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Kältetechnische Anlage","Entgasung","Die Bauteilart Entgasung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Entgasung bezeichnet die gesteuerte Entfernung von Gasen und anderer flüchtiger Substanzen.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Luftfilter, Gasfilter.","Planar, Punkt","???","???","???","???","???","???","???","???","???"]
[0,"TAZ0481","OBJ_HB_219","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Kältetechnische Anlage","Expansion","Die Bauteilart Expansion gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Expansion sind Bauteile in hydraulischen Systemen, welche die Volumenänderungen der Hydraulikflüssigkeit zwischen minimaler und maximaler Temperatur aufnehmen und so den Druck weitgehend konstant halten.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Expansionsgefäss, Druckausgleichsbehälter.","Planar, Punkt","IfcFlowStorageDevice","IfcTankType","EXPANSION","IfcTank","IfcTankType","EXPANSION","IfcTank","IfcTankType","EXPANSION"]
[0,"TAZ0482","OBJ_HB_218","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Kältetechnische Anlage","Kaelteabgabe","Die Bauteilart Kaelteabgabe gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Kaelteabgabe geben als Wärmetauscher einen Teil der vom Kaeltemedium  transportierten thermischen Energie an die Umgebung ab\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Kuehldecken","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcCooledBeamType","ACTIVE","IfcCooledBeam","IfcCooledBeamType","ACTIVE","IfcCooledBeam","IfcCooledBeamType","ACTIVE"]
[0,"TAZ0483","OBJ_HB_222","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Kältetechnische Anlage","Kaelteerzeugung","Die Bauteilart Kaelteerzeugung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Kaelteerzeugung  ist zur Erstellung von Kaeleenergie.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Kompressionskältemaschine, Absorptionskältemaschine, CO2 Kältemaschine","Planar, Punkt","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0484","OBJ_HB_232","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Kältetechnische Anlage","Kaeltegruppe","Die Bauteilart Kaeltegruppe gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Kaeltegruppe ist der Aufbau bei der Kälteverteilung mit Absperrorgan, Messsung, Pumpe, Regelventil, Thermometer für die geregelte Kältezufuhr ins Kältenetz.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Kältegruppe","Planar, Punkt","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0485","OBJ_HB_223","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Kältetechnische Anlage","Kaeltemaschine","Die Bauteilart Kaeltemaschine gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Kaeltemaschine  ist ein Gerät, das der Kälteerzeugung dient, d. h. Kühlung auf eine Temperatur unterhalb der Umgebungstemperatur.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Kühlschrank, Kühlaggregat.","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcChillerType","[\"AIRCOOLED\",\n\"WATERCOOLED\"]","IfcChiller","IfcChillerType","[\"AIRCOOLED\",\n\"WATERCOOLED\"]","IfcChiller","IfcChillerType","[\"AIRCOOLED\",\n\"WATERCOOLED\"]"]
[0,"TAZ0486","OBJ_HB_220","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Kältetechnische Anlage","Kaeltespeicher","Die Bauteilart Kaeltespeicher gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Kaeltespeicher ist einBehälter, welches Kälteenergie speichert.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Kältespeicher","Planar, Punkt","IfcFlowStorageDevice","IfcTankType","PRESSUREVESSEL","IfcTank","IfcTankType","PRESSUREVESSEL","IfcTank","IfcTankType","PRESSUREVESSEL"]
[0,"TAZ0487","OBJ_HB_221","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Kältetechnische Anlage","Kaelteverteiler","Die Bauteilart Kaelteverteiler gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Kaelteverteiler ist ein Bauteil der Kälte und wird zur Kälteverteilung benötigt. Mit dem Kälteverteilung kann jeder einzelne Kältekreis mittels eines Ventils hydraulisch abgeglichen werden\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Kälteverteilung, Kühldeckenverteilung","Planar, Punkt","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0488","OBJ_HB_224","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Kältetechnische Anlage","Katzfahrmotor","Die Bauteilart Katzfahrmotor gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Katzfahrmotor ist ein Elektromotor, der für Krananlgen eingestzt wird, damit die \"Laufkatz\" auf dem Ausleger bewegt werden kann.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Laufkatzmotor","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcElectricMotorType","[\"DC\",\n\"INDUCTION\",\n\"POLYPHASE\",\n\"RELUCTANCESYNCHRONOUS\",\n\"SYNCHRONOUS\"]","IfcElectricMotor","IfcElectricMotorType","[\"DC\",\n\"INDUCTION\",\n\"POLYPHASE\",\n\"RELUCTANCESYNCHRONOUS\",\n\"SYNCHRONOUS\"]","IfcElectricMotor","IfcElectricMotorType","[\"DC\",\n\"INDUCTION\",\n\"POLYPHASE\",\n\"RELUCTANCESYNCHRONOUS\",\n\"SYNCHRONOUS\"]"]
[0,"TAZ0489","OBJ_HB_225","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Kältetechnische Anlage","Klimageraet","Die Bauteilart Klimageraet gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Klimageraet kühlt die Raumluft durch enzug der Wärmeenergie\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Splittgeraet","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcUnitaryEquipmentType","AIRCONDITIONINGUNIT","IfcUnitaryEquipment","IfcUnitaryEquipmentType","AIRCONDITIONINGUNIT","IfcUnitaryEquipment","IfcUnitaryEquipmentType","AIRCONDITIONINGUNIT"]
[0,"TAZ0490","OBJ_HB_226","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Kältetechnische Anlage","Klimaschrank","Die Bauteilart Klimaschrank gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Klimaschrank Ist ein Schrank mit integriertem Klimagerät\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Klimaschrank","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcUnitaryEquipmentType","AIRCONDITIONINGUNIT","IfcUnitaryEquipment","IfcUnitaryEquipmentType","AIRCONDITIONINGUNIT","IfcUnitaryEquipment","IfcUnitaryEquipmentType","AIRCONDITIONINGUNIT"]
[0,"TAZ0491","OBJ_HB_227","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Kältetechnische Anlage","Kompressor","Die Bauteilart Kompressor gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Kompressor führt einem eingeschlossenen Gas mechanische Arbeit zu um den Druck und die Dichte des Gases erhöhen\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Kompressor","Planar, Punkt","IfcFlowMovingDevice","IfcCompressorType","[\"DYNAMIC\",\n\"RECIPROCATING\",\n\"ROTARY\",\n\"SCROLL\",\n\"TROCHOIDAL\",\n\"SINGLESTAGE\",\n\"BOOSTER\",\n\"OPENTYPE\",\n\"HERMETIC\",\n\"SEMIHERMETIC\",\n\"WELDEDSHELLHERMETIC\",\n\"ROLLINGPISTON\",\n\"ROTARYVANE\",\n\"SINGLESCREW\",\n\"TWINSCREW\"]","IfcCompressor","IfcCompressorType","[\"DYNAMIC\",\n\"RECIPROCATING\",\n\"ROTARY\",\n\"SCROLL\",\n\"TROCHOIDAL\",\n\"SINGLESTAGE\",\n\"BOOSTER\",\n\"OPENTYPE\",\n\"HERMETIC\",\n\"SEMIHERMETIC\",\n\"WELDEDSHELLHERMETIC\",\n\"ROLLINGPISTON\",\n\"ROTARYVANE\",\n\"SINGLESCREW\",\n\"TWINSCREW\"]","IfcCompressor","IfcCompressorType","[\"DYNAMIC\",\n\"RECIPROCATING\",\n\"ROTARY\",\n\"SCROLL\",\n\"TROCHOIDAL\",\n\"SINGLESTAGE\",\n\"BOOSTER\",\n\"OPENTYPE\",\n\"HERMETIC\",\n\"SEMIHERMETIC\",\n\"WELDEDSHELLHERMETIC\",\n\"ROLLINGPISTON\",\n\"ROTARYVANE\",\n\"SINGLESCREW\",\n\"TWINSCREW\"]"]
[0,"TAZ0492","OBJ_HB_228","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Kältetechnische Anlage","Kondensator (Hochbau)","Die Bauteilart Kondensator gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Kondensator ist ein Apparat, in welchem ein Stoff vom gasförmigen Aggregatzustand in den flüssigen Aggregatzustand überführt wird.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Kondensator in Kälteanlage.","Planar, Punkt","IfcFlowStorageDevice","IfcElectricFlowStorageDeviceType","CAPACITORBANK","IfcElectricFlowStorageDevice","IfcElectricFlowStorageDeviceType","CAPACITORBANK","IfcElectricFlowStorageDevice","IfcElectricFlowStorageDeviceType","CAPACITORBANK"]
[0,"TAZ0493","OBJ_HB_216","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Kältetechnische Anlage","Kuehldeckensystem","-","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcCooledBeamType","ACTIVE","IfcCooledBeam","IfcCooledBeamType","ACTIVE","IfcCooledBeam","IfcCooledBeamType","ACTIVE"]
[0,"TAZ0494","OBJ_HB_231","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Kältetechnische Anlage","Rueckkuehler","Die Bauteilart Rueckkuehler gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Rueckkuehler führen Abwärme, die bei Industrieprozessen in Form von heissem Wasser, Thermalöl oder Dampf entsteht, effizient und umweltschonend an die Umgebungsluft ab\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Rückkühler","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcUnitaryEquipmentType","[\"SPLITSYSTEM\",\n\"ROOFTOPUNIT\"]","IfcUnitaryEquipment","IfcUnitaryEquipmentType","[\"SPLITSYSTEM\",\n\"ROOFTOPUNIT\"]","IfcUnitaryEquipment","IfcUnitaryEquipmentType","[\"SPLITSYSTEM\",\n\"ROOFTOPUNIT\"]"]
[0,"TAZ0495","OBJ_HB_230","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Kältetechnische Anlage","Schmutzfaenger","Die Bauteilart Schmutzfaenger gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Schmutzfaenger dient dazu Verunreinigungen in Rohrleitungssystemen zurückzuhalten.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Filter.","Planar, Punkt","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0496","OBJ_HB_217","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Kältetechnische Anlage","Umluftkuehlgeraet","Die Bauteilart Umluftkuehlgeraet gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Umluftkuehlgeraet geben als Wärmetauscher einen Teil der vom Kaeltemedium  transportierten thermischen Energie an die Umgebung ab\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Deckenkassetten, Wandgeräte","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcUnitaryEquipmentType","AIRCONDITIONINGUNIT","IfcUnitaryEquipment","IfcUnitaryEquipmentType","AIRCONDITIONINGUNIT","IfcUnitaryEquipment","IfcUnitaryEquipmentType","AIRCONDITIONINGUNIT"]
[0,"TAZ0497","OBJ_HB_237","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Lufttechnische Anlage","Absauganlage","Die Bauteilart Absauganlage gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Absauganlage die über Luft störende Partikel oder Gase entfernt.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Absauganlage, Staubsauger, Vakuumanlage","Planar, Punkt","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0498","OBJ_HB_246","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Lufttechnische Anlage","Befeuchter","Die Bauteilart Befeuchter gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Befeuchter ist ein technisches Gerät zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Dampfluftbefeuchter, Zerstäuber, Verdunster","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcHumidifierType","[\"STEAMINJECTION\",\n\"ADIABATICAIRWASHER\",\n\"ADIABATICPAN\",\n\"ADIABATICWETTEDELEMENT\",\n\"ADIABATICATOMIZING\",\n\"ADIABATICULTRASONIC\",\n\"ADIABATICRIGIDMEDIA\",\n\"ADIABATICCOMPRESSEDAIRNOZZLE\",\n\"ASSISTEDELECTRIC\"]","IfcHumidifier","IfcHumidifierType","[\"STEAMINJECTION\",\n\"ADIABATICAIRWASHER\",\n\"ADIABATICPAN\",\n\"ADIABATICWETTEDELEMENT\",\n\"ADIABATICATOMIZING\",\n\"ADIABATICULTRASONIC\",\n\"ADIABATICRIGIDMEDIA\",\n\"ADIABATICCOMPRESSEDAIRNOZZLE\",\n\"ASSISTEDELECTRIC\"]","IfcHumidifier","IfcHumidifierType","[\"STEAMINJECTION\",\n\"ADIABATICAIRWASHER\",\n\"ADIABATICPAN\",\n\"ADIABATICWETTEDELEMENT\",\n\"ADIABATICATOMIZING\",\n\"ADIABATICULTRASONIC\",\n\"ADIABATICRIGIDMEDIA\",\n\"ADIABATICCOMPRESSEDAIRNOZZLE\",\n\"ASSISTEDELECTRIC\"]"]
[0,"TAZ0499","OBJ_HB_236","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Lufttechnische Anlage","Dampfabzug","-","Planar, Punkt","IfcFlowMovingDevice","IfcFanType","[\"CENTRIFUGALFORWARDCURVED\",\n\"CENTRIFUGALRADIAL\",\n\"CENTRIFUGALBACKWARDINCLINEDCURVED\",\n\"CENTRIFUGALAIRFOIL\",\n\"TUBEAXIAL\",\n\"VANEAXIAL\",\n\"PROPELLORAXIAL\"]","IfcFan","IfcFanType","[\"CENTRIFUGALFORWARDCURVED\",\n\"CENTRIFUGALRADIAL\",\n\"CENTRIFUGALBACKWARDINCLINEDCURVED\",\n\"CENTRIFUGALAIRFOIL\",\n\"TUBEAXIAL\",\n\"VANEAXIAL\",\n\"PROPELLORAXIAL\"]","IfcFan","IfcFanType","[\"CENTRIFUGALFORWARDCURVED\",\n\"CENTRIFUGALRADIAL\",\n\"CENTRIFUGALBACKWARDINCLINEDCURVED\",\n\"CENTRIFUGALAIRFOIL\",\n\"TUBEAXIAL\",\n\"VANEAXIAL\",\n\"PROPELLORAXIAL\"]"]
[0,"TAZ0500","OBJ_HB_234","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Lufttechnische Anlage","Lueftungsgeraet","Die Bauteilart Lueftungsgeraet gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Lueftungsgeraet ist eine technische Einrichtung zur Belüftung von Wohn-, Büro- und Betriebsräumen. Je nach Ausführung kann die Luft aufbereitet werden, so dass sie die Nutzeranforderungen erfüllt.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Ventilator, WRG, Heiz- Kühlregister, Be- Entfeuchtung, Klappen, Steueerung","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcUnitaryEquipmentType","AIRHANDLER","IfcUnitaryEquipment","IfcUnitaryEquipmentType","AIRHANDLER","IfcUnitaryEquipment","IfcUnitaryEquipmentType","AIRHANDLER"]
[0,"TAZ0501","OBJ_HB_248","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Lufttechnische Anlage","Lueftungsklappe","Die Bauteilart Lueftungsklappe gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Lueftungsklappe ist eine Armatur zur Steuerung des Durchflusses\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Klappe","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcDamperType","[\"BACKDRAFTDAMPER\",\n\"BALANCINGDAMPER\",\n\"BLASTDAMPER\",\n\"FUMEHOODEXHAUST\",\n\"GRAVITYDAMPER\",\n\"GRAVITYRELIEFDAMPER\",\n\"RELIEFDAMPER\"]","IfcDamper","IfcDamperType","[\"BACKDRAFTDAMPER\",\n\"BALANCINGDAMPER\",\n\"BLASTDAMPER\",\n\"FUMEHOODEXHAUST\",\n\"GRAVITYDAMPER\",\n\"GRAVITYRELIEFDAMPER\",\n\"RELIEFDAMPER\"]","IfcDamper","IfcDamperType","[\"BACKDRAFTDAMPER\",\n\"BALANCINGDAMPER\",\n\"BLASTDAMPER\",\n\"FUMEHOODEXHAUST\",\n\"GRAVITYDAMPER\",\n\"GRAVITYRELIEFDAMPER\",\n\"RELIEFDAMPER\"]"]
[0,"TAZ0502","OBJ_HB_235","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Lufttechnische Anlage","Luftauslass","Die Bauteilart Luftauslass gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Luftauslass ist der Übergang des Lüftungssystems zum Raum\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Misch-, Verdrängungs-, Quell-, oder Schichtlüftung","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcAirTerminalType","[\"DIFFUSER\",\n\"GRILLE\",\n\"REGISTER\"]","IfcAirTerminal","IfcAirTerminalType","[\"DIFFUSER\",\n\"GRILLE\",\n\"LOUVRE\",\n\"REGISTER\"]","IfcAirTerminal","IfcAirTerminalType","[\"DIFFUSER\",\n\"GRILLE\",\n\"LOUVRE\",\n\"REGISTER\"]"]
[0,"TAZ0503","OBJ_HB_238","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Lufttechnische Anlage","Luftentfeuchter","Die Bauteilart Luftentfeuchter gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Luftentfeuchter ist ein technisches Gerät zur senkung der Luftfeuchtigkeit. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Luftentfeuchter","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcUnitaryEquipmentType","USERDEFINED","IfcUnitaryEquipment","IfcUnitaryEquipmentType","DEHUMIDIFIER","IfcUnitaryEquipment","IfcUnitaryEquipmentType","DEHUMIDIFIER"]
[0,"TAZ0504","OBJ_HB_239","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Lufttechnische Anlage","Lufterhitzer","Die Bauteilart Lufterhitzer gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Lufterhitzer geben als Wärmetauscher einen Teil der vom Heizmedium  transportierten thermischen Energie an die Umgebung ab\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Lufterhitzer","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcCoilType","[\"ELECTRICHEATINGCOIL\",\n\"GASHEATINGCOIL\",\n\"WATERHEATINGCOIL\"]","IfcCoil","IfcCoilType","[\"ELECTRICHEATINGCOIL\",\n\"GASHEATINGCOIL\",\n\"WATERHEATINGCOIL\"]","IfcCoil","IfcCoilType","[\"ELECTRICHEATINGCOIL\",\n\"GASHEATINGCOIL\",\n\"WATERHEATINGCOIL\"]"]
[0,"TAZ0505","OBJ_HB_240","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Lufttechnische Anlage","Luftkuehler","Die Bauteilart Luftkuehler gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Luftkuehler geben als Wärmetauscher einen Teil der vom Kuehlmedium  transportierten thermischen Energie an die Umgebung ab\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Luftkuehler","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcCoilType","[\"DXCOOLINGCOIL\",\n\"WATERCOOLINGCOIL\"]","IfcCoil","IfcCoilType","[\"DXCOOLINGCOIL\",\n\"WATERCOOLINGCOIL\"]","IfcCoil","IfcCoilType","[\"DXCOOLINGCOIL\",\n\"WATERCOOLINGCOIL\"]"]
[0,"TAZ0506","OBJ_HB_241","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Lufttechnische Anlage","Monoblock","Die Bauteilart Monoblock gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Monoblock zentralen Baueinheit gefasst In Lüftungs- bzw. Klimaanlagen die verschiedenen Komponenten der Luftaufbereitung wie Filter, Wärmerückgewinnung, Ventilator, Luft­erhitzer etc. zusammen\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Monoblock","Planar, Punkt","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0507","OBJ_HB_242","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Lufttechnische Anlage","Motor","Die Bauteilart Motor gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Motor ist eine Kraftmaschine, die mechanische Arbeit verrichtet, indem sie eine Energieform, in Bewegungsenergie umwandelt.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Motor","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcElectricMotorType","[\"DC\",\n\"INDUCTION\",\n\"POLYPHASE\",\n\"RELUCTANCESYNCHRONOUS\",\n\"SYNCHRONOUS\"]","IfcElectricMotor","IfcElectricMotorType","[\"DC\",\n\"INDUCTION\",\n\"POLYPHASE\",\n\"RELUCTANCESYNCHRONOUS\",\n\"SYNCHRONOUS\"]","IfcElectricMotor","IfcElectricMotorType","[\"DC\",\n\"INDUCTION\",\n\"POLYPHASE\",\n\"RELUCTANCESYNCHRONOUS\",\n\"SYNCHRONOUS\"]"]
[0,"TAZ0508","OBJ_HB_243","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Lufttechnische Anlage","Osmose","Die Bauteilart Osmose gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Osmose ist die Diffusion einer Flüssigkeit durch eine selektiv-permeable Membran entlang eines Konzentrationsgefälles der Lösungsmittel\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Osmoseanlage in der Sanitärtechnik","Planar, Punkt","IfcFlowTreatmentDevice","IfcFilterType","USERDEFINED","IfcFilter","IfcFilterType","USERDEFINED","IfcFilter","IfcFilterType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0509","OBJ_HB_247","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Lufttechnische Anlage","Ozonanlage","Die Bauteilart Ozonanlage gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Ozonanlage ist Bakterien, Viren und Gerüche zu zerstören\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Ozonanlage","Planar, Punkt","IfcFlowTreatmentDevice","IfcFilterType","USERDEFINED","IfcFilter","IfcFilterType","USERDEFINED","IfcFilter","IfcFilterType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0510","OBJ_HB_244","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Lufttechnische Anlage","Schalldaempfer","-","Planar, Punkt","IfcFlowTreatmentDevice","IfcDuctSilencerType","[\"FLATOVAL\",\n\"RECTANGULAR\",\n\"ROUND\"]","IfcDuctSilencer","IfcDuctSilencerType","[\"FLATOVAL\",\n\"RECTANGULAR\",\n\"ROUND\"]","IfcDuctSilencer","IfcDuctSilencerType","[\"FLATOVAL\",\n\"RECTANGULAR\",\n\"ROUND\"]"]
[0,"TAZ0511","OBJ_HB_249","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Lufttechnische Anlage","Ventilator","Die Bauteilart Ventilator gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Ventilator ist eine fremd angetriebene Strömungsmaschine die ein gasförmiges Medium fördert\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Radialventilator, Axialventilator","Planar, Punkt","IfcFlowMovingDevice","IfcFanType","[\"CENTRIFUGALFORWARDCURVED\",\n\"CENTRIFUGALRADIAL\",\n\"CENTRIFUGALBACKWARDINCLINEDCURVED\",\n\"CENTRIFUGALAIRFOIL\",\n\"TUBEAXIAL\",\n\"VANEAXIAL\",\n\"PROPELLORAXIAL\"]","IfcFan","IfcFanType","[\"CENTRIFUGALFORWARDCURVED\",\n\"CENTRIFUGALRADIAL\",\n\"CENTRIFUGALBACKWARDINCLINEDCURVED\",\n\"CENTRIFUGALAIRFOIL\",\n\"TUBEAXIAL\",\n\"VANEAXIAL\",\n\"PROPELLORAXIAL\"]","IfcFan","IfcFanType","[\"CENTRIFUGALFORWARDCURVED\",\n\"CENTRIFUGALRADIAL\",\n\"CENTRIFUGALBACKWARDINCLINEDCURVED\",\n\"CENTRIFUGALAIRFOIL\",\n\"TUBEAXIAL\",\n\"VANEAXIAL\",\n\"PROPELLORAXIAL\"]"]
[0,"TAZ0512","OBJ_HB_250","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Lufttechnische Anlage","Volumenstromregler","Die Bauteilart Volumenstromregler gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Volumenstromregler dient um den Volumenstrom im Kanal- bzw. Luftleitungssystem einzustellen und konstant zu halten. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Konstanten / variablen Volumenstromregler.","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcDamperType","CONTROLDAMPER","IfcDamper","IfcDamperType","CONTROLDAMPER","IfcDamper","IfcDamperType","CONTROLDAMPER"]
[0,"TAZ0513","OBJ_HB_245","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Lufttechnische Anlage","Wohnungslueftungsbox","-","Planar, Punkt","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0514","OBJ_HB_148","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Sicherheitsanlage","Gegensprechstelle","Die Bauteilart Gegensprechstelle gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Gegensprechstelle ist eine Gerät, welche die Verbindung, Kommunikation Akustisch, Visuel von einem Standort (Aussen) zum Standort (Innen) herstellt. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Lautsprecher, Mikrophone, Kamera, Bildschirm","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0515","OBJ_HB_149","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Sicherheitsanlage","Horn","Die Bauteilart Horn gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Horn ist ein akustisches Signalgeber um beispielsweise auf Gefahren aufmerksam zu machen\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Signalhorn, Hupe, Horn ","Planar, Punkt","IfcDistributionControlElement","IfcAlarmType","SIREN","IfcAlarm","IfcAlarmType","SIREN","IfcAlarm","IfcAlarmType","SIREN"]
[0,"TAZ0516","OBJ_HB_147","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Sicherheitsanlage","Videokamera","Die Bauteilart Kamera gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Kamera Eine Videokamera ist ein Gerät zur Aufnahme von Bildern in Form elektrischer Signale\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Deckenkamera, Wandkamera, ","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcAudioVisualAppliance","IfcAudioVisualApplianceType","CAMERA","IfcAudioVisualAppliance","IfcAudioVisualApplianceType","CAMERA"]
[0,"TAZ0517","OBJ_HB_199","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Bedienventil","Die Bauteilart Bedienventil gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Bedienventil wird das Ventil zum bedienen von Druckluft Bremsen und Pneumatischen Scheibenwischern bezeichnet.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Bedienventil","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcValveType","CHANGEOVER","IfcValve","IfcValveType","CHANGEOVER","IfcValve","IfcValveType","CHANGEOVER"]
[0,"TAZ0518","OBJ_HB_176","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Blockheizkraftwerk","-","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcElectricGeneratorType","USERDEFINED","IfcElectricGenerator","IfcElectricGeneratorType","CHP","IfcElectricGenerator","IfcElectricGeneratorType","CHP"]
[0,"TAZ0519","OBJ_HB_167","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Bodenheizleitung","Die Bauteilart Bodenheizleitung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Bodenheizleitung ist das Wasserverteilnetz der Bodenheizung\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Bodenheizleitung","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcCoilType","WATERHEATINGCOIL","IfcCoil","IfcCoilType","WATERHEATINGCOIL","IfcCoil","IfcCoilType","WATERHEATINGCOIL"]
[0,"TAZ0520","OBJ_HB_168","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Bodenkonvektor","Die Bauteilart Bodenkonvektor gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Bodenkonvektor ist je nach Ausführungsart zur Kaltluftabschirmung vor Fensterflächen, Restwärmeabdeckung oder Verkürzung der Ansprechzeit einer Fussbodenheizung\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Bodenkonvektoren","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcSpaceHeaterType","RADIATOR","IfcSpaceHeater","IfcSpaceHeaterType","RADIATOR","IfcSpaceHeater","IfcSpaceHeaterType","RADIATOR"]
[0,"TAZ0521","OBJ_HB_183","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Brenner","Die Bauteilart Brenner gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Brenner ist eine Vorrichtung zum Verbrennen fester, flüssiger oder gasförmiger Brennstoffe\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Brenner","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcEnergyConversionDeviceType","-","IfcBurner","IfcBurnerType","USERDEFINED","IfcBurner","IfcBurnerType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0522","OBJ_HB_175","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Brennstoffzelle","-","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcEnergyConversionDeviceType","-","IfcBurner","IfcBurnerType","USERDEFINED","IfcBurner","IfcBurnerType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0523","OBJ_HB_169","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Dachrinnenheizung","-","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0524","OBJ_HB_187","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Deckenpanele","-","Planar, Punkt","IfcCovering","IfcCoveringType","CEILING","IfcCovering","IfcCoveringType","CEILING","IfcCovering","IfcCoveringType","CEILING"]
[0,"TAZ0525","OBJ_HB_170","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Elektroheizung","Die Bauteilart Elektroheizung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Elektroheizung wandelt elektrische Energie in Wärmeenergie um.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Elektro-Fussbodenheizung, Speicherheizung","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcCoilType","ELECTRICHEATINGCOIL","IfcCoil","IfcCoilType","ELECTRICHEATINGCOIL","IfcCoil","IfcCoilType","ELECTRICHEATINGCOIL"]
[0,"TAZ0526","OBJ_HB_180","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Elektroheizung (2)","-","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcCoilType","ELECTRICHEATINGCOIL","IfcCoil","IfcCoilType","ELECTRICHEATINGCOIL","IfcCoil","IfcCoilType","ELECTRICHEATINGCOIL"]
[0,"TAZ0527","OBJ_HB_200","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Energiemessung","Die Bauteilart Energiemessung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Energiemessung ist ein Messgerät zur Ermittlung der Wärmeenergie, welche Verbrauchern über einen Heizkreislauf zugeführt oder Wärmetauschern über einen Kühlkreislauf entnommen wird. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Energiemessung","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcFlowMeterType","USERDEFINED","IfcFlowMeter","IfcFlowMeterType","USERDEFINED","IfcFlowMeter","IfcFlowMeterType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0528","OBJ_HB_196","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Erdregister","Die Bauteilart Erdregister gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Erdregister ist ein im Erdreich verlegter Wärmeübertrager (Wärmetauscher).\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Erdregister Wärmepumpen Lüftungsanlagen","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcTubeBundleType","USERDEFINED","IfcTubeBundle","IfcTubeBundleType","USERDEFINED","IfcTubeBundle","IfcTubeBundleType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0529","OBJ_HB_197","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Erdsonde","Die Bauteilart Erdsonde gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Erdsonde ist ein Erdwärmeübertrager in dem eine Wärmeträgerflüssigkeit zirkuliert. Im Gegensatz zum horizontal verlegten Erdwärmekollektor wird das Rohrsystem in ein vertikal oder schräg verlaufendes Bohrloch eingebracht. Mit der Erdwärmesonde wird dem Erdreich Wärme entzogen oder zugeführt. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Erdsonde, Wärmepumpe","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcTubeBundleType","USERDEFINED","IfcTubeBundle","IfcTubeBundleType","USERDEFINED","IfcTubeBundle","IfcTubeBundleType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0530","OBJ_HB_198","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Fernwaermeuebergabestation","Die Bauteilart Fernwaermeuebergabestation gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Fernwaermeuebergabestation  ist eine technische Einrichtung, die die Wärme eines Fernwärmenetzes in das kundenseitige Wärmeverteilsystem überträgt und dabei die vom Kunden in seinem Verteilsystem gewünschte Vorlauftemperatur einstellt. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Übergabestation","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcHeatExchangerType","[\"PLATE\",\n\"SHELLANDTUBE\"]","IfcHeatExchanger","IfcHeatExchangerType","[\"PLATE\",\n\"SHELLANDTUBE\"]","IfcHeatExchanger","IfcHeatExchangerType","[\"PLATE\",\n\"SHELLANDTUBE\"]"]
[0,"TAZ0531","OBJ_HB_191","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Flansch","-","Planar, Punkt","IfcFlowFitting","IfcPipeFittingType","JUNCTION","IfcPipeFitting","IfcPipeFittingType","JUNCTION","IfcPipeFitting","IfcPipeFittingType","JUNCTION"]
[0,"TAZ0532","OBJ_HB_177","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Gasheizung","-","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcCoilType","GASHEATINGCOIL","IfcCoil","IfcCoilType","GASHEATINGCOIL","IfcCoil","IfcCoilType","GASHEATINGCOIL"]
[0,"TAZ0533","OBJ_HB_201","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Heizgruppe","Die Bauteilart Heizgruppe gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Heizgruppe ist der Aufbau bei der Heizungsverteilung mit Absperrorgan, Messsung, Pumpe, Regelventil, Thermometer für die geregelte Wärmezufuhr ins Heizungsnetz.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Heizgruppe","Planar, Punkt","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0534","OBJ_HB_195","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Heizkessel","Die Bauteilart Heizkessel (Waermeerzeugung) gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Heizkessel (Waermeerzeugung) dient der Umsetzung von chemisch gebundener in thermische Energie\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Gasheizkessel, Oelheizkessel, Holz-Heizkessel, Pellet-Heizkessel","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcEnergyConversionDeviceType","-","IfcBurner","IfcBurnerType","USERDEFINED","IfcBurner","IfcBurnerType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0535","OBJ_HB_185","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Heizkoerper","Die Bauteilart Heizkoerper gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Heizkoerper geben als Wärmetauscher einen Teil der vom Heizmedium  transportierten thermischen Energie an die Umgebung ab\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Radiatoren, Konvektoren oder Heizleisten","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcSpaceHeaterType","RADIATOR","IfcSpaceHeater","IfcSpaceHeaterType","RADIATOR","IfcSpaceHeater","IfcSpaceHeaterType","RADIATOR"]
[0,"TAZ0536","OBJ_HB_192","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Heizverteiler","Die Bauteilart Heizverteiler gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Heizverteiler ist ein Bauteil der Heizung und wird zur Wärmeverteilung benötigt. Mit dem Heizverteilung kann jeder einzelne Heizkreis mittels eines Ventils hydraulisch abgeglichen werden. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Heizverteilung, Fussbodenheizverteilung","Planar, Punkt","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0537","OBJ_HB_189","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Kamin","Die Bauteilart Kamin gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Kamin dient zur Abführung von Rauchgas in die Umgebungsluft.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Edelstahlkamin, Schornstein.","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcChimney","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcChimney","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0538","OBJ_HB_202","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Klappe","Die Bauteilart Klappe gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Klappe ist eine Armatur zur Steuerung des Durchflusses\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Klappe","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcDamperType","[\"BACKDRAFTDAMPER\",\n\"BALANCINGDAMPER\",\n\"BLASTDAMPER\",\n\"FUMEHOODEXHAUST\",\n\"GRAVITYDAMPER\",\n\"GRAVITYRELIEFDAMPER\",\n\"RELIEFDAMPER\"]","IfcDamper","IfcDamperType","[\"BACKDRAFTDAMPER\",\n\"BALANCINGDAMPER\",\n\"BLASTDAMPER\",\n\"FUMEHOODEXHAUST\",\n\"GRAVITYDAMPER\",\n\"GRAVITYRELIEFDAMPER\",\n\"RELIEFDAMPER\"]","IfcDamper","IfcDamperType","[\"BACKDRAFTDAMPER\",\n\"BALANCINGDAMPER\",\n\"BLASTDAMPER\",\n\"FUMEHOODEXHAUST\",\n\"GRAVITYDAMPER\",\n\"GRAVITYRELIEFDAMPER\",\n\"RELIEFDAMPER\"]"]
[0,"TAZ0539","OBJ_HB_203","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Leckueberwachung","Die Bauteilart Leckueberwachung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Leckueberwachung ist ein Überwachungssystem zur frühzeitigen Erkennung von Leckagen.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Leckanzeiger, Leckwarngerät.","Planar, Punkt","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0540","OBJ_HB_204","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Melder","Die Bauteilart Melder gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Melder detektiert.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Bewegungs-, Brand-, Gas- oder Wassermelder","Planar, Punkt","IfcDistributionControlElement","IfcSensorType","???","IfcSensor","IfcSensorType","???","IfcSensor","IfcSensorType","???"]
[0,"TAZ0541","OBJ_HB_205","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Nachspeisung ","-","Planar, Punkt","???","???","???","???","???","???","???","???","???"]
[0,"TAZ0542","OBJ_HB_178","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Oelheizung","-","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcEnergyConversionDeviceType","-","IfcBurner","IfcBurnerType","USERDEFINED","IfcBurner","IfcBurnerType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0543","OBJ_HB_173","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Pelletheizung","-","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcEnergyConversionDeviceType","-","IfcBurner","IfcBurnerType","USERDEFINED","IfcBurner","IfcBurnerType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0544","OBJ_HB_206","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Pumpe","Die Bauteilart Pumpe gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Pumpe ist das Befördern von Gasen, Flüssigkeiten oder Suspensionen\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Pumpe","Planar, Punkt","IfcFlowMovingDevice","IfcPumpType","[\"CIRCULATOR\",\n\"ENDSUCTION\",\n\"SPLITCASE\",\n\"SUBMERSIBLEPUMP\",\n\"SUMPPUMP\",\n\"VERTICALINLINE\",\n\"VERTICALTURBINE\"]","IfcPump","IfcPumpType","[\"CIRCULATOR\",\n\"ENDSUCTION\",\n\"SPLITCASE\",\n\"SUBMERSIBLEPUMP\",\n\"SUMPPUMP\",\n\"VERTICALINLINE\",\n\"VERTICALTURBINE\"]","IfcPump","IfcPumpType","[\"CIRCULATOR\",\n\"ENDSUCTION\",\n\"SPLITCASE\",\n\"SUBMERSIBLEPUMP\",\n\"SUMPPUMP\",\n\"VERTICALINLINE\",\n\"VERTICALTURBINE\"]"]
[0,"TAZ0545","OBJ_HB_207","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Regelventil","Die Bauteilart Regelventil gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Regelventil ist ein Stetigventil, das in seiner Bauart mit einem Proportional-Wegeventil vergleichbar ist, jedoch mit linearer Volumenstrom-Kennlinie und Null-Überdeckung der Ventilsteuerkanten. Daher ist das Ventil besonders für hydraulische Regelungsaufgaben (Druck-, Kraft-, Momentregelung, Lageregelung) geeignet. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Regelventil, Heizventil, Kühlventil ","Planar, Punkt","IfcDistributionControlElement","IfcValveType","DOUBLEREGULATING","IfcValve","IfcValveType","DOUBLEREGULATING","IfcValve","IfcValveType","DOUBLEREGULATING"]
[0,"TAZ0546","OBJ_HB_186","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Rohrbegleitheizung","-","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0547","OBJ_HB_208","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Rückschlagventil","Die Bauteilart Rückschlagventil gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Rückschlagventil wird das Schließelement in einer Richtung durch die Feder geschlossen, in der anderen Richtung dagegen vom Druck des strömenden Fluids freigegeben. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Rückschlagventil","Planar, Punkt","IfcDistributionControlElement","IfcValveType","CHECK","IfcValve","IfcValveType","CHECK","IfcValve","IfcValveType","CHECK"]
[0,"TAZ0548","OBJ_HB_174","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Schnitzelheizung","-","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcEnergyConversionDeviceType","-","IfcBurner","IfcBurnerType","USERDEFINED","IfcBurner","IfcBurnerType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0549","OBJ_HB_209","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Sicherheitsventil","Die Bauteilart Sicherheitsventil gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Sicherheitsventil gehören zu den Sicherheitsarmaturen nach DIN EN 806-1 bzw. DIN 3211 und schützen druckbeaufschlagte Räume oder Druckbehälter (z. B. Heiz- und Dampfkessel, Rohrleitungen, Reaktoren) vor einem für Druckgerät oder Drucksystem unzulässigen Druckanstieg\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Überdruckventil, Sicherheitsventil","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcValveType","SAFETYCUTOFF","IfcValve","IfcValveType","SAFETYCUTOFF","IfcValve","IfcValveType","SAFETYCUTOFF"]
[0,"TAZ0550","OBJ_HB_210","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Steuerventil","Die Bauteilart Steuerventil gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Steuerventil ist ein Ventil zur Steuerung von Kraftmaschinen. Es wird einerseits für ein Bauteil einer Druckluftbremse verwendet, andererseits für Ventile, die den Durchfluss bzw. die Durchflussmenge eines Fluids durch Rohre oder Pipelines steuern. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Steuerventil für Dampfmaschinen, Druckluftbremsen, ","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcValveType","DOUBLEREGULATING","IfcValve","IfcValveType","DOUBLEREGULATING","IfcValve","IfcValveType","DOUBLEREGULATING"]
[0,"TAZ0551","OBJ_HB_179","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Stueckholzheizung","-","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcEnergyConversionDeviceType","-","IfcBurner","IfcBurnerType","USERDEFINED","IfcBurner","IfcBurnerType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0552","OBJ_HB_211","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Tankueberwachung","Die Bauteilart Tankueberwachung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Tankueberwachung ist ein Gerät für die Überwachung der Tankinhaltes.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Heizoeltank, Dieseltank, Benzintank","Planar, Punkt","IfcDistributionControlElement","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","LEVELSENSOR","IfcSensor","IfcSensorType","LEVELSENSOR"]
[0,"TAZ0553","OBJ_HB_212","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Ueberdruckventil","Die Bauteilart Ueberdruckventil gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Ueberdruckventil Überdruckventil der Heizung (auch Sicherheitsventil genannt) schützt die gesamte Anlage vor einem stark ansteigenden Druck des Heizungswassers.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Überdruckventil, Sicherheitsventil","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcValveType","PRESSURERELIEF","IfcValve","IfcValveType","PRESSURERELIEF","IfcValve","IfcValveType","PRESSURERELIEF"]
[0,"TAZ0554","OBJ_HB_213","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Ventil","Die Bauteilart Ventil gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Ventil ist zur Absperrung oder Steuerung des Durchflusses von Fluiden\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Regulierventil, Drosselventil","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcValveType","USERDEFINED","IfcValve","IfcValveType","USERDEFINED","IfcValve","IfcValveType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0555","OBJ_HB_194","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Verdampfer","Die Bauteilart Verdampfer gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Verdampfer ist ein Apparat, in welchem ein Stoff vom flüssigen Aggregatzustand in den gasförmigen Aggregatzustand überführt wird.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Verdampfer in Kälteanlage.","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcEvaporatorType","[\"DIRECTEXPANSIONSHELLANDTUBE\",\n\"DIRECTEXPANSIONTUBEINTUBE\",\n\"DIRECTEXPANSIONBRAZEDPLATE\",\n\"FLOODEDSHELLANDTUBE\",\n\"SHELLANDCOIL\"]","IfcEvaporator","IfcEvaporatorType","[\"DIRECTEXPANSION\",\n\"DIRECTEXPANSIONSHELLANDTUBE\",\n\"DIRECTEXPANSIONTUBEINTUBE\",\n\"DIRECTEXPANSIONBRAZEDPLATE\",\n\"FLOODEDSHELLANDTUBE\",\n\"SHELLANDCOIL\"]","IfcEvaporator","IfcEvaporatorType","[\"DIRECTEXPANSION\",\n\"DIRECTEXPANSIONSHELLANDTUBE\",\n\"DIRECTEXPANSIONTUBEINTUBE\",\n\"DIRECTEXPANSIONBRAZEDPLATE\",\n\"FLOODEDSHELLANDTUBE\",\n\"SHELLANDCOIL\"]"]
[0,"TAZ0556","OBJ_HB_214","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Vorsteuerventil","Die Bauteilart Vorsteuerventil gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Vorsteuerventil hat eine Membrane oder ein Kolben und dient dem Abdichten des eigentlichen Ventilsitzes. Bei geschlossenem Vorsteuerventil kann sich über eine Drosselbohrung auf beiden Seiten der Membrane der anstehende Mediumsdruck aufbauen.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Vorsteuerventil, Magnetventil","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcValveType","USERDEFINED","IfcValve","IfcValveType","USERDEFINED","IfcValve","IfcValveType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0557","OBJ_HB_184","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Waermeabgabe","Die Bauteilart Waermeabgabe gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Waermeabgabe geben als Wärmetauscher einen Teil der vom Heizmedium  transportierten thermischen Energie an die Umgebung ab\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Radiatoren, Konvektoren oder Heizleisten","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcSpaceHeaterType","RADIATOR","IfcSpaceHeater","IfcSpaceHeaterType","RADIATOR","IfcSpaceHeater","IfcSpaceHeaterType","RADIATOR"]
[0,"TAZ0558","OBJ_HB_171","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Waermeerzeugung","Die Bauteilart Waermeerzeugung, Heizkessel, Waermepumpe gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Waermeerzeugung, Heizkessel, Waermepumpe dient der Umsetzung von elektrischer und oder chemisch gebundener, in thermische Energie\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Gasheizkessel, Oelheizkessel, Wärmepumpel, Pellet-Heizkessel","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcEnergyConversionDeviceType","-","IfcBurner","IfcBurnerType","USERDEFINED","IfcBurner","IfcBurnerType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0559","OBJ_HB_172","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Waermepumpe","Die Bauteilart Waermepumpe gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Waermepumpe ist ein Wärmeerzeuger der die in Erde, Luft und Wasser gespeicherte Energie in nutzbare Wärme umwandelt.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Wasser/Wasser-Wärmepumpen, Luft/Wasser-Wärmepumpen.","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcAirToAirHeatRecoveryType","[\"FIXEDPLATECOUNTERFLOWEXCHANGER\",\n\"FIXEDPLATECROSSFLOWEXCHANGER\",\n\"FIXEDPLATEPARALLELFLOWEXCHANGER\",\n\"ROTARYWHEEL\",\n\"RUNAROUNDCOILLOOP\",\n\"HEATPIPE\",\n\"TWINTOWERENTHALPYRECOVERYLOOPS\",\n\"THERMOSIPHONSEALEDTUBEHEATEXCHANGERS\",\n\"THERMOSIPHONCOILTYPEHEATEXCHANGERS\"]","IfcAirToAirHeatRecovery","IfcAirToAirHeatRecoveryType","[\"FIXEDPLATECOUNTERFLOWEXCHANGER\",\n\"FIXEDPLATECROSSFLOWEXCHANGER\",\n\"FIXEDPLATEPARALLELFLOWEXCHANGER\",\n\"ROTARYWHEEL\",\n\"RUNAROUNDCOILLOOP\",\n\"HEATPIPE\",\n\"TWINTOWERENTHALPYRECOVERYLOOPS\",\n\"THERMOSIPHONSEALEDTUBEHEATEXCHANGERS\",\n\"THERMOSIPHONCOILTYPEHEATEXCHANGERS\"]","IfcAirToAirHeatRecovery","IfcAirToAirHeatRecoveryType","[\"FIXEDPLATECOUNTERFLOWEXCHANGER\",\n\"FIXEDPLATECROSSFLOWEXCHANGER\",\n\"FIXEDPLATEPARALLELFLOWEXCHANGER\",\n\"ROTARYWHEEL\",\n\"RUNAROUNDCOILLOOP\",\n\"HEATPIPE\",\n\"TWINTOWERENTHALPYRECOVERYLOOPS\",\n\"THERMOSIPHONSEALEDTUBEHEATEXCHANGERS\",\n\"THERMOSIPHONCOILTYPEHEATEXCHANGERS\"]"]
[0,"TAZ0560","OBJ_HB_181","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Waermerueckgewinner","Die Bauteilart Waermerueckgewinner gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Waermerueckgewinner ist ein Sammelbegriff für Verfahren zur Wiedernutzbarmachung der thermischen Energie eines den Prozess verlassenden Massenstromes.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Hochleistungs-Kreislaufverbundsystem (KVS), Rotationswärmetauscher, Kreuzstromplattentauscher","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcAirToAirHeatRecoveryType","[\"FIXEDPLATECOUNTERFLOWEXCHANGER\",\n\"FIXEDPLATECROSSFLOWEXCHANGER\",\n\"FIXEDPLATEPARALLELFLOWEXCHANGER\",\n\"ROTARYWHEEL\",\n\"RUNAROUNDCOILLOOP\",\n\"HEATPIPE\",\n\"TWINTOWERENTHALPYRECOVERYLOOPS\",\n\"THERMOSIPHONSEALEDTUBEHEATEXCHANGERS\",\n\"THERMOSIPHONCOILTYPEHEATEXCHANGERS\"]","IfcAirToAirHeatRecovery","IfcAirToAirHeatRecoveryType","[\"FIXEDPLATECOUNTERFLOWEXCHANGER\",\n\"FIXEDPLATECROSSFLOWEXCHANGER\",\n\"FIXEDPLATEPARALLELFLOWEXCHANGER\",\n\"ROTARYWHEEL\",\n\"RUNAROUNDCOILLOOP\",\n\"HEATPIPE\",\n\"TWINTOWERENTHALPYRECOVERYLOOPS\",\n\"THERMOSIPHONSEALEDTUBEHEATEXCHANGERS\",\n\"THERMOSIPHONCOILTYPEHEATEXCHANGERS\"]","IfcAirToAirHeatRecovery","IfcAirToAirHeatRecoveryType","[\"FIXEDPLATECOUNTERFLOWEXCHANGER\",\n\"FIXEDPLATECROSSFLOWEXCHANGER\",\n\"FIXEDPLATEPARALLELFLOWEXCHANGER\",\n\"ROTARYWHEEL\",\n\"RUNAROUNDCOILLOOP\",\n\"HEATPIPE\",\n\"TWINTOWERENTHALPYRECOVERYLOOPS\",\n\"THERMOSIPHONSEALEDTUBEHEATEXCHANGERS\",\n\"THERMOSIPHONCOILTYPEHEATEXCHANGERS\"]"]
[0,"TAZ0561","OBJ_HB_193","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Waermespeicher","Die Bauteilart Warmwasserspeicher gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Warmwasserspeicher ist ein Behältnis, welches Wärmeenergie speichert.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Wärmespeicher","Planar, Punkt","IfcFlowStorageDevice","IfcTankType","USERDEFINED","IfcTank","IfcTankType","STORAGE","IfcTank","IfcTankType","STORAGE"]
[0,"TAZ0562","OBJ_HB_182","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Waermetauscher","Die Bauteilart Waermetauscher gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Waermetauscher ist ein Apparat, der thermische Energie von einem Stoffstrom auf einen anderen überträgt\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Plattentauscher, Rohrbündeltauscher","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcHeatExchangerType","[\"PLATE\",\n\"SHELLANDTUBE\"]","IfcHeatExchanger","IfcHeatExchangerType","[\"PLATE\",\n\"SHELLANDTUBE\"]","IfcHeatExchanger","IfcHeatExchangerType","[\"PLATE\",\n\"SHELLANDTUBE\"]"]
[0,"TAZ0563","OBJ_HB_190","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Waermeverteiler","Die Bauteilart Waermeverteilung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Waermeverteilung ist ein Bauteil der Wärme und wird zur Wärmeverteilung benötigt. Mit dem Wärmeverteilung kann jeder einzelne Wärmekreis mittels eines Ventils hydraulisch abgeglichen werden. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Wäremverteilung","Planar, Punkt","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0564","OBJ_HB_188","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Wasserverteiler","Die Bauteilart Wasserverteilung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Wasserverteilung ist ein Bauteil der Wasserverorgung und wird zur Wasserverteilung benötigt. Mit der Wasserverteilung kann jeder einzelne Wasserkreis mittels eines Ventils separat abgestellt werden\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Wasserverteiling","Planar, Punkt","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0565","OBJ_HB_275","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Absperrorgan","Die Bauteilart Absperrorgan gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Absperrorgan unterbricht einen Medienfluss von Flüssigkeiten oder Gasen.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Hahn, Schieber.","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcValveType","[\"ISOLATING\",\n\"STOPCOCK\"]","IfcValve","IfcValveType","[\"ISOLATING\",\n\"STOPCOCK\"]","IfcValve","IfcValveType","[\"ISOLATING\",\n\"STOPCOCK\"]"]
[0,"TAZ0566","OBJ_HB_276","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Absperrventil","Die Bauteilart Absperrventil gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Absperrventil ist eine Armatur zum kontrollierten Öffnen oder Schließen von Durchströmöffnungen oder Rohrleitungen. Es regelt den Durchfluss von Fluiden in Flüssigkeits- und Gasinstallationen. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Kugelhahnen, Absperrventil, Sperrventil","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcValveType","[\"ISOLATING\",\n\"STOPCOCK\"]","IfcValve","IfcValveType","[\"ISOLATING\",\n\"STOPCOCK\"]","IfcValve","IfcValveType","[\"ISOLATING\",\n\"STOPCOCK\"]"]
[0,"TAZ0567","OBJ_HB_277","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Aktor","Die Bauteilart Aktor gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Aktor betätigt automatisch und mit mechanischer Kraft ein damit verbundenes Objekt.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Automatischer Fensteröffner oder Türschliesser, Klappenantrieb.","Planar, Punkt","IfcDistributionControlElement","IfcActuatorType","ELECTRICACTUATOR","IfcActuator","IfcActuatorType","ELECTRICACTUATOR","IfcActuator","IfcActuatorType","ELECTRICACTUATOR"]
[0,"TAZ0568","OBJ_HB_252","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Armatur","Die Bauteilart Armatur gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Armatur macht die Verbindung zwischen einem Verteilnetz oder Entsorgungsnetz und einem Benutzer. In der Regel geht es darum um das Wassernetz.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Wasserhahn, Duschbrause, Ablaufgarnitur","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcSanitaryTerminalType","SANITARYFOUNTAIN","IfcSanitaryTerminal","IfcSanitaryTerminalType","SANITARYFOUNTAIN","IfcSanitaryTerminal","IfcSanitaryTerminalType","SANITARYFOUNTAIN"]
[0,"TAZ0569","OBJ_HB_254","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Badewanne","-","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcSanitaryTerminalType","BATH","IfcSanitaryTerminal","IfcSanitaryTerminalType","BATH","IfcSanitaryTerminal","IfcSanitaryTerminalType","BATH"]
[0,"TAZ0570","OBJ_HB_253","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Brunnen (Hochbau)","Die Bauteilart Brunnen gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Brunnen ist die Grundwasserfassung für Wärmepumpenanlagen\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Grundwasserfassung","Planar, Punkt","IfcFlowStorageDevice","IfcTankType","USERDEFINED","IfcTank","IfcTankType","BASIN","IfcTank","IfcTankType","BASIN"]
[0,"TAZ0571","OBJ_HB_271","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Dosiergeraet","Die Bauteilart Dosiergeraet gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Dosiergeraet ist ein Gerät zur exakten Megeneinstellungen von jeglicher Art von Stoffen\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Dosierpumpen, Dosiergeräte, Dosierventile","Planar, Punkt","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0572","OBJ_HB_262","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Druckbehaelter","Die Bauteilart O2 Reduktionsanlage gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion O2 Reduktionsanlage reduziert den Sauerstoffgehalt eines definierten Raumes\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: ","Planar, Punkt","IfcFlowStorageDevice","IfcTankType","PRESSUREVESSEL","IfcTank","IfcTankType","PRESSUREVESSEL","IfcTank","IfcTankType","PRESSUREVESSEL"]
[0,"TAZ0573","OBJ_HB_272","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Druckerhoehung","Die Bauteilart Druckerhoehung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Druckerhoehung ist eine automatisch gesteuerte Pumpe oder eine Kombination aus Pumpen und weiteren technischen Einrichtungen zur Erhöhung des Versorgungsdrucks in der Wasserversorgung.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Pumpe.","Planar, Punkt","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0574","OBJ_HB_283","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Drucklufterzeugung","Die Bauteilart Drucklufterzeugung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Drucklufterzeugung ist ein Kompressor der die Umgebungsluft komprimiert, welche für den Betrieb von Pneumatik-Systemen benötigt wird.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Kompressor.","Planar, Punkt","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0575","OBJ_HB_284","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Druckluftkompressor","Die Bauteilart Druckluftkompressor gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Druckluftkompressor ist ein Gerät, welches die Umgebungsluft in einem Druckbehälter verdichtet.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Kompressor, Druckbehälter, Trockner, Oeler","Planar, Punkt","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0576","OBJ_HB_263","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Druckluftspeicher","Die Bauteilart Druckluftspeicher gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Druckluftspeicher ist der Behälter welches die verdichtete Umgebungsluft speichert\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Druckluftspeicher","Planar, Punkt","IfcFlowStorageDevice","IfcTankType","PRESSUREVESSEL","IfcTank","IfcTankType","PRESSUREVESSEL","IfcTank","IfcTankType","PRESSUREVESSEL"]
[0,"TAZ0577","OBJ_HB_282","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Druckluftverteiler","Die Bauteilart Druckluftverteilung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Druckluftverteilung dient dazu die komprimierte Luft per Rohrnetz von der Drucklufterzeugung zum Druckluftverbraucher zu leiten. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Rohre, Kupplungen, Schläuche.","Planar, Punkt","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0578","OBJ_HB_273","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Druckreduzierstation","Die Bauteilart Druckreduzierstation gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Druckreduzierstation ist eine Einrichtung dieden Übergang von Hauptleitungssystem zu nachfolgenden Leitungsnetz regelt. Da im Endnutzernetz ein viel kleinerer Druck herrscht, muss der Druck in der Reduzierstation auf das zulässige Maximum gesenkt werden.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Druckreduzierstation für Gasförmige und Flüssige Medien","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcValveType","PRESSUREREDUCING","IfcValve","IfcValveType","PRESSUREREDUCING","IfcValve","IfcValveType","PRESSUREREDUCING"]
[0,"TAZ0579","OBJ_HB_274","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Drucksensor","Die Bauteilart Drucksensor gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Drucksensor dient zur Umsetzung der physikalischen Grösse Druck in ein elektrisches Signal.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Absolutdrucksensor, Differenzdrucksensor.","Planar, Punkt","IfcDistributionControlElement","IfcSensorType","PRESSURESENSOR","IfcSensor","IfcSensorType","PRESSURESENSOR","IfcSensor","IfcSensorType","PRESSURESENSOR"]
[0,"TAZ0580","OBJ_HB_258","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Duese","Die Bauteilart Duese gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Duese ist eine technische Vorrichtung zur Beeinflussung eines  flüssigen oder gasfoermigen Medium beim Übertritt von einer Strömung (Rohr, Kanal) in den freien Raum, sie bildet dabei den Abschluss der Leitung.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Sprühdüsen, Einspritzdüsen, Diffusor, Turbienentreibwerke","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcFlowTerminalType","-","IfcFlowTerminal","IfcFlowTerminalType","-","IfcFlowTerminal","IfcFlowTerminalType","-"]
[0,"TAZ0581","OBJ_HB_260","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Duschabtrennung","-","Planar, Punkt","IfcWall","IfcWallType","STANDARD","IfcWall","IfcWallType","PARTITIONING","IfcWall","IfcWallType","PARTITIONING"]
[0,"TAZ0582","OBJ_HB_259","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Duschwanne","-","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcSanitaryTerminalType","SHOWER","IfcSanitaryTerminal","IfcSanitaryTerminalType","SHOWER","IfcSanitaryTerminal","IfcSanitaryTerminalType","SHOWER"]
[0,"TAZ0583","OBJ_HB_285","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Enthaertung","Die Bauteilart Enthaertung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Enthaertung ist die Beseitigung oder Maskierung der im Wasser gelösten Erdalkali-Kationen Ca2+ und Mg2\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Enthärtung","Planar, Punkt","IfcFlowTreatmentDevice","IfcFilterType","USERDEFINED","IfcFilter","IfcFilterType","USERDEFINED","IfcFilter","IfcFilterType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0584","OBJ_HB_287","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Filter","Die Bauteilart Filter gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Filter dient als Abscheider welcher die Aerosole bzw. unerwünschte Schwebstoffe wie Krankheitserreger, Pollen, Stäube oder Gase aus der Luft herausfiltern\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Trockenfilter, Schlauchfilter, Filtermatten","Planar, Punkt","IfcFlowTreatmentDevice","IfcFilterType","AIRPARTICLEFILTER","IfcFilter","IfcFilterType","AIRPARTICLEFILTER","IfcFilter","IfcFilterType","AIRPARTICLEFILTER"]
[0,"TAZ0585","OBJ_HB_286","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Ionisator","Die Bauteilart Ionisator gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Ionisator ist, dass geladene Ionen sich an Staubpartikeln in der Luft anlagern und sich mit weiteren Partikeln zu einem größeren Cluster bilden. Diese Cluster können von einem Luftreiniger besser gefiltert werden \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Ionisator","Planar, Punkt","IfcFlowTreatmentDevice","IfcFilterType","USERDEFINED","IfcFilter","IfcFilterType","USERDEFINED","IfcFilter","IfcFilterType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0586","OBJ_HB_281","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Leitungsnetz","Die Bauteilart Leitungsnetz gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Leitungsnetz ist die zusammenfassung mehrerer systematisch verbundener Leitungen, die der Versorgung und Entsorgung mit flüssigen oder gasförmigen Stoffen, Energie oder Informationen dienen.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Leitung,Verbindung.","Planar, Punkt","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-"]
[0,"TAZ0587","OBJ_HB_264","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Reservoir","Die Bauteilart Reservoir gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Reservoir ist ein Behältnis oder Becken zur Speicherung von Wasser oder anderen Flüssigkeiten.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Kunststoffbehälter, Stahltank.","Planar, Punkt","IfcFlowStorageDevice","IfcTankType","USERDEFINED","IfcTank","IfcTankType","BASIN","IfcTank","IfcTankType","BASIN"]
[0,"TAZ0588","OBJ_HB_265","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Retentionsbecken","Die Bauteilart Retentionsbecken gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Retentionsbecken  ist ein künstlich angelegtes Becken, das dazu dient, größere Mengen Wasser zu speichern und gedrosselt abzuleiten.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Retentionsbecken, Rückhaltebecken.","Planar, Punkt","IfcFlowStorageDevice","IfcTankType","USERDEFINED","IfcTank","IfcTankType","BASIN","IfcTank","IfcTankType","BASIN"]
[0,"TAZ0589","OBJ_HB_261","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Sanitaerapparat","Die Bauteilart Sanitaerapparat gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Sanitaerapparat  müssen in hygienischer, hydraulischer , mechanischer, und physikalischer Hinsicht die in den EN Normen oder SVGW Richtlinien festgelegten Mindestanforderungen erfüllen, bzw. haben dem Stand der Technik zu entsprechen. Im Weiteren dient die Zertifizierung dazu, dass Wasserversorgungen und Konsumenten nur SVGW zertifizierte Produkte verwendet.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Badewanne, Dusche,WC-Schüssel, Waschtisch, Wassermischer","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcSanitaryTerminalType","[\"BIDET\",\n\"CISTERN\",\n\"SINK\",\n\"USERDEFINED\"]","IfcSanitaryTerminal","IfcSanitaryTerminalType","[\"BIDET\",\n\"CISTERN\",\n\"SINK\",\n\"USERDEFINED\"]","IfcSanitaryTerminal","IfcSanitaryTerminalType","[\"BIDET\",\n\"CISTERN\",\n\"SINK\",\n\"USERDEFINED\"]"]
[0,"TAZ0590","OBJ_HB_267","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Tank","Die Bauteilart Tank gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Tank  ist ein Behälter zur Bevorratung bzw. Lagerung oder Transport von Flüssigkeiten oder Gasen\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Wassertank, Brennstofftank, Fäkalientank","Planar, Punkt","IfcFlowStorageDevice","IfcTankType","USERDEFINED","IfcTank","IfcTankType","STORAGE","IfcTank","IfcTankType","STORAGE"]
[0,"TAZ0591","OBJ_HB_257","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Urinal","-","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcSanitaryTerminalType","URINAL","IfcSanitaryTerminal","IfcSanitaryTerminalType","URINAL","IfcSanitaryTerminal","IfcSanitaryTerminalType","URINAL"]
[0,"TAZ0592","OBJ_HB_278","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Waermezaehler","Die Bauteilart Waermezaehler gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Waermezaehler ist ein Messgerät zur Ermittlung der Wärmeenergie, welche Verbrauchern über einen Heizkreislauf zugeführt oder Wärmetauschern über einen Kühlkreislauf entnommen wird. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Wärmezähler","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcFlowMeterType","USERDEFINED","IfcFlowMeter","IfcFlowMeterType","USERDEFINED","IfcFlowMeter","IfcFlowMeterType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0593","OBJ_HB_268","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Warmwasserspeicher","Die Bauteilart Warmwasserspeicher gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Warmwasserspeicher ist ein Behältnis, welches Wärmeenergie speichert.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Wärmespeicher","Planar, Punkt","IfcFlowStorageDevice","IfcTankType","USERDEFINED","IfcTank","IfcTankType","BASIN","IfcTank","IfcTankType","BASIN"]
[0,"TAZ0594","OBJ_HB_255","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Waschbecken","-","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcSanitaryTerminalType","WASHHANDBASIN","IfcSanitaryTerminal","IfcSanitaryTerminalType","WASHHANDBASIN","IfcSanitaryTerminal","IfcSanitaryTerminalType","WASHHANDBASIN"]
[0,"TAZ0595","OBJ_HB_270","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Wasserbecken","Die Bauteilart Wasserbecken gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Wasserbecken ist ein Behälter für die Lagerung und Nutzung von Wasser\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Wasserbecken, Pool, Löschwasserbecken","Planar, Punkt","IfcFlowStorageDevice","IfcTankType","USERDEFINED","IfcTank","IfcTankType","BASIN","IfcTank","IfcTankType","BASIN"]
[0,"TAZ0596","OBJ_HB_279","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Wasserzaehler","Die Bauteilart Wasserzaehler gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Wasserzaehler ist ein Messgerät, welches das Volumen der durchgeflossenen Wassermenge anzeigt. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Wasserzähler","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcFlowMeterType","WATERMETER","IfcFlowMeter","IfcFlowMeterType","WATERMETER","IfcFlowMeter","IfcFlowMeterType","WATERMETER"]
[0,"TAZ0597","OBJ_HB_256","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","WC","-","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcSanitaryTerminalType","TOILETPAN","IfcSanitaryTerminal","IfcSanitaryTerminalType","TOILETPAN","IfcSanitaryTerminal","IfcSanitaryTerminalType","TOILETPAN"]
[0,"TAZ0598",null,"Objektgruppe",null,"Hochbau","-","Umgebung Gebäude","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0599",null,"Fachbereich","-","Ingenieurbauwerk","-","-","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0600",null,"Objektgruppe","-","Ingenieurbauwerk","OGR_78","Abdichtung","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0601","OBJ_TL_55","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_78","Abdichtung","Flächenabdichtung","Abdichtungssytem","Beinhaltet alle flächigen Abdichtungskomponenten wie Geotextil, Abdichtungsfolie, Schutzfolie, Drainagefolie etc.\nGesamtheit aller baulichen Massnahmen, um den Ein- und Austritt von Flüssigkeit und/oder Feuchtigkeit zu verhindern. Die Schutzschicht ist geometrisches Bestandteil der Fahrbahnabdichtung. Siehe SIA270","Linear, Punkt","IfcCovering","IfcCoveringType","MEMBRANE","IfcCovering","IfcCoveringType","MEMBRANE","IfcCovering","IfcCoveringType","MEMBRANE"]
[0,"TAZ0602","OBJ_TL_56","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_78","Abdichtung","Fugenabdichtung","Dichtungsprofil","Beinhaltet alle lokalen Abdichtungskomponenten wie Fugenblech, Fugenband, Quellband, Injektionsstutzen etc.","Linear, Punkt","IfcCovering","IfcCoveringType","MEMBRANE","IfcCovering","IfcCoveringType","MEMBRANE","IfcCovering","IfcCoveringType","MEMBRANE"]
[0,"TAZ0603",null,"Objektgruppe","-","Ingenieurbauwerk","OGR_56","Bauteilarten","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0604","OBJ_BR_25","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","-","Bauteilarten","Bewehrung","Bewehrung","Einlagen in Beton zur Aufnahme und Übertragung von Zug- und Druckbeanpsruchubngen im Vebund mit dem Beton inkl. Einbauteile wie Garntiuren und Dorne.","Planar, Punkt","IfcReinforcingElement","-","-","IfcReinforcingElement","IfcReinforcingElementType","-","IfcReinforcingElement","IfcReinforcingElementType","-"]
[0,"TAZ0605","OBJ_BR_48","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","-","Bauteilarten","Bewehrung","Vorspannung","Spannglieder und Umlenkelemente, bestehend aus gespanntem Spannstahl, Spannverankerungen, Hülrrohr und Füllgut zur Aufbringung von initialen Kräften auf die Konstruktion.\nVorgespannte Brücken weisen einen höheren Unterhaltsaufwand auf und müssen gemäss den Vorgaben im Unterhaltsplan überwacht werden. ","-","IfcTendon","-","[\"BAR\",\n\"COATED\",\n\"STRAND\",\n\"WIRE\",\n\"USERDEFINED\",\n\"NOTDEFINED\"]","IfcTendon","IfcTendonType","[\"BAR\",\n\"COATED\",\n\"STRAND\",\n\"WIRE\",\n\"USERDEFINED\",\n\"NOTDEFINED\"]","IfcTendon","IfcTendonType","[\"BAR\",\n\"COATED\",\n\"STRAND\",\n\"WIRE\",\n\"USERDEFINED\",\n\"NOTDEFINED\"]"]
[0,"TAZ0606","OBJ_HB_020","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_56","Bauteilarten","Konstruktion","Bodenplatte","Die Bauteilart Boden gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Boden dient der untenliegenden Abgrenzungen des Raums und trennt das unterste Geschosse vom Erdreich mit tragender Funktion.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Bodenplatte","Planar, Punkt","IfcSlab","IfcSlabType","BASESLAB","IfcSlab","IfcSlabType","BASESLAB","IfcSlab","IfcSlabType","BASESLAB"]
[0,"TAZ0607","OBJ_HB_021","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_56","Bauteilarten","Konstruktion","Deckenplatte","Die Bauteilart Decke gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Decke dient der untenliegenden Abgrenzungen des Raums und trennt die Geschosse mit tragender Funktion.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Rohbaudecke, Geschossdecke","Planar, Punkt","IfcSlab","IfcSlabType","ROOF","IfcSlab","IfcSlabType","ROOF","IfcSlab","IfcSlabType","ROOF"]
[0,"TAZ0608","OBJ_HB_023","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_56","Bauteilarten","Konstruktion","Fundament (Hochbau)","Die Bauteilart Fundament gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Fundament dient als statische Grundlage von Gebäuden, Strukturen, Anlagen oder Einzelobjekten\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Betonsockel, Streifenfundament, Einzelfundament","Planar, Punkt","IfcFooting","-","PAD_FOOTING","IfcFooting","IfcFootingType","PAD_FOOTING","IfcFooting","IfcFootingType","PAD_FOOTING"]
[0,"TAZ0609","OBJ_GU_34","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk",null,"Bauteilarten","Konstruktion","Fundationspfahl","Meist lineare Körper, die einen Lastenübertrag in tiefere Erdschichten ermöglichen, somit Setzungen und Grundbrüchen entgegenwirken können und damit die Stabillität des Tragwerkes ehöhen.","-","IfcPile","-","[\"USERDEFINED\",\n\"COHESION\",\n\"FRICTION\",\n\"SUPPORT\"]","IfcPile","IfcPileType","[\"BORED\",\n\"DRIVEN\",\n\"JETGROUTING\",\n\"COHESION\",\n\"FRICTION\",\n\"SUPPORT\"]","IfcPile","IfcPileType","[\"BORED\",\n\"DRIVEN\",\n\"JETGROUTING\",\n\"COHESION\",\n\"FRICTION\",\n\"SUPPORT\"]"]
[0,"TAZ0610","OBJ_HB_029","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_56","Bauteilarten","Konstruktion","Hohlbodenplatte","Die Bauteilart Doppelboden gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Doppelboden dient der Verkleidung von Konstruktion, der Einhausung der Installationsebene und erzeugt die untere Abgrenzungen des Raums. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Hohlboden","Planar, Punkt","IfcCovering","IfcCoveringType","FLOORING","IfcCovering","IfcCoveringType","FLOORING","IfcCovering","IfcCoveringType","FLOORING"]
[0,"TAZ0611","OBJ_HB_022","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_56","Bauteilarten","Konstruktion","Kragplattenanschluss","-","Planar, Punkt","IfcSlab","IfcSlabType","USERDEFINED","IfcSlab","IfcSlabType","USERDEFINED","IfcSlab","IfcSlabType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0612","OBJ_HB_024","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_56","Bauteilarten","Konstruktion","Lastverteilplatte","-","Planar, Punkt","???","???","???","???","???","???","???","???","???"]
[0,"TAZ0613","OBJ_TC_76","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","-","Bauteilarten","Konstruktion","Mast (Telekom)","Metall- oder Betonmast zum Halten von Kabeln oder Antennen.","Planar, Fläche oder Topologisch","IfcColumn","IfcColumnType","USERDEFINED","IfcColumn","IfcColumnType","USERDEFINED","IfcColumn","IfcColumnType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0614","OBJ_HB_025","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_56","Bauteilarten","Konstruktion","Pfahl","-","Planar, Punkt","IfcPile","-","[\"USERDEFINED\",\n\"COHESION\",\n\"FRICTION\",\n\"SUPPORT\"]","IfcPile","IfcPileType","[\"BORED\",\n\"DRIVEN\",\n\"JETGROUTING\",\n\"COHESION\",\n\"FRICTION\",\n\"SUPPORT\"]","IfcPile","IfcPileType","[\"BORED\",\n\"DRIVEN\",\n\"JETGROUTING\",\n\"COHESION\",\n\"FRICTION\",\n\"SUPPORT\"]"]
[0,"TAZ0615","OBJ_HB_026","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_56","Bauteilarten","Konstruktion","Pfahlkopf","-","Planar, Punkt","IfcFooting","-","[\"FOOTING_BEAM\",\n\"PAD_FOOTING\",\n\"STRIP_FOOTING\"]","IfcFooting","IfcFootingType","[\"FOOTING_BEAM\",\n\"PAD_FOOTING\",\n\"STRIP_FOOTING\"]","IfcFooting","IfcFootingType","[\"FOOTING_BEAM\",\n\"PAD_FOOTING\",\n\"STRIP_FOOTING\"]"]
[0,"TAZ0616","OBJ_HB_027","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_56","Bauteilarten","Konstruktion","Rampe","Die Bauteilart Rampe gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Rampe dient des barrierefreien Zugangs bei einem Höhenunterschied und kann in verschiedenen Neigungen ausgebildet werden.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Zugangsrampe aus Asphalt oder Beton","Planar, Punkt","IfcRamp","-","[\"STRAIGHTRUNRAMP\",\n\"TWOSTRAIGHTRUNRAMP\",\n\"QUARTERTURNRAMP\",\n\"TWOQUARTERTURNRAMP\",\n\"HALFTURNRAMP\",\n\"SPIRALRAMP\"]","IfcRamp","IfcRampType","[\"STRAIGHTRUNRAMP\",\n\"TWOSTRAIGHTRUNRAMP\",\n\"QUARTERTURNRAMP\",\n\"TWOQUARTERTURNRAMP\",\n\"HALFTURNRAMP\",\n\"SPIRALRAMP\"]","IfcRamp","IfcRampType","[\"STRAIGHTRUNRAMP\",\n\"TWOSTRAIGHTRUNRAMP\",\n\"QUARTERTURNRAMP\",\n\"TWOQUARTERTURNRAMP\",\n\"HALFTURNRAMP\",\n\"SPIRALRAMP\"]"]
[0,"TAZ0617","OBJ_HB_016","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_56","Bauteilarten","Konstruktion","Stuetze","Die Bauteilart Aussenstuetze, Stahlstuetze, Betonstuetze gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Aussenstuetze, Stahlstuetze, Betonstuetze stützt eine darüber liegende Konstruktion und liegt an deren Peripherie\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Holzstützen, Betonstützen, Stahlstützen","Planar, Punkt","IfcColumn","IfcColumnType","COLUMN","IfcColumn","IfcColumnType","[\"COLUMN\",\n\"PILASTER\"]","IfcColumn","IfcColumnType","[\"COLUMN\",\n\"PILASTER\",\n\"STANDCOLUMN\"]"]
[0,"TAZ0618","OBJ_HB_017","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_56","Bauteilarten","Konstruktion","Tragkonstruktion","Die Bauteilart Tragkonstruktion gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Tragkonstruktion sichert die statische Integrität des Gebäudes und leitet die Kräfte ins Fundament ab.  \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Stahlträger, Betonstütze, Holzbinder","Planar, Punkt","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0619","OBJ_HB_028","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_56","Bauteilarten","Konstruktion","Treppe","Die Bauteilart Treppe gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Treppe dient dem Zugang bei einem Höhenunterschied und kann in verschiedenen Steigungsverhältnissen ausgebildet werden.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Zugangtreppe aus Naturstein","Planar, Punkt","IfcStair","IfcStairType","[\"STRAIGHT_RUN_STAIR\",\n\"TWO_STRAIGHT_RUN_STAIR\",\n\"QUARTER_WINDING_STAIR\",\n\"QUARTER_TURN_STAIR\",\n\"HALF_WINDING_STAIR\",\n\"HALF_TURN_STAIR\",\n\"TWO_QUARTER_WINDING_STAIR\",\n\"TWO_QUARTER_TURN_STAIR\",\n\"THREE_QUARTER_WINDING_STAIR\",\n\"THREE_QUARTER_TURN_STAIR\",\n\"SPIRAL_STAIR\",\n\"DOUBLE_RETURN_STAIR\",\n\"CURVED_RUN_STAIR\",\n\"TWO_CURVED_RUN_STAIR\"]","IfcStair","IfcStairType","[\"STRAIGHT_RUN_STAIR\",\n\"TWO_STRAIGHT_RUN_STAIR\",\n\"QUARTER_WINDING_STAIR\",\n\"QUARTER_TURN_STAIR\",\n\"HALF_WINDING_STAIR\",\n\"HALF_TURN_STAIR\",\n\"TWO_QUARTER_WINDING_STAIR\",\n\"TWO_QUARTER_TURN_STAIR\",\n\"THREE_QUARTER_WINDING_STAIR\",\n\"THREE_QUARTER_TURN_STAIR\",\n\"SPIRAL_STAIR\",\n\"DOUBLE_RETURN_STAIR\",\n\"CURVED_RUN_STAIR\",\n\"TWO_CURVED_RUN_STAIR\"]","IfcStair","IfcStairType","[\"STRAIGHT_RUN_STAIR\",\n\"TWO_STRAIGHT_RUN_STAIR\",\n\"QUARTER_WINDING_STAIR\",\n\"QUARTER_TURN_STAIR\",\n\"HALF_WINDING_STAIR\",\n\"HALF_TURN_STAIR\",\n\"TWO_QUARTER_WINDING_STAIR\",\n\"TWO_QUARTER_TURN_STAIR\",\n\"THREE_QUARTER_WINDING_STAIR\",\n\"THREE_QUARTER_TURN_STAIR\",\n\"SPIRAL_STAIR\",\n\"DOUBLE_RETURN_STAIR\",\n\"CURVED_RUN_STAIR\",\n\"TWO_CURVED_RUN_STAIR\"]"]
[0,"TAZ0620","OBJ_TC_38","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","-","Bauteilarten","Konstruktion","Turm","Metallrahmenstruktur zur Aufnahme von Antennen oder Kabeln.","Planar, Fläche oder Topologisch","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","MAST"]
[0,"TAZ0621","OBJ_HB_018","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_56","Bauteilarten","Konstruktion","Ueberzug","-","Planar, Punkt","IfcBeam","IfcBeamType","[\"BEAM\",\n\"JOIST\",\n\"T_BEAM\"]","IfcBeam","IfcBeamType","[\"BEAM\",\n\"JOIST\",\n\"T_BEAM\"]","IfcBeam","IfcBeamType","[\"BEAM\",\n\"JOIST\",\n\"T_BEAM\"]"]
[0,"TAZ0622","OBJ_HB_019","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_56","Bauteilarten","Konstruktion","Unterzug","-","Planar, Punkt","IfcBeam","IfcBeamType","[\"BEAM\",\n\"JOIST\",\n\"T_BEAM\"]","IfcBeam","IfcBeamType","[\"BEAM\",\n\"JOIST\",\n\"T_BEAM\"]","IfcBeam","IfcBeamType","[\"BEAM\",\n\"JOIST\",\n\"T_BEAM\"]"]
[0,"TAZ0623","OBJ_HB_015","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_56","Bauteilarten","Konstruktion","Wand","Die Bauteilart Wand gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Wand definiert physikalisch Räume.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Mauerwerkwand, Gipskartonwand, Holzwand, Betonwand","Planar, Punkt","IfcWall","IfcWallType","STANDARD","IfcWall","IfcWallType","[\"MOVABLE\",\n\"PARAPET\",\n\"PARTITIONING\",\n\"PLUMBINGWALL\",\n\"SHEAR\",\n\"SOLIDWALL\",\n\"STANDARD\",\n\"ELEMENTEDWALL\"]","IfcWall","IfcWallType","[\"MOVABLE\",\n\"PARAPET\",\n\"PARTITIONING\",\n\"PLUMBINGWALL\",\n\"SHEAR\",\n\"SOLIDWALL\",\n\"STANDARD\",\n\"ELEMENTEDWALL\"]"]
[0,"TAZ0624","OBJ_TL_53","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","-","Bauteilarten","Verkleidung","Hinterfüllung","Hinterfüllung von Hohlräumen hinter Verkleidungen. Dient zum Verfüllen von Volumen welche bautechnisch bedingt entstehen oder zur einfachen Verfüllung von geologisch entstandenen Hohlräumen.","Linear, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcEarthworksFill","IfcEarthworksFillType","BACKFILL"]
[0,"TAZ0625","OBJ_TL_54","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","-","Bauteilarten","Verkleidung","Injektion","Injektionen zum kraftschlüssigen Verfüllen von Hohlräumen, zur Abdichtung von Fugen oder zum Verschliessen von Rissen. Injektion an der Firste nach Abbau der Schwinddeformationen.","Linear, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcEarthworksFill","IfcEarthworksFillType","BACKFILL"]
[0,"TAZ0626",null,"Objektgruppe","-","Ingenieurbauwerk","OGR_60","Brücke","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0627","OBJ_BR_11","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_60","Brücke","Gründung","Fundament (Brücke)","Bauteil, welches die Kräfte aus dem Tragwerk aufnimmt und in den Baugrund überträgt. Siehe: PAIngB","Linear, Punkt","IfcFooting","-","[\"USERDEFINED\",\n\"FOOTING_BEAM\",\n\"PAD_FOOTING\",\n\"PILE_CAP\",\n\"STRIP_FOOTING\"]","IfcFooting","IfcFootingType","[\"USERDEFINED\",\n\"FOOTING_BEAM\",\n\"PAD_FOOTING\",\n\"PILE_CAP\",\n\"STRIP_FOOTING\"]","IfcFooting","IfcFootingType","[\"CAISSON_FOUNDATION\",\n\"FOOTING_BEAM\",\n\"PAD_FOOTING\",\n\"PILE_CAP\",\n\"STRIP_FOOTING\"]"]
[0,"TAZ0628","OBJ_BR_12","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_60","Brücke","Gründung","Pfahl (Brücke)","Schlankes Bauelement zur Übertragung von Lasten und Kräften (Druck-, Zug- und Schubkräfte) in tiefere, tragfähige Bodenschichten. Gemäss SIA 267","Linear, Punkt","IfcPile","-","[\"USERDEFINED\",\n\"COHESION\",\n\"FRICTION\",\n\"SUPPORT\"]","IfcPile","IfcPileType","[\"BORED\",\n\"DRIVEN\",\n\"JETGROUTING\",\n\"COHESION\",\n\"FRICTION\",\n\"SUPPORT\"]","IfcPile","IfcPileType","[\"BORED\",\n\"DRIVEN\",\n\"JETGROUTING\",\n\"COHESION\",\n\"FRICTION\",\n\"SUPPORT\"]"]
[0,"TAZ0629","OBJ_BR_23","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_60","Brücke","Überbau (Brücke)","Bogen","Ein Bogen überträgt primär Druckkräfte und trägt die aufgehängte oder aufgeständerte Fahrbahn. Der Bogen gehört tendenziell zum Überbau, kann aber auch zum Unterbau gezählt werden.","Linear, Punkt","IfcMember","IfcMemberType","USERDEFINED","IfcMember","IfcMemberType","USERDEFINED","IfcMember","IfcMemberType","ARCH_SEGMENT"]
[0,"TAZ0630","OBJ_BR_36","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_60","Brücke","Überbau (Brücke)","Brückenachse","Die Brückenachse ist nicht zwingend deckungsgleich mit Fahrbahn- oder Gleisachse. Sie ist nicht immer zwingend vorhanden und vor allem relevant zur linearen Verortung.","-","IfcBuildingElementProxy","-","-","IfcBuildingElementProxy","-","-","IfcAlignment","-","-"]
[0,"TAZ0631","OBJ_BR_29","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_60","Brücke","Überbau (Brücke)","Fahrbahnplatte (Brücke)","Die Fahrbahnplatte nimmt die Kräfte des darüberliegenden Verkehrs auf und leitet diese auf den Unterbau ab.","-","IfcSlab","IfcSlabType","USERDEFINED","IfcSlab","IfcSlabType","USERDEFINED","IfcSlab","IfcSlabType","PAVING"]
[0,"TAZ0632","OBJ_BR_35","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_60","Brücke","Überbau (Brücke)","Fahrbahnübergang","Konstruktives Element, das zur Überbrückung des horizontalen Dehnungsbereichs zwischen Brücke und Widerlager dient. ","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","EXPANSION_JOINT_DEVICE"]
[0,"TAZ0633","OBJ_BR_31","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_60","Brücke","Überbau (Brücke)","Hängekabel, Schrägseil","Zugglied, das eine tragende Funktion wahrnimmt oder zur Abspannung dient. ","-","IfcMember","IfcMemberType","USERDEFINED","IfcMember","IfcMemberType","USERDEFINED","IfcMember","IfcMemberType","STRUCTURALCABLE"]
[0,"TAZ0634","OBJ_BR_32","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_60","Brücke","Überbau (Brücke)","Hilfsbrücke","Fertigbauelemente, die zur provisorischen Überbrückung von Baustellen eingebaut werden, z. B. als Personenunterführung bei Bahnhofsumbau und die Elemente des Überbaus ersetzen. Sie haben vorgegebene Spannweiten und ihre Befahrbarkeit ist beschränkt (Geschwindigkeit, Last).","-","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0635","OBJ_BR_33","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_60","Brücke","Überbau (Brücke)","Konsolkopf","Sekundäres Bauteil, das die Tragkonstruktion seitlich abschliesst. Der Begriff \"Randbord\" kann synonym zum Begriff \"Konsolkopf\" verwendet werden. Dieses Element kann tragend oder nicht tragend sein. ","-","IfcBeam","IfcBeamType","USERDEFINED","IfcBeam","IfcBeamType","USERDEFINED","IfcBeam","IfcBeamType","EDGEBEAM"]
[0,"TAZ0636","OBJ_BR_30","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_60","Brücke","Überbau (Brücke)","Träger","Umfasst auch Fachwerkträger und Querträger.","-","IfcBeam","IfcBeamType","[\"BEAM\",\n\"JOIST\",\n\"T_BEAM\"]","IfcBeam","IfcBeamType","[\"BEAM\",\n\"JOIST\",\n\"T_BEAM\"]","IfcBeam","IfcBeamType","[\"BEAM\",\n\"JOIST\",\n\"T_BEAM\"]"]
[0,"TAZ0637","OBJ_BR_16","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_60","Brücke","Unterbau (Brücke)","Flügelmauer","Tragendes Element, das zur Abstützung des Hinterfüllmaterials hinter dem Widerlager dient. Kann monolithisch mit dem Widerlager verbunden werden.","Linear, Punkt","IfcWall","IfcWallType","USERDEFINED","IfcWall","IfcWallType","USERDEFINED","IfcWall","IfcWallType","RETAININGWALL"]
[0,"TAZ0638","OBJ_BR_10","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_60","Brücke","Unterbau (Brücke)","Lager","Mechanisches System zur Übertragung von Kräften zwischen dem Überbau und den ihn tragenden Elementen, das je nach Bauart Relativverschiebungen und -drehungen ermöglicht. ","Linear, Punkt","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcBearing","IfcBearingType","[\"CYLINDRICAL\",\n\"SPHERICAL\",\n\"ELASTOMERIC\",\n\"POT\",\n\"GUIDE\",\n\"ROCKER\",\n\"ROLLER\"]"]
[0,"TAZ0639","OBJ_BR_7","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_60","Brücke","Unterbau (Brücke)","Pfeiler","Der Pfeiler (Synonym: Stütze) ist ein Element des Unterbaus, das den Überbau trägt. Die Länge des Bauteils ist im Unterschied zur Wandscheibe kleiner oder gleich wie seine halbe Höhe.\n","Linear, Punkt","IfcColumn","IfcColumnType","USERDEFINED","IfcColumn","IfcColumnType","USERDEFINED","IfcColumn","IfcColumnType","[\"PIERSTEM\",\n\"PIERSTEM_SEGMENT\",\n\"STANDCOLUMN\"]"]
[0,"TAZ0640","OBJ_BR_24","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_60","Brücke","Unterbau (Brücke)","Pylon","Bauteil, über das die Tragseile von Hängebrücken laufen bzw. an dem die Schrägseile von Schrägseilbrücken verankert sind. ","Linear, Punkt","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","PYLON"]
[0,"TAZ0641","OBJ_BR_6","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_60","Brücke","Unterbau (Brücke)","Schleppplatte","Element an den Brückenenden, welches dem Ausgleich von vertikalen Relativverschiebungen (z.B. Setzungen) zwischen dem jeweiligen Brückenende und dem Trassenkörper (z.B. auf angrenzendem Damm) dient.","Linear, Punkt","IfcSlab","IfcSlabType","USERDEFINED","IfcSlab","IfcSlabType","USERDEFINED","IfcSlab","IfcSlabType","APPROACH_SLAB"]
[0,"TAZ0642","OBJ_BR_37","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_60","Brücke","Unterbau (Brücke)","Wandscheibe","Die Wandscheibe ist ein Element des Unterbaus, das den Überbau trägt. Die Länge des Bauteils ist im Unterschied zum Pfeiler grösser als seine halbe Höhe. ","-","IfcWall","IfcWallType","[\"SHEAR\",\n\"USERDEFINED\"]","IfcWall","IfcWallType","[\"SHEAR\",\n\"SOLIDWALL\"]","IfcWall","IfcWallType","[\"SHEAR\",\n\"SOLIDWALL\"]"]
[0,"TAZ0643","OBJ_BR_9","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_60","Brücke","Unterbau (Brücke)","Widerlager","Tragendes Element, das sich an den Enden des Bauwerks befindet und den Überbau trägt.","Linear, Punkt","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","-","ABUTMENT"]
[0,"TAZ0644",null,"Objektgruppe","-","Ingenieurbauwerk","OGR_93","Erdbau","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0645","OBJ_BR_44","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_93","Erdbau","Erdbau","Aushub","Baugrubenaushub im Gelände für die Erstellung eines Bauwerks; Das Material kann in ein Lager oder eine Deponie abgeführt werden oder im Bauperimeter zur Wiederverwendung zwischengelagert werden. ","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcVoidStratum","-","-"]
[0,"TAZ0646","OBJ_GU_35","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_96","Erdbau","Erdbau","Bodenverbesserungsmassnahme","varietätenreiche Möglichkeit den Baugrund zu verändern, so dass die Baugrundwerte zu Gunsten der Stäbilität verändert werden","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcReinforcedSoil","IfcReinforcedSoilType","GROUTED"]
[0,"TAZ0647","OBJ_GU_22","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_96","Erdbau","Erdbau","Geokunststoff","z.B. Geovlies unterhalb Schotterbett\nModellkörper: 3D-Fläche","-","IfcCovering","IfcCoveringType","MEMBRANE","IfcCovering","IfcCoveringType","MEMBRANE","IfcCovering","IfcCoveringType","MEMBRANE"]
[0,"TAZ0648","OBJ_TL_13","Objekttyp",null,"Ingenieurbauwerk","OGR_93","Erdbau","Erdbau","Grundwasserhaltung","Als Wasserhaltung bezeichnet man im Bauweisen all jene Verfahren, die den Zweck haben, das Bauwerk zeitweise oder auch dauerhaft trocken zu legen, in dem das Grundwasser im Baugrund abgesenkt wird, und das anfallende Wasser gezielt abgeführt wird. Die Grundwasserhaltung beinhaltet sämtliche Elemente, die diesem Zweck dienen (Filterbrunnen, Wellpoint, Pumpensümpfe etc.).","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcReinforcedSoil","IfcReinforcedSoilType","VERTICALLYDRAINED"]
[0,"TAZ0649","OBJ_BR_45","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_93","Erdbau","Erdbau","Hinterfüllung (Brücke)","Auffüllung der Baugrube nach Erstellung des Bauwerks; Es kann neu zugeführtes Material verwendet werden oder zwischengelagertes Aushubmaterial.","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcEarthworksFill","IfcEarthworksFillType","BACKFILL"]
[0,"TAZ0650","OBJ_BR_43","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_93","Erdbau","Erdbau","Materialersatz","Ersatz von Baugrund zur Verbesserung der geomechanischen Eigenschaften.","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcReinforcedSoil","IfcReinforcedSoilType","[\"SURCHARGEPRELOADED\",\n\"VERTICALLYDRAINED\",\n\"DYNAMICALLYCOMPACTED\",\n\"REPLACED\",\n\"ROLLERCOMPACTED\",\n\"GROUTED\"]"]
[0,"TAZ0651","OBJ_BR_42","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_93","Erdbau","Erdbau","Unterlagsbeton","Betonschicht, die auf der Baugrubensohle ausgebracht wird, damit eine ebene, trockene und saubere Arbeitsfläche entsteht.","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcEarthworksFill","IfcEarthworksFillType","EMBANKMENT"]
[0,"TAZ0652","OBJ_GU_38","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_96","Erdbau","Geotech. Hilfsobjekte","Geotechnischer Störfall","Element um Störfall im Ausführungs- / As-built-Modell zu dokumentieren","-","","","","","","","","",""]
[0,"TAZ0653","OBJ_GU_37","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_96","Erdbau","Geotech. Hilfsobjekte","Geotechnisches Gefährdungsbild","Element um Gefährdungsbild hervorzuheben. Unterstützt bei Planung und Ausführung.","-","","","","","","","","",""]
[0,"TAZ0654","OBJ_GU_36","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_96","Erdbau","Geotech. Hilfsobjekte","Monitoring","Element um Monitoring hervorzuheben. Unterstützt bei Ausführung und Kontrolle","-","","","","","","","","",""]
[0,"TAZ0655",null,"Objektgruppe","-","Ingenieurbauwerk","-","Sicherung","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0656","OBJ_GU_30","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","-","Sicherung","Baugrubenabschluss","Anker / Nagel","Bauelement, das über ein Zugglied Kraft in den Baugrund überträgt. Anker können vorgespannt oder nicht vorgespannt sein (Nagel). Der Anker besteht aus Spannglied und Spanngliedanker und kann ggf. als Baugruppe oder separat als diese Elemente modelliert werden.\nSiehe SIA 267","-","IfcTendonAnchor","-","-","IfcTendonAnchor","IfcTendonAnchorType","[\"COUPLER\",\n\"FIXED_END\",\n\"TENSIONING_END\"]","IfcTendonAnchor","IfcTendonAnchorType","[\"COUPLER\",\n\"FIXED_END\",\n\"TENSIONING_END\"]"]
[0,"TAZ0657","OBJ_TL_48","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","-","Sicherung","Baugrubenabschluss","Bohrpfahlwand","Verbau aus Ortbetonbohrpfählen. Die Ortbetonpfähle können aufgelöst, tangierend oder überschnitten ausgeführt werden. Bei einer aufgelösten Bohrpfahlwand wird dazwischen eine Ausfachung eingebaut. Dient zur Abstützung von Baugruben oder Geländesprüngen. Eine überschnittene Bohrpfahlwand kann auch eine Abdichtungsfunktion.","Linear, Punkt","IfcWall","IfcWallType","USERDEFINED","IfcWall","IfcWallType","PARAPET","IfcWall","IfcWallType","RETAININGWALL"]
[0,"TAZ0658","OBJ_TL_45","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","-","Sicherung","Baugrubenabschluss","Nagelwand","Durch Nägel gesicherte, etappiert erstellte steile Böschung, in der Regel mit einer Spritzbetonschicht als Verbundelement und Korrosionsschutz. (SIA 267)","Linear, Punkt","IfcWall","IfcWallType","USERDEFINED","IfcWall","IfcWallType","USERDEFINED","IfcWall","IfcWallType","RETAININGWALL"]
[0,"TAZ0659","OBJ_TL_47","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","-","Sicherung","Baugrubenabschluss","Rühlwand","Auch Trägerbohlenwand. Verbau bestehend aus vertikalen Tragelement aus Stahlträgern, Stahlrohren etc. und einer dazwischenliegenden horizontal tragenden Ausfachung aus Holz, Stahl, Spritzbeton etc. Dient zur Abstützung von Baugruben oder Geländesprüngen.","Linear, Punkt","IfcWall","IfcWallType","USERDEFINED","IfcWall","IfcWallType","PARAPET","IfcWall","IfcWallType","RETAININGWALL"]
[0,"TAZ0660","OBJ_TL_49","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","-","Sicherung","Baugrubenabschluss","Schlitzwand","Verbau bestehend aus Lamellen aus bewehrtem Ortsbeton, die abschnittsweise in einem Bodenschlitz hergestellt wird. Dient zur Abstützung von Baugruben oder Geländesprüngen. Kann auch eine Abdichtungsfunktion übernehmen. ","Linear, Punkt","IfcWall","IfcWallType","USERDEFINED","IfcWall","IfcWallType","PARAPET","IfcWall","IfcWallType","RETAININGWALL"]
[0,"TAZ0661","OBJ_TL_46","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","-","Sicherung","Baugrubenabschluss","Spundwand","Verbau bestehend aus Stahldielen, die in den Boden gerammt oder vibriert werden. Dient zur Abstützung von Baugruben oder Geländesprüngen. Kann auch eine Abdichtungsfunktion übernehmen. ","Linear, Punkt","IfcWall","IfcWallType","USERDEFINED","IfcWall","IfcWallType","USERDEFINED","IfcWall","IfcWallType","RETAININGWALL"]
[0,"TAZ0662","OBJ_GU_31","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk",null,"Sicherung","Baugrubenabschluss","Stützwand","Relativ schlanke Wand, die auf Biegung beansprucht und in der Regel von Ankern, Spriessen und/oder dem Erdwiderstand gestützt wird.","-","IfcWall","IfcWallType","USERDEFINED","IfcWall","IfcWallType","USERDEFINED","IfcWall","IfcWallType","RETAININGWALL"]
[0,"TAZ0663","OBJ_TL_96","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","-","Sicherung","Bergsturz","Netz","Netze zum Schutz vor Steinschlag bei den Portalen (Bergsturz) und können auch entlang der Strecke zum Schtuz den Fahrleitungen eingebaut werden. ","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0664","OBJ_GU_33","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_96","Sicherung","Sicherung","Aussteifung (Spriessung)","Baugrube: System aus Gurten und Steifen (Spriesse) zum Abstützen der Tragkonstruktion.","-","","","","","","","","",""]
[0,"TAZ0665","OBJ_TL_44","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","-","Sicherung","Sicherung","Bewehrte Erde","Verbundkörper aus Boden und Bewehrung aus Geokunststoff welcher zur Stabilisierung von Füllungen (Schüttungen) oder Böschungen dient.","Linear, Punkt","IfcBuildingElementProxy","???","???","???","???","???","???","???","???"]
[0,"TAZ0666","OBJ_TL_33","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","-","Sicherung","Sicherung","Bewehrungsnetz","Bewehrungsnetze zur Sofortsicherung (Schutz vor Steinschlag) und zur Bewehrung der Spritzbetonschale.","Linear, Punkt","IfcReinforcingMesh","-","-","IfcReinforcingMesh","IfcReinforcingMeshType","USERDEFINED","IfcReinforcingMesh","IfcReinforcingMeshType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0667","OBJ_TL_37","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","-","Sicherung","Sicherung","Einbaublech","Flächenhafte, zwischen den Stahlbögen angeordnete Elemente, die an den Stahlbögen befestigt und hinterfüllt werden.","Linear, Punkt","IfcDiscreteAccessory","???","???","???","???","???","???","???","???"]
[0,"TAZ0668","OBJ_TL_36","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","-","Sicherung","Sicherung","Gitterträger","Aufgelöster Stahlträger in Gitterform, bestehend aus Bewehrungsstahl. Gleiche Funktion wie Stahlbögen.","Linear, Punkt","IfcReinforcingMesh","???","???","???","???","???","???","???","???"]
[0,"TAZ0669","OBJ_GU_45","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk",null,"Sicherung","Sicherung","Longarine","Verbindet Anker und Baugrubenabschluss respektive dessen Teilelement","-"]
[0,"TAZ0670","OBJ_TL_41","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_76","Sicherung","Sicherung","Mikropfahl","Kleiner  Bohrpfahl,  Durchmesser  bis  300  mm,  mit  Stab-  oder Stahlrohrbewehrung  und  Pfahlmantelinjektion  mit  Mörtel  oder Zement sowie evtl. Nachinjektionen. (SIA 267)","Linear, Punkt","IfcPile","???","???","???","???","???","???","???","???"]
[0,"TAZ0671","OBJ_TL_43","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","-","Sicherung","Sicherung","Ortsbetonsicherung","Sicherung durch geschalten, bewehrten und verdichteten Beton vor Ort. Wirkt ggf. auch im Betriebszustand als Verkleidung.","Linear, Punkt","IfcBuildingElementProxy","???","???","???","???","???","???","???","???"]
[0,"TAZ0672","OBJ_TL_38","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","-","Sicherung","Sicherung","Schalungsgitter","Gitter welches mit Beton hinterfüllt werden kann. Der Beton kann als Ausbruchsicherung oder als Verkleidung verwendet werden.","Linear, Punkt","IfcReinforcingMesh","???","???","???","???","???","???","???","???"]
[0,"TAZ0673","OBJ_TL_34","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","-","Sicherung","Sicherung","Spritzbeton","Sicherungsmassnahme aus Spritzbeton, um den ausgebrochenen Querschnitt zu sichern.","Linear, Punkt","IfcBuildingElementProxy","???","???","???","???","???","???","???","???"]
[0,"TAZ0674","OBJ_TL_35","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","-","Sicherung","Sicherung","Stahlbogen","Die Stahlbögen bestehen aus vorgefertigten Stahlprofilen, die im Tunnel zusammengefügt und in regelmässigen Abständen radial zur Gebirgssicherung eingesetzt werden.","Linear, Punkt","IfcTendon","???","???","???","???","???","???","???","???"]
[0,"TAZ0675",null,"Fachbereich","ALG_7","Linienführung","-","-","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0676",null,"Objektgruppe","ALG_7","Linienführung","OGR_51","Gleis- und Streckentopologie","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0677","OBJ_LF_2","Objekttyp","ALG_7","Linienführung","OGR_51","Gleis- und Streckentopologie","Gleisnetz","Gleiskante ","Die Gleiskante ist ein Objekt der Gleistopologie. Die beiden Endpunkte der Gleiskante werden jeweils durch einen Gleisknoten gebildet. Die räumliche Verortung kann nur dann erfolgen, wenn der referenzierten Gleiskante eine Gleisachse mit Lagegeometrie zugewiesen ist.","Topologisch","IfcBuildingElementProxy","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0678","OBJ_LF_1","Objekttyp","ALG_7","Linienführung","OGR_51","Gleis- und Streckentopologie","Gleisnetz","Gleisknoten","Der Gleisknoten ist ein Objekt der Gleistopologie. Die Gleisknoten bilden die Endpunkte der Gleiskante. Die räumliche Verortung kann nur dann erfolgen, wenn der Gleiskante eine Gleisachse mit Lagegeometrie zugewiesen ist. Es gibt zwei Typen von Gleisknoten: Gleisenden (offene OGE oder geschlossene GE) mit Referenz zu genau einer Gleiskante und Weichenpunkte (nur «W1» in TOPORAIL) mit Referenz zu genau drei Gleiskanten.","Topologisch","IfcBuildingElementProxy","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0679","OBJ_LF_3","Objekttyp","ALG_7","Linienführung","OGR_51","Gleis- und Streckentopologie","Streckennetz","Betriebspunkt","Der Betriebspunkt ist ein Objekt der Streckennetztopologie. Die Betriebspunkte bilden die beiden Endpunkte einer oder mehrerer Strecken und entsprechen in der Regel einer Station oder einer Güteranlage. Obwohl der Betriebspunkt ein topologisches Objekt ist, besitzt er als Eigenschaft auch Landeskoordinaten, damit ein Bezug zur Linienachse hergestellt werden kann.","Topologisch","IfcBuildingElementProxy","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0680","OBJ_LF_4","Objekttyp","ALG_7","Linienführung","OGR_51","Gleis- und Streckentopologie","Streckennetz","Strecke","Die Strecke ist ein Objekt der Streckennetztopologie. Die beiden Endpunkte einer Strecke werden jeweils durch einen Betriebspunkt gebildet. Die Strecke nicht durch Zwischenpunkte unterteilt.","Topologisch","IfcBuildingElementProxy","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0681",null,"Objektgruppe","ALG_7","Linienführung","OGR_42","Lichtraum","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0682","OBJ_LF_10","Objekttyp","ALG_7","Linienführung","OGR_42","Lichtraum","Lichtraum","Lichtraum","Der Lichtraum besteht aus den Umhüllenden des für die Durchfahrt von Fahrzeugen und für weitere bahnbetriebliche Zwecke freizuhaltenden Räumen. Er setzt sich aus der Grenzlinie fester Anlagen und den zusätzlich erforderlichen Sicherheitsräumen zusammen. Häufig findet der rechtwinklig zur Gleisachse ausgerichtete Querschnitt des Lichtraums als das sogenannte Lichtraumprofil Verwendung. Die Aneinanderreihung von Lichtraumprofilen bildet den Lichtraum als virtuellen 3D-Körper, der visuallisiert und mit anderen Objekten auf Kollision hin geprüft werden kann.","Linear, Linie","IfcSpatialElement","-","-","IfcSpatialZone","-","SECURITY","IfcSpatialZone","-","SECURITY"]
[0,"TAZ0683",null,"Objektgruppe","ALG_7","Linienführung","OGR_41","Lineares Referenzsystem","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0684","OBJ_LF_11","Objekttyp","ALG_7","Linienführung","OGR_41","Lineares Referenzsystem","Gleisnetz","Gleisachse","Bei der Gleisachse handelt es sich nicht um ein physisches Objekt, sondern um die Geometrie der horizontalen und vertikalen Linienführung (auch: Liniengeometrie) [Alignment] eines Gleisrostes im 3-Dimensionalen Raum. Die Gleisachse verläuft stets mittig als räumliche Linie zwischen den Oberkanten der Fahrschiene (SiOK), womit sie die Lage und Höhe des Gleisrostes definiert. Genaugenommen verläuft die Gleisachse bei engen Radien mit Kurvenerweiterung nicht exakt mittig zwischen den Schienen, aber dieser Versatz liegt im mm-Bereich und kann für BIM-Applikationen vernachlässigt werden. Zusätzlich enthält die Gleisachse entlang ihres Verlaufs die Werte der Gleisüberhöhung, sodass mit der Gleisachse die räumliche Geometrie und Orientierung des Gleisrostes vollständig und eindeutig festgelegt ist. Die Elemente der drei Linienführungen (horizontal, vertikal und Überhöhung) sind voneinander unabhängig.\nGrundsätzlich dient die Gleisachse als lineares Referenzsystem für die Gleise sowie für gleisnahe Objekte wie beispielsweise Perronkanten oder Fahrleitungsmasten.  Das lineare Referenzsystem der Gleisachse steht in direktem Bezug zur topologischen Gleiskante, welche eine Dimension des Koordinatensystems trägt. Die linearen Koordinaten der Objekte bestehen aus den senkrechten Abständen zur Gleisachse und dessen verebnete Bogenlänge ab einem definierten Nullpunkt. Bei der linearen Referenzierung wird jedoch nicht die Raumkurve selbst, sondern die Bogenlänge der horizontalen Linienführung verwendet.\nDie Gleisachse ist die Grundlage zur Berechnung und Überprüfung der Fahrdynamik. Die Voraussetzung hierfür ist die Definition einer Entwurfsgeschwindigkeit der Reihe R und teilweise auch die der Reihen A, N und W.\nFerner ist die Gleisachse auch die Grundlage zur Berechnung und Überprüfung des Lichtraumes.\nDie Gleisachse kann durch ein Polygon mit Gleisstützpunkten approximiert werden. In diesem Fall wird auf Kreisbögen und Übergangsbögen verzichtet. Die Approximation der Gleisachse durch ein Polygon kann aus der parametrischen Darstellung abgeleitet (berechnet) werden und wird deshalb nicht als eigener Fachdatentyp behandelt.","Linear, Linie","IfcBuildingElementProxy","-","-","IfcBuildingElementProxy","-","-","IfcAlignment","-","-"]
[0,"TAZ0685","OBJ_LF_6","Objekttyp","ALG_7","Linienführung","OGR_41","Lineares Referenzsystem","Streckennetz","Linienachse","Bei der Linienachse (auch: Linie, Kilometerachse, Streckenachse) handelt es sich nicht um ein physisches Objekt, sondern um ein lineares Referenzsystem für Objekte entlang einer Linie. Die linearen Koordinaten des Referenzsystems bestehen aus den senkrechten Abständen zur Linienachse und dessen verebneter Bogenlänge ab dessen Startpunkt.\nDas lineare Referenzsystem der Linienachsen hat keinen Bezug zum topologischen Streckennetz, welches aus dem topologischen Gleisknoten/Gleiskanten-Modell für Zwecke des Routings aggregiert wird. Die Linienachsen werden auch nicht als topologische Kanten verwendet. Der oft für die Linienachsen verwendete Begriff «Streckennetz» ist irreführend, da es sich bei den Linienachsen um 2D-Linien handelt, die nicht miteinander verknüpft sind. \nBei einer Einspurstrecke verläuft die Linienachse annähernd entlang der Gleisachse und bei einer Doppelspur zwischen den beiden Gleisachsen ohne Höhenbezug.\nDie Linienachse ist invariant gegenüber Änderungen der Gleisachsen und besitzt damit in der Regel eine zeitlich unbegrenzte Gültigkeit. Sie bildet nicht die exakte Länge der Gleisachsen ab, sondern dient lediglich der lagemässigen Zuordnung von Objekten entlang der Linie. Die Linienachse wird nur bei grösseren Veränderungen der Gleisachse lokal angepasst, wodurch sogenannte KM-Sprünge entstehen, bei denen sich der KM-Wert sprunghaft ändert.\nZwischen einer Positionsangabe in kartesischen Landeskoordinaten (LV95) und den linearen Koordinaten der Linienachse kann verlustfrei in beide Richtungen umgerechnet werden. Auch wenn diese Umrechnung exakt ist, dient die Linienachse ausschliesslich der anschaulichen Beschreibung der ungefähren Lageposition. Weil dem Menschen abstrakte Landeskoordinaten nicht zugänglich sind, bleiben die Linienachsen weiterhin das alternative Hilfsmittel zur Verortung.\nDer Linienachse wird eine Folge von Betriebspunkten zugeordnet. Die Betriebspunkte liegen «in der Nähe» der Linienachse; sie müssen aber nicht exakt auf der Linienachse liegen. Dies gilt auch für den Anfangs- und Endpunkt einer Linie.","Linear, Linie","IfcBuildingElementProxy","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0686","OBJ_TL_65","Objekttyp","ALG_7","Linienführung","OGR_41","Lineares Referenzsystem","Tunnelachse","Tunnelachse","Bei der Tunnelachse handelt es sich nicht um ein physisches Objekt, sondern um die Geometrie der horizontalen und vertikalen Linienführung (auch: Liniengeometrie) [Alignment] eines Untertagebauprofiles im 3-Dimensionalen Raum. Die Tunnelachse entspricht bei einem Kreisprofil in der Regel dem Kreismittelpunkt. Bei einem nicht axialsymmetrischen Querschnitt ist die Tunnelachse projektspezifisch zu definieren. Neben der Gleisachse bildet die Tunnelachse ein elementares Element der Stationierung und Referenzanordnung von verschiedenen Objekten.\nDie Gleisachse ist Bestandteil vom FDK Linienführung.","-","IfcBuildingElementProxy","-","-","IfcBuildingElementProxy","-","-","IfcAlignment","-","-"]
[0,"TAZ0687",null,"Objektgruppe","ALG_7","Linienführung","OGR_50","Linienführung","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0688","OBJ_LF_8","Objekttyp","ALG_7","Linienführung","OGR_50","Linienführung","Gleisnetz","Höhengeometrie","Die Höhengeometrie (auch: Längenprofil) beschreibt die vertikale Komponente einer Raumkurve. \nDie Höhengeometrie wird parametrisch mittels der beiden Grundelemente Gerade und Kreis gebildet. Dabei handelt es sich um eine geordnete Liste dieser beiden Grundelemente.","Linear, Linie","IfcBuildingElementProxy","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0689","OBJ_LF_7","Objekttyp","ALG_7","Linienführung","OGR_50","Linienführung","Gleisnetz","Lagegeometrie","Die Lagegeometrie beschreibt die horizontalen Komponenten einer Raumkurve. Die Trennung zwischen Lage und Höhe wird auch im 3D-Modell weitergeführt, weil die Richtungskomponente der Schwerkraft in den Anwendungen eine gesonderte Rolle spielt.\nEine vollständige Lagegeometrie ist die notwendige Voraussetzung für die Definition der Gleis- und der Linienachse.\nDie Beschreibung der Lagegeometrie erfolgt parametrisch mittels der drei Grundelemente Gerade, Kreis und Übergangsbogen. Bei der Lagegeometrie handelt es sich um eine geordnete Liste dieser drei Grundelemente, wobei der Anfangspunkt des ersten Elementes sowie der Endpunkt des letzten Elementes jeweils einem Gleisknoten der zugrunde gelegten Gleiskante entsprechen. Die Lagegeometrie wird auch für die Beschreibung der Linienachse verwendet.","Linear, Linie","IfcBuildingElementProxy","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0690","OBJ_LF_9","Objekttyp","ALG_7","Linienführung","OGR_50","Linienführung","Gleisnetz","Überhöhungsgeometrie","Die Überhöhungsgeometrie beschreibt eine Querneigung entlang einer Raumkurve. Die Überhöhung ist definiert als der Höhenunterschied zwischen der in Definitionsrichtung rechten Schiene SOK minus der linken Schiene SOK und wird in [mm] angegeben. Zur Umrechnung der Überhöhung in einen Querneigungswinkel wird immer der nominelle Schienenabstand von 1500 mm zu Grunde gelegt.\nDie Überhöhungsgeometrie wird bei konstanten Überhöhungswerten mittels horizontalen Geraden und im Bereich von Überhöhungsrampen mit geneigten Geraden modelliert. Dabei handelt es sich um eine geordnete Liste von Geraden.","Linear, Linie","IfcBuildingElementProxy","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0691",null,"Objektgruppe","ALG_7","Linienführung","OGR_83","Nutz- und Sicherheitsraum","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0692","OBJ_BR_18","Objekttyp","ALG_7","Linienführung","OGR_83","Nutz- und Sicherheitsraum","Nebenkonstruktion","Dienststeg","Der Dienststeg kann bei Brückenkonstruktionen als Bauelement vorhanden sein, um die Funktion des Dienstwegs als Teil des Lichtraumprofils sicherzustellen. Er ist nicht öffentlich zugänglich.","Linear, Punkt","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0693","OBJ_TL_69","Objekttyp","ALG_7","Linienführung","OGR_83","Nutz- und Sicherheitsraum","Nutzraum","Bautechnischer Nutzraum_t","Raum für bautechnische Zwecke, bestehend aus Raum für Abweichungen_a und Raum für spätere bauliche Massnahmen_b.","Linear, Linie","IfcSpatialElement","-","-","IfcSpatialZone","-","USERDEFINED","IfcSpatialZone","-","RESERVATION"]
[0,"TAZ0694","OBJ_TL_68","Objekttyp","ALG_7","Linienführung","OGR_83","Nutz- und Sicherheitsraum","Nutzraum","Freie Querschnittsfläche Aae","Über der Schienenoberkante gemessene aerodynamisch freie Querschnittsfläche abzüglich des Raumes für spätere bauliche Massnahmen_b. Objekt gemäss SIA 197-1 (Ziff. 8.3.4.2).","Linear, Linie","IfcSpatialElement","-","-","IfcSpatialZone","-","USERDEFINED","IfcSpatialZone","-","RESERVATION"]
[0,"TAZ0695","OBJ_TL_70","Objekttyp","ALG_7","Linienführung","OGR_83","Nutz- und Sicherheitsraum","Nutzraum","Raum für Abweichungen_a","Raum für das Ausgleichen der unvermeidlichen Abweichungen, die bei der Bauausführung entstehen.","Linear, Linie","IfcSpatialElement","-","-","IfcSpatialZone","-","USERDEFINED","IfcSpatialZone","-","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0696","OBJ_TL_71","Objekttyp","ALG_7","Linienführung","OGR_83","Nutz- und Sicherheitsraum","Nutzraum","Raum für spätere bauliche Massnahmen_b","Raum für bauliche Massnahmen, die später (nach Inbetriebnahme) ausgeführt werden wie zum Beispiel: Verstärkung der Verkleidung, ergänzende Abdichtung, Wasserableitungen, schallschluckende Verkleidung oder technische Installationen.","Linear, Linie","IfcSpatialElement","-","-","IfcSpatialZone","-","USERDEFINED","IfcSpatialZone","-","RESERVATION"]
[0,"TAZ0697","OBJ_TL_73","Objekttyp","ALG_7","Linienführung","OGR_83","Nutz- und Sicherheitsraum","Sicherheitsraum","Gefahrenbereich","Der Gefahrenbereich wird anhand spezifischen örtlichen Gegebenheiten (Perrons) und Durchfahrgeschwindigkeit der Züge definiert. Detaillerte Angaben sind in der entsprechenden AB-EBV definiert.","Linear, Linie","IfcSpatialElement","-","-","IfcSpatialZone","-","SECURITY","IfcSpatialZone","-","SECURITY"]
[0,"TAZ0698","OBJ_TL_72","Objekttyp","ALG_7","Linienführung","OGR_83","Nutz- und Sicherheitsraum","Sicherheitsraum","Sicherer Bereich während Betrieb","Die Personen werden in diesem Bereich vor Zügen geschützt. Der Bereich entspricht dem Mindestabstand auf Perrons, der freigehalten werden muss. Dieser hängt vom Personenaufkommen ab. Detaillerte Angaben sind in der entsprechenden AB-EBV resp. SIA 197-1 (Ziff. 8.8) definiert.","Linear, Linie","IfcSpatialElement","-","-","IfcSpatialZone","-","SECURITY","IfcSpatialZone","-","SECURITY"]
[0,"TAZ0699",null,"Fachbereich","ALG_3","Sicherungsanlagen","-","-","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0700",null,"Objektgruppe","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_70","Bahnübergang","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0701","OBJ_SA_35","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_70","Bahnübergang","Bahnübergang - aktive Sicherung","Blinklichtsignalanlage","Bahnübergangstyp mit aktiver Sicherung ohne Schlagbaum mit Blinksignalen. Sie besteht aus Blinklichtsignalen (oder Lichtsignalen bei Einbindung in Strassenknoten) und Andreaskreuzen sowie einem oder ausnahmsweise mehreren akustischen Signalen (AB-EBV 37c.3, Ziffer 1 und 37c.4).","-","[IfcBuildingStorey]","-","-","[IfcBuildingStorey]","-","-","[IfcFacilityPart]","-","RAILWAYCROSSING"]
[0,"TAZ0702","OBJ_SA_37","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_70","Bahnübergang","Bahnübergang - aktive Sicherung","Lichtsignalanlage (LSA)","Einrichtung mit Lichtsignalen (Ampeln, Signalgeber) zur Verkehrsregelung im Strassenverkehr, die auch Bahnübergänge einbeziehen kann. Die bahnseitige Signalisation erfolgt mit Strassenbahnsignalen. (Die LSA entspricht der Verkehrsregelungsanlage VRA gemäss FDV R 300.1, Ziffer 3.2)","-","[IfcBuildingStorey]","-","-","[IfcBuildingStorey]","-","-","[IfcFacilityPart]","-","RAILWAYCROSSING"]
[0,"TAZ0703","OBJ_SA_36","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_70","Bahnübergang","Bahnübergang - aktive Sicherung","MICRO-Anlage","Bahnübergangstyp mit aktiver Sicherung ohne Schlagbaum ohne Blinksignale. MICRO-Anlagen entsprechen einer Lichtsignalanlage ohne Schlagbäume mit fehlersicherer Sperrung des Strassenverkehrs.","-","[IfcBuildingStorey]","-","-","[IfcBuildingStorey]","-","-","[IfcFacilityPart]","-","RAILWAYCROSSING"]
[0,"TAZ0704","OBJ_SA_10","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_70","Bahnübergang","Bahnübergang - aktive Sicherung","Schrankenanlage","Bahnübergangstyp mit aktiver Sicherung mit Schlagbaum und Blinksignalen. Sie besteht aus Schlagbäumen und Blinklichtsignalen oder Lichtsignalen sowie einem oder ausnahmsweise mehreren akustischen Signalen. Die Schlagbäume sperren die gesamte Strassenbreite (AB-EBV 37c.1, Ziffer 1).\nInklusive automatische Bedarfsschranke","Linear, Linie","[IfcBuildingStorey]","-","-","[IfcBuildingStorey]","-","-","[IfcFacilityPart]","-","RAILWAYCROSSING"]
[0,"TAZ0705","OBJ_SA_38","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_70","Bahnübergang","Bahnübergang - passive Sicherung","Passiv gesicherter Bahnübergang","Gemäss RTE 25931 Kap 4.2.1 alle passiven Sicherungen zusammengefasst (d.h. inkl. manuelle Bedarfsschranke, Andreaskreuz nur für Berechtigte, Andreaskreuz nur für Fussgänger, Andreaskreuz,… )","-","[IfcBuildingStorey]","-","-","[IfcBuildingStorey]","-","-","[IfcFacilityPart]","-","RAILWAYCROSSING"]
[0,"TAZ0706",null,"Objektgruppe","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_48","Entgleisungsvorrichtung","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0707","OBJ_SA_14","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_48","Entgleisungsvorrichtung","Entgleisungsvorrichtung","Entgleisungsvorrichtung","Eine Entgleisungsvorrichtung dient dem Schutz der Fahrstrassen vor feindlichen Flankenfahrten. Eine Entgleisungsvorrichtung ist ein topologischer Knoten.","Topologisch OR Linear, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcTrackElement","IfcTrackElementType","DERAILER"]
[0,"TAZ0708",null,"Objektgruppe","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_46","Gleisfreimeldeeinrichtungen","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0709","OBJ_SA_9","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_46","Gleisfreimeldeeinrichtungen","Gleisfreimeldeeinrichtungen","Achszähler","Der Achszähler besteht aus einem Gleissensor mit einem Anschlusskasten. Ein Gleissensor beim Achszähler funktioniert dabei meist nach einem elektromagnetischen Wirkprinzip und ist doppelt ausgeführt. Somit lässt sich neben einer Zugdurchfahrt auch dessen Richtung feststellen. Im Anschlusskasten ist meist die Detektionselektronik sowie die Elektonik untergebracht. ","Linear, Punkt","IfcDistributionControlElement","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","WHEELSENSOR"]
[0,"TAZ0710","OBJ_SA_8","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_46","Gleisfreimeldeeinrichtungen","Gleisfreimeldeeinrichtungen","Gleisfreimeldeeinrichtung","Bei der Gleisfreimeldung (GFM) bildet die Schiene den eigentlichen Sensor. Auf der einen Seite eines Gleisabschnittes wird ein elektrisches Signal (häufig DC- oder Wechselspannung) eingespiesen, welches am anderen Ende des Abschnitts, der Empfängerseite, ausgewertet wird. Befindet sich ein Zug auf einem Abschnitt, schliessen dessen Achsen die beiden Schienen kurz. Somit kommt auf der Empfängerseite kein Signal mehr an, was der Gleisstromkreis als \"belegt\" interpretiert. Um mehrere Abschnitte gegeneinander zu entkoppeln, wird meist eine Schiene mit einem Isolierstoss versehen. Am Gleis befindet sich in der Regel ein Anschlusskasten, welcher die Verbindung zur Innenanlage herstellt. Diese interpretiert die Information aus dem Gleis, bereitet sie auf und übergibt sie an das nachfolgende Stellwerk.\nDer Isolierstoss ist ein Objekt im Fachdatenkatalog Fahrbahn.","Linear, Punkt","IfcFlowController","IfcSwitchingDeviceType","USERDEFINED","IfcSwitchingDevice","IfcSwitchingDeviceType","USERDEFINED","IfcSwitchingDevice","IfcSwitchingDeviceType","RELAY"]
[0,"TAZ0711","OBJ_SA_77","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_46","Gleisfreimeldeeinrichtungen","Gleisfreimeldeeinrichtungen","Schienenkontakt","Der Schienenkontakt detektiert Achsen via Magnetfeld. Wird beim Bahnübergang standardmässig als zweites Auflöse-Element verwendet.","-"]
[0,"TAZ0712",null,"Objektgruppe","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_43","Signal","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0713","OBJ_SA_17","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_43","Signal","Signal","Hauptsignal","Das Hauptsignal beinhaltet die verschiedenen Leuchtmittel, die zur Anzeige der entsprechenden Fahrbegriffe (Aspekte) notwendig sind.\nEin Hauptsignal kann auch als Deckungssignal von Bahnübergängen und Anschlussgleisen eingesetzt werden. Es signalisiert dann das richtige Schliessen und Verriegeln der abgedeckten Bahnübergangsanlage.\nEin Hauptsignal zeigt in der Grundstellung HALT.\n\nSignalsystem L: Ankündigung und Ausführung einer Geschwindigkeit werden mit farbigen Lichtpunktkombinationen signalisiert.\nSignalsystem N: Ankündigung und Ausführung einer Geschwindigkeit werden mit einem Lichtpunkt und mit einer Ziffer signalisiert.","Topologisch","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcSignal","IfcSignalType","VISUAL"]
[0,"TAZ0714","OBJ_SA_18","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_43","Signal","Signal","Vorsignal","Das Vorsignal beinhaltet die verschiedenen Leuchtmittel, die zur Anzeige der entsprechenden Fahrbegriffe (Aspekte) notwendig sind.\nDas Vorsignal zeigt dem Lokführer im Sinne einer Vorinformation den Zustand des dazugehörenden Hauptsignals einer Fahrstrasse an. Ein Vorsignal kann im Gegensatz zum Hauptsignal nicht HALT signalisieren und zeigt in der Grundstellung Warnung.","Topologisch","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcSignal","IfcSignalType","VISUAL"]
[0,"TAZ0715","OBJ_SA_21","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_43","Signal","Signal","Weichensignal","Zeigt dem Personal die aktuelle Stellung der zugehörigen Weiche an.","Topologisch","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcSignal","IfcSignalType","VISUAL"]
[0,"TAZ0716","OBJ_SA_20","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_43","Signal","Signal","zusätzliches Signal","Gleisseitig sichtbar angebrachte Signalisierung. Sie zeigt dem Personal mittels visueller (oder akustischer) Information entsprechende Verhaltensregeln an.\nEin Zusatzsignal ist oft als Ergänzung eines Haupt- oder Vorsignals angebracht. ","Topologisch OR Linear, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcSignal","IfcSignalType","VISUAL"]
[0,"TAZ0717","OBJ_SA_19","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_43","Signal","Signal","Zwergsignal","Gleisseitig sichtbar am Boden aufgestelltes Dreiecksignal. Es zeigt dem Triebfahrzeugführer bzw. dem Beigleiter mittels drei weissen Leuchten an, in welcher Art eine Rangierfahrt erfolgen darf.","Linear, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcSignal","IfcSignalType","VISUAL"]
[0,"TAZ0718",null,"Objektgruppe","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_97","Signalbefestigung","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0719","OBJ_SA_5","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_97","Signalbefestigung","Signalbefestigung","Befestigung (Sicherungsanlage)","Konstruktion, an der ein Signalobjekt befestigt ist (z. B. Signalrahmen als Teil eines Signals, Tunnelhalterung)\n\nRIS:\n«Signalträger» sind Objekte, an denen Signale befestigt werden. Diese gibt es in verschiedene Ausführungen: am Boden stehend, an Fahrleitungsmasten und Signalbrücken oder Tunnel aufgehängt. Eine Spezialität ist der virtuelle \"Dummy\", der keine physische Befestigung ist und lediglich dem Generieren des Kilometer in der DfA dient.","Topologisch OR Linear, Punkt","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET"]
[0,"TAZ0720","OBJ_SA_15","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_97","Signalbefestigung","Signalträger","Signalbrücke","Die Signalbrücke ist eine Joch-Konstruktion die über mehrere Gleisachsen führt an der Signale befestigt sind. Sie kann zu Unterhaltszwecken begehbar sein.\n\nEine Signalbrücke kann aus nachstehenden Objekttypen bestehen – muss aber nicht zwingend alle haben:\n- Hauptsignalscheibe\n- Vorsignalscheibe\n- Zusatzsignal\n- Tafel\n- Befestigung\n- Tragwerk (z.B. Mast)\n\nRIS:\nSignalbrücken sind begehbare horizontale Tragelemente, die zur Befestigung von Haupt- und Vorsignalen über den Gleisen dienen.","Linear, Punkt","IfcElementAssembly","-","TRUSS","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","TRUSS","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","TRUSS"]
[0,"TAZ0721",null,"Objektgruppe","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_98","Signalisation Bahnübergang","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0722","OBJ_SA_49","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_98","Signalisation Bahnübergang","Kontrolleinrichtung","Raumüberwachungssenor","Massnahmen zur Erkennung von Strassenfahrzeugen auf dem Bahnübergang. Es werden mindestens Motorwagen und Motorräder detektiert. (Sensor: Induktionsschlaufe, Radar, Lichtschranke, Laserscanner)","-","IfcDistributionControlElement","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0723","OBJ_SA_39","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_98","Signalisation Bahnübergang","Schranke","Bahnschranke","Die Bahnschranke ist eine ans Stellwerk angeschlossene physische Einrichtung die eine Auffahrt auf einen Bahnübergang für den Fahrbahn-querenden Verkehr temporär physisch sperren kann.","-","IfcDoor","-","USERDEFINED","IfcDoor","IfcDoorType","USERDEFINED","IfcDoor","IfcDoorType","BOOM_BARRIER"]
[0,"TAZ0724","OBJ_SA_40","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_98","Signalisation Bahnübergang","Schranke","Durchgangssicherung","Eine Durchgangssicherung ist eine lokale, NICHT ans Stellwerk angeschlossene, physische Einrichtung, die ein Passieren eines Bahnübergangs für den Fahrbahn-querenden Verkehr temporär physisch sperren kann. Die Öffnung und Schliessung erfolgt händisch und in Eigenverantwortung.","-","IfcRailing","IfcRailingType","GUARDRAIL","IfcRailing","IfcRailingType","GUARDRAIL","IfcRailing","IfcRailingType","GUARDRAIL"]
[0,"TAZ0725","OBJ_SA_42","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_98","Signalisation Bahnübergang","Schranke","Höhenbegrenzer","Ein Höhenbegrenzer warnt den querenden Verkehr vor Höheneinschränkung beispielsweise auf Grund der Fahrleitung. Sie sichern ab, dass nur Fahrzeuge mit einer bestimmten Fahrzeug- oder Ladehöhe einen Bahnübergang passieren.","-","IfcElementComponent","IfcElementComponentType","-","IfcElementComponent","IfcElementComponentType","-","IfcSign","IfcSignType","PICTORAL"]
[0,"TAZ0726","OBJ_SA_43","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_98","Signalisation Bahnübergang","Schranke","Tastenkasten","Installation mit Taste zum Anfordern der Öffnung einer Bearfsschranke für eine festgelegte Zeit.","-","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","CONTROLPANEL","IfcUnitaryControlElement","IfcUnitaryControlElementType","CONTROLPANEL","IfcUnitaryControlElement","IfcUnitaryControlElementType","CONTROLPANEL"]
[0,"TAZ0727","OBJ_SA_48","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_98","Signalisation Bahnübergang","Signal strassenseitig","Akustisches Signal","Objekt zur Erzeugung eines akustischen und eventuell taktilen Signals.","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcSignal","IfcSignalType","AUDIO"]
[0,"TAZ0728","OBJ_SA_44","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_98","Signalisation Bahnübergang","Signal strassenseitig","Andreaskreuz","Das Andreaskreuz ist eine für den Bahnübergang querenden Verkehr sichtbar angebrachte statische Signalisierung. Sie zeigt dem querenden Verkehr einen Bahnübergang an.\nEin Andreaskreuz kann mit anderer Signalisierungstechnik (Ampeln, Blinklicht) kombiniert sein.","-","IfcElementComponent","IfcElementComponentType","-","IfcElementComponent","IfcElementComponentType","-","IfcSign","IfcSignType","PICTORAL"]
[0,"TAZ0729","OBJ_SA_74","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_98","Signalisation Bahnübergang","Signal strassenseitig","Blitzlicht (Strassenverkehr)","Das Blitzlicht signalisiert visuell ein Ereignis. Bei Verwendung in einem Bahnübergang signalisiert es dass das Queren des Bahnübergangs verboten ist.","-"]
[0,"TAZ0730","OBJ_SA_76","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_98","Signalisation Bahnübergang","Signal strassenseitig","Drehleuchte (Strassenverkehr)","Die Drehleuchte signalisiert visuell ein Ereignis. Bei Verwendung in einem Bahnübergang signalisiert es dass das Queren des Bahnübergangs verboten ist.","-"]
[0,"TAZ0731","OBJ_SA_75","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_98","Signalisation Bahnübergang","Signal strassenseitig","Einfachblinklicht (Strassenverkehr)","Das Einfachblinklicht kann situationsbedingt anstelle eines einfachen Lichtes mit einer Drehleuchte oder einem Blitzlicht ausgestattet sein.","-"]
[0,"TAZ0732","OBJ_SA_46","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_98","Signalisation Bahnübergang","Signal strassenseitig","Lichtsignal (Strassenverkehr)","Signalisiert die Freigabe oder Nicht-Freigabe des Bahnübergangs für den Fahrbahn querenden Verkehr (z.B. Strassenverkehr) ohne die Querung physisch (z.B. durch eine Schranke) freizugeben. Die Ausprägung des Lichtsignals kann \"rot/gelb\" oder \"rot/gelb/grün\" sein.","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcSignal","IfcSignalType","VISUAL"]
[0,"TAZ0733","OBJ_SA_47","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_98","Signalisation Bahnübergang","Signal strassenseitig","Strassenbahnsignal (Strassenverkehr)","Orange blinkendes Tramsymbol, das die bevorstehende Querung einer Strassenbahn z.B. auf Mischverkehrsflächen anzeigt.","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcSignal","IfcSignalType","VISUAL"]
[0,"TAZ0734","OBJ_SA_45","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_98","Signalisation Bahnübergang","Signal strassenseitig","Wechselblinker (Strassenverkehr)","Signalisiert die Freigabe oder Nicht-Freigabe des Bahnübergangs für den Fahrbahn querenden Verkehr (z.B. Strassenverkehr) und kann auch die physische Sperrung ankündigen (z.B. Schliessung einer Schranke).\nAls Blinklichtsignale gelten Wechselblinklichtsignal (vgl. SSV 3.20) und einfaches Blinklichtsignal (vgl. SSV 3.21).\nDer Wechselblinker kann situationsbedingt mit einer Drehleuchte oder einem Blitzlicht ausgestattet sein.","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcSignal","IfcSignalType","VISUAL"]
[0,"TAZ0735",null,"Objektgruppe","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_44","Tafeln","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0736","OBJ_SA_22","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_44","Tafeln","Tafeln","Clearance Point","Anfang und Ende einer Gleisfreimeldeeinrichtung können durch einen gelben Pflock oder einen gelb gestrichenen Kabelendverschluss gekennzeichnet sein. Der Clearance Point zeigt an, bis zu welchem Punkt sich Fahrzeuge den Gleisfreimeldeeinrichtungen nähern dürfen, ohne das Umstellen der zugehörigen Weichen oder Entgleisungsvorrichtungen zu verhindern.\n\nDer Clearance Point ist meist auf ein Sicherheitszeichen bezogen.","Topologisch","IfcElementComponent","IfcElementComponentType","-","IfcElementComponent","IfcElementComponentType","-","IfcSign","IfcSignType","PICTORAL"]
[0,"TAZ0737","OBJ_SA_34","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_44","Tafeln","Tafeln","ETCS-Tafel","-","-","IfcElementComponent","IfcElementComponentType","-","IfcElementComponent","IfcElementComponentType","-","IfcSign","IfcSignType","PICTORAL"]
[0,"TAZ0738","OBJ_SA_16","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_44","Tafeln","Tafeln","Sicherheitszeichen","Das Sicherheitszeichen bezeichnet den Ort, bis zu dem Fahrzeuge stehen dürfen, ohne das diese das Lichtraumprofil eines anderen Gleises zu verletzen.\nDas Sicherheitszeichen steht meistens bei Weichen oder Kreuzungen und bezieht sich in der Regel auf die beiden Gleisachsen der zusammenführenden Gleisstränge. Die Positionierung und Form ist länderspezifisch, zum Teil auch bahnspezifisch unterschiedlich.\n\nEs hat einen Zusammenhang mit den eingesetzten Stellwerktypen (z.B Isolierstösse). Ein Sicherheitszeichen kann auch ohne Stellwerk existieren und ist von seiner Funktion und Lage nur vom geltenden Lichtraumprofil sowie der Gleis- und Weichengeometrie (Alignment) abhängig.\n\nAlternative Bezeichnung: \"Polizeipfahl\"\n\nTeilweise ist das Sicherheitszeichen nur in der Planung (z.B. auf Plänen) jedoch nicht physisch vorhanden. ","Topologisch OR Linear, Punkt","IfcElementComponent","IfcElementComponentType","-","IfcElementComponent","IfcElementComponentType","-","IfcSign","IfcSignType","PICTORAL"]
[0,"TAZ0739","OBJ_SA_6","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_44","Tafeln","Tafeln","Tafel","Eine Tafel ist eine gleisseitig sichtbar angebrachte statische Signalisierung. Sie zeigt dem Personal mittels visueller Information entsprechende Verhaltensregeln an.\nEin Tafel ist oft als Ergänzung eines anderen Signals angebracht. ","Topologisch OR Linear, Punkt","IfcElementComponent","IfcElementComponentType","-","IfcElementComponent","IfcElementComponentType","-","IfcSign","IfcSignType","PICTORAL"]
[0,"TAZ0740",null,"Objektgruppe","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_47","Weiche","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0741","OBJ_SA_11","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_47","Weiche","Weichenantrieb","Weichenantrieb","Der Weichenantrieb bewegt die Antriebstange der Weiche und hält diese in den Endlagen fest. Über die Lagekontakte kann das Stellwerk bei Überwachung die aktuelle Lage der Weiche ermitteln.\nDer Weichenantrieb ist eine Baugruppe bestehend aus:\n - Weichenverschluss\n - Weichenmotor ODER Handstellhebel\n - Weichensignal","Topologisch","IfcDistributionControlElement","IfcActuatorType","[\"ELECTRICACTUATOR\",\n\"HANDOPERATEDACTUATOR\"]","IfcActuator","IfcActuatorType","[\"ELECTRICACTUATOR\",\n\"HANDOPERATEDACTUATOR\"]","IfcActuator","IfcActuatorType","[\"ELECTRICACTUATOR\",\n\"HANDOPERATEDACTUATOR\"]"]
[0,"TAZ0742","OBJ_SA_26","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_47","Weiche","Weichenantrieb","Weichenmotor","Ein Weichenmotor stellt die Weiche elektrisch um.","Topologisch","IfcEnergyConversionDevice","IfcElectricMotorType","[\"DC\",\n\"INDUCTION\",\n\"POLYPHASE\",\n\"RELUCTANCESYNCHRONOUS\",\n\"SYNCHRONOUS\"]","IfcElectricMotor","IfcElectricMotorType","[\"DC\",\n\"INDUCTION\",\n\"POLYPHASE\",\n\"RELUCTANCESYNCHRONOUS\",\n\"SYNCHRONOUS\"]","IfcElectricMotor","IfcElectricMotorType","[\"DC\",\n\"INDUCTION\",\n\"POLYPHASE\",\n\"RELUCTANCESYNCHRONOUS\",\n\"SYNCHRONOUS\"]"]
[0,"TAZ0743","OBJ_SA_27","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_47","Weiche","Weichenantrieb","Weichenstellhebel","Ein Weichenrost verfügt über eine Stellvorrichtung für die Weichenzungen. Wird die Weiche als Handweiche betrieben, so ist lokal eine Stellvorrichtung installiert. Mit dieser kann vor Ort eine Weiche umgelegt werden. Die Verbindung zwischen dem Stellhebel über den Weichenverschluss zu den Weichenzungen führt die Umstellbewegung aus. Bei DKW kann auch ein Weichenrost mehrere Weichenstellhebel aufweisen.\nDer Hand-Weichenstellhebel kann durch das Objekt „Weichenmotor“ ersetzt werden, dann ist die Weiche zentralisiert und in die Überwachung im Stellwerk eingebunden.","Topologisch","IfcDistributionControlElement","IfcActuatorType","HANDOPERATEDACTUATOR","IfcActuator","IfcActuatorType","HANDOPERATEDACTUATOR","IfcActuator","IfcActuatorType","HANDOPERATEDACTUATOR"]
[0,"TAZ0744","OBJ_SA_12","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_47","Weiche","Weichenantrieb","Weichenverschluss","Der Weichenverschluss verriegelt die anliegende Weichenzunge mit dem Weichenoberbau und verbindet die abliegende Weichenzuge mit der Antriebsstange.\nDer Weichenverschluss ist in Kombination mit der Stellstange / Stellvorrichtung für das Umlegen der Weichenzungen verantwortlich. Der Verschluss selbst sichert die Weiche nach dem Umstellvorgang von unkontrolliertem Rücklaufen der Zungen (z.B. Aufgrund von Vibrationen durch den Zug). Der Verschluss meldet via dem Weichenmotor die Verriegelung der Weiche ans Stellwerk. Erst nach einer erfolgreichen Verriegelung kann das Stellwerk eine Fahrstrasse über die Weiche freigeben.","Topologisch","IfcDistributionControlElement","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","TURNOUTCLOSURESENSOR"]
[0,"TAZ0745",null,"Objektgruppe","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_99","Weichenheizung","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0746","OBJ_SA_51","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_99","Weichenheizung","Weichenheizung","Meteostation","«Meteostationen» erkennen die Witterungs- und Temperaturverhältnisse und stellen damit die automatische Ein- bzw. Ausschaltung der Weichenheizung sicher.","-","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","USERDEFINED","IfcUnitaryControlElement","IfcUnitaryControlElementType","WEATHERSTATION","IfcUnitaryControlElement","IfcUnitaryControlElementType","WEATHERSTATION"]
[0,"TAZ0747","OBJ_SA_30","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_99","Weichenheizung","Weichenheizung","Temperatursonde","Die Temperatursonde misst die Schienentemperatur und übermittelt diese Werte an die Steuerung.","Topologisch","IfcDistributionControlElement","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","SNOWDEPTHSENSOR"]
[0,"TAZ0748","OBJ_SA_72","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_99","Weichenheizung","Weichenheizung","Verdampfer (Weichenheizung)","Das Objekt Verdampfer ist ein Teil des Objekts Verdampferanlage.","-","IfcEnergyConversionDevice","IfcHeatExchangerType","USERDEFINED","IfcHeatExchanger","IfcHeatExchangerType","USERDEFINED","IfcHeatExchanger","IfcHeatExchangerType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0749","OBJ_SA_73","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_99","Weichenheizung","Weichenheizung","Verdampferanlage","In einer Verdampferanlage können sich sehr viele Armaturen und Anlageteile befinden. Diese werden in separaten Detailplänen erfasst und dargestellt.","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-"]
[0,"TAZ0750","OBJ_SA_13","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_99","Weichenheizung","Weichenheizung","Weichenheizanlage","Eine Weichenheizung ist eine Vorrichtung, die bei kalter Witterung die Funktion von Weichen sicherstellen soll. Dabei soll insbesondere ein Festfrieren der Weichen verhindert werden. Sie sollen bewegliche Teile von Weichen schnee- und eisfrei halten, um die Weichen weiterhin umstellbar zu halten","Topologisch","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-"]
[0,"TAZ0751","OBJ_SA_50","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_99","Weichenheizung","Weichenheizung","Weichenheizsteuerung","Die «Weichenheizsteuerung» hat die Aufgabe, die Heizung einer Weiche ein- und auszuschalten. Bei neueren Weichenheizungen ist Steuerung nur noch virtuell, sodass es den den physischen Schrank für die Weichenheizsteuerung unter Umständen nicht mehr gibt.","-","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","CONTROLPANEL","IfcUnitaryControlElement","IfcUnitaryControlElementType","CONTROLPANEL","IfcUnitaryControlElement","IfcUnitaryControlElementType","CONTROLPANEL"]
[0,"TAZ0752","OBJ_SA_54","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_99","Weichenheizung","WH Elektrisch","Heizstab","Der Heizstab, bzw. die Heizstäbe halten die Weiche auch bei Schnee und Eis verfügbar. Sie wandeln die elektrische Energie in Wärmeenergie um. Die Weiche kann so auch bei Schnee und Eis in die gewünschte Stellung gebracht werden.","-","IfcEnergyConversionDevice","IfcHeatExchangerType","USERDEFINED","IfcHeatExchanger","IfcHeatExchangerType","USERDEFINED","IfcHeatExchanger","IfcHeatExchangerType","TURNOUTHEATING"]
[0,"TAZ0753","OBJ_SA_53","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_99","Weichenheizung","WH Elektrisch","Kabelanschlusskasten QC","Der QC stellt die Verteilung der elektrischen Energie an die Heizstäbe sicher. Es handelt sich beim QC um einen Klemmenblock mit Gehäuse.\nIm Fachausdruck auch \"Weichenheizung Anschlusskopf\", \"QC\" oder \"QC-Anschlussdose\" genannt.","-","IfcFlowFitting","IfcJunctionBoxType","USERDEFINED","IfcJunctionBox","IfcJunctionBoxType","[\"DATA\",\n\"POWER\"]","IfcJunctionBox","IfcJunctionBoxType","[\"DATA\",\n\"POWER\"]"]
[0,"TAZ0754","OBJ_SA_52","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_99","Weichenheizung","WH Elektrisch","Weichenheizkabine","«Weichenheizkabinen» sind Kästen, in welchen die Weichenheizungssteuerung untergebracht sind (in der Regel nicht begehbar).","-","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","DISTRIBUTIONBOARD","IfcElectricDistributionBoard","IfcElectricDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD","IfcDistributionBoard","IfcDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD"]
[0,"TAZ0755","OBJ_SA_28","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_99","Weichenheizung","WH Gas","Brennerrohr (Weichenheizung)","Das Brennerrohr mit den Brennern hält die Weiche auch bei Schnee und Eis verfügbar. Die Weiche kann auch dann in die gewünschte Stellung gebracht werden.","Topologisch","IfcEnergyConversionDevice","IfcHeatExchangerType","USERDEFINED","IfcHeatExchanger","IfcHeatExchangerType","USERDEFINED","IfcHeatExchanger","IfcHeatExchangerType","TURNOUTHEATING"]
[0,"TAZ0756","OBJ_SA_63","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_99","Weichenheizung","WH Gas","Feuerlöscher","Der «Feuerlöscher» ist ein tragbares Kleinlöschgerät und dient dem Ablöschen von Klein- und Entstehungsbränden.\nFeuerlöscher sind in der DfA nicht erfasst.","-","IfcFlowTerminal","IfcFireSuppressionTerminalType","USERDEFINED","IfcFireSuppressionTerminal","IfcFireSuppressionTerminalType","USERDEFINED","IfcFireSuppressionTerminal","IfcFireSuppressionTerminalType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0757","OBJ_SA_62","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_99","Weichenheizung","WH Gas","Gasabsperrschieber","Mit dem «Gasabsperrschieber» kann der Durchfluss der Gasleitung vollständig geöffnet oder geschlossen werden.","-","IfcFlowController","IfcValveType","[\"ISOLATING\",\n\"STOPCOCK\"]","IfcValve","IfcValveType","[\"ISOLATING\",\n\"STOPCOCK\"]","IfcValve","IfcValveType","[\"ISOLATING\",\n\"STOPCOCK\"]"]
[0,"TAZ0758","OBJ_SA_61","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_99","Weichenheizung","WH Gas","Gasdilatationsvorrichtung","Die «Gasdilatationsvorrichtung» dient zum Ausgleich der Ausdehnung der Gasleitung, welche durch Temperaturunterschiede entstehen kann.","-","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0759","OBJ_SA_60","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_99","Weichenheizung","WH Gas","Gasleitung","Als «Gasleitung» bezeichnet man die Leitung, mit welcher das Gas zum ZSK, resp. zu den Brennerrohren transportiert wird.","-","IfcFlowSegment","IfcPipeSegmentType","RIGIDSEGMENT","IfcPipeSegment","IfcPipeSegmentType","RIGIDSEGMENT","IfcPipeSegment","IfcPipeSegmentType","RIGIDSEGMENT"]
[0,"TAZ0760","OBJ_SA_58","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_99","Weichenheizung","WH Gas","Gas-Trassee","Das Gas-Trassee wird zum Schutz der Gasleitung eingesetzt. Im Gas-Trassee sind nur Gasleitung und Steuerungskabel der Gasanlage untergebracht.\nIst in der Anlage gelb markiert.","-","IfcFlowSegment","IfcCableCarrierSegmentType","USERDEFINED","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","USERDEFINED","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0761","OBJ_SA_55","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_99","Weichenheizung","WH Gas","Gasversorgungsanlage (Weichenheizung)","Das Objekt \"Gasversorgungsanlage\" ist ein Sammelbegriff für die einzelnen Objekte, die bereits im FDK beschrieben sind.","-","IfcFlowStorageDevice","IfcTankType","USERDEFINED","IfcTank","IfcTankType","STORAGE","IfcTank","IfcTankType","STORAGE"]
[0,"TAZ0762","OBJ_SA_71","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_99","Weichenheizung","WH Gas","Hauptgasleitungssteuerung (HGLS)","Die Hauptgasleitungssteuerung (HGLS) überwacht die Gasleitung zu den ZSK und erfüllt die Sicherheitsanforderungen der Gasanlage.","-","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0763","OBJ_SA_64","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_99","Weichenheizung","WH Gas","Tank_Schutzmauer","Als «Tank Schutzmauer» bezeichnet man die Mauer, welche zur Absicherung des Gastanks dient.","-","IfcWall","IfcWallType","USERDEFINED","IfcWall","IfcWallType","USERDEFINED","IfcWall","IfcWallType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0764","OBJ_SA_59","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_99","Weichenheizung","WH Gas","Weichenheizung Schacht","Das Objekt «Weichenheizung Schacht» bildet alle Schächte ab, die im Zusammenhang mit der Gas-Weichenheizanlage auftreten.","-","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","MANHOLE","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","MANHOLE","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","MANHOLE"]
[0,"TAZ0765","OBJ_SA_56","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_99","Weichenheizung","WH Gas","Zündschaltkasten","Der «Zündschaltkasten» regelt und sichert die Gaszufuhr und den Betriebsdruck einer Weichengruppe und besteht aus zwei Komponenten: einem gastechnischen Teil ZSK-G und einem elektrischen Teil ZSK-E.","-","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0766","OBJ_SA_70","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_99","Weichenheizung","WH Gas Erdgas","Druckreduzieranlage","Das Erdgas wird durch ein Energiewerk an die entsprechende Erdgaseinrichtung zugleitet. Hierbei wird die Schnittstelle für die Erdgaszufuhr durch eine Druckreduzieranlage (DRA) gewährleistet. An dieser wird die Erdgaskabine angeschlossen.\nDie Ausführung der Druckreduzieranlage, inkl. der darin vorhandenen Installationen, wird über den Erdgaslieferanten (bzw. Werk) abgewickelt. Die Koordination wischen dem Lieferanten (bzw. Werk) und der SBB ist zwingend erforderlich.\n\nDie Druckreduzieranlage ist ein Teil der Erdgaskabine.","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-"]
[0,"TAZ0767","OBJ_SA_69","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_99","Weichenheizung","WH Gas Erdgas","Erdgaskabine","-","-","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0768","OBJ_SA_68","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_99","Weichenheizung","WH Gas Propan","Berieselungsanlage","Das Objekt «Berieselungsanlage» gibt es nur bei oberirdischen Tankanlagen und kann mit automatischer oder manueller Auslösung montiert sein. Es dient zur Kühlung des Tankes bei hohen Temperaturen.","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-"]
[0,"TAZ0769","OBJ_SA_66","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_99","Weichenheizung","WH Gas Propan","Füllstutzen","Das Objekt «Füllstutzen» dient dem Füllen von Propangasbehältern. Eine Füllleitung führt vom Füllstutzen zum Propangasbehälter. Füllstutzen können nur im Zusammenhang mit Propangasbehältern auftreten.","-","IfcFlowTerminal","IfcFlowTerminalType","-","IfcFlowTerminal","IfcFlowTerminalType","-","IfcLiquidTerminal","IfcLiquidTerminalType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0770","OBJ_SA_29","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_99","Weichenheizung","WH Gas Propan","Propangastank","Der Propangastank kann entweder ober- oder unterirdisch sein und speichert das Medium, welches für die Gasweichenheizung notwendig ist.","Planar, Punkt","IfcFlowStorageDevice","IfcTankType","USERDEFINED","IfcTank","IfcTankType","STORAGE","IfcTank","IfcTankType","STORAGE"]
[0,"TAZ0771","OBJ_SA_67","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_99","Weichenheizung","WH Gas Propan","Verdampferhaus","Das Objekt «Verdampferanlage» wird als Symbol dargestellt. In einer Verdampferanlage können sich sehr viele Armaturen und Anlageteile befinden. Diese werden in separaten Detailplänen erfasst und dargestellt.","-","[IfcBuilding]","-","-","[IfcBuilding]","-","-","[IfcBuilding]","-","-"]
[0,"TAZ0772",null,"Objektgruppe","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_69","Zugkontrolleinrichtung","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0773","OBJ_SA_25","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_69","Zugkontrolleinrichtung","Zugkontrolleinrichtung","Zugkontrolleinrichtung","Die «Zugkontrolleinrichtung (ZKE)» überprüft das Rollmaterial auf ihre Betriebstauglichkeit (z.B. Überhitzung der Bremsen, Unwucht der Räder, Lastverteilung, Gas (Tunnelbereich) und das Profil, Lärm, Achslast etc.)\nIm RIS (DfA) sind 11 verschiedene ZKE-Typen definiert.","Linear, Punkt","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-"]
[0,"TAZ0774",null,"Objektgruppe","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_68","Zugsicherung","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0775","OBJ_SA_7","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_68","Zugsicherung","Balisen","Balise","Punktgenau gesetzte Installation zur Übertragung von Informationen vom Boden zum Zug, wobei zwischen passiven Balisen und aktiven Balisen unterschieden wird. Mehrere Eurobalisen können eine Balisengruppe bilden.\n\nEine Balise ist ein magnetisch gekoppelter Transponder, der zwischen den Schienen eines Gleises montiert ist. Beim Überfahren sendet die Balise eine Nachricht an das Fahrzeug. Ihr Gegenstück am Fahrzeug ist das \"Balise Transmission Module (BTM)\". Man unterscheidet zwischen Festdaten- und Transparentdatenbalise. Die Festdatenbalise (1. Balise in Fahrtrichtung) sendet nach Aktivierung ein fest programmiertes Telegramm. Die Transparentdaten-Balise (2. Balise in Fahrtrichtung) überträgt von der LEU (\"Lineside Electronic Unit\") empfangene Informationen an das vorbeifahrende Fahrzeug (wie zum Beispiel Angaben über den Fahrbegriff, Barrierenzustände, Bremswege). ","Topologisch OR Linear, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","TRANSPONDER"]
[0,"TAZ0776","OBJ_SA_23","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_68","Zugsicherung","Balisen","Loop","Der [Euro]Loop ist Teil des linienförmigen Übertragungssystems. Es handelt sich um ein am Gleis montiertes Antennenkabel (stark strahlendes Leckkabel). Dieses bekommt vom Leu (Lineside Electronic Unit) ein Telegramm (Signal Fahrbegriffsabhängig) welches vom Empfänger am Fahrzeug gelesen und ausgewertet wird. Der [Euro]Loop überträgt die gleichen Daten wie die [Euro]Balise. Es ist jedoch möglich, an jeder Position dem Zug neue Informationen zukommen zu lassen. Der [Euro]Loop kann nur gemeinsam mit der [Euro]Balise eingesetzt werden welche als End of Loop Marker (EOLM) dienen. ","Linear, Linie","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","TRANSPONDER"]
[0,"TAZ0777","OBJ_SA_24","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_68","Zugsicherung","Internationale Zugsicherungen","Internationale Zugsicherungen","Zugbeeinflussung, Zugbeeinflussungssystem oder Zugsicherungssystem nennt man Systeme bei Eisenbahnen, die die Fahrstrassen in Abhängigkeit der zulässigen Geschwindigkeit kontrollieren.","Linear, Linie","IfcDistributionControlElement","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0778",null,"Fachbereich","ALG_4","Telekom","-","-","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0779",null,"Objektgruppe","ALG_4","Telekom","OGR_32","Aktive Objekte","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0780","OBJ_TC_39","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_32","Aktive Objekte","Aktive Objekte","Telekom aktive Objekte","In dieser Klasse werden alle Telekommunikationsgeräte zusammengefasst, die mit Strom versorgt werden müssen, um funktionieren zu können.","Topologisch","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0781","OBJ_TC_42","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_32","Aktive Objekte","Kommunikation","Aufnahme Geräte","Zeichnet Telefongespräche zwischen den Bahnbetreibern auf. Es bietet auch die Funktion der Archivierung und sofortigen Wiedergabe.","Topologisch","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","INTELLIGENT_PERIPHERAL"]
[0,"TAZ0782","OBJ_TC_41","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_32","Aktive Objekte","Kommunikation","Telefon ","in Endgerät, das mittels elektrischer Signale eine bidirektionale Sprachkommunikation realisiert","Topologisch","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcAudioVisualAppliance","IfcAudioVisualApplianceType","TELEPHONE","IfcAudioVisualAppliance","IfcAudioVisualApplianceType","TELEPHONE"]
[0,"TAZ0783","OBJ_TC_40","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_32","Aktive Objekte","Kommunikation","Telefonsystem am Gleis","Ein Gerät, das die Weiterleitung von streckenseitigen Telefonanrufen und Kommunikationen sicherstellt.","Topologisch","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","TELEPHONYEXCHANGE"]
[0,"TAZ0784","OBJ_TC_43","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_32","Aktive Objekte","Kommunikation","Überwachungs Zentrale","Ein Desktop-Endgerät, das vom Eisenbahn-Dispositionssystem verwendet wird und hauptsächlich die Dispositions-Sprachkommunikation realisiert.","Topologisch","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","COMPUTER","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","COMPUTER"]
[0,"TAZ0785",null,"Objektgruppe","ALG_4","Telekom","OGR_37","Aktives Kabelnetzwerk","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0786","OBJ_TC_67","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_37","Aktives Kabelnetzwerk","Netzwerkgeräte","Aktive Glasverteiler","Eine Art optisches Übertragungsnetzwerk-Verbindungsgerät, das auf der Benutzerseite installiert wird.","Topologisch","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","NETWORKAPPLIANCE","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","NETWORKAPPLIANCE"]
[0,"TAZ0787",null,"Objektgruppe","ALG_4","Telekom","OGR_38","Elemente Schnittstellen","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0788","OBJ_TC_68","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_38","Elemente Schnittstellen","Stecker","Kommunikations Schnittstelle","Eine Schnittstelle eines aktiven Telekommunikationsgeräts, die zur Dateneingabe oder -ausgabe verwendet wird. Es ist ein Subtyp der Verbindungsschnittstelle.","Topologisch","IfcFlowTerminal","IfcOutletType","COMMUNICATIONSOUTLET","IfcOutlet","IfcOutletType","COMMUNICATIONSOUTLET","IfcOutlet","IfcOutletType","COMMUNICATIONSOUTLET"]
[0,"TAZ0789","OBJ_TC_70","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_38","Elemente Schnittstellen","Stecker","Speisegerät Schnittstelle","Stromversorgungsschnittstelle eines Telekommunikationsgeräts, über die das Gerät über Stromversorgungskabel mit Strom versorgt werden kann.","Topologisch","IfcFlowTerminal","IfcOutletType","POWEROUTLET","IfcOutlet","IfcOutletType","POWEROUTLET","IfcOutlet","IfcOutletType","POWEROUTLET"]
[0,"TAZ0790","OBJ_TC_71","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_38","Elemente Schnittstellen","Stecker","Speisegerät Stecker","Ein Untertyp der Netzteilschnittstelle.","Topologisch","IfcFlowTerminal","IfcOutletType","POWEROUTLET","IfcOutlet","IfcOutletType","POWEROUTLET","IfcOutlet","IfcOutletType","POWEROUTLET"]
[0,"TAZ0791","OBJ_TC_69","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_38","Elemente Schnittstellen","Stecker","Telekommunikations Stecker Typ","Port eines aktiven Telekommunikationsgeräts, das für die Kabelverbindung verwendet wird.","Topologisch","IfcFlowTerminal","IfcOutletType","COMMUNICATIONSOUTLET","IfcOutlet","IfcOutletType","COMMUNICATIONSOUTLET","IfcOutlet","IfcOutletType","COMMUNICATIONSOUTLET"]
[0,"TAZ0792",null,"Objektgruppe","ALG_4","Telekom","OGR_33","Feste Übertragungs Netzwerke","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0793","OBJ_TC_44","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_33","Feste Übertragungs Netzwerke","Netzwerkgeräte","IP-Netzwerk Objekte","Generische IP-Netzwerkgeräte können alle Arten von IP-Netzwerkgeräten darstellen, die IP-Datenübertragungskanäle für Telekommunikationssubsysteme oder andere Subsysteme bereitstellen, z. B. Router, Netzwerk-Switches oder Firewalls.","Topologisch","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","[\"GATEWAY\",\n\"NETWORKAPPLIANCE\",\n\"NETWORKBRIDGE\",\n\"NETWORKHUB\",\n\"REPEATER\",\n\"ROUTER\"]","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","[\"GATEWAY\",\n\"NETWORKAPPLIANCE\",\n\"NETWORKBRIDGE\",\n\"NETWORKHUB\",\n\"REPEATER\",\n\"ROUTER\"]"]
[0,"TAZ0794","OBJ_TC_45","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_33","Feste Übertragungs Netzwerke","Netzwerkgeräte","Modem","Modem ist ein Gerät, das Daten in ein Format konvertiert, das für ein Übertragungsmedium geeignet ist, bei dem es sich um Kupferkabel oder Glasfasern handeln kann","Topologisch","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","MODEM","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","MODEM"]
[0,"TAZ0795","OBJ_TC_46","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_33","Feste Übertragungs Netzwerke","Netzwerkgeräte","Signalwandler","Ein Gerät, das beim Sender ein elektrisches Signal in ein optisches Signal und beim Empfänger ein optisches Signal in ein elektrisches Signal umwandeln kann.","Topologisch","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","TRANSITIONCOMPONENT"]
[0,"TAZ0796","OBJ_TC_47","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_33","Feste Übertragungs Netzwerke","Netzwerkgeräte","Übertragungs Objekte","Allgemeine Transportmittel können alle Arten von Transportmitteln darstellen, die Übertragungskanäle für Telekommunikations-Subsysteme oder andere Subsysteme bereitstellen.","Topologisch","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","TRANSPORTEQUIPMENT"]
[0,"TAZ0797",null,"Objektgruppe","ALG_4","Telekom","OGR_65","Kabel (Telecom)","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0798","OBJ_TC_23","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_65","Kabel (Telecom)","Antenne","Antenne","Antenne ist ein Gerät, das effektiv elektromagnetische Wellen abstrahlt oder empfängt und eine Übertragungsleitung mit dem Weltraum oder anderen Medien verbindet.","Topologisch","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","ANTENNA","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","ANTENNA"]
[0,"TAZ0799","OBJ_TC_75","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_65","Kabel (Telecom)","Kabel","Kabel (Telekom)","Diese Klasse sammelt alle Objekte, die Kabeltypen beschreiben, die entweder Glasfasern oder Kupferdrähte enthalten, die in Telekommunikations- oder Stromversorgungssystemen verwendet werden.\nBefindet sich immer in einem linear platzierten Objekt und ist daher im Allgemeinen in Bezug auf die lokale Referenz positioniert.","Topologisch","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT"]
[0,"TAZ0800","OBJ_TC_74","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_65","Kabel (Telecom)","Stromkabel","Stromkabel","-","-","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT"]
[0,"TAZ0801","OBJ_TC_22","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_65","Kabel (Telecom)","Telekom Kabel","Abgeschirmtes Antennenkabel","Ein undichtes Koaxialkabel ist ein Koaxialkabel, dessen Außenleiter nicht vollständig geschlossen ist. Es ist ein Untertyp eines Koaxialkabels.\n\nEin Teil der entlang des Kabels übertragenen elektromagnetischen Energie kann durch einen Schlitz oder eine Lücke auf dem Außenleiter oder in der entgegengesetzten Richtung, wie oben erwähnt, abgestrahlt oder an ein drahtloses Übertragungssystem gekoppelt werden, das aus dem Außenleiter und der Umgebung besteht.","Topologisch","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT"]
[0,"TAZ0802","OBJ_TC_3","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_65","Kabel (Telecom)","Telekom Kabel","Glasfaser","Optische Fasern werden in Telekommunikationssystemen verwendet, um Daten mittels optischer Signale zu übertragen","Topologisch","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","FIBERSEGMENT"]
[0,"TAZ0803","OBJ_TC_4","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_65","Kabel (Telecom)","Telekom Kabel","Glasfaser Anschlusskabel Peitsche","Optischer Pigtail, ein Untertyp eines Glasfaserkabels, ist eine spezielle Hardwareverbindung, die für den Kabelabschluss verwendet wird. Bei einem Glasfaseranschluss ist ein Ende des Kabels einfach eine freiliegende Glasfaser und das andere Ende ist mit einem vorinstallierten Stecker versehen. Faserpigtails werden üblicherweise auf einzelne Litzen eines Mehrfaser-Hauptkabels auf gespleißt.","Topologisch","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","OPTICALCABLESEGMENT"]
[0,"TAZ0804","OBJ_TC_7","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_65","Kabel (Telecom)","Telekom Kabel","Glasfaser Endpunkt","Der Abschlusspunkt einer optischen Faser. Jede Glasfaser hat zwei Abschlusspunkte.","Topologisch","IfcFlowTerminal","IfcOutletType","USERDEFINED","IfcOutlet","IfcOutletType","DATAOUTLET","IfcOutlet","IfcOutletType","DATAOUTLET"]
[0,"TAZ0805","OBJ_TC_6","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_65","Kabel (Telecom)","Telekom Kabel","Glasfaser Patchkabel","LWL-Patchkabel, ein Untertyp eines LWL-Kabels, ist ein LWL-Kabel, das an beiden Enden mit Anschlüssen versehen ist, mit denen es schnell und bequem an andere Kabel oder Verteilerfelder angeschlossen werden kann.","Topologisch","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","OPTICALCABLESEGMENT"]
[0,"TAZ0806","OBJ_TC_8","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_65","Kabel (Telecom)","Telekom Kabel","Glasfaser Schutzhülle","Ein halbstarres hohles Kunststoffrohr mit sehr kleinem Radius, das eine bestimmte Anzahl von Lichtleitfasern aufnimmt und schützt. Ein Glasfaserkabel kann viele lose Glasfaserschläuche enthalten\n.","Topologisch","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","FIBERTUBE"]
[0,"TAZ0807","OBJ_TC_9","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_65","Kabel (Telecom)","Telekom Kabel","Glasfaser Steckertyp","Mechanischer Anschluss, der zum Abschließen eines Glasfaserendpunkts verwendet wird, um eine mechanische Verbindung zu einem anderen mit einem Stecker versehenen Glasfaserendpunkt oder einem mit einem Stecker versehenen Telekommunikationsgeräteanschluss zu ermöglichen.","Topologisch","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","CONNECTOR","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","CONNECTOR"]
[0,"TAZ0808","OBJ_TC_2","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_65","Kabel (Telecom)","Telekom Kabel","Glasfaserkabel","Kabel mit einer variablen Anzahl von Lichtwellenleitern","Topologisch","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","OPTICALCABLESEGMENT"]
[0,"TAZ0809","OBJ_TC_21","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_65","Kabel (Telecom)","Telekom Kabel","Koaxial Antennenkabel","Koaxialkabel, ein Subtyp von Kupferkabel, ist ein Kupferkabel mit einer variablen Anzahl von Kupfer-Koaxialpaarleitern, die zur Übertragung von Daten mittels elektrischer Signale, insbesondere bei Hochfrequenz, verwendet werden","Topologisch","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT"]
[0,"TAZ0810","OBJ_TC_17","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_65","Kabel (Telecom)","Telekom Kabel","Kupfer Patchkabel","Kupfer-Patchkabel, ein Subtyp von Kupferkabel, ist ein Kupferkabel, das an beiden Enden mit Kupferverbindungen versehen ist, damit es schnell und bequem an andere Kabel oder Verteilerfelder angeschlossen werden kann","Topologisch","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT"]
[0,"TAZ0811","OBJ_TC_19","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_65","Kabel (Telecom)","Telekom Kabel","Kupferdraht Endpunkt","Der Abschlusspunkt eines Adernpaares. Jedes Adernpaar hat zwei Anschlusspunkte.","Topologisch","IfcFlowTerminal","IfcOutletType","[\"AUDIOVISUALOUTLET\",\n\"COMMUNICATIONSOUTLET\",\n\"USERDEFINED\"]","IfcOutlet","IfcOutletType","[\"AUDIOVISUALOUTLET\",\n\"COMMUNICATIONSOUTLET\",\n\"DATAOUTLET\"]","IfcOutlet","IfcOutletType","[\"AUDIOVISUALOUTLET\",\n\"COMMUNICATIONSOUTLET\",\n\"DATAOUTLET\"]"]
[0,"TAZ0812","OBJ_TC_18","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_65","Kabel (Telecom)","Telekom Kabel","Kupferdraht verdrillt","Ein in einem Kupferkabel enthaltenes Leiterpaar wird immer zusammen verwendet, um eine Schaltung zur Datenübertragung mittels elektrischer Signale zu bilden.","Topologisch","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT"]
[0,"TAZ0813","OBJ_TC_15","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_65","Kabel (Telecom)","Telekom Kabel","Kupferkabel","Kupferkabel sind ein Subtyp von Telekommunikationskabeln mit einer variablen Anzahl von Kupferkoaxialleitern oder -Paarleitern, die zum Übertragen von Daten mittels elektrischer Signale verwendet werden.","Topologisch","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT"]
[0,"TAZ0814","OBJ_TC_16","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_65","Kabel (Telecom)","Telekom Kabel","Kupferkabel verdrillt","Telecom Copper Symmetric Pair Cable, ein Subtyp von Copper Cable, ist ein Kupferkabel mit einer variablen Anzahl von Kupfer-Twisted-Symmetric Pair-Leitern, die zur Übertragung von Daten mittels elektrischer Signale verwendet werden.","Topologisch","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT"]
[0,"TAZ0815","OBJ_TC_1","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_65","Kabel (Telecom)","Telekom Kabel","Telekom Kabel","Kabel mit Glasfasern oder Kupferdrähten zur Übertragung von Telekommunikationssignalen. Diese Klasse ist ein Supertyp für Glasfaserkabel und Kupferkabel.","Topologisch","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT"]
[0,"TAZ0816","OBJ_TC_10","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_65","Kabel (Telecom)","Verbinder","Glasfaserkabel Steck-Verbinder","Der optische Adapter wird verwendet, um einen optischen Porttyp in einen anderen optischen Porttyp umzuwandeln","Topologisch","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","CONNECTOR","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","CONNECTOR"]
[0,"TAZ0817","OBJ_TC_20","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_65","Kabel (Telecom)","Verbinder","Kupferkabel Steck-Verbinder","Mechanischer Stecker, der zum Abschließen eines Kabelpaar-Endpunkts verwendet wird, um eine mechanische Verbindung mit einem anderen Kabelpaar-Endpunkt oder mit einem Telekommunikationsanschluss zu ermöglichen. Es kann eine elektrische Kopplung zwischen zwei Drahtpaarendpunkten realisieren","Topologisch","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","CONNECTOR","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","CONNECTOR"]
[0,"TAZ0818","OBJ_TC_11","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_65","Kabel (Telecom)","Verbinder","Telekomkabel Steck-Verbinder","Mechanischer Anschluss zum Koppeln von zwei Telekommunikationskabelendpunkten oder zum Verbinden eines Telekommunikationskabelendpunkts mit einem Telekommunikationsgeräteanschluss. Diese Klasse ist ein Supertyp von Glasfaser- und Kupferkabelsteckern.","Topologisch","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","CONNECTOR","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","CONNECTOR"]
[0,"TAZ0819","OBJ_TC_14","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_65","Kabel (Telecom)","Verbinder","Verbinder","Mechanischer Anschluss zum Koppeln von zwei Kabelendpunkten oder zum Verbinden eines Kabelendpunkts mit einem Geräteanschluss. Es ist der Supertyp des Telekommunikationsanschlusses.","Topologisch","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","CONNECTOR","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","CONNECTOR"]
[0,"TAZ0820","OBJ_TC_13","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_65","Kabel (Telecom)","Verteilung","Frontseite der Verteilung","Die vorderseitige Öffnung des Verteilerrahmens.","Topologisch","IfcSystemFurnitureElement","IfcSystemFurnitureElementType","-","IfcSystemFurnitureElement","IfcSystemFurnitureElementType","USERDEFINED","IfcSystemFurnitureElement","IfcSystemFurnitureElementType","SUBRACK"]
[0,"TAZ0821","OBJ_TC_5","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_65","Kabel (Telecom)","Verteilung","Glasfaser Verteiler","Ein passives Gerät zur Aufteilung des optischen Signals.","Topologisch","IfcFlowFitting","IfcJunctionBoxType","USERDEFINED","IfcJunctionBox","IfcJunctionBoxType","DATA","IfcJunctionBox","IfcJunctionBoxType","DATA"]
[0,"TAZ0822","OBJ_TC_12","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_65","Kabel (Telecom)","Verteilung","Verteiler","Die rückseitige Öffnung des Verteilerrahmens","Topologisch","IfcSystemFurnitureElement","IfcSystemFurnitureElementType","-","IfcSystemFurnitureElement","IfcSystemFurnitureElementType","USERDEFINED","IfcSystemFurnitureElement","IfcSystemFurnitureElementType","SUBRACK"]
[0,"TAZ0823",null,"Objektgruppe","ALG_4","Telekom","OGR_34","Mobile Netzwerke","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0824","OBJ_TC_49","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_34","Mobile Netzwerke","IP-Geräte","Access Point","In einem Netzwerk ein Punkt, an dem drahtlose Geräte eine Verbindung zum Netzwerk herstellen können. Mit dem Zugriffspunkt kann ein Wi-Fi-Gerät eine Verbindung zu einem kabelgebundenen Netzwerk herstellen.","Topologisch","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","USERDEFINED","IfcMobileTelecommunicationsAppliance","IfcMobileTelecommunicationsApplianceType","ACCESSPOINT"]
[0,"TAZ0825","OBJ_TC_51","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_34","Mobile Netzwerke","IP-Geräte","Basis Verteiler Station","Die Base Transceiver Station (BTS) ist eine Netzwerkkomponente, die eine Zelle bedient.\n\nEs schließt die Konvertierung zwischen BSC und Funkkanal ab und realisiert die Funkübertragung und die zugehörigen Steuerfunktionen zwischen BSC und MS über die Luftschnittstelle.\n\nBTS hat die Funktionen Ratenanpassung, Kanalcodierung / -decodierung, Modulation / Demodulation und andere physikalische Luftschnittstellenschichten","Topologisch","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","USERDEFINED","IfcMobileTelecommunicationsAppliance","IfcMobileTelecommunicationsApplianceType","BASETRANSCEIVERSTATION"]
[0,"TAZ0826","OBJ_TC_52","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_34","Mobile Netzwerke","IP-Geräte","Basisbandbreiten Gerät","Eine Komponente einer verteilten Basisstation zum Implementieren von Basisbandverarbeitungsfunktionen.","Topologisch","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","USERDEFINED","IfcMobileTelecommunicationsAppliance","IfcMobileTelecommunicationsApplianceType","BASEBANDUNIT"]
[0,"TAZ0827","OBJ_TC_48","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_34","Mobile Netzwerke","IP-Geräte","Intelligente Kommunikation Geräte","Unter der Kontrolle von SCP bietet IP eine Vielzahl spezialisierter Ressourcen gemäß dem entsprechenden Dienstlogikprogramm. Und diese Ressourcen enthalten den DTMF-Empfänger (Dual-Tone Multi-Frequency, Signalgenerator, Aufnahmebekanntmachung usw.).\n\nIP stellt dedizierte Ressourcenfunktionen im intelligenten Netzwerk bereit, weist verschiedene dedizierte Ressourcen zu, steuert und verwaltet sie, kommuniziert mit anderen Einheiten im Netzwerk und vervollständigt die SRF-Ressourcenfunktionen sowie die Wartungs-, Verwaltungs- und Statistikfunktionen von Ressourcen.","Topologisch","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","INTELLIGENT_PERIPHERAL"]
[0,"TAZ0828","OBJ_TC_53","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_34","Mobile Netzwerke","IP-Geräte","Master Gerät","Eine Komponente eines Repeaters zum Koppeln von Basisstationssignalen","Topologisch","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","USERDEFINED","IfcMobileTelecommunicationsAppliance","IfcMobileTelecommunicationsApplianceType","MASTERUNIT"]
[0,"TAZ0829","OBJ_TC_54","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_34","Mobile Netzwerke","IP-Geräte","Signal Verstärker","Die entfernte Einheit wird verwendet, um ein Basisstationssignal zu verstärken.","Topologisch","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","USERDEFINED","IfcMobileTelecommunicationsAppliance","IfcMobileTelecommunicationsApplianceType","REMOTEUNIT"]
[0,"TAZ0830","OBJ_TC_50","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_34","Mobile Netzwerke","IP-Geräte","Signalwandler Ratio auf IP-Netzwerk","Ein eNB ist eine logische Netzwerkkomponente, die eine oder mehrere E-UTRAN-Zellen bedient.\n\nEPC (Evolved Packet Core), speziell für die MME (Mobility Management Entity), die drahtlos direkt mit UEs (User Equipment) kommuniziert.\n\nAuf der Grundlage der ursprünglichen Funktionen von Knoten B fügte eNB die physische Schicht, die MAC-Schicht, die RRC, die Zeitplanung, die Zugangskontrolle, die Lasttragfähigkeitskontrolle, das Mobilitätsmanagement und das drahtlose Ressourcenmanagement benachbarter Zellen von RNC hinzu und stellte Funktionen bereit, die dem ursprünglichen RLC äquivalent sind / MAC / PHY- und RRC-Schicht.","Topologisch","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","USERDEFINED","IfcMobileTelecommunicationsAppliance","IfcMobileTelecommunicationsApplianceType","E_UTRAN_NODE_B"]
[0,"TAZ0831","OBJ_TC_55","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_34","Mobile Netzwerke","IP-Geräte","Verteiler Signal Verstärker","Eine Komponente einer verteilten Basisstation, die digitale Basisbandsignale in Hochfrequenzsignale (HF-Signale) umwandelt und Hochfrequenzsignale (HF-Signale) zur Abstrahlung an die Antenne sendet.","Topologisch","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","USERDEFINED","IfcMobileTelecommunicationsAppliance","IfcMobileTelecommunicationsApplianceType","REMOTE_RADIO_UNIT"]
[0,"TAZ0832",null,"Objektgruppe","ALG_4","Telekom","OGR_39","Räumliche Abhängigkeiten","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0833","OBJ_TC_73","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_39","Räumliche Abhängigkeiten","Zone","Freier Platz für Telekom Zone","Platz, der für die Verlegung von Telekommunikationskabeln reserviert ist.","Planar, Fläche oder Topologisch","IfcSpatialElement","-","-","IfcSpatialZone","-","USERDEFINED","IfcSpatialZone","-","RESERVATION"]
[0,"TAZ0834","OBJ_TC_72","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_39","Räumliche Abhängigkeiten","Zone","Geräte für Access Zone Telekom ","Raum, der den Zugang zu den Geräten ermöglicht. Es wird durch die seitlichen, oberen, hinteren und vorderen Zugangszonen definiert.","Topologisch","IfcSpatialElement","-","-","IfcSpatialZone","-","USERDEFINED","IfcSpatialZone","-","RESERVATION"]
[0,"TAZ0835",null,"Objektgruppe","ALG_4","Telekom","OGR_36","Ticket-Systeme","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0836","OBJ_TC_66","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_36","Ticket-Systeme","Ticket-Automat","Ticket Automat","Ein Selbstbedienungsgerät mit Funktionen zur Auswahl von Tickets, zur Zahlung und zum Erstellen von Tickets usw. Mit diesem Gerät können Fahrgäste Tickets selbst kaufen und abholen.\n\nFahrkartenautomaten müssen eine stabile, zuverlässige und freundliche Selbstbedienungsumgebung bieten, in der Fahrgäste bequem und effektiv Fahrkarten kaufen oder abholen können.","Topologisch","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","VENDINGMACHINE","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","VENDINGMACHINE","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","VENDINGMACHINE"]
[0,"TAZ0837","OBJ_TC_65","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_36","Ticket-Systeme","Ticket-Kontrolle","Selbst Service Zutritts Systeme","Selbstbedienungstor zur Überprüfung der Identität der Eisenbahn:\n\nEin Gerät zur Konsistenzprüfung von Tickets, Personalausweis und Gesichtsbild. Passagiere dürfen oder verbieten, entsprechend dem Prüfergebnis zu passieren.","Topologisch","IfcDoor","-","-","IfcDoor","IfcDoorType","USERDEFINED","IfcDoor","IfcDoorType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0838","OBJ_TC_64","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_36","Ticket-Systeme","Ticket-Systeme","Automatische Zutritt Systeme","Ein Gerät zur Ticketkontrolle und -bearbeitung. Bahnreisende dürfen oder dürfen nicht gemäß der Gültigkeitsdauer des Tickets passieren.","Topologisch","IfcDoor","-","-","IfcDoor","IfcDoorType","USERDEFINED","IfcDoor","IfcDoorType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0839",null,"Objektgruppe","ALG_4","Telekom","OGR_35","Umweltüberwachungssysteme","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0840","OBJ_TC_58","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_35","Umweltüberwachungssysteme","Sensor","Regensensor","Gerät zum Sammeln und Anzeigen von Informationen zu Niederschlägen","Topologisch","IfcDistributionControlElement","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","RAINSENSOR"]
[0,"TAZ0841","OBJ_TC_59","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_35","Umweltüberwachungssysteme","Sensor","Seismograph","Gerät zur Erfassung der Erdbebenwelle und Messung der Erdbebenintensität bei Erdbeben.","Topologisch","IfcDistributionControlElement","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","EARTHQUAKESENSOR"]
[0,"TAZ0842","OBJ_TC_57","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_35","Umweltüberwachungssysteme","Sensor","Sensor für Schneefallmessung","Gerät zur Messung der Schneehöhe.","Topologisch","IfcDistributionControlElement","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","SNOWDEPTHSENSOR"]
[0,"TAZ0843","OBJ_TC_56","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_35","Umweltüberwachungssysteme","Sensor","Sensoren","Supertyp aller Arten von Sensoren, die verschiedene Arten von Informationen sammeln","Topologisch","IfcDistributionControlElement","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0844","OBJ_TC_61","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_35","Umweltüberwachungssysteme","Sensor","Überwachungssensoren Zutritt","Gerät, das einen Alarm auslösen kann, wenn Fremdkörper das Dual-Power-Netzwerk beschädigen.","Topologisch","IfcDistributionControlElement","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","FOREIGNOBJECTDETECTIONSENSOR"]
[0,"TAZ0845","OBJ_TC_60","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_35","Umweltüberwachungssysteme","Sensor","Windmesser","Gerät zur Messung von Windgeschwindigkeit und Windrichtung.","Topologisch","IfcDistributionControlElement","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","WINDSENSOR","IfcSensor","IfcSensorType","WINDSENSOR"]
[0,"TAZ0846","OBJ_TC_63","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_35","Umweltüberwachungssysteme","Sensorübertragung","Signalverstärker Verteilungs Gerät","Gerät zur Datenübertragung an die Vor-Ort-Steuereinheit, die in der Nähe des Regenmessers, des Schneehöhenmessers, des Dual-Power-Netzwerksensors für Fremdkörper oder des Erdbebenbeschleunigungsmessers angebracht werden kann.\n\nDie Daten werden verstärkt und moduliert und dann an die Vor-Ort-Einheit gesendet.","Topologisch","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","CONTROLPANEL","IfcUnitaryControlElement","IfcUnitaryControlElementType","CONTROLPANEL","IfcUnitaryControlElement","IfcUnitaryControlElementType","CONTROLPANEL"]
[0,"TAZ0847","OBJ_TC_62","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_35","Umweltüberwachungssysteme","Sensorübertragung","Vor Ort Überwachungs Sensoren","Gerät, das zum Empfangen von Überwachungsdaten von der Datenübertragungseinheit und zum Senden der Überwachungsdaten an das Zentralsystem verwendet wird, das sich normalerweise im Raum für Telekommunikationsgeräte befindet.","Topologisch","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","REPEATER","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","REPEATER"]
[0,"TAZ0848",null,"Fachbereich","ALG_10","Tunnel","-","-","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0849",null,"Objektgruppe","ALG_10","Tunnel","OGR_76","Ausbruchsicherung","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0850","OBJ_TL_42","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_76","Ausbruchsicherung","Sicherung","Knautschelement","Elemente, die zusammen mit der Ausbruchsicherung eingebaut werden, um allfällige Gebirgsverformungen aufnehmen zu können.","Linear, Punkt","IfcBuildingElementProxy","???","???","???","???","???","???","???","???"]
[0,"TAZ0851","OBJ_TL_40","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_76","Ausbruchsicherung","Sicherung","Ringspaltfüllung","Verfüllt den Ringspalt zwischen Tübbing und Ausbruchoberfläche mit Perlkies oder Mörtel. Ein Ringspalt entsteht unweigerlich, wenn der Ausbruch maschinell mittels Schild-TBM und Tübbingbauweise vorgenommen wird.","Linear, Punkt","IfcSpace","???","???","???","???","???","???","???","???"]
[0,"TAZ0852","OBJ_TL_39","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_76","Ausbruchsicherung","Sicherung","Tübbing","Fertigbauteil bzw. Bogensegment aus bewehrtem Beton. Dient zur Ausbruchsicherung bei Vortrieb mittels Schild-TBM (maschinneller Vortrieb). Tübbung können temporär oder permanent wirken. Bei der zweischaligen Bauweise ist den Tübbingen eine permanente oder temporäre Tragwirkung zuzuweisen. Bei der einschaligen Bauweise ist den Tübbingen zwingend eine permanente Tragwirkung zuzuweisen.","Linear, Punkt","IfcBuildingElementProxy","???","???","???","???","???","???","???","???"]
[0,"TAZ0853",null,"Objektgruppe","ALG_10","Tunnel","OGR_74","Ausbruchsraum","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0854","OBJ_TL_18","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_74","Ausbruchsraum","Ausbruch","Theoretischer Ausbruch","Der theoretische Ausbruch entspricht der abzubauenden Querschnittsfläche bzw. der Bohrfläche exkl. Überprofil.","Linear, Linie","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcVoidStratum","-","-"]
[0,"TAZ0855","OBJ_TL_20","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_74","Ausbruchsraum","Profil","Arbeitstechnisch bedingtes Überprofil","Überprofil, das auf den vom Unternehmer gewählten Ausführungsvorgang zurückzuführen ist.","Linear, Linie","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcVoidStratum","-","-"]
[0,"TAZ0856","OBJ_TL_21","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_74","Ausbruchsraum","Profil","Geologisches Überprofil","Geologisch bedingtes Überprofil durch z.B. lokalem Niederbruch bzw. Mehrausbruch in der Sohle.","Linear, Linie","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcVoidStratum","-","-"]
[0,"TAZ0857","OBJ_TL_22","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_74","Ausbruchsraum","Profil","Ringspalt","Spalt zwischen Aussenfläche des versetzten Tübbinge und\nder Ausbruchoberfläche.","Linear, Linie","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcVoidStratum","-","-"]
[0,"TAZ0858","OBJ_TL_19","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_74","Ausbruchsraum","Profil","Überprofil","Arbeitstechnisch bedingter Mehrausbruch oder geologisch bedingter Mehrausbruch, welcher vom theoretischen Ausbruch abweicht.","Linear, Linie","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcVoidStratum","-","-"]
[0,"TAZ0859",null,"Objektgruppe","ALG_10","Tunnel","OGR_75","Bauhilfsmassnahmen","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0860","OBJ_TL_30","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_75","Bauhilfsmassnahmen","Baugrundverbesserung","Drainage","Entwässerung des Gebirges mit Bohrungen, Drainröhren, Flächenelementen, Sickerpackungen, Sohlschüttungen usw. Drainagen im Bezug zu Bauhilfsmassnahmen haben den Zweck einer günstigen Wirkung der Ortsbruststabilität und/oder Gebirgsstabilität, in dem das Bergwasser, meist gravitativ, entwässert wird. Im Lockergestein dienen Drainagen auch der Entspannung und Entwässerung des Lockergesteines.","Linear, Punkt","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-"]
[0,"TAZ0861","OBJ_TL_26","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_75","Bauhilfsmassnahmen","Baugrundverbesserung","Gefrierverfahren","Beim Gefrierverfahren wird der Baugrund temporär künstlich vereist und somit verfestigt, versteift und abgedichtet. Infolge des Gefrierens entseht ein Gefrierkörper. Das Verfahren kann nur bei genügender Baugrundfeuchte und geringer Strömungsgeschwindigkeit des Grundwassers angewendet werden. Das Vereisungskörper ist mit diesem Objekttyp abzubilden.","Linear, Punkt","???","???","???","???","???","???","???","???","???"]
[0,"TAZ0862","OBJ_TL_29","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_75","Bauhilfsmassnahmen","Bauhilfsmassnahmen","Bruststützung","Unter Bruststützung zählen Massnahmen wie Spritzbeton an Ortsbrust, belassen eines Erdkeils, Anker mit Länge kleiner Ausbruchbreite","Linear, Punkt","???","???","???","???","???","???","???","???","???"]
[0,"TAZ0863","OBJ_TL_25","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_75","Bauhilfsmassnahmen","Bauhilfsmassnahmen","Jettingschirm","Ein Jettingschirm ist analog Spiessschirm und Rohrschirm eine vorauseilende Bauhilfsmassnahme. Im Gegensatz zum Rohr- und Spiessschirm wird durch Jetting ein vermörtlter Bodenkörper erstellt, bei dem durch Überschneidung der einzelnen Jetsäulen eine Gewölbetragwirkung entsteht.","Linear, Punkt","IfcTendon","-","[\"BAR\",\n\"COATED\",\n\"STRAND\",\n\"WIRE\"]","IfcTendon","IfcTendonType","[\"BAR\",\n\"COATED\",\n\"STRAND\",\n\"WIRE\"]","IfcTendon","IfcTendonType","[\"BAR\",\n\"COATED\",\n\"STRAND\",\n\"WIRE\"]"]
[0,"TAZ0864","OBJ_TL_27","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_75","Bauhilfsmassnahmen","Bauhilfsmassnahmen","Marciavanti","Ähnlich wie bei den Spiessen sichert die Marciavanti (Pfändung) den Tunnel vorauseilend. Dabei werden Verzugsbleche in den Baugrund eingebracht.","Linear, Punkt","IfcTendon","???","???","???","???","???","???","???","???"]
[0,"TAZ0865","OBJ_TL_24","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_75","Bauhilfsmassnahmen","Bauhilfsmassnahmen","Rohrschirm","Rohrschirme werden durch das fächerförmige Einführen von Stahlrohren mit subhorizontaler Bohrungen längs des Tunnelprofils vorauseilend hergestellt. Die Rohre werden in der Regel ausinjiziert. Der Spiessschirm und Rohrschirm haben eine ähnliche Funktion, der Rohrschirm hat im Vergleich grössere Dimensionen und kann grössere Lasten aufnehmen. ","Linear, Punkt","IfcReinforcingElement","-","-","IfcReinforcingElement","IfcReinforcingElementType","-","IfcTendonConduit","IfcTendonConduitType","[\"DUCT\",\n\"COUPLER\",\n\"GROUTING_DUCT\",\n\"TRUMPET\",\n\"DIABOLO\"]"]
[0,"TAZ0866","OBJ_TL_23","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_75","Bauhilfsmassnahmen","Bauhilfsmassnahmen","Spiessschirm","Spiesse sichern den Vortrieb vorauseilend. Ausserhalb des Ausbruchquerschnitts eingetriebene Stahlstäbe oder -rohre zur Sicherung der nachfolgenden Ausbrucharbeiten. Als Spiesse werden vermörtelte Profilstähle, Rundstähle oder Rohre verwendet.","Linear, Punkt","IfcTendon","-","[\"BAR\",\n\"COATED\",\n\"STRAND\",\n\"WIRE\"]","IfcTendon","IfcTendonType","[\"BAR\",\n\"COATED\",\n\"STRAND\",\n\"WIRE\"]","IfcTendon","IfcTendonType","[\"BAR\",\n\"COATED\",\n\"STRAND\",\n\"WIRE\"]"]
[0,"TAZ0867","OBJ_TL_31","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_75","Bauhilfsmassnahmen","Bauhilfsmassnahmen","Wasserhaltung","Bauliche Massnahmen während der Ausführung für das Ableiten des Berg- und Brauchwassers in einen Vorfluter. Die Massnahmen können temporär oder permanent notwendig sein.","Linear, Punkt","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-"]
[0,"TAZ0868",null,"Objektgruppe","ALG_10","Tunnel","OGR_73","Erdarbeit (Ausbruch)","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0869","OBJ_TL_17","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_73","Erdarbeit (Ausbruch)","Aushub/Ausbruch","Ausbruch Tagbau","Beinhaltet den volumetrischen Objekttyp Baugrund (Locker- oder Festgestein) im Tagbau. Als Tagbau gelten alle Bauwerke, die in offener Bauweise erstellt werden.","Linear, Linie","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcEarthworksCut","IfcEarthworksCutType","[\"TRENCH\",\n\"DREDGING\",\n\"EXCAVATION\",\n\"OVEREXCAVATION\",\n\"TOPSOILREMOVAL\",\n\"STEPEXCAVATION\",\n\"PAVEMENTMILLING\",\n\"CUT\",\n\"BASE_EXCAVATION\"]"]
[0,"TAZ0870","OBJ_TL_16","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_73","Erdarbeit (Ausbruch)","Aushub/Ausbruch","Ausbruch Untertagbau","Beinhaltet den volumetrischen Objekttyp Baugrund (Locker- oder Festgestein) im Untertagbau. Als Untertagbau gelten Tunnel, Stollen, Kavernen und Schächte, welche bergmännisch ausgebrochen oder erweitert werden.","Linear, Linie","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcEarthworksCut","IfcEarthworksCutType","[\"TRENCH\",\n\"DREDGING\",\n\"EXCAVATION\",\n\"OVEREXCAVATION\",\n\"TOPSOILREMOVAL\",\n\"STEPEXCAVATION\",\n\"PAVEMENTMILLING\",\n\"CUT\",\n\"BASE_EXCAVATION\"]"]
[0,"TAZ0871","OBJ_TL_15","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_73","Erdarbeit (Ausbruch)","Füllung","Füllung","Auffüllung eines Hohlraumes, z.B. zwischen der Ausbruchsicherung oder dem Tagbautunnel und dem Gebirge/Baugrund mit geeignetem Bodenmaterial.","Linear, Linie","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcEarthworksFill","IfcEarthworksFillType","BACKFILL"]
[0,"TAZ0872",null,"Objektgruppe","ALG_10","Tunnel","OGR_79","Innenausbau","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0873",null,"Objektgruppe","-","Tunnel","-","Innenausbau Tunnel","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0874","OBJ_TL_78","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_79","Innenausbau Tunnel","Ausrüstung","Fluchtwegkennzeichnung","Schild mit Piktogramm, um alle Personen, die aufgrund einer Notsituation einen Fluchtweg nutzen müssen, sicher und auf unmittelbarem Wege aus der betroffenen Gefahrenstelle in einen sicheren Bereich (in der Regel Querverbindung oder Portal) zu führen. Regelwerk I-20036 - Dieser Objekttyp ist vergleichbar mit der Beschilderung aus FDK Hochbau","-","IfcElementComponent","IfcElementComponentType","-","IfcElementComponent","IfcElementComponentType","-","IfcSign","IfcSignType","PICTORAL"]
[0,"TAZ0875","OBJ_TL_99","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_79","Innenausbau Tunnel","Ausrüstung","Fluchtwegtür","Die Funktion Fluchtwegtuer teilt physikalisch zwei verschieden Zonen, insb. den Fluchweg und beinhaltet bewegliche Komponenten und eine definierte Feuerwiderstand gemäss Evakuationsdauer. Die Anforderungen von Fluchtwegtueren sind im Regelwerk SBB 20036 festgehlaten. Dieser Objekttyp ist vergleichbar mit der Tuer aus FDK Hochbau (Fluchwegtuere sind unter dieser Objekttyp Tuer definiert).","-","IfcDoor","-","-","IfcDoor","IfcDoorType","DOOR","IfcDoor","IfcDoorType","DOOR"]
[0,"TAZ0876","OBJ_TL_77","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_79","Innenausbau Tunnel","Ausrüstung","Handlauf (Tunnel)","Der Handlauf ist zugehörig mit dem Fluchtweg anzuordnen und diet als Orientierungs- und Leitsystem zur Selbsthilfemasnahme im Notfall. Regelwerk I-20036","-","IfcRailing","IfcRailingType","HANDRAIL","IfcRailing","IfcRailingType","HANDRAIL","IfcRailing","IfcRailingType","HANDRAIL"]
[0,"TAZ0877","OBJ_TL_79","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_79","Innenausbau Tunnel","Ausrüstung","Lärmschutzelement (Tunnel)","Schallschutzmassnahme im Tunnel, bestehen in der Regel aus Lavabeton oder Aluminium. Die Elemente sind bei besiedelten Gebieten notwending und werden an die Tunnelrampen und/oder Gewölbe montiert. Für diese Elemente gelten Tunnelpsezifische Anforderungen, die nicht umbedingt den Anforderungen bei offener Strecke entsprechen.","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0878","OBJ_TL_59","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_79","Innenausbau Tunnel","Innenausbau","Doppelboden","Aufgeständerte Fussbodenkonstruktion, die aus industriell vorgefertigten Bauteilen besteht. Unter dem Doppelboden wird damit ein Hohlraum geschaffen, welcher Platz für technische Kabelführungen bietet und einfach zugänglich ist.","Linear, Punkt","IfcCovering","IfcCoveringType","FLOORING","IfcCovering","IfcCoveringType","FLOORING","IfcCovering","IfcCoveringType","FLOORING"]
[0,"TAZ0879","OBJ_TL_57","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_79","Innenausbau Tunnel","Innenausbau","Sohlauffüllung","Auffüllung zwischen Sohle und Unterkante Fahrbahn. Kann aus Beton oder verfestigtem Lockermaterial bestehen.","Linear, Punkt","IfcBuildingElementProxy","???","???","???","???","???","???","???","???"]
[0,"TAZ0880","OBJ_TL_60","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_79","Innenausbau Tunnel","Innenausbau","Trennwand","Teilt den Tunnelquerschnitt in zwei Längsräume.","Linear, Punkt","IfcWall","IfcWallType","USERDEFINED","IfcWall","IfcWallType","PARAPET","IfcWall","IfcWallType","PARAPET"]
[0,"TAZ0881","OBJ_TL_76","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_79","Innenausbau Tunnel","Innenausbau","Wabennische","Im Gegensatz zu technischen und Personal-Nischen sind Wabennischen nicht versenkt (keine Aufweitung des Regelprofiles) und werden erst während dem Innenausbau eingebaut.","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcVoidingFeature","IfcVoidingFeatureType","[\"CUTOUT\",\n\"NOTCH\",\n\"HOLE\",\n\"MITER\",\n\"CHAMFER\",\n\"EDGE\"]","IfcVoidingFeature","IfcVoidingFeatureType","[\"CUTOUT\",\n\"NOTCH\",\n\"HOLE\",\n\"MITER\",\n\"CHAMFER\",\n\"EDGE\"]"]
[0,"TAZ0882","OBJ_TL_61","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_79","Innenausbau Tunnel","Innenausbau","Zwischendecke","Die Zwischendecke bildet einen Längsraum im Firstbereich für allfällige Werkleitungen, Lüftungen etc.","Linear, Punkt","IfcCovering","IfcCoveringType","ROOFING","IfcCovering","IfcCoveringType","ROOFING","IfcCovering","IfcCoveringType","ROOFING"]
[0,"TAZ0883","OBJ_TL_62","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_79","Innenausbau Tunnel","Technik","Werkleitungskanal","Der Werkleitungskanal (WELK) befindet sich meist unterhalb der Fahrbahn und ist ein durchgängiges Element in dem Versorgungsleitungen eingebaut werden. In der Regel ist der WELK begeh- oder befahrbar.","Linear, Linie","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","FORMEDDUCT","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","FORMEDDUCT","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","FORMEDDUCT"]
[0,"TAZ0884",null,"Objektgruppe","ALG_10","Tunnel","OGR_80","Lüftung","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0885","OBJ_TL_82","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_80","Lüftung","Ereignis- und/oder Betriebslüftung","Antirezirkulationswand","Die Antirezirkulationswand ist eine Wandscheibe welche verhindert, dass bei einem Brand Rauch in den Tunnel auf der Gegenfahrbahn gelangt. Dieses Objekt kommt deshalb insbesondere bei einem Tunnelsystem mit zwei Röhren zum Einsatz.","-","IfcWall","IfcWallType","USERDEFINED","IfcWall","IfcWallType","USERDEFINED","IfcWall","IfcWallType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0886","OBJ_TL_63","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_80","Lüftung","Ereignis- und/oder Betriebslüftung","Axialventilator","Lüftungseinheit, welche durch rotierende Blätter eine dynamische Zirkulation der Luft innerhalb des Tunnels generiert. Die Lüftung dient dabei als Betriebs- und/oder Ereignislüftung, wodurch deren Funktion definiert ist.","Linear, Punkt","IfcFlowMovingDevice","IfcFanType","PROPELLORAXIAL","IfcFan","IfcFanType","PROPELLORAXIAL","IfcFan","IfcFanType","PROPELLORAXIAL"]
[0,"TAZ0887","OBJ_TL_81","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_80","Lüftung","Ereignis- und/oder Betriebslüftung","Lüftungsklappe","Bauteil einer Lüftungsanlage, mit dem der Luftstrom innerhalb eines Systems von Lüftungsrohren geregelt wird.","-","IfcFlowController","IfcDamperType","[\"BACKDRAFTDAMPER\",\n\"BALANCINGDAMPER\",\n\"BLASTDAMPER\",\n\"CONTROLDAMPER\",\n\"FIREDAMPER\",\n\"FIRESMOKEDAMPER\",\n\"FUMEHOODEXHAUST\",\n\"GRAVITYDAMPER\",\n\"GRAVITYRELIEFDAMPER\",\n\"RELIEFDAMPER\",\n\"SMOKEDAMPER\"]","IfcDamper","IfcDamperType","[\"BACKDRAFTDAMPER\",\n\"BALANCINGDAMPER\",\n\"BLASTDAMPER\",\n\"CONTROLDAMPER\",\n\"FIREDAMPER\",\n\"FIRESMOKEDAMPER\",\n\"FUMEHOODEXHAUST\",\n\"GRAVITYDAMPER\",\n\"GRAVITYRELIEFDAMPER\",\n\"RELIEFDAMPER\",\n\"SMOKEDAMPER\"]","IfcDamper","IfcDamperType","[\"BACKDRAFTDAMPER\",\n\"BALANCINGDAMPER\",\n\"BLASTDAMPER\",\n\"CONTROLDAMPER\",\n\"FIREDAMPER\",\n\"FIRESMOKEDAMPER\",\n\"FUMEHOODEXHAUST\",\n\"GRAVITYDAMPER\",\n\"GRAVITYRELIEFDAMPER\",\n\"RELIEFDAMPER\",\n\"SMOKEDAMPER\"]"]
[0,"TAZ0888","OBJ_TL_64","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_80","Lüftung","Ereignis- und/oder Betriebslüftung","Strahlventilator","Lüftungseinheit, welche durch rotierende Blätter eine dynamische Zirkulation der Luft innerhalb des Tunnels generiert. Die Lüftung dient dabei als Betriebs- und/oder Ereignislüftung wodurch deren Funktion definiert ist. Der Strahlventilator ist eine spezielle Form des Axialventilators, wo die Luft axial angesaugt wird und mit hoher Geschwindigkeit wieder axial ausgeblasen wird.","Linear, Punkt","IfcFlowMovingDevice","IfcFanType","PROPELLORAXIAL","IfcFan","IfcFanType","PROPELLORAXIAL","IfcFan","IfcFanType","PROPELLORAXIAL"]
[0,"TAZ0889",null,"Objektgruppe","ALG_10","Tunnel","OGR_77","Verkleidung","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0890","OBJ_TL_52","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_77","Verkleidung","Verkleidung","Fertigteil-Element","Permanente Tunnelverkleidung aus vorgefertigten Elementen aus Beton, Stahl etc.","Linear, Punkt","IfcCovering","IfcCoveringType","CLADDING","IfcCovering","IfcCoveringType","CLADDING","IfcCovering","IfcCoveringType","CLADDING"]
[0,"TAZ0891","OBJ_TL_50","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_77","Verkleidung","Verkleidung","Ortsbetonverkleidung","Permanente Tunnelverkleidung aus unbewehrtem oder bewehrtem Beton.","Linear, Punkt","IfcCovering","IfcCoveringType","CLADDING","IfcCovering","IfcCoveringType","CLADDING","IfcCovering","IfcCoveringType","CLADDING"]
[0,"TAZ0892","OBJ_TL_51","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_77","Verkleidung","Verkleidung","Spritzbetonverkleidung","Permanente Tunnelverkleidung aus bewehrtem oder unbewehrtem Spritzbeton.","Linear, Punkt","IfcCovering","IfcCoveringType","CLADDING","IfcCovering","IfcCoveringType","CLADDING","IfcCovering","IfcCoveringType","CLADDING"]
[0,"TAZ0893",null,"Fachbereich","-","Werkleitung","-","-","-","-","-","-"]
["WKL-90201","TAZ0894","OBJ_HB_266","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_56","Bauteilarten","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Schlammsammler","-","Planar, Punkt","IfcFlowTreatmentDevice","IfcFlowTreatmentDeviceType","-","IfcInterceptor","IfcInterceptorType","USERDEFINED","IfcInterceptor","IfcInterceptorType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0895",null,"Objektgruppe","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0896","OBJ_EN_80","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Energie","Arbeitsmaschine","Die Arbeitsmaschine ist eine Vorrichtung, die es gestattet, die von einer Kraftmaschine gelieferte mechanische Energie in eine für den Verwendungszweck geeignete Form der mechanischen Arbeit umzusetzen.","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0897","OBJ_EN_79","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Energie","Filter (Energie)","Durchlässiges Material (verschiedener Art), das zum Filtern von flüssigen oder gasförmigen Stoffen verwendet wird.","-","IfcFlowTreatmentDevice","IfcFilterType","[\"AIRPARTICLEFILTER\",\n\"ODORFILTER\",\n\"OILFILTER\",\n\"STRAINER\",\n\"WATERFILTER\"]","IfcFilter","IfcFilterType","[\"AIRPARTICLEFILTER\",\n\"COMPRESSEDAIRFILTER\",\n\"ODORFILTER\",\n\"OILFILTER\",\n\"STRAINER\",\n\"WATERFILTER\"]","IfcFilter","IfcFilterType","[\"AIRPARTICLEFILTER\",\n\"COMPRESSEDAIRFILTER\",\n\"ODORFILTER\",\n\"OILFILTER\",\n\"STRAINER\",\n\"WATERFILTER\"]"]
[0,"TAZ0898","OBJ_EN_30","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Erdung","Erdungssystem","Die Erdung ist die Gesamtheit aller Mittel und Massnahmen zum Erden / zur Ableitung von elektrischen Strömen in den Erdboden bzw. das Erdreich.","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-"]
[0,"TAZ0899","OBJ_EN_43","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Batterie (Energie)","Eine Batterie ist ein Speicher für elektrische Energie auf elektrochemischer Basis.","-","IfcFlowStorageDevice","IfcElectricFlowStorageDeviceType","BATTERY","IfcElectricFlowStorageDevice","IfcElectricFlowStorageDeviceType","BATTERY","IfcElectricFlowStorageDevice","IfcElectricFlowStorageDeviceType","BATTERY"]
[0,"TAZ0900","OBJ_EN_45","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Brandmelde, Zutrittsüberwachung","Anlagen zur Brandmeldung, Zutrittsüberwachung, usw.","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-"]
[0,"TAZ0901","OBJ_EN_36","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Diskrete E-Komponente","Als diskretes Bauelement, wird in der Elektrotechnik bzw. Elektronik ein einzelnes, in einem eigenen Gehäuse befindliches elektrisches Schaltungselement mit eigenen äusseren Anschlüssen und mit nur einer Funktionseinheit bezeichnet.","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0902","OBJ_EN_67","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Druckluftanlage (Energie)","Gesamtheit der Einheit welche Druckluft zur Verfügung stellt","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-"]
[0,"TAZ0903","OBJ_EN_68","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Druckluftbehälter","Behälter zur Speicherung von Druckluft","-","IfcFlowStorageDevice","IfcTankType","PRESSUREVESSEL","IfcTank","IfcTankType","PRESSUREVESSEL","IfcTank","IfcTankType","PRESSUREVESSEL"]
[0,"TAZ0904","OBJ_EN_27","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Durchführung","Verbindungsglied zwischen der Leitung und dem aktiven Teil im Inneren des Transformators","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0905","OBJ_EN_59","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Düse","Gesamtheit der Düseneinheit bei Peltonturbinen","-","IfcFlowTerminal","IfcFlowTerminalType","-","IfcFlowTerminal","IfcFlowTerminalType","-","IfcFlowTerminal","IfcFlowTerminalType","-"]
[0,"TAZ0906","OBJ_EN_35","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","E-Filter","Als Filter werden in der Elektrotechnik und Nachrichtentechnik Schaltungen bezeichnet, die ein elektrisches Signal abhängig von der Frequenz in der Amplitude und in der Phasenlage verändern. Dadurch können unerwünschte Signalanteile abgeschwächt oder unterdrückt werden.","-","IfcFlowTreatmentDevice","IfcFlowTreatmentDeviceType","-","IfcFlowTreatmentDevice","IfcFlowTreatmentDeviceType","-","IfcElectricFlowTreatmentDevice","IfcElectricFlowTreatmentDeviceType","ELECTRONICFILTER"]
[0,"TAZ0907","OBJ_EN_41","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Eigenbedarf-Verteilung","Anlage zur Verteilung von Energie für den Eigenbedarf","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-"]
[0,"TAZ0908","OBJ_EN_32","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Elektrische Maschine","Elektrische Anlagen wie Generator, Motor, Erregung, Rotor, Stator, …","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0909","OBJ_EN_33","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Elektrischer Normmotor","Antriebsmotoren für Nebenagregate","-","IfcEnergyConversionDevice","IfcElectricMotorType","[\"DC\",\n\"INDUCTION\",\n\"POLYPHASE\",\n\"RELUCTANCESYNCHRONOUS\",\n\"SYNCHRONOUS\"]","IfcElectricMotor","IfcElectricMotorType","[\"DC\",\n\"INDUCTION\",\n\"POLYPHASE\",\n\"RELUCTANCESYNCHRONOUS\",\n\"SYNCHRONOUS\"]","IfcElectricMotor","IfcElectricMotorType","[\"DC\",\n\"INDUCTION\",\n\"POLYPHASE\",\n\"RELUCTANCESYNCHRONOUS\",\n\"SYNCHRONOUS\"]"]
[0,"TAZ0910","OBJ_EN_28","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Energieverbindung","Verbindung zum Übertragen von Energie","-","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","[\"BUSBARSEGMENT\",\n\"CONDUCTORSEGMENT]","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","[\"BUSBARSEGMENT\",\n\"CONDUCTORSEGMENT]"]
[0,"TAZ0911","OBJ_EN_47","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Gebäudekommunikation","Zur Gebäudekommunikationstechnik gehören alle Anlagen und Geräte, die der Kommunikation innerhalb des Gebäude dienen, z.B. Telefonie, Internet, …","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-"]
[0,"TAZ0912","OBJ_EN_60","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Getriebe","Mechanische Getriebe zum Verändern von Drehzahlen","-","IfcEnergyConversionDevice","IfcMotorConnectionType","USERDEFINED","IfcMotorConnection","IfcMotorConnectionType","USERDEFINED","IfcMotorConnection","IfcMotorConnectionType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0913","OBJ_EN_42","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Gleich-, Wechselrichter, USV","Anlage zur Umwandlung von Wechselspannung in Gleichspannung und umgekehrt, resp. zur unterbruchsfreien Stromversorgung (USV) bei Netzausfall","-","IfcEnergyConversionDevice","IfcTransformerType","USERDEFINED","IfcTransformer","IfcTransformerType","[\"INVERTER\",\n\"RECTIFIER\"]","IfcTransformer","IfcTransformerType","[\"INVERTER\",\n\"RECTIFIER\"]"]
[0,"TAZ0914","OBJ_EN_46","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Heizung, Lüftung, Klima","Anlagen für Heizung, Lüftung, Klima","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-"]
[0,"TAZ0915","OBJ_EN_37","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Hilfseinrichtung Leistungselektronik","Anlagen wie Vorladeenrichtung, Entladeeinrichtung, Kurzschliesser,…","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0916","OBJ_EN_23","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Isolator (Energie)","Isolator der das Seil zum Mast / zur Erde elektrisch isoliert","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","INSULATOR"]
[0,"TAZ0917","OBJ_EN_69","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Kompressor (Energie)","Apparat zum Verdichten von Gasen und Dämpfen","-","IfcFlowMovingDevice","IfcCompressorType","[\"DYNAMIC\",\n\"RECIPROCATING\",\n\"ROTARY\",\n\"SCROLL\",\n\"TROCHOIDAL\",\n\"SINGLESTAGE\",\n\"BOOSTER\",\n\"OPENTYPE\",\n\"HERMETIC\",\n\"SEMIHERMETIC\",\n\"WELDEDSHELLHERMETIC\",\n\"ROLLINGPISTON\",\n\"ROTARYVANE\",\n\"SINGLESCREW\",\n\"TWINSCREW\"]","IfcCompressor","IfcCompressorType","[\"DYNAMIC\",\n\"RECIPROCATING\",\n\"ROTARY\",\n\"SCROLL\",\n\"TROCHOIDAL\",\n\"SINGLESTAGE\",\n\"BOOSTER\",\n\"OPENTYPE\",\n\"HERMETIC\",\n\"SEMIHERMETIC\",\n\"WELDEDSHELLHERMETIC\",\n\"ROLLINGPISTON\",\n\"ROTARYVANE\",\n\"SINGLESCREW\",\n\"TWINSCREW\"]","IfcCompressor","IfcCompressorType","[\"DYNAMIC\",\n\"RECIPROCATING\",\n\"ROTARY\",\n\"SCROLL\",\n\"TROCHOIDAL\",\n\"SINGLESTAGE\",\n\"BOOSTER\",\n\"OPENTYPE\",\n\"HERMETIC\",\n\"SEMIHERMETIC\",\n\"WELDEDSHELLHERMETIC\",\n\"ROLLINGPISTON\",\n\"ROTARYVANE\",\n\"SINGLESCREW\",\n\"TWINSCREW\"]"]
[0,"TAZ0918","OBJ_EN_34","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Leistungselektronik","Die Leistungselektronik ist ein Teilgebiet der Elektrotechnik, das sich mit der Umformung elektrischer Energie mit schaltenden elektronischen Bauelementen beschäftigt.","-","IfcEnergyConversionDevice","IfcTransformerType","[\"CURRENT\",\n\"FREQUENCY\",\n\"VOLTAGE\"]","IfcTransformer","IfcTransformerType","[\"CURRENT\",\n\"FREQUENCY\",\n\"INVERTER\",\n\"RECTIFIER\",\n\"VOLTAGE\"]","IfcTransformer","IfcTransformerType","[\"CURRENT\",\n\"FREQUENCY\",\n\"INVERTER\",\n\"RECTIFIER\",\n\"VOLTAGE\",\n\"CHOPPER\",\n\"COMBINED\"]"]
[0,"TAZ0919","OBJ_EN_61","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Leitapparat","Steuerelemente zur Regulierung der Leistung von Francis bzw. Kaplan Turbinen","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0920","OBJ_EN_21","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Messwandler (Energie)","Messmittel im Wechselstromnetz zur Reduzierung von hohen Spannungs- und Stromgrössen in Messgrössen, die vom Elektrizitätszähler direkt gemessen werden können.","-","IfcEnergyConversionDevice","IfcTransformerType","VOLTAGE","IfcTransformer","IfcTransformerType","VOLTAGE","IfcTransformer","IfcTransformerType","VOLTAGE"]
[0,"TAZ0921","OBJ_EN_48","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Niederspannungsinstallation","Elektrische Installation im Niederspannungsbereich","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-"]
[0,"TAZ0922","OBJ_EN_44","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Notstromgruppe","Anlage zur Lieferung von Energie bei Stromausfall","-","IfcEnergyConversionDevice","IfcElectricGeneratorType","USERDEFINED","IfcElectricGenerator","IfcElectricGeneratorType","ENGINEGENERATOR","IfcElectricGenerator","IfcElectricGeneratorType","ENGINEGENERATOR"]
[0,"TAZ0923","OBJ_EN_66","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Ölhydraulik","Gesamtheit der Einheit welche Ölhydraulik zur Verfügung stellt","-","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0924","OBJ_EN_24","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Prüfeinrichtung","Einrichtung zur Überprüfung von bestimmten Werten","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0925","OBJ_EN_72","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Pumpe (Energie)","Mechanische Einrichtung zur Förderung von Flüssigkeiten","-","IfcFlowMovingDevice","IfcPumpType","[\"CIRCULATOR\",\n\"ENDSUCTION\",\n\"SPLITCASE\",\n\"SUBMERSIBLEPUMP\",\n\"SUMPPUMP\",\n\"VERTICALINLINE\",\n\"VERTICALTURBINE\"]","IfcPump","IfcPumpType","[\"CIRCULATOR\",\n\"ENDSUCTION\",\n\"SPLITCASE\",\n\"SUBMERSIBLEPUMP\",\n\"SUMPPUMP\",\n\"VERTICALINLINE\",\n\"VERTICALTURBINE\"]","IfcPump","IfcPumpType","[\"CIRCULATOR\",\n\"ENDSUCTION\",\n\"SPLITCASE\",\n\"SUBMERSIBLEPUMP\",\n\"SUMPPUMP\",\n\"VERTICALINLINE\",\n\"VERTICALTURBINE\"]"]
[0,"TAZ0926","OBJ_EN_17","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Schaltanlage","Als Schaltanlagen werden die Zusammenlegung von Hörnerschaltern, Lastschaltern, Leistungs- schaltern und Transformatoren bezeichnet.","-","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","TRACTION_SWITCHING_ASSEMBLY"]
[0,"TAZ0927","OBJ_EN_18","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Schaltfeld","Abgegrenzter Bereich, in dem ein Schalter bestimmter Zweckbestimmung samt zugehörigen Mess-, Bedienungs- und anderen Hilfseinrichtungen untergebracht ist.","-","IfcFlowController","IfcSwitchingDeviceType","SWITCHDISCONNECTOR","IfcSwitchingDevice","IfcSwitchingDeviceType","SWITCHDISCONNECTOR","IfcSwitchingDevice","IfcSwitchingDeviceType","SWITCHDISCONNECTOR"]
[0,"TAZ0928","OBJ_EN_20","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Schaltgerät","Elektrisches Betriebsmittel, das in einem Stromkreis eingesetzt wird, um eine oder mehrere der folgenden Funktionen zu erfüllen: Schützen, Steuern, Trennen, Schalten.","-","IfcFlowController","IfcSwitchingDeviceType","SWITCHDISCONNECTOR","IfcSwitchingDevice","IfcSwitchingDeviceType","SWITCHDISCONNECTOR","IfcSwitchingDevice","IfcSwitchingDeviceType","SWITCHDISCONNECTOR"]
[0,"TAZ0929","OBJ_EN_19","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Schaltgerätekombination","Betriebsmittelkombination, die verschiedene Arten von Schaltgeräten und Steuergeräten enthält, an die ein oder mehrere abgehende Stromkreise angeschlossen sind, die von einem oder mehreren ankommenden Stromkreisen gespeist wird und die Anschlussstellen für Neutralleiter und Schutzleiter enthält.","-","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","DISTRIBUTIONBOARD","IfcElectricDistributionBoard","IfcElectricDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD","IfcDistributionBoard","IfcDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD"]
[0,"TAZ0930","OBJ_EN_64","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Schliessorgan","Schliessorgane der Maschinengruppen inkl. Drosselklappe der Druckleitung, Ventil, Schützen,..","-","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0931","OBJ_EN_39","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Sekundärtechnikgerät Feldebene","Die Sekundärtechnik umfasst Einrichtungen mit der die einzelnen Anlagen vor Ort gesteuert werden","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0932","OBJ_EN_38","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Sekundärtechnikgerät Stationsebene","Die Sekundärtechnik umfasst Einrichtungen mit der die einzelnen Anlagen vor Ort gesteuert werden","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0933","OBJ_EN_62","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Speicherpumpe","Pumpe des Hauptmaschinensatzes zum Pumpen grosser Mengen Wasser welches in der Stauanlage gespeichert wird","-","IfcFlowMovingDevice","IfcPumpType","[\"CIRCULATOR\",\n\"ENDSUCTION\",\n\"SPLITCASE\",\n\"SUBMERSIBLEPUMP\",\n\"SUMPPUMP\",\n\"VERTICALINLINE\",\n\"VERTICALTURBINE\"]","IfcPump","IfcPumpType","[\"CIRCULATOR\",\n\"ENDSUCTION\",\n\"SPLITCASE\",\n\"SUBMERSIBLEPUMP\",\n\"SUMPPUMP\",\n\"VERTICALINLINE\",\n\"VERTICALTURBINE\"]","IfcPump","IfcPumpType","[\"CIRCULATOR\",\n\"ENDSUCTION\",\n\"SPLITCASE\",\n\"SUBMERSIBLEPUMP\",\n\"SUMPPUMP\",\n\"VERTICALINLINE\",\n\"VERTICALTURBINE\"]"]
[0,"TAZ0934","OBJ_EN_25","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Transformator (Energie)","Ein Transformator wandelt eine Eingangswechselspannung, die an einer der Spulen angelegt ist, in eine Ausgangswechselspannung um, die an der anderen Spule abgegriffen werden kann.","-","IfcEnergyConversionDevice","IfcTransformerType","VOLTAGE","IfcTransformer","IfcTransformerType","VOLTAGE","IfcTransformer","IfcTransformerType","VOLTAGE"]
[0,"TAZ0935","OBJ_EN_26","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Transformator Stufenschalter","Schaltelement zur Anpassung der Ausgangsspannung auf Grund der betrieblichen Bedürfnisse.","-","IfcFlowController","IfcSwitchingDeviceType","USERDEFINED","IfcSwitchingDevice","IfcSwitchingDeviceType","SELECTORSWITCH","IfcSwitchingDevice","IfcSwitchingDeviceType","SELECTORSWITCH"]
[0,"TAZ0936","OBJ_EN_63","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Turbinenrad","Turbinenrad der Wasserturbine","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0937","OBJ_EN_22","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Überspannungsableiter (Energie)","Ein Überspannungsableiter ist ein Gerät oder Bauteil zum Begrenzen gefährlicher Überspannungen in elektrischen Leitungen und Geräten.","-","IfcFlowController","IfcProtectiveDeviceType","USERDEFINED","IfcProtectiveDevice","IfcProtectiveDeviceType","USERDEFINED","IfcProtectiveDevice","IfcProtectiveDeviceType","VOLTAGELIMITER"]
[0,"TAZ0938","OBJ_EN_73","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Wärmetauscher","Wärmetauscher zum Abgeben von Prozesswärme an Kühlmedium","-","IfcEnergyConversionDevice","IfcHeatExchangerType","[\"PLATE\",\n\"SHELLANDTUBE\"]","IfcHeatExchanger","IfcHeatExchangerType","[\"PLATE\",\n\"SHELLANDTUBE\"]","IfcHeatExchanger","IfcHeatExchangerType","[\"PLATE\",\n\"SHELLANDTUBE\"]"]
[0,"TAZ0939","OBJ_EN_65","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Wellenkupplung","Kupplung zum Verbinden von Wellen","-","IfcEnergyConversionDevice","IfcMotorConnectionType","USERDEFINED","IfcMotorConnection","IfcMotorConnectionType","USERDEFINED","IfcMotorConnection","IfcMotorConnectionType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0940","OBJ_EN_10","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Kabel","Kabel (Energie)","Verwendetes Kabel für die UL","-","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT"]
[0,"TAZ0941","OBJ_EN_11","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Kabel","Kabelendverschluss (Energie)","Übergangselement des Kabels auf die Freileitung oder ins UW","-","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","CONNECTOR","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","CONNECTOR"]
[0,"TAZ0942","OBJ_EN_29","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Kabel","Kabelverbindungsstück","Element zum Verbinden von Kabeln","-","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","CONNECTOR","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","CONNECTOR"]
[0,"TAZ0943","OBJ_EN_12","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Kabel","Muffe","Verbindungselement für Kabel","-","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","CONNECTOR","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","CONNECTOR"]
[0,"TAZ0944","OBJ_EN_77","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Trassse","Druckleitung","Stahlleitung vom Wasserschloss zum Kraftwerk, wird für die Wasserführung Richtung Turbine verwendet.","-","IfcFlowSegment","IfcPipeSegmentType","RIGIDSEGMENT","IfcPipeSegment","IfcPipeSegmentType","RIGIDSEGMENT","IfcPipeSegment","IfcPipeSegmentType","RIGIDSEGMENT"]
[0,"TAZ0945",null,"Objektgruppe","-","Werkleitung","-","Kabelanlage","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0946","OBJ_KA_20","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Kabelanlage","Kabel","Kabel","Ein Kabel transportiert Strom oder Daten von einer Quelle zu einem Verbraucher. Ein Kabel besteht aus mehreren Drähten oder Lizen. Es trägt die Akteur-Informationen und verbindet Start und Endpunkt ohne Unterbruch miteinander. Das Kabel besteht immer aus einem oder mehreren Kabelsegmenten.\n","Topologisch","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT"]
[0,"TAZ0947","OBJ_KA_25","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Kabelanlage","Kabel","Kabelendverschluss","Der Kabelendverschluss bildet das Ende eines Kabels, beziehungsweise eines Kabelsegments.","Topologisch","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","CONNECTOR","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","CONNECTOR"]
[0,"TAZ0948","OBJ_KA_31","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Kabelanlage","Kabel","Kabelschild","Beschriftetes Schild zur eindeutigen Beschriftung des Kabels.","-"]
[0,"TAZ0949","OBJ_KA_28","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Kabelanlage","Kabel","Kabelsegment","Das Kabelsegment verbindet zwei Anschlusspunkte (z.B. Muffe A und Muffe B) und kommt immer in Verbindung mit dem Objekttyp \"Kabel\" vor.","-"]
[0,"TAZ0950","OBJ_KA_21","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Kabelanlage","Kabel","Kabelstreckenmuffe","Die Kabelmuffe garantiert eine unterbrechungsfreie Verbindung zweier Kabel und dient der Kabelverlängerung. Bei Kabelabzweigungen wird ein Kabelverteiler verwendet.","Topologisch","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","CONNECTOR","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","CONNECTOR"]
[0,"TAZ0951","OBJ_KA_30","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Kabelanlage","Kabel","Kabelverteiler","Im Kabelverteiler befinden sich Klemmen (z.B. Anschlussklemmen), die in einem Block zusammengefasst werden. Das Kabel wird bis zum Kabelverteiler geführt und dort in einzelne Adern aufgeteilt. Diese Adern werden nicht betrachtet.","-"]
[0,"TAZ0952","OBJ_KA_29","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Kabelanlage","Kabel","Kabel-Y-Muffe","Kabelmuffen können Y-förmig ausgestaltet sein, um Kabelabzweigungen zu ermöglichen. Bei der LWL-Verteilung wird der Kabelverteiler als \"Muffe\" bezeichnet. Kabelmuffen können Y-förmig ausgestaltet sein, um Kabelabzweigungen zu ermöglichen. Bei der LWL-Verteilung wird der Kabelverteiler als \"Muffe\" bezeichnet.","-"]
[0,"TAZ0953","OBJ_KA_26","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Kabelanlage","Kabeltopologie","Topologie Kabelnetz","Es ist zu prüfen ob für die Topologie Kabel und Knoten als Objekttypen erfasst werden sollen.","-"]
[0,"TAZ0954","OBJ_KA_27","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Kabelanlage","Kabeltopologie","Topologie Kabelschutz","Ist ein Volumen (verfügbares Volumen um die Elemente aus der Kabelnetz-Topologie darin zu führen). Die Anforderungen an den Kabelschutz leiten sich aus den Anforderungen des Kabelnetzes ab. (z.B. Sicherheitsabstände).","-"]
[0,"TAZ0955",null,"Objektgruppe","-","Werkleitung","OGR_28","Kabelschutz","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0956","OBJ_KA_1","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_28","Kabelschutz","Kabelkanal","Kabelkanal","Für oberirdische Verlegung von Kommunikations- und Energie-Leitungen. Dient dem Schutz und der mechanischen Entlastung der Leitungen.","Linear, Linie","IfcFlowSegment","IfcCableCarrierSegmentType","[\"CABLETRAYSEGMENT\",\n\"CABLETRUNKINGSEGMENT\"]","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","[\"CABLETRAYSEGMENT\",\n\"CABLETRUNKINGSEGMENT\"]","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","[\"CABLETRAYSEGMENT\",\n\"CABLETRUNKINGSEGMENT\"]"]
[0,"TAZ0957","OBJ_KA_3","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_28","Kabelschutz","Kabelkanal","Kabelkanaldeckel","Verschliesst den Kabelkanal zu einem geschlossenen Kanalsystem. Dabei schützt er die Kabel vor Witterungseinflüssen und dem Eindringen von Nagetieren.","Linear, Linie","IfcCovering","IfcCoveringType","USERDEFINED","IfcCovering","IfcCoveringType","USERDEFINED","IfcCovering","IfcCoveringType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0958","OBJ_KA_2","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_28","Kabelschutz","Kabelkanal","Kabelkanalträger","verhindert das Absenken langer und damit schwerer Kanalelementen","Linear, Punkt","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET"]
[0,"TAZ0959","OBJ_KA_11","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_28","Kabelschutz","Kabelschacht","Bodenmodul","Das Bodenmodul ist ein Fertigelement und fungiert als Boden eines Schachts.","Linear, Punkt","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","FORMEDDUCT","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","FORMEDDUCT","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","FORMEDDUCT"]
[0,"TAZ0960","OBJ_KA_15","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_28","Kabelschutz","Kabelschacht","Lichtschachtgitter","Wird als Absturzsicherung der Schachtdeckeln in eckigen Schächten montiert","Topologisch","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","MANHOLE","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","MANHOLE","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","MANHOLE"]
[0,"TAZ0961","OBJ_KA_12","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_28","Kabelschutz","Kabelschacht","Rahmenelement","Das Rahmenelement bildet die Seitenwände des Fertigelementschachtes.","Linear, Punkt","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","FORMEDDUCT","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","FORMEDDUCT","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","FORMEDDUCT"]
[0,"TAZ0962","OBJ_KA_18","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_28","Kabelschutz","Kabelschacht","Schachtdeckel (Kabelanlagen)","Dient zum Abdecken der Schächte damit diese begehbar respektive befahrbar werden","Linear, Punkt","IfcCovering","IfcCoveringType","USERDEFINED","IfcCovering","IfcCoveringType","USERDEFINED","IfcCovering","IfcCoveringType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0963","OBJ_KA_17","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_28","Kabelschutz","Kabelschacht","Schachtdeckelrahmen (Kabelanlagen)","Oberstes Schachtelement, dass zur Halterung der Schachtdeckel dient.","Linear, Punkt","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","FORMEDDUCT","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","FORMEDDUCT","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","FORMEDDUCT"]
[0,"TAZ0964","OBJ_KA_14","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_28","Kabelschutz","Kabelschacht","Schachtleiter","Leiter dienen als Schachteinrichtung um bei tiefen Schächten den Zugang zu gewähren","Topologisch","IfcStair","IfcStairType","USERDEFINED","IfcStair","IfcStairType","USERDEFINED","IfcStair","IfcStairType","LADDER"]
[0,"TAZ0965","OBJ_KA_13","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_28","Kabelschutz","Kabelschacht","Universal-Montagerahmen","Metalrahmen für die Montage von Schrankelementen in einer Kabelverteilwanne (Schachtfertigelement). Dies ist ein SBB spezifisches Bauteil. Es wird SBB-intern gefertigt.","Topologisch","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","FORMEDDUCT","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","FORMEDDUCT","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","FORMEDDUCT"]
[0,"TAZ0966","OBJ_KA_19","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_28","Kabelschutz","Kabeltragelemente","Kabelpritsche","Offener Kabelablagesystem, das zur Kabelführung innerhalb eines Kabelstollens dient","Linear, Linie","IfcFlowSegment","IfcCableCarrierSegmentType","CABLELADDERSEGMENT","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","CABLELADDERSEGMENT","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","CABLELADDERSEGMENT"]
[0,"TAZ0967","OBJ_KA_33","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_28","Kabelschutz","Kabeltragelemente","Kabelpritschenträger","-","-"]
["WLK-95001","TAZ0968","OBJ_KA_8","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_28","Kabelschutz","Rohr","Halbschale","Eingesetzt als Alternative zu Schlitzrohren für den temporären Kabelschutz bei Umbauarbeiten. ","Linear, Linie","IfcFlowSegment","IfcCableCarrierSegmentType","CABLETRAYSEGMENT","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","CABLETRAYSEGMENT","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","CABLETRAYSEGMENT"]
[0,"TAZ0969","OBJ_KA_4","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_28","Kabelschutz","Rohr","Kabelrohr","Rohrsystem für die unterirdische Verlegung von Kommunikations- und Energie-Leitungen. Es dient dem Schutz und der mechanischen Entlastung der Leitungen.","Linear, Linie","IfcFlowSegment","IfcCableCarrierSegmentType","CONDUITSEGMENT","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","CONDUITSEGMENT","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","CONDUITSEGMENT"]
[0,"TAZ0970","OBJ_KA_5","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_28","Kabelschutz","Rohr","Rohrblock","Verlaufen mehrere Rohre am gleichen Ort in die gleiche Richtung werden diese zu einem Rohrblock zusammen gefasst","Linear, Linie","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0971","OBJ_KA_7","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_28","Kabelschutz","Rohr","Rohrbogen","Der Rohrbogen bewirkt eine Richtungsänderung. Damit auch Kabel in Kurven geschützt bleiben und nicht knicken, werden Rohrbogen eingesetzt","Planar, Punkt","IfcFlowFitting","IfcCableCarrierFittingType","BEND","IfcCableCarrierFitting","IfcCableCarrierFittingType","BEND","IfcCableCarrierFitting","IfcCableCarrierFittingType","BEND"]
[0,"TAZ0972","OBJ_KA_34","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_28","Kabelschutz","Rohr","Rohrhalterung","-","-"]
[0,"TAZ0973","OBJ_KA_6","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_28","Kabelschutz","Rohr","Rohrmuffen","Garantiert eine unterbrechungsfreie Verbindung zweier Rohre.","Linear, Punkt","IfcFlowFitting","IfcCableCarrierFittingType","USERDEFINED","IfcCableCarrierFitting","IfcCableCarrierFittingType","USERDEFINED","IfcCableCarrierFitting","IfcCableCarrierFittingType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0974","OBJ_KA_24","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_28","Kabelschutz","Schrank","Technikschrank","Der Technikschrank schützt die in ihm verbauten Aktiv-Komponenten, wie zum Beispiel Kabelverteiler, Sicherungen, Schalter, Steuerelemente, etc.)","Topologisch","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","DISTRIBUTIONBOARD","IfcElectricDistributionBoard","IfcElectricDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD","IfcDistributionBoard","IfcDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD"]
[0,"TAZ0975","OBJ_KA_10","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_28","Kabelschutz","Tragelemente","Distanzhalter","Verlaufen mehrere Rohre am gleichen Ort in die gleiche Richtung, können diese mittels Distanzhalter \"organisiert\" werden.","Linear, Punkt","IfcFlowSegment","IfcCableCarrierSegmentType","USERDEFINED","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","USERDEFINED","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","CABLEBRACKET"]
[0,"TAZ0976","OBJ_KA_9","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_28","Kabelschutz","Weitere Elemente","Bauwerksaussparung","Dies ist ein virtuelles Objekt um den Kabelschutz auch in Bauwerken zu modellieren zu können. Dadurch entsteht ein durchgängiges Kabelschutznetz, welches zur Referenzierung der Kabel dient.","Linear, Linie","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcVoidingFeature","IfcVoidingFeatureType","[\"CUTOUT\",\n\"NOTCH\",\n\"HOLE\",\n\"MITER\",\n\"CHAMFER\"]","IfcVoidingFeature","IfcVoidingFeatureType","[\"CUTOUT\",\n\"NOTCH\",\n\"HOLE\",\n\"MITER\",\n\"CHAMFER\"]"]
[0,"TAZ0977","OBJ_KA_22","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_28","Kabelschutz","Weitere Elemente","Warnband","Das Warnband wird bei unterirdischen Leitungen in einer gewissen Distanz oberhalb der Leitungen platziert. Vorallem bei Grab- oder Aushubarbeiten soll damit vor einer vorhandenen Leitung gewarnt werden.","Topologisch","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0978",null,"Objektgruppe","-","Werkleitung","-","Konstruktion","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0979","OBJ_EN_13","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Konstruktion","Energie","Ausleger (Energie)","Trageteile, nur an einem Ende befestigt und in Abständen waagerecht angebracht, auf denen Kabel und/oder Leitungen verlegt sind.","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET"]
[0,"TAZ0980","OBJ_EN_3","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Konstruktion","Trassse","Abschnitt","Teil eines Trasse bis zum nächsten Medienwechsel (gleichbleibende Anzahl el. Systeme), oder Partnerwechsel","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-"]
[0,"TAZ0981","OBJ_EN_14","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Konstruktion","Trassse","Aufhängung","Aufhängung mit der das Seil am Ausleger befestigt ist","-","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","-","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","USERDEFINED","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0982","OBJ_EN_5","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Konstruktion","Trassse","Aufstieg","Am Mast installiertes Aufstiegssystem","-","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0983","OBJ_EN_6","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Konstruktion","Trassse","Fallschutz","Am Mast installiertes Fallschutzsystem zum Personenschutz","-","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0984","OBJ_EN_7","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Konstruktion","Trassse","Fundament","Fundament des Mastes","-","IfcFooting","-","PAD_FOOTING","IfcFooting","IfcFootingType","PAD_FOOTING","IfcFooting","IfcFootingType","PAD_FOOTING"]
["WLK-99101","TAZ0985","OBJ_EN_9","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Konstruktion","Trassse","Kabelanlage_Rohrblock","Erdverlegtes Pendent zur Freileitung. Die Kabelanlage ist die Verbindung von Mast zu Schacht, oder von Schacht zu Schacht, resp. von Muffe zu Muffe","-","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0986","OBJ_EN_52","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Konstruktion","Trassse","Kanal","Kabelkanal, Wasserkanal, ...","-","[IfcBuildingStorey]","-","-","[IfcBuildingStorey]","-","-","[IfcFacilityPart]","-","-"]
[0,"TAZ0987","OBJ_EN_15","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Konstruktion","Trassse","Kette","Komplett zusammengesetztes Bauteil für die Befestigung des Seil","-","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","-","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","USERDEFINED","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","CHAIN"]
[0,"TAZ0988","OBJ_EN_4","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Konstruktion","Trassse","Mast (Energie)","Freileitungs-Mast über den die UL führt","-","IfcColumn","IfcColumnType","USERDEFINED","IfcColumn","IfcColumnType","USERDEFINED","IfcColumn","IfcColumnType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0989","OBJ_EN_31","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Konstruktion","Trassse","Mast und Gerüst","Apparategerüste, Hochgerüste, Stahl-Masten, Betonmasten, Joch,…","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0990","OBJ_EN_8","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Konstruktion","Trassse","Schacht (Energie)","Start-/endpunkt eines Rohrblocks/einer Kabelanlage","-","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","MANHOLE","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","MANHOLE","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","MANHOLE"]
[0,"TAZ0991","OBJ_EN_16","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Konstruktion","Trassse","Seil","Das für die Energieübertragung oder die Erdung verwendete Seil","-","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT"]
[0,"TAZ0992","OBJ_BR_17","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Leitungsbau","Leitungsbau","Entwässerung","Bauliche Massnahme zum Fassen und Ableiten von Wasser und anderen Flüssigkeiten, die nicht an übergeordnete Nezte angeschlossen werden, sondern beispielsweise direkt versickert werden. Siehe SIA 270, 405","Linear, Linear","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-"]
[0,"TAZ0993","OBJ_BR_47","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Leitungsbau","Leitungsbau","Leitungsführung","Sekundäres System für die Installation und Befestigung von Kabeln oder Leitungen. (z.B. für Swisscom, Gas- oder Abwasserleitungen) Siehe SIA 270, 405","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-"]
[0,"TAZ0994",null,"Objektgruppe","-","Werkleitung","-","Telekom","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0995","OBJ_TC_29","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Telekom","Schrank","Rack","Metallrahmenbehälter für Ausrüstung.","Topologisch","IfcFurnishingElement","IfcFurnitureType","-","IfcFurniture","IfcFurnitureType","USERDEFINED","IfcFurniture","IfcFurnitureType","TECHNICALCABINET"]
[0,"TAZ0996","OBJ_TC_30","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Telekom","Schrank","Rack Zubehör","Teil eines Gestells.","Topologisch","IfcSystemFurnitureElement","IfcSystemFurnitureElementType","-","IfcSystemFurnitureElement","IfcSystemFurnitureElementType","USERDEFINED","IfcSystemFurnitureElement","IfcSystemFurnitureElementType","SUBRACK"]
[0,"TAZ0997","OBJ_TC_27","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Telekom","Schrank","Verteiler Schrank","Der Verteiler wird zum Verbinden und Verwalten der Verkabelung zwischen aktiven Geräten und Teilnehmern verwendet.","Topologisch","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","DISTRIBUTIONBOARD","IfcElectricDistributionBoard","IfcElectricDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD","IfcDistributionBoard","IfcDistributionBoardType","DISTRIBUTIONFRAME"]
[0,"TAZ0998","OBJ_TC_32","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Telekom","Steckdose","Telekom Steckdose","Telekommunikationsstecker für Telefon- oder Netzwerkzugriff.","Topologisch","IfcFlowTerminal","IfcOutletType","[\"COMMUNICATIONSOUTLET\",\n\"USERDEFINED\"]","IfcOutlet","IfcOutletType","[\"COMMUNICATIONSOUTLET\",\n\"TELEPHONEOUTLET\"]","IfcOutlet","IfcOutletType","[\"COMMUNICATIONSOUTLET\",\n\"TELEPHONEOUTLET\"]"]
[0,"TAZ0999","OBJ_TC_36","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Telekom","Unterbau Infrastruktur","Element Verbindungskanal","Ein Kanal aus Beton / Metall / Kunststoff, der Rohre und / oder Kabel enthält.","Planar, Fläche oder Topologisch","IfcFlowSegment","IfcCableCarrierSegmentType","USERDEFINED","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","USERDEFINED","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ1000","OBJ_TC_24","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Telekom","Verkabelungselemente","Kabel Zubehör","In dieser Klasse wird das gesamte für die Verkabelung erforderliche Zubehör gesammelt.","Topologisch","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","CABLEARRANGER"]
[0,"TAZ1001","OBJ_TC_25","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Telekom","Verkabelungselemente","Rangierpanel","Wird in ein Rack eingebaut und dient zur Anordnung der Drähte.","Topologisch","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","CABLEARRANGER"]
[0,"TAZ1002","OBJ_TC_26","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Telekom","Verkabelungselemente","Schutzhüllen","Sorgen Sie für einen sicheren Übergang von Mehrfaserkabeleinheiten zu Einzelfasern","Topologisch","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","FIBERTUBE"]
[0,"TAZ1003","OBJ_TC_31","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Telekom","Verkabelungselemente","Spleissbox","Dose zur Aufnahme einer Kabelverbindung, einer Komponente zur unterbrechungsfreien Verbindung von zwei Rohren oder Kabeln.","Topologisch","IfcFlowFitting","IfcJunctionBoxType","USERDEFINED","IfcJunctionBox","IfcJunctionBoxType","DATA","IfcJunctionBox","IfcJunctionBoxType","DATA"]
[0,"TAZ1004","OBJ_TC_28","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Telekom","Verkabelungselemente","Steckplatz Verteilung","Steckplatzverteilung, Schubladen","Topologisch","IfcFlowTerminal","IfcOutletType","[\"AUDIOVISUALOUTLET\",\n\"COMMUNICATIONSOUTLET\",\n\"USERDEFINED\"]","IfcOutlet","IfcOutletType","[\"AUDIOVISUALOUTLET\",\n\"COMMUNICATIONSOUTLET\",\n\"DATAOUTLET\"]","IfcOutlet","IfcOutletType","[\"AUDIOVISUALOUTLET\",\n\"COMMUNICATIONSOUTLET\",\n\"DATAOUTLET\"]"]
[0,"TAZ1005","OBJ_TC_35","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_31","Unterbau Infrastruktur","Kanäle","Schacht","Installation von Kabelverbindungen oder Reservekabeln.","Planar, Fläche oder Topologisch","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","MANHOLE","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","MANHOLE","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","MANHOLE"]
[0,"TAZ1006","OBJ_TC_33","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_31","Unterbau Infrastruktur","Kanäle","Telekom Verbindungskanäle","Diese Klasse sammelt alle Objekte in Bezug auf die Verlege Infrastruktur, die Kabel tragen oder enthalten sollen.","Topologisch","IfcFlowSegment","IfcCableCarrierSegmentType","USERDEFINED","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","USERDEFINED","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ1007","OBJ_TC_37","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_31","Unterbau Infrastruktur","Träger","Element Verbindungsstücke","Metall- oder Kunststoffträger zum Durchführen von Kabeln","Planar, Fläche oder Topologisch","IfcFlowFitting","IfcCableCarrierFittingType","[\"BEND\",\n\"CROSS\",\n\"REDUCER\",\n\"TEE\"]","IfcCableCarrierFitting","IfcCableCarrierFittingType","[\"BEND\",\n\"CROSS\",\n\"REDUCER\",\n\"TEE\"]","IfcCableCarrierFitting","IfcCableCarrierFittingType","[\"BEND\",\n\"CROSS\",\n\"REDUCER\",\n\"TEE\"]"]
[0,"TAZ1008","OBJ_TC_34","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_31","Unterbau Infrastruktur","Träger","Röhren","Kunststoff- oder Metallrohre, die Kabel enthalten.","Topologisch","IfcFlowSegment","IfcCableCarrierSegmentType","CONDUITSEGMENT","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","CONDUITSEGMENT","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","CONDUITSEGMENT"]
["WLK-90101","TAZ1017","N/A","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Wasserversorgung","Leitung Wasserversorgung","Wasserleitung","eBKP-T Text einfügen"]
[0,"TAZ0105","OBJ_FB_41","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_27","Unterbau","Fahrbahnaufbau","Fundationsschicht"," - Die Fundationsschicht hat eine lastverteilende Funktion. \n - Sie reduziert die aus der Verkehrsbelastung resultierende Belastung auf die zulässigen Werte für die darunter liegenden Schichten. \n - Sie schützt das Trägermaterial vor den schädlichen Auswirkungen von Frost.","Linear, Linie","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcEarthworksFill","IfcEarthworksFillType","EMBANKMENT"]
[0,"TAZ0107","OBJ_FB_40","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_27","Unterbau","Fahrbahnaufbau","Tragschicht"," - Schichtartiger Aufbau: Der Bahnkörper kann aus verschiedenen Tragschichten bestehen (wie geotextil oder Sand...)\n - Diverse technische Lösungen und Bauformen\nHauptzweck: \n - Die Tragschicht hat zwei Funktionen:\n   - Stabile Unterlage mit Aufnahme der Vertikalen und dynamischen Lasten aus dem Verkehr\n   - Homogene Schichten zur Gewährleistung einer guten Lagegenauigkeit des Gleises\n - Beschrieben über die Ausdehnung je Gleisachse","Linear, Linie","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcEarthworksFill","IfcEarthworksFillType","SUBGRADE"]
["STR-40304","TAZ1315","OBJ_FB_41","Objekttyp","ALG_1","Oberfläche","OGR_27","Fahrbahn","Fahrbahnaufbau","Fundationsschicht"," - Die Fundationsschicht hat eine lastverteilende Funktion. \n - Sie reduziert die aus der Verkehrsbelastung resultierende Belastung auf die zulässigen Werte für die darunter liegenden Schichten. \n - Sie schützt das Trägermaterial vor den schädlichen Auswirkungen von Frost.","Linear, Linie","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcEarthworksFill","IfcEarthworksFillType","EMBANKMENT"]
["STR-40303","TAZ1316","OBJ_FB_40","Objekttyp","ALG_1","Oberfläche","OGR_27","Fahrbahn","Fahrbahnaufbau","Tragschicht"," - Schichtartiger Aufbau: Der Bahnkörper kann aus verschiedenen Tragschichten bestehen (wie geotextil oder Sand...)\n - Diverse technische Lösungen und Bauformen\nHauptzweck: \n - Die Tragschicht hat zwei Funktionen:\n   - Stabile Unterlage mit Aufnahme der Vertikalen und dynamischen Lasten aus dem Verkehr\n   - Homogene Schichten zur Gewährleistung einer guten Lagegenauigkeit des Gleises\n - Beschrieben über die Ausdehnung je Gleisachse","Linear, Linie","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcEarthworksFill","IfcEarthworksFillType","SUBGRADE"]
["WLK-90101","TAZ1501","OBJ_HB_292","Objekttyp","ALG_16","Werkleitung","-","Wasserentsorgung","Kanalisation","Schacht","Die Bauteilart Schacht gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Schacht ist vorwiegend für Wartungs- und Kontrollzugänge für unterirdische Versorgungsleitungen und Abwasserkanäle gebaut\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Versorgungsschacht, Abwasserschacht, Regenwasserschacht","Planar, Punkt","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","MANHOLE","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","MANHOLE","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","MANHOLE"]
["WKL-90012","TAZ1502","OBJ_HB_293","Objekttyp","ALG_16","Werkleitung","-","Wasserentsorgung","Kanalisation","Schachtdeckel","Die Bauteilart Schachtdeckel gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Schachtdeckel ist vorwiegend aus Gusseisen bestehende Schachtabdeckungen für Kontroll- und Wartungsschächte von unterirdischen Versorgungsleitungen und Abwasserkanälen.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Kanaldeckel, Schachtdeckel","Planar, Punkt","IfcCovering","IfcCoveringType","USERDEFINED","IfcCovering","IfcCoveringType","USERDEFINED","IfcCovering","IfcCoveringType","USERDEFINED"]
["WLK-90001","TAZ1401","OBJ_BR_44","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_93","Erdbau","Erdbewegung","Aushub","Baugrubenaushub im Gelände für die Erstellung eines Bauwerks; Das Material kann in ein Lager oder eine Deponie abgeführt werden oder im Bauperimeter zur Wiederverwendung zwischengelagert werden. ","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcVoidStratum","-","-"]
["WLK-90002","TAZ1402","N/A","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_93","Erdbau","Erdbau","Unterlagsbeton","Betonschicht, die auf der Baugrubensohle ausgebracht wird, damit eine ebene, trockene und saubere Arbeitsfläche entsteht.","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcEarthworksFill","IfcEarthworksFillType","EMBANKMENT"]
["WKL-90202","TAZ1550","OBJ_BR_17","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Wasserentsorgung","Kanalisation","Entwässerung","Bauliche Massnahme zum Fassen und Ableiten von Wasser und anderen Flüssigkeiten, die nicht an übergeordnete Nezte angeschlossen werden, sondern beispielsweise direkt versickert werden. Siehe SIA 270, 405","Linear, Linear","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-"]
[0,"TAZ2000",null,"Fachbereich",null,"Oberfläche","-","-","-","-","-","-"]
[0,"TAZ2001",null,"Objektgruppe",null,"Oberfläche","OGR_76","Ausstattung","-","-","-","-"]
["STR-40703","TAZ2002","OBJ_HB_347","Objekttyp",null,"Oberfläche","Modellierung","Ausstattung","Kleinbauteile","Fahrradstaender",null,"Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
["HOH-12001","TAZ2003","OBJ_HB_409","Objekttyp",null,"Oberfläche","Modellierung","Ausstattung","Zaun","Zaun","Die Bauteilart Zaun gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Zaun abgrenzen von unterschiedlichen Nutzungen\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Maschendrahtzaun","Planar, Punkt","IfcRailing","IfcRailingType","USERDEFINED","IfcRailing","IfcRailingType","USERDEFINED","IfcRailing","IfcRailingType","FENCE"]
["STR-40704","TAZ2004","OBJ_HB_392","Objekttyp","ALG_16","Oberfläche","-","Ausstattung","Ausstattungsgegenstand","Sitzbank","Die Bauteilart Bank gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Bank ist eine Einrichtung, damit sich Personen sitzend ausruhen oder erholen können.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Parkbank, Sitzbank","Planar, Punkt","IfcFurnishingElement","IfcFurnitureType","-","IfcFurniture","IfcFurnitureType","SOFA","IfcFurniture","IfcFurnitureType","SOFA"]
["STR-40701","TAZ2005","OBJ_HB_388","Objekttyp","ALG_16","Oberfläche","-","Ausstattung","Entsorgungsausrüstung","Kehrichtbehaelter","-","Planar, Punkt","IfcFurnishingElement","IfcFurnitureType","-","IfcFurniture","IfcFurnitureType","USERDEFINED","IfcFurniture","IfcFurnitureType","USERDEFINED"]
["STR-41801","TAZ2006","OBJ_HB_057","Objekttyp","ALG_16","Oberfläche","-","Beriebs_Sicherheitsanlage","Beleuchtung","Verkerhswegbeleuchtung","Die Bauteilart Kandelaber gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Kandelaber dient als Tragwerk für verscheidene technische oder optische Ausrüstungsgegenstände (z.B. Lautsprecher, Leuchten etc.).\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Kippkandelaber, Rundkandelaber, viereckige Kandealber","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcLightFixtureType","[\"POINTSOURCE\",\n\"DIRECTIONSOURCE\"]","IfcLightFixture","IfcLightFixtureType","[\"POINTSOURCE\",\n\"DIRECTIONSOURCE\"]","IfcLightFixture","IfcLightFixtureType","[\"POINTSOURCE\",\n\"DIRECTIONSOURCE\"]"]
["STR-41601","TAZ2007","OBJ_HB_338","Objekttyp","-","Oberfläche","-","Fahrbahn","Markierung_Signal","Signalisationsschild","Die Bauteilart Schild gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Schild dient der Informationsübermittlung von Richtungsangaben oder Standorten\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Metrotafeln, Wegweiser","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcSign","IfcSignType","PICTORAL"]
["STR-41503","TAZ2008","OBJ_HB_364","Objekttyp","ALG_16","Oberfläche","-","Umgebung","Bewuchs","Strauch","-","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcPlant","-","-","IfcPlant","-","-"]
["STR-41502","TAZ2009","OBJ_HB_363","Objekttyp","ALG_16","Oberfläche","-","Umgebung","Bewuchs","Begruenung","Die Bauteilart Begruenung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Begruenung sammelt alle Florabezogenen Element die die ökologische Nachhaltigkeit stärken.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Pflanzen und Baeume","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcPlant","-","-","IfcPlant","-","-"]
["STR-41501","TAZ2010","OBJ_HB_362","Objekttyp","ALG_16","Oberfläche","-","Umgebung","Bewuchs","Baum","-","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcPlant","-","-","IfcPlant","-","-"]
["STR-40102","TAZ2011","OBJ_HB_023","Objekttyp",null,"Oberfläche","Modellierung","Konstruktion","Fundament","Einzel_Streifenfundament","Die Bauteilart Fundament gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Fundament dient als statische Grundlage von Gebäuden, Strukturen, Anlagen oder Einzelobjekten\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Betonsockel, Streifenfundament, Einzelfundament","Planar, Punkt","IfcFooting","-","PAD_FOOTING","IfcFooting","IfcFootingType","PAD_FOOTING","IfcFooting","IfcFootingType","PAD_FOOTING"]
["MOV-20702","TAZ2102","N/A","Objekttyp",null,"Oberfläche","Modellierung","Ausstattung","Haltestellenausrüstung","Wartehalle","Text"]
["MOV-20701","TAZ2103","OBJ_TC_66","Objekttyp","ALG_4","Oberfläche","OGR_36","Ausstattung","Haltestellenausrüstung","Ticket Automat","Ein Selbstbedienungsgerät mit Funktionen zur Auswahl von Tickets, zur Zahlung und zum Erstellen von Tickets usw. Mit diesem Gerät können Fahrgäste Tickets selbst kaufen und abholen.\n\nFahrkartenautomaten müssen eine stabile, zuverlässige und freundliche Selbstbedienungsumgebung bieten, in der Fahrgäste bequem und effektiv Fahrkarten kaufen oder abholen können.","Topologisch","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","VENDINGMACHINE","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","VENDINGMACHINE","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","VENDINGMACHINE"]
[0,"TAZ3000",null,"Fachbereich",null,"Kunstbauten","-","-","-","-","-","-"]
[0,"TAZ3001",null,"Objektgruppe",null,"Kunstbauten","OGR_76","xxxx","-","-","-","-"]
[0,"TAZ3002","N/A","Objekttyp",null,"Kunstbauten","Modellierung","xxxx","xxxxx","xxxxxxx",null,"Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
["NTR-99005","TAZ3003","OBJ_BR_42","Objekttyp","-","Kunstbauten","OGR_93","Erdbau","Erdbau","Bodenplatte nicht tragend","Betonschicht, die auf der Baugrubensohle ausgebracht wird, damit eine ebene, trockene und saubere Arbeitsfläche entsteht.","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcEarthworksFill","IfcEarthworksFillType","EMBANKMENT"]
["NTR-99004","TAZ3004","OBJ_HB_020","Objekttyp","-","Kunstbauten",null,"Bauteilarten","Konstruktion","Flächenfundament","Die Bauteilart Boden gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Boden dient der untenliegenden Abgrenzungen des Raums und trennt das unterste Geschosse vom Erdreich mit tragender Funktion.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Bodenplatte"]
["WKL-90013","TAZ3005","OBJ_TL_53","Objekttyp","-","Kunstbauten","-","Bauteilarten","Verkleidung","Hinterfüllung","Hinterfüllung von Hohlräumen hinter Verkleidungen. Dient zum Verfüllen von Volumen welche bautechnisch bedingt entstehen oder zur einfachen Verfüllung von geologisch entstandenen Hohlräumen.","Linear, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcEarthworksFill","IfcEarthworksFillType","BACKFILL"]
[0,"TAZ9000",null,"Fachbereich",null,"Modellierung","-","-","-","-","-","-"]
[0,"TAZ9001",null,"Objektgruppe",null,"Modellierung","OGR_76","Modellierung","-","-","-","-"]
["ALG-00019","TAZ9002","N/A","Objekttyp",null,"Modellierung","Modellierung","Modellierung",null,"Modell Beschriftung"]
["ALG-00019","TAZ9003","N/A","Objekttyp",null,"Modellierung","Modellierung","Modellierung",null,"Modell Einfuegepunk"]
["ALG-00019","TAZ9004","N/A","Objekttyp",null,"Modellierung","Modellierung","Modellierung",null,"Modell Nordpfeil"]
[0]
[0]
[0]
["NTR-99001","TAZ9101",null,null,null,"Betonbau",null,"Beton Allgemein","Beton Platzhalter","Betonsorte","Zu diesem Bauteil gehört alles mit einer bestimmten Betonsorte. Die Zuteilung zu Bauteil oder Gruppe muss manuel vorgenommen werden. Diese Kategorie ist als Ersatzelement zu verstehen bis es eine automatisierte Zuweisung gibt und die entsprechenden Fachdaten angelegt sind."]
["NTR-99002","TAZ9102",null,null,null,"Betonbau",null,"Beton Allgemein","Bewehrung Platzhalter","Bewehrungssorte","Zu diesem Bauteil gehört alles mit einer bestimmten Bewehrungssorte. Die Zuteilung zu Bauteil oder Gruppe muss manuel vorgenommen werden. Diese Kategorie ist als Ersatzelement zu verstehen bis es eine automatisierte Zuweisung gibt und die entsprechenden Fachdaten angelegt sind."]
["NTR-99003","TAZ9103",null,null,null,"Betonbau",null,"Beton Allgemein","Schalung Platzhalter","Schalungssorte","Zu diesem Bauteil gehört alles mit einer bestimmten Schalungssorte. Die Zuteilung zu Bauteil oder Gruppe muss manuel vorgenommen werden. Diese Kategorie ist als Ersatzelement zu verstehen bis es eine automatisierte Zuweisung gibt und die entsprechenden Fachdaten angelegt sind."]
["STR-41502","TAZ2100","N/A",null,null,"Oberfläche",null,"Umgebung","Bewuchs","Baumsicherung"]

{"sheet":"#Materialsammlung","index":8,"n_rows":25,"n_cols":9,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["MAT-ID","Bezeichnung","Normalien","Cyclus","eBKP","Einheit","Material","Materialsorte","CO2 in Gramm\nCO2_ID\nExterne DB"]
["MAT-000","Betonsorten"]
["MAT-001","Beton NPK 0","SN EN 206-1","Recycle","MULTI","m3","Beton","NPK Sorte 0, C12/15, X0(CH), Dmax 32, Cl 0.10, C3","tbd"]
["MAT-002","Beton NPK A","SN EN 206-1","Recycle","MULTI","m3","Beton","NPK Sorte A, C20/25, XC2(CH), Dmax 32, Cl 0.10, C3","tbd"]
["MAT-003","Beton NPK B","SN EN 206-1","Recycle","MULTI","m3","Beton","NPK Sorte B, C25/30, XC3(CH), Dmax 32, Cl 0.10, C3","tbd"]
["MAT-004","Beton NPK C","SN EN 206-1","Recycle","MULTI","m3","Beton","NPK Sorte C, C30/37, XC4(CH), XF1(CH) Dmax 32, Cl 0.10, C3","tbd"]
["MAT-005","Beton NPK D","SN EN 206-1","Recycle","MULTI","m3","Beton","NPK Sorte D (T1) C25/30, XC4(CH), XD1(CH), XF2(CH) Dmax 32, Cl 0.10, C3","tbd"]
["MAT-006","Beton NPK E","SN EN 206-1","Recycle","MULTI","m3","Beton","NPK Sorte E (T2) C25/30, XC4(CH), XD1(CH), XF4(CH) Dmax 32, Cl 0.10, C3","tbd"]
["MAT-007","Beton NPK F","SN EN 206-1","Recycle","MULTI","m3","Beton","NPK Sorte F (T3) C30/37, XC4(CH), XD3(CH), XF2(CH) Dmax 32, Cl 0.10, C3","tbd"]
["MAT-008","Beton NPK G","SN EN 206-1","Recycle","MULTI","m3","Beton","NPK Sorte G (T4) C30/37, XC4(CH), XD3(CH), XF4(CH) Dmax 32, Cl 0.10, C3","tbd"]
["MAT-009","Beton NPK H","SN EN 206-1","Recycle","MULTI","m3","Beton","NPK Sorte H (P1) C25/30, Dmax 32, Cl 0.10, F4","tbd"]
["MAT-010","Beton NPK I","SN EN 206-1","Recycle","MULTI","m3","Beton","NPK Sorte I (P2) C25/30, Dmax 32, Cl 0.10, F5","tbd"]
["MAT-011","Beton NPK K","SN EN 206-1","Recycle","MULTI","m3","Beton","NPK Sorte K (P3) C20/25, Dmax 32, Cl 0.10, F4","tbd"]
["MAT-012","Beton NPK L","SN EN 206-1","Recycle","MULTI","m3","Beton","NPK Sorte L (P4) C20/25, Dmax 32, Cl 0.10, F5","tbd"]
["MAT-013","Recyclingbeton RC-C","TED-MULTI","Recycle","MULTI","m2","Beton","Recyclingbeton RC-C","tbd"]
[]
[]
[]
["MAT-100","Bewehrung"]
["MAT-101","Bewehrungsstab gerippt Ø 12mm","SIA 118/262","Recycle","MULTI","Kg","Metal","Stahl B500B","tbd"]
[]
[]
["MAT-200","Schalung"]
["MAT-201","Schalung Betonoberflächenklasse 2, Schalungstyp 3.1","SIA 118/262","Reuse","MULTI","m2","Holz","tbd","tbd"]
["MAT-202","Schalung Dreikantleiste aus Holz 30mm x 30mm","SIA 118/262","no","MULTI","lfm","Holz","tbd","tbd"]

{"sheet":"SBS","index":9,"n_rows":1053,"n_cols":21,"rows_kept":1053,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["StZH-ID",null,"ID Objekttyp",null,null,"Fachbereich",null,"Objektgruppe","Untergruppe","Bezeichnung"]
["StZH-ID","TAZ-SBS-ID","ID Objekttyp","Filter (Typ)","ID Fachbereich","Fachbereich","ID Objektgruppe","Objektgruppe","Untergruppe","Objekttyp","Beschreibung","Raumbezug","IFC 2x3 TC1 Klasse","IFC 2x3 TC1 Typ","IFC 2x3 TC1 vordefinierter Typ","IFC 4 Add2 Klasse","IFC 4 Add2 Typ","IFC 4 Add2 vordefinierter Typ","IFC 4.3 Klasse","IFC 4.3 Typ","IFC 4.3 vordefinierter Typ"]
["WLK-99101","TAZ0985","OBJ_EN_9","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Konstruktion","Trasse","Kabelanlage_Rohrblock","Erdverlegtes Pendent zur Freileitung. Die Kabelanlage ist die Verbindung von Mast zu Schacht, oder von Schacht zu Schacht, resp. von Muffe zu Muffe","-","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
["WLK-95001","TAZ0968","OBJ_KA_8","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_28","Kabelschutz","Rohr","Halbschale","Eingesetzt als Alternative zu Schlitzrohren für den temporären Kabelschutz bei Umbauarbeiten. ","Linear, Linie","IfcFlowSegment","IfcCableCarrierSegmentType","CABLETRAYSEGMENT","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","CABLETRAYSEGMENT","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","CABLETRAYSEGMENT"]
["WLK-90402","TAZ1016","N/A","Objekttyp","-","Werkleitung","Leitungsbau","Gasversorgung","Gasleitung","Hochdruckleitung","eBKP-T Text einfügen","Linear, Linear"]
["WLK-90401","TAZ1015","N/A","Objekttyp","-","Werkleitung","Leitungsbau","Gasversorgung","Gasleitung","Spezialbauwerk","eBKP-T Text einfügen"]
["WLK-90101","TAZ1501","OBJ_HB_292","Objekttyp","ALG_16","Werkleitung","-","Wasserentsorgung","Kanalisation","Schacht","Die Bauteilart Schacht gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Schacht ist vorwiegend für Wartungs- und Kontrollzugänge für unterirdische Versorgungsleitungen und Abwasserkanäle gebaut\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Versorgungsschacht, Abwasserschacht, Regenwasserschacht","Planar, Punkt","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","MANHOLE","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","MANHOLE","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","MANHOLE"]
["WLK-90101","TAZ1017","N/A","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Wasserversorgung","Leitung Wasserversorgung","Wasserleitung","eBKP-T Text einfügen"]
["WLK-90002","TAZ1402","N/A","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_93","Erdbau","Erdbau","Unterlagsbeton","Betonschicht, die auf der Baugrubensohle ausgebracht wird, damit eine ebene, trockene und saubere Arbeitsfläche entsteht.","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcEarthworksFill","IfcEarthworksFillType","EMBANKMENT"]
["WLK-90001","TAZ1401","OBJ_BR_44","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_93","Erdbau","Erdbewegung","Aushub","Baugrubenaushub im Gelände für die Erstellung eines Bauwerks; Das Material kann in ein Lager oder eine Deponie abgeführt werden oder im Bauperimeter zur Wiederverwendung zwischengelagert werden. ","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcVoidStratum","-","-"]
["WKL-90202","TAZ1550","OBJ_BR_17","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Wasserentsorgung","Kanalisation","Entwässerung","Bauliche Massnahme zum Fassen und Ableiten von Wasser und anderen Flüssigkeiten, die nicht an übergeordnete Nezte angeschlossen werden, sondern beispielsweise direkt versickert werden. Siehe SIA 270, 405","Linear, Linear","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-"]
["WKL-90201","TAZ0894","OBJ_HB_266","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_56","Bauteilarten","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Schlammsammler","-","Planar, Punkt","IfcFlowTreatmentDevice","IfcFlowTreatmentDeviceType","-","IfcInterceptor","IfcInterceptorType","USERDEFINED","IfcInterceptor","IfcInterceptorType","USERDEFINED"]
["WKL-90013","TAZ3005","OBJ_TL_53","Objekttyp","-","Kunstbauten","-","Bauteilarten","Verkleidung","Hinterfüllung","Hinterfüllung von Hohlräumen hinter Verkleidungen. Dient zum Verfüllen von Volumen welche bautechnisch bedingt entstehen oder zur einfachen Verfüllung von geologisch entstandenen Hohlräumen.","Linear, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcEarthworksFill","IfcEarthworksFillType","BACKFILL"]
["WKL-90012","TAZ1502","OBJ_HB_293","Objekttyp","ALG_16","Werkleitung","-","Wasserentsorgung","Kanalisation","Schachtdeckel","Die Bauteilart Schachtdeckel gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Schachtdeckel ist vorwiegend aus Gusseisen bestehende Schachtabdeckungen für Kontroll- und Wartungsschächte von unterirdischen Versorgungsleitungen und Abwasserkanälen.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Kanaldeckel, Schachtdeckel","Planar, Punkt","IfcCovering","IfcCoveringType","USERDEFINED","IfcCovering","IfcCoveringType","USERDEFINED","IfcCovering","IfcCoveringType","USERDEFINED"]
["STR-41801","TAZ2006","OBJ_HB_057","Objekttyp","ALG_16","Oberfläche","-","Beriebs_Sicherheitsanlage","Beleuchtung","Verkerhswegbeleuchtung","Die Bauteilart Kandelaber gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Kandelaber dient als Tragwerk für verscheidene technische oder optische Ausrüstungsgegenstände (z.B. Lautsprecher, Leuchten etc.).\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Kippkandelaber, Rundkandelaber, viereckige Kandealber","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcLightFixtureType","[\"POINTSOURCE\",\n\"DIRECTIONSOURCE\"]","IfcLightFixture","IfcLightFixtureType","[\"POINTSOURCE\",\n\"DIRECTIONSOURCE\"]","IfcLightFixture","IfcLightFixtureType","[\"POINTSOURCE\",\n\"DIRECTIONSOURCE\"]"]
["STR-41602","TAZ2012","OBJ_HB_329","Objekttyp","ALG_16","Oberfläche","OGR_56","Fahrbahn","Markierung_Signal","Bodenmarkierung","Die Bauteilart Bodenmarkierung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Bodenmarkierung dient als Unterstützung und Orientierung für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Taktile Sicherheitslinien und Leitsystemen","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcSurfaceFeature","IfcSurfaceFeatureType","USERDEFINED","IfcSurfaceFeature","IfcSurfaceFeatureType","[\"HATCHMARKING\",\n\"LINEMARKING\",\n\"PAVEMENTSURFACEMARKING\"]"]
["STR-41601","TAZ2007","OBJ_HB_338","Objekttyp","-","Oberfläche","-","Fahrbahn","Markierung_Signal","Signalisationsschild","Die Bauteilart Schild gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Schild dient der Informationsübermittlung von Richtungsangaben oder Standorten\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Metrotafeln, Wegweiser","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcSign","IfcSignType","PICTORAL"]
["STR-41503","TAZ2008","OBJ_HB_364","Objekttyp","ALG_16","Oberfläche","-","Umgebung","Bewuchs","Strauch","-","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcPlant","-","-","IfcPlant","-","-"]
["STR-41502","TAZ2009","OBJ_HB_363","Objekttyp","ALG_16","Oberfläche","-","Umgebung","Bewuchs","Begruenung","Die Bauteilart Begruenung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Begruenung sammelt alle Florabezogenen Element die die ökologische Nachhaltigkeit stärken.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Pflanzen und Baeume","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcPlant","-","-","IfcPlant","-","-"]
["STR-41502","TAZ2100","N/A",null,null,"Oberfläche",null,"Umgebung","Bewuchs","Baumsicherung"]
["STR-41501","TAZ2010","OBJ_HB_362","Objekttyp","ALG_16","Oberfläche","-","Umgebung","Bewuchs","Baum","Die Bauteilart Baum gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Baum dient der Begrünung von Aussenflächen.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Alle unterschiedlichen Bäume, Sträucher, Hecken","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcPlant","-","-","IfcGeographicElement","IfcGeographicElementType","VEGETATION"]
["STR-40704","TAZ2004","OBJ_HB_392","Objekttyp","ALG_16","Oberfläche","-","Ausstattung","Ausstattungsgegenstand","Sitzbank","Die Bauteilart Bank gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Bank ist eine Einrichtung, damit sich Personen sitzend ausruhen oder erholen können.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Parkbank, Sitzbank","Planar, Punkt","IfcFurnishingElement","IfcFurnitureType","-","IfcFurniture","IfcFurnitureType","SOFA","IfcFurniture","IfcFurnitureType","SOFA"]
["STR-40703","TAZ2002","OBJ_HB_347","Objekttyp",null,"Oberfläche","Modellierung","Ausstattung","Kleinbauteile","Fahrradstaender",null,"Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
["STR-40702","TAZ0318","OBJ_HB_407","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Pfosten","Die Bauteilart Pfosten gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Pfosten ist ein längliches, vertikal in Gebäuden verbautes Tragelement, oder in den Boden gerammtes längliches, vertikales Bauelement.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Pfahl, Pflock, Ständer, Stütze, Ständer ","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
["STR-40701","TAZ2005","OBJ_HB_388","Objekttyp","ALG_16","Oberfläche","-","Ausstattung","Entsorgungsausrüstung","Kehrichtbehaelter","-","Planar, Punkt","IfcFurnishingElement","IfcFurnitureType","-","IfcFurniture","IfcFurnitureType","USERDEFINED","IfcFurniture","IfcFurnitureType","USERDEFINED"]
["STR-40304","TAZ1315","OBJ_FB_41","Objekttyp","ALG_1","Oberfläche","OGR_27","Fahrbahn","Fahrbahnaufbau","Fundationsschicht"," - Die Fundationsschicht hat eine lastverteilende Funktion. \n - Sie reduziert die aus der Verkehrsbelastung resultierende Belastung auf die zulässigen Werte für die darunter liegenden Schichten. \n - Sie schützt das Trägermaterial vor den schädlichen Auswirkungen von Frost.","Linear, Linie","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcEarthworksFill","IfcEarthworksFillType","EMBANKMENT"]
["STR-40303","TAZ1316","OBJ_FB_40","Objekttyp","ALG_1","Oberfläche","OGR_27","Fahrbahn","Fahrbahnaufbau","Tragschicht"," - Schichtartiger Aufbau: Der Bahnkörper kann aus verschiedenen Tragschichten bestehen (wie geotextil oder Sand...)\n - Diverse technische Lösungen und Bauformen\nHauptzweck: \n - Die Tragschicht hat zwei Funktionen:\n   - Stabile Unterlage mit Aufnahme der Vertikalen und dynamischen Lasten aus dem Verkehr\n   - Homogene Schichten zur Gewährleistung einer guten Lagegenauigkeit des Gleises\n - Beschrieben über die Ausdehnung je Gleisachse","Linear, Linie","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcEarthworksFill","IfcEarthworksFillType","SUBGRADE"]
["STR-40302","TAZ0067","N/A","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Fahrbahnaufbau","Binderschicht","Strassen- respektive Gehwegoberbau bestehend aus Binderschicht","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcCourse","IfcCourseType","[\"ARMOUR\",\n\"FILTER\",\n\"BALLASTBED\",\n\"CORE\",\n\"PAVEMENT\",\n\"PROTECTION\""]
["STR-40301","TAZ0068","OBJ_BR_41","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Fahrbahnaufbau","Deckschicht","Strassen- respektive Gehwegoberbau bestehend aus Deckschicht","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcCourse","IfcCourseType","[\"ARMOUR\",\n\"FILTER\",\n\"BALLASTBED\",\n\"CORE\",\n\"PAVEMENT\",\n\"PROTECTION\""]
["STR-40102","TAZ2011","OBJ_HB_023","Objekttyp",null,"Oberfläche","Modellierung","Konstruktion","Fundament","Einzel_Streifenfundament","Die Bauteilart Fundament gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Fundament dient als statische Grundlage von Gebäuden, Strukturen, Anlagen oder Einzelobjekten\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Betonsockel, Streifenfundament, Einzelfundament","Planar, Punkt","IfcFooting","-","PAD_FOOTING","IfcFooting","IfcFootingType","PAD_FOOTING","IfcFooting","IfcFootingType","PAD_FOOTING"]
["STR-40101","TAZ0076","N/A","Objekttyp","ALG_1","Oberfläche","OGR_2","Fahrbahn","Randabschluss","Randstein","-","Linear, Linie","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElement\u0002ProxyType","USERDEFINED",null,null,null,"IfcKerb","Zuweisung offen","Zuweisung offen"]
["STR-11001","TAZ0025","OBJ_HB_143","Objekttyp","ALG_16","Ausrüstung","OGR_56","Bauteilarten","Technik Gebäude - Elektroanlage","Parksystem","Die Bauteilart Parksystem gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Parksystem ist ein System, das Fahrzeuge mit Hilfe der Fördertechnik vertikal und/oder horizontal einparkt.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Parksystem","Planar, Punkt","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
["NTR-99005","TAZ3003","OBJ_BR_42","Objekttyp","-","Kunstbauten","OGR_93","Erdbau","Erdbau","Bodenplatte nicht tragend","Betonschicht, die auf der Baugrubensohle ausgebracht wird, damit eine ebene, trockene und saubere Arbeitsfläche entsteht.","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcEarthworksFill","IfcEarthworksFillType","EMBANKMENT"]
["NTR-99004","TAZ3004","OBJ_HB_020","Objekttyp","-","Kunstbauten",null,"Bauteilarten","Konstruktion","Flächenfundament","Die Bauteilart Boden gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Boden dient der untenliegenden Abgrenzungen des Raums und trennt das unterste Geschosse vom Erdreich mit tragender Funktion.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Bodenplatte"]
["NTR-99003","TAZ9103",null,null,null,"Betonbau",null,"Beton Allgemein","Schalung Platzhalter","Schalungssorte","Zu diesem Bauteil gehört alles mit einer bestimmten Schalungssorte. Die Zuteilung zu Bauteil oder Gruppe muss manuel vorgenommen werden. Diese Kategorie ist als Ersatzelement zu verstehen bis es eine automatisierte Zuweisung gibt und die entsprechenden Fachdaten angelegt sind."]
["NTR-99002","TAZ9102",null,null,null,"Betonbau",null,"Beton Allgemein","Bewehrung Platzhalter","Bewehrungssorte","Zu diesem Bauteil gehört alles mit einer bestimmten Bewehrungssorte. Die Zuteilung zu Bauteil oder Gruppe muss manuel vorgenommen werden. Diese Kategorie ist als Ersatzelement zu verstehen bis es eine automatisierte Zuweisung gibt und die entsprechenden Fachdaten angelegt sind."]
["NTR-99001","TAZ9101",null,null,null,"Betonbau",null,"Beton Allgemein","Beton Platzhalter","Betonsorte","Zu diesem Bauteil gehört alles mit einer bestimmten Betonsorte. Die Zuteilung zu Bauteil oder Gruppe muss manuel vorgenommen werden. Diese Kategorie ist als Ersatzelement zu verstehen bis es eine automatisierte Zuweisung gibt und die entsprechenden Fachdaten angelegt sind."]
["Nicht im FDK","TAZ0992","OBJ_BR_17","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Leitungsbau","Leitungsbau","Entwässerung","Bauliche Massnahme zum Fassen und Ableiten von Wasser und anderen Flüssigkeiten, die nicht an übergeordnete Nezte angeschlossen werden, sondern beispielsweise direkt versickert werden. Siehe SIA 270, 405","Linear, Linear","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-"]
["Nicht im FDK","TAZ0836","OBJ_TC_66","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_36","Ticket-Systeme","Ticket-Automat","Ticket Automat","Ein Selbstbedienungsgerät mit Funktionen zur Auswahl von Tickets, zur Zahlung und zum Erstellen von Tickets usw. Mit diesem Gerät können Fahrgäste Tickets selbst kaufen und abholen.\n\nFahrkartenautomaten müssen eine stabile, zuverlässige und freundliche Selbstbedienungsumgebung bieten, in der Fahrgäste bequem und effektiv Fahrkarten kaufen oder abholen können.","Topologisch","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","VENDINGMACHINE","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","VENDINGMACHINE","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","VENDINGMACHINE"]
["Nicht im FDK","TAZ0651","OBJ_BR_42","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_93","Erdbau","Erdbau","Unterlagsbeton","Betonschicht, die auf der Baugrubensohle ausgebracht wird, damit eine ebene, trockene und saubere Arbeitsfläche entsteht.","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcEarthworksFill","IfcEarthworksFillType","EMBANKMENT"]
["Nicht im FDK","TAZ0645","OBJ_BR_44","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_93","Erdbau","Erdbau","Aushub","Baugrubenaushub im Gelände für die Erstellung eines Bauwerks; Das Material kann in ein Lager oder eine Deponie abgeführt werden oder im Bauperimeter zur Wiederverwendung zwischengelagert werden. ","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcVoidStratum","-","-"]
["Nicht im FDK","TAZ0624","OBJ_TL_53","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","-","Bauteilarten","Verkleidung","Hinterfüllung","Hinterfüllung von Hohlräumen hinter Verkleidungen. Dient zum Verfüllen von Volumen welche bautechnisch bedingt entstehen oder zur einfachen Verfüllung von geologisch entstandenen Hohlräumen.","Linear, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcEarthworksFill","IfcEarthworksFillType","BACKFILL"]
["Nicht im FDK","TAZ0381","OBJ_HB_293","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Abwassertechnische Anlage","Schachtdeckel","Die Bauteilart Schachtdeckel gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Schachtdeckel ist vorwiegend aus Gusseisen bestehende Schachtabdeckungen für Kontroll- und Wartungsschächte von unterirdischen Versorgungsleitungen und Abwasserkanälen.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Kanaldeckel, Schachtdeckel","Planar, Punkt","IfcCovering","IfcCoveringType","USERDEFINED","IfcCovering","IfcCoveringType","USERDEFINED","IfcCovering","IfcCoveringType","USERDEFINED"]
["Nicht im FDK","TAZ0325","OBJ_HB_392","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Sitzbank","Die Bauteilart Bank gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Bank ist eine Einrichtung, damit sich Personen sitzend ausruhen oder erholen können.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Parkbank, Sitzbank","Planar, Punkt","IfcFurnishingElement","IfcFurnitureType","-","IfcFurniture","IfcFurnitureType","SOFA","IfcFurniture","IfcFurnitureType","SOFA"]
["Nicht im FDK","TAZ0301","OBJ_HB_388","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Kehrichtbehaelter","-","Planar, Punkt","IfcFurnishingElement","IfcFurnitureType","-","IfcFurniture","IfcFurnitureType","USERDEFINED","IfcFurniture","IfcFurnitureType","USERDEFINED"]
["Nicht im FDK","TAZ0260","OBJ_HB_347","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Ausbau Gebäude","Ausbau Gebäude","Fahrradstaender","-","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
["Nicht im FDK","TAZ0105","OBJ_FB_41","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_27","Unterbau","Fahrbahnaufbau","Fundationsschicht"," - Die Fundationsschicht hat eine lastverteilende Funktion. \n - Sie reduziert die aus der Verkehrsbelastung resultierende Belastung auf die zulässigen Werte für die darunter liegenden Schichten. \n - Sie schützt das Trägermaterial vor den schädlichen Auswirkungen von Frost.","Linear, Linie","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcEarthworksFill","IfcEarthworksFillType","EMBANKMENT"]
["Nicht im FDK","TAZ0040","OBJ_HB_364","Objekttyp","ALG_16","Ausrüstung","-","Umgebung","Bewuchs","Strauch","-","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcPlant","-","-","IfcPlant","-","-"]
["Nicht im FDK","TAZ0039","OBJ_HB_363","Objekttyp","ALG_16","Ausrüstung","-","Umgebung","Bewuchs","Begruenung","Die Bauteilart Begruenung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Begruenung sammelt alle Florabezogenen Element die die ökologische Nachhaltigkeit stärken.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Pflanzen und Baeume","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcPlant","-","-","IfcPlant","-","-"]
["Nicht im FDK","TAZ0038","OBJ_HB_362","Objekttyp","ALG_16","Ausrüstung","-","Umgebung","Bewuchs","Baum","-","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcPlant","-","-","IfcPlant","-","-"]
["Nicht im FDK","TAZ0015","OBJ_HB_409","Objekttyp","ALG_16","Ausrüstung","OGR_56","Bauteilarten","Nebenkonstruktion","Zaun","Die Bauteilart Zaun gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Zaun abgrenzen von unterschiedlichen Nutzungen\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Maschendrahtzaun","Planar, Punkt","IfcRailing","IfcRailingType","USERDEFINED","IfcRailing","IfcRailingType","USERDEFINED","IfcRailing","IfcRailingType","FENCE"]
["Nicht im FDK","TAZ0608","OBJ_HB_023","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_56","Bauteilarten","Konstruktion","Fundament (Hochbau)","Die Bauteilart Fundament gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Fundament dient als statische Grundlage von Gebäuden, Strukturen, Anlagen oder Einzelobjekten\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Betonsockel, Streifenfundament, Einzelfundament","Planar, Punkt","IfcFooting","-","PAD_FOOTING","IfcFooting","IfcFootingType","PAD_FOOTING","IfcFooting","IfcFootingType","PAD_FOOTING"]
["Nicht im FDK","TAZ0606","OBJ_HB_020","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_56","Bauteilarten","Konstruktion","Bodenplatte","Die Bauteilart Boden gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Boden dient der untenliegenden Abgrenzungen des Raums und trennt das unterste Geschosse vom Erdreich mit tragender Funktion.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Bodenplatte","Planar, Punkt","IfcSlab","IfcSlabType","BASESLAB","IfcSlab","IfcSlabType","BASESLAB","IfcSlab","IfcSlabType","BASESLAB"]
["Nicht im FDK","TAZ0380","OBJ_HB_292","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Abwassertechnische Anlage","Schacht (Hochbau)","Die Bauteilart Schacht gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Schacht ist vorwiegend für Wartungs- und Kontrollzugänge für unterirdische Versorgungsleitungen und Abwasserkanäle gebaut\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Versorgungsschacht, Abwasserschacht, Regenwasserschacht","Planar, Punkt","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","MANHOLE","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","MANHOLE","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","MANHOLE"]
["Nicht im FDK","TAZ0267","OBJ_HB_329","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Ausbau Gebäude","Ausbau Gebäude","Markierung","Die Bauteilart Bodenmarkierung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Bodenmarkierung dient als Unterstützung und Orientierung für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Taktile Sicherheitslinien und Leitsystemen","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcSurfaceFeature","IfcSurfaceFeatureType","USERDEFINED","IfcSurfaceFeature","IfcSurfaceFeatureType","[\"HATCHMARKING\",\n\"LINEMARKING\",\n\"PAVEMENTSURFACEMARKING\"]"]
["Nicht im FDK","TAZ0019","OBJ_HB_057","Objekttyp","ALG_16","Ausrüstung","OGR_56","Bauteilarten","Technik Gebäude - Elektroanlage","Kandelaber","Die Bauteilart Kandelaber gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Kandelaber dient als Tragwerk für verscheidene technische oder optische Ausrüstungsgegenstände (z.B. Lautsprecher, Leuchten etc.).\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Kippkandelaber, Rundkandelaber, viereckige Kandealber","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcLightFixtureType","[\"POINTSOURCE\",\n\"DIRECTIONSOURCE\"]","IfcLightFixture","IfcLightFixtureType","[\"POINTSOURCE\",\n\"DIRECTIONSOURCE\"]","IfcLightFixture","IfcLightFixtureType","[\"POINTSOURCE\",\n\"DIRECTIONSOURCE\"]"]
["Nicht im FDK","TAZ0008","OBJ_HB_338","Objekttyp","-","Ausrüstung","-","Bauteilarten","Ausstattung Gebäude","Schild","Die Bauteilart Schild gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Schild dient der Informationsübermittlung von Richtungsangaben oder Standorten\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Metrotafeln, Wegweiser","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcSign","IfcSignType","PICTORAL"]
["MOV-25001","TAZ0140","OBJ_FS_24","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_16","Freie Leitungen","Leitung","Seilhänger","Der Seilhänger dient als Aufhängung für den Fahrdraht und verbindet diesen mit dem Tragseil. Gemäss 0164.0004.0020 kann ein Seilhänger für die nachfolgenden Zwecke verwendet werden:\n- Kreuzseilhänger\n- Tragen ein Spurhalterträgerrohr\n- Tragen des Gewichts einer Streckentrenner\n- Spreizstab Doppelkreuzungsweiche\n- Kreuzungsstäbe","Topologisch","IfcFlowSegment","IfcCableCarrierSegmentType","USERDEFINED","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","USERDEFINED","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","DROPPER"]
["MOV-20702","TAZ2102","N/A","Objekttyp",null,"Oberfläche","Modellierung","Ausstattung","Haltestellenausrüstung","Wartehalle","Text"]
["MOV-20701","TAZ2103","OBJ_TC_66","Objekttyp","ALG_4","Oberfläche","OGR_36","Ausstattung","Haltestellenausrüstung","Ticket Automat","Ein Selbstbedienungsgerät mit Funktionen zur Auswahl von Tickets, zur Zahlung und zum Erstellen von Tickets usw. Mit diesem Gerät können Fahrgäste Tickets selbst kaufen und abholen.\n\nFahrkartenautomaten müssen eine stabile, zuverlässige und freundliche Selbstbedienungsumgebung bieten, in der Fahrgäste bequem und effektiv Fahrkarten kaufen oder abholen können.","Topologisch","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","VENDINGMACHINE","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","VENDINGMACHINE","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","VENDINGMACHINE"]
["MOV-20501","TAZ0134","OBJ_FS_23","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_16","Freie Leitungen","Leitung","Fahrdraht","Der Fahrdraht stellt die Stromversorgung der Lokomotiven sicher. Der Fahrdraht hält dabei Kontakt zum Pantographen der Lokomotive und ist bei Fahrt einer mechanischen Abnutzung ausgesetzt.","Linear, Linie","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CONTACTWIRESEGMENT"]
["HOH-12001","TAZ2003","OBJ_HB_409","Objekttyp",null,"Oberfläche","Modellierung","Ausstattung","Zaun","Zaun","Die Bauteilart Zaun gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Zaun abgrenzen von unterschiedlichen Nutzungen\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Maschendrahtzaun","Planar, Punkt","IfcRailing","IfcRailingType","USERDEFINED","IfcRailing","IfcRailingType","USERDEFINED","IfcRailing","IfcRailingType","FENCE"]
["ALG-00019","TAZ9004","N/A","Objekttyp",null,"Modellierung","Modellierung","Modellierung",null,"Modell Nordpfeil"]
["ALG-00019","TAZ9003","N/A","Objekttyp",null,"Modellierung","Modellierung","Modellierung",null,"Modell Einfuegepunk"]
["ALG-00019","TAZ9002","N/A","Objekttyp",null,"Modellierung","Modellierung","Modellierung",null,"Modell Beschriftung"]
[0,"TAZ9001",null,"Objektgruppe",null,"Modellierung","OGR_76","Modellierung","-","-","-","-"]
[0,"TAZ9000",null,"Fachbereich",null,"Modellierung","-","-","-","-","-","-"]
[0,"TAZ3001",null,"Objektgruppe",null,"Kunstbauten","OGR_76","xxxx","-","-","-","-"]
[0,"TAZ3000",null,"Fachbereich",null,"Kunstbauten","-","-","-","-","-","-"]
[0,"TAZ2001",null,"Objektgruppe",null,"Oberfläche","OGR_76","Ausstattung","-","-","-","-"]
[0,"TAZ2000",null,"Fachbereich",null,"Oberfläche","-","-","-","-","-","-"]
[0,"TAZ1005","OBJ_TC_35","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_31","Unterbau Infrastruktur","Kanäle","Schacht","Installation von Kabelverbindungen oder Reservekabeln.","Planar, Fläche oder Topologisch","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","MANHOLE","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","MANHOLE","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","MANHOLE"]
[0,"TAZ0994",null,"Objektgruppe","-","Werkleitung","-","Telekom","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0978",null,"Objektgruppe","-","Werkleitung","-","Konstruktion","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0955",null,"Objektgruppe","-","Werkleitung","OGR_28","Kabelschutz","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0945",null,"Objektgruppe","-","Werkleitung","-","Kabelanlage","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0895",null,"Objektgruppe","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0893",null,"Fachbereich","-","Werkleitung","-","-","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0889",null,"Objektgruppe","ALG_10","Tunnel","OGR_77","Verkleidung","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0884",null,"Objektgruppe","ALG_10","Tunnel","OGR_80","Lüftung","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0873",null,"Objektgruppe","-","Tunnel","-","Innenausbau Tunnel","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0872",null,"Objektgruppe","ALG_10","Tunnel","OGR_79","Innenausbau","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0868",null,"Objektgruppe","ALG_10","Tunnel","OGR_73","Erdarbeit (Ausbruch)","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0859",null,"Objektgruppe","ALG_10","Tunnel","OGR_75","Bauhilfsmassnahmen","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0853",null,"Objektgruppe","ALG_10","Tunnel","OGR_74","Ausbruchsraum","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0849",null,"Objektgruppe","ALG_10","Tunnel","OGR_76","Ausbruchsicherung","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0848",null,"Fachbereich","ALG_10","Tunnel","-","-","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0839",null,"Objektgruppe","ALG_4","Telekom","OGR_35","Umweltüberwachungssysteme","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0835",null,"Objektgruppe","ALG_4","Telekom","OGR_36","Ticket-Systeme","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0832",null,"Objektgruppe","ALG_4","Telekom","OGR_39","Räumliche Abhängigkeiten","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0823",null,"Objektgruppe","ALG_4","Telekom","OGR_34","Mobile Netzwerke","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0797",null,"Objektgruppe","ALG_4","Telekom","OGR_65","Kabel (Telecom)","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0792",null,"Objektgruppe","ALG_4","Telekom","OGR_33","Feste Übertragungs Netzwerke","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0787",null,"Objektgruppe","ALG_4","Telekom","OGR_38","Elemente Schnittstellen","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0785",null,"Objektgruppe","ALG_4","Telekom","OGR_37","Aktives Kabelnetzwerk","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0779",null,"Objektgruppe","ALG_4","Telekom","OGR_32","Aktive Objekte","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0778",null,"Fachbereich","ALG_4","Telekom","-","-","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0774",null,"Objektgruppe","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_68","Zugsicherung","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0772",null,"Objektgruppe","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_69","Zugkontrolleinrichtung","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0745",null,"Objektgruppe","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_99","Weichenheizung","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0740",null,"Objektgruppe","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_47","Weiche","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0735",null,"Objektgruppe","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_44","Tafeln","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0721",null,"Objektgruppe","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_98","Signalisation Bahnübergang","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0718",null,"Objektgruppe","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_97","Signalbefestigung","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0712",null,"Objektgruppe","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_43","Signal","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0708",null,"Objektgruppe","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_46","Gleisfreimeldeeinrichtungen","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0706",null,"Objektgruppe","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_48","Entgleisungsvorrichtung","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0700",null,"Objektgruppe","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_70","Bahnübergang","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0699",null,"Fachbereich","ALG_3","Sicherungsanlagen","-","-","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0691",null,"Objektgruppe","ALG_7","Linienführung","OGR_83","Nutz- und Sicherheitsraum","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0687",null,"Objektgruppe","ALG_7","Linienführung","OGR_50","Linienführung","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0683",null,"Objektgruppe","ALG_7","Linienführung","OGR_41","Lineares Referenzsystem","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0681",null,"Objektgruppe","ALG_7","Linienführung","OGR_42","Lichtraum","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0676",null,"Objektgruppe","ALG_7","Linienführung","OGR_51","Gleis- und Streckentopologie","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0675",null,"Fachbereich","ALG_7","Linienführung","-","-","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0655",null,"Objektgruppe","-","Ingenieurbauwerk","-","Sicherung","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0644",null,"Objektgruppe","-","Ingenieurbauwerk","OGR_93","Erdbau","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0626",null,"Objektgruppe","-","Ingenieurbauwerk","OGR_60","Brücke","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0603",null,"Objektgruppe","-","Ingenieurbauwerk","OGR_56","Bauteilarten","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0600",null,"Objektgruppe","-","Ingenieurbauwerk","OGR_78","Abdichtung","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0599",null,"Fachbereich","-","Ingenieurbauwerk","-","-","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0598",null,"Objektgruppe",null,"Hochbau","-","Umgebung Gebäude","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0373",null,"Objektgruppe",null,"Hochbau","-","Technik Gebäude","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0364",null,"Objektgruppe",null,"Hochbau","-","Konstruktion Gebäude","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0347",null,"Objektgruppe",null,"Hochbau","-","Bedachung Gebäude","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0332",null,"Objektgruppe",null,"Hochbau","-","Bauteilarten","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0288",null,"Objektgruppe",null,"Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0283",null,"Objektgruppe",null,"Hochbau","-","Äussere Wandbekleidung Gebäude","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0253",null,"Objektgruppe","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Ausbau Gebäude","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0252",null,"Fachbereich","ALG_16","Hochbau","-","-","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0246",null,"Objektgruppe","ALG_15","Geologie","OGR_85","Topografische Oberfläche","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0241",null,"Objektgruppe","ALG_15","Geologie","OGR_86","Gestein","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0233",null,"Objektgruppe","ALG_15","Geologie","OGR_14","Geologie","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0232",null,"Fachbereich","ALG_15","Geologie","-","-","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0193",null,"Objektgruppe","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0187",null,"Objektgruppe","ALG_2","Fahrstrom","OGR_21","Signalisierungen und Bezeichnungen","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0156",null,"Objektgruppe","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0148",null,"Objektgruppe","ALG_2","Fahrstrom","OGR_64","Kabel (Fahrstrom)","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0130",null,"Objektgruppe","ALG_2","Fahrstrom","OGR_16","Freie Leitungen","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0120",null,"Objektgruppe","ALG_2","Fahrstrom","OGR_17","Erdung","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0114",null,"Objektgruppe","ALG_2","Fahrstrom","OGR_26","Elektrische Funktionen","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0113",null,"Fachbereich","ALG_2","Fahrstrom","-","-","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0111",null,"Objektgruppe","ALG_1","Fahrbahn","OGR_12","Vermessung","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0107","OBJ_FB_40","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_27","Unterbau","Fahrbahnaufbau","Tragschicht"," - Schichtartiger Aufbau: Der Bahnkörper kann aus verschiedenen Tragschichten bestehen (wie geotextil oder Sand...)\n - Diverse technische Lösungen und Bauformen\nHauptzweck: \n - Die Tragschicht hat zwei Funktionen:\n   - Stabile Unterlage mit Aufnahme der Vertikalen und dynamischen Lasten aus dem Verkehr\n   - Homogene Schichten zur Gewährleistung einer guten Lagegenauigkeit des Gleises\n - Beschrieben über die Ausdehnung je Gleisachse","Linear, Linie","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcEarthworksFill","IfcEarthworksFillType","SUBGRADE"]
[0,"TAZ0104",null,"Objektgruppe","ALG_1","Fahrbahn","OGR_27","Unterbau","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0101",null,"Objektgruppe","ALG_1","Fahrbahn","OGR_11","Rangieranlage","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0064",null,"Objektgruppe","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0059",null,"Objektgruppe","ALG_1","Fahrbahn","OGR_25","Gleissystem","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0056",null,"Objektgruppe","ALG_1","Fahrbahn","OGR_10","Gleisabschluss","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0051",null,"Objektgruppe","ALG_1","Fahrbahn","OGR_5","Bettung","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0049",null,"Objektgruppe","ALG_1","Fahrbahn","OGR_9","Bankett","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0042",null,"Objektgruppe","ALG_1","Fahrbahn","OGR_13","Andere Ausrüstung","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0041",null,"Fachbereich","ALG_1","Fahrbahn","-","-","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0037",null,"Objektgruppe","-","Ausrüstung",null,"Umgebung","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0031",null,"Objektgruppe","-","Ausrüstung","OGR_61","Rückhaltesystem","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0005",null,"Objektgruppe","-","Ausrüstung","-","Bauteilarten","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0003",null,"Objektgruppe",null,"Ausrüstung","-","Ausstattung","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0001",null,"Fachbereich",null,"Ausrüstung","-","-","-","-","-","-"]
[0,"TAZ3002","N/A","Objekttyp",null,"Kunstbauten","Modellierung","xxxx","xxxxx","xxxxxxx",null,"Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ1008","OBJ_TC_34","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_31","Unterbau Infrastruktur","Träger","Röhren","Kunststoff- oder Metallrohre, die Kabel enthalten.","Topologisch","IfcFlowSegment","IfcCableCarrierSegmentType","CONDUITSEGMENT","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","CONDUITSEGMENT","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","CONDUITSEGMENT"]
[0,"TAZ1007","OBJ_TC_37","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_31","Unterbau Infrastruktur","Träger","Element Verbindungsstücke","Metall- oder Kunststoffträger zum Durchführen von Kabeln","Planar, Fläche oder Topologisch","IfcFlowFitting","IfcCableCarrierFittingType","[\"BEND\",\n\"CROSS\",\n\"REDUCER\",\n\"TEE\"]","IfcCableCarrierFitting","IfcCableCarrierFittingType","[\"BEND\",\n\"CROSS\",\n\"REDUCER\",\n\"TEE\"]","IfcCableCarrierFitting","IfcCableCarrierFittingType","[\"BEND\",\n\"CROSS\",\n\"REDUCER\",\n\"TEE\"]"]
[0,"TAZ1006","OBJ_TC_33","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_31","Unterbau Infrastruktur","Kanäle","Telekom Verbindungskanäle","Diese Klasse sammelt alle Objekte in Bezug auf die Verlege Infrastruktur, die Kabel tragen oder enthalten sollen.","Topologisch","IfcFlowSegment","IfcCableCarrierSegmentType","USERDEFINED","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","USERDEFINED","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ1004","OBJ_TC_28","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Telekom","Verkabelungselemente","Steckplatz Verteilung","Steckplatzverteilung, Schubladen","Topologisch","IfcFlowTerminal","IfcOutletType","[\"AUDIOVISUALOUTLET\",\n\"COMMUNICATIONSOUTLET\",\n\"USERDEFINED\"]","IfcOutlet","IfcOutletType","[\"AUDIOVISUALOUTLET\",\n\"COMMUNICATIONSOUTLET\",\n\"DATAOUTLET\"]","IfcOutlet","IfcOutletType","[\"AUDIOVISUALOUTLET\",\n\"COMMUNICATIONSOUTLET\",\n\"DATAOUTLET\"]"]
[0,"TAZ1003","OBJ_TC_31","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Telekom","Verkabelungselemente","Spleissbox","Dose zur Aufnahme einer Kabelverbindung, einer Komponente zur unterbrechungsfreien Verbindung von zwei Rohren oder Kabeln.","Topologisch","IfcFlowFitting","IfcJunctionBoxType","USERDEFINED","IfcJunctionBox","IfcJunctionBoxType","DATA","IfcJunctionBox","IfcJunctionBoxType","DATA"]
[0,"TAZ1002","OBJ_TC_26","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Telekom","Verkabelungselemente","Schutzhüllen","Sorgen Sie für einen sicheren Übergang von Mehrfaserkabeleinheiten zu Einzelfasern","Topologisch","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","FIBERTUBE"]
[0,"TAZ1001","OBJ_TC_25","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Telekom","Verkabelungselemente","Rangierpanel","Wird in ein Rack eingebaut und dient zur Anordnung der Drähte.","Topologisch","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","CABLEARRANGER"]
[0,"TAZ1000","OBJ_TC_24","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Telekom","Verkabelungselemente","Kabel Zubehör","In dieser Klasse wird das gesamte für die Verkabelung erforderliche Zubehör gesammelt.","Topologisch","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","CABLEARRANGER"]
[0,"TAZ0999","OBJ_TC_36","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Telekom","Unterbau Infrastruktur","Element Verbindungskanal","Ein Kanal aus Beton / Metall / Kunststoff, der Rohre und / oder Kabel enthält.","Planar, Fläche oder Topologisch","IfcFlowSegment","IfcCableCarrierSegmentType","USERDEFINED","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","USERDEFINED","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0998","OBJ_TC_32","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Telekom","Steckdose","Telekom Steckdose","Telekommunikationsstecker für Telefon- oder Netzwerkzugriff.","Topologisch","IfcFlowTerminal","IfcOutletType","[\"COMMUNICATIONSOUTLET\",\n\"USERDEFINED\"]","IfcOutlet","IfcOutletType","[\"COMMUNICATIONSOUTLET\",\n\"TELEPHONEOUTLET\"]","IfcOutlet","IfcOutletType","[\"COMMUNICATIONSOUTLET\",\n\"TELEPHONEOUTLET\"]"]
[0,"TAZ0997","OBJ_TC_27","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Telekom","Schrank","Verteiler Schrank","Der Verteiler wird zum Verbinden und Verwalten der Verkabelung zwischen aktiven Geräten und Teilnehmern verwendet.","Topologisch","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","DISTRIBUTIONBOARD","IfcElectricDistributionBoard","IfcElectricDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD","IfcDistributionBoard","IfcDistributionBoardType","DISTRIBUTIONFRAME"]
[0,"TAZ0996","OBJ_TC_30","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Telekom","Schrank","Rack Zubehör","Teil eines Gestells.","Topologisch","IfcSystemFurnitureElement","IfcSystemFurnitureElementType","-","IfcSystemFurnitureElement","IfcSystemFurnitureElementType","USERDEFINED","IfcSystemFurnitureElement","IfcSystemFurnitureElementType","SUBRACK"]
[0,"TAZ0995","OBJ_TC_29","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Telekom","Schrank","Rack","Metallrahmenbehälter für Ausrüstung.","Topologisch","IfcFurnishingElement","IfcFurnitureType","-","IfcFurniture","IfcFurnitureType","USERDEFINED","IfcFurniture","IfcFurnitureType","TECHNICALCABINET"]
[0,"TAZ0993","OBJ_BR_47","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Leitungsbau","Leitungsbau","Leitungsführung","Sekundäres System für die Installation und Befestigung von Kabeln oder Leitungen. (z.B. für Swisscom, Gas- oder Abwasserleitungen) Siehe SIA 270, 405","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-"]
[0,"TAZ0991","OBJ_EN_16","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Konstruktion","Trasse","Seil","Das für die Energieübertragung oder die Erdung verwendete Seil","-","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT"]
[0,"TAZ0990","OBJ_EN_8","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Konstruktion","Trasse","Schacht (Energie)","Start-/endpunkt eines Rohrblocks/einer Kabelanlage","-","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","MANHOLE","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","MANHOLE","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","MANHOLE"]
[0,"TAZ0989","OBJ_EN_31","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Konstruktion","Trasse","Mast und Gerüst","Apparategerüste, Hochgerüste, Stahl-Masten, Betonmasten, Joch,…","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0988","OBJ_EN_4","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Konstruktion","Trasse","Mast (Energie)","Freileitungs-Mast über den die UL führt","-","IfcColumn","IfcColumnType","USERDEFINED","IfcColumn","IfcColumnType","USERDEFINED","IfcColumn","IfcColumnType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0987","OBJ_EN_15","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Konstruktion","Trasse","Kette","Komplett zusammengesetztes Bauteil für die Befestigung des Seil","-","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","-","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","USERDEFINED","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","CHAIN"]
[0,"TAZ0986","OBJ_EN_52","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Konstruktion","Trasse","Kanal","Kabelkanal, Wasserkanal, ...","-","[IfcBuildingStorey]","-","-","[IfcBuildingStorey]","-","-","[IfcFacilityPart]","-","-"]
[0,"TAZ0984","OBJ_EN_7","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Konstruktion","Trasse","Fundament","Fundament des Mastes","-","IfcFooting","-","PAD_FOOTING","IfcFooting","IfcFootingType","PAD_FOOTING","IfcFooting","IfcFootingType","PAD_FOOTING"]
[0,"TAZ0983","OBJ_EN_6","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Konstruktion","Trasse","Fallschutz","Am Mast installiertes Fallschutzsystem zum Personenschutz","-","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0982","OBJ_EN_5","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Konstruktion","Trasse","Aufstieg","Am Mast installiertes Aufstiegssystem","-","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0981","OBJ_EN_14","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Konstruktion","Trasse","Aufhängung","Aufhängung mit der das Seil am Ausleger befestigt ist","-","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","-","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","USERDEFINED","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0980","OBJ_EN_3","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Konstruktion","Trasse","Abschnitt","Teil eines Trasse bis zum nächsten Medienwechsel (gleichbleibende Anzahl el. Systeme), oder Partnerwechsel","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-"]
[0,"TAZ0979","OBJ_EN_13","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Konstruktion","Energie","Ausleger (Energie)","Trageteile, nur an einem Ende befestigt und in Abständen waagerecht angebracht, auf denen Kabel und/oder Leitungen verlegt sind.","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET"]
[0,"TAZ0977","OBJ_KA_22","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_28","Kabelschutz","Weitere Elemente","Warnband","Das Warnband wird bei unterirdischen Leitungen in einer gewissen Distanz oberhalb der Leitungen platziert. Vorallem bei Grab- oder Aushubarbeiten soll damit vor einer vorhandenen Leitung gewarnt werden.","Topologisch","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0976","OBJ_KA_9","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_28","Kabelschutz","Weitere Elemente","Bauwerksaussparung","Dies ist ein virtuelles Objekt um den Kabelschutz auch in Bauwerken zu modellieren zu können. Dadurch entsteht ein durchgängiges Kabelschutznetz, welches zur Referenzierung der Kabel dient.","Linear, Linie","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcVoidingFeature","IfcVoidingFeatureType","[\"CUTOUT\",\n\"NOTCH\",\n\"HOLE\",\n\"MITER\",\n\"CHAMFER\"]","IfcVoidingFeature","IfcVoidingFeatureType","[\"CUTOUT\",\n\"NOTCH\",\n\"HOLE\",\n\"MITER\",\n\"CHAMFER\"]"]
[0,"TAZ0975","OBJ_KA_10","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_28","Kabelschutz","Tragelemente","Distanzhalter","Verlaufen mehrere Rohre am gleichen Ort in die gleiche Richtung, können diese mittels Distanzhalter \"organisiert\" werden.","Linear, Punkt","IfcFlowSegment","IfcCableCarrierSegmentType","USERDEFINED","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","USERDEFINED","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","CABLEBRACKET"]
[0,"TAZ0974","OBJ_KA_24","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_28","Kabelschutz","Schrank","Technikschrank","Der Technikschrank schützt die in ihm verbauten Aktiv-Komponenten, wie zum Beispiel Kabelverteiler, Sicherungen, Schalter, Steuerelemente, etc.)","Topologisch","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","DISTRIBUTIONBOARD","IfcElectricDistributionBoard","IfcElectricDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD","IfcDistributionBoard","IfcDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD"]
[0,"TAZ0973","OBJ_KA_6","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_28","Kabelschutz","Rohr","Rohrmuffen","Garantiert eine unterbrechungsfreie Verbindung zweier Rohre.","Linear, Punkt","IfcFlowFitting","IfcCableCarrierFittingType","USERDEFINED","IfcCableCarrierFitting","IfcCableCarrierFittingType","USERDEFINED","IfcCableCarrierFitting","IfcCableCarrierFittingType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0972","OBJ_KA_34","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_28","Kabelschutz","Rohr","Rohrhalterung","-","-"]
[0,"TAZ0971","OBJ_KA_7","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_28","Kabelschutz","Rohr","Rohrbogen","Der Rohrbogen bewirkt eine Richtungsänderung. Damit auch Kabel in Kurven geschützt bleiben und nicht knicken, werden Rohrbogen eingesetzt","Planar, Punkt","IfcFlowFitting","IfcCableCarrierFittingType","BEND","IfcCableCarrierFitting","IfcCableCarrierFittingType","BEND","IfcCableCarrierFitting","IfcCableCarrierFittingType","BEND"]
[0,"TAZ0970","OBJ_KA_5","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_28","Kabelschutz","Rohr","Rohrblock","Verlaufen mehrere Rohre am gleichen Ort in die gleiche Richtung werden diese zu einem Rohrblock zusammen gefasst","Linear, Linie","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0969","OBJ_KA_4","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_28","Kabelschutz","Rohr","Kabelrohr","Rohrsystem für die unterirdische Verlegung von Kommunikations- und Energie-Leitungen. Es dient dem Schutz und der mechanischen Entlastung der Leitungen.","Linear, Linie","IfcFlowSegment","IfcCableCarrierSegmentType","CONDUITSEGMENT","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","CONDUITSEGMENT","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","CONDUITSEGMENT"]
[0,"TAZ0967","OBJ_KA_33","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_28","Kabelschutz","Kabeltragelemente","Kabelpritschenträger","-","-"]
[0,"TAZ0966","OBJ_KA_19","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_28","Kabelschutz","Kabeltragelemente","Kabelpritsche","Offener Kabelablagesystem, das zur Kabelführung innerhalb eines Kabelstollens dient","Linear, Linie","IfcFlowSegment","IfcCableCarrierSegmentType","CABLELADDERSEGMENT","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","CABLELADDERSEGMENT","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","CABLELADDERSEGMENT"]
[0,"TAZ0965","OBJ_KA_13","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_28","Kabelschutz","Kabelschacht","Universal-Montagerahmen","Metalrahmen für die Montage von Schrankelementen in einer Kabelverteilwanne (Schachtfertigelement). Dies ist ein SBB spezifisches Bauteil. Es wird SBB-intern gefertigt.","Topologisch","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","FORMEDDUCT","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","FORMEDDUCT","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","FORMEDDUCT"]
[0,"TAZ0964","OBJ_KA_14","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_28","Kabelschutz","Kabelschacht","Schachtleiter","Leiter dienen als Schachteinrichtung um bei tiefen Schächten den Zugang zu gewähren","Topologisch","IfcStair","IfcStairType","USERDEFINED","IfcStair","IfcStairType","USERDEFINED","IfcStair","IfcStairType","LADDER"]
[0,"TAZ0963","OBJ_KA_17","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_28","Kabelschutz","Kabelschacht","Schachtdeckelrahmen (Kabelanlagen)","Oberstes Schachtelement, dass zur Halterung der Schachtdeckel dient.","Linear, Punkt","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","FORMEDDUCT","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","FORMEDDUCT","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","FORMEDDUCT"]
[0,"TAZ0962","OBJ_KA_18","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_28","Kabelschutz","Kabelschacht","Schachtdeckel (Kabelanlagen)","Dient zum Abdecken der Schächte damit diese begehbar respektive befahrbar werden","Linear, Punkt","IfcCovering","IfcCoveringType","USERDEFINED","IfcCovering","IfcCoveringType","USERDEFINED","IfcCovering","IfcCoveringType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0961","OBJ_KA_12","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_28","Kabelschutz","Kabelschacht","Rahmenelement","Das Rahmenelement bildet die Seitenwände des Fertigelementschachtes.","Linear, Punkt","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","FORMEDDUCT","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","FORMEDDUCT","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","FORMEDDUCT"]
[0,"TAZ0960","OBJ_KA_15","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_28","Kabelschutz","Kabelschacht","Lichtschachtgitter","Wird als Absturzsicherung der Schachtdeckeln in eckigen Schächten montiert","Topologisch","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","MANHOLE","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","MANHOLE","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","MANHOLE"]
[0,"TAZ0959","OBJ_KA_11","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_28","Kabelschutz","Kabelschacht","Bodenmodul","Das Bodenmodul ist ein Fertigelement und fungiert als Boden eines Schachts.","Linear, Punkt","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","FORMEDDUCT","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","FORMEDDUCT","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","FORMEDDUCT"]
[0,"TAZ0958","OBJ_KA_2","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_28","Kabelschutz","Kabelkanal","Kabelkanalträger","verhindert das Absenken langer und damit schwerer Kanalelementen","Linear, Punkt","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET"]
[0,"TAZ0957","OBJ_KA_3","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_28","Kabelschutz","Kabelkanal","Kabelkanaldeckel","Verschliesst den Kabelkanal zu einem geschlossenen Kanalsystem. Dabei schützt er die Kabel vor Witterungseinflüssen und dem Eindringen von Nagetieren.","Linear, Linie","IfcCovering","IfcCoveringType","USERDEFINED","IfcCovering","IfcCoveringType","USERDEFINED","IfcCovering","IfcCoveringType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0956","OBJ_KA_1","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_28","Kabelschutz","Kabelkanal","Kabelkanal","Für oberirdische Verlegung von Kommunikations- und Energie-Leitungen. Dient dem Schutz und der mechanischen Entlastung der Leitungen.","Linear, Linie","IfcFlowSegment","IfcCableCarrierSegmentType","[\"CABLETRAYSEGMENT\",\n\"CABLETRUNKINGSEGMENT\"]","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","[\"CABLETRAYSEGMENT\",\n\"CABLETRUNKINGSEGMENT\"]","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","[\"CABLETRAYSEGMENT\",\n\"CABLETRUNKINGSEGMENT\"]"]
[0,"TAZ0954","OBJ_KA_27","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Kabelanlage","Kabeltopologie","Topologie Kabelschutz","Ist ein Volumen (verfügbares Volumen um die Elemente aus der Kabelnetz-Topologie darin zu führen). Die Anforderungen an den Kabelschutz leiten sich aus den Anforderungen des Kabelnetzes ab. (z.B. Sicherheitsabstände).","-"]
[0,"TAZ0953","OBJ_KA_26","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Kabelanlage","Kabeltopologie","Topologie Kabelnetz","Es ist zu prüfen ob für die Topologie Kabel und Knoten als Objekttypen erfasst werden sollen.","-"]
[0,"TAZ0952","OBJ_KA_29","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Kabelanlage","Kabel","Kabel-Y-Muffe","Kabelmuffen können Y-förmig ausgestaltet sein, um Kabelabzweigungen zu ermöglichen. Bei der LWL-Verteilung wird der Kabelverteiler als \"Muffe\" bezeichnet. Kabelmuffen können Y-förmig ausgestaltet sein, um Kabelabzweigungen zu ermöglichen. Bei der LWL-Verteilung wird der Kabelverteiler als \"Muffe\" bezeichnet.","-"]
[0,"TAZ0951","OBJ_KA_30","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Kabelanlage","Kabel","Kabelverteiler","Im Kabelverteiler befinden sich Klemmen (z.B. Anschlussklemmen), die in einem Block zusammengefasst werden. Das Kabel wird bis zum Kabelverteiler geführt und dort in einzelne Adern aufgeteilt. Diese Adern werden nicht betrachtet.","-"]
[0,"TAZ0950","OBJ_KA_21","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Kabelanlage","Kabel","Kabelstreckenmuffe","Die Kabelmuffe garantiert eine unterbrechungsfreie Verbindung zweier Kabel und dient der Kabelverlängerung. Bei Kabelabzweigungen wird ein Kabelverteiler verwendet.","Topologisch","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","CONNECTOR","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","CONNECTOR"]
[0,"TAZ0949","OBJ_KA_28","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Kabelanlage","Kabel","Kabelsegment","Das Kabelsegment verbindet zwei Anschlusspunkte (z.B. Muffe A und Muffe B) und kommt immer in Verbindung mit dem Objekttyp \"Kabel\" vor.","-"]
[0,"TAZ0948","OBJ_KA_31","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Kabelanlage","Kabel","Kabelschild","Beschriftetes Schild zur eindeutigen Beschriftung des Kabels.","-"]
[0,"TAZ0947","OBJ_KA_25","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Kabelanlage","Kabel","Kabelendverschluss","Der Kabelendverschluss bildet das Ende eines Kabels, beziehungsweise eines Kabelsegments.","Topologisch","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","CONNECTOR","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","CONNECTOR"]
[0,"TAZ0946","OBJ_KA_20","Objekttyp","-","Werkleitung","-","Kabelanlage","Kabel","Kabel","Ein Kabel transportiert Strom oder Daten von einer Quelle zu einem Verbraucher. Ein Kabel besteht aus mehreren Drähten oder Lizen. Es trägt die Akteur-Informationen und verbindet Start und Endpunkt ohne Unterbruch miteinander. Das Kabel besteht immer aus einem oder mehreren Kabelsegmenten.\n","Topologisch","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT"]
[0,"TAZ0944","OBJ_EN_77","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Trasse","Druckleitung","Stahlleitung vom Wasserschloss zum Kraftwerk, wird für die Wasserführung Richtung Turbine verwendet.","-","IfcFlowSegment","IfcPipeSegmentType","RIGIDSEGMENT","IfcPipeSegment","IfcPipeSegmentType","RIGIDSEGMENT","IfcPipeSegment","IfcPipeSegmentType","RIGIDSEGMENT"]
[0,"TAZ0943","OBJ_EN_12","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Kabel","Muffe","Verbindungselement für Kabel","-","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","CONNECTOR","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","CONNECTOR"]
[0,"TAZ0942","OBJ_EN_29","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Kabel","Kabelverbindungsstück","Element zum Verbinden von Kabeln","-","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","CONNECTOR","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","CONNECTOR"]
[0,"TAZ0941","OBJ_EN_11","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Kabel","Kabelendverschluss (Energie)","Übergangselement des Kabels auf die Freileitung oder ins UW","-","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","CONNECTOR","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","CONNECTOR"]
[0,"TAZ0940","OBJ_EN_10","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Kabel","Kabel (Energie)","Verwendetes Kabel für die UL","-","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT"]
[0,"TAZ0939","OBJ_EN_65","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Wellenkupplung","Kupplung zum Verbinden von Wellen","-","IfcEnergyConversionDevice","IfcMotorConnectionType","USERDEFINED","IfcMotorConnection","IfcMotorConnectionType","USERDEFINED","IfcMotorConnection","IfcMotorConnectionType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0938","OBJ_EN_73","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Wärmetauscher","Wärmetauscher zum Abgeben von Prozesswärme an Kühlmedium","-","IfcEnergyConversionDevice","IfcHeatExchangerType","[\"PLATE\",\n\"SHELLANDTUBE\"]","IfcHeatExchanger","IfcHeatExchangerType","[\"PLATE\",\n\"SHELLANDTUBE\"]","IfcHeatExchanger","IfcHeatExchangerType","[\"PLATE\",\n\"SHELLANDTUBE\"]"]
[0,"TAZ0937","OBJ_EN_22","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Überspannungsableiter (Energie)","Ein Überspannungsableiter ist ein Gerät oder Bauteil zum Begrenzen gefährlicher Überspannungen in elektrischen Leitungen und Geräten.","-","IfcFlowController","IfcProtectiveDeviceType","USERDEFINED","IfcProtectiveDevice","IfcProtectiveDeviceType","USERDEFINED","IfcProtectiveDevice","IfcProtectiveDeviceType","VOLTAGELIMITER"]
[0,"TAZ0936","OBJ_EN_63","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Turbinenrad","Turbinenrad der Wasserturbine","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0935","OBJ_EN_26","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Transformator Stufenschalter","Schaltelement zur Anpassung der Ausgangsspannung auf Grund der betrieblichen Bedürfnisse.","-","IfcFlowController","IfcSwitchingDeviceType","USERDEFINED","IfcSwitchingDevice","IfcSwitchingDeviceType","SELECTORSWITCH","IfcSwitchingDevice","IfcSwitchingDeviceType","SELECTORSWITCH"]
[0,"TAZ0934","OBJ_EN_25","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Transformator (Energie)","Ein Transformator wandelt eine Eingangswechselspannung, die an einer der Spulen angelegt ist, in eine Ausgangswechselspannung um, die an der anderen Spule abgegriffen werden kann.","-","IfcEnergyConversionDevice","IfcTransformerType","VOLTAGE","IfcTransformer","IfcTransformerType","VOLTAGE","IfcTransformer","IfcTransformerType","VOLTAGE"]
[0,"TAZ0933","OBJ_EN_62","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Speicherpumpe","Pumpe des Hauptmaschinensatzes zum Pumpen grosser Mengen Wasser welches in der Stauanlage gespeichert wird","-","IfcFlowMovingDevice","IfcPumpType","[\"CIRCULATOR\",\n\"ENDSUCTION\",\n\"SPLITCASE\",\n\"SUBMERSIBLEPUMP\",\n\"SUMPPUMP\",\n\"VERTICALINLINE\",\n\"VERTICALTURBINE\"]","IfcPump","IfcPumpType","[\"CIRCULATOR\",\n\"ENDSUCTION\",\n\"SPLITCASE\",\n\"SUBMERSIBLEPUMP\",\n\"SUMPPUMP\",\n\"VERTICALINLINE\",\n\"VERTICALTURBINE\"]","IfcPump","IfcPumpType","[\"CIRCULATOR\",\n\"ENDSUCTION\",\n\"SPLITCASE\",\n\"SUBMERSIBLEPUMP\",\n\"SUMPPUMP\",\n\"VERTICALINLINE\",\n\"VERTICALTURBINE\"]"]
[0,"TAZ0932","OBJ_EN_38","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Sekundärtechnikgerät Stationsebene","Die Sekundärtechnik umfasst Einrichtungen mit der die einzelnen Anlagen vor Ort gesteuert werden","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0931","OBJ_EN_39","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Sekundärtechnikgerät Feldebene","Die Sekundärtechnik umfasst Einrichtungen mit der die einzelnen Anlagen vor Ort gesteuert werden","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0930","OBJ_EN_64","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Schliessorgan","Schliessorgane der Maschinengruppen inkl. Drosselklappe der Druckleitung, Ventil, Schützen,..","-","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0929","OBJ_EN_19","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Schaltgerätekombination","Betriebsmittelkombination, die verschiedene Arten von Schaltgeräten und Steuergeräten enthält, an die ein oder mehrere abgehende Stromkreise angeschlossen sind, die von einem oder mehreren ankommenden Stromkreisen gespeist wird und die Anschlussstellen für Neutralleiter und Schutzleiter enthält.","-","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","DISTRIBUTIONBOARD","IfcElectricDistributionBoard","IfcElectricDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD","IfcDistributionBoard","IfcDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD"]
[0,"TAZ0928","OBJ_EN_20","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Schaltgerät","Elektrisches Betriebsmittel, das in einem Stromkreis eingesetzt wird, um eine oder mehrere der folgenden Funktionen zu erfüllen: Schützen, Steuern, Trennen, Schalten.","-","IfcFlowController","IfcSwitchingDeviceType","SWITCHDISCONNECTOR","IfcSwitchingDevice","IfcSwitchingDeviceType","SWITCHDISCONNECTOR","IfcSwitchingDevice","IfcSwitchingDeviceType","SWITCHDISCONNECTOR"]
[0,"TAZ0927","OBJ_EN_18","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Schaltfeld","Abgegrenzter Bereich, in dem ein Schalter bestimmter Zweckbestimmung samt zugehörigen Mess-, Bedienungs- und anderen Hilfseinrichtungen untergebracht ist.","-","IfcFlowController","IfcSwitchingDeviceType","SWITCHDISCONNECTOR","IfcSwitchingDevice","IfcSwitchingDeviceType","SWITCHDISCONNECTOR","IfcSwitchingDevice","IfcSwitchingDeviceType","SWITCHDISCONNECTOR"]
[0,"TAZ0926","OBJ_EN_17","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Schaltanlage","Als Schaltanlagen werden die Zusammenlegung von Hörnerschaltern, Lastschaltern, Leistungs- schaltern und Transformatoren bezeichnet.","-","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","TRACTION_SWITCHING_ASSEMBLY"]
[0,"TAZ0925","OBJ_EN_72","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Pumpe (Energie)","Mechanische Einrichtung zur Förderung von Flüssigkeiten","-","IfcFlowMovingDevice","IfcPumpType","[\"CIRCULATOR\",\n\"ENDSUCTION\",\n\"SPLITCASE\",\n\"SUBMERSIBLEPUMP\",\n\"SUMPPUMP\",\n\"VERTICALINLINE\",\n\"VERTICALTURBINE\"]","IfcPump","IfcPumpType","[\"CIRCULATOR\",\n\"ENDSUCTION\",\n\"SPLITCASE\",\n\"SUBMERSIBLEPUMP\",\n\"SUMPPUMP\",\n\"VERTICALINLINE\",\n\"VERTICALTURBINE\"]","IfcPump","IfcPumpType","[\"CIRCULATOR\",\n\"ENDSUCTION\",\n\"SPLITCASE\",\n\"SUBMERSIBLEPUMP\",\n\"SUMPPUMP\",\n\"VERTICALINLINE\",\n\"VERTICALTURBINE\"]"]
[0,"TAZ0924","OBJ_EN_24","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Prüfeinrichtung","Einrichtung zur Überprüfung von bestimmten Werten","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0923","OBJ_EN_66","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Ölhydraulik","Gesamtheit der Einheit welche Ölhydraulik zur Verfügung stellt","-","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0922","OBJ_EN_44","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Notstromgruppe","Anlage zur Lieferung von Energie bei Stromausfall","-","IfcEnergyConversionDevice","IfcElectricGeneratorType","USERDEFINED","IfcElectricGenerator","IfcElectricGeneratorType","ENGINEGENERATOR","IfcElectricGenerator","IfcElectricGeneratorType","ENGINEGENERATOR"]
[0,"TAZ0921","OBJ_EN_48","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Niederspannungsinstallation","Elektrische Installation im Niederspannungsbereich","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-"]
[0,"TAZ0920","OBJ_EN_21","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Messwandler (Energie)","Messmittel im Wechselstromnetz zur Reduzierung von hohen Spannungs- und Stromgrössen in Messgrössen, die vom Elektrizitätszähler direkt gemessen werden können.","-","IfcEnergyConversionDevice","IfcTransformerType","VOLTAGE","IfcTransformer","IfcTransformerType","VOLTAGE","IfcTransformer","IfcTransformerType","VOLTAGE"]
[0,"TAZ0919","OBJ_EN_61","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Leitapparat","Steuerelemente zur Regulierung der Leistung von Francis bzw. Kaplan Turbinen","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0918","OBJ_EN_34","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Leistungselektronik","Die Leistungselektronik ist ein Teilgebiet der Elektrotechnik, das sich mit der Umformung elektrischer Energie mit schaltenden elektronischen Bauelementen beschäftigt.","-","IfcEnergyConversionDevice","IfcTransformerType","[\"CURRENT\",\n\"FREQUENCY\",\n\"VOLTAGE\"]","IfcTransformer","IfcTransformerType","[\"CURRENT\",\n\"FREQUENCY\",\n\"INVERTER\",\n\"RECTIFIER\",\n\"VOLTAGE\"]","IfcTransformer","IfcTransformerType","[\"CURRENT\",\n\"FREQUENCY\",\n\"INVERTER\",\n\"RECTIFIER\",\n\"VOLTAGE\",\n\"CHOPPER\",\n\"COMBINED\"]"]
[0,"TAZ0917","OBJ_EN_69","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Kompressor (Energie)","Apparat zum Verdichten von Gasen und Dämpfen","-","IfcFlowMovingDevice","IfcCompressorType","[\"DYNAMIC\",\n\"RECIPROCATING\",\n\"ROTARY\",\n\"SCROLL\",\n\"TROCHOIDAL\",\n\"SINGLESTAGE\",\n\"BOOSTER\",\n\"OPENTYPE\",\n\"HERMETIC\",\n\"SEMIHERMETIC\",\n\"WELDEDSHELLHERMETIC\",\n\"ROLLINGPISTON\",\n\"ROTARYVANE\",\n\"SINGLESCREW\",\n\"TWINSCREW\"]","IfcCompressor","IfcCompressorType","[\"DYNAMIC\",\n\"RECIPROCATING\",\n\"ROTARY\",\n\"SCROLL\",\n\"TROCHOIDAL\",\n\"SINGLESTAGE\",\n\"BOOSTER\",\n\"OPENTYPE\",\n\"HERMETIC\",\n\"SEMIHERMETIC\",\n\"WELDEDSHELLHERMETIC\",\n\"ROLLINGPISTON\",\n\"ROTARYVANE\",\n\"SINGLESCREW\",\n\"TWINSCREW\"]","IfcCompressor","IfcCompressorType","[\"DYNAMIC\",\n\"RECIPROCATING\",\n\"ROTARY\",\n\"SCROLL\",\n\"TROCHOIDAL\",\n\"SINGLESTAGE\",\n\"BOOSTER\",\n\"OPENTYPE\",\n\"HERMETIC\",\n\"SEMIHERMETIC\",\n\"WELDEDSHELLHERMETIC\",\n\"ROLLINGPISTON\",\n\"ROTARYVANE\",\n\"SINGLESCREW\",\n\"TWINSCREW\"]"]
[0,"TAZ0916","OBJ_EN_23","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Isolator (Energie)","Isolator der das Seil zum Mast / zur Erde elektrisch isoliert","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","INSULATOR"]
[0,"TAZ0915","OBJ_EN_37","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Hilfseinrichtung Leistungselektronik","Anlagen wie Vorladeenrichtung, Entladeeinrichtung, Kurzschliesser,…","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0914","OBJ_EN_46","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Heizung, Lüftung, Klima","Anlagen für Heizung, Lüftung, Klima","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-"]
[0,"TAZ0913","OBJ_EN_42","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Gleich-, Wechselrichter, USV","Anlage zur Umwandlung von Wechselspannung in Gleichspannung und umgekehrt, resp. zur unterbruchsfreien Stromversorgung (USV) bei Netzausfall","-","IfcEnergyConversionDevice","IfcTransformerType","USERDEFINED","IfcTransformer","IfcTransformerType","[\"INVERTER\",\n\"RECTIFIER\"]","IfcTransformer","IfcTransformerType","[\"INVERTER\",\n\"RECTIFIER\"]"]
[0,"TAZ0912","OBJ_EN_60","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Getriebe","Mechanische Getriebe zum Verändern von Drehzahlen","-","IfcEnergyConversionDevice","IfcMotorConnectionType","USERDEFINED","IfcMotorConnection","IfcMotorConnectionType","USERDEFINED","IfcMotorConnection","IfcMotorConnectionType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0911","OBJ_EN_47","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Gebäudekommunikation","Zur Gebäudekommunikationstechnik gehören alle Anlagen und Geräte, die der Kommunikation innerhalb des Gebäude dienen, z.B. Telefonie, Internet, …","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-"]
[0,"TAZ0910","OBJ_EN_28","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Energieverbindung","Verbindung zum Übertragen von Energie","-","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","[\"BUSBARSEGMENT\",\n\"CONDUCTORSEGMENT]","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","[\"BUSBARSEGMENT\",\n\"CONDUCTORSEGMENT]"]
[0,"TAZ0909","OBJ_EN_33","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Elektrischer Normmotor","Antriebsmotoren für Nebenagregate","-","IfcEnergyConversionDevice","IfcElectricMotorType","[\"DC\",\n\"INDUCTION\",\n\"POLYPHASE\",\n\"RELUCTANCESYNCHRONOUS\",\n\"SYNCHRONOUS\"]","IfcElectricMotor","IfcElectricMotorType","[\"DC\",\n\"INDUCTION\",\n\"POLYPHASE\",\n\"RELUCTANCESYNCHRONOUS\",\n\"SYNCHRONOUS\"]","IfcElectricMotor","IfcElectricMotorType","[\"DC\",\n\"INDUCTION\",\n\"POLYPHASE\",\n\"RELUCTANCESYNCHRONOUS\",\n\"SYNCHRONOUS\"]"]
[0,"TAZ0908","OBJ_EN_32","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Elektrische Maschine","Elektrische Anlagen wie Generator, Motor, Erregung, Rotor, Stator, …","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0907","OBJ_EN_41","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Eigenbedarf-Verteilung","Anlage zur Verteilung von Energie für den Eigenbedarf","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-"]
[0,"TAZ0906","OBJ_EN_35","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","E-Filter","Als Filter werden in der Elektrotechnik und Nachrichtentechnik Schaltungen bezeichnet, die ein elektrisches Signal abhängig von der Frequenz in der Amplitude und in der Phasenlage verändern. Dadurch können unerwünschte Signalanteile abgeschwächt oder unterdrückt werden.","-","IfcFlowTreatmentDevice","IfcFlowTreatmentDeviceType","-","IfcFlowTreatmentDevice","IfcFlowTreatmentDeviceType","-","IfcElectricFlowTreatmentDevice","IfcElectricFlowTreatmentDeviceType","ELECTRONICFILTER"]
[0,"TAZ0905","OBJ_EN_59","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Düse","Gesamtheit der Düseneinheit bei Peltonturbinen","-","IfcFlowTerminal","IfcFlowTerminalType","-","IfcFlowTerminal","IfcFlowTerminalType","-","IfcFlowTerminal","IfcFlowTerminalType","-"]
[0,"TAZ0904","OBJ_EN_27","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Durchführung","Verbindungsglied zwischen der Leitung und dem aktiven Teil im Inneren des Transformators","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0903","OBJ_EN_68","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Druckluftbehälter","Behälter zur Speicherung von Druckluft","-","IfcFlowStorageDevice","IfcTankType","PRESSUREVESSEL","IfcTank","IfcTankType","PRESSUREVESSEL","IfcTank","IfcTankType","PRESSUREVESSEL"]
[0,"TAZ0902","OBJ_EN_67","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Druckluftanlage (Energie)","Gesamtheit der Einheit welche Druckluft zur Verfügung stellt","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-"]
[0,"TAZ0901","OBJ_EN_36","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Diskrete E-Komponente","Als diskretes Bauelement, wird in der Elektrotechnik bzw. Elektronik ein einzelnes, in einem eigenen Gehäuse befindliches elektrisches Schaltungselement mit eigenen äusseren Anschlüssen und mit nur einer Funktionseinheit bezeichnet.","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0900","OBJ_EN_45","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Brandmelde, Zutrittsüberwachung","Anlagen zur Brandmeldung, Zutrittsüberwachung, usw.","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-"]
[0,"TAZ0899","OBJ_EN_43","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Installationen","Batterie (Energie)","Eine Batterie ist ein Speicher für elektrische Energie auf elektrochemischer Basis.","-","IfcFlowStorageDevice","IfcElectricFlowStorageDeviceType","BATTERY","IfcElectricFlowStorageDevice","IfcElectricFlowStorageDeviceType","BATTERY","IfcElectricFlowStorageDevice","IfcElectricFlowStorageDeviceType","BATTERY"]
[0,"TAZ0898","OBJ_EN_30","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Erdung","Erdungssystem","Die Erdung ist die Gesamtheit aller Mittel und Massnahmen zum Erden / zur Ableitung von elektrischen Strömen in den Erdboden bzw. das Erdreich.","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-"]
[0,"TAZ0897","OBJ_EN_79","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Energie","Filter (Energie)","Durchlässiges Material (verschiedener Art), das zum Filtern von flüssigen oder gasförmigen Stoffen verwendet wird.","-","IfcFlowTreatmentDevice","IfcFilterType","[\"AIRPARTICLEFILTER\",\n\"ODORFILTER\",\n\"OILFILTER\",\n\"STRAINER\",\n\"WATERFILTER\"]","IfcFilter","IfcFilterType","[\"AIRPARTICLEFILTER\",\n\"COMPRESSEDAIRFILTER\",\n\"ODORFILTER\",\n\"OILFILTER\",\n\"STRAINER\",\n\"WATERFILTER\"]","IfcFilter","IfcFilterType","[\"AIRPARTICLEFILTER\",\n\"COMPRESSEDAIRFILTER\",\n\"ODORFILTER\",\n\"OILFILTER\",\n\"STRAINER\",\n\"WATERFILTER\"]"]
[0,"TAZ0896","OBJ_EN_80","Objekttyp","-","Werkleitung","OGR_84","Energie","Energie","Arbeitsmaschine","Die Arbeitsmaschine ist eine Vorrichtung, die es gestattet, die von einer Kraftmaschine gelieferte mechanische Energie in eine für den Verwendungszweck geeignete Form der mechanischen Arbeit umzusetzen.","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0892","OBJ_TL_51","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_77","Verkleidung","Verkleidung","Spritzbetonverkleidung","Permanente Tunnelverkleidung aus bewehrtem oder unbewehrtem Spritzbeton.","Linear, Punkt","IfcCovering","IfcCoveringType","CLADDING","IfcCovering","IfcCoveringType","CLADDING","IfcCovering","IfcCoveringType","CLADDING"]
[0,"TAZ0891","OBJ_TL_50","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_77","Verkleidung","Verkleidung","Ortsbetonverkleidung","Permanente Tunnelverkleidung aus unbewehrtem oder bewehrtem Beton.","Linear, Punkt","IfcCovering","IfcCoveringType","CLADDING","IfcCovering","IfcCoveringType","CLADDING","IfcCovering","IfcCoveringType","CLADDING"]
[0,"TAZ0890","OBJ_TL_52","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_77","Verkleidung","Verkleidung","Fertigteil-Element","Permanente Tunnelverkleidung aus vorgefertigten Elementen aus Beton, Stahl etc.","Linear, Punkt","IfcCovering","IfcCoveringType","CLADDING","IfcCovering","IfcCoveringType","CLADDING","IfcCovering","IfcCoveringType","CLADDING"]
[0,"TAZ0888","OBJ_TL_64","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_80","Lüftung","Ereignis- und/oder Betriebslüftung","Strahlventilator","Lüftungseinheit, welche durch rotierende Blätter eine dynamische Zirkulation der Luft innerhalb des Tunnels generiert. Die Lüftung dient dabei als Betriebs- und/oder Ereignislüftung wodurch deren Funktion definiert ist. Der Strahlventilator ist eine spezielle Form des Axialventilators, wo die Luft axial angesaugt wird und mit hoher Geschwindigkeit wieder axial ausgeblasen wird.","Linear, Punkt","IfcFlowMovingDevice","IfcFanType","PROPELLORAXIAL","IfcFan","IfcFanType","PROPELLORAXIAL","IfcFan","IfcFanType","PROPELLORAXIAL"]
[0,"TAZ0887","OBJ_TL_81","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_80","Lüftung","Ereignis- und/oder Betriebslüftung","Lüftungsklappe","Bauteil einer Lüftungsanlage, mit dem der Luftstrom innerhalb eines Systems von Lüftungsrohren geregelt wird.","-","IfcFlowController","IfcDamperType","[\"BACKDRAFTDAMPER\",\n\"BALANCINGDAMPER\",\n\"BLASTDAMPER\",\n\"CONTROLDAMPER\",\n\"FIREDAMPER\",\n\"FIRESMOKEDAMPER\",\n\"FUMEHOODEXHAUST\",\n\"GRAVITYDAMPER\",\n\"GRAVITYRELIEFDAMPER\",\n\"RELIEFDAMPER\",\n\"SMOKEDAMPER\"]","IfcDamper","IfcDamperType","[\"BACKDRAFTDAMPER\",\n\"BALANCINGDAMPER\",\n\"BLASTDAMPER\",\n\"CONTROLDAMPER\",\n\"FIREDAMPER\",\n\"FIRESMOKEDAMPER\",\n\"FUMEHOODEXHAUST\",\n\"GRAVITYDAMPER\",\n\"GRAVITYRELIEFDAMPER\",\n\"RELIEFDAMPER\",\n\"SMOKEDAMPER\"]","IfcDamper","IfcDamperType","[\"BACKDRAFTDAMPER\",\n\"BALANCINGDAMPER\",\n\"BLASTDAMPER\",\n\"CONTROLDAMPER\",\n\"FIREDAMPER\",\n\"FIRESMOKEDAMPER\",\n\"FUMEHOODEXHAUST\",\n\"GRAVITYDAMPER\",\n\"GRAVITYRELIEFDAMPER\",\n\"RELIEFDAMPER\",\n\"SMOKEDAMPER\"]"]
[0,"TAZ0886","OBJ_TL_63","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_80","Lüftung","Ereignis- und/oder Betriebslüftung","Axialventilator","Lüftungseinheit, welche durch rotierende Blätter eine dynamische Zirkulation der Luft innerhalb des Tunnels generiert. Die Lüftung dient dabei als Betriebs- und/oder Ereignislüftung, wodurch deren Funktion definiert ist.","Linear, Punkt","IfcFlowMovingDevice","IfcFanType","PROPELLORAXIAL","IfcFan","IfcFanType","PROPELLORAXIAL","IfcFan","IfcFanType","PROPELLORAXIAL"]
[0,"TAZ0885","OBJ_TL_82","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_80","Lüftung","Ereignis- und/oder Betriebslüftung","Antirezirkulationswand","Die Antirezirkulationswand ist eine Wandscheibe welche verhindert, dass bei einem Brand Rauch in den Tunnel auf der Gegenfahrbahn gelangt. Dieses Objekt kommt deshalb insbesondere bei einem Tunnelsystem mit zwei Röhren zum Einsatz.","-","IfcWall","IfcWallType","USERDEFINED","IfcWall","IfcWallType","USERDEFINED","IfcWall","IfcWallType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0883","OBJ_TL_62","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_79","Innenausbau Tunnel","Technik","Werkleitungskanal","Der Werkleitungskanal (WELK) befindet sich meist unterhalb der Fahrbahn und ist ein durchgängiges Element in dem Versorgungsleitungen eingebaut werden. In der Regel ist der WELK begeh- oder befahrbar.","Linear, Linie","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","FORMEDDUCT","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","FORMEDDUCT","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","FORMEDDUCT"]
[0,"TAZ0882","OBJ_TL_61","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_79","Innenausbau Tunnel","Innenausbau","Zwischendecke","Die Zwischendecke bildet einen Längsraum im Firstbereich für allfällige Werkleitungen, Lüftungen etc.","Linear, Punkt","IfcCovering","IfcCoveringType","ROOFING","IfcCovering","IfcCoveringType","ROOFING","IfcCovering","IfcCoveringType","ROOFING"]
[0,"TAZ0881","OBJ_TL_76","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_79","Innenausbau Tunnel","Innenausbau","Wabennische","Im Gegensatz zu technischen und Personal-Nischen sind Wabennischen nicht versenkt (keine Aufweitung des Regelprofiles) und werden erst während dem Innenausbau eingebaut.","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcVoidingFeature","IfcVoidingFeatureType","[\"CUTOUT\",\n\"NOTCH\",\n\"HOLE\",\n\"MITER\",\n\"CHAMFER\",\n\"EDGE\"]","IfcVoidingFeature","IfcVoidingFeatureType","[\"CUTOUT\",\n\"NOTCH\",\n\"HOLE\",\n\"MITER\",\n\"CHAMFER\",\n\"EDGE\"]"]
[0,"TAZ0880","OBJ_TL_60","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_79","Innenausbau Tunnel","Innenausbau","Trennwand","Teilt den Tunnelquerschnitt in zwei Längsräume.","Linear, Punkt","IfcWall","IfcWallType","USERDEFINED","IfcWall","IfcWallType","PARAPET","IfcWall","IfcWallType","PARAPET"]
[0,"TAZ0879","OBJ_TL_57","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_79","Innenausbau Tunnel","Innenausbau","Sohlauffüllung","Auffüllung zwischen Sohle und Unterkante Fahrbahn. Kann aus Beton oder verfestigtem Lockermaterial bestehen.","Linear, Punkt","IfcBuildingElementProxy","???","???","???","???","???","???","???","???"]
[0,"TAZ0878","OBJ_TL_59","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_79","Innenausbau Tunnel","Innenausbau","Doppelboden","Aufgeständerte Fussbodenkonstruktion, die aus industriell vorgefertigten Bauteilen besteht. Unter dem Doppelboden wird damit ein Hohlraum geschaffen, welcher Platz für technische Kabelführungen bietet und einfach zugänglich ist.","Linear, Punkt","IfcCovering","IfcCoveringType","FLOORING","IfcCovering","IfcCoveringType","FLOORING","IfcCovering","IfcCoveringType","FLOORING"]
[0,"TAZ0877","OBJ_TL_79","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_79","Innenausbau Tunnel","Ausrüstung","Lärmschutzelement (Tunnel)","Schallschutzmassnahme im Tunnel, bestehen in der Regel aus Lavabeton oder Aluminium. Die Elemente sind bei besiedelten Gebieten notwending und werden an die Tunnelrampen und/oder Gewölbe montiert. Für diese Elemente gelten Tunnelpsezifische Anforderungen, die nicht umbedingt den Anforderungen bei offener Strecke entsprechen.","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0876","OBJ_TL_77","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_79","Innenausbau Tunnel","Ausrüstung","Handlauf (Tunnel)","Der Handlauf ist zugehörig mit dem Fluchtweg anzuordnen und diet als Orientierungs- und Leitsystem zur Selbsthilfemasnahme im Notfall. Regelwerk I-20036","-","IfcRailing","IfcRailingType","HANDRAIL","IfcRailing","IfcRailingType","HANDRAIL","IfcRailing","IfcRailingType","HANDRAIL"]
[0,"TAZ0875","OBJ_TL_99","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_79","Innenausbau Tunnel","Ausrüstung","Fluchtwegtür","Die Funktion Fluchtwegtuer teilt physikalisch zwei verschieden Zonen, insb. den Fluchweg und beinhaltet bewegliche Komponenten und eine definierte Feuerwiderstand gemäss Evakuationsdauer. Die Anforderungen von Fluchtwegtueren sind im Regelwerk SBB 20036 festgehlaten. Dieser Objekttyp ist vergleichbar mit der Tuer aus FDK Hochbau (Fluchwegtuere sind unter dieser Objekttyp Tuer definiert).","-","IfcDoor","-","-","IfcDoor","IfcDoorType","DOOR","IfcDoor","IfcDoorType","DOOR"]
[0,"TAZ0874","OBJ_TL_78","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_79","Innenausbau Tunnel","Ausrüstung","Fluchtwegkennzeichnung","Schild mit Piktogramm, um alle Personen, die aufgrund einer Notsituation einen Fluchtweg nutzen müssen, sicher und auf unmittelbarem Wege aus der betroffenen Gefahrenstelle in einen sicheren Bereich (in der Regel Querverbindung oder Portal) zu führen. Regelwerk I-20036 - Dieser Objekttyp ist vergleichbar mit der Beschilderung aus FDK Hochbau","-","IfcElementComponent","IfcElementComponentType","-","IfcElementComponent","IfcElementComponentType","-","IfcSign","IfcSignType","PICTORAL"]
[0,"TAZ0871","OBJ_TL_15","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_73","Erdarbeit (Ausbruch)","Füllung","Füllung","Auffüllung eines Hohlraumes, z.B. zwischen der Ausbruchsicherung oder dem Tagbautunnel und dem Gebirge/Baugrund mit geeignetem Bodenmaterial.","Linear, Linie","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcEarthworksFill","IfcEarthworksFillType","BACKFILL"]
[0,"TAZ0870","OBJ_TL_16","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_73","Erdarbeit (Ausbruch)","Aushub/Ausbruch","Ausbruch Untertagbau","Beinhaltet den volumetrischen Objekttyp Baugrund (Locker- oder Festgestein) im Untertagbau. Als Untertagbau gelten Tunnel, Stollen, Kavernen und Schächte, welche bergmännisch ausgebrochen oder erweitert werden.","Linear, Linie","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcEarthworksCut","IfcEarthworksCutType","[\"TRENCH\",\n\"DREDGING\",\n\"EXCAVATION\",\n\"OVEREXCAVATION\",\n\"TOPSOILREMOVAL\",\n\"STEPEXCAVATION\",\n\"PAVEMENTMILLING\",\n\"CUT\",\n\"BASE_EXCAVATION\"]"]
[0,"TAZ0869","OBJ_TL_17","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_73","Erdarbeit (Ausbruch)","Aushub/Ausbruch","Ausbruch Tagbau","Beinhaltet den volumetrischen Objekttyp Baugrund (Locker- oder Festgestein) im Tagbau. Als Tagbau gelten alle Bauwerke, die in offener Bauweise erstellt werden.","Linear, Linie","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcEarthworksCut","IfcEarthworksCutType","[\"TRENCH\",\n\"DREDGING\",\n\"EXCAVATION\",\n\"OVEREXCAVATION\",\n\"TOPSOILREMOVAL\",\n\"STEPEXCAVATION\",\n\"PAVEMENTMILLING\",\n\"CUT\",\n\"BASE_EXCAVATION\"]"]
[0,"TAZ0867","OBJ_TL_31","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_75","Bauhilfsmassnahmen","Bauhilfsmassnahmen","Wasserhaltung","Bauliche Massnahmen während der Ausführung für das Ableiten des Berg- und Brauchwassers in einen Vorfluter. Die Massnahmen können temporär oder permanent notwendig sein.","Linear, Punkt","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-"]
[0,"TAZ0866","OBJ_TL_23","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_75","Bauhilfsmassnahmen","Bauhilfsmassnahmen","Spiessschirm","Spiesse sichern den Vortrieb vorauseilend. Ausserhalb des Ausbruchquerschnitts eingetriebene Stahlstäbe oder -rohre zur Sicherung der nachfolgenden Ausbrucharbeiten. Als Spiesse werden vermörtelte Profilstähle, Rundstähle oder Rohre verwendet.","Linear, Punkt","IfcTendon","-","[\"BAR\",\n\"COATED\",\n\"STRAND\",\n\"WIRE\"]","IfcTendon","IfcTendonType","[\"BAR\",\n\"COATED\",\n\"STRAND\",\n\"WIRE\"]","IfcTendon","IfcTendonType","[\"BAR\",\n\"COATED\",\n\"STRAND\",\n\"WIRE\"]"]
[0,"TAZ0865","OBJ_TL_24","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_75","Bauhilfsmassnahmen","Bauhilfsmassnahmen","Rohrschirm","Rohrschirme werden durch das fächerförmige Einführen von Stahlrohren mit subhorizontaler Bohrungen längs des Tunnelprofils vorauseilend hergestellt. Die Rohre werden in der Regel ausinjiziert. Der Spiessschirm und Rohrschirm haben eine ähnliche Funktion, der Rohrschirm hat im Vergleich grössere Dimensionen und kann grössere Lasten aufnehmen. ","Linear, Punkt","IfcReinforcingElement","-","-","IfcReinforcingElement","IfcReinforcingElementType","-","IfcTendonConduit","IfcTendonConduitType","[\"DUCT\",\n\"COUPLER\",\n\"GROUTING_DUCT\",\n\"TRUMPET\",\n\"DIABOLO\"]"]
[0,"TAZ0864","OBJ_TL_27","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_75","Bauhilfsmassnahmen","Bauhilfsmassnahmen","Marciavanti","Ähnlich wie bei den Spiessen sichert die Marciavanti (Pfändung) den Tunnel vorauseilend. Dabei werden Verzugsbleche in den Baugrund eingebracht.","Linear, Punkt","IfcTendon","???","???","???","???","???","???","???","???"]
[0,"TAZ0863","OBJ_TL_25","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_75","Bauhilfsmassnahmen","Bauhilfsmassnahmen","Jettingschirm","Ein Jettingschirm ist analog Spiessschirm und Rohrschirm eine vorauseilende Bauhilfsmassnahme. Im Gegensatz zum Rohr- und Spiessschirm wird durch Jetting ein vermörtlter Bodenkörper erstellt, bei dem durch Überschneidung der einzelnen Jetsäulen eine Gewölbetragwirkung entsteht.","Linear, Punkt","IfcTendon","-","[\"BAR\",\n\"COATED\",\n\"STRAND\",\n\"WIRE\"]","IfcTendon","IfcTendonType","[\"BAR\",\n\"COATED\",\n\"STRAND\",\n\"WIRE\"]","IfcTendon","IfcTendonType","[\"BAR\",\n\"COATED\",\n\"STRAND\",\n\"WIRE\"]"]
[0,"TAZ0862","OBJ_TL_29","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_75","Bauhilfsmassnahmen","Bauhilfsmassnahmen","Bruststützung","Unter Bruststützung zählen Massnahmen wie Spritzbeton an Ortsbrust, belassen eines Erdkeils, Anker mit Länge kleiner Ausbruchbreite","Linear, Punkt","???","???","???","???","???","???","???","???","???"]
[0,"TAZ0861","OBJ_TL_26","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_75","Bauhilfsmassnahmen","Baugrundverbesserung","Gefrierverfahren","Beim Gefrierverfahren wird der Baugrund temporär künstlich vereist und somit verfestigt, versteift und abgedichtet. Infolge des Gefrierens entseht ein Gefrierkörper. Das Verfahren kann nur bei genügender Baugrundfeuchte und geringer Strömungsgeschwindigkeit des Grundwassers angewendet werden. Das Vereisungskörper ist mit diesem Objekttyp abzubilden.","Linear, Punkt","???","???","???","???","???","???","???","???","???"]
[0,"TAZ0860","OBJ_TL_30","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_75","Bauhilfsmassnahmen","Baugrundverbesserung","Drainage","Entwässerung des Gebirges mit Bohrungen, Drainröhren, Flächenelementen, Sickerpackungen, Sohlschüttungen usw. Drainagen im Bezug zu Bauhilfsmassnahmen haben den Zweck einer günstigen Wirkung der Ortsbruststabilität und/oder Gebirgsstabilität, in dem das Bergwasser, meist gravitativ, entwässert wird. Im Lockergestein dienen Drainagen auch der Entspannung und Entwässerung des Lockergesteines.","Linear, Punkt","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-"]
[0,"TAZ0858","OBJ_TL_19","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_74","Ausbruchsraum","Profil","Überprofil","Arbeitstechnisch bedingter Mehrausbruch oder geologisch bedingter Mehrausbruch, welcher vom theoretischen Ausbruch abweicht.","Linear, Linie","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcVoidStratum","-","-"]
[0,"TAZ0857","OBJ_TL_22","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_74","Ausbruchsraum","Profil","Ringspalt","Spalt zwischen Aussenfläche des versetzten Tübbinge und\nder Ausbruchoberfläche.","Linear, Linie","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcVoidStratum","-","-"]
[0,"TAZ0856","OBJ_TL_21","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_74","Ausbruchsraum","Profil","Geologisches Überprofil","Geologisch bedingtes Überprofil durch z.B. lokalem Niederbruch bzw. Mehrausbruch in der Sohle.","Linear, Linie","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcVoidStratum","-","-"]
[0,"TAZ0855","OBJ_TL_20","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_74","Ausbruchsraum","Profil","Arbeitstechnisch bedingtes Überprofil","Überprofil, das auf den vom Unternehmer gewählten Ausführungsvorgang zurückzuführen ist.","Linear, Linie","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcVoidStratum","-","-"]
[0,"TAZ0854","OBJ_TL_18","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_74","Ausbruchsraum","Ausbruch","Theoretischer Ausbruch","Der theoretische Ausbruch entspricht der abzubauenden Querschnittsfläche bzw. der Bohrfläche exkl. Überprofil.","Linear, Linie","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcVoidStratum","-","-"]
[0,"TAZ0852","OBJ_TL_39","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_76","Ausbruchsicherung","Sicherung","Tübbing","Fertigbauteil bzw. Bogensegment aus bewehrtem Beton. Dient zur Ausbruchsicherung bei Vortrieb mittels Schild-TBM (maschinneller Vortrieb). Tübbung können temporär oder permanent wirken. Bei der zweischaligen Bauweise ist den Tübbingen eine permanente oder temporäre Tragwirkung zuzuweisen. Bei der einschaligen Bauweise ist den Tübbingen zwingend eine permanente Tragwirkung zuzuweisen.","Linear, Punkt","IfcBuildingElementProxy","???","???","???","???","???","???","???","???"]
[0,"TAZ0851","OBJ_TL_40","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_76","Ausbruchsicherung","Sicherung","Ringspaltfüllung","Verfüllt den Ringspalt zwischen Tübbing und Ausbruchoberfläche mit Perlkies oder Mörtel. Ein Ringspalt entsteht unweigerlich, wenn der Ausbruch maschinell mittels Schild-TBM und Tübbingbauweise vorgenommen wird.","Linear, Punkt","IfcSpace","???","???","???","???","???","???","???","???"]
[0,"TAZ0850","OBJ_TL_42","Objekttyp","ALG_10","Tunnel","OGR_76","Ausbruchsicherung","Sicherung","Knautschelement","Elemente, die zusammen mit der Ausbruchsicherung eingebaut werden, um allfällige Gebirgsverformungen aufnehmen zu können.","Linear, Punkt","IfcBuildingElementProxy","???","???","???","???","???","???","???","???"]
[0,"TAZ0847","OBJ_TC_62","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_35","Umweltüberwachungssysteme","Sensorübertragung","Vor Ort Überwachungs Sensoren","Gerät, das zum Empfangen von Überwachungsdaten von der Datenübertragungseinheit und zum Senden der Überwachungsdaten an das Zentralsystem verwendet wird, das sich normalerweise im Raum für Telekommunikationsgeräte befindet.","Topologisch","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","REPEATER","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","REPEATER"]
[0,"TAZ0846","OBJ_TC_63","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_35","Umweltüberwachungssysteme","Sensorübertragung","Signalverstärker Verteilungs Gerät","Gerät zur Datenübertragung an die Vor-Ort-Steuereinheit, die in der Nähe des Regenmessers, des Schneehöhenmessers, des Dual-Power-Netzwerksensors für Fremdkörper oder des Erdbebenbeschleunigungsmessers angebracht werden kann.\n\nDie Daten werden verstärkt und moduliert und dann an die Vor-Ort-Einheit gesendet.","Topologisch","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","CONTROLPANEL","IfcUnitaryControlElement","IfcUnitaryControlElementType","CONTROLPANEL","IfcUnitaryControlElement","IfcUnitaryControlElementType","CONTROLPANEL"]
[0,"TAZ0845","OBJ_TC_60","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_35","Umweltüberwachungssysteme","Sensor","Windmesser","Gerät zur Messung von Windgeschwindigkeit und Windrichtung.","Topologisch","IfcDistributionControlElement","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","WINDSENSOR","IfcSensor","IfcSensorType","WINDSENSOR"]
[0,"TAZ0844","OBJ_TC_61","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_35","Umweltüberwachungssysteme","Sensor","Überwachungssensoren Zutritt","Gerät, das einen Alarm auslösen kann, wenn Fremdkörper das Dual-Power-Netzwerk beschädigen.","Topologisch","IfcDistributionControlElement","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","FOREIGNOBJECTDETECTIONSENSOR"]
[0,"TAZ0843","OBJ_TC_56","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_35","Umweltüberwachungssysteme","Sensor","Sensoren","Supertyp aller Arten von Sensoren, die verschiedene Arten von Informationen sammeln","Topologisch","IfcDistributionControlElement","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0842","OBJ_TC_57","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_35","Umweltüberwachungssysteme","Sensor","Sensor für Schneefallmessung","Gerät zur Messung der Schneehöhe.","Topologisch","IfcDistributionControlElement","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","SNOWDEPTHSENSOR"]
[0,"TAZ0841","OBJ_TC_59","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_35","Umweltüberwachungssysteme","Sensor","Seismograph","Gerät zur Erfassung der Erdbebenwelle und Messung der Erdbebenintensität bei Erdbeben.","Topologisch","IfcDistributionControlElement","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","EARTHQUAKESENSOR"]
[0,"TAZ0840","OBJ_TC_58","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_35","Umweltüberwachungssysteme","Sensor","Regensensor","Gerät zum Sammeln und Anzeigen von Informationen zu Niederschlägen","Topologisch","IfcDistributionControlElement","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","RAINSENSOR"]
[0,"TAZ0838","OBJ_TC_64","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_36","Ticket-Systeme","Ticket-Systeme","Automatische Zutritt Systeme","Ein Gerät zur Ticketkontrolle und -bearbeitung. Bahnreisende dürfen oder dürfen nicht gemäß der Gültigkeitsdauer des Tickets passieren.","Topologisch","IfcDoor","-","-","IfcDoor","IfcDoorType","USERDEFINED","IfcDoor","IfcDoorType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0837","OBJ_TC_65","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_36","Ticket-Systeme","Ticket-Kontrolle","Selbst Service Zutritts Systeme","Selbstbedienungstor zur Überprüfung der Identität der Eisenbahn:\n\nEin Gerät zur Konsistenzprüfung von Tickets, Personalausweis und Gesichtsbild. Passagiere dürfen oder verbieten, entsprechend dem Prüfergebnis zu passieren.","Topologisch","IfcDoor","-","-","IfcDoor","IfcDoorType","USERDEFINED","IfcDoor","IfcDoorType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0834","OBJ_TC_72","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_39","Räumliche Abhängigkeiten","Zone","Geräte für Access Zone Telekom ","Raum, der den Zugang zu den Geräten ermöglicht. Es wird durch die seitlichen, oberen, hinteren und vorderen Zugangszonen definiert.","Topologisch","IfcSpatialElement","-","-","IfcSpatialZone","-","USERDEFINED","IfcSpatialZone","-","RESERVATION"]
[0,"TAZ0833","OBJ_TC_73","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_39","Räumliche Abhängigkeiten","Zone","Freier Platz für Telekom Zone","Platz, der für die Verlegung von Telekommunikationskabeln reserviert ist.","Planar, Fläche oder Topologisch","IfcSpatialElement","-","-","IfcSpatialZone","-","USERDEFINED","IfcSpatialZone","-","RESERVATION"]
[0,"TAZ0831","OBJ_TC_55","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_34","Mobile Netzwerke","IP-Geräte","Verteiler Signal Verstärker","Eine Komponente einer verteilten Basisstation, die digitale Basisbandsignale in Hochfrequenzsignale (HF-Signale) umwandelt und Hochfrequenzsignale (HF-Signale) zur Abstrahlung an die Antenne sendet.","Topologisch","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","USERDEFINED","IfcMobileTelecommunicationsAppliance","IfcMobileTelecommunicationsApplianceType","REMOTE_RADIO_UNIT"]
[0,"TAZ0830","OBJ_TC_50","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_34","Mobile Netzwerke","IP-Geräte","Signalwandler Ratio auf IP-Netzwerk","Ein eNB ist eine logische Netzwerkkomponente, die eine oder mehrere E-UTRAN-Zellen bedient.\n\nEPC (Evolved Packet Core), speziell für die MME (Mobility Management Entity), die drahtlos direkt mit UEs (User Equipment) kommuniziert.\n\nAuf der Grundlage der ursprünglichen Funktionen von Knoten B fügte eNB die physische Schicht, die MAC-Schicht, die RRC, die Zeitplanung, die Zugangskontrolle, die Lasttragfähigkeitskontrolle, das Mobilitätsmanagement und das drahtlose Ressourcenmanagement benachbarter Zellen von RNC hinzu und stellte Funktionen bereit, die dem ursprünglichen RLC äquivalent sind / MAC / PHY- und RRC-Schicht.","Topologisch","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","USERDEFINED","IfcMobileTelecommunicationsAppliance","IfcMobileTelecommunicationsApplianceType","E_UTRAN_NODE_B"]
[0,"TAZ0829","OBJ_TC_54","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_34","Mobile Netzwerke","IP-Geräte","Signal Verstärker","Die entfernte Einheit wird verwendet, um ein Basisstationssignal zu verstärken.","Topologisch","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","USERDEFINED","IfcMobileTelecommunicationsAppliance","IfcMobileTelecommunicationsApplianceType","REMOTEUNIT"]
[0,"TAZ0828","OBJ_TC_53","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_34","Mobile Netzwerke","IP-Geräte","Master Gerät","Eine Komponente eines Repeaters zum Koppeln von Basisstationssignalen","Topologisch","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","USERDEFINED","IfcMobileTelecommunicationsAppliance","IfcMobileTelecommunicationsApplianceType","MASTERUNIT"]
[0,"TAZ0827","OBJ_TC_48","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_34","Mobile Netzwerke","IP-Geräte","Intelligente Kommunikation Geräte","Unter der Kontrolle von SCP bietet IP eine Vielzahl spezialisierter Ressourcen gemäß dem entsprechenden Dienstlogikprogramm. Und diese Ressourcen enthalten den DTMF-Empfänger (Dual-Tone Multi-Frequency, Signalgenerator, Aufnahmebekanntmachung usw.).\n\nIP stellt dedizierte Ressourcenfunktionen im intelligenten Netzwerk bereit, weist verschiedene dedizierte Ressourcen zu, steuert und verwaltet sie, kommuniziert mit anderen Einheiten im Netzwerk und vervollständigt die SRF-Ressourcenfunktionen sowie die Wartungs-, Verwaltungs- und Statistikfunktionen von Ressourcen.","Topologisch","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","INTELLIGENT_PERIPHERAL"]
[0,"TAZ0826","OBJ_TC_52","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_34","Mobile Netzwerke","IP-Geräte","Basisbandbreiten Gerät","Eine Komponente einer verteilten Basisstation zum Implementieren von Basisbandverarbeitungsfunktionen.","Topologisch","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","USERDEFINED","IfcMobileTelecommunicationsAppliance","IfcMobileTelecommunicationsApplianceType","BASEBANDUNIT"]
[0,"TAZ0825","OBJ_TC_51","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_34","Mobile Netzwerke","IP-Geräte","Basis Verteiler Station","Die Base Transceiver Station (BTS) ist eine Netzwerkkomponente, die eine Zelle bedient.\n\nEs schließt die Konvertierung zwischen BSC und Funkkanal ab und realisiert die Funkübertragung und die zugehörigen Steuerfunktionen zwischen BSC und MS über die Luftschnittstelle.\n\nBTS hat die Funktionen Ratenanpassung, Kanalcodierung / -decodierung, Modulation / Demodulation und andere physikalische Luftschnittstellenschichten","Topologisch","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","USERDEFINED","IfcMobileTelecommunicationsAppliance","IfcMobileTelecommunicationsApplianceType","BASETRANSCEIVERSTATION"]
[0,"TAZ0824","OBJ_TC_49","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_34","Mobile Netzwerke","IP-Geräte","Access Point","In einem Netzwerk ein Punkt, an dem drahtlose Geräte eine Verbindung zum Netzwerk herstellen können. Mit dem Zugriffspunkt kann ein Wi-Fi-Gerät eine Verbindung zu einem kabelgebundenen Netzwerk herstellen.","Topologisch","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","USERDEFINED","IfcMobileTelecommunicationsAppliance","IfcMobileTelecommunicationsApplianceType","ACCESSPOINT"]
[0,"TAZ0822","OBJ_TC_12","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_65","Kabel (Telecom)","Verteilung","Verteiler","Die rückseitige Öffnung des Verteilerrahmens","Topologisch","IfcSystemFurnitureElement","IfcSystemFurnitureElementType","-","IfcSystemFurnitureElement","IfcSystemFurnitureElementType","USERDEFINED","IfcSystemFurnitureElement","IfcSystemFurnitureElementType","SUBRACK"]
[0,"TAZ0821","OBJ_TC_5","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_65","Kabel (Telecom)","Verteilung","Glasfaser Verteiler","Ein passives Gerät zur Aufteilung des optischen Signals.","Topologisch","IfcFlowFitting","IfcJunctionBoxType","USERDEFINED","IfcJunctionBox","IfcJunctionBoxType","DATA","IfcJunctionBox","IfcJunctionBoxType","DATA"]
[0,"TAZ0820","OBJ_TC_13","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_65","Kabel (Telecom)","Verteilung","Frontseite der Verteilung","Die vorderseitige Öffnung des Verteilerrahmens.","Topologisch","IfcSystemFurnitureElement","IfcSystemFurnitureElementType","-","IfcSystemFurnitureElement","IfcSystemFurnitureElementType","USERDEFINED","IfcSystemFurnitureElement","IfcSystemFurnitureElementType","SUBRACK"]
[0,"TAZ0819","OBJ_TC_14","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_65","Kabel (Telecom)","Verbinder","Verbinder","Mechanischer Anschluss zum Koppeln von zwei Kabelendpunkten oder zum Verbinden eines Kabelendpunkts mit einem Geräteanschluss. Es ist der Supertyp des Telekommunikationsanschlusses.","Topologisch","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","CONNECTOR","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","CONNECTOR"]
[0,"TAZ0818","OBJ_TC_11","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_65","Kabel (Telecom)","Verbinder","Telekomkabel Steck-Verbinder","Mechanischer Anschluss zum Koppeln von zwei Telekommunikationskabelendpunkten oder zum Verbinden eines Telekommunikationskabelendpunkts mit einem Telekommunikationsgeräteanschluss. Diese Klasse ist ein Supertyp von Glasfaser- und Kupferkabelsteckern.","Topologisch","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","CONNECTOR","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","CONNECTOR"]
[0,"TAZ0817","OBJ_TC_20","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_65","Kabel (Telecom)","Verbinder","Kupferkabel Steck-Verbinder","Mechanischer Stecker, der zum Abschließen eines Kabelpaar-Endpunkts verwendet wird, um eine mechanische Verbindung mit einem anderen Kabelpaar-Endpunkt oder mit einem Telekommunikationsanschluss zu ermöglichen. Es kann eine elektrische Kopplung zwischen zwei Drahtpaarendpunkten realisieren","Topologisch","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","CONNECTOR","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","CONNECTOR"]
[0,"TAZ0816","OBJ_TC_10","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_65","Kabel (Telecom)","Verbinder","Glasfaserkabel Steck-Verbinder","Der optische Adapter wird verwendet, um einen optischen Porttyp in einen anderen optischen Porttyp umzuwandeln","Topologisch","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","CONNECTOR","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","CONNECTOR"]
[0,"TAZ0815","OBJ_TC_1","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_65","Kabel (Telecom)","Telekom Kabel","Telekom Kabel","Kabel mit Glasfasern oder Kupferdrähten zur Übertragung von Telekommunikationssignalen. Diese Klasse ist ein Supertyp für Glasfaserkabel und Kupferkabel.","Topologisch","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT"]
[0,"TAZ0814","OBJ_TC_16","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_65","Kabel (Telecom)","Telekom Kabel","Kupferkabel verdrillt","Telecom Copper Symmetric Pair Cable, ein Subtyp von Copper Cable, ist ein Kupferkabel mit einer variablen Anzahl von Kupfer-Twisted-Symmetric Pair-Leitern, die zur Übertragung von Daten mittels elektrischer Signale verwendet werden.","Topologisch","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT"]
[0,"TAZ0813","OBJ_TC_15","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_65","Kabel (Telecom)","Telekom Kabel","Kupferkabel","Kupferkabel sind ein Subtyp von Telekommunikationskabeln mit einer variablen Anzahl von Kupferkoaxialleitern oder -Paarleitern, die zum Übertragen von Daten mittels elektrischer Signale verwendet werden.","Topologisch","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT"]
[0,"TAZ0812","OBJ_TC_18","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_65","Kabel (Telecom)","Telekom Kabel","Kupferdraht verdrillt","Ein in einem Kupferkabel enthaltenes Leiterpaar wird immer zusammen verwendet, um eine Schaltung zur Datenübertragung mittels elektrischer Signale zu bilden.","Topologisch","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT"]
[0,"TAZ0811","OBJ_TC_19","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_65","Kabel (Telecom)","Telekom Kabel","Kupferdraht Endpunkt","Der Abschlusspunkt eines Adernpaares. Jedes Adernpaar hat zwei Anschlusspunkte.","Topologisch","IfcFlowTerminal","IfcOutletType","[\"AUDIOVISUALOUTLET\",\n\"COMMUNICATIONSOUTLET\",\n\"USERDEFINED\"]","IfcOutlet","IfcOutletType","[\"AUDIOVISUALOUTLET\",\n\"COMMUNICATIONSOUTLET\",\n\"DATAOUTLET\"]","IfcOutlet","IfcOutletType","[\"AUDIOVISUALOUTLET\",\n\"COMMUNICATIONSOUTLET\",\n\"DATAOUTLET\"]"]
[0,"TAZ0810","OBJ_TC_17","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_65","Kabel (Telecom)","Telekom Kabel","Kupfer Patchkabel","Kupfer-Patchkabel, ein Subtyp von Kupferkabel, ist ein Kupferkabel, das an beiden Enden mit Kupferverbindungen versehen ist, damit es schnell und bequem an andere Kabel oder Verteilerfelder angeschlossen werden kann","Topologisch","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT"]
[0,"TAZ0809","OBJ_TC_21","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_65","Kabel (Telecom)","Telekom Kabel","Koaxial Antennenkabel","Koaxialkabel, ein Subtyp von Kupferkabel, ist ein Kupferkabel mit einer variablen Anzahl von Kupfer-Koaxialpaarleitern, die zur Übertragung von Daten mittels elektrischer Signale, insbesondere bei Hochfrequenz, verwendet werden","Topologisch","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT"]
[0,"TAZ0808","OBJ_TC_2","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_65","Kabel (Telecom)","Telekom Kabel","Glasfaserkabel","Kabel mit einer variablen Anzahl von Lichtwellenleitern","Topologisch","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","OPTICALCABLESEGMENT"]
[0,"TAZ0807","OBJ_TC_9","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_65","Kabel (Telecom)","Telekom Kabel","Glasfaser Steckertyp","Mechanischer Anschluss, der zum Abschließen eines Glasfaserendpunkts verwendet wird, um eine mechanische Verbindung zu einem anderen mit einem Stecker versehenen Glasfaserendpunkt oder einem mit einem Stecker versehenen Telekommunikationsgeräteanschluss zu ermöglichen.","Topologisch","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","CONNECTOR","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","CONNECTOR"]
[0,"TAZ0806","OBJ_TC_8","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_65","Kabel (Telecom)","Telekom Kabel","Glasfaser Schutzhülle","Ein halbstarres hohles Kunststoffrohr mit sehr kleinem Radius, das eine bestimmte Anzahl von Lichtleitfasern aufnimmt und schützt. Ein Glasfaserkabel kann viele lose Glasfaserschläuche enthalten\n.","Topologisch","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","FIBERTUBE"]
[0,"TAZ0805","OBJ_TC_6","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_65","Kabel (Telecom)","Telekom Kabel","Glasfaser Patchkabel","LWL-Patchkabel, ein Untertyp eines LWL-Kabels, ist ein LWL-Kabel, das an beiden Enden mit Anschlüssen versehen ist, mit denen es schnell und bequem an andere Kabel oder Verteilerfelder angeschlossen werden kann.","Topologisch","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","OPTICALCABLESEGMENT"]
[0,"TAZ0804","OBJ_TC_7","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_65","Kabel (Telecom)","Telekom Kabel","Glasfaser Endpunkt","Der Abschlusspunkt einer optischen Faser. Jede Glasfaser hat zwei Abschlusspunkte.","Topologisch","IfcFlowTerminal","IfcOutletType","USERDEFINED","IfcOutlet","IfcOutletType","DATAOUTLET","IfcOutlet","IfcOutletType","DATAOUTLET"]
[0,"TAZ0803","OBJ_TC_4","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_65","Kabel (Telecom)","Telekom Kabel","Glasfaser Anschlusskabel Peitsche","Optischer Pigtail, ein Untertyp eines Glasfaserkabels, ist eine spezielle Hardwareverbindung, die für den Kabelabschluss verwendet wird. Bei einem Glasfaseranschluss ist ein Ende des Kabels einfach eine freiliegende Glasfaser und das andere Ende ist mit einem vorinstallierten Stecker versehen. Faserpigtails werden üblicherweise auf einzelne Litzen eines Mehrfaser-Hauptkabels auf gespleißt.","Topologisch","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","OPTICALCABLESEGMENT"]
[0,"TAZ0802","OBJ_TC_3","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_65","Kabel (Telecom)","Telekom Kabel","Glasfaser","Optische Fasern werden in Telekommunikationssystemen verwendet, um Daten mittels optischer Signale zu übertragen","Topologisch","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","FIBERSEGMENT"]
[0,"TAZ0801","OBJ_TC_22","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_65","Kabel (Telecom)","Telekom Kabel","Abgeschirmtes Antennenkabel","Ein undichtes Koaxialkabel ist ein Koaxialkabel, dessen Außenleiter nicht vollständig geschlossen ist. Es ist ein Untertyp eines Koaxialkabels.\n\nEin Teil der entlang des Kabels übertragenen elektromagnetischen Energie kann durch einen Schlitz oder eine Lücke auf dem Außenleiter oder in der entgegengesetzten Richtung, wie oben erwähnt, abgestrahlt oder an ein drahtloses Übertragungssystem gekoppelt werden, das aus dem Außenleiter und der Umgebung besteht.","Topologisch","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT"]
[0,"TAZ0800","OBJ_TC_74","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_65","Kabel (Telecom)","Stromkabel","Stromkabel","-","-","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT"]
[0,"TAZ0799","OBJ_TC_75","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_65","Kabel (Telecom)","Kabel","Kabel (Telekom)","Diese Klasse sammelt alle Objekte, die Kabeltypen beschreiben, die entweder Glasfasern oder Kupferdrähte enthalten, die in Telekommunikations- oder Stromversorgungssystemen verwendet werden.\nBefindet sich immer in einem linear platzierten Objekt und ist daher im Allgemeinen in Bezug auf die lokale Referenz positioniert.","Topologisch","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT"]
[0,"TAZ0798","OBJ_TC_23","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_65","Kabel (Telecom)","Antenne","Antenne","Antenne ist ein Gerät, das effektiv elektromagnetische Wellen abstrahlt oder empfängt und eine Übertragungsleitung mit dem Weltraum oder anderen Medien verbindet.","Topologisch","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","ANTENNA","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","ANTENNA"]
[0,"TAZ0796","OBJ_TC_47","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_33","Feste Übertragungs Netzwerke","Netzwerkgeräte","Übertragungs Objekte","Allgemeine Transportmittel können alle Arten von Transportmitteln darstellen, die Übertragungskanäle für Telekommunikations-Subsysteme oder andere Subsysteme bereitstellen.","Topologisch","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","TRANSPORTEQUIPMENT"]
[0,"TAZ0795","OBJ_TC_46","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_33","Feste Übertragungs Netzwerke","Netzwerkgeräte","Signalwandler","Ein Gerät, das beim Sender ein elektrisches Signal in ein optisches Signal und beim Empfänger ein optisches Signal in ein elektrisches Signal umwandeln kann.","Topologisch","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","TRANSITIONCOMPONENT"]
[0,"TAZ0794","OBJ_TC_45","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_33","Feste Übertragungs Netzwerke","Netzwerkgeräte","Modem","Modem ist ein Gerät, das Daten in ein Format konvertiert, das für ein Übertragungsmedium geeignet ist, bei dem es sich um Kupferkabel oder Glasfasern handeln kann","Topologisch","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","MODEM","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","MODEM"]
[0,"TAZ0793","OBJ_TC_44","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_33","Feste Übertragungs Netzwerke","Netzwerkgeräte","IP-Netzwerk Objekte","Generische IP-Netzwerkgeräte können alle Arten von IP-Netzwerkgeräten darstellen, die IP-Datenübertragungskanäle für Telekommunikationssubsysteme oder andere Subsysteme bereitstellen, z. B. Router, Netzwerk-Switches oder Firewalls.","Topologisch","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","[\"GATEWAY\",\n\"NETWORKAPPLIANCE\",\n\"NETWORKBRIDGE\",\n\"NETWORKHUB\",\n\"REPEATER\",\n\"ROUTER\"]","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","[\"GATEWAY\",\n\"NETWORKAPPLIANCE\",\n\"NETWORKBRIDGE\",\n\"NETWORKHUB\",\n\"REPEATER\",\n\"ROUTER\"]"]
[0,"TAZ0791","OBJ_TC_69","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_38","Elemente Schnittstellen","Stecker","Telekommunikations Stecker Typ","Port eines aktiven Telekommunikationsgeräts, das für die Kabelverbindung verwendet wird.","Topologisch","IfcFlowTerminal","IfcOutletType","COMMUNICATIONSOUTLET","IfcOutlet","IfcOutletType","COMMUNICATIONSOUTLET","IfcOutlet","IfcOutletType","COMMUNICATIONSOUTLET"]
[0,"TAZ0790","OBJ_TC_71","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_38","Elemente Schnittstellen","Stecker","Speisegerät Stecker","Ein Untertyp der Netzteilschnittstelle.","Topologisch","IfcFlowTerminal","IfcOutletType","POWEROUTLET","IfcOutlet","IfcOutletType","POWEROUTLET","IfcOutlet","IfcOutletType","POWEROUTLET"]
[0,"TAZ0789","OBJ_TC_70","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_38","Elemente Schnittstellen","Stecker","Speisegerät Schnittstelle","Stromversorgungsschnittstelle eines Telekommunikationsgeräts, über die das Gerät über Stromversorgungskabel mit Strom versorgt werden kann.","Topologisch","IfcFlowTerminal","IfcOutletType","POWEROUTLET","IfcOutlet","IfcOutletType","POWEROUTLET","IfcOutlet","IfcOutletType","POWEROUTLET"]
[0,"TAZ0788","OBJ_TC_68","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_38","Elemente Schnittstellen","Stecker","Kommunikations Schnittstelle","Eine Schnittstelle eines aktiven Telekommunikationsgeräts, die zur Dateneingabe oder -ausgabe verwendet wird. Es ist ein Subtyp der Verbindungsschnittstelle.","Topologisch","IfcFlowTerminal","IfcOutletType","COMMUNICATIONSOUTLET","IfcOutlet","IfcOutletType","COMMUNICATIONSOUTLET","IfcOutlet","IfcOutletType","COMMUNICATIONSOUTLET"]
[0,"TAZ0786","OBJ_TC_67","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_37","Aktives Kabelnetzwerk","Netzwerkgeräte","Aktive Glasverteiler","Eine Art optisches Übertragungsnetzwerk-Verbindungsgerät, das auf der Benutzerseite installiert wird.","Topologisch","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","NETWORKAPPLIANCE","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","NETWORKAPPLIANCE"]
[0,"TAZ0784","OBJ_TC_43","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_32","Aktive Objekte","Kommunikation","Überwachungs Zentrale","Ein Desktop-Endgerät, das vom Eisenbahn-Dispositionssystem verwendet wird und hauptsächlich die Dispositions-Sprachkommunikation realisiert.","Topologisch","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","COMPUTER","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","COMPUTER"]
[0,"TAZ0783","OBJ_TC_40","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_32","Aktive Objekte","Kommunikation","Telefonsystem am Gleis","Ein Gerät, das die Weiterleitung von streckenseitigen Telefonanrufen und Kommunikationen sicherstellt.","Topologisch","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","TELEPHONYEXCHANGE"]
[0,"TAZ0782","OBJ_TC_41","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_32","Aktive Objekte","Kommunikation","Telefon ","in Endgerät, das mittels elektrischer Signale eine bidirektionale Sprachkommunikation realisiert","Topologisch","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcAudioVisualAppliance","IfcAudioVisualApplianceType","TELEPHONE","IfcAudioVisualAppliance","IfcAudioVisualApplianceType","TELEPHONE"]
[0,"TAZ0781","OBJ_TC_42","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_32","Aktive Objekte","Kommunikation","Aufnahme Geräte","Zeichnet Telefongespräche zwischen den Bahnbetreibern auf. Es bietet auch die Funktion der Archivierung und sofortigen Wiedergabe.","Topologisch","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","INTELLIGENT_PERIPHERAL"]
[0,"TAZ0780","OBJ_TC_39","Objekttyp","ALG_4","Telekom","OGR_32","Aktive Objekte","Aktive Objekte","Telekom aktive Objekte","In dieser Klasse werden alle Telekommunikationsgeräte zusammengefasst, die mit Strom versorgt werden müssen, um funktionieren zu können.","Topologisch","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0777","OBJ_SA_24","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_68","Zugsicherung","Internationale Zugsicherungen","Internationale Zugsicherungen","Zugbeeinflussung, Zugbeeinflussungssystem oder Zugsicherungssystem nennt man Systeme bei Eisenbahnen, die die Fahrstrassen in Abhängigkeit der zulässigen Geschwindigkeit kontrollieren.","Linear, Linie","IfcDistributionControlElement","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0776","OBJ_SA_23","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_68","Zugsicherung","Balisen","Loop","Der [Euro]Loop ist Teil des linienförmigen Übertragungssystems. Es handelt sich um ein am Gleis montiertes Antennenkabel (stark strahlendes Leckkabel). Dieses bekommt vom Leu (Lineside Electronic Unit) ein Telegramm (Signal Fahrbegriffsabhängig) welches vom Empfänger am Fahrzeug gelesen und ausgewertet wird. Der [Euro]Loop überträgt die gleichen Daten wie die [Euro]Balise. Es ist jedoch möglich, an jeder Position dem Zug neue Informationen zukommen zu lassen. Der [Euro]Loop kann nur gemeinsam mit der [Euro]Balise eingesetzt werden welche als End of Loop Marker (EOLM) dienen. ","Linear, Linie","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","TRANSPONDER"]
[0,"TAZ0775","OBJ_SA_7","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_68","Zugsicherung","Balisen","Balise","Punktgenau gesetzte Installation zur Übertragung von Informationen vom Boden zum Zug, wobei zwischen passiven Balisen und aktiven Balisen unterschieden wird. Mehrere Eurobalisen können eine Balisengruppe bilden.\n\nEine Balise ist ein magnetisch gekoppelter Transponder, der zwischen den Schienen eines Gleises montiert ist. Beim Überfahren sendet die Balise eine Nachricht an das Fahrzeug. Ihr Gegenstück am Fahrzeug ist das \"Balise Transmission Module (BTM)\". Man unterscheidet zwischen Festdaten- und Transparentdatenbalise. Die Festdatenbalise (1. Balise in Fahrtrichtung) sendet nach Aktivierung ein fest programmiertes Telegramm. Die Transparentdaten-Balise (2. Balise in Fahrtrichtung) überträgt von der LEU (\"Lineside Electronic Unit\") empfangene Informationen an das vorbeifahrende Fahrzeug (wie zum Beispiel Angaben über den Fahrbegriff, Barrierenzustände, Bremswege). ","Topologisch OR Linear, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","TRANSPONDER"]
[0,"TAZ0773","OBJ_SA_25","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_69","Zugkontrolleinrichtung","Zugkontrolleinrichtung","Zugkontrolleinrichtung","Die «Zugkontrolleinrichtung (ZKE)» überprüft das Rollmaterial auf ihre Betriebstauglichkeit (z.B. Überhitzung der Bremsen, Unwucht der Räder, Lastverteilung, Gas (Tunnelbereich) und das Profil, Lärm, Achslast etc.)\nIm RIS (DfA) sind 11 verschiedene ZKE-Typen definiert.","Linear, Punkt","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-"]
[0,"TAZ0771","OBJ_SA_67","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_99","Weichenheizung","WH Gas Propan","Verdampferhaus","Das Objekt «Verdampferanlage» wird als Symbol dargestellt. In einer Verdampferanlage können sich sehr viele Armaturen und Anlageteile befinden. Diese werden in separaten Detailplänen erfasst und dargestellt.","-","[IfcBuilding]","-","-","[IfcBuilding]","-","-","[IfcBuilding]","-","-"]
[0,"TAZ0770","OBJ_SA_29","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_99","Weichenheizung","WH Gas Propan","Propangastank","Der Propangastank kann entweder ober- oder unterirdisch sein und speichert das Medium, welches für die Gasweichenheizung notwendig ist.","Planar, Punkt","IfcFlowStorageDevice","IfcTankType","USERDEFINED","IfcTank","IfcTankType","STORAGE","IfcTank","IfcTankType","STORAGE"]
[0,"TAZ0769","OBJ_SA_66","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_99","Weichenheizung","WH Gas Propan","Füllstutzen","Das Objekt «Füllstutzen» dient dem Füllen von Propangasbehältern. Eine Füllleitung führt vom Füllstutzen zum Propangasbehälter. Füllstutzen können nur im Zusammenhang mit Propangasbehältern auftreten.","-","IfcFlowTerminal","IfcFlowTerminalType","-","IfcFlowTerminal","IfcFlowTerminalType","-","IfcLiquidTerminal","IfcLiquidTerminalType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0768","OBJ_SA_68","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_99","Weichenheizung","WH Gas Propan","Berieselungsanlage","Das Objekt «Berieselungsanlage» gibt es nur bei oberirdischen Tankanlagen und kann mit automatischer oder manueller Auslösung montiert sein. Es dient zur Kühlung des Tankes bei hohen Temperaturen.","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-"]
[0,"TAZ0767","OBJ_SA_69","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_99","Weichenheizung","WH Gas Erdgas","Erdgaskabine","-","-","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0766","OBJ_SA_70","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_99","Weichenheizung","WH Gas Erdgas","Druckreduzieranlage","Das Erdgas wird durch ein Energiewerk an die entsprechende Erdgaseinrichtung zugleitet. Hierbei wird die Schnittstelle für die Erdgaszufuhr durch eine Druckreduzieranlage (DRA) gewährleistet. An dieser wird die Erdgaskabine angeschlossen.\nDie Ausführung der Druckreduzieranlage, inkl. der darin vorhandenen Installationen, wird über den Erdgaslieferanten (bzw. Werk) abgewickelt. Die Koordination wischen dem Lieferanten (bzw. Werk) und der SBB ist zwingend erforderlich.\n\nDie Druckreduzieranlage ist ein Teil der Erdgaskabine.","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-"]
[0,"TAZ0765","OBJ_SA_56","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_99","Weichenheizung","WH Gas","Zündschaltkasten","Der «Zündschaltkasten» regelt und sichert die Gaszufuhr und den Betriebsdruck einer Weichengruppe und besteht aus zwei Komponenten: einem gastechnischen Teil ZSK-G und einem elektrischen Teil ZSK-E.","-","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0764","OBJ_SA_59","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_99","Weichenheizung","WH Gas","Weichenheizung Schacht","Das Objekt «Weichenheizung Schacht» bildet alle Schächte ab, die im Zusammenhang mit der Gas-Weichenheizanlage auftreten.","-","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","MANHOLE","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","MANHOLE","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","MANHOLE"]
[0,"TAZ0763","OBJ_SA_64","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_99","Weichenheizung","WH Gas","Tank_Schutzmauer","Als «Tank Schutzmauer» bezeichnet man die Mauer, welche zur Absicherung des Gastanks dient.","-","IfcWall","IfcWallType","USERDEFINED","IfcWall","IfcWallType","USERDEFINED","IfcWall","IfcWallType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0762","OBJ_SA_71","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_99","Weichenheizung","WH Gas","Hauptgasleitungssteuerung (HGLS)","Die Hauptgasleitungssteuerung (HGLS) überwacht die Gasleitung zu den ZSK und erfüllt die Sicherheitsanforderungen der Gasanlage.","-","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0761","OBJ_SA_55","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_99","Weichenheizung","WH Gas","Gasversorgungsanlage (Weichenheizung)","Das Objekt \"Gasversorgungsanlage\" ist ein Sammelbegriff für die einzelnen Objekte, die bereits im FDK beschrieben sind.","-","IfcFlowStorageDevice","IfcTankType","USERDEFINED","IfcTank","IfcTankType","STORAGE","IfcTank","IfcTankType","STORAGE"]
[0,"TAZ0760","OBJ_SA_58","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_99","Weichenheizung","WH Gas","Gas-Trassee","Das Gas-Trassee wird zum Schutz der Gasleitung eingesetzt. Im Gas-Trassee sind nur Gasleitung und Steuerungskabel der Gasanlage untergebracht.\nIst in der Anlage gelb markiert.","-","IfcFlowSegment","IfcCableCarrierSegmentType","USERDEFINED","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","USERDEFINED","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0759","OBJ_SA_60","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_99","Weichenheizung","WH Gas","Gasleitung","Als «Gasleitung» bezeichnet man die Leitung, mit welcher das Gas zum ZSK, resp. zu den Brennerrohren transportiert wird.","-","IfcFlowSegment","IfcPipeSegmentType","RIGIDSEGMENT","IfcPipeSegment","IfcPipeSegmentType","RIGIDSEGMENT","IfcPipeSegment","IfcPipeSegmentType","RIGIDSEGMENT"]
[0,"TAZ0758","OBJ_SA_61","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_99","Weichenheizung","WH Gas","Gasdilatationsvorrichtung","Die «Gasdilatationsvorrichtung» dient zum Ausgleich der Ausdehnung der Gasleitung, welche durch Temperaturunterschiede entstehen kann.","-","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0757","OBJ_SA_62","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_99","Weichenheizung","WH Gas","Gasabsperrschieber","Mit dem «Gasabsperrschieber» kann der Durchfluss der Gasleitung vollständig geöffnet oder geschlossen werden.","-","IfcFlowController","IfcValveType","[\"ISOLATING\",\n\"STOPCOCK\"]","IfcValve","IfcValveType","[\"ISOLATING\",\n\"STOPCOCK\"]","IfcValve","IfcValveType","[\"ISOLATING\",\n\"STOPCOCK\"]"]
[0,"TAZ0756","OBJ_SA_63","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_99","Weichenheizung","WH Gas","Feuerlöscher","Der «Feuerlöscher» ist ein tragbares Kleinlöschgerät und dient dem Ablöschen von Klein- und Entstehungsbränden.\nFeuerlöscher sind in der DfA nicht erfasst.","-","IfcFlowTerminal","IfcFireSuppressionTerminalType","USERDEFINED","IfcFireSuppressionTerminal","IfcFireSuppressionTerminalType","USERDEFINED","IfcFireSuppressionTerminal","IfcFireSuppressionTerminalType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0755","OBJ_SA_28","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_99","Weichenheizung","WH Gas","Brennerrohr (Weichenheizung)","Das Brennerrohr mit den Brennern hält die Weiche auch bei Schnee und Eis verfügbar. Die Weiche kann auch dann in die gewünschte Stellung gebracht werden.","Topologisch","IfcEnergyConversionDevice","IfcHeatExchangerType","USERDEFINED","IfcHeatExchanger","IfcHeatExchangerType","USERDEFINED","IfcHeatExchanger","IfcHeatExchangerType","TURNOUTHEATING"]
[0,"TAZ0754","OBJ_SA_52","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_99","Weichenheizung","WH Elektrisch","Weichenheizkabine","«Weichenheizkabinen» sind Kästen, in welchen die Weichenheizungssteuerung untergebracht sind (in der Regel nicht begehbar).","-","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","DISTRIBUTIONBOARD","IfcElectricDistributionBoard","IfcElectricDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD","IfcDistributionBoard","IfcDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD"]
[0,"TAZ0753","OBJ_SA_53","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_99","Weichenheizung","WH Elektrisch","Kabelanschlusskasten QC","Der QC stellt die Verteilung der elektrischen Energie an die Heizstäbe sicher. Es handelt sich beim QC um einen Klemmenblock mit Gehäuse.\nIm Fachausdruck auch \"Weichenheizung Anschlusskopf\", \"QC\" oder \"QC-Anschlussdose\" genannt.","-","IfcFlowFitting","IfcJunctionBoxType","USERDEFINED","IfcJunctionBox","IfcJunctionBoxType","[\"DATA\",\n\"POWER\"]","IfcJunctionBox","IfcJunctionBoxType","[\"DATA\",\n\"POWER\"]"]
[0,"TAZ0752","OBJ_SA_54","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_99","Weichenheizung","WH Elektrisch","Heizstab","Der Heizstab, bzw. die Heizstäbe halten die Weiche auch bei Schnee und Eis verfügbar. Sie wandeln die elektrische Energie in Wärmeenergie um. Die Weiche kann so auch bei Schnee und Eis in die gewünschte Stellung gebracht werden.","-","IfcEnergyConversionDevice","IfcHeatExchangerType","USERDEFINED","IfcHeatExchanger","IfcHeatExchangerType","USERDEFINED","IfcHeatExchanger","IfcHeatExchangerType","TURNOUTHEATING"]
[0,"TAZ0751","OBJ_SA_50","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_99","Weichenheizung","Weichenheizung","Weichenheizsteuerung","Die «Weichenheizsteuerung» hat die Aufgabe, die Heizung einer Weiche ein- und auszuschalten. Bei neueren Weichenheizungen ist Steuerung nur noch virtuell, sodass es den den physischen Schrank für die Weichenheizsteuerung unter Umständen nicht mehr gibt.","-","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","CONTROLPANEL","IfcUnitaryControlElement","IfcUnitaryControlElementType","CONTROLPANEL","IfcUnitaryControlElement","IfcUnitaryControlElementType","CONTROLPANEL"]
[0,"TAZ0750","OBJ_SA_13","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_99","Weichenheizung","Weichenheizung","Weichenheizanlage","Eine Weichenheizung ist eine Vorrichtung, die bei kalter Witterung die Funktion von Weichen sicherstellen soll. Dabei soll insbesondere ein Festfrieren der Weichen verhindert werden. Sie sollen bewegliche Teile von Weichen schnee- und eisfrei halten, um die Weichen weiterhin umstellbar zu halten","Topologisch","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-"]
[0,"TAZ0749","OBJ_SA_73","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_99","Weichenheizung","Weichenheizung","Verdampferanlage","In einer Verdampferanlage können sich sehr viele Armaturen und Anlageteile befinden. Diese werden in separaten Detailplänen erfasst und dargestellt.","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-"]
[0,"TAZ0748","OBJ_SA_72","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_99","Weichenheizung","Weichenheizung","Verdampfer (Weichenheizung)","Das Objekt Verdampfer ist ein Teil des Objekts Verdampferanlage.","-","IfcEnergyConversionDevice","IfcHeatExchangerType","USERDEFINED","IfcHeatExchanger","IfcHeatExchangerType","USERDEFINED","IfcHeatExchanger","IfcHeatExchangerType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0747","OBJ_SA_30","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_99","Weichenheizung","Weichenheizung","Temperatursonde","Die Temperatursonde misst die Schienentemperatur und übermittelt diese Werte an die Steuerung.","Topologisch","IfcDistributionControlElement","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","SNOWDEPTHSENSOR"]
[0,"TAZ0746","OBJ_SA_51","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_99","Weichenheizung","Weichenheizung","Meteostation","«Meteostationen» erkennen die Witterungs- und Temperaturverhältnisse und stellen damit die automatische Ein- bzw. Ausschaltung der Weichenheizung sicher.","-","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","USERDEFINED","IfcUnitaryControlElement","IfcUnitaryControlElementType","WEATHERSTATION","IfcUnitaryControlElement","IfcUnitaryControlElementType","WEATHERSTATION"]
[0,"TAZ0744","OBJ_SA_12","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_47","Weiche","Weichenantrieb","Weichenverschluss","Der Weichenverschluss verriegelt die anliegende Weichenzunge mit dem Weichenoberbau und verbindet die abliegende Weichenzuge mit der Antriebsstange.\nDer Weichenverschluss ist in Kombination mit der Stellstange / Stellvorrichtung für das Umlegen der Weichenzungen verantwortlich. Der Verschluss selbst sichert die Weiche nach dem Umstellvorgang von unkontrolliertem Rücklaufen der Zungen (z.B. Aufgrund von Vibrationen durch den Zug). Der Verschluss meldet via dem Weichenmotor die Verriegelung der Weiche ans Stellwerk. Erst nach einer erfolgreichen Verriegelung kann das Stellwerk eine Fahrstrasse über die Weiche freigeben.","Topologisch","IfcDistributionControlElement","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","TURNOUTCLOSURESENSOR"]
[0,"TAZ0743","OBJ_SA_27","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_47","Weiche","Weichenantrieb","Weichenstellhebel","Ein Weichenrost verfügt über eine Stellvorrichtung für die Weichenzungen. Wird die Weiche als Handweiche betrieben, so ist lokal eine Stellvorrichtung installiert. Mit dieser kann vor Ort eine Weiche umgelegt werden. Die Verbindung zwischen dem Stellhebel über den Weichenverschluss zu den Weichenzungen führt die Umstellbewegung aus. Bei DKW kann auch ein Weichenrost mehrere Weichenstellhebel aufweisen.\nDer Hand-Weichenstellhebel kann durch das Objekt „Weichenmotor“ ersetzt werden, dann ist die Weiche zentralisiert und in die Überwachung im Stellwerk eingebunden.","Topologisch","IfcDistributionControlElement","IfcActuatorType","HANDOPERATEDACTUATOR","IfcActuator","IfcActuatorType","HANDOPERATEDACTUATOR","IfcActuator","IfcActuatorType","HANDOPERATEDACTUATOR"]
[0,"TAZ0742","OBJ_SA_26","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_47","Weiche","Weichenantrieb","Weichenmotor","Ein Weichenmotor stellt die Weiche elektrisch um.","Topologisch","IfcEnergyConversionDevice","IfcElectricMotorType","[\"DC\",\n\"INDUCTION\",\n\"POLYPHASE\",\n\"RELUCTANCESYNCHRONOUS\",\n\"SYNCHRONOUS\"]","IfcElectricMotor","IfcElectricMotorType","[\"DC\",\n\"INDUCTION\",\n\"POLYPHASE\",\n\"RELUCTANCESYNCHRONOUS\",\n\"SYNCHRONOUS\"]","IfcElectricMotor","IfcElectricMotorType","[\"DC\",\n\"INDUCTION\",\n\"POLYPHASE\",\n\"RELUCTANCESYNCHRONOUS\",\n\"SYNCHRONOUS\"]"]
[0,"TAZ0741","OBJ_SA_11","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_47","Weiche","Weichenantrieb","Weichenantrieb","Der Weichenantrieb bewegt die Antriebstange der Weiche und hält diese in den Endlagen fest. Über die Lagekontakte kann das Stellwerk bei Überwachung die aktuelle Lage der Weiche ermitteln.\nDer Weichenantrieb ist eine Baugruppe bestehend aus:\n - Weichenverschluss\n - Weichenmotor ODER Handstellhebel\n - Weichensignal","Topologisch","IfcDistributionControlElement","IfcActuatorType","[\"ELECTRICACTUATOR\",\n\"HANDOPERATEDACTUATOR\"]","IfcActuator","IfcActuatorType","[\"ELECTRICACTUATOR\",\n\"HANDOPERATEDACTUATOR\"]","IfcActuator","IfcActuatorType","[\"ELECTRICACTUATOR\",\n\"HANDOPERATEDACTUATOR\"]"]
[0,"TAZ0739","OBJ_SA_6","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_44","Tafeln","Tafeln","Tafel","Eine Tafel ist eine gleisseitig sichtbar angebrachte statische Signalisierung. Sie zeigt dem Personal mittels visueller Information entsprechende Verhaltensregeln an.\nEin Tafel ist oft als Ergänzung eines anderen Signals angebracht. ","Topologisch OR Linear, Punkt","IfcElementComponent","IfcElementComponentType","-","IfcElementComponent","IfcElementComponentType","-","IfcSign","IfcSignType","PICTORAL"]
[0,"TAZ0738","OBJ_SA_16","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_44","Tafeln","Tafeln","Sicherheitszeichen","Das Sicherheitszeichen bezeichnet den Ort, bis zu dem Fahrzeuge stehen dürfen, ohne das diese das Lichtraumprofil eines anderen Gleises zu verletzen.\nDas Sicherheitszeichen steht meistens bei Weichen oder Kreuzungen und bezieht sich in der Regel auf die beiden Gleisachsen der zusammenführenden Gleisstränge. Die Positionierung und Form ist länderspezifisch, zum Teil auch bahnspezifisch unterschiedlich.\n\nEs hat einen Zusammenhang mit den eingesetzten Stellwerktypen (z.B Isolierstösse). Ein Sicherheitszeichen kann auch ohne Stellwerk existieren und ist von seiner Funktion und Lage nur vom geltenden Lichtraumprofil sowie der Gleis- und Weichengeometrie (Alignment) abhängig.\n\nAlternative Bezeichnung: \"Polizeipfahl\"\n\nTeilweise ist das Sicherheitszeichen nur in der Planung (z.B. auf Plänen) jedoch nicht physisch vorhanden. ","Topologisch OR Linear, Punkt","IfcElementComponent","IfcElementComponentType","-","IfcElementComponent","IfcElementComponentType","-","IfcSign","IfcSignType","PICTORAL"]
[0,"TAZ0737","OBJ_SA_34","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_44","Tafeln","Tafeln","ETCS-Tafel","-","-","IfcElementComponent","IfcElementComponentType","-","IfcElementComponent","IfcElementComponentType","-","IfcSign","IfcSignType","PICTORAL"]
[0,"TAZ0736","OBJ_SA_22","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_44","Tafeln","Tafeln","Clearance Point","Anfang und Ende einer Gleisfreimeldeeinrichtung können durch einen gelben Pflock oder einen gelb gestrichenen Kabelendverschluss gekennzeichnet sein. Der Clearance Point zeigt an, bis zu welchem Punkt sich Fahrzeuge den Gleisfreimeldeeinrichtungen nähern dürfen, ohne das Umstellen der zugehörigen Weichen oder Entgleisungsvorrichtungen zu verhindern.\n\nDer Clearance Point ist meist auf ein Sicherheitszeichen bezogen.","Topologisch","IfcElementComponent","IfcElementComponentType","-","IfcElementComponent","IfcElementComponentType","-","IfcSign","IfcSignType","PICTORAL"]
[0,"TAZ0734","OBJ_SA_45","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_98","Signalisation Bahnübergang","Signal strassenseitig","Wechselblinker (Strassenverkehr)","Signalisiert die Freigabe oder Nicht-Freigabe des Bahnübergangs für den Fahrbahn querenden Verkehr (z.B. Strassenverkehr) und kann auch die physische Sperrung ankündigen (z.B. Schliessung einer Schranke).\nAls Blinklichtsignale gelten Wechselblinklichtsignal (vgl. SSV 3.20) und einfaches Blinklichtsignal (vgl. SSV 3.21).\nDer Wechselblinker kann situationsbedingt mit einer Drehleuchte oder einem Blitzlicht ausgestattet sein.","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcSignal","IfcSignalType","VISUAL"]
[0,"TAZ0733","OBJ_SA_47","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_98","Signalisation Bahnübergang","Signal strassenseitig","Strassenbahnsignal (Strassenverkehr)","Orange blinkendes Tramsymbol, das die bevorstehende Querung einer Strassenbahn z.B. auf Mischverkehrsflächen anzeigt.","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcSignal","IfcSignalType","VISUAL"]
[0,"TAZ0732","OBJ_SA_46","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_98","Signalisation Bahnübergang","Signal strassenseitig","Lichtsignal (Strassenverkehr)","Signalisiert die Freigabe oder Nicht-Freigabe des Bahnübergangs für den Fahrbahn querenden Verkehr (z.B. Strassenverkehr) ohne die Querung physisch (z.B. durch eine Schranke) freizugeben. Die Ausprägung des Lichtsignals kann \"rot/gelb\" oder \"rot/gelb/grün\" sein.","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcSignal","IfcSignalType","VISUAL"]
[0,"TAZ0731","OBJ_SA_75","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_98","Signalisation Bahnübergang","Signal strassenseitig","Einfachblinklicht (Strassenverkehr)","Das Einfachblinklicht kann situationsbedingt anstelle eines einfachen Lichtes mit einer Drehleuchte oder einem Blitzlicht ausgestattet sein.","-"]
[0,"TAZ0730","OBJ_SA_76","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_98","Signalisation Bahnübergang","Signal strassenseitig","Drehleuchte (Strassenverkehr)","Die Drehleuchte signalisiert visuell ein Ereignis. Bei Verwendung in einem Bahnübergang signalisiert es dass das Queren des Bahnübergangs verboten ist.","-"]
[0,"TAZ0729","OBJ_SA_74","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_98","Signalisation Bahnübergang","Signal strassenseitig","Blitzlicht (Strassenverkehr)","Das Blitzlicht signalisiert visuell ein Ereignis. Bei Verwendung in einem Bahnübergang signalisiert es dass das Queren des Bahnübergangs verboten ist.","-"]
[0,"TAZ0728","OBJ_SA_44","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_98","Signalisation Bahnübergang","Signal strassenseitig","Andreaskreuz","Das Andreaskreuz ist eine für den Bahnübergang querenden Verkehr sichtbar angebrachte statische Signalisierung. Sie zeigt dem querenden Verkehr einen Bahnübergang an.\nEin Andreaskreuz kann mit anderer Signalisierungstechnik (Ampeln, Blinklicht) kombiniert sein.","-","IfcElementComponent","IfcElementComponentType","-","IfcElementComponent","IfcElementComponentType","-","IfcSign","IfcSignType","PICTORAL"]
[0,"TAZ0727","OBJ_SA_48","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_98","Signalisation Bahnübergang","Signal strassenseitig","Akustisches Signal","Objekt zur Erzeugung eines akustischen und eventuell taktilen Signals.","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcSignal","IfcSignalType","AUDIO"]
[0,"TAZ0726","OBJ_SA_43","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_98","Signalisation Bahnübergang","Schranke","Tastenkasten","Installation mit Taste zum Anfordern der Öffnung einer Bearfsschranke für eine festgelegte Zeit.","-","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","CONTROLPANEL","IfcUnitaryControlElement","IfcUnitaryControlElementType","CONTROLPANEL","IfcUnitaryControlElement","IfcUnitaryControlElementType","CONTROLPANEL"]
[0,"TAZ0725","OBJ_SA_42","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_98","Signalisation Bahnübergang","Schranke","Höhenbegrenzer","Ein Höhenbegrenzer warnt den querenden Verkehr vor Höheneinschränkung beispielsweise auf Grund der Fahrleitung. Sie sichern ab, dass nur Fahrzeuge mit einer bestimmten Fahrzeug- oder Ladehöhe einen Bahnübergang passieren.","-","IfcElementComponent","IfcElementComponentType","-","IfcElementComponent","IfcElementComponentType","-","IfcSign","IfcSignType","PICTORAL"]
[0,"TAZ0724","OBJ_SA_40","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_98","Signalisation Bahnübergang","Schranke","Durchgangssicherung","Eine Durchgangssicherung ist eine lokale, NICHT ans Stellwerk angeschlossene, physische Einrichtung, die ein Passieren eines Bahnübergangs für den Fahrbahn-querenden Verkehr temporär physisch sperren kann. Die Öffnung und Schliessung erfolgt händisch und in Eigenverantwortung.","-","IfcRailing","IfcRailingType","GUARDRAIL","IfcRailing","IfcRailingType","GUARDRAIL","IfcRailing","IfcRailingType","GUARDRAIL"]
[0,"TAZ0723","OBJ_SA_39","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_98","Signalisation Bahnübergang","Schranke","Bahnschranke","Die Bahnschranke ist eine ans Stellwerk angeschlossene physische Einrichtung die eine Auffahrt auf einen Bahnübergang für den Fahrbahn-querenden Verkehr temporär physisch sperren kann.","-","IfcDoor","-","USERDEFINED","IfcDoor","IfcDoorType","USERDEFINED","IfcDoor","IfcDoorType","BOOM_BARRIER"]
[0,"TAZ0722","OBJ_SA_49","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_98","Signalisation Bahnübergang","Kontrolleinrichtung","Raumüberwachungssenor","Massnahmen zur Erkennung von Strassenfahrzeugen auf dem Bahnübergang. Es werden mindestens Motorwagen und Motorräder detektiert. (Sensor: Induktionsschlaufe, Radar, Lichtschranke, Laserscanner)","-","IfcDistributionControlElement","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0720","OBJ_SA_15","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_97","Signalbefestigung","Signalträger","Signalbrücke","Die Signalbrücke ist eine Joch-Konstruktion die über mehrere Gleisachsen führt an der Signale befestigt sind. Sie kann zu Unterhaltszwecken begehbar sein.\n\nEine Signalbrücke kann aus nachstehenden Objekttypen bestehen – muss aber nicht zwingend alle haben:\n- Hauptsignalscheibe\n- Vorsignalscheibe\n- Zusatzsignal\n- Tafel\n- Befestigung\n- Tragwerk (z.B. Mast)\n\nRIS:\nSignalbrücken sind begehbare horizontale Tragelemente, die zur Befestigung von Haupt- und Vorsignalen über den Gleisen dienen.","Linear, Punkt","IfcElementAssembly","-","TRUSS","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","TRUSS","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","TRUSS"]
[0,"TAZ0719","OBJ_SA_5","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_97","Signalbefestigung","Signalbefestigung","Befestigung (Sicherungsanlage)","Konstruktion, an der ein Signalobjekt befestigt ist (z. B. Signalrahmen als Teil eines Signals, Tunnelhalterung)\n\nRIS:\n«Signalträger» sind Objekte, an denen Signale befestigt werden. Diese gibt es in verschiedene Ausführungen: am Boden stehend, an Fahrleitungsmasten und Signalbrücken oder Tunnel aufgehängt. Eine Spezialität ist der virtuelle \"Dummy\", der keine physische Befestigung ist und lediglich dem Generieren des Kilometer in der DfA dient.","Topologisch OR Linear, Punkt","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET"]
[0,"TAZ0717","OBJ_SA_19","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_43","Signal","Signal","Zwergsignal","Gleisseitig sichtbar am Boden aufgestelltes Dreiecksignal. Es zeigt dem Triebfahrzeugführer bzw. dem Beigleiter mittels drei weissen Leuchten an, in welcher Art eine Rangierfahrt erfolgen darf.","Linear, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcSignal","IfcSignalType","VISUAL"]
[0,"TAZ0716","OBJ_SA_20","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_43","Signal","Signal","zusätzliches Signal","Gleisseitig sichtbar angebrachte Signalisierung. Sie zeigt dem Personal mittels visueller (oder akustischer) Information entsprechende Verhaltensregeln an.\nEin Zusatzsignal ist oft als Ergänzung eines Haupt- oder Vorsignals angebracht. ","Topologisch OR Linear, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcSignal","IfcSignalType","VISUAL"]
[0,"TAZ0715","OBJ_SA_21","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_43","Signal","Signal","Weichensignal","Zeigt dem Personal die aktuelle Stellung der zugehörigen Weiche an.","Topologisch","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcSignal","IfcSignalType","VISUAL"]
[0,"TAZ0714","OBJ_SA_18","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_43","Signal","Signal","Vorsignal","Das Vorsignal beinhaltet die verschiedenen Leuchtmittel, die zur Anzeige der entsprechenden Fahrbegriffe (Aspekte) notwendig sind.\nDas Vorsignal zeigt dem Lokführer im Sinne einer Vorinformation den Zustand des dazugehörenden Hauptsignals einer Fahrstrasse an. Ein Vorsignal kann im Gegensatz zum Hauptsignal nicht HALT signalisieren und zeigt in der Grundstellung Warnung.","Topologisch","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcSignal","IfcSignalType","VISUAL"]
[0,"TAZ0713","OBJ_SA_17","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_43","Signal","Signal","Hauptsignal","Das Hauptsignal beinhaltet die verschiedenen Leuchtmittel, die zur Anzeige der entsprechenden Fahrbegriffe (Aspekte) notwendig sind.\nEin Hauptsignal kann auch als Deckungssignal von Bahnübergängen und Anschlussgleisen eingesetzt werden. Es signalisiert dann das richtige Schliessen und Verriegeln der abgedeckten Bahnübergangsanlage.\nEin Hauptsignal zeigt in der Grundstellung HALT.\n\nSignalsystem L: Ankündigung und Ausführung einer Geschwindigkeit werden mit farbigen Lichtpunktkombinationen signalisiert.\nSignalsystem N: Ankündigung und Ausführung einer Geschwindigkeit werden mit einem Lichtpunkt und mit einer Ziffer signalisiert.","Topologisch","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcSignal","IfcSignalType","VISUAL"]
[0,"TAZ0711","OBJ_SA_77","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_46","Gleisfreimeldeeinrichtungen","Gleisfreimeldeeinrichtungen","Schienenkontakt","Der Schienenkontakt detektiert Achsen via Magnetfeld. Wird beim Bahnübergang standardmässig als zweites Auflöse-Element verwendet.","-"]
[0,"TAZ0710","OBJ_SA_8","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_46","Gleisfreimeldeeinrichtungen","Gleisfreimeldeeinrichtungen","Gleisfreimeldeeinrichtung","Bei der Gleisfreimeldung (GFM) bildet die Schiene den eigentlichen Sensor. Auf der einen Seite eines Gleisabschnittes wird ein elektrisches Signal (häufig DC- oder Wechselspannung) eingespiesen, welches am anderen Ende des Abschnitts, der Empfängerseite, ausgewertet wird. Befindet sich ein Zug auf einem Abschnitt, schliessen dessen Achsen die beiden Schienen kurz. Somit kommt auf der Empfängerseite kein Signal mehr an, was der Gleisstromkreis als \"belegt\" interpretiert. Um mehrere Abschnitte gegeneinander zu entkoppeln, wird meist eine Schiene mit einem Isolierstoss versehen. Am Gleis befindet sich in der Regel ein Anschlusskasten, welcher die Verbindung zur Innenanlage herstellt. Diese interpretiert die Information aus dem Gleis, bereitet sie auf und übergibt sie an das nachfolgende Stellwerk.\nDer Isolierstoss ist ein Objekt im Fachdatenkatalog Fahrbahn.","Linear, Punkt","IfcFlowController","IfcSwitchingDeviceType","USERDEFINED","IfcSwitchingDevice","IfcSwitchingDeviceType","USERDEFINED","IfcSwitchingDevice","IfcSwitchingDeviceType","RELAY"]
[0,"TAZ0709","OBJ_SA_9","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_46","Gleisfreimeldeeinrichtungen","Gleisfreimeldeeinrichtungen","Achszähler","Der Achszähler besteht aus einem Gleissensor mit einem Anschlusskasten. Ein Gleissensor beim Achszähler funktioniert dabei meist nach einem elektromagnetischen Wirkprinzip und ist doppelt ausgeführt. Somit lässt sich neben einer Zugdurchfahrt auch dessen Richtung feststellen. Im Anschlusskasten ist meist die Detektionselektronik sowie die Elektonik untergebracht. ","Linear, Punkt","IfcDistributionControlElement","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","WHEELSENSOR"]
[0,"TAZ0707","OBJ_SA_14","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_48","Entgleisungsvorrichtung","Entgleisungsvorrichtung","Entgleisungsvorrichtung","Eine Entgleisungsvorrichtung dient dem Schutz der Fahrstrassen vor feindlichen Flankenfahrten. Eine Entgleisungsvorrichtung ist ein topologischer Knoten.","Topologisch OR Linear, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcTrackElement","IfcTrackElementType","DERAILER"]
[0,"TAZ0705","OBJ_SA_38","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_70","Bahnübergang","Bahnübergang - passive Sicherung","Passiv gesicherter Bahnübergang","Gemäss RTE 25931 Kap 4.2.1 alle passiven Sicherungen zusammengefasst (d.h. inkl. manuelle Bedarfsschranke, Andreaskreuz nur für Berechtigte, Andreaskreuz nur für Fussgänger, Andreaskreuz,… )","-","[IfcBuildingStorey]","-","-","[IfcBuildingStorey]","-","-","[IfcFacilityPart]","-","RAILWAYCROSSING"]
[0,"TAZ0704","OBJ_SA_10","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_70","Bahnübergang","Bahnübergang - aktive Sicherung","Schrankenanlage","Bahnübergangstyp mit aktiver Sicherung mit Schlagbaum und Blinksignalen. Sie besteht aus Schlagbäumen und Blinklichtsignalen oder Lichtsignalen sowie einem oder ausnahmsweise mehreren akustischen Signalen. Die Schlagbäume sperren die gesamte Strassenbreite (AB-EBV 37c.1, Ziffer 1).\nInklusive automatische Bedarfsschranke","Linear, Linie","[IfcBuildingStorey]","-","-","[IfcBuildingStorey]","-","-","[IfcFacilityPart]","-","RAILWAYCROSSING"]
[0,"TAZ0703","OBJ_SA_36","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_70","Bahnübergang","Bahnübergang - aktive Sicherung","MICRO-Anlage","Bahnübergangstyp mit aktiver Sicherung ohne Schlagbaum ohne Blinksignale. MICRO-Anlagen entsprechen einer Lichtsignalanlage ohne Schlagbäume mit fehlersicherer Sperrung des Strassenverkehrs.","-","[IfcBuildingStorey]","-","-","[IfcBuildingStorey]","-","-","[IfcFacilityPart]","-","RAILWAYCROSSING"]
[0,"TAZ0702","OBJ_SA_37","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_70","Bahnübergang","Bahnübergang - aktive Sicherung","Lichtsignalanlage (LSA)","Einrichtung mit Lichtsignalen (Ampeln, Signalgeber) zur Verkehrsregelung im Strassenverkehr, die auch Bahnübergänge einbeziehen kann. Die bahnseitige Signalisation erfolgt mit Strassenbahnsignalen. (Die LSA entspricht der Verkehrsregelungsanlage VRA gemäss FDV R 300.1, Ziffer 3.2)","-","[IfcBuildingStorey]","-","-","[IfcBuildingStorey]","-","-","[IfcFacilityPart]","-","RAILWAYCROSSING"]
[0,"TAZ0701","OBJ_SA_35","Objekttyp","ALG_3","Sicherungsanlagen","OGR_70","Bahnübergang","Bahnübergang - aktive Sicherung","Blinklichtsignalanlage","Bahnübergangstyp mit aktiver Sicherung ohne Schlagbaum mit Blinksignalen. Sie besteht aus Blinklichtsignalen (oder Lichtsignalen bei Einbindung in Strassenknoten) und Andreaskreuzen sowie einem oder ausnahmsweise mehreren akustischen Signalen (AB-EBV 37c.3, Ziffer 1 und 37c.4).","-","[IfcBuildingStorey]","-","-","[IfcBuildingStorey]","-","-","[IfcFacilityPart]","-","RAILWAYCROSSING"]
[0,"TAZ0698","OBJ_TL_72","Objekttyp","ALG_7","Linienführung","OGR_83","Nutz- und Sicherheitsraum","Sicherheitsraum","Sicherer Bereich während Betrieb","Die Personen werden in diesem Bereich vor Zügen geschützt. Der Bereich entspricht dem Mindestabstand auf Perrons, der freigehalten werden muss. Dieser hängt vom Personenaufkommen ab. Detaillerte Angaben sind in der entsprechenden AB-EBV resp. SIA 197-1 (Ziff. 8.8) definiert.","Linear, Linie","IfcSpatialElement","-","-","IfcSpatialZone","-","SECURITY","IfcSpatialZone","-","SECURITY"]
[0,"TAZ0697","OBJ_TL_73","Objekttyp","ALG_7","Linienführung","OGR_83","Nutz- und Sicherheitsraum","Sicherheitsraum","Gefahrenbereich","Der Gefahrenbereich wird anhand spezifischen örtlichen Gegebenheiten (Perrons) und Durchfahrgeschwindigkeit der Züge definiert. Detaillerte Angaben sind in der entsprechenden AB-EBV definiert.","Linear, Linie","IfcSpatialElement","-","-","IfcSpatialZone","-","SECURITY","IfcSpatialZone","-","SECURITY"]
[0,"TAZ0696","OBJ_TL_71","Objekttyp","ALG_7","Linienführung","OGR_83","Nutz- und Sicherheitsraum","Nutzraum","Raum für spätere bauliche Massnahmen_b","Raum für bauliche Massnahmen, die später (nach Inbetriebnahme) ausgeführt werden wie zum Beispiel: Verstärkung der Verkleidung, ergänzende Abdichtung, Wasserableitungen, schallschluckende Verkleidung oder technische Installationen.","Linear, Linie","IfcSpatialElement","-","-","IfcSpatialZone","-","USERDEFINED","IfcSpatialZone","-","RESERVATION"]
[0,"TAZ0695","OBJ_TL_70","Objekttyp","ALG_7","Linienführung","OGR_83","Nutz- und Sicherheitsraum","Nutzraum","Raum für Abweichungen_a","Raum für das Ausgleichen der unvermeidlichen Abweichungen, die bei der Bauausführung entstehen.","Linear, Linie","IfcSpatialElement","-","-","IfcSpatialZone","-","USERDEFINED","IfcSpatialZone","-","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0694","OBJ_TL_68","Objekttyp","ALG_7","Linienführung","OGR_83","Nutz- und Sicherheitsraum","Nutzraum","Freie Querschnittsfläche Aae","Über der Schienenoberkante gemessene aerodynamisch freie Querschnittsfläche abzüglich des Raumes für spätere bauliche Massnahmen_b. Objekt gemäss SIA 197-1 (Ziff. 8.3.4.2).","Linear, Linie","IfcSpatialElement","-","-","IfcSpatialZone","-","USERDEFINED","IfcSpatialZone","-","RESERVATION"]
[0,"TAZ0693","OBJ_TL_69","Objekttyp","ALG_7","Linienführung","OGR_83","Nutz- und Sicherheitsraum","Nutzraum","Bautechnischer Nutzraum_t","Raum für bautechnische Zwecke, bestehend aus Raum für Abweichungen_a und Raum für spätere bauliche Massnahmen_b.","Linear, Linie","IfcSpatialElement","-","-","IfcSpatialZone","-","USERDEFINED","IfcSpatialZone","-","RESERVATION"]
[0,"TAZ0692","OBJ_BR_18","Objekttyp","ALG_7","Linienführung","OGR_83","Nutz- und Sicherheitsraum","Nebenkonstruktion","Dienststeg","Der Dienststeg kann bei Brückenkonstruktionen als Bauelement vorhanden sein, um die Funktion des Dienstwegs als Teil des Lichtraumprofils sicherzustellen. Er ist nicht öffentlich zugänglich.","Linear, Punkt","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0690","OBJ_LF_9","Objekttyp","ALG_7","Linienführung","OGR_50","Linienführung","Gleisnetz","Überhöhungsgeometrie","Die Überhöhungsgeometrie beschreibt eine Querneigung entlang einer Raumkurve. Die Überhöhung ist definiert als der Höhenunterschied zwischen der in Definitionsrichtung rechten Schiene SOK minus der linken Schiene SOK und wird in [mm] angegeben. Zur Umrechnung der Überhöhung in einen Querneigungswinkel wird immer der nominelle Schienenabstand von 1500 mm zu Grunde gelegt.\nDie Überhöhungsgeometrie wird bei konstanten Überhöhungswerten mittels horizontalen Geraden und im Bereich von Überhöhungsrampen mit geneigten Geraden modelliert. Dabei handelt es sich um eine geordnete Liste von Geraden.","Linear, Linie","IfcBuildingElementProxy","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0689","OBJ_LF_7","Objekttyp","ALG_7","Linienführung","OGR_50","Linienführung","Gleisnetz","Lagegeometrie","Die Lagegeometrie beschreibt die horizontalen Komponenten einer Raumkurve. Die Trennung zwischen Lage und Höhe wird auch im 3D-Modell weitergeführt, weil die Richtungskomponente der Schwerkraft in den Anwendungen eine gesonderte Rolle spielt.\nEine vollständige Lagegeometrie ist die notwendige Voraussetzung für die Definition der Gleis- und der Linienachse.\nDie Beschreibung der Lagegeometrie erfolgt parametrisch mittels der drei Grundelemente Gerade, Kreis und Übergangsbogen. Bei der Lagegeometrie handelt es sich um eine geordnete Liste dieser drei Grundelemente, wobei der Anfangspunkt des ersten Elementes sowie der Endpunkt des letzten Elementes jeweils einem Gleisknoten der zugrunde gelegten Gleiskante entsprechen. Die Lagegeometrie wird auch für die Beschreibung der Linienachse verwendet.","Linear, Linie","IfcBuildingElementProxy","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0688","OBJ_LF_8","Objekttyp","ALG_7","Linienführung","OGR_50","Linienführung","Gleisnetz","Höhengeometrie","Die Höhengeometrie (auch: Längenprofil) beschreibt die vertikale Komponente einer Raumkurve. \nDie Höhengeometrie wird parametrisch mittels der beiden Grundelemente Gerade und Kreis gebildet. Dabei handelt es sich um eine geordnete Liste dieser beiden Grundelemente.","Linear, Linie","IfcBuildingElementProxy","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0686","OBJ_TL_65","Objekttyp","ALG_7","Linienführung","OGR_41","Lineares Referenzsystem","Tunnelachse","Tunnelachse","Bei der Tunnelachse handelt es sich nicht um ein physisches Objekt, sondern um die Geometrie der horizontalen und vertikalen Linienführung (auch: Liniengeometrie) [Alignment] eines Untertagebauprofiles im 3-Dimensionalen Raum. Die Tunnelachse entspricht bei einem Kreisprofil in der Regel dem Kreismittelpunkt. Bei einem nicht axialsymmetrischen Querschnitt ist die Tunnelachse projektspezifisch zu definieren. Neben der Gleisachse bildet die Tunnelachse ein elementares Element der Stationierung und Referenzanordnung von verschiedenen Objekten.\nDie Gleisachse ist Bestandteil vom FDK Linienführung.","-","IfcBuildingElementProxy","-","-","IfcBuildingElementProxy","-","-","IfcAlignment","-","-"]
[0,"TAZ0685","OBJ_LF_6","Objekttyp","ALG_7","Linienführung","OGR_41","Lineares Referenzsystem","Streckennetz","Linienachse","Bei der Linienachse (auch: Linie, Kilometerachse, Streckenachse) handelt es sich nicht um ein physisches Objekt, sondern um ein lineares Referenzsystem für Objekte entlang einer Linie. Die linearen Koordinaten des Referenzsystems bestehen aus den senkrechten Abständen zur Linienachse und dessen verebneter Bogenlänge ab dessen Startpunkt.\nDas lineare Referenzsystem der Linienachsen hat keinen Bezug zum topologischen Streckennetz, welches aus dem topologischen Gleisknoten/Gleiskanten-Modell für Zwecke des Routings aggregiert wird. Die Linienachsen werden auch nicht als topologische Kanten verwendet. Der oft für die Linienachsen verwendete Begriff «Streckennetz» ist irreführend, da es sich bei den Linienachsen um 2D-Linien handelt, die nicht miteinander verknüpft sind. \nBei einer Einspurstrecke verläuft die Linienachse annähernd entlang der Gleisachse und bei einer Doppelspur zwischen den beiden Gleisachsen ohne Höhenbezug.\nDie Linienachse ist invariant gegenüber Änderungen der Gleisachsen und besitzt damit in der Regel eine zeitlich unbegrenzte Gültigkeit. Sie bildet nicht die exakte Länge der Gleisachsen ab, sondern dient lediglich der lagemässigen Zuordnung von Objekten entlang der Linie. Die Linienachse wird nur bei grösseren Veränderungen der Gleisachse lokal angepasst, wodurch sogenannte KM-Sprünge entstehen, bei denen sich der KM-Wert sprunghaft ändert.\nZwischen einer Positionsangabe in kartesischen Landeskoordinaten (LV95) und den linearen Koordinaten der Linienachse kann verlustfrei in beide Richtungen umgerechnet werden. Auch wenn diese Umrechnung exakt ist, dient die Linienachse ausschliesslich der anschaulichen Beschreibung der ungefähren Lageposition. Weil dem Menschen abstrakte Landeskoordinaten nicht zugänglich sind, bleiben die Linienachsen weiterhin das alternative Hilfsmittel zur Verortung.\nDer Linienachse wird eine Folge von Betriebspunkten zugeordnet. Die Betriebspunkte liegen «in der Nähe» der Linienachse; sie müssen aber nicht exakt auf der Linienachse liegen. Dies gilt auch für den Anfangs- und Endpunkt einer Linie.","Linear, Linie","IfcBuildingElementProxy","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0684","OBJ_LF_11","Objekttyp","ALG_7","Linienführung","OGR_41","Lineares Referenzsystem","Gleisnetz","Gleisachse","Bei der Gleisachse handelt es sich nicht um ein physisches Objekt, sondern um die Geometrie der horizontalen und vertikalen Linienführung (auch: Liniengeometrie) [Alignment] eines Gleisrostes im 3-Dimensionalen Raum. Die Gleisachse verläuft stets mittig als räumliche Linie zwischen den Oberkanten der Fahrschiene (SiOK), womit sie die Lage und Höhe des Gleisrostes definiert. Genaugenommen verläuft die Gleisachse bei engen Radien mit Kurvenerweiterung nicht exakt mittig zwischen den Schienen, aber dieser Versatz liegt im mm-Bereich und kann für BIM-Applikationen vernachlässigt werden. Zusätzlich enthält die Gleisachse entlang ihres Verlaufs die Werte der Gleisüberhöhung, sodass mit der Gleisachse die räumliche Geometrie und Orientierung des Gleisrostes vollständig und eindeutig festgelegt ist. Die Elemente der drei Linienführungen (horizontal, vertikal und Überhöhung) sind voneinander unabhängig.\nGrundsätzlich dient die Gleisachse als lineares Referenzsystem für die Gleise sowie für gleisnahe Objekte wie beispielsweise Perronkanten oder Fahrleitungsmasten.  Das lineare Referenzsystem der Gleisachse steht in direktem Bezug zur topologischen Gleiskante, welche eine Dimension des Koordinatensystems trägt. Die linearen Koordinaten der Objekte bestehen aus den senkrechten Abständen zur Gleisachse und dessen verebnete Bogenlänge ab einem definierten Nullpunkt. Bei der linearen Referenzierung wird jedoch nicht die Raumkurve selbst, sondern die Bogenlänge der horizontalen Linienführung verwendet.\nDie Gleisachse ist die Grundlage zur Berechnung und Überprüfung der Fahrdynamik. Die Voraussetzung hierfür ist die Definition einer Entwurfsgeschwindigkeit der Reihe R und teilweise auch die der Reihen A, N und W.\nFerner ist die Gleisachse auch die Grundlage zur Berechnung und Überprüfung des Lichtraumes.\nDie Gleisachse kann durch ein Polygon mit Gleisstützpunkten approximiert werden. In diesem Fall wird auf Kreisbögen und Übergangsbögen verzichtet. Die Approximation der Gleisachse durch ein Polygon kann aus der parametrischen Darstellung abgeleitet (berechnet) werden und wird deshalb nicht als eigener Fachdatentyp behandelt.","Linear, Linie","IfcBuildingElementProxy","-","-","IfcBuildingElementProxy","-","-","IfcAlignment","-","-"]
[0,"TAZ0682","OBJ_LF_10","Objekttyp","ALG_7","Linienführung","OGR_42","Lichtraum","Lichtraum","Lichtraum","Der Lichtraum besteht aus den Umhüllenden des für die Durchfahrt von Fahrzeugen und für weitere bahnbetriebliche Zwecke freizuhaltenden Räumen. Er setzt sich aus der Grenzlinie fester Anlagen und den zusätzlich erforderlichen Sicherheitsräumen zusammen. Häufig findet der rechtwinklig zur Gleisachse ausgerichtete Querschnitt des Lichtraums als das sogenannte Lichtraumprofil Verwendung. Die Aneinanderreihung von Lichtraumprofilen bildet den Lichtraum als virtuellen 3D-Körper, der visuallisiert und mit anderen Objekten auf Kollision hin geprüft werden kann.","Linear, Linie","IfcSpatialElement","-","-","IfcSpatialZone","-","SECURITY","IfcSpatialZone","-","SECURITY"]
[0,"TAZ0680","OBJ_LF_4","Objekttyp","ALG_7","Linienführung","OGR_51","Gleis- und Streckentopologie","Streckennetz","Strecke","Die Strecke ist ein Objekt der Streckennetztopologie. Die beiden Endpunkte einer Strecke werden jeweils durch einen Betriebspunkt gebildet. Die Strecke nicht durch Zwischenpunkte unterteilt.","Topologisch","IfcBuildingElementProxy","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0679","OBJ_LF_3","Objekttyp","ALG_7","Linienführung","OGR_51","Gleis- und Streckentopologie","Streckennetz","Betriebspunkt","Der Betriebspunkt ist ein Objekt der Streckennetztopologie. Die Betriebspunkte bilden die beiden Endpunkte einer oder mehrerer Strecken und entsprechen in der Regel einer Station oder einer Güteranlage. Obwohl der Betriebspunkt ein topologisches Objekt ist, besitzt er als Eigenschaft auch Landeskoordinaten, damit ein Bezug zur Linienachse hergestellt werden kann.","Topologisch","IfcBuildingElementProxy","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0678","OBJ_LF_1","Objekttyp","ALG_7","Linienführung","OGR_51","Gleis- und Streckentopologie","Gleisnetz","Gleisknoten","Der Gleisknoten ist ein Objekt der Gleistopologie. Die Gleisknoten bilden die Endpunkte der Gleiskante. Die räumliche Verortung kann nur dann erfolgen, wenn der Gleiskante eine Gleisachse mit Lagegeometrie zugewiesen ist. Es gibt zwei Typen von Gleisknoten: Gleisenden (offene OGE oder geschlossene GE) mit Referenz zu genau einer Gleiskante und Weichenpunkte (nur «W1» in TOPORAIL) mit Referenz zu genau drei Gleiskanten.","Topologisch","IfcBuildingElementProxy","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0677","OBJ_LF_2","Objekttyp","ALG_7","Linienführung","OGR_51","Gleis- und Streckentopologie","Gleisnetz","Gleiskante ","Die Gleiskante ist ein Objekt der Gleistopologie. Die beiden Endpunkte der Gleiskante werden jeweils durch einen Gleisknoten gebildet. Die räumliche Verortung kann nur dann erfolgen, wenn der referenzierten Gleiskante eine Gleisachse mit Lagegeometrie zugewiesen ist.","Topologisch","IfcBuildingElementProxy","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[0,"TAZ0674","OBJ_TL_35","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","-","Sicherung","Sicherung","Stahlbogen","Die Stahlbögen bestehen aus vorgefertigten Stahlprofilen, die im Tunnel zusammengefügt und in regelmässigen Abständen radial zur Gebirgssicherung eingesetzt werden.","Linear, Punkt","IfcTendon","???","???","???","???","???","???","???","???"]
[0,"TAZ0673","OBJ_TL_34","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","-","Sicherung","Sicherung","Spritzbeton","Sicherungsmassnahme aus Spritzbeton, um den ausgebrochenen Querschnitt zu sichern.","Linear, Punkt","IfcBuildingElementProxy","???","???","???","???","???","???","???","???"]
[0,"TAZ0672","OBJ_TL_38","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","-","Sicherung","Sicherung","Schalungsgitter","Gitter welches mit Beton hinterfüllt werden kann. Der Beton kann als Ausbruchsicherung oder als Verkleidung verwendet werden.","Linear, Punkt","IfcReinforcingMesh","???","???","???","???","???","???","???","???"]
[0,"TAZ0671","OBJ_TL_43","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","-","Sicherung","Sicherung","Ortsbetonsicherung","Sicherung durch geschalten, bewehrten und verdichteten Beton vor Ort. Wirkt ggf. auch im Betriebszustand als Verkleidung.","Linear, Punkt","IfcBuildingElementProxy","???","???","???","???","???","???","???","???"]
[0,"TAZ0670","OBJ_TL_41","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_76","Sicherung","Sicherung","Mikropfahl","Kleiner  Bohrpfahl,  Durchmesser  bis  300  mm,  mit  Stab-  oder Stahlrohrbewehrung  und  Pfahlmantelinjektion  mit  Mörtel  oder Zement sowie evtl. Nachinjektionen. (SIA 267)","Linear, Punkt","IfcPile","???","???","???","???","???","???","???","???"]
[0,"TAZ0669","OBJ_GU_45","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk",null,"Sicherung","Sicherung","Longarine","Verbindet Anker und Baugrubenabschluss respektive dessen Teilelement","-"]
[0,"TAZ0668","OBJ_TL_36","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","-","Sicherung","Sicherung","Gitterträger","Aufgelöster Stahlträger in Gitterform, bestehend aus Bewehrungsstahl. Gleiche Funktion wie Stahlbögen.","Linear, Punkt","IfcReinforcingMesh","???","???","???","???","???","???","???","???"]
[0,"TAZ0667","OBJ_TL_37","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","-","Sicherung","Sicherung","Einbaublech","Flächenhafte, zwischen den Stahlbögen angeordnete Elemente, die an den Stahlbögen befestigt und hinterfüllt werden.","Linear, Punkt","IfcDiscreteAccessory","???","???","???","???","???","???","???","???"]
[0,"TAZ0666","OBJ_TL_33","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","-","Sicherung","Sicherung","Bewehrungsnetz","Bewehrungsnetze zur Sofortsicherung (Schutz vor Steinschlag) und zur Bewehrung der Spritzbetonschale.","Linear, Punkt","IfcReinforcingMesh","-","-","IfcReinforcingMesh","IfcReinforcingMeshType","USERDEFINED","IfcReinforcingMesh","IfcReinforcingMeshType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0665","OBJ_TL_44","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","-","Sicherung","Sicherung","Bewehrte Erde","Verbundkörper aus Boden und Bewehrung aus Geokunststoff welcher zur Stabilisierung von Füllungen (Schüttungen) oder Böschungen dient.","Linear, Punkt","IfcBuildingElementProxy","???","???","???","???","???","???","???","???"]
[0,"TAZ0664","OBJ_GU_33","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_96","Sicherung","Sicherung","Aussteifung (Spriessung)","Baugrube: System aus Gurten und Steifen (Spriesse) zum Abstützen der Tragkonstruktion.","-","","","","","","","","",""]
[0,"TAZ0663","OBJ_TL_96","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","-","Sicherung","Bergsturz","Netz","Netze zum Schutz vor Steinschlag bei den Portalen (Bergsturz) und können auch entlang der Strecke zum Schtuz den Fahrleitungen eingebaut werden. ","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0662","OBJ_GU_31","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk",null,"Sicherung","Baugrubenabschluss","Stützwand","Relativ schlanke Wand, die auf Biegung beansprucht und in der Regel von Ankern, Spriessen und/oder dem Erdwiderstand gestützt wird.","-","IfcWall","IfcWallType","USERDEFINED","IfcWall","IfcWallType","USERDEFINED","IfcWall","IfcWallType","RETAININGWALL"]
[0,"TAZ0661","OBJ_TL_46","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","-","Sicherung","Baugrubenabschluss","Spundwand","Verbau bestehend aus Stahldielen, die in den Boden gerammt oder vibriert werden. Dient zur Abstützung von Baugruben oder Geländesprüngen. Kann auch eine Abdichtungsfunktion übernehmen. ","Linear, Punkt","IfcWall","IfcWallType","USERDEFINED","IfcWall","IfcWallType","USERDEFINED","IfcWall","IfcWallType","RETAININGWALL"]
[0,"TAZ0660","OBJ_TL_49","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","-","Sicherung","Baugrubenabschluss","Schlitzwand","Verbau bestehend aus Lamellen aus bewehrtem Ortsbeton, die abschnittsweise in einem Bodenschlitz hergestellt wird. Dient zur Abstützung von Baugruben oder Geländesprüngen. Kann auch eine Abdichtungsfunktion übernehmen. ","Linear, Punkt","IfcWall","IfcWallType","USERDEFINED","IfcWall","IfcWallType","PARAPET","IfcWall","IfcWallType","RETAININGWALL"]
[0,"TAZ0659","OBJ_TL_47","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","-","Sicherung","Baugrubenabschluss","Rühlwand","Auch Trägerbohlenwand. Verbau bestehend aus vertikalen Tragelement aus Stahlträgern, Stahlrohren etc. und einer dazwischenliegenden horizontal tragenden Ausfachung aus Holz, Stahl, Spritzbeton etc. Dient zur Abstützung von Baugruben oder Geländesprüngen.","Linear, Punkt","IfcWall","IfcWallType","USERDEFINED","IfcWall","IfcWallType","PARAPET","IfcWall","IfcWallType","RETAININGWALL"]
[0,"TAZ0658","OBJ_TL_45","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","-","Sicherung","Baugrubenabschluss","Nagelwand","Durch Nägel gesicherte, etappiert erstellte steile Böschung, in der Regel mit einer Spritzbetonschicht als Verbundelement und Korrosionsschutz. (SIA 267)","Linear, Punkt","IfcWall","IfcWallType","USERDEFINED","IfcWall","IfcWallType","USERDEFINED","IfcWall","IfcWallType","RETAININGWALL"]
[0,"TAZ0657","OBJ_TL_48","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","-","Sicherung","Baugrubenabschluss","Bohrpfahlwand","Verbau aus Ortbetonbohrpfählen. Die Ortbetonpfähle können aufgelöst, tangierend oder überschnitten ausgeführt werden. Bei einer aufgelösten Bohrpfahlwand wird dazwischen eine Ausfachung eingebaut. Dient zur Abstützung von Baugruben oder Geländesprüngen. Eine überschnittene Bohrpfahlwand kann auch eine Abdichtungsfunktion.","Linear, Punkt","IfcWall","IfcWallType","USERDEFINED","IfcWall","IfcWallType","PARAPET","IfcWall","IfcWallType","RETAININGWALL"]
[0,"TAZ0656","OBJ_GU_30","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","-","Sicherung","Baugrubenabschluss","Anker / Nagel","Bauelement, das über ein Zugglied Kraft in den Baugrund überträgt. Anker können vorgespannt oder nicht vorgespannt sein (Nagel). Der Anker besteht aus Spannglied und Spanngliedanker und kann ggf. als Baugruppe oder separat als diese Elemente modelliert werden.\nSiehe SIA 267","-","IfcTendonAnchor","-","-","IfcTendonAnchor","IfcTendonAnchorType","[\"COUPLER\",\n\"FIXED_END\",\n\"TENSIONING_END\"]","IfcTendonAnchor","IfcTendonAnchorType","[\"COUPLER\",\n\"FIXED_END\",\n\"TENSIONING_END\"]"]
[0,"TAZ0654","OBJ_GU_36","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_96","Erdbau","Geotech. Hilfsobjekte","Monitoring","Element um Monitoring hervorzuheben. Unterstützt bei Ausführung und Kontrolle","-","","","","","","","","",""]
[0,"TAZ0653","OBJ_GU_37","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_96","Erdbau","Geotech. Hilfsobjekte","Geotechnisches Gefährdungsbild","Element um Gefährdungsbild hervorzuheben. Unterstützt bei Planung und Ausführung.","-","","","","","","","","",""]
[0,"TAZ0652","OBJ_GU_38","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_96","Erdbau","Geotech. Hilfsobjekte","Geotechnischer Störfall","Element um Störfall im Ausführungs- / As-built-Modell zu dokumentieren","-","","","","","","","","",""]
[0,"TAZ0650","OBJ_BR_43","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_93","Erdbau","Erdbau","Materialersatz","Ersatz von Baugrund zur Verbesserung der geomechanischen Eigenschaften.","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcReinforcedSoil","IfcReinforcedSoilType","[\"SURCHARGEPRELOADED\",\n\"VERTICALLYDRAINED\",\n\"DYNAMICALLYCOMPACTED\",\n\"REPLACED\",\n\"ROLLERCOMPACTED\",\n\"GROUTED\"]"]
[0,"TAZ0649","OBJ_BR_45","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_93","Erdbau","Erdbau","Hinterfüllung (Brücke)","Auffüllung der Baugrube nach Erstellung des Bauwerks; Es kann neu zugeführtes Material verwendet werden oder zwischengelagertes Aushubmaterial.","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcEarthworksFill","IfcEarthworksFillType","BACKFILL"]
[0,"TAZ0648","OBJ_TL_13","Objekttyp",null,"Ingenieurbauwerk","OGR_93","Erdbau","Erdbau","Grundwasserhaltung","Als Wasserhaltung bezeichnet man im Bauweisen all jene Verfahren, die den Zweck haben, das Bauwerk zeitweise oder auch dauerhaft trocken zu legen, in dem das Grundwasser im Baugrund abgesenkt wird, und das anfallende Wasser gezielt abgeführt wird. Die Grundwasserhaltung beinhaltet sämtliche Elemente, die diesem Zweck dienen (Filterbrunnen, Wellpoint, Pumpensümpfe etc.).","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcReinforcedSoil","IfcReinforcedSoilType","VERTICALLYDRAINED"]
[0,"TAZ0647","OBJ_GU_22","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_96","Erdbau","Erdbau","Geokunststoff","z.B. Geovlies unterhalb Schotterbett\nModellkörper: 3D-Fläche","-","IfcCovering","IfcCoveringType","MEMBRANE","IfcCovering","IfcCoveringType","MEMBRANE","IfcCovering","IfcCoveringType","MEMBRANE"]
[0,"TAZ0646","OBJ_GU_35","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_96","Erdbau","Erdbau","Bodenverbesserungsmassnahme","varietätenreiche Möglichkeit den Baugrund zu verändern, so dass die Baugrundwerte zu Gunsten der Stäbilität verändert werden","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcReinforcedSoil","IfcReinforcedSoilType","GROUTED"]
[0,"TAZ0643","OBJ_BR_9","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_60","Brücke","Unterbau (Brücke)","Widerlager","Tragendes Element, das sich an den Enden des Bauwerks befindet und den Überbau trägt.","Linear, Punkt","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","-","ABUTMENT"]
[0,"TAZ0642","OBJ_BR_37","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_60","Brücke","Unterbau (Brücke)","Wandscheibe","Die Wandscheibe ist ein Element des Unterbaus, das den Überbau trägt. Die Länge des Bauteils ist im Unterschied zum Pfeiler grösser als seine halbe Höhe. ","-","IfcWall","IfcWallType","[\"SHEAR\",\n\"USERDEFINED\"]","IfcWall","IfcWallType","[\"SHEAR\",\n\"SOLIDWALL\"]","IfcWall","IfcWallType","[\"SHEAR\",\n\"SOLIDWALL\"]"]
[0,"TAZ0641","OBJ_BR_6","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_60","Brücke","Unterbau (Brücke)","Schleppplatte","Element an den Brückenenden, welches dem Ausgleich von vertikalen Relativverschiebungen (z.B. Setzungen) zwischen dem jeweiligen Brückenende und dem Trassenkörper (z.B. auf angrenzendem Damm) dient.","Linear, Punkt","IfcSlab","IfcSlabType","USERDEFINED","IfcSlab","IfcSlabType","USERDEFINED","IfcSlab","IfcSlabType","APPROACH_SLAB"]
[0,"TAZ0640","OBJ_BR_24","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_60","Brücke","Unterbau (Brücke)","Pylon","Bauteil, über das die Tragseile von Hängebrücken laufen bzw. an dem die Schrägseile von Schrägseilbrücken verankert sind. ","Linear, Punkt","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","PYLON"]
[0,"TAZ0639","OBJ_BR_7","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_60","Brücke","Unterbau (Brücke)","Pfeiler","Der Pfeiler (Synonym: Stütze) ist ein Element des Unterbaus, das den Überbau trägt. Die Länge des Bauteils ist im Unterschied zur Wandscheibe kleiner oder gleich wie seine halbe Höhe.\n","Linear, Punkt","IfcColumn","IfcColumnType","USERDEFINED","IfcColumn","IfcColumnType","USERDEFINED","IfcColumn","IfcColumnType","[\"PIERSTEM\",\n\"PIERSTEM_SEGMENT\",\n\"STANDCOLUMN\"]"]
[0,"TAZ0638","OBJ_BR_10","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_60","Brücke","Unterbau (Brücke)","Lager","Mechanisches System zur Übertragung von Kräften zwischen dem Überbau und den ihn tragenden Elementen, das je nach Bauart Relativverschiebungen und -drehungen ermöglicht. ","Linear, Punkt","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcBearing","IfcBearingType","[\"CYLINDRICAL\",\n\"SPHERICAL\",\n\"ELASTOMERIC\",\n\"POT\",\n\"GUIDE\",\n\"ROCKER\",\n\"ROLLER\"]"]
[0,"TAZ0637","OBJ_BR_16","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_60","Brücke","Unterbau (Brücke)","Flügelmauer","Tragendes Element, das zur Abstützung des Hinterfüllmaterials hinter dem Widerlager dient. Kann monolithisch mit dem Widerlager verbunden werden.","Linear, Punkt","IfcWall","IfcWallType","USERDEFINED","IfcWall","IfcWallType","USERDEFINED","IfcWall","IfcWallType","RETAININGWALL"]
[0,"TAZ0636","OBJ_BR_30","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_60","Brücke","Überbau (Brücke)","Träger","Umfasst auch Fachwerkträger und Querträger.","-","IfcBeam","IfcBeamType","[\"BEAM\",\n\"JOIST\",\n\"T_BEAM\"]","IfcBeam","IfcBeamType","[\"BEAM\",\n\"JOIST\",\n\"T_BEAM\"]","IfcBeam","IfcBeamType","[\"BEAM\",\n\"JOIST\",\n\"T_BEAM\"]"]
[0,"TAZ0635","OBJ_BR_33","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_60","Brücke","Überbau (Brücke)","Konsolkopf","Sekundäres Bauteil, das die Tragkonstruktion seitlich abschliesst. Der Begriff \"Randbord\" kann synonym zum Begriff \"Konsolkopf\" verwendet werden. Dieses Element kann tragend oder nicht tragend sein. ","-","IfcBeam","IfcBeamType","USERDEFINED","IfcBeam","IfcBeamType","USERDEFINED","IfcBeam","IfcBeamType","EDGEBEAM"]
[0,"TAZ0634","OBJ_BR_32","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_60","Brücke","Überbau (Brücke)","Hilfsbrücke","Fertigbauelemente, die zur provisorischen Überbrückung von Baustellen eingebaut werden, z. B. als Personenunterführung bei Bahnhofsumbau und die Elemente des Überbaus ersetzen. Sie haben vorgegebene Spannweiten und ihre Befahrbarkeit ist beschränkt (Geschwindigkeit, Last).","-","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0633","OBJ_BR_31","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_60","Brücke","Überbau (Brücke)","Hängekabel, Schrägseil","Zugglied, das eine tragende Funktion wahrnimmt oder zur Abspannung dient. ","-","IfcMember","IfcMemberType","USERDEFINED","IfcMember","IfcMemberType","USERDEFINED","IfcMember","IfcMemberType","STRUCTURALCABLE"]
[0,"TAZ0632","OBJ_BR_35","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_60","Brücke","Überbau (Brücke)","Fahrbahnübergang","Konstruktives Element, das zur Überbrückung des horizontalen Dehnungsbereichs zwischen Brücke und Widerlager dient. ","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","EXPANSION_JOINT_DEVICE"]
[0,"TAZ0631","OBJ_BR_29","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_60","Brücke","Überbau (Brücke)","Fahrbahnplatte (Brücke)","Die Fahrbahnplatte nimmt die Kräfte des darüberliegenden Verkehrs auf und leitet diese auf den Unterbau ab.","-","IfcSlab","IfcSlabType","USERDEFINED","IfcSlab","IfcSlabType","USERDEFINED","IfcSlab","IfcSlabType","PAVING"]
[0,"TAZ0630","OBJ_BR_36","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_60","Brücke","Überbau (Brücke)","Brückenachse","Die Brückenachse ist nicht zwingend deckungsgleich mit Fahrbahn- oder Gleisachse. Sie ist nicht immer zwingend vorhanden und vor allem relevant zur linearen Verortung.","-","IfcBuildingElementProxy","-","-","IfcBuildingElementProxy","-","-","IfcAlignment","-","-"]
[0,"TAZ0629","OBJ_BR_23","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_60","Brücke","Überbau (Brücke)","Bogen","Ein Bogen überträgt primär Druckkräfte und trägt die aufgehängte oder aufgeständerte Fahrbahn. Der Bogen gehört tendenziell zum Überbau, kann aber auch zum Unterbau gezählt werden.","Linear, Punkt","IfcMember","IfcMemberType","USERDEFINED","IfcMember","IfcMemberType","USERDEFINED","IfcMember","IfcMemberType","ARCH_SEGMENT"]
[0,"TAZ0628","OBJ_BR_12","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_60","Brücke","Gründung","Pfahl (Brücke)","Schlankes Bauelement zur Übertragung von Lasten und Kräften (Druck-, Zug- und Schubkräfte) in tiefere, tragfähige Bodenschichten. Gemäss SIA 267","Linear, Punkt","IfcPile","-","[\"USERDEFINED\",\n\"COHESION\",\n\"FRICTION\",\n\"SUPPORT\"]","IfcPile","IfcPileType","[\"BORED\",\n\"DRIVEN\",\n\"JETGROUTING\",\n\"COHESION\",\n\"FRICTION\",\n\"SUPPORT\"]","IfcPile","IfcPileType","[\"BORED\",\n\"DRIVEN\",\n\"JETGROUTING\",\n\"COHESION\",\n\"FRICTION\",\n\"SUPPORT\"]"]
[0,"TAZ0627","OBJ_BR_11","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_60","Brücke","Gründung","Fundament (Brücke)","Bauteil, welches die Kräfte aus dem Tragwerk aufnimmt und in den Baugrund überträgt. Siehe: PAIngB","Linear, Punkt","IfcFooting","-","[\"USERDEFINED\",\n\"FOOTING_BEAM\",\n\"PAD_FOOTING\",\n\"PILE_CAP\",\n\"STRIP_FOOTING\"]","IfcFooting","IfcFootingType","[\"USERDEFINED\",\n\"FOOTING_BEAM\",\n\"PAD_FOOTING\",\n\"PILE_CAP\",\n\"STRIP_FOOTING\"]","IfcFooting","IfcFootingType","[\"CAISSON_FOUNDATION\",\n\"FOOTING_BEAM\",\n\"PAD_FOOTING\",\n\"PILE_CAP\",\n\"STRIP_FOOTING\"]"]
[0,"TAZ0625","OBJ_TL_54","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","-","Bauteilarten","Verkleidung","Injektion","Injektionen zum kraftschlüssigen Verfüllen von Hohlräumen, zur Abdichtung von Fugen oder zum Verschliessen von Rissen. Injektion an der Firste nach Abbau der Schwinddeformationen.","Linear, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcEarthworksFill","IfcEarthworksFillType","BACKFILL"]
[0,"TAZ0623","OBJ_HB_015","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_56","Bauteilarten","Konstruktion","Wand","Die Bauteilart Wand gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Wand definiert physikalisch Räume.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Mauerwerkwand, Gipskartonwand, Holzwand, Betonwand","Planar, Punkt","IfcWall","IfcWallType","STANDARD","IfcWall","IfcWallType","[\"MOVABLE\",\n\"PARAPET\",\n\"PARTITIONING\",\n\"PLUMBINGWALL\",\n\"SHEAR\",\n\"SOLIDWALL\",\n\"STANDARD\",\n\"ELEMENTEDWALL\"]","IfcWall","IfcWallType","[\"MOVABLE\",\n\"PARAPET\",\n\"PARTITIONING\",\n\"PLUMBINGWALL\",\n\"SHEAR\",\n\"SOLIDWALL\",\n\"STANDARD\",\n\"ELEMENTEDWALL\"]"]
[0,"TAZ0622","OBJ_HB_019","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_56","Bauteilarten","Konstruktion","Unterzug","-","Planar, Punkt","IfcBeam","IfcBeamType","[\"BEAM\",\n\"JOIST\",\n\"T_BEAM\"]","IfcBeam","IfcBeamType","[\"BEAM\",\n\"JOIST\",\n\"T_BEAM\"]","IfcBeam","IfcBeamType","[\"BEAM\",\n\"JOIST\",\n\"T_BEAM\"]"]
[0,"TAZ0621","OBJ_HB_018","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_56","Bauteilarten","Konstruktion","Ueberzug","-","Planar, Punkt","IfcBeam","IfcBeamType","[\"BEAM\",\n\"JOIST\",\n\"T_BEAM\"]","IfcBeam","IfcBeamType","[\"BEAM\",\n\"JOIST\",\n\"T_BEAM\"]","IfcBeam","IfcBeamType","[\"BEAM\",\n\"JOIST\",\n\"T_BEAM\"]"]
[0,"TAZ0620","OBJ_TC_38","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","-","Bauteilarten","Konstruktion","Turm","Metallrahmenstruktur zur Aufnahme von Antennen oder Kabeln.","Planar, Fläche oder Topologisch","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","MAST"]
[0,"TAZ0619","OBJ_HB_028","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_56","Bauteilarten","Konstruktion","Treppe","Die Bauteilart Treppe gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Treppe dient dem Zugang bei einem Höhenunterschied und kann in verschiedenen Steigungsverhältnissen ausgebildet werden.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Zugangtreppe aus Naturstein","Planar, Punkt","IfcStair","IfcStairType","[\"STRAIGHT_RUN_STAIR\",\n\"TWO_STRAIGHT_RUN_STAIR\",\n\"QUARTER_WINDING_STAIR\",\n\"QUARTER_TURN_STAIR\",\n\"HALF_WINDING_STAIR\",\n\"HALF_TURN_STAIR\",\n\"TWO_QUARTER_WINDING_STAIR\",\n\"TWO_QUARTER_TURN_STAIR\",\n\"THREE_QUARTER_WINDING_STAIR\",\n\"THREE_QUARTER_TURN_STAIR\",\n\"SPIRAL_STAIR\",\n\"DOUBLE_RETURN_STAIR\",\n\"CURVED_RUN_STAIR\",\n\"TWO_CURVED_RUN_STAIR\"]","IfcStair","IfcStairType","[\"STRAIGHT_RUN_STAIR\",\n\"TWO_STRAIGHT_RUN_STAIR\",\n\"QUARTER_WINDING_STAIR\",\n\"QUARTER_TURN_STAIR\",\n\"HALF_WINDING_STAIR\",\n\"HALF_TURN_STAIR\",\n\"TWO_QUARTER_WINDING_STAIR\",\n\"TWO_QUARTER_TURN_STAIR\",\n\"THREE_QUARTER_WINDING_STAIR\",\n\"THREE_QUARTER_TURN_STAIR\",\n\"SPIRAL_STAIR\",\n\"DOUBLE_RETURN_STAIR\",\n\"CURVED_RUN_STAIR\",\n\"TWO_CURVED_RUN_STAIR\"]","IfcStair","IfcStairType","[\"STRAIGHT_RUN_STAIR\",\n\"TWO_STRAIGHT_RUN_STAIR\",\n\"QUARTER_WINDING_STAIR\",\n\"QUARTER_TURN_STAIR\",\n\"HALF_WINDING_STAIR\",\n\"HALF_TURN_STAIR\",\n\"TWO_QUARTER_WINDING_STAIR\",\n\"TWO_QUARTER_TURN_STAIR\",\n\"THREE_QUARTER_WINDING_STAIR\",\n\"THREE_QUARTER_TURN_STAIR\",\n\"SPIRAL_STAIR\",\n\"DOUBLE_RETURN_STAIR\",\n\"CURVED_RUN_STAIR\",\n\"TWO_CURVED_RUN_STAIR\"]"]
[0,"TAZ0618","OBJ_HB_017","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_56","Bauteilarten","Konstruktion","Tragkonstruktion","Die Bauteilart Tragkonstruktion gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Tragkonstruktion sichert die statische Integrität des Gebäudes und leitet die Kräfte ins Fundament ab.  \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Stahlträger, Betonstütze, Holzbinder","Planar, Punkt","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0617","OBJ_HB_016","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_56","Bauteilarten","Konstruktion","Stuetze","Die Bauteilart Aussenstuetze, Stahlstuetze, Betonstuetze gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Aussenstuetze, Stahlstuetze, Betonstuetze stützt eine darüber liegende Konstruktion und liegt an deren Peripherie\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Holzstützen, Betonstützen, Stahlstützen","Planar, Punkt","IfcColumn","IfcColumnType","COLUMN","IfcColumn","IfcColumnType","[\"COLUMN\",\n\"PILASTER\"]","IfcColumn","IfcColumnType","[\"COLUMN\",\n\"PILASTER\",\n\"STANDCOLUMN\"]"]
[0,"TAZ0616","OBJ_HB_027","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_56","Bauteilarten","Konstruktion","Rampe","Die Bauteilart Rampe gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Rampe dient des barrierefreien Zugangs bei einem Höhenunterschied und kann in verschiedenen Neigungen ausgebildet werden.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Zugangsrampe aus Asphalt oder Beton","Planar, Punkt","IfcRamp","-","[\"STRAIGHTRUNRAMP\",\n\"TWOSTRAIGHTRUNRAMP\",\n\"QUARTERTURNRAMP\",\n\"TWOQUARTERTURNRAMP\",\n\"HALFTURNRAMP\",\n\"SPIRALRAMP\"]","IfcRamp","IfcRampType","[\"STRAIGHTRUNRAMP\",\n\"TWOSTRAIGHTRUNRAMP\",\n\"QUARTERTURNRAMP\",\n\"TWOQUARTERTURNRAMP\",\n\"HALFTURNRAMP\",\n\"SPIRALRAMP\"]","IfcRamp","IfcRampType","[\"STRAIGHTRUNRAMP\",\n\"TWOSTRAIGHTRUNRAMP\",\n\"QUARTERTURNRAMP\",\n\"TWOQUARTERTURNRAMP\",\n\"HALFTURNRAMP\",\n\"SPIRALRAMP\"]"]
[0,"TAZ0615","OBJ_HB_026","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_56","Bauteilarten","Konstruktion","Pfahlkopf","-","Planar, Punkt","IfcFooting","-","[\"FOOTING_BEAM\",\n\"PAD_FOOTING\",\n\"STRIP_FOOTING\"]","IfcFooting","IfcFootingType","[\"FOOTING_BEAM\",\n\"PAD_FOOTING\",\n\"STRIP_FOOTING\"]","IfcFooting","IfcFootingType","[\"FOOTING_BEAM\",\n\"PAD_FOOTING\",\n\"STRIP_FOOTING\"]"]
[0,"TAZ0614","OBJ_HB_025","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_56","Bauteilarten","Konstruktion","Pfahl","-","Planar, Punkt","IfcPile","-","[\"USERDEFINED\",\n\"COHESION\",\n\"FRICTION\",\n\"SUPPORT\"]","IfcPile","IfcPileType","[\"BORED\",\n\"DRIVEN\",\n\"JETGROUTING\",\n\"COHESION\",\n\"FRICTION\",\n\"SUPPORT\"]","IfcPile","IfcPileType","[\"BORED\",\n\"DRIVEN\",\n\"JETGROUTING\",\n\"COHESION\",\n\"FRICTION\",\n\"SUPPORT\"]"]
[0,"TAZ0613","OBJ_TC_76","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","-","Bauteilarten","Konstruktion","Mast (Telekom)","Metall- oder Betonmast zum Halten von Kabeln oder Antennen.","Planar, Fläche oder Topologisch","IfcColumn","IfcColumnType","USERDEFINED","IfcColumn","IfcColumnType","USERDEFINED","IfcColumn","IfcColumnType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0612","OBJ_HB_024","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_56","Bauteilarten","Konstruktion","Lastverteilplatte","-","Planar, Punkt","???","???","???","???","???","???","???","???","???"]
[0,"TAZ0611","OBJ_HB_022","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_56","Bauteilarten","Konstruktion","Kragplattenanschluss","-","Planar, Punkt","IfcSlab","IfcSlabType","USERDEFINED","IfcSlab","IfcSlabType","USERDEFINED","IfcSlab","IfcSlabType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0610","OBJ_HB_029","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_56","Bauteilarten","Konstruktion","Hohlbodenplatte","Die Bauteilart Doppelboden gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Doppelboden dient der Verkleidung von Konstruktion, der Einhausung der Installationsebene und erzeugt die untere Abgrenzungen des Raums. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Hohlboden","Planar, Punkt","IfcCovering","IfcCoveringType","FLOORING","IfcCovering","IfcCoveringType","FLOORING","IfcCovering","IfcCoveringType","FLOORING"]
[0,"TAZ0609","OBJ_GU_34","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk",null,"Bauteilarten","Konstruktion","Fundationspfahl","Meist lineare Körper, die einen Lastenübertrag in tiefere Erdschichten ermöglichen, somit Setzungen und Grundbrüchen entgegenwirken können und damit die Stabillität des Tragwerkes ehöhen.","-","IfcPile","-","[\"USERDEFINED\",\n\"COHESION\",\n\"FRICTION\",\n\"SUPPORT\"]","IfcPile","IfcPileType","[\"BORED\",\n\"DRIVEN\",\n\"JETGROUTING\",\n\"COHESION\",\n\"FRICTION\",\n\"SUPPORT\"]","IfcPile","IfcPileType","[\"BORED\",\n\"DRIVEN\",\n\"JETGROUTING\",\n\"COHESION\",\n\"FRICTION\",\n\"SUPPORT\"]"]
[0,"TAZ0607","OBJ_HB_021","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_56","Bauteilarten","Konstruktion","Deckenplatte","Die Bauteilart Decke gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Decke dient der untenliegenden Abgrenzungen des Raums und trennt die Geschosse mit tragender Funktion.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Rohbaudecke, Geschossdecke","Planar, Punkt","IfcSlab","IfcSlabType","ROOF","IfcSlab","IfcSlabType","ROOF","IfcSlab","IfcSlabType","ROOF"]
[0,"TAZ0605","OBJ_BR_48","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","-","Bauteilarten","Bewehrung","Vorspannung","Spannglieder und Umlenkelemente, bestehend aus gespanntem Spannstahl, Spannverankerungen, Hülrrohr und Füllgut zur Aufbringung von initialen Kräften auf die Konstruktion.\nVorgespannte Brücken weisen einen höheren Unterhaltsaufwand auf und müssen gemäss den Vorgaben im Unterhaltsplan überwacht werden. ","-","IfcTendon","-","[\"BAR\",\n\"COATED\",\n\"STRAND\",\n\"WIRE\",\n\"USERDEFINED\",\n\"NOTDEFINED\"]","IfcTendon","IfcTendonType","[\"BAR\",\n\"COATED\",\n\"STRAND\",\n\"WIRE\",\n\"USERDEFINED\",\n\"NOTDEFINED\"]","IfcTendon","IfcTendonType","[\"BAR\",\n\"COATED\",\n\"STRAND\",\n\"WIRE\",\n\"USERDEFINED\",\n\"NOTDEFINED\"]"]
[0,"TAZ0604","OBJ_BR_25","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","-","Bauteilarten","Bewehrung","Bewehrung","Einlagen in Beton zur Aufnahme und Übertragung von Zug- und Druckbeanpsruchubngen im Vebund mit dem Beton inkl. Einbauteile wie Garntiuren und Dorne.","Planar, Punkt","IfcReinforcingElement","-","-","IfcReinforcingElement","IfcReinforcingElementType","-","IfcReinforcingElement","IfcReinforcingElementType","-"]
[0,"TAZ0602","OBJ_TL_56","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_78","Abdichtung","Fugenabdichtung","Dichtungsprofil","Beinhaltet alle lokalen Abdichtungskomponenten wie Fugenblech, Fugenband, Quellband, Injektionsstutzen etc.","Linear, Punkt","IfcCovering","IfcCoveringType","MEMBRANE","IfcCovering","IfcCoveringType","MEMBRANE","IfcCovering","IfcCoveringType","MEMBRANE"]
[0,"TAZ0601","OBJ_TL_55","Objekttyp","-","Ingenieurbauwerk","OGR_78","Abdichtung","Flächenabdichtung","Abdichtungssytem","Beinhaltet alle flächigen Abdichtungskomponenten wie Geotextil, Abdichtungsfolie, Schutzfolie, Drainagefolie etc.\nGesamtheit aller baulichen Massnahmen, um den Ein- und Austritt von Flüssigkeit und/oder Feuchtigkeit zu verhindern. Die Schutzschicht ist geometrisches Bestandteil der Fahrbahnabdichtung. Siehe SIA270","Linear, Punkt","IfcCovering","IfcCoveringType","MEMBRANE","IfcCovering","IfcCoveringType","MEMBRANE","IfcCovering","IfcCoveringType","MEMBRANE"]
[0,"TAZ0597","OBJ_HB_256","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","WC","-","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcSanitaryTerminalType","TOILETPAN","IfcSanitaryTerminal","IfcSanitaryTerminalType","TOILETPAN","IfcSanitaryTerminal","IfcSanitaryTerminalType","TOILETPAN"]
[0,"TAZ0596","OBJ_HB_279","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Wasserzaehler","Die Bauteilart Wasserzaehler gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Wasserzaehler ist ein Messgerät, welches das Volumen der durchgeflossenen Wassermenge anzeigt. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Wasserzähler","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcFlowMeterType","WATERMETER","IfcFlowMeter","IfcFlowMeterType","WATERMETER","IfcFlowMeter","IfcFlowMeterType","WATERMETER"]
[0,"TAZ0595","OBJ_HB_270","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Wasserbecken","Die Bauteilart Wasserbecken gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Wasserbecken ist ein Behälter für die Lagerung und Nutzung von Wasser\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Wasserbecken, Pool, Löschwasserbecken","Planar, Punkt","IfcFlowStorageDevice","IfcTankType","USERDEFINED","IfcTank","IfcTankType","BASIN","IfcTank","IfcTankType","BASIN"]
[0,"TAZ0594","OBJ_HB_255","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Waschbecken","-","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcSanitaryTerminalType","WASHHANDBASIN","IfcSanitaryTerminal","IfcSanitaryTerminalType","WASHHANDBASIN","IfcSanitaryTerminal","IfcSanitaryTerminalType","WASHHANDBASIN"]
[0,"TAZ0593","OBJ_HB_268","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Warmwasserspeicher","Die Bauteilart Warmwasserspeicher gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Warmwasserspeicher ist ein Behältnis, welches Wärmeenergie speichert.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Wärmespeicher","Planar, Punkt","IfcFlowStorageDevice","IfcTankType","USERDEFINED","IfcTank","IfcTankType","BASIN","IfcTank","IfcTankType","BASIN"]
[0,"TAZ0592","OBJ_HB_278","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Waermezaehler","Die Bauteilart Waermezaehler gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Waermezaehler ist ein Messgerät zur Ermittlung der Wärmeenergie, welche Verbrauchern über einen Heizkreislauf zugeführt oder Wärmetauschern über einen Kühlkreislauf entnommen wird. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Wärmezähler","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcFlowMeterType","USERDEFINED","IfcFlowMeter","IfcFlowMeterType","USERDEFINED","IfcFlowMeter","IfcFlowMeterType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0591","OBJ_HB_257","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Urinal","-","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcSanitaryTerminalType","URINAL","IfcSanitaryTerminal","IfcSanitaryTerminalType","URINAL","IfcSanitaryTerminal","IfcSanitaryTerminalType","URINAL"]
[0,"TAZ0590","OBJ_HB_267","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Tank","Die Bauteilart Tank gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Tank  ist ein Behälter zur Bevorratung bzw. Lagerung oder Transport von Flüssigkeiten oder Gasen\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Wassertank, Brennstofftank, Fäkalientank","Planar, Punkt","IfcFlowStorageDevice","IfcTankType","USERDEFINED","IfcTank","IfcTankType","STORAGE","IfcTank","IfcTankType","STORAGE"]
[0,"TAZ0589","OBJ_HB_261","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Sanitaerapparat","Die Bauteilart Sanitaerapparat gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Sanitaerapparat  müssen in hygienischer, hydraulischer , mechanischer, und physikalischer Hinsicht die in den EN Normen oder SVGW Richtlinien festgelegten Mindestanforderungen erfüllen, bzw. haben dem Stand der Technik zu entsprechen. Im Weiteren dient die Zertifizierung dazu, dass Wasserversorgungen und Konsumenten nur SVGW zertifizierte Produkte verwendet.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Badewanne, Dusche,WC-Schüssel, Waschtisch, Wassermischer","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcSanitaryTerminalType","[\"BIDET\",\n\"CISTERN\",\n\"SINK\",\n\"USERDEFINED\"]","IfcSanitaryTerminal","IfcSanitaryTerminalType","[\"BIDET\",\n\"CISTERN\",\n\"SINK\",\n\"USERDEFINED\"]","IfcSanitaryTerminal","IfcSanitaryTerminalType","[\"BIDET\",\n\"CISTERN\",\n\"SINK\",\n\"USERDEFINED\"]"]
[0,"TAZ0588","OBJ_HB_265","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Retentionsbecken","Die Bauteilart Retentionsbecken gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Retentionsbecken  ist ein künstlich angelegtes Becken, das dazu dient, größere Mengen Wasser zu speichern und gedrosselt abzuleiten.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Retentionsbecken, Rückhaltebecken.","Planar, Punkt","IfcFlowStorageDevice","IfcTankType","USERDEFINED","IfcTank","IfcTankType","BASIN","IfcTank","IfcTankType","BASIN"]
[0,"TAZ0587","OBJ_HB_264","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Reservoir","Die Bauteilart Reservoir gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Reservoir ist ein Behältnis oder Becken zur Speicherung von Wasser oder anderen Flüssigkeiten.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Kunststoffbehälter, Stahltank.","Planar, Punkt","IfcFlowStorageDevice","IfcTankType","USERDEFINED","IfcTank","IfcTankType","BASIN","IfcTank","IfcTankType","BASIN"]
[0,"TAZ0586","OBJ_HB_281","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Leitungsnetz","Die Bauteilart Leitungsnetz gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Leitungsnetz ist die zusammenfassung mehrerer systematisch verbundener Leitungen, die der Versorgung und Entsorgung mit flüssigen oder gasförmigen Stoffen, Energie oder Informationen dienen.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Leitung,Verbindung.","Planar, Punkt","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-"]
[0,"TAZ0585","OBJ_HB_286","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Ionisator","Die Bauteilart Ionisator gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Ionisator ist, dass geladene Ionen sich an Staubpartikeln in der Luft anlagern und sich mit weiteren Partikeln zu einem größeren Cluster bilden. Diese Cluster können von einem Luftreiniger besser gefiltert werden \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Ionisator","Planar, Punkt","IfcFlowTreatmentDevice","IfcFilterType","USERDEFINED","IfcFilter","IfcFilterType","USERDEFINED","IfcFilter","IfcFilterType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0584","OBJ_HB_287","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Filter","Die Bauteilart Filter gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Filter dient als Abscheider welcher die Aerosole bzw. unerwünschte Schwebstoffe wie Krankheitserreger, Pollen, Stäube oder Gase aus der Luft herausfiltern\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Trockenfilter, Schlauchfilter, Filtermatten","Planar, Punkt","IfcFlowTreatmentDevice","IfcFilterType","AIRPARTICLEFILTER","IfcFilter","IfcFilterType","AIRPARTICLEFILTER","IfcFilter","IfcFilterType","AIRPARTICLEFILTER"]
[0,"TAZ0583","OBJ_HB_285","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Enthaertung","Die Bauteilart Enthaertung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Enthaertung ist die Beseitigung oder Maskierung der im Wasser gelösten Erdalkali-Kationen Ca2+ und Mg2\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Enthärtung","Planar, Punkt","IfcFlowTreatmentDevice","IfcFilterType","USERDEFINED","IfcFilter","IfcFilterType","USERDEFINED","IfcFilter","IfcFilterType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0582","OBJ_HB_259","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Duschwanne","-","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcSanitaryTerminalType","SHOWER","IfcSanitaryTerminal","IfcSanitaryTerminalType","SHOWER","IfcSanitaryTerminal","IfcSanitaryTerminalType","SHOWER"]
[0,"TAZ0581","OBJ_HB_260","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Duschabtrennung","-","Planar, Punkt","IfcWall","IfcWallType","STANDARD","IfcWall","IfcWallType","PARTITIONING","IfcWall","IfcWallType","PARTITIONING"]
[0,"TAZ0580","OBJ_HB_258","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Duese","Die Bauteilart Duese gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Duese ist eine technische Vorrichtung zur Beeinflussung eines  flüssigen oder gasfoermigen Medium beim Übertritt von einer Strömung (Rohr, Kanal) in den freien Raum, sie bildet dabei den Abschluss der Leitung.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Sprühdüsen, Einspritzdüsen, Diffusor, Turbienentreibwerke","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcFlowTerminalType","-","IfcFlowTerminal","IfcFlowTerminalType","-","IfcFlowTerminal","IfcFlowTerminalType","-"]
[0,"TAZ0579","OBJ_HB_274","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Drucksensor","Die Bauteilart Drucksensor gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Drucksensor dient zur Umsetzung der physikalischen Grösse Druck in ein elektrisches Signal.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Absolutdrucksensor, Differenzdrucksensor.","Planar, Punkt","IfcDistributionControlElement","IfcSensorType","PRESSURESENSOR","IfcSensor","IfcSensorType","PRESSURESENSOR","IfcSensor","IfcSensorType","PRESSURESENSOR"]
[0,"TAZ0578","OBJ_HB_273","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Druckreduzierstation","Die Bauteilart Druckreduzierstation gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Druckreduzierstation ist eine Einrichtung dieden Übergang von Hauptleitungssystem zu nachfolgenden Leitungsnetz regelt. Da im Endnutzernetz ein viel kleinerer Druck herrscht, muss der Druck in der Reduzierstation auf das zulässige Maximum gesenkt werden.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Druckreduzierstation für Gasförmige und Flüssige Medien","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcValveType","PRESSUREREDUCING","IfcValve","IfcValveType","PRESSUREREDUCING","IfcValve","IfcValveType","PRESSUREREDUCING"]
[0,"TAZ0577","OBJ_HB_282","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Druckluftverteiler","Die Bauteilart Druckluftverteilung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Druckluftverteilung dient dazu die komprimierte Luft per Rohrnetz von der Drucklufterzeugung zum Druckluftverbraucher zu leiten. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Rohre, Kupplungen, Schläuche.","Planar, Punkt","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0576","OBJ_HB_263","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Druckluftspeicher","Die Bauteilart Druckluftspeicher gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Druckluftspeicher ist der Behälter welches die verdichtete Umgebungsluft speichert\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Druckluftspeicher","Planar, Punkt","IfcFlowStorageDevice","IfcTankType","PRESSUREVESSEL","IfcTank","IfcTankType","PRESSUREVESSEL","IfcTank","IfcTankType","PRESSUREVESSEL"]
[0,"TAZ0575","OBJ_HB_284","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Druckluftkompressor","Die Bauteilart Druckluftkompressor gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Druckluftkompressor ist ein Gerät, welches die Umgebungsluft in einem Druckbehälter verdichtet.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Kompressor, Druckbehälter, Trockner, Oeler","Planar, Punkt","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0574","OBJ_HB_283","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Drucklufterzeugung","Die Bauteilart Drucklufterzeugung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Drucklufterzeugung ist ein Kompressor der die Umgebungsluft komprimiert, welche für den Betrieb von Pneumatik-Systemen benötigt wird.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Kompressor.","Planar, Punkt","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0573","OBJ_HB_272","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Druckerhoehung","Die Bauteilart Druckerhoehung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Druckerhoehung ist eine automatisch gesteuerte Pumpe oder eine Kombination aus Pumpen und weiteren technischen Einrichtungen zur Erhöhung des Versorgungsdrucks in der Wasserversorgung.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Pumpe.","Planar, Punkt","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0572","OBJ_HB_262","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Druckbehaelter","Die Bauteilart O2 Reduktionsanlage gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion O2 Reduktionsanlage reduziert den Sauerstoffgehalt eines definierten Raumes\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: ","Planar, Punkt","IfcFlowStorageDevice","IfcTankType","PRESSUREVESSEL","IfcTank","IfcTankType","PRESSUREVESSEL","IfcTank","IfcTankType","PRESSUREVESSEL"]
[0,"TAZ0571","OBJ_HB_271","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Dosiergeraet","Die Bauteilart Dosiergeraet gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Dosiergeraet ist ein Gerät zur exakten Megeneinstellungen von jeglicher Art von Stoffen\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Dosierpumpen, Dosiergeräte, Dosierventile","Planar, Punkt","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0570","OBJ_HB_253","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Brunnen (Hochbau)","Die Bauteilart Brunnen gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Brunnen ist die Grundwasserfassung für Wärmepumpenanlagen\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Grundwasserfassung","Planar, Punkt","IfcFlowStorageDevice","IfcTankType","USERDEFINED","IfcTank","IfcTankType","BASIN","IfcTank","IfcTankType","BASIN"]
[0,"TAZ0569","OBJ_HB_254","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Badewanne","-","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcSanitaryTerminalType","BATH","IfcSanitaryTerminal","IfcSanitaryTerminalType","BATH","IfcSanitaryTerminal","IfcSanitaryTerminalType","BATH"]
[0,"TAZ0568","OBJ_HB_252","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Armatur","Die Bauteilart Armatur gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Armatur macht die Verbindung zwischen einem Verteilnetz oder Entsorgungsnetz und einem Benutzer. In der Regel geht es darum um das Wassernetz.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Wasserhahn, Duschbrause, Ablaufgarnitur","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcSanitaryTerminalType","SANITARYFOUNTAIN","IfcSanitaryTerminal","IfcSanitaryTerminalType","SANITARYFOUNTAIN","IfcSanitaryTerminal","IfcSanitaryTerminalType","SANITARYFOUNTAIN"]
[0,"TAZ0567","OBJ_HB_277","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Aktor","Die Bauteilart Aktor gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Aktor betätigt automatisch und mit mechanischer Kraft ein damit verbundenes Objekt.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Automatischer Fensteröffner oder Türschliesser, Klappenantrieb.","Planar, Punkt","IfcDistributionControlElement","IfcActuatorType","ELECTRICACTUATOR","IfcActuator","IfcActuatorType","ELECTRICACTUATOR","IfcActuator","IfcActuatorType","ELECTRICACTUATOR"]
[0,"TAZ0566","OBJ_HB_276","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Absperrventil","Die Bauteilart Absperrventil gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Absperrventil ist eine Armatur zum kontrollierten Öffnen oder Schließen von Durchströmöffnungen oder Rohrleitungen. Es regelt den Durchfluss von Fluiden in Flüssigkeits- und Gasinstallationen. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Kugelhahnen, Absperrventil, Sperrventil","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcValveType","[\"ISOLATING\",\n\"STOPCOCK\"]","IfcValve","IfcValveType","[\"ISOLATING\",\n\"STOPCOCK\"]","IfcValve","IfcValveType","[\"ISOLATING\",\n\"STOPCOCK\"]"]
[0,"TAZ0565","OBJ_HB_275","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage","Absperrorgan","Die Bauteilart Absperrorgan gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Absperrorgan unterbricht einen Medienfluss von Flüssigkeiten oder Gasen.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Hahn, Schieber.","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcValveType","[\"ISOLATING\",\n\"STOPCOCK\"]","IfcValve","IfcValveType","[\"ISOLATING\",\n\"STOPCOCK\"]","IfcValve","IfcValveType","[\"ISOLATING\",\n\"STOPCOCK\"]"]
[0,"TAZ0564","OBJ_HB_188","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Wasserverteiler","Die Bauteilart Wasserverteilung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Wasserverteilung ist ein Bauteil der Wasserverorgung und wird zur Wasserverteilung benötigt. Mit der Wasserverteilung kann jeder einzelne Wasserkreis mittels eines Ventils separat abgestellt werden\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Wasserverteiling","Planar, Punkt","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0563","OBJ_HB_190","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Waermeverteiler","Die Bauteilart Waermeverteilung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Waermeverteilung ist ein Bauteil der Wärme und wird zur Wärmeverteilung benötigt. Mit dem Wärmeverteilung kann jeder einzelne Wärmekreis mittels eines Ventils hydraulisch abgeglichen werden. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Wäremverteilung","Planar, Punkt","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0562","OBJ_HB_182","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Waermetauscher","Die Bauteilart Waermetauscher gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Waermetauscher ist ein Apparat, der thermische Energie von einem Stoffstrom auf einen anderen überträgt\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Plattentauscher, Rohrbündeltauscher","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcHeatExchangerType","[\"PLATE\",\n\"SHELLANDTUBE\"]","IfcHeatExchanger","IfcHeatExchangerType","[\"PLATE\",\n\"SHELLANDTUBE\"]","IfcHeatExchanger","IfcHeatExchangerType","[\"PLATE\",\n\"SHELLANDTUBE\"]"]
[0,"TAZ0561","OBJ_HB_193","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Waermespeicher","Die Bauteilart Warmwasserspeicher gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Warmwasserspeicher ist ein Behältnis, welches Wärmeenergie speichert.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Wärmespeicher","Planar, Punkt","IfcFlowStorageDevice","IfcTankType","USERDEFINED","IfcTank","IfcTankType","STORAGE","IfcTank","IfcTankType","STORAGE"]
[0,"TAZ0560","OBJ_HB_181","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Waermerueckgewinner","Die Bauteilart Waermerueckgewinner gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Waermerueckgewinner ist ein Sammelbegriff für Verfahren zur Wiedernutzbarmachung der thermischen Energie eines den Prozess verlassenden Massenstromes.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Hochleistungs-Kreislaufverbundsystem (KVS), Rotationswärmetauscher, Kreuzstromplattentauscher","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcAirToAirHeatRecoveryType","[\"FIXEDPLATECOUNTERFLOWEXCHANGER\",\n\"FIXEDPLATECROSSFLOWEXCHANGER\",\n\"FIXEDPLATEPARALLELFLOWEXCHANGER\",\n\"ROTARYWHEEL\",\n\"RUNAROUNDCOILLOOP\",\n\"HEATPIPE\",\n\"TWINTOWERENTHALPYRECOVERYLOOPS\",\n\"THERMOSIPHONSEALEDTUBEHEATEXCHANGERS\",\n\"THERMOSIPHONCOILTYPEHEATEXCHANGERS\"]","IfcAirToAirHeatRecovery","IfcAirToAirHeatRecoveryType","[\"FIXEDPLATECOUNTERFLOWEXCHANGER\",\n\"FIXEDPLATECROSSFLOWEXCHANGER\",\n\"FIXEDPLATEPARALLELFLOWEXCHANGER\",\n\"ROTARYWHEEL\",\n\"RUNAROUNDCOILLOOP\",\n\"HEATPIPE\",\n\"TWINTOWERENTHALPYRECOVERYLOOPS\",\n\"THERMOSIPHONSEALEDTUBEHEATEXCHANGERS\",\n\"THERMOSIPHONCOILTYPEHEATEXCHANGERS\"]","IfcAirToAirHeatRecovery","IfcAirToAirHeatRecoveryType","[\"FIXEDPLATECOUNTERFLOWEXCHANGER\",\n\"FIXEDPLATECROSSFLOWEXCHANGER\",\n\"FIXEDPLATEPARALLELFLOWEXCHANGER\",\n\"ROTARYWHEEL\",\n\"RUNAROUNDCOILLOOP\",\n\"HEATPIPE\",\n\"TWINTOWERENTHALPYRECOVERYLOOPS\",\n\"THERMOSIPHONSEALEDTUBEHEATEXCHANGERS\",\n\"THERMOSIPHONCOILTYPEHEATEXCHANGERS\"]"]
[0,"TAZ0559","OBJ_HB_172","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Waermepumpe","Die Bauteilart Waermepumpe gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Waermepumpe ist ein Wärmeerzeuger der die in Erde, Luft und Wasser gespeicherte Energie in nutzbare Wärme umwandelt.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Wasser/Wasser-Wärmepumpen, Luft/Wasser-Wärmepumpen.","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcAirToAirHeatRecoveryType","[\"FIXEDPLATECOUNTERFLOWEXCHANGER\",\n\"FIXEDPLATECROSSFLOWEXCHANGER\",\n\"FIXEDPLATEPARALLELFLOWEXCHANGER\",\n\"ROTARYWHEEL\",\n\"RUNAROUNDCOILLOOP\",\n\"HEATPIPE\",\n\"TWINTOWERENTHALPYRECOVERYLOOPS\",\n\"THERMOSIPHONSEALEDTUBEHEATEXCHANGERS\",\n\"THERMOSIPHONCOILTYPEHEATEXCHANGERS\"]","IfcAirToAirHeatRecovery","IfcAirToAirHeatRecoveryType","[\"FIXEDPLATECOUNTERFLOWEXCHANGER\",\n\"FIXEDPLATECROSSFLOWEXCHANGER\",\n\"FIXEDPLATEPARALLELFLOWEXCHANGER\",\n\"ROTARYWHEEL\",\n\"RUNAROUNDCOILLOOP\",\n\"HEATPIPE\",\n\"TWINTOWERENTHALPYRECOVERYLOOPS\",\n\"THERMOSIPHONSEALEDTUBEHEATEXCHANGERS\",\n\"THERMOSIPHONCOILTYPEHEATEXCHANGERS\"]","IfcAirToAirHeatRecovery","IfcAirToAirHeatRecoveryType","[\"FIXEDPLATECOUNTERFLOWEXCHANGER\",\n\"FIXEDPLATECROSSFLOWEXCHANGER\",\n\"FIXEDPLATEPARALLELFLOWEXCHANGER\",\n\"ROTARYWHEEL\",\n\"RUNAROUNDCOILLOOP\",\n\"HEATPIPE\",\n\"TWINTOWERENTHALPYRECOVERYLOOPS\",\n\"THERMOSIPHONSEALEDTUBEHEATEXCHANGERS\",\n\"THERMOSIPHONCOILTYPEHEATEXCHANGERS\"]"]
[0,"TAZ0558","OBJ_HB_171","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Waermeerzeugung","Die Bauteilart Waermeerzeugung, Heizkessel, Waermepumpe gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Waermeerzeugung, Heizkessel, Waermepumpe dient der Umsetzung von elektrischer und oder chemisch gebundener, in thermische Energie\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Gasheizkessel, Oelheizkessel, Wärmepumpel, Pellet-Heizkessel","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcEnergyConversionDeviceType","-","IfcBurner","IfcBurnerType","USERDEFINED","IfcBurner","IfcBurnerType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0557","OBJ_HB_184","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Waermeabgabe","Die Bauteilart Waermeabgabe gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Waermeabgabe geben als Wärmetauscher einen Teil der vom Heizmedium  transportierten thermischen Energie an die Umgebung ab\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Radiatoren, Konvektoren oder Heizleisten","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcSpaceHeaterType","RADIATOR","IfcSpaceHeater","IfcSpaceHeaterType","RADIATOR","IfcSpaceHeater","IfcSpaceHeaterType","RADIATOR"]
[0,"TAZ0556","OBJ_HB_214","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Vorsteuerventil","Die Bauteilart Vorsteuerventil gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Vorsteuerventil hat eine Membrane oder ein Kolben und dient dem Abdichten des eigentlichen Ventilsitzes. Bei geschlossenem Vorsteuerventil kann sich über eine Drosselbohrung auf beiden Seiten der Membrane der anstehende Mediumsdruck aufbauen.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Vorsteuerventil, Magnetventil","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcValveType","USERDEFINED","IfcValve","IfcValveType","USERDEFINED","IfcValve","IfcValveType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0555","OBJ_HB_194","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Verdampfer","Die Bauteilart Verdampfer gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Verdampfer ist ein Apparat, in welchem ein Stoff vom flüssigen Aggregatzustand in den gasförmigen Aggregatzustand überführt wird.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Verdampfer in Kälteanlage.","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcEvaporatorType","[\"DIRECTEXPANSIONSHELLANDTUBE\",\n\"DIRECTEXPANSIONTUBEINTUBE\",\n\"DIRECTEXPANSIONBRAZEDPLATE\",\n\"FLOODEDSHELLANDTUBE\",\n\"SHELLANDCOIL\"]","IfcEvaporator","IfcEvaporatorType","[\"DIRECTEXPANSION\",\n\"DIRECTEXPANSIONSHELLANDTUBE\",\n\"DIRECTEXPANSIONTUBEINTUBE\",\n\"DIRECTEXPANSIONBRAZEDPLATE\",\n\"FLOODEDSHELLANDTUBE\",\n\"SHELLANDCOIL\"]","IfcEvaporator","IfcEvaporatorType","[\"DIRECTEXPANSION\",\n\"DIRECTEXPANSIONSHELLANDTUBE\",\n\"DIRECTEXPANSIONTUBEINTUBE\",\n\"DIRECTEXPANSIONBRAZEDPLATE\",\n\"FLOODEDSHELLANDTUBE\",\n\"SHELLANDCOIL\"]"]
[0,"TAZ0554","OBJ_HB_213","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Ventil","Die Bauteilart Ventil gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Ventil ist zur Absperrung oder Steuerung des Durchflusses von Fluiden\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Regulierventil, Drosselventil","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcValveType","USERDEFINED","IfcValve","IfcValveType","USERDEFINED","IfcValve","IfcValveType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0553","OBJ_HB_212","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Ueberdruckventil","Die Bauteilart Ueberdruckventil gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Ueberdruckventil Überdruckventil der Heizung (auch Sicherheitsventil genannt) schützt die gesamte Anlage vor einem stark ansteigenden Druck des Heizungswassers.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Überdruckventil, Sicherheitsventil","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcValveType","PRESSURERELIEF","IfcValve","IfcValveType","PRESSURERELIEF","IfcValve","IfcValveType","PRESSURERELIEF"]
[0,"TAZ0552","OBJ_HB_211","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Tankueberwachung","Die Bauteilart Tankueberwachung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Tankueberwachung ist ein Gerät für die Überwachung der Tankinhaltes.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Heizoeltank, Dieseltank, Benzintank","Planar, Punkt","IfcDistributionControlElement","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","LEVELSENSOR","IfcSensor","IfcSensorType","LEVELSENSOR"]
[0,"TAZ0551","OBJ_HB_179","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Stueckholzheizung","-","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcEnergyConversionDeviceType","-","IfcBurner","IfcBurnerType","USERDEFINED","IfcBurner","IfcBurnerType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0550","OBJ_HB_210","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Steuerventil","Die Bauteilart Steuerventil gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Steuerventil ist ein Ventil zur Steuerung von Kraftmaschinen. Es wird einerseits für ein Bauteil einer Druckluftbremse verwendet, andererseits für Ventile, die den Durchfluss bzw. die Durchflussmenge eines Fluids durch Rohre oder Pipelines steuern. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Steuerventil für Dampfmaschinen, Druckluftbremsen, ","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcValveType","DOUBLEREGULATING","IfcValve","IfcValveType","DOUBLEREGULATING","IfcValve","IfcValveType","DOUBLEREGULATING"]
[0,"TAZ0549","OBJ_HB_209","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Sicherheitsventil","Die Bauteilart Sicherheitsventil gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Sicherheitsventil gehören zu den Sicherheitsarmaturen nach DIN EN 806-1 bzw. DIN 3211 und schützen druckbeaufschlagte Räume oder Druckbehälter (z. B. Heiz- und Dampfkessel, Rohrleitungen, Reaktoren) vor einem für Druckgerät oder Drucksystem unzulässigen Druckanstieg\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Überdruckventil, Sicherheitsventil","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcValveType","SAFETYCUTOFF","IfcValve","IfcValveType","SAFETYCUTOFF","IfcValve","IfcValveType","SAFETYCUTOFF"]
[0,"TAZ0548","OBJ_HB_174","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Schnitzelheizung","-","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcEnergyConversionDeviceType","-","IfcBurner","IfcBurnerType","USERDEFINED","IfcBurner","IfcBurnerType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0547","OBJ_HB_208","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Rückschlagventil","Die Bauteilart Rückschlagventil gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Rückschlagventil wird das Schließelement in einer Richtung durch die Feder geschlossen, in der anderen Richtung dagegen vom Druck des strömenden Fluids freigegeben. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Rückschlagventil","Planar, Punkt","IfcDistributionControlElement","IfcValveType","CHECK","IfcValve","IfcValveType","CHECK","IfcValve","IfcValveType","CHECK"]
[0,"TAZ0546","OBJ_HB_186","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Rohrbegleitheizung","-","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0545","OBJ_HB_207","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Regelventil","Die Bauteilart Regelventil gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Regelventil ist ein Stetigventil, das in seiner Bauart mit einem Proportional-Wegeventil vergleichbar ist, jedoch mit linearer Volumenstrom-Kennlinie und Null-Überdeckung der Ventilsteuerkanten. Daher ist das Ventil besonders für hydraulische Regelungsaufgaben (Druck-, Kraft-, Momentregelung, Lageregelung) geeignet. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Regelventil, Heizventil, Kühlventil ","Planar, Punkt","IfcDistributionControlElement","IfcValveType","DOUBLEREGULATING","IfcValve","IfcValveType","DOUBLEREGULATING","IfcValve","IfcValveType","DOUBLEREGULATING"]
[0,"TAZ0544","OBJ_HB_206","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Pumpe","Die Bauteilart Pumpe gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Pumpe ist das Befördern von Gasen, Flüssigkeiten oder Suspensionen\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Pumpe","Planar, Punkt","IfcFlowMovingDevice","IfcPumpType","[\"CIRCULATOR\",\n\"ENDSUCTION\",\n\"SPLITCASE\",\n\"SUBMERSIBLEPUMP\",\n\"SUMPPUMP\",\n\"VERTICALINLINE\",\n\"VERTICALTURBINE\"]","IfcPump","IfcPumpType","[\"CIRCULATOR\",\n\"ENDSUCTION\",\n\"SPLITCASE\",\n\"SUBMERSIBLEPUMP\",\n\"SUMPPUMP\",\n\"VERTICALINLINE\",\n\"VERTICALTURBINE\"]","IfcPump","IfcPumpType","[\"CIRCULATOR\",\n\"ENDSUCTION\",\n\"SPLITCASE\",\n\"SUBMERSIBLEPUMP\",\n\"SUMPPUMP\",\n\"VERTICALINLINE\",\n\"VERTICALTURBINE\"]"]
[0,"TAZ0543","OBJ_HB_173","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Pelletheizung","-","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcEnergyConversionDeviceType","-","IfcBurner","IfcBurnerType","USERDEFINED","IfcBurner","IfcBurnerType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0542","OBJ_HB_178","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Oelheizung","-","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcEnergyConversionDeviceType","-","IfcBurner","IfcBurnerType","USERDEFINED","IfcBurner","IfcBurnerType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0541","OBJ_HB_205","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Nachspeisung ","-","Planar, Punkt","???","???","???","???","???","???","???","???","???"]
[0,"TAZ0540","OBJ_HB_204","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Melder","Die Bauteilart Melder gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Melder detektiert.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Bewegungs-, Brand-, Gas- oder Wassermelder","Planar, Punkt","IfcDistributionControlElement","IfcSensorType","???","IfcSensor","IfcSensorType","???","IfcSensor","IfcSensorType","???"]
[0,"TAZ0539","OBJ_HB_203","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Leckueberwachung","Die Bauteilart Leckueberwachung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Leckueberwachung ist ein Überwachungssystem zur frühzeitigen Erkennung von Leckagen.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Leckanzeiger, Leckwarngerät.","Planar, Punkt","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0538","OBJ_HB_202","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Klappe","Die Bauteilart Klappe gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Klappe ist eine Armatur zur Steuerung des Durchflusses\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Klappe","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcDamperType","[\"BACKDRAFTDAMPER\",\n\"BALANCINGDAMPER\",\n\"BLASTDAMPER\",\n\"FUMEHOODEXHAUST\",\n\"GRAVITYDAMPER\",\n\"GRAVITYRELIEFDAMPER\",\n\"RELIEFDAMPER\"]","IfcDamper","IfcDamperType","[\"BACKDRAFTDAMPER\",\n\"BALANCINGDAMPER\",\n\"BLASTDAMPER\",\n\"FUMEHOODEXHAUST\",\n\"GRAVITYDAMPER\",\n\"GRAVITYRELIEFDAMPER\",\n\"RELIEFDAMPER\"]","IfcDamper","IfcDamperType","[\"BACKDRAFTDAMPER\",\n\"BALANCINGDAMPER\",\n\"BLASTDAMPER\",\n\"FUMEHOODEXHAUST\",\n\"GRAVITYDAMPER\",\n\"GRAVITYRELIEFDAMPER\",\n\"RELIEFDAMPER\"]"]
[0,"TAZ0537","OBJ_HB_189","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Kamin","Die Bauteilart Kamin gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Kamin dient zur Abführung von Rauchgas in die Umgebungsluft.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Edelstahlkamin, Schornstein.","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcChimney","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcChimney","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0536","OBJ_HB_192","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Heizverteiler","Die Bauteilart Heizverteiler gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Heizverteiler ist ein Bauteil der Heizung und wird zur Wärmeverteilung benötigt. Mit dem Heizverteilung kann jeder einzelne Heizkreis mittels eines Ventils hydraulisch abgeglichen werden. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Heizverteilung, Fussbodenheizverteilung","Planar, Punkt","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0535","OBJ_HB_185","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Heizkoerper","Die Bauteilart Heizkoerper gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Heizkoerper geben als Wärmetauscher einen Teil der vom Heizmedium  transportierten thermischen Energie an die Umgebung ab\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Radiatoren, Konvektoren oder Heizleisten","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcSpaceHeaterType","RADIATOR","IfcSpaceHeater","IfcSpaceHeaterType","RADIATOR","IfcSpaceHeater","IfcSpaceHeaterType","RADIATOR"]
[0,"TAZ0534","OBJ_HB_195","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Heizkessel","Die Bauteilart Heizkessel (Waermeerzeugung) gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Heizkessel (Waermeerzeugung) dient der Umsetzung von chemisch gebundener in thermische Energie\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Gasheizkessel, Oelheizkessel, Holz-Heizkessel, Pellet-Heizkessel","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcEnergyConversionDeviceType","-","IfcBurner","IfcBurnerType","USERDEFINED","IfcBurner","IfcBurnerType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0533","OBJ_HB_201","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Heizgruppe","Die Bauteilart Heizgruppe gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Heizgruppe ist der Aufbau bei der Heizungsverteilung mit Absperrorgan, Messsung, Pumpe, Regelventil, Thermometer für die geregelte Wärmezufuhr ins Heizungsnetz.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Heizgruppe","Planar, Punkt","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0532","OBJ_HB_177","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Gasheizung","-","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcCoilType","GASHEATINGCOIL","IfcCoil","IfcCoilType","GASHEATINGCOIL","IfcCoil","IfcCoilType","GASHEATINGCOIL"]
[0,"TAZ0531","OBJ_HB_191","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Flansch","-","Planar, Punkt","IfcFlowFitting","IfcPipeFittingType","JUNCTION","IfcPipeFitting","IfcPipeFittingType","JUNCTION","IfcPipeFitting","IfcPipeFittingType","JUNCTION"]
[0,"TAZ0530","OBJ_HB_198","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Fernwaermeuebergabestation","Die Bauteilart Fernwaermeuebergabestation gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Fernwaermeuebergabestation  ist eine technische Einrichtung, die die Wärme eines Fernwärmenetzes in das kundenseitige Wärmeverteilsystem überträgt und dabei die vom Kunden in seinem Verteilsystem gewünschte Vorlauftemperatur einstellt. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Übergabestation","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcHeatExchangerType","[\"PLATE\",\n\"SHELLANDTUBE\"]","IfcHeatExchanger","IfcHeatExchangerType","[\"PLATE\",\n\"SHELLANDTUBE\"]","IfcHeatExchanger","IfcHeatExchangerType","[\"PLATE\",\n\"SHELLANDTUBE\"]"]
[0,"TAZ0529","OBJ_HB_197","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Erdsonde","Die Bauteilart Erdsonde gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Erdsonde ist ein Erdwärmeübertrager in dem eine Wärmeträgerflüssigkeit zirkuliert. Im Gegensatz zum horizontal verlegten Erdwärmekollektor wird das Rohrsystem in ein vertikal oder schräg verlaufendes Bohrloch eingebracht. Mit der Erdwärmesonde wird dem Erdreich Wärme entzogen oder zugeführt. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Erdsonde, Wärmepumpe","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcTubeBundleType","USERDEFINED","IfcTubeBundle","IfcTubeBundleType","USERDEFINED","IfcTubeBundle","IfcTubeBundleType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0528","OBJ_HB_196","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Erdregister","Die Bauteilart Erdregister gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Erdregister ist ein im Erdreich verlegter Wärmeübertrager (Wärmetauscher).\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Erdregister Wärmepumpen Lüftungsanlagen","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcTubeBundleType","USERDEFINED","IfcTubeBundle","IfcTubeBundleType","USERDEFINED","IfcTubeBundle","IfcTubeBundleType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0527","OBJ_HB_200","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Energiemessung","Die Bauteilart Energiemessung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Energiemessung ist ein Messgerät zur Ermittlung der Wärmeenergie, welche Verbrauchern über einen Heizkreislauf zugeführt oder Wärmetauschern über einen Kühlkreislauf entnommen wird. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Energiemessung","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcFlowMeterType","USERDEFINED","IfcFlowMeter","IfcFlowMeterType","USERDEFINED","IfcFlowMeter","IfcFlowMeterType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0526","OBJ_HB_180","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Elektroheizung (2)","-","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcCoilType","ELECTRICHEATINGCOIL","IfcCoil","IfcCoilType","ELECTRICHEATINGCOIL","IfcCoil","IfcCoilType","ELECTRICHEATINGCOIL"]
[0,"TAZ0525","OBJ_HB_170","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Elektroheizung","Die Bauteilart Elektroheizung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Elektroheizung wandelt elektrische Energie in Wärmeenergie um.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Elektro-Fussbodenheizung, Speicherheizung","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcCoilType","ELECTRICHEATINGCOIL","IfcCoil","IfcCoilType","ELECTRICHEATINGCOIL","IfcCoil","IfcCoilType","ELECTRICHEATINGCOIL"]
[0,"TAZ0524","OBJ_HB_187","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Deckenpanele","-","Planar, Punkt","IfcCovering","IfcCoveringType","CEILING","IfcCovering","IfcCoveringType","CEILING","IfcCovering","IfcCoveringType","CEILING"]
[0,"TAZ0523","OBJ_HB_169","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Dachrinnenheizung","-","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0522","OBJ_HB_175","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Brennstoffzelle","-","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcEnergyConversionDeviceType","-","IfcBurner","IfcBurnerType","USERDEFINED","IfcBurner","IfcBurnerType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0521","OBJ_HB_183","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Brenner","Die Bauteilart Brenner gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Brenner ist eine Vorrichtung zum Verbrennen fester, flüssiger oder gasförmiger Brennstoffe\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Brenner","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcEnergyConversionDeviceType","-","IfcBurner","IfcBurnerType","USERDEFINED","IfcBurner","IfcBurnerType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0520","OBJ_HB_168","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Bodenkonvektor","Die Bauteilart Bodenkonvektor gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Bodenkonvektor ist je nach Ausführungsart zur Kaltluftabschirmung vor Fensterflächen, Restwärmeabdeckung oder Verkürzung der Ansprechzeit einer Fussbodenheizung\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Bodenkonvektoren","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcSpaceHeaterType","RADIATOR","IfcSpaceHeater","IfcSpaceHeaterType","RADIATOR","IfcSpaceHeater","IfcSpaceHeaterType","RADIATOR"]
[0,"TAZ0519","OBJ_HB_167","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Bodenheizleitung","Die Bauteilart Bodenheizleitung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Bodenheizleitung ist das Wasserverteilnetz der Bodenheizung\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Bodenheizleitung","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcCoilType","WATERHEATINGCOIL","IfcCoil","IfcCoilType","WATERHEATINGCOIL","IfcCoil","IfcCoilType","WATERHEATINGCOIL"]
[0,"TAZ0518","OBJ_HB_176","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Blockheizkraftwerk","-","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcElectricGeneratorType","USERDEFINED","IfcElectricGenerator","IfcElectricGeneratorType","CHP","IfcElectricGenerator","IfcElectricGeneratorType","CHP"]
[0,"TAZ0517","OBJ_HB_199","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Wärmetechnische Anlage","Bedienventil","Die Bauteilart Bedienventil gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Bedienventil wird das Ventil zum bedienen von Druckluft Bremsen und Pneumatischen Scheibenwischern bezeichnet.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Bedienventil","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcValveType","CHANGEOVER","IfcValve","IfcValveType","CHANGEOVER","IfcValve","IfcValveType","CHANGEOVER"]
[0,"TAZ0516","OBJ_HB_147","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Sicherheitsanlage","Videokamera","Die Bauteilart Kamera gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Kamera Eine Videokamera ist ein Gerät zur Aufnahme von Bildern in Form elektrischer Signale\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Deckenkamera, Wandkamera, ","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcAudioVisualAppliance","IfcAudioVisualApplianceType","CAMERA","IfcAudioVisualAppliance","IfcAudioVisualApplianceType","CAMERA"]
[0,"TAZ0515","OBJ_HB_149","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Sicherheitsanlage","Horn","Die Bauteilart Horn gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Horn ist ein akustisches Signalgeber um beispielsweise auf Gefahren aufmerksam zu machen\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Signalhorn, Hupe, Horn ","Planar, Punkt","IfcDistributionControlElement","IfcAlarmType","SIREN","IfcAlarm","IfcAlarmType","SIREN","IfcAlarm","IfcAlarmType","SIREN"]
[0,"TAZ0514","OBJ_HB_148","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Sicherheitsanlage","Gegensprechstelle","Die Bauteilart Gegensprechstelle gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Gegensprechstelle ist eine Gerät, welche die Verbindung, Kommunikation Akustisch, Visuel von einem Standort (Aussen) zum Standort (Innen) herstellt. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Lautsprecher, Mikrophone, Kamera, Bildschirm","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0513","OBJ_HB_245","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Lufttechnische Anlage","Wohnungslueftungsbox","-","Planar, Punkt","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0512","OBJ_HB_250","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Lufttechnische Anlage","Volumenstromregler","Die Bauteilart Volumenstromregler gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Volumenstromregler dient um den Volumenstrom im Kanal- bzw. Luftleitungssystem einzustellen und konstant zu halten. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Konstanten / variablen Volumenstromregler.","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcDamperType","CONTROLDAMPER","IfcDamper","IfcDamperType","CONTROLDAMPER","IfcDamper","IfcDamperType","CONTROLDAMPER"]
[0,"TAZ0511","OBJ_HB_249","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Lufttechnische Anlage","Ventilator","Die Bauteilart Ventilator gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Ventilator ist eine fremd angetriebene Strömungsmaschine die ein gasförmiges Medium fördert\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Radialventilator, Axialventilator","Planar, Punkt","IfcFlowMovingDevice","IfcFanType","[\"CENTRIFUGALFORWARDCURVED\",\n\"CENTRIFUGALRADIAL\",\n\"CENTRIFUGALBACKWARDINCLINEDCURVED\",\n\"CENTRIFUGALAIRFOIL\",\n\"TUBEAXIAL\",\n\"VANEAXIAL\",\n\"PROPELLORAXIAL\"]","IfcFan","IfcFanType","[\"CENTRIFUGALFORWARDCURVED\",\n\"CENTRIFUGALRADIAL\",\n\"CENTRIFUGALBACKWARDINCLINEDCURVED\",\n\"CENTRIFUGALAIRFOIL\",\n\"TUBEAXIAL\",\n\"VANEAXIAL\",\n\"PROPELLORAXIAL\"]","IfcFan","IfcFanType","[\"CENTRIFUGALFORWARDCURVED\",\n\"CENTRIFUGALRADIAL\",\n\"CENTRIFUGALBACKWARDINCLINEDCURVED\",\n\"CENTRIFUGALAIRFOIL\",\n\"TUBEAXIAL\",\n\"VANEAXIAL\",\n\"PROPELLORAXIAL\"]"]
[0,"TAZ0510","OBJ_HB_244","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Lufttechnische Anlage","Schalldaempfer","-","Planar, Punkt","IfcFlowTreatmentDevice","IfcDuctSilencerType","[\"FLATOVAL\",\n\"RECTANGULAR\",\n\"ROUND\"]","IfcDuctSilencer","IfcDuctSilencerType","[\"FLATOVAL\",\n\"RECTANGULAR\",\n\"ROUND\"]","IfcDuctSilencer","IfcDuctSilencerType","[\"FLATOVAL\",\n\"RECTANGULAR\",\n\"ROUND\"]"]
[0,"TAZ0509","OBJ_HB_247","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Lufttechnische Anlage","Ozonanlage","Die Bauteilart Ozonanlage gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Ozonanlage ist Bakterien, Viren und Gerüche zu zerstören\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Ozonanlage","Planar, Punkt","IfcFlowTreatmentDevice","IfcFilterType","USERDEFINED","IfcFilter","IfcFilterType","USERDEFINED","IfcFilter","IfcFilterType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0508","OBJ_HB_243","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Lufttechnische Anlage","Osmose","Die Bauteilart Osmose gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Osmose ist die Diffusion einer Flüssigkeit durch eine selektiv-permeable Membran entlang eines Konzentrationsgefälles der Lösungsmittel\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Osmoseanlage in der Sanitärtechnik","Planar, Punkt","IfcFlowTreatmentDevice","IfcFilterType","USERDEFINED","IfcFilter","IfcFilterType","USERDEFINED","IfcFilter","IfcFilterType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0507","OBJ_HB_242","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Lufttechnische Anlage","Motor","Die Bauteilart Motor gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Motor ist eine Kraftmaschine, die mechanische Arbeit verrichtet, indem sie eine Energieform, in Bewegungsenergie umwandelt.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Motor","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcElectricMotorType","[\"DC\",\n\"INDUCTION\",\n\"POLYPHASE\",\n\"RELUCTANCESYNCHRONOUS\",\n\"SYNCHRONOUS\"]","IfcElectricMotor","IfcElectricMotorType","[\"DC\",\n\"INDUCTION\",\n\"POLYPHASE\",\n\"RELUCTANCESYNCHRONOUS\",\n\"SYNCHRONOUS\"]","IfcElectricMotor","IfcElectricMotorType","[\"DC\",\n\"INDUCTION\",\n\"POLYPHASE\",\n\"RELUCTANCESYNCHRONOUS\",\n\"SYNCHRONOUS\"]"]
[0,"TAZ0506","OBJ_HB_241","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Lufttechnische Anlage","Monoblock","Die Bauteilart Monoblock gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Monoblock zentralen Baueinheit gefasst In Lüftungs- bzw. Klimaanlagen die verschiedenen Komponenten der Luftaufbereitung wie Filter, Wärmerückgewinnung, Ventilator, Luft­erhitzer etc. zusammen\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Monoblock","Planar, Punkt","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0505","OBJ_HB_240","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Lufttechnische Anlage","Luftkuehler","Die Bauteilart Luftkuehler gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Luftkuehler geben als Wärmetauscher einen Teil der vom Kuehlmedium  transportierten thermischen Energie an die Umgebung ab\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Luftkuehler","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcCoilType","[\"DXCOOLINGCOIL\",\n\"WATERCOOLINGCOIL\"]","IfcCoil","IfcCoilType","[\"DXCOOLINGCOIL\",\n\"WATERCOOLINGCOIL\"]","IfcCoil","IfcCoilType","[\"DXCOOLINGCOIL\",\n\"WATERCOOLINGCOIL\"]"]
[0,"TAZ0504","OBJ_HB_239","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Lufttechnische Anlage","Lufterhitzer","Die Bauteilart Lufterhitzer gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Lufterhitzer geben als Wärmetauscher einen Teil der vom Heizmedium  transportierten thermischen Energie an die Umgebung ab\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Lufterhitzer","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcCoilType","[\"ELECTRICHEATINGCOIL\",\n\"GASHEATINGCOIL\",\n\"WATERHEATINGCOIL\"]","IfcCoil","IfcCoilType","[\"ELECTRICHEATINGCOIL\",\n\"GASHEATINGCOIL\",\n\"WATERHEATINGCOIL\"]","IfcCoil","IfcCoilType","[\"ELECTRICHEATINGCOIL\",\n\"GASHEATINGCOIL\",\n\"WATERHEATINGCOIL\"]"]
[0,"TAZ0503","OBJ_HB_238","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Lufttechnische Anlage","Luftentfeuchter","Die Bauteilart Luftentfeuchter gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Luftentfeuchter ist ein technisches Gerät zur senkung der Luftfeuchtigkeit. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Luftentfeuchter","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcUnitaryEquipmentType","USERDEFINED","IfcUnitaryEquipment","IfcUnitaryEquipmentType","DEHUMIDIFIER","IfcUnitaryEquipment","IfcUnitaryEquipmentType","DEHUMIDIFIER"]
[0,"TAZ0502","OBJ_HB_235","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Lufttechnische Anlage","Luftauslass","Die Bauteilart Luftauslass gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Luftauslass ist der Übergang des Lüftungssystems zum Raum\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Misch-, Verdrängungs-, Quell-, oder Schichtlüftung","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcAirTerminalType","[\"DIFFUSER\",\n\"GRILLE\",\n\"REGISTER\"]","IfcAirTerminal","IfcAirTerminalType","[\"DIFFUSER\",\n\"GRILLE\",\n\"LOUVRE\",\n\"REGISTER\"]","IfcAirTerminal","IfcAirTerminalType","[\"DIFFUSER\",\n\"GRILLE\",\n\"LOUVRE\",\n\"REGISTER\"]"]
[0,"TAZ0501","OBJ_HB_248","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Lufttechnische Anlage","Lueftungsklappe","Die Bauteilart Lueftungsklappe gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Lueftungsklappe ist eine Armatur zur Steuerung des Durchflusses\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Klappe","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcDamperType","[\"BACKDRAFTDAMPER\",\n\"BALANCINGDAMPER\",\n\"BLASTDAMPER\",\n\"FUMEHOODEXHAUST\",\n\"GRAVITYDAMPER\",\n\"GRAVITYRELIEFDAMPER\",\n\"RELIEFDAMPER\"]","IfcDamper","IfcDamperType","[\"BACKDRAFTDAMPER\",\n\"BALANCINGDAMPER\",\n\"BLASTDAMPER\",\n\"FUMEHOODEXHAUST\",\n\"GRAVITYDAMPER\",\n\"GRAVITYRELIEFDAMPER\",\n\"RELIEFDAMPER\"]","IfcDamper","IfcDamperType","[\"BACKDRAFTDAMPER\",\n\"BALANCINGDAMPER\",\n\"BLASTDAMPER\",\n\"FUMEHOODEXHAUST\",\n\"GRAVITYDAMPER\",\n\"GRAVITYRELIEFDAMPER\",\n\"RELIEFDAMPER\"]"]
[0,"TAZ0500","OBJ_HB_234","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Lufttechnische Anlage","Lueftungsgeraet","Die Bauteilart Lueftungsgeraet gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Lueftungsgeraet ist eine technische Einrichtung zur Belüftung von Wohn-, Büro- und Betriebsräumen. Je nach Ausführung kann die Luft aufbereitet werden, so dass sie die Nutzeranforderungen erfüllt.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Ventilator, WRG, Heiz- Kühlregister, Be- Entfeuchtung, Klappen, Steueerung","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcUnitaryEquipmentType","AIRHANDLER","IfcUnitaryEquipment","IfcUnitaryEquipmentType","AIRHANDLER","IfcUnitaryEquipment","IfcUnitaryEquipmentType","AIRHANDLER"]
[0,"TAZ0499","OBJ_HB_236","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Lufttechnische Anlage","Dampfabzug","-","Planar, Punkt","IfcFlowMovingDevice","IfcFanType","[\"CENTRIFUGALFORWARDCURVED\",\n\"CENTRIFUGALRADIAL\",\n\"CENTRIFUGALBACKWARDINCLINEDCURVED\",\n\"CENTRIFUGALAIRFOIL\",\n\"TUBEAXIAL\",\n\"VANEAXIAL\",\n\"PROPELLORAXIAL\"]","IfcFan","IfcFanType","[\"CENTRIFUGALFORWARDCURVED\",\n\"CENTRIFUGALRADIAL\",\n\"CENTRIFUGALBACKWARDINCLINEDCURVED\",\n\"CENTRIFUGALAIRFOIL\",\n\"TUBEAXIAL\",\n\"VANEAXIAL\",\n\"PROPELLORAXIAL\"]","IfcFan","IfcFanType","[\"CENTRIFUGALFORWARDCURVED\",\n\"CENTRIFUGALRADIAL\",\n\"CENTRIFUGALBACKWARDINCLINEDCURVED\",\n\"CENTRIFUGALAIRFOIL\",\n\"TUBEAXIAL\",\n\"VANEAXIAL\",\n\"PROPELLORAXIAL\"]"]
[0,"TAZ0498","OBJ_HB_246","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Lufttechnische Anlage","Befeuchter","Die Bauteilart Befeuchter gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Befeuchter ist ein technisches Gerät zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Dampfluftbefeuchter, Zerstäuber, Verdunster","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcHumidifierType","[\"STEAMINJECTION\",\n\"ADIABATICAIRWASHER\",\n\"ADIABATICPAN\",\n\"ADIABATICWETTEDELEMENT\",\n\"ADIABATICATOMIZING\",\n\"ADIABATICULTRASONIC\",\n\"ADIABATICRIGIDMEDIA\",\n\"ADIABATICCOMPRESSEDAIRNOZZLE\",\n\"ASSISTEDELECTRIC\"]","IfcHumidifier","IfcHumidifierType","[\"STEAMINJECTION\",\n\"ADIABATICAIRWASHER\",\n\"ADIABATICPAN\",\n\"ADIABATICWETTEDELEMENT\",\n\"ADIABATICATOMIZING\",\n\"ADIABATICULTRASONIC\",\n\"ADIABATICRIGIDMEDIA\",\n\"ADIABATICCOMPRESSEDAIRNOZZLE\",\n\"ASSISTEDELECTRIC\"]","IfcHumidifier","IfcHumidifierType","[\"STEAMINJECTION\",\n\"ADIABATICAIRWASHER\",\n\"ADIABATICPAN\",\n\"ADIABATICWETTEDELEMENT\",\n\"ADIABATICATOMIZING\",\n\"ADIABATICULTRASONIC\",\n\"ADIABATICRIGIDMEDIA\",\n\"ADIABATICCOMPRESSEDAIRNOZZLE\",\n\"ASSISTEDELECTRIC\"]"]
[0,"TAZ0497","OBJ_HB_237","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Lufttechnische Anlage","Absauganlage","Die Bauteilart Absauganlage gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Absauganlage die über Luft störende Partikel oder Gase entfernt.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Absauganlage, Staubsauger, Vakuumanlage","Planar, Punkt","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0496","OBJ_HB_217","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Kältetechnische Anlage","Umluftkuehlgeraet","Die Bauteilart Umluftkuehlgeraet gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Umluftkuehlgeraet geben als Wärmetauscher einen Teil der vom Kaeltemedium  transportierten thermischen Energie an die Umgebung ab\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Deckenkassetten, Wandgeräte","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcUnitaryEquipmentType","AIRCONDITIONINGUNIT","IfcUnitaryEquipment","IfcUnitaryEquipmentType","AIRCONDITIONINGUNIT","IfcUnitaryEquipment","IfcUnitaryEquipmentType","AIRCONDITIONINGUNIT"]
[0,"TAZ0495","OBJ_HB_230","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Kältetechnische Anlage","Schmutzfaenger","Die Bauteilart Schmutzfaenger gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Schmutzfaenger dient dazu Verunreinigungen in Rohrleitungssystemen zurückzuhalten.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Filter.","Planar, Punkt","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0494","OBJ_HB_231","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Kältetechnische Anlage","Rueckkuehler","Die Bauteilart Rueckkuehler gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Rueckkuehler führen Abwärme, die bei Industrieprozessen in Form von heissem Wasser, Thermalöl oder Dampf entsteht, effizient und umweltschonend an die Umgebungsluft ab\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Rückkühler","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcUnitaryEquipmentType","[\"SPLITSYSTEM\",\n\"ROOFTOPUNIT\"]","IfcUnitaryEquipment","IfcUnitaryEquipmentType","[\"SPLITSYSTEM\",\n\"ROOFTOPUNIT\"]","IfcUnitaryEquipment","IfcUnitaryEquipmentType","[\"SPLITSYSTEM\",\n\"ROOFTOPUNIT\"]"]
[0,"TAZ0493","OBJ_HB_216","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Kältetechnische Anlage","Kuehldeckensystem","-","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcCooledBeamType","ACTIVE","IfcCooledBeam","IfcCooledBeamType","ACTIVE","IfcCooledBeam","IfcCooledBeamType","ACTIVE"]
[0,"TAZ0492","OBJ_HB_228","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Kältetechnische Anlage","Kondensator (Hochbau)","Die Bauteilart Kondensator gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Kondensator ist ein Apparat, in welchem ein Stoff vom gasförmigen Aggregatzustand in den flüssigen Aggregatzustand überführt wird.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Kondensator in Kälteanlage.","Planar, Punkt","IfcFlowStorageDevice","IfcElectricFlowStorageDeviceType","CAPACITORBANK","IfcElectricFlowStorageDevice","IfcElectricFlowStorageDeviceType","CAPACITORBANK","IfcElectricFlowStorageDevice","IfcElectricFlowStorageDeviceType","CAPACITORBANK"]
[0,"TAZ0491","OBJ_HB_227","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Kältetechnische Anlage","Kompressor","Die Bauteilart Kompressor gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Kompressor führt einem eingeschlossenen Gas mechanische Arbeit zu um den Druck und die Dichte des Gases erhöhen\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Kompressor","Planar, Punkt","IfcFlowMovingDevice","IfcCompressorType","[\"DYNAMIC\",\n\"RECIPROCATING\",\n\"ROTARY\",\n\"SCROLL\",\n\"TROCHOIDAL\",\n\"SINGLESTAGE\",\n\"BOOSTER\",\n\"OPENTYPE\",\n\"HERMETIC\",\n\"SEMIHERMETIC\",\n\"WELDEDSHELLHERMETIC\",\n\"ROLLINGPISTON\",\n\"ROTARYVANE\",\n\"SINGLESCREW\",\n\"TWINSCREW\"]","IfcCompressor","IfcCompressorType","[\"DYNAMIC\",\n\"RECIPROCATING\",\n\"ROTARY\",\n\"SCROLL\",\n\"TROCHOIDAL\",\n\"SINGLESTAGE\",\n\"BOOSTER\",\n\"OPENTYPE\",\n\"HERMETIC\",\n\"SEMIHERMETIC\",\n\"WELDEDSHELLHERMETIC\",\n\"ROLLINGPISTON\",\n\"ROTARYVANE\",\n\"SINGLESCREW\",\n\"TWINSCREW\"]","IfcCompressor","IfcCompressorType","[\"DYNAMIC\",\n\"RECIPROCATING\",\n\"ROTARY\",\n\"SCROLL\",\n\"TROCHOIDAL\",\n\"SINGLESTAGE\",\n\"BOOSTER\",\n\"OPENTYPE\",\n\"HERMETIC\",\n\"SEMIHERMETIC\",\n\"WELDEDSHELLHERMETIC\",\n\"ROLLINGPISTON\",\n\"ROTARYVANE\",\n\"SINGLESCREW\",\n\"TWINSCREW\"]"]
[0,"TAZ0490","OBJ_HB_226","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Kältetechnische Anlage","Klimaschrank","Die Bauteilart Klimaschrank gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Klimaschrank Ist ein Schrank mit integriertem Klimagerät\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Klimaschrank","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcUnitaryEquipmentType","AIRCONDITIONINGUNIT","IfcUnitaryEquipment","IfcUnitaryEquipmentType","AIRCONDITIONINGUNIT","IfcUnitaryEquipment","IfcUnitaryEquipmentType","AIRCONDITIONINGUNIT"]
[0,"TAZ0489","OBJ_HB_225","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Kältetechnische Anlage","Klimageraet","Die Bauteilart Klimageraet gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Klimageraet kühlt die Raumluft durch enzug der Wärmeenergie\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Splittgeraet","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcUnitaryEquipmentType","AIRCONDITIONINGUNIT","IfcUnitaryEquipment","IfcUnitaryEquipmentType","AIRCONDITIONINGUNIT","IfcUnitaryEquipment","IfcUnitaryEquipmentType","AIRCONDITIONINGUNIT"]
[0,"TAZ0488","OBJ_HB_224","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Kältetechnische Anlage","Katzfahrmotor","Die Bauteilart Katzfahrmotor gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Katzfahrmotor ist ein Elektromotor, der für Krananlgen eingestzt wird, damit die \"Laufkatz\" auf dem Ausleger bewegt werden kann.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Laufkatzmotor","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcElectricMotorType","[\"DC\",\n\"INDUCTION\",\n\"POLYPHASE\",\n\"RELUCTANCESYNCHRONOUS\",\n\"SYNCHRONOUS\"]","IfcElectricMotor","IfcElectricMotorType","[\"DC\",\n\"INDUCTION\",\n\"POLYPHASE\",\n\"RELUCTANCESYNCHRONOUS\",\n\"SYNCHRONOUS\"]","IfcElectricMotor","IfcElectricMotorType","[\"DC\",\n\"INDUCTION\",\n\"POLYPHASE\",\n\"RELUCTANCESYNCHRONOUS\",\n\"SYNCHRONOUS\"]"]
[0,"TAZ0487","OBJ_HB_221","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Kältetechnische Anlage","Kaelteverteiler","Die Bauteilart Kaelteverteiler gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Kaelteverteiler ist ein Bauteil der Kälte und wird zur Kälteverteilung benötigt. Mit dem Kälteverteilung kann jeder einzelne Kältekreis mittels eines Ventils hydraulisch abgeglichen werden\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Kälteverteilung, Kühldeckenverteilung","Planar, Punkt","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0486","OBJ_HB_220","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Kältetechnische Anlage","Kaeltespeicher","Die Bauteilart Kaeltespeicher gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Kaeltespeicher ist einBehälter, welches Kälteenergie speichert.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Kältespeicher","Planar, Punkt","IfcFlowStorageDevice","IfcTankType","PRESSUREVESSEL","IfcTank","IfcTankType","PRESSUREVESSEL","IfcTank","IfcTankType","PRESSUREVESSEL"]
[0,"TAZ0485","OBJ_HB_223","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Kältetechnische Anlage","Kaeltemaschine","Die Bauteilart Kaeltemaschine gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Kaeltemaschine  ist ein Gerät, das der Kälteerzeugung dient, d. h. Kühlung auf eine Temperatur unterhalb der Umgebungstemperatur.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Kühlschrank, Kühlaggregat.","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcChillerType","[\"AIRCOOLED\",\n\"WATERCOOLED\"]","IfcChiller","IfcChillerType","[\"AIRCOOLED\",\n\"WATERCOOLED\"]","IfcChiller","IfcChillerType","[\"AIRCOOLED\",\n\"WATERCOOLED\"]"]
[0,"TAZ0484","OBJ_HB_232","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Kältetechnische Anlage","Kaeltegruppe","Die Bauteilart Kaeltegruppe gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Kaeltegruppe ist der Aufbau bei der Kälteverteilung mit Absperrorgan, Messsung, Pumpe, Regelventil, Thermometer für die geregelte Kältezufuhr ins Kältenetz.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Kältegruppe","Planar, Punkt","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0483","OBJ_HB_222","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Kältetechnische Anlage","Kaelteerzeugung","Die Bauteilart Kaelteerzeugung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Kaelteerzeugung  ist zur Erstellung von Kaeleenergie.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Kompressionskältemaschine, Absorptionskältemaschine, CO2 Kältemaschine","Planar, Punkt","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0482","OBJ_HB_218","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Kältetechnische Anlage","Kaelteabgabe","Die Bauteilart Kaelteabgabe gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Kaelteabgabe geben als Wärmetauscher einen Teil der vom Kaeltemedium  transportierten thermischen Energie an die Umgebung ab\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Kuehldecken","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcCooledBeamType","ACTIVE","IfcCooledBeam","IfcCooledBeamType","ACTIVE","IfcCooledBeam","IfcCooledBeamType","ACTIVE"]
[0,"TAZ0481","OBJ_HB_219","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Kältetechnische Anlage","Expansion","Die Bauteilart Expansion gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Expansion sind Bauteile in hydraulischen Systemen, welche die Volumenänderungen der Hydraulikflüssigkeit zwischen minimaler und maximaler Temperatur aufnehmen und so den Druck weitgehend konstant halten.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Expansionsgefäss, Druckausgleichsbehälter.","Planar, Punkt","IfcFlowStorageDevice","IfcTankType","EXPANSION","IfcTank","IfcTankType","EXPANSION","IfcTank","IfcTankType","EXPANSION"]
[0,"TAZ0480","OBJ_HB_229","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Kältetechnische Anlage","Entgasung","Die Bauteilart Entgasung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Entgasung bezeichnet die gesteuerte Entfernung von Gasen und anderer flüchtiger Substanzen.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Luftfilter, Gasfilter.","Planar, Punkt","???","???","???","???","???","???","???","???","???"]
[0,"TAZ0479","OBJ_HB_301","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Gastechnische Anlage","Gasverteilung","Die Bauteilart Gasverteilung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Gasverteilung ist ein Bauteil der Gasversorgung und wird zur Gasverteilung benötigt. Mit der Gasverteilung kann jeder einzelne Gaskreis mittels eines Ventils druckabhängig abgeglichen werden\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Gasverteilung","Planar, Punkt","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0478","OBJ_HB_298","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Gastechnische Anlage","Gasspeicher","Die Bauteilart Gasspeicher gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Gasspeicher ist ein Behälter, welches Gas speichert.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Gasspeicher","Planar, Punkt","IfcFlowStorageDevice","IfcTankType","PRESSUREVESSEL","IfcTank","IfcTankType","PRESSUREVESSEL","IfcTank","IfcTankType","PRESSUREVESSEL"]
[0,"TAZ0477","OBJ_HB_300","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Gastechnische Anlage","Gasdruckreduktionsstation","Die Bauteilart Gasdruckreduktionsstation gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Gasdruckreduktionsstation ist eine Einrichtung zur Druckreduzierung des Gasnetzdruckes\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Druckreduktionsstation","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcValveType","PRESSUREREDUCING","IfcValve","IfcValveType","PRESSUREREDUCING","IfcValve","IfcValveType","PRESSUREREDUCING"]
[0,"TAZ0476","OBJ_HB_299","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Gastechnische Anlage","Gasdruckerhoehungsstation","Die Bauteilart Gasdruckerhoehungsstation gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Gasdruckerhoehungsstation ist eine Einrichtung zur Druckerhöhung des Gasnetzdruckes\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Druckerhöhungsstation","Planar, Punkt","IfcFlowMovingDevice","IfcCompressorType","[\"DYNAMIC\",\n\"RECIPROCATING\",\n\"ROTARY\",\n\"SCROLL\",\n\"TROCHOIDAL\",\n\"SINGLESTAGE\",\n\"BOOSTER\",\n\"OPENTYPE\",\n\"HERMETIC\",\n\"SEMIHERMETIC\",\n\"WELDEDSHELLHERMETIC\",\n\"ROLLINGPISTON\",\n\"ROTARYVANE\",\n\"SINGLESCREW\",\n\"TWINSCREW\"]","IfcCompressor","IfcCompressorType","[\"DYNAMIC\",\n\"RECIPROCATING\",\n\"ROTARY\",\n\"SCROLL\",\n\"TROCHOIDAL\",\n\"SINGLESTAGE\",\n\"BOOSTER\",\n\"OPENTYPE\",\n\"HERMETIC\",\n\"SEMIHERMETIC\",\n\"WELDEDSHELLHERMETIC\",\n\"ROLLINGPISTON\",\n\"ROTARYVANE\",\n\"SINGLESCREW\",\n\"TWINSCREW\"]","IfcCompressor","IfcCompressorType","[\"DYNAMIC\",\n\"RECIPROCATING\",\n\"ROTARY\",\n\"SCROLL\",\n\"TROCHOIDAL\",\n\"SINGLESTAGE\",\n\"BOOSTER\",\n\"OPENTYPE\",\n\"HERMETIC\",\n\"SEMIHERMETIC\",\n\"WELDEDSHELLHERMETIC\",\n\"ROLLINGPISTON\",\n\"ROTARYVANE\",\n\"SINGLESCREW\",\n\"TWINSCREW\"]"]
[0,"TAZ0475","OBJ_HB_086","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Wechselrichter","Die Bauteilart Wechselrichter gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Wechselrichter dient zur Umwandlung von Gleichspannung in Wechselspannung\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Gehäuse,Anschlussklemmen,Elektronik.","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcTransformerType","USERDEFINED","IfcTransformer","IfcTransformerType","INVERTER","IfcTransformer","IfcTransformerType","INVERTER"]
[0,"TAZ0474","OBJ_HB_085","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Waage","Die Bauteilart Waage gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Waage ist ein Gerät zum Ermitteln eines Gewichtes\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Waage","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0473","OBJ_HB_139","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Verteilschrank","Die Bauteilart Verteilschrank gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Verteilschrank ist ein verschließbarer Kasten, in dem Sicherungs- und Schaltelemente zur Verteilung von elektrischer Energie im Bereich des Niederspannungsnetzes untergebracht sind\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Verteilkasten","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","DISTRIBUTIONBOARD","IfcElectricDistributionBoard","IfcElectricDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD","IfcDistributionBoard","IfcDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD"]
[0,"TAZ0472","OBJ_HB_084","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Verstaerker","Die Bauteilart Verstaerker gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Verstaerker erhöht die Leistung eines NF-Signals um damit die Lautsprecher betreiben zu können.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Verstärker","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcAudioVisualAppliance","IfcAudioVisualApplianceType","AMPLIFIER","IfcAudioVisualAppliance","IfcAudioVisualApplianceType","AMPLIFIER"]
[0,"TAZ0471","OBJ_HB_083","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","USV-Modul","Die Bauteilart USV-Modul gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion USV-Modul ist für die erzeugung AC/DC und DC/AC Spannungen \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Wechslerichter,Gleichrichter,Steuerung und Regulierung","Planar, Punkt","IfcFlowStorageDevice","IfcElectricFlowStorageDeviceType","UPS","IfcElectricFlowStorageDevice","IfcElectricFlowStorageDeviceType","UPS","IfcElectricFlowStorageDevice","IfcElectricFlowStorageDeviceType","UPS"]
[0,"TAZ0470","OBJ_HB_138","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Unterverteilung ","Die Bauteilart Unterverteilung  gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Unterverteilung  dient in der  Energieeinspeisung der Aufteilung der Stromkreise in einzelne Stromkreise, wobei jeder der Stromkreise durch Überstromschutz einrichtungen (z.B. Leistungsschalter oder Sicherungen) und zugehörige Schaltgeräte der Schaltgerätekombination geschützt und geschaltet werden.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Sicherungen,Klemme,Gehäuse.","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","DISTRIBUTIONBOARD","IfcElectricDistributionBoard","IfcElectricDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD","IfcDistributionBoard","IfcDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD"]
[0,"TAZ0469","OBJ_HB_137","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","UKV-Steckdose","Die Bauteilart UKV-Steckdose gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion UKV-Steckdose dient als elektrischer Steckverbinder zwischen Leitungen für die Datenübertragung.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Gehäuse,Buchsen,Kontakte.","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcOutletType","USERDEFINED","IfcOutlet","IfcOutletType","DATAOUTLET","IfcOutlet","IfcOutletType","DATAOUTLET"]
[0,"TAZ0468","OBJ_HB_136","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Uhrenzentrale","Die Bauteilart Uhrenzentrale gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Uhrenzentrale dient der Ansteuerung der Uhren.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: ETC 24, OCD Box, Zeitsignalempfänger, Blitzschutzbox","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","DISTRIBUTIONBOARD","IfcElectricDistributionBoard","IfcElectricDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD","IfcDistributionBoard","IfcDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD"]
[0,"TAZ0467","OBJ_HB_082","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Transformator","Die Bauteilart Transformator gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Transformator dient zur Spannungswandlung in elektrischen Netzen.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Gehäuse,Anschlussklemmen,Primärwicjklung,Sekunderwicklung","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcTransformerType","VOLTAGE","IfcTransformer","IfcTransformerType","VOLTAGE","IfcTransformer","IfcTransformerType","VOLTAGE"]
[0,"TAZ0466","OBJ_HB_142","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Torantrieb","Die Bauteilart Torantrieb gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Torantrieb ist der elektrisch oder Pneumatische Teil der die Bewegung der Türe auslöst\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Torantrieb","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcElectricMotorType","[\"DC\",\n\"INDUCTION\",\n\"POLYPHASE\",\n\"RELUCTANCESYNCHRONOUS\",\n\"SYNCHRONOUS\"]","IfcElectricMotor","IfcElectricMotorType","[\"DC\",\n\"INDUCTION\",\n\"POLYPHASE\",\n\"RELUCTANCESYNCHRONOUS\",\n\"SYNCHRONOUS\"]","IfcElectricMotor","IfcElectricMotorType","[\"DC\",\n\"INDUCTION\",\n\"POLYPHASE\",\n\"RELUCTANCESYNCHRONOUS\",\n\"SYNCHRONOUS\"]"]
[0,"TAZ0465","OBJ_HB_135","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Taster","Die Bauteilart Taster gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Taster eine elektrisch leitende Verbindung herzustellen oder zu trennen.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Schalthebel,Anschlussklemme,Gehäuse.","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcSwitchingDeviceType","CONTACTOR","IfcSwitchingDevice","IfcSwitchingDeviceType","CONTACTOR","IfcSwitchingDevice","IfcSwitchingDeviceType","CONTACTOR"]
[0,"TAZ0464","OBJ_HB_068","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Stromschiene","Die Bauteilart Stromschiene gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Stromschiene  ist die Zuleitung zumeist aus starrem Material für den elektrischen Strom\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Leiter,Isolatoren,Gehäuse,Abzweiger,Anschlusstellen.","Planar, Punkt","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","BUSBARSEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","BUSBARSEGMENT"]
[0,"TAZ0463","OBJ_HB_132","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Steuertableau","Die Bauteilart Steuertableau gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Steuertableau umfasst die Steuer- und Absicherungseinheit von einem System oder einem Prozess\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Steuertableau, SGK","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","CONTROLPANEL","IfcUnitaryControlElement","IfcUnitaryControlElementType","CONTROLPANEL","IfcUnitaryControlElement","IfcUnitaryControlElementType","CONTROLPANEL"]
[0,"TAZ0462","OBJ_HB_131","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Steckdose","Die Bauteilart Steckdose gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Steckdose dient als elektrischer Steckverbinder zwischen Leitungen\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Gehäuse,Buchsen,Kontakte.","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcOutletType","POWEROUTLET","IfcOutlet","IfcOutletType","POWEROUTLET","IfcOutlet","IfcOutletType","POWEROUTLET"]
[0,"TAZ0461","OBJ_HB_130","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","SPS","Die Bauteilart SPS gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion SPS beeinflusst zielgerichtet ein System oder einen Vorgang.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: SPS, DDC","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","AUTOMATON"]
[0,"TAZ0460","OBJ_HB_127","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Sonnerietaster","Die Bauteilart Sonnerietaster gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Sonnerietaster ist die Einrichtung der Sonnerieanlage, welche das Signal ertönen lässt, wenn jemand aufgerufen wird.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Sonnerietaster, Gegensprechanlage","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcSwitchingDeviceType","CONTACTOR","IfcSwitchingDevice","IfcSwitchingDeviceType","CONTACTOR","IfcSwitchingDevice","IfcSwitchingDeviceType","CONTACTOR"]
[0,"TAZ0459","OBJ_HB_081","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Solarpanel","Die Bauteilart Solarpanel gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Solarpanel erzeugen Strom aus Sonnenlicht. Die Energie, die in der Sonneneinstrahlung steckt wird in Kilowattstunden pro Quadratmeter gemessen\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Solarzelle, Photovoltaik,Solarmodul","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcEnergyConversionDeviceType","-","IfcSolarDevice","IfcSolarDeviceType","SOLARPANEL","IfcSolarDevice","IfcSolarDeviceType","SOLARPANEL"]
[0,"TAZ0458","OBJ_HB_080","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Solarkollektor","Die Bauteilart Solarkollektor gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Solarkollektor wandelt Sonnenstrahlung in Wärmeenergie um. Die Wärme kann zur Heizung, Kühlung, zur Wasserdesinfektion, -entsalzung usw. verwendet werden.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Flach- und Röhrenkollektor","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcEnergyConversionDeviceType","-","IfcSolarDevice","IfcSolarDeviceType","SOLARCOLLECTOR","IfcSolarDevice","IfcSolarDeviceType","SOLARCOLLECTOR"]
[0,"TAZ0457","OBJ_HB_079","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Sirene","Die Bauteilart Sirene gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Sirene signalisiert akkustisch ein Ereignis.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Sirene, Horn","Planar, Punkt","IfcDistributionControlElement","IfcAlarmType","SIREN","IfcAlarm","IfcAlarmType","SIREN","IfcAlarm","IfcAlarmType","SIREN"]
[0,"TAZ0456","OBJ_HB_126","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Sicherungsbaugruppenträger","Die Bauteilart Sicherungsbaugruppenträger gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Sicherungsbaugruppenträger wie die einer Schaltgerätekombination.  Im Baugruppenträger sind Sicherungen für Not- und Normaltnetzte \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Gehäuse,Sîcherungen,Klemmen","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","DISTRIBUTIONBOARD","IfcElectricDistributionBoard","IfcElectricDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD","IfcDistributionBoard","IfcDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD"]
[0,"TAZ0455","OBJ_HB_129","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Server","Die Bauteilart Server gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Server ist ein Computer, der Ressourcen über ein Netzwerk zur Verfügung stellt, als auch das Programm, das auf diesem Computer läuft\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Harware, Software - virtuell","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0454","OBJ_HB_128","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Sensor","Die Bauteilart Sensor gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Sensor sind Safetysensoren zur Detektion von Beschädigung.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Bewegungsmelder, Glasbruchsensoren, Erschütterungsensoren","Planar, Punkt","IfcDistributionControlElement","IfcSensorType","[\"CONTACTSENSOR\",\n\"CONDUCTANCESENSOR\",\n\"FLOWSENSOR\",\n\"LIGHTSENSOR\",\n\"SOUNDSENSOR\",\n\"EARTHQUAKESENSOR\",\n\"FOREIGNOBJECTDETECTIONSENSOR\",\n\"OBSTACLESENSOR\"]","IfcSensor","IfcSensorType","[\"CONTACTSENSOR\",\n\"CONDUCTANCESENSOR\",\n\"FLOWSENSOR\",\n\"LIGHTSENSOR\",\n\"SOUNDSENSOR\",\n\"EARTHQUAKESENSOR\",\n\"FOREIGNOBJECTDETECTIONSENSOR\",\n\"OBSTACLESENSOR\"]","IfcSensor","IfcSensorType","[\"CONTACTSENSOR\",\n\"CONDUCTANCESENSOR\",\n\"FLOWSENSOR\",\n\"LIGHTSENSOR\",\n\"SOUNDSENSOR\",\n\"EARTHQUAKESENSOR\",\n\"FOREIGNOBJECTDETECTIONSENSOR\",\n\"OBSTACLESENSOR\"]"]
[0,"TAZ0453","OBJ_HB_078","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Schredder","Die Bauteilart Schredder gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Schredder ist ein mechanisches Gerät zum Zerkleinern von unterschiedlichsten Materialien. Er wird in der Regel eingesetzt, um sperrige, große Volumina einnehmende Abfälle zu zerkleinern und im Volumen zu verringern. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Hacker, Häcksler, Aktenvernichter","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0452","OBJ_HB_125","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Schluesselrohr","Die Bauteilart Schluesselrohr gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Schluesselrohr ist die sichere Verwahrung von Interventionsschlüsseln.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Feuerwehrschlüsselrohr, Liftrettunsschlüsselrohr","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0451","OBJ_HB_124","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Schliesszylinder","Die Bauteilart Schliesszylinder gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Schliesszylinder ist der mittels eines Schlüssels zu betätigende Teil des Zylinderschlosses und besteht meist aus einem Gehäuse und einem drehbaren Zylinderkern\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Profylzylinder, Rundzylinder, Doppelzylinder Halbzylinder","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0450","OBJ_HB_123","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Schaltschrank","Die Bauteilart Schaltschrank gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Schaltschrank beherbergt die elektrischen und elektronischen Komponenten einer haustechnischen Anlage, einer Werkzeugmaschine oder Fertigungseinrichtung, die sich nicht direkt in der Maschine (Feldgerät) befinden.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Schaltschrank, MSRL Schrank, Elektroschaltschrank","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","DISTRIBUTIONBOARD","IfcElectricDistributionBoard","IfcElectricDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD","IfcDistributionBoard","IfcDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD"]
[0,"TAZ0449","OBJ_HB_122","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Schalter (Hochbau)","Die Bauteilart Schalter gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Schalter eine elektrisch leitende Verbindung herzustellen oder zu trennen.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Schalthebel,Anschlussklemme,Gehäuse.","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcSwitchingDeviceType","SWITCHDISCONNECTOR","IfcSwitchingDevice","IfcSwitchingDeviceType","SWITCHDISCONNECTOR","IfcSwitchingDevice","IfcSwitchingDeviceType","SWITCHDISCONNECTOR"]
[0,"TAZ0448","OBJ_HB_145","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Rolltor","Die Bauteilart Rolltor gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Rolltor dient um begeh- und befahrbare Öffnungen abzuschliessen ohne Raumverlust gegen aussen oder innen.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Rolltor.","Planar, Punkt","IfcDoor","-","-","IfcDoor","IfcDoorType","USERDEFINED","IfcDoor","IfcDoorType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0447","OBJ_HB_095","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Raumreservationsmonitor","Die Bauteilart Raumreservationsmonitor gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Raumreservationsmonitor ist ein Sichtgerät, welches die Raumreservierung vor Ort wiedergibt.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Bildschirm, Touchpanel","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcAudioVisualAppliance","IfcAudioVisualApplianceType","DISPLAY","IfcAudioVisualAppliance","IfcAudioVisualApplianceType","DISPLAY"]
[0,"TAZ0446","OBJ_HB_134","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Rangierverteilung","Die Bauteilart Rangierverteiler gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Rangierverteiler ist die Verbindung zwischen einem oder mehreren Schwachstromleitungen.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Buche,Gestell,Ueberführungsdrähte.","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","USERDEFINED","IfcElectricDistributionBoard","IfcElectricDistributionBoardType","USERDEFINED","IfcDistributionBoard","IfcDistributionBoardType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0445","OBJ_HB_133","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Rack (Hochbau)","Die Bauteilart Rack gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Rack ist ein Gestell für Elektrogeräte mit einer genormten Breite von 19 Zoll, bei dem die einzelnen Geräte („Einschübe“),  im Rack montieren lassen.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Gestell,Wände,Türe.","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","USERDEFINED","IfcElectricDistributionBoard","IfcElectricDistributionBoardType","USERDEFINED","IfcDistributionBoard","IfcDistributionBoardType","DISTRIBUTIONFRAME"]
[0,"TAZ0444","OBJ_HB_121","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Personenvereinzelung","Die Bauteilart Personenvereinzelung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Personenvereinzelung erlaubt eine strikte Personenvereinzelung mit genauer Kontrolle darüber, welche Personen einen Bereich betreten oder verlassen können.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Schleuse, Drehkreuz","Planar, Punkt","IfcDoor","-","USERDEFINED","IfcDoor","IfcDoorType","USERDEFINED","IfcDoor","IfcDoorType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0443","OBJ_HB_075","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Perronanzeiger Halterung für Kandelaber","Die Bauteilart Perronanzeiger Halterung für Kandelaber gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Perronanzeiger Halterung für Kandelaber dient als Befestigungselement des Perronanzeigers an einem Kandelaber.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Halterungsvorrichtung Kandelaber","Planar, Punkt","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET"]
[0,"TAZ0442","OBJ_HB_120","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Perronanzeiger","Die Bauteilart Perronanzeiger gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Perronanzeiger dient den Reisenden zur Information über die Vias, Abfahrtszeit, Verspätung und Zugsformation.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Perronanzeiger einseitig, Perronanzeiger doppelseitig","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcAudioVisualAppliance","IfcAudioVisualApplianceType","DISPLAY","IfcAudioVisualAppliance","IfcAudioVisualApplianceType","DISPLAY"]
[0,"TAZ0441","OBJ_HB_144","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Pegelüberwachung","Die Bauteilart Pegelüberwachung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Pegelüberwachung ist ein Gerät für die Überwachung von Wasserständen \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Pegelüberwachung","Planar, Punkt","IfcDistributionControlElement","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","LEVELSENSOR","IfcSensor","IfcSensorType","LEVELSENSOR"]
[0,"TAZ0440","OBJ_HB_108","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Outdoorcabinet-Bahntechnikschrank","Die Bauteilart Outdoorcabinet-Bahntechnikschrank gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Outdoorcabinet-Bahntechnikschrank dient dem schutz der eingebauten elektrischen Geräte, wie Sicherungsverteiller, Server,Steuerungen, im Aussenbereich oder in Bereichen mit für die Bauteile schädlicher Atmosphäre.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Schrank,Türe,Klimagerät.","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","DISTRIBUTIONBOARD","IfcElectricDistributionBoard","IfcElectricDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD","IfcDistributionBoard","IfcDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD"]
[0,"TAZ0439","OBJ_HB_094","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Oberwellenfilter","Die Bauteilart Oberwellenfilter gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Oberwellenfilter gewährleistet die Strom- und Spannungsqualität.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Spulen,Drosseln,Gehäuse,Steuerung.","Planar, Punkt","IfcFlowTreatmentDevice","IfcFlowTreatmentDeviceType","-","IfcFlowTreatmentDevice","IfcFlowTreatmentDeviceType","-","IfcElectricFlowTreatmentDevice","IfcElectricFlowTreatmentDeviceType","ELECTRONICFILTER"]
[0,"TAZ0438","OBJ_HB_093","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Notstromdiesel","Die Bauteilart Notstromdiesel gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Notstromdiesel wandelt Bewegungsenergie in Elektrische Energie um.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Rotor,Stator,Gehäuse,Tank","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcElectricGeneratorType","USERDEFINED","IfcElectricGenerator","IfcElectricGeneratorType","ENGINEGENERATOR","IfcElectricGenerator","IfcElectricGeneratorType","ENGINEGENERATOR"]
[0,"TAZ0437","OBJ_HB_107","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Notlichtzentrale","Die Bauteilart Notlichtzentrale gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Notlichtzentrale liefert bei einem Netzausfall die notwendige Energie für die Versorgung der Notleuchten und Fluchtwegleuchten.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Notlichtzentrale","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","DISTRIBUTIONBOARD","IfcElectricDistributionBoard","IfcElectricDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD","IfcDistributionBoard","IfcDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD"]
[0,"TAZ0436","OBJ_HB_106","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Netzumschalteinrichtung","Die Bauteilart Netzumschalteinrichtung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Netzumschalteinrichtung ist die Umschalteinrichtung für Ersatzstrom, Notstrom oder Batteriestrom\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Netzumschalteinrichtung","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcSwitchingDeviceType","TOGGLESWITCH","IfcSwitchingDevice","IfcSwitchingDeviceType","TOGGLESWITCH","IfcSwitchingDevice","IfcSwitchingDeviceType","TOGGLESWITCH"]
[0,"TAZ0435","OBJ_HB_105","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Netztrenner","Die Bauteilart Netztrenner gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Netztrenner ist eine Einrichtung um das Stromnetz physisch zu trennen.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Netztrenner","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcSwitchingDeviceType","SWITCHDISCONNECTOR","IfcSwitchingDevice","IfcSwitchingDeviceType","SWITCHDISCONNECTOR","IfcSwitchingDevice","IfcSwitchingDeviceType","SWITCHDISCONNECTOR"]
[0,"TAZ0434","OBJ_HB_119","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","MS-Schutz","Die Bauteilart MS-Schutz gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion MS-Schutz ist das schützen der Komponeten der Mittelspannungsanlage\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Schalthebel,Anschlussklemme,Gehäuse.","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcProtectiveDeviceType","CIRCUITBREAKER","IfcProtectiveDevice","IfcProtectiveDeviceType","CIRCUITBREAKER","IfcProtectiveDevice","IfcProtectiveDeviceType","CIRCUITBREAKER"]
[0,"TAZ0433","OBJ_HB_118","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","MS-Schalter ","Die Bauteilart MS-Schalter  gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion MS-Schalter  dient zum Schutz und Schaltung von Mittelspannungsanlagen\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Schalthebel,Anschlussklemme,Gehäuse.","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcSwitchingDeviceType","SWITCHDISCONNECTOR","IfcSwitchingDevice","IfcSwitchingDeviceType","SWITCHDISCONNECTOR","IfcSwitchingDevice","IfcSwitchingDeviceType","SWITCHDISCONNECTOR"]
[0,"TAZ0432","OBJ_HB_117","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Mischpult","Die Bauteilart Mischpult gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Mischpult dient dem Zusammenführen verschiedener elektrischer Signale (Audio, Video) und findet sich hauptsächlich in den Bereichen Veranstaltungstechnik und Musikproduktion\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Mischpult, Equalizer,Tonpult, Mischer, Mixer,  Konsole","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcAudioVisualAppliance","IfcAudioVisualApplianceType","USERDEFINED","IfcAudioVisualAppliance","IfcAudioVisualApplianceType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0431","OBJ_HB_116","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Messfeld","Die Bauteilart Messfeld gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Messfeld dient der zusammenfassung der Messeinrichtungen.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Messeinrichtungen,Schrank.","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","DISTRIBUTIONBOARD","IfcElectricDistributionBoard","IfcElectricDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD","IfcDistributionBoard","IfcDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD"]
[0,"TAZ0430","OBJ_HB_115","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Messeinrichtung","Die Bauteilart Messeinrichtung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Messeinrichtung wandelt eine physikalische Grösse in ein elektrisches Signal zur digitalen Weiterverarbeitung um. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Energiezähler, Temperaturfühler, Druckfühler","Planar, Punkt","???","???","???","???","???","???","???","???","???"]
[0,"TAZ0429","OBJ_HB_063","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Medienkanal","Die Bauteilart Medienkanal gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Medienkanal dient der Befestigung, der geordneten Verlegung und als Schutz von Kabel und Leitungen. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Leerrohr, Brüstungs- und Sockelleistenkanal.","Planar, Punkt","IfcFlowSegment","IfcCableCarrierSegmentType","[\"CABLETRUNKINGSEGMENT\",\n\"CONDUITSEGMENT\"]","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","[\"CABLETRUNKINGSEGMENT\",\n\"CONDUITSEGMENT\"]","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","[\"CABLETRUNKINGSEGMENT\",\n\"CONDUITSEGMENT\"]"]
[0,"TAZ0428","OBJ_HB_076","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Leuchten Halterung","Die Bauteilart Leuchten Halterung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Leuchten Halterung dient als Befestigungselement der Leuchte an einen Befestigungselement (z.B. Dach).\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Halterung zu HEB-Träger, Einbetonierbüchse etc. ","Planar, Punkt","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET"]
[0,"TAZ0427","OBJ_HB_114","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Leckmelder","Die Bauteilart Leckmelder gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Leckmelder detektiert entfliehende Fluide.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Leckagesensor","Planar, Punkt","IfcDistributionControlElement","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0426","OBJ_HB_072","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Lautsprecher Halterung für Perrondach","Die Bauteilart Lautsprecher Halterung für Perrondach gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Lautsprecher Halterung für Perrondach dient als Befestigungselement des Lautsprechers an einem Perrondach.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: LS-Halterung zu Perrondach","Planar, Punkt","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET"]
[0,"TAZ0425","OBJ_HB_071","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Lautsprecher Halterung für Kandelaber","Die Bauteilart Lautsprecher Halterung für Kandelaber gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Lautsprecher Halterung für Kandelaber dient als Befestigungselement des Lautsprechers an einem Kandelaber.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: LS-Halterung zu Kandelaber rund, LS-Halterung zu Kandelaber eckig","Planar, Punkt","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET"]
[0,"TAZ0424","OBJ_HB_092","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Lasttransfermodul","Die Bauteilart Lasttransfermodul gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Lasttransfermodul ist das Schalten von Energie in sehr kurzer Zeit\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Klemme,Schrank,Annode,Kathode,Steuerung.","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcSwitchingDeviceType","SWITCHDISCONNECTOR","IfcSwitchingDevice","IfcSwitchingDeviceType","SWITCHDISCONNECTOR","IfcSwitchingDevice","IfcSwitchingDeviceType","SWITCHDISCONNECTOR"]
[0,"TAZ0423","OBJ_HB_141","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Ladestation","Die Bauteilart Ladestation gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Ladestation ist ein stationaeres Elektrogeraet, welches dazu dient, mobilen akkubetriebenen Geraeten, Maschinen oder Fahrzeuge durch einfaches Einstellen oder Einstecken Energie zuzuführen, ohne den Energiespeicher entnehmen zu müssen.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Elektrostapler, Elektrofahrzeuge, ","Planar, Punkt","IfcFlowStorageDevice","IfcElectricFlowStorageDeviceType","USERDEFINED","IfcElectricFlowStorageDevice","IfcElectricFlowStorageDeviceType","USERDEFINED","IfcElectricFlowStorageDevice","IfcElectricFlowStorageDeviceType","RECHARGER"]
[0,"TAZ0422","OBJ_HB_069","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Kabelkanal (Hochbau)","-","Planar, Punkt","IfcFlowSegment","IfcCableCarrierSegmentType","CABLETRUNKINGSEGMENT","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","CABLETRUNKINGSEGMENT","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","CABLETRUNKINGSEGMENT"]
[0,"TAZ0421","OBJ_HB_091","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Hubmotor","Die Bauteilart Hubmotor gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Hubmotor versteht man unter Hub den Weg, den eine Linearführung zurücklegt, den Hub eines Aktors oder eines Linearantriebs, wobei diese Maschinenelemente und Baugruppen in nahezu beliebiger Lage im Raum eingebaut werden können, das heißt der Vor- und Rückhub damit in jede Richtung erfolgen kann. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Hubmotor, Linearmotor","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcElectricMotorType","[\"DC\",\n\"INDUCTION\",\n\"POLYPHASE\",\n\"RELUCTANCESYNCHRONOUS\",\n\"SYNCHRONOUS\"]","IfcElectricMotor","IfcElectricMotorType","[\"DC\",\n\"INDUCTION\",\n\"POLYPHASE\",\n\"RELUCTANCESYNCHRONOUS\",\n\"SYNCHRONOUS\"]","IfcElectricMotor","IfcElectricMotorType","[\"DC\",\n\"INDUCTION\",\n\"POLYPHASE\",\n\"RELUCTANCESYNCHRONOUS\",\n\"SYNCHRONOUS\"]"]
[0,"TAZ0420","OBJ_HB_103","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Hausanschlusskasten","Die Bauteilart Hausanschlusskasten gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Hausanschlusskasten ist der Anschlusspunkt bzw. die Trennstelle zum Stromnetzt des öffentlichen Energieversorgungsunternehmen\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Gehäuse, Sicherungen","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","CONSUMERUNIT","IfcElectricDistributionBoard","IfcElectricDistributionBoardType","CONSUMERUNIT","IfcDistributionBoard","IfcDistributionBoardType","CONSUMERUNIT"]
[0,"TAZ0419","OBJ_HB_102","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Hauptverteilung","Die Bauteilart Hauptverteilung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Hauptverteilung dient in der  Energieeinspeisung der Aufteilung der Stromkreise in einzelne Stromkreise, wobei jeder der Stromkreise durch Überstromschutz einrichtungen (z.B. Leistungsschalter oder Sicherungen) und zugehörige Schaltgeräte der Schaltgerätekombination geschützt und geschaltet werden\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Gehäuse, Schalter,Klemmen,Sicherungen,Schutzeinrichtungen","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","DISTRIBUTIONBOARD","IfcElectricDistributionBoard","IfcElectricDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD","IfcDistributionBoard","IfcDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD"]
[0,"TAZ0418","OBJ_HB_101","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Handalarmtaster","Die Bauteilart Handalarmtaster gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Handalarmtaster dienen der Alarmierung der Feuerwehr. Bei einem Brand wird die Glasscheibe des Melders vom Menschen eingeschlagen und danach der Knopf betätigt.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Handalarmtaster","Planar, Punkt","IfcDistributionControlElement","IfcAlarmType","BREAKGLASSBUTTON","IfcAlarm","IfcAlarmType","BREAKGLASSBUTTON","IfcAlarm","IfcAlarmType","BREAKGLASSBUTTON"]
[0,"TAZ0417","OBJ_HB_090","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Gong","Die Bauteilart Gong gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Gong ist ein Schlaginstrument, also ein unmittelbar geschlagener, selbsttönender Klangkörper\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Gong, Signalgerät","Planar, Punkt","IfcDistributionControlElement","IfcAlarmType","BELL","IfcAlarm","IfcAlarmType","BELL","IfcAlarm","IfcAlarmType","BELL"]
[0,"TAZ0416","OBJ_HB_089","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Gleichrichter","Die Bauteilart Gleichrichter gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Gleichrichter dient zur Umwandlung von Wechselspannung in Gleichspannung.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Gehäuse,Anschlussklemmen,Elektronik.","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcTransformerType","USERDEFINED","IfcTransformer","IfcTransformerType","RECTIFIER","IfcTransformer","IfcTransformerType","RECTIFIER"]
[0,"TAZ0415","OBJ_HB_088","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Generator","Die Bauteilart Generator gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Generator wandelt Bewegungsenergie in Elektrische Energie um.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Rotor,Stator,Gehäuse,Tank","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcElectricGeneratorType","USERDEFINED","IfcElectricGenerator","IfcElectricGeneratorType","STANDALONE","IfcElectricGenerator","IfcElectricGeneratorType","STANDALONE"]
[0,"TAZ0414","OBJ_HB_100","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Generalanzeiger","Die Bauteilart Generalanzeiger gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Generalanzeiger dient den Reisenden zur Information über abfahrende oder ankommende Züge oder Störungen.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Abfahrtsmonitor, Ankunftsmonitor","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcAudioVisualAppliance","IfcAudioVisualApplianceType","DISPLAY","IfcAudioVisualAppliance","IfcAudioVisualApplianceType","DISPLAY"]
[0,"TAZ0413","OBJ_HB_113","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Gaszaehler","Die Bauteilart Gaszaehler gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Gaszaehler  ist ein Messgerät zur Ermittlung einer in einem bestimmten Zeitraum durchgesetzten Gasmenge\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Gaszähler","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcFlowMeterType","GASMETER","IfcFlowMeter","IfcFlowMeterType","GASMETER","IfcFlowMeter","IfcFlowMeterType","GASMETER"]
[0,"TAZ0412","OBJ_HB_112","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Gasmelder","Die Bauteilart Gasmelder gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Gasmelder detektiert entfliehendes Gas. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Gasmelder","Planar, Punkt","IfcDistributionControlElement","IfcSensorType","GASSENSOR","IfcSensor","IfcSensorType","GASSENSOR","IfcSensor","IfcSensorType","GASSENSOR"]
[0,"TAZ0411","OBJ_HB_110","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Fuehler","Die Bauteilart Fuehler gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Fuehler erfasst unterscheidliche physikalische Grössen (z.B. Temperatur, Feuchtigkeit etc.) und wandelt diese in ein auswertbares elektrisches Signal um\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Temperaturfühler, Feuchtigkeitsfühler, Wasserstandsfühler, Druckfühler, etc.","Planar, Punkt","IfcDistributionControlElement","IfcSensorType","[\"COSENSOR\",\n\"CO2SENSOR\",\n\"FROSTSENSOR\",\n\"HUMIDITYSENSOR\",\n\"IONCONCENTRATIONSENSOR\",\n\"MOISTURESENSOR\",\n\"PHSENSOR\",\n\"RADIATIONSENSOR\",\n\"RADIOACTIVITYSENSOR\",\n\"TEMPERATURESENSOR\",\n\"WINDSENSOR\",\n\"RAINSENSOR\",\n\"SNOWDEPTHSENSOR\"]","IfcSensor","IfcSensorType","[\"COSENSOR\",\n\"CO2SENSOR\",\n\"FROSTSENSOR\",\n\"HUMIDITYSENSOR\",\n\"IONCONCENTRATIONSENSOR\",\n\"MOISTURESENSOR\",\n\"PHSENSOR\",\n\"RADIATIONSENSOR\",\n\"RADIOACTIVITYSENSOR\",\n\"TEMPERATURESENSOR\",\n\"WINDSENSOR\",\n\"RAINSENSOR\",\n\"SNOWDEPTHSENSOR\"]","IfcSensor","IfcSensorType","[\"COSENSOR\",\n\"CO2SENSOR\",\n\"FROSTSENSOR\",\n\"HUMIDITYSENSOR\",\n\"IONCONCENTRATIONSENSOR\",\n\"MOISTURESENSOR\",\n\"PHSENSOR\",\n\"RADIATIONSENSOR\",\n\"RADIOACTIVITYSENSOR\",\n\"TEMPERATURESENSOR\",\n\"WINDSENSOR\",\n\"RAINSENSOR\",\n\"SNOWDEPTHSENSOR\"]"]
[0,"TAZ0410","OBJ_HB_109","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Feldgeraet","Die Bauteilart Feldgeraet gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Feldgeraet beinhaltet sämtliche zu messen, steuern und regulierenden Sensoren und Aktoren\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Temperaturfühler, Klappen, Motoren","Planar, Punkt","???","???","???","???","???","???","???","???","???"]
[0,"TAZ0409","OBJ_HB_067","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Erdungsschiene","Die Bauteilart Erdungsschiene gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Erdungsschiene ist eine Verbindungsstelle der einzelnen Edungsleiter.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Klemme,Schraube,Bezeichung,Isolator.","Planar, Punkt","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","USERDEFINED","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","EXIT"]
[0,"TAZ0408","OBJ_HB_066","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Erdungspunkt","Die Bauteilart Erdungspunkte gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Erdungspunkte dient zur Angabe des Erdungs-Anschlusses beim Objekt\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Klemmen, bezeichnete Metallteile,Anschlussfahnen.","Planar, Punkt","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","USERDEFINED","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","EXIT"]
[0,"TAZ0407","OBJ_HB_104","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Erdungskurzschluss","Die Bauteilart Erdungskurzschluss gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Erdungskurzschluss verbindet unterschidliche Erdysteme untereinander oder mit dem Aussenleiter \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Schalter, Leitung,Gehäuse.","Planar, Punkt","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","USERDEFINED","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","EXIT"]
[0,"TAZ0406","OBJ_HB_099","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Elektrozaehler","Die Bauteilart Elektrozaehler gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Elektrozaehler st ein über einen zeitlichen Verlauf integrierendes Messgerät zur Erfassung der Menge einer durchlaufenden elektrischen Größe\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Elekromessung, elektrozähler, Strommessung","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcFlowMeterType","ENERGYMETER","IfcFlowMeter","IfcFlowMeterType","ENERGYMETER","IfcFlowMeter","IfcFlowMeterType","ENERGYMETER"]
[0,"TAZ0405","OBJ_HB_065","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Elektrotrasse","Die Bauteilart Elektrotrasse gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Elektrotrasse ist das gebündelte Verlegen von Kabel\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Kabelwanne,Stützen,Ausleger.","Planar, Punkt","IfcFlowSegment","IfcCableCarrierSegmentType","CABLETRAYSEGMENT","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","CABLETRAYSEGMENT","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","CABLETRAYSEGMENT"]
[0,"TAZ0404","OBJ_HB_098","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Einspeisefeld","Die Bauteilart Einspeisefeld gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Einspeisefeld ist die Einspeisung der Schaltgerätekombination \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Gehäuse, Schalter,Klemmen,Sicherungen","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","DISTRIBUTIONBOARD","IfcElectricDistributionBoard","IfcElectricDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD","IfcDistributionBoard","IfcDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD"]
[0,"TAZ0403","OBJ_HB_097","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Einbruchmeldezentrale","Die Bauteilart Einbruchmeldezentrale gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Einbruchmeldezentrale ist das Herz einer Einbruchmeldeanlage. Sie ist nach VdS eine Einrichtung für die Aufnahme, Anzeige und Weiterleitung von Meldungen und Informationen (z.B. Einbruch-, Sabotage- und Störungsmeldungen).\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Einbruchmeldezentrale","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","DISTRIBUTIONBOARD","IfcElectricDistributionBoard","IfcElectricDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD","IfcDistributionBoard","IfcDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD"]
[0,"TAZ0402","OBJ_HB_077","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Dieselmaschine","Die Bauteilart Dieselmaschine gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Dieselmaschine  sind Hubkolbenmotoren, die chemische Energie in Wärme- und Bewegungsenergie umwandeln und einen Wirkusgrad aufweisen \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Dieselmaschine, Dieselgenerator. Dieselmotor","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcElectricGeneratorType","USERDEFINED","IfcElectricGenerator","IfcElectricGeneratorType","ENGINEGENERATOR","IfcElectricGenerator","IfcElectricGeneratorType","ENGINEGENERATOR"]
[0,"TAZ0401","OBJ_HB_064","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Bruestungskanal","-","Planar, Punkt","IfcFlowSegment","IfcCableCarrierSegmentType","CABLETRUNKINGSEGMENT","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","CABLETRUNKINGSEGMENT","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","CABLETRUNKINGSEGMENT"]
[0,"TAZ0400","OBJ_HB_140","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Bremsprüfgerät","Die Bauteilart Bremsprüffgerät gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Bremsprüffgerät Testet die Funktion der Bremsanlage beim Zug.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Schlauch, Steuerung.","Planar, Punkt","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0399","OBJ_HB_062","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Blitzschutzgeraet","Die Bauteilart Blitzschutzgeraet, Überspannungsschutz gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Blitzschutzgeraet, Überspannungsschutz Gesammtheit von Massnahmen für den inneren schutz vor Ueberspannungen\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Ueberspannungsableiter,Sicherungen.","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcProtectiveDeviceType","USERDEFINED","IfcProtectiveDevice","IfcProtectiveDeviceType","USERDEFINED","IfcProtectiveDevice","IfcProtectiveDeviceType","VOLTAGELIMITER"]
[0,"TAZ0398","OBJ_HB_087","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Blindstromkompensation","Die Bauteilart Blindstromkompensation gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Blindstromkompensation wird in Wechselspannungsnetzen die unerwünschte Verschiebungsblindleistung und der damit verbundene Blindstrom von elektrischen Verbrauchern reduziert.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Blindstromkompensation","Planar, Punkt","IfcFlowStorageDevice","IfcElectricFlowStorageDeviceType","USERDEFINED","IfcElectricFlowStorageDevice","IfcElectricFlowStorageDeviceType","USERDEFINED","IfcElectricFlowStorageDevice","IfcElectricFlowStorageDeviceType","COMPENSATOR"]
[0,"TAZ0397","OBJ_HB_096","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Biotrans","Die Bauteilart Biotrans gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Biotrans verwetet und entsorgt Gastro und Speisereste aus organischem Material von Grossküchen, Kantinen Gastrobetriebe\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Biomassesaufbereiter, Sammelbehälter","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcFlowTerminalType","-","IfcWasteTerminal","IfcWasteTerminalType","WASTEDISPOSALUNIT","IfcWasteTerminal","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET"]
[0,"TAZ0396","OBJ_HB_061","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Bewegungsmelder","Die Bauteilart Bewegungsmelder gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Bewegungsmelder dient der Erkennung von Personen um damit andere Komponenten nutzungsabhängig steuern zu können (z.B. Licht).\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: PIR, Radar, Laser","Planar, Punkt","IfcDistributionControlElement","IfcSensorType","MOVEMENTSENSOR","IfcSensor","IfcSensorType","MOVEMENTSENSOR","IfcSensor","IfcSensorType","MOVEMENTSENSOR"]
[0,"TAZ0395","OBJ_HB_060","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Beschallungszentrale","Die Bauteilart Beschallungszentrale gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Beschallungszentrale dient als zentrales Eingangstor für die auszugebenden akustischen Informationen.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Beschallungszentrale","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","DISTRIBUTIONBOARD","IfcElectricDistributionBoard","IfcElectricDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD","IfcDistributionBoard","IfcDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD"]
[0,"TAZ0394","OBJ_HB_111","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Bedienstation","Die Bauteilart Bedienstation gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Bedienstation dient als Interface zwischen Mensch und Maschine um damit verscheidene Funktionen steuern und überwachen zu können.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Bedienpanel","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","CONTROLPANEL","IfcUnitaryControlElement","IfcUnitaryControlElementType","CONTROLPANEL","IfcUnitaryControlElement","IfcUnitaryControlElementType","CONTROLPANEL"]
[0,"TAZ0393","OBJ_HB_070","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Elektroanlage","Batteriegestell","Die Bauteilart Batteriegestell gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Batteriegestell ermöglicht das platzsparende Stapeln von Batterien.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Metallgestell,Sockel.","Planar, Punkt","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0392","OBJ_HB_314","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Beförderungsanlage","Scherenlift","Die Bauteilart Scherenlift gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Scherenlift ist eine Einrichtung um Gegenstände von einem Niveau auf ein anderes Niveau zu heben oder senken.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Hebebühne, Scherenbühne","Planar, Punkt","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","ELEVATOR","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","ELEVATOR","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","ELEVATOR"]
[0,"TAZ0391","OBJ_HB_303","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Beförderungsanlage","Paternoster","Die Bauteilart Paternoster gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Paternoster ist eine Einrichtung, um auf möglicht engem Raum viel zu Lagern.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Paternoster, Hochlagerschrank, Lagersystem","Planar, Punkt","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","ELEVATOR","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","ELEVATOR","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","ELEVATOR"]
[0,"TAZ0390","OBJ_HB_304","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Beförderungsanlage","Lifttuer","-","Planar, Punkt","IfcDoor","-","USERDEFINED","IfcDoor","IfcDoorType","USERDEFINED","IfcDoor","IfcDoorType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0389","OBJ_HB_305","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Beförderungsanlage","Liftkabine","Die Bauteilart Liftkabine gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Liftkabine dient als Raumbegrenzung für die Personennutzung/Warennutzung einer Beförderungsanlage \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Liftkabine","Planar, Punkt","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","ELEVATOR","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","ELEVATOR","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","ELEVATOR"]
[0,"TAZ0388","OBJ_HB_307","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Beförderungsanlage","Kran","Die Bauteilart Kran gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Kran ist eine manuell oder durch Motoren betriebene Einrichtung zur vertikalen und horizontalen Verladung von Lasten\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Portalkran, Brueckenkran, Verladebruecke, Baukran","Planar, Punkt","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","USERDEFINED","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","CRANEWAY","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","CRANEWAY"]
[0,"TAZ0387","OBJ_HB_313","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Beförderungsanlage","Hubtisch","Die Bauteilart Hubtisch gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Hubtisch sind Hilfsmittel zum Heben schwerer Lasten.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Anlagenhubtische, Montagehubtische, Hubtische für den Warentransport, Verladehubtische ","Planar, Punkt","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","ELEVATOR","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","ELEVATOR","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","ELEVATOR"]
[0,"TAZ0386","OBJ_HB_312","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Beförderungsanlage","Hebeeinrichtung","Die Bauteilart Hebeeinrichtung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Hebeeinrichtung ist eine Einrichtung um Gegenstände von einem Niveau auf ein anderes Niveau zu heben oder senken.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Hebebühne, Scherenbühne","Planar, Punkt","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","ELEVATOR","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","ELEVATOR","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","ELEVATOR"]
[0,"TAZ0385","OBJ_HB_306","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Beförderungsanlage","Fassadenbefahranlage","Die Bauteilart Fassadenbefahranlage gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Fassadenbefahranlage dienen zur Reinigung und Wartung von Fassaden, die auf Grund ihrer Dimensionen nicht über Einzel-Anschlagpunkte, Spannseile oder sonstige mobile Geräte zu erreichen sind.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Reinigungskörben, Schienensysteme, Fassadenaufzüge Gegengewicht","Planar, Punkt","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","ELEVATOR","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","ELEVATOR","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","ELEVATOR"]
[0,"TAZ0384","OBJ_HB_311","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Beförderungsanlage","Fahrtreppe","Die Bauteilart Fahrtreppe gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Fahrtreppe ist ein Personenbeförderungsmittel zur Überwindung einer Höhendistanz, bei dem sich durch bewegende Metallsegmente Treppenstufen bilden\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Rolltreppe","Planar, Punkt","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","ESCALATOR","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","ESCALATOR","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","ESCALATOR"]
[0,"TAZ0383","OBJ_HB_310","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Beförderungsanlage","Fahrsteig","Die Bauteilart Fahrsteig gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Fahrsteig ist ein Personenbeförderungsmittel, in der Nutzung ähnlich wie ein Förderband.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Laufband, Fahrsteig","Planar, Punkt","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","MOVINGWALKWAY","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","MOVINGWALKWAY","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","MOVINGWALKWAY"]
[0,"TAZ0382","OBJ_HB_309","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Beförderungsanlage","Anpassrampe","Die Bauteilart Anpassrampe gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Anpassrampe gleicht Höhenunterschiede zwischen einer Verladerampe und dem zu ladenden/entladenden Fahrzeug aus.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Verladerampe","Planar, Punkt","IfcRamp","-","USERDEFINED","IfcRamp","IfcRampType","USERDEFINED","IfcRamp","IfcRampType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0379","OBJ_HB_289","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Abwassertechnische Anlage","Rinne","Die Bauteilart Rinne gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Rinne ist eine Einrichtung, die geführtes ableiten von Flüssigkeiten ermöglicht.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Rinne, Entwässerunsrinne,m Dachgrinne, Überlaufrinne","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcFlowTerminalType","-","IfcWasteTerminal","IfcWasteTerminalType","FLOORWASTE","IfcWasteTerminal","IfcWasteTerminalType","FLOORWASTE"]
[0,"TAZ0378","OBJ_HB_296","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Abwassertechnische Anlage","Oelabscheider","Die Bauteilart Oelabscheider gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Oelabscheider trennt Oele vom Abwasser bevor das Wasser in die Kanalisation abfließt\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Oelabscheider","Planar, Punkt","IfcFlowTreatmentDevice","IfcFlowTreatmentDeviceType","-","IfcInterceptor","IfcInterceptorType","OIL","IfcInterceptor","IfcInterceptorType","OIL"]
[0,"TAZ0377","OBJ_HB_295","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Abwassertechnische Anlage","Fettabscheider","Die Bauteilart Fettabscheider gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Fettabscheider trennen Fette und Oele vom Abwasser bevor das Wasser in die Kanalisation abfließt\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Fettabscheider","Planar, Punkt","IfcFlowTreatmentDevice","IfcFlowTreatmentDeviceType","-","IfcInterceptor","IfcInterceptorType","GREASE","IfcInterceptor","IfcInterceptorType","GREASE"]
[0,"TAZ0376","OBJ_HB_294","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Abwassertechnische Anlage","Dachentwaesserung","Die Bauteilart Dachentwaesserung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Dachentwaesserung Leidet das gesammelte Abwasser der Dachbeckung ins Leitungssystem ein.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Dachwasserrinne, Dachwasserfallrohr, Spühlstützen","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcFlowTerminalType","-","IfcWasteTerminal","IfcWasteTerminalType","ROOFDRAIN","IfcWasteTerminal","IfcWasteTerminalType","ROOFDRAIN"]
[0,"TAZ0375","OBJ_HB_291","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Abwassertechnische Anlage","Bodenentwaesserung","Die Bauteilart Bodenentwaesserung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Bodenentwaesserung ist ein Entwässerungsgegenstand zur Sammlung und Ableitung von Bodenwasser. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Sickerleitung. Bodenablauf, Rinne, Schacht, ","Planar, Punkt","IfcFlowSegment","IfcPipeSegmentType","GUTTER","IfcPipeSegment","IfcPipeSegmentType","GUTTER","IfcPipeSegment","IfcPipeSegmentType","GUTTER"]
[0,"TAZ0374","OBJ_HB_290","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Technik Gebäude","Technik Gebäude - Abwassertechnische Anlage","Bodenablauf","Die Bauteilart Bodenablauf gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Bodenablauf ermöglicht das Sammeln von Abwasser bei Innen- und Aussenflächen\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Strassenablauf","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcFlowTerminalType","-","IfcWasteTerminal","IfcWasteTerminalType","WASTETRAP","IfcWasteTerminal","IfcWasteTerminalType","WASTETRAP"]
[0,"TAZ0372","OBJ_HB_037","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Konstruktion Gebäude","Konstruktion Gebäude","Wandeinlage","-","Planar, Punkt","???","???","???","???","???","???","???","???","???"]
[0,"TAZ0371","OBJ_HB_041","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Konstruktion Gebäude","Konstruktion Gebäude","Serviceoeffnung","Die Bauteilart Revisionsoeffnung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Revisionsoeffnung ist für Wartungs- , Reinigungs- oder Inspektionszwecken eingebaut und ermöglicht den Zugriff auf verdeckt eingebaute Bauteile.  \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Revisionsöffnung","Planar, Punkt","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","INSPECTIONPIT","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","INSPECTIONPIT","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","INSPECTIONPIT"]
[0,"TAZ0370","OBJ_HB_040","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Konstruktion Gebäude","Konstruktion Gebäude","Sektionaltor","Die Bauteilart Sektionaltor gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Sektionaltor dient dem Verschließen von Hallen oder als Garagentor. Das Torblatt ist in mehrere Sektionen waagerecht unterteilt und schließt sich von oben nach unten.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Sektionaltor.","Planar, Punkt","IfcDoor","-","-","IfcDoor","IfcDoorType","USERDEFINED","IfcDoor","IfcDoorType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0369","OBJ_HB_035","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Konstruktion Gebäude","Konstruktion Gebäude","Schlitz","-","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcVoidingFeature","IfcVoidingFeatureType","CHAMFER","IfcVoidingFeature","IfcVoidingFeatureType","CHAMFER"]
[0,"TAZ0368","OBJ_HB_034","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Konstruktion Gebäude","Konstruktion Gebäude","Kernbohrung","-","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcVoidingFeature","IfcVoidingFeatureType","HOLE","IfcVoidingFeature","IfcVoidingFeatureType","HOLE"]
[0,"TAZ0367","OBJ_HB_033","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Konstruktion Gebäude","Konstruktion Gebäude","Durchbruch","-","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcVoidingFeature","IfcVoidingFeatureType","[\"CUTOUT\",\n\"CHAMFER\"]","IfcVoidingFeature","IfcVoidingFeatureType","[\"CUTOUT\",\n\"CHAMFER\"]"]
[0,"TAZ0366","OBJ_HB_036","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Konstruktion Gebäude","Konstruktion Gebäude","Deckeneinlage","-","Planar, Punkt","???","???","???","???","???","???","???","???","???"]
[0,"TAZ0365","OBJ_HB_038","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Konstruktion Gebäude","Konstruktion Gebäude","Ausstieg","-","Planar, Punkt","IfcDoor","-","USERDEFINED","IfcDoor","IfcDoorType","TRAPDOOR","IfcDoor","IfcDoorType","TRAPDOOR"]
[0,"TAZ0363","OBJ_EN_82","Objekttyp","ALG_11","Hochbau","OGR_84","Energie","Installationen","Löschanlage","Anlage zur Bekämpfung von Bränden in Anlagen bzw. Gebäuden","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-"]
[0,"TAZ0362","OBJ_EN_83","Objekttyp","ALG_11","Hochbau","OGR_84","Energie","Installationen","Lift","Personen bzw. Materiallift","-","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","ELEVATOR","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","ELEVATOR","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","ELEVATOR"]
[0,"TAZ0361","OBJ_EN_71","Objekttyp","ALG_11","Hochbau","OGR_84","Energie","Installationen","Lagerölversorgung","Öltank für Gleitlageröl sowie Einrichtungen zum Transport","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-"]
[0,"TAZ0360","OBJ_EN_70","Objekttyp","ALG_11","Hochbau","OGR_84","Energie","Installationen","Kran (Energie)","Ein Kran ist eine manuell oder durch Motoren betriebene Einrichtung zur vertikalen und horizontalen Verladung oder Bewegung von Lasten.","-","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","USERDEFINED","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","CRANEWAY","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","CRANEWAY"]
[0,"TAZ0359","OBJ_EN_90","Objekttyp","ALG_11","Hochbau","OGR_84","Energie","Installationen","Fahrzeug","Sammelobjekt für Fahrzeuge, (Schienenfahrzeug, Auto, Motorkarren,  Boot,…)","-","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","USERDEFINED","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","USERDEFINED","IfcTransportElement","IfcTransportElementType","[\"VEHICLE\",\n\"VEHICLETRACKED\",\n\"ROLLINGSTOCK\",\n\"VEHICLEWHEELED\",\n\"VEHICLEAIR\",\n\"CARGO\",\n\"VEHICLEMARINE\"]"]
[0,"TAZ0358","OBJ_EN_92","Objekttyp","ALG_11","Hochbau","OGR_84","Energie","Installationen","Erste-Hilfe-Material","Erste-Hilfe Ausrüstung auf Anlagen, DEFI","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0357","OBJ_EN_93","Objekttyp","ALG_11","Hochbau","OGR_84","Energie","Installationen","Erdungsmaterial","Sammelobjekt für Erdungsmaterial auf Anlagen","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0356","OBJ_EN_86","Objekttyp","ALG_11","Hochbau","OGR_84","Energie","Installationen","Blitzschutz","Blitzschutz eines Gebäudes","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-"]
[0,"TAZ0355","OBJ_EN_91","Objekttyp","ALG_11","Hochbau","OGR_84","Energie","Installationen","Aufsteigmittel","Leiter zum Hochsteigen welche nicht fix verbaut sind, Gerüst, usw.","-","IfcStair","IfcStairType","USERDEFINED","IfcStair","IfcStairType","USERDEFINED","IfcStair","IfcStairType","LADDER"]
[0,"TAZ0354","OBJ_EN_87","Objekttyp","ALG_11","Hochbau","OGR_84","Energie","Installationen","Anschlagmittel","Anschlagmittel sind Elemente welche zum Anhang von Lasten an einen Kran verwendet werden","-","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","-","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","USERDEFINED","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0353","OBJ_EN_85","Objekttyp","ALG_11","Hochbau","OGR_84","Energie","Energie","Sanitärinstallation","Installationen zur Verteilung und Ableitung von Trink/Brauchwasser","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-"]
[0,"TAZ0352","OBJ_EN_50","Objekttyp","ALG_11","Hochbau","OGR_84","Energie","Energie","Ölabscheider","Bauliche Einrichtung zum Rückhalten von Öl","-","IfcFlowTreatmentDevice","IfcFlowTreatmentDeviceType","-","IfcInterceptor","IfcInterceptorType","OIL","IfcInterceptor","IfcInterceptorType","OIL"]
[0,"TAZ0351","OBJ_EN_89","Objekttyp","ALG_11","Hochbau","OGR_84","Energie","Energie","Mobiles Messmittel","Messmitel welche regelmässig kalibriert werden müssen (z.B. Multimeter, Waagen, Drehmomentschlüssel, Isolationsprüfer, Spannungsprüfer..)","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0350","OBJ_HB_324","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Bedachung Gebäude","Bedachung Gebäude","Dachkonstruktion","Die Bauteilart Dachkonstruktion gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Dachkonstruktion bildet die Unterlage der Dachbedeckung und stellt die Verbindung zwischen der Dachbedeckung und der eigentlichen Tragkonstruktion sicher.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Sparren","Planar, Punkt","IfcRoof","-","[\"FLAT_ROOF\",\n\"SHED_ROOF\",\n\"GABLE_ROOF\",\n\"HIP_ROOF\",\n\"HIPPED_GABLE_ROOF\",\n\"GAMBREL_ROOF\",\n\"MANSARD_ROOF\",\n\"BARREL_ROOF\",\n\"RAINBOW_ROOF\",\n\"BUTTERFLY_ROOF\",\n\"PAVILION_ROOF\",\n\"DOME_ROOF\",\n\"FREEFORM\"]","IfcRoof","IfcRoofType","[\"FLAT_ROOF\",\n\"SHED_ROOF\",\n\"GABLE_ROOF\",\n\"HIP_ROOF\",\n\"HIPPED_GABLE_ROOF\",\n\"GAMBREL_ROOF\",\n\"MANSARD_ROOF\",\n\"BARREL_ROOF\",\n\"RAINBOW_ROOF\",\n\"BUTTERFLY_ROOF\",\n\"PAVILION_ROOF\",\n\"DOME_ROOF\",\n\"FREEFORM\"]","IfcRoof","IfcRoofType","[\"FLAT_ROOF\",\n\"SHED_ROOF\",\n\"GABLE_ROOF\",\n\"HIP_ROOF\",\n\"HIPPED_GABLE_ROOF\",\n\"GAMBREL_ROOF\",\n\"MANSARD_ROOF\",\n\"BARREL_ROOF\",\n\"RAINBOW_ROOF\",\n\"BUTTERFLY_ROOF\",\n\"PAVILION_ROOF\",\n\"DOME_ROOF\",\n\"FREEFORM\"]"]
[0,"TAZ0349","OBJ_HB_323","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Bedachung Gebäude","Bedachung Gebäude","Dachabschluss","-","Planar, Punkt","IfcCovering","IfcCoveringType","ROOFING","IfcCovering","IfcCoveringType","ROOFING","IfcCovering","IfcCoveringType","ROOFING"]
[0,"TAZ0348","OBJ_HB_322","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Bedachung Gebäude","Bedachung Gebäude","Dachabdeckung","Die Bauteilart Dachabdeckung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Dachabdeckung dient als Schutz vor Witterungseinflüssen\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Bitumenbahn, Dachpfannen, Dachziegel, Blecheindeckung","Planar, Punkt","IfcCovering","IfcCoveringType","ROOFING","IfcCovering","IfcCoveringType","ROOFING","IfcCovering","IfcCoveringType","ROOFING"]
[0,"TAZ0346","OBJ_HB_156","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Bauteilarten","Technik Gebäude - Technische Brandschutzanlage","Sprinkler","Die Bauteilart Sprinkler gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Sprinkler verhindern als automatische Feuerlöschanlagen, dass sich ein ausgebrochenes Feuer zum Großbrand entwickeln kann\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Sprinkler","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcFireSuppressionTerminalType","SPRINKLER","IfcFireSuppressionTerminal","IfcFireSuppressionTerminalType","SPRINKLER","IfcFireSuppressionTerminal","IfcFireSuppressionTerminalType","SPRINKLER"]
[0,"TAZ0345","OBJ_HB_155","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Bauteilarten","Technik Gebäude - Technische Brandschutzanlage","Sicherheitsleuchte","Die Bauteilart Sicherheitsleuchte gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Sicherheitsleuchte dient bei einem Ausfall der normalen Beleuchtung dazu einen Raum oder ein Gebäude sicher verlassen zu können.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Einbaunotleuchte, Anbaunotleuchte","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcLightFixtureType","USERDEFINED","IfcLightFixture","IfcLightFixtureType","SECURITYLIGHTING","IfcLightFixture","IfcLightFixtureType","SECURITYLIGHTING"]
[0,"TAZ0344","OBJ_HB_154","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Bauteilarten","Technik Gebäude - Technische Brandschutzanlage","Sicherheitsbeschilderung","Die Bauteilart Sicherheitsbeschilderung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Sicherheitsbeschilderung dient dazu die Nutzer einer Anlage auf mögliche Gefahren aufmerksam zu machen oder den Fluchtweg für eine Evakuation aufzuzeigen.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Gefahrenschilder, Fluchtwegschilder","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcSign","IfcSignType","PICTORAL"]
[0,"TAZ0343","OBJ_HB_157","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Bauteilarten","Technik Gebäude - Technische Brandschutzanlage","Rauchmelder","Die Bauteilart Rauchmelder gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Rauchmelder detektiert Rauchgase\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Rauchmelder","Planar, Punkt","IfcDistributionControlElement","IfcSensorType","SMOKESENSOR","IfcSensor","IfcSensorType","SMOKESENSOR","IfcSensor","IfcSensorType","SMOKESENSOR"]
[0,"TAZ0342","OBJ_HB_163","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Bauteilarten","Technik Gebäude - Technische Brandschutzanlage","Handfeuerloescher","Die Bauteilart Handfeuerloescher gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Handfeuerloescher Ein Feuerlöscher ist ein tragbares Kleinlöschgerät mit einer Gesamtmasse von maximal 20 Kilogramm. Er dient dem Ablöschen von Klein- und Entstehungsbränden\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Feuerlöscher, (Pulver, CO2, Lightwater,Schaum)","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcFireSuppressionTerminalType","USERDEFINED","IfcFireSuppressionTerminal","IfcFireSuppressionTerminalType","USERDEFINED","IfcFireSuppressionTerminal","IfcFireSuppressionTerminalType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0341","OBJ_HB_153","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Bauteilarten","Technik Gebäude - Technische Brandschutzanlage","Fluchtwegleuchte","Die Bauteilart Fluchtwegleuchte gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Fluchtwegleuchte dient der Evakuation eines Gebäudes, indem den Personen der kürzeste Fluchtweg visuell dargestellt wird.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Fluchtwegleuchte","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcLightFixtureType","USERDEFINED","IfcLightFixture","IfcLightFixtureType","SECURITYLIGHTING","IfcLightFixture","IfcLightFixtureType","SECURITYLIGHTING"]
[0,"TAZ0340","OBJ_HB_162","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Bauteilarten","Technik Gebäude - Technische Brandschutzanlage","Feuerloeschposten","Die Bauteilart Feuerloeschposten gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Feuerloeschposten sind Wandhydranten, welche zur ersten Brandbekämpfung für den Laien entwickelt wurden.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Schlauchhaspel, Strahlrohr, Absperrorgan.","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcFireSuppressionTerminalType","HOSEREEL","IfcFireSuppressionTerminal","IfcFireSuppressionTerminalType","HOSEREEL","IfcFireSuppressionTerminal","IfcFireSuppressionTerminalType","HOSEREEL"]
[0,"TAZ0339","OBJ_HB_161","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Bauteilarten","Technik Gebäude - Technische Brandschutzanlage","CO2 Loeschung","Die Bauteilart CO2 Löschung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion CO2 Löschung löscht aktiv einen entstehenden Brand mit CO2\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: CO2 Löschanlage","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcFireSuppressionTerminalType","USERDEFINED","IfcFireSuppressionTerminal","IfcFireSuppressionTerminalType","USERDEFINED","IfcFireSuppressionTerminal","IfcFireSuppressionTerminalType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0338","OBJ_HB_160","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Bauteilarten","Technik Gebäude - Technische Brandschutzanlage","Brandschutzklappe","Die Bauteilart Brandschutzklappe gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Brandschutzklappe ist eine automatische Absperrvorrichtung zur Verhinderung der Übertragung von Feuer und Rauch durch den beidseitig an der Klappe angeschlossenen Lüftungskanal\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Brandschutzklappe","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcDamperType","[\"FIREDAMPER\",\n\"FIRESMOKEDAMPER\",\n\"SMOKEDAMPER\"]","IfcDamper","IfcDamperType","[\"FIREDAMPER\",\n\"FIRESMOKEDAMPER\",\n\"SMOKEDAMPER\"]","IfcDamper","IfcDamperType","[\"FIREDAMPER\",\n\"FIRESMOKEDAMPER\",\n\"SMOKEDAMPER\"]"]
[0,"TAZ0337","OBJ_HB_165","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Bauteilarten","Technik Gebäude - Technische Brandschutzanlage","Brandschutzisolation","Die Bauteilart Brandschutzisolation gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Brandschutzisolation ist eine Trennschicht aus nicht brennbarem Isoliermaterial und dient zum Schutz gegen Brandeinwirkung. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Steinwolle-Dämmplatte, zementgebundene Brandschutzplatten. ","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0336","OBJ_HB_164","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Bauteilarten","Technik Gebäude - Technische Brandschutzanlage","Brandschott","Die Bauteilart Brandabschottung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Brandabschottung dient um Raumdurchdringungen bei Brandabschnitten abzuschotten und damit die Ausbreitung von Rauch und Feuer zu verhindern.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Mineralfaserschott, Mörtelschott.","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0335","OBJ_HB_159","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Bauteilarten","Technik Gebäude - Technische Brandschutzanlage","Brandmeldezentrale","Die Bauteilart Brandmeldezentrale gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Brandmeldezentrale ist eine Gefahrenmeldeanlage aus dem Bereich des vorbeugenden Brandschutzes, die Ereignisse von verschiedenen Brandmeldern empfängt, auswertet und dann reagiert. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Brandmeldezentrale,Nottaster, Brandmelder","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","DISTRIBUTIONBOARD","IfcElectricDistributionBoard","IfcElectricDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD","IfcDistributionBoard","IfcDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD"]
[0,"TAZ0334","OBJ_HB_052","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Bauteilarten","Technik Gebäude - Elektroanlage","W-LAN Router","Die Bauteilart W-LAN Router gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion W-LAN Router dient um den Zugriff auf das Internet oder ein privates Computernetzwerk bereitzustellen.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: W-LAN Router.","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","ROUTER","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","ROUTER"]
[0,"TAZ0333","OBJ_HB_059","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Bauteilarten","Technik Gebäude - Elektroanlage","Batterie (Hochbau)","Die Bauteilart Batterie gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Batterie speichert elektrische Energie auf chemischer Basis.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Bleibatterie, Alkalibatterie etc.","Planar, Punkt","IfcFlowStorageDevice","IfcElectricFlowStorageDeviceType","BATTERY","IfcElectricFlowStorageDevice","IfcElectricFlowStorageDeviceType","BATTERY","IfcElectricFlowStorageDevice","IfcElectricFlowStorageDeviceType","BATTERY"]
[0,"TAZ0331","OBJ_HB_374","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Zentralstaubsauger","-","Planar, Punkt","IfcFlowMovingDevice","IfcFanType","[\"CENTRIFUGALFORWARDCURVED\",\n\"CENTRIFUGALRADIAL\",\n\"CENTRIFUGALBACKWARDINCLINEDCURVED\",\n\"CENTRIFUGALAIRFOIL\",\n\"TUBEAXIAL\",\n\"VANEAXIAL\",\n\"PROPELLORAXIAL\"]","IfcFan","IfcFanType","[\"CENTRIFUGALFORWARDCURVED\",\n\"CENTRIFUGALRADIAL\",\n\"CENTRIFUGALBACKWARDINCLINEDCURVED\",\n\"CENTRIFUGALAIRFOIL\",\n\"TUBEAXIAL\",\n\"VANEAXIAL\",\n\"PROPELLORAXIAL\"]","IfcFan","IfcFanType","[\"CENTRIFUGALFORWARDCURVED\",\n\"CENTRIFUGALRADIAL\",\n\"CENTRIFUGALBACKWARDINCLINEDCURVED\",\n\"CENTRIFUGALAIRFOIL\",\n\"TUBEAXIAL\",\n\"VANEAXIAL\",\n\"PROPELLORAXIAL\"]"]
[0,"TAZ0330","OBJ_HB_371","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Waschmaschine","-","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","WASHINGMACHINE","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","WASHINGMACHINE","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","WASHINGMACHINE"]
[0,"TAZ0329","OBJ_HB_373","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Waeschetrockner","-","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcUnitaryEquipmentType","AIRCONDITIONINGUNIT","IfcUnitaryEquipment","IfcUnitaryEquipmentType","AIRCONDITIONINGUNIT","IfcUnitaryEquipment","IfcUnitaryEquipmentType","AIRCONDITIONINGUNIT"]
[0,"TAZ0328","OBJ_HB_372","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Tumbler","-","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","TUMBLEDRYER","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","TUMBLEDRYER","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","TUMBLEDRYER"]
[0,"TAZ0327","OBJ_HB_524","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Tresor","-","Planar, Punkt","IfcFurnishingElement","IfcFurnitureType","-","IfcFurniture","IfcFurnitureType","USERDEFINED","IfcFurniture","IfcFurnitureType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0326","OBJ_HB_381","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Steamer","-","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","ELECTRICCOOKER","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","ELECTRICCOOKER","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","ELECTRICCOOKER"]
[0,"TAZ0324","OBJ_HB_391","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Schliessfachschrank","Die Bauteilart Schliessfachschrank gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Schliessfachschrank  ist ein gegen Diebstahl und gegebenenfalls andere Risiken geschützter Behälter für Wertsachen\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Gepäckschliessfach, Bankschliessfach","Planar, Punkt","IfcFurnishingElement","IfcFurnitureType","-","IfcFurniture","IfcFurnitureType","SHELF","IfcFurniture","IfcFurnitureType","SHELF"]
[0,"TAZ0323","OBJ_HB_400","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Regal","Die Bauteilart Regal gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Regal ist ein Stauraum in Wohnbereichen. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Bücherregal","Planar, Punkt","IfcFurnishingElement","IfcFurnitureType","-","IfcFurniture","IfcFurnitureType","SHELF","IfcFurniture","IfcFurnitureType","SHELF"]
[0,"TAZ0322","OBJ_HB_526","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Rammschutz","-","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcImpactProtectionDevice","IfcImpactProtectionDeviceType","CRASHCUSHION"]
[0,"TAZ0321","OBJ_HB_412","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Pressmulde","Die Bauteilart Pressmulde gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Pressmulde ist ein Gerät zum Verdichten von Abfall und Wertstoffen.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Pressmulde","Planar, Punkt","IfcFurnishingElement","IfcFurnitureType","-","IfcFurniture","IfcFurnitureType","USERDEFINED","IfcFurniture","IfcFurnitureType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0320","OBJ_HB_411","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Presscontainer","Die Bauteilart Presscontainer gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Presscontainer ist ein Gerät zum Verdichten von Abfall und Wertstoffen und abtransport.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Presscontainer ","Planar, Punkt","IfcFurnishingElement","IfcFurnitureType","-","IfcFurniture","IfcFurnitureType","USERDEFINED","IfcFurniture","IfcFurnitureType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0319","OBJ_HB_408","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Poller","Die Bauteilart Poller gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Poller werden senkrechte im Boden befestigte Pfähle bezeichnet. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Poller","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0317","OBJ_HB_390","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Pflanztrog","Die Bauteilart Pflanztrog gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Pflanztrog ist eine Einrichtung, welche aus unterschiedlichen Materiallien und Formen besteht und zur Gestaltung mit Pflanzen an nicht Erdreichführenden Stellen beiträgt.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Blumenkasten, Pflanztrog, Hochbeet.","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0316","OBJ_HB_410","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Parkuhr","Die Bauteilart Parkuhr gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Parkuhr ist eine Säule mit einer mechanischen oder digitalen Uhr, die die verbleibende zulässige Parkzeit anzeigt.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Parkuhr","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0315","OBJ_HB_530","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Not-Halt","-","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcSwitchingDeviceType","EMERGENCYSTOP","IfcSwitchingDevice","IfcSwitchingDeviceType","EMERGENCYSTOP","IfcSwitchingDevice","IfcSwitchingDeviceType","EMERGENCYSTOP"]
[0,"TAZ0314","OBJ_HB_368","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Monitor","Die Bauteilart Monitor gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Monitor ist ein Sichtgerät, das zur Wiedergabe von Videobildern dient.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Fernsehgerät, Bildschirm, Anzeigegerät.  ","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcAudioVisualAppliance","IfcAudioVisualApplianceType","DISPLAY","IfcAudioVisualAppliance","IfcAudioVisualApplianceType","DISPLAY"]
[0,"TAZ0313","OBJ_HB_380","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Mikrowelle","-","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","MICROWAVE","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","MICROWAVE","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","MICROWAVE"]
[0,"TAZ0312","OBJ_HB_367","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Lufttrockner","Die Bauteilart Lufttrockner gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Lufttrockner entzieht der Luft die Feuchtigkeit\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Lufttrockner, Entfeuchter","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcUnitaryEquipmentType","USERDEFINED","IfcUnitaryEquipment","IfcUnitaryEquipmentType","DEHUMIDIFIER","IfcUnitaryEquipment","IfcUnitaryEquipmentType","DEHUMIDIFIER"]
[0,"TAZ0311","OBJ_HB_525","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Leitplanke","-","Planar, Punkt","IfcRailing","IfcRailingType","GUARDRAIL","IfcRailing","IfcRailingType","GUARDRAIL","IfcRailing","IfcRailingType","GUARDRAIL"]
[0,"TAZ0310","OBJ_HB_406","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Leiter (Hochbau)","Die Bauteilart Leiter gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Leiter ist ein Hilfsmittel mit Sprossen zum Hinauf- und Hinabsteigen.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Leiter","Planar, Punkt","IfcStair","IfcStairType","USERDEFINED","IfcStair","IfcStairType","USERDEFINED","IfcStair","IfcStairType","LADDER"]
[0,"TAZ0309","OBJ_HB_366","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Leinwand","Die Bauteilart Leinwand gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Leinwand ist ein gespanntes Tuch, welches die Eigenschaft hat, auf ihr projezierte Lichtbilder farbgetreu wiederzugeben.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Leinwand","Planar, Punkt","IfcFurnishingElement","IfcFurnitureType","-","IfcFurniture","IfcFurnitureType","USERDEFINED","IfcFurniture","IfcFurnitureType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0308","OBJ_HB_389","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Lateralschrank","Die Bauteilart Lateralschrank gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Lateralschrank ist ein Schank zur Lagerungung von Büromaterial \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Lateralschrank, Büromöbel","Planar, Punkt","IfcFurnishingElement","IfcFurnitureType","-","IfcFurniture","IfcFurnitureType","SHELF","IfcFurniture","IfcFurnitureType","SHELF"]
[0,"TAZ0307","OBJ_HB_402","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Lagersystem","Die Bauteilart Lagersystem gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Lagersystem ermöglicht das platzsparende und gerordnete Stapeln von Materialien\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Hochregallager, ","Planar, Punkt","IfcFurnishingElement","IfcFurnitureType","-","IfcFurniture","IfcFurnitureType","SHELF","IfcFurniture","IfcFurnitureType","SHELF"]
[0,"TAZ0306","OBJ_HB_401","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Lagergestell","Die Bauteilart Lagergestell gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Lagergestell ermöglicht das platzsparende und gerordnete Stapeln von Materialien\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Gestell, ","Planar, Punkt","IfcFurnishingElement","IfcFurnitureType","-","IfcFurniture","IfcFurnitureType","SHELF","IfcFurniture","IfcFurnitureType","SHELF"]
[0,"TAZ0305","OBJ_HB_527","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Kuehlzelle","-","Planar, Punkt","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0304","OBJ_HB_375","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Kuehlschrank","-","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","[\"FRIDGE_FREEZER\",\n\"REFRIGERATOR\"]","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","[\"FRIDGE_FREEZER\",\n\"REFRIGERATOR\"]","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","[\"FRIDGE_FREEZER\",\n\"REFRIGERATOR\"]"]
[0,"TAZ0303","OBJ_HB_376","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Kuechengeraet","Die Bauteilart Kuechenapparat gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Kuechenapparat sind Geraete welche in der Kuche zum aufbereiten von Mahlzeiten eingebaut sind.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Kochherd, Backofen, Steamer, Mikrowelle, Kuehlschrank, Geschirwaschmaschine, Gefrierschrank","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0302","OBJ_HB_378","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Kochherd","-","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","ELECTRICCOOKER","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","ELECTRICCOOKER","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","ELECTRICCOOKER"]
[0,"TAZ0300","OBJ_HB_399","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Kasse","Die Bauteilart Kasse gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Kasse ist ein Geräte, welches alle Transaktionen Finanziell erfasst.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Registrierkasse, Kassensysteme","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0299","OBJ_HB_398","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Kartenleser","Die Bauteilart Kartenleser gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Kartenleser ist ein Gerät zum Lesen und Beschreiben von Speicherkarten je nach Fabrikat und Herstellerkomitapilität.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Lesegeräte, Eingabegeräte, Programierterminal, ","Planar, Punkt","IfcDistributionControlElement","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","IDENTIFIERSENSOR","IfcSensor","IfcSensorType","IDENTIFIERSENSOR"]
[0,"TAZ0298","OBJ_HB_370","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Haushaltgeraet","-","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0297","OBJ_HB_405","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Handlauf","Die Bauteilart Handlauf gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Handlauf dient als Gehsicherheit von Personen bei Treppen und Rampen\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Handlauf aus CNS","Planar, Punkt","IfcRailing","IfcRailingType","HANDRAIL","IfcRailing","IfcRailingType","HANDRAIL","IfcRailing","IfcRailingType","HANDRAIL"]
[0,"TAZ0296","OBJ_HB_379","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Geschirrwaschmaschine","-","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","DISHWASHER","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","DISHWASHER","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","DISHWASHER"]
[0,"TAZ0295","OBJ_HB_383","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Gefrierschrank","-","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","FREEZER","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","FREEZER","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","FREEZER"]
[0,"TAZ0294","OBJ_HB_528","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Frequenzmesssystem","-","Planar, Punkt","IfcDistributionControlElement","IfcFlowInstrumentType","FREQUENCYMETER","IfcFlowInstrument","IfcFlowInstrumentType","FREQUENCYMETER","IfcFlowInstrument","IfcFlowInstrumentType","FREQUENCYMETER"]
[0,"TAZ0293","OBJ_HB_529","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Einspeisepunkt","-","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0292","OBJ_HB_382","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Dampfgarer","-","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","ELECTRICCOOKER","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","ELECTRICCOOKER","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","ELECTRICCOOKER"]
[0,"TAZ0291","OBJ_HB_397","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Beamer","Die Bauteilart Beamer gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Beamer projiziert einen Bildinhalt auf eine grosse Fläche.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Beamer","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcAudioVisualAppliance","IfcAudioVisualApplianceType","PROJECTOR","IfcAudioVisualAppliance","IfcAudioVisualApplianceType","PROJECTOR"]
[0,"TAZ0290","OBJ_HB_377","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Backofen","-","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","ELECTRICCOOKER","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","ELECTRICCOOKER","IfcElectricAppliance","IfcElectricApplianceType","ELECTRICCOOKER"]
[0,"TAZ0289","OBJ_HB_403","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Ausstattung Gebäude","Ausstattung Gebäude","Absturzsicherung","Die Bauteilart Absturzsicherung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Absturzsicherung verhindert den Absturz einer Person von einer gegenüber dem Boden erhöhten Arbeitsfläche.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Absturzsicherung auf dem Dach oder in einem Schacht inkl. Rückhaltesysteme","Planar, Punkt","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0287","OBJ_HB_319","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Äussere Wandbekleidung Gebäude","Äussere Wandbekleidung Gebäude","Fenster","Die Bauteilart Fenster gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Fenster dient der natürlichen Belichtung eines Raumes von Aussen\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Kunststofffenster, Holzfenster, Alufenster","Planar, Punkt","IfcWindow","-","-","IfcWindow","IfcWindowType","[\"WINDOW\",\n\"SKYLIGHT\",\n\"LIGHTDOME\"]","IfcWindow","IfcWindowType","[\"WINDOW\",\n\"SKYLIGHT\",\n\"LIGHTDOME\"]"]
[0,"TAZ0286","OBJ_HB_318","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Äussere Wandbekleidung Gebäude","Äussere Wandbekleidung Gebäude","Fassadenelement","Die Bauteilart Fassadenelement gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Fassadenelement dient dem seitlichen Raumabschluss zum Aussenbereich und trennt thermische Zonen.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Glas, Beton","Planar, Punkt","IfcCurtainWall","IfcCurtainWallType","USERDEFINED","IfcCurtainWall","IfcCurtainWallType","USERDEFINED","IfcCurtainWall","IfcCurtainWallType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0285","OBJ_HB_317","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Äussere Wandbekleidung Gebäude","Äussere Wandbekleidung Gebäude","Fassadenbekleidung","Die Bauteilart Fassadenbekleidung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Fassadenbekleidung definiert die äusserste Schicht der Fassadenelemente\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Holz, Metall, Glas","Planar, Punkt","IfcCurtainWall","IfcCurtainWallType","USERDEFINED","IfcCurtainWall","IfcCurtainWallType","USERDEFINED","IfcCurtainWall","IfcCurtainWallType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0284","OBJ_HB_316","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","-","Äussere Wandbekleidung Gebäude","Äussere Wandbekleidung Gebäude","Bekleidung Untersicht","Die Bauteilart Bekleidung Untersicht gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Bekleidung Untersicht dient der Verkleidung von Konstruktion und technischen Anlagen und erzeugt die obenliegende Abgrenzungen des Raums. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: abgehängte Decken","Planar, Punkt","IfcCovering","IfcCoveringType","CLADDING","IfcCovering","IfcCoveringType","CLADDING","IfcCovering","IfcCoveringType","CLADDING"]
[0,"TAZ0282","OBJ_HB_337","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Ausbau Gebäude","Ausbau Gebäude","Wetterschutzgitter","Die Bauteilart Wetterschutzgitter gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Wetterschutzgitter dient als Schutz vor Regen und dem Eindringen von Schmutz, Laub und Vögeln in Luftöffnungen.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Wetterschutzgitter.","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcStackTerminalType","[\"BIRDCAGE\",\n\"COWL\",\n\"RAINWATERHOPPER\"]","IfcStackTerminal","IfcStackTerminalType","[\"BIRDCAGE\",\n\"COWL\",\n\"RAINWATERHOPPER\"]","IfcStackTerminal","IfcStackTerminalType","[\"BIRDCAGE\",\n\"COWL\",\n\"RAINWATERHOPPER\"]"]
[0,"TAZ0281","OBJ_HB_344","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Ausbau Gebäude","Ausbau Gebäude","Wandrahmen","Die Bauteilart Wandrahmen gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Wandrahmen \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: ","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0280","OBJ_HB_330","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Ausbau Gebäude","Ausbau Gebäude","Wandbekleidung","Die Bauteilart Wandbekleidung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Wandbekleidung dient der Verkleidung von Konstruktion und erzeugt die seitliche Abgrenzungen des Raums. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Fliessen, Putz, Gipskarton, Holzverkleidung","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementPart","IfcBuildingElementPartType","USERDEFINED","IfcBuildingElementPart","IfcBuildingElementPartType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0279","OBJ_HB_356","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Ausbau Gebäude","Ausbau Gebäude","Vorwandelement","-","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementPart","IfcBuildingElementPartType","USERDEFINED","IfcBuildingElementPart","IfcBuildingElementPartType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0278","OBJ_HB_327","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Ausbau Gebäude","Ausbau Gebäude","Vorsatzschalen","-","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementPart","IfcBuildingElementPartType","USERDEFINED","IfcBuildingElementPart","IfcBuildingElementPartType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0277","OBJ_HB_334","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Ausbau Gebäude","Ausbau Gebäude","Vogelabwehr","Die Bauteilart Vogelabwehr gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Vogelabwehr zielt darauf ab, Vögel zu vertreiben oder sie am Landen und Nisten zu hindern.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Gitter, Netze, Spanndraht mechanisch und elektrisch.","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0276","OBJ_HB_343","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Ausbau Gebäude","Ausbau Gebäude","Verdunkelung","Die Bauteilart Verdunkelung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Verdunkelung dient der Regelung des Lichteinfalls auf der Rauminnenseite.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Textilvorhang","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcShadingDevice","IfcShadingDeviceType","[\"JALOUSIE\",\n\"SHUTTER\"]","IfcShadingDevice","IfcShadingDeviceType","[\"JALOUSIE\",\n\"SHUTTER\"]"]
[0,"TAZ0275","OBJ_HB_355","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Ausbau Gebäude","Ausbau Gebäude","Unterkonstruktion","Die Bauteilart Unterkonstruktion gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Unterkonstruktion bildet die Unterlage der Verkleidung und stellt die Verbindung zwischen der Verkleidung und der eigentlichen Tragkonstruktion sicher.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Metallunterkonstruktion (C/U System), Holzunterkonstruktion (Latten und Bohlen)","Planar, Punkt","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","RIGID_FRAME","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","RIGID_FRAME"]
[0,"TAZ0274","OBJ_HB_326","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Ausbau Gebäude","Ausbau Gebäude","Trennwandsystem","-","Planar, Punkt","IfcWall","IfcWallType","STANDARD","IfcWall","IfcWallType","PARTITIONING","IfcWall","IfcWallType","PARTITIONING"]
[0,"TAZ0273","OBJ_HB_336","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Ausbau Gebäude","Ausbau Gebäude","Torluftschleier","Die Bauteilart Torluftschleier gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Torluftschleier dient der Abschirmung warmer Raumluft gegen kalte Außenluft, beispielsweise an Toren von Industrieanlagen und Werkhallen oder an den Eingangsbereichen von Bahnhöfen.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Torluftschleier","Planar, Punkt","IfcEnergyConversionDevice","IfcUnitaryEquipmentType","AIRHANDLER","IfcUnitaryEquipment","IfcUnitaryEquipmentType","AIRHANDLER","IfcUnitaryEquipment","IfcUnitaryEquipmentType","AIRHANDLER"]
[0,"TAZ0272","OBJ_HB_341","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Ausbau Gebäude","Ausbau Gebäude","Spiegel","-","Planar, Punkt","IfcFurnishingElement","IfcFurnitureType","-","IfcFurniture","IfcFurnitureType","USERDEFINED","IfcFurniture","IfcFurnitureType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0271","OBJ_HB_340","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Ausbau Gebäude","Ausbau Gebäude","Sonnenschutz","Die Bauteilart Sonnenschutz gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Sonnenschutz dient der Regelung des Lichteinfalls auf der Aussenseite der Gebäudehülle.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Lamellen, Storen, Rollläden, Markiese","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcShadingDevice","IfcShadingDeviceType","[\"JALOUSIE\",\n\"SHUTTER\"]","IfcShadingDevice","IfcShadingDeviceType","[\"JALOUSIE\",\n\"SHUTTER\"]"]
[0,"TAZ0270","OBJ_HB_354","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Ausbau Gebäude","Ausbau Gebäude","Sockelrahmen","Die Bauteilart Sockelrahmen gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Sockelrahmen dient als Auflager für Schränke, Möbel oder Maschinen\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Schaltschrank, Schrank, Möbel. ","Planar, Punkt","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0269","OBJ_HB_339","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Ausbau Gebäude","Ausbau Gebäude","Rollwand","Die Bauteilart Rollwand gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Rollwand ist ein Raumtrenner, welche mit schallabsorbierender Füllung zur optimierung der Raumakustik ausgestattet ist\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Rollwand","Planar, Punkt","IfcDoor","-","-","IfcDoor","IfcDoorType","USERDEFINED","IfcDoor","IfcDoorType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0268","OBJ_HB_350","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Ausbau Gebäude","Ausbau Gebäude","Plakatwand","Die Bauteilart Plakatwand gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Plakatwand bezeichnet man eine zum Zwecke der Werbung im öffentlichen Raum genutzte oder dafür errichtete senkrechte Wandfläche. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Plakatwand","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0266","OBJ_HB_346","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Ausbau Gebäude","Ausbau Gebäude","Kuechenkombination","Die Bauteilart Kuechenkombination gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Kuechenkombination ist die Bauart der Küche, in der alle Geräte, Armaturen und Möbel in einer Einheit zusammengebaut sind.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Küchenmöbel, Abdeckplatte, Küchengeräte, Armaturen","Planar, Punkt","IfcFurnishingElement","IfcFurnitureType","-","IfcFurniture","IfcFurnitureType","USERDEFINED","IfcFurniture","IfcFurnitureType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0265","OBJ_HB_335","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Ausbau Gebäude","Ausbau Gebäude","Jalousieklappe","-","Planar, Punkt","IfcFlowController","IfcDamperType","[\"BACKDRAFTDAMPER\",\n\"BALANCINGDAMPER\",\n\"BLASTDAMPER\",\n\"FUMEHOODEXHAUST\",\n\"GRAVITYDAMPER\",\n\"GRAVITYRELIEFDAMPER\",\n\"RELIEFDAMPER\"]","IfcDamper","IfcDamperType","[\"BACKDRAFTDAMPER\",\n\"BALANCINGDAMPER\",\n\"BLASTDAMPER\",\n\"FUMEHOODEXHAUST\",\n\"GRAVITYDAMPER\",\n\"GRAVITYRELIEFDAMPER\",\n\"RELIEFDAMPER\"]","IfcDamper","IfcDamperType","[\"BACKDRAFTDAMPER\",\n\"BALANCINGDAMPER\",\n\"BLASTDAMPER\",\n\"FUMEHOODEXHAUST\",\n\"GRAVITYDAMPER\",\n\"GRAVITYRELIEFDAMPER\",\n\"RELIEFDAMPER\"]"]
[0,"TAZ0264","OBJ_HB_349","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Ausbau Gebäude","Ausbau Gebäude","Interaktive Stele","Die Bauteilart Interaktive Stele gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Interaktive Stele dient dazu Nutzer mit Informationen (z.B. Fahrplanauskunft, Bahnhofsplan etc.) zu versorgen.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Smart Information Display (SID)","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcAudioVisualAppliance","IfcAudioVisualApplianceType","DISPLAY","IfcAudioVisualAppliance","IfcAudioVisualApplianceType","DISPLAY"]
[0,"TAZ0263","OBJ_HB_331","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Ausbau Gebäude","Ausbau Gebäude","Hohldeckenplatte","-","Planar, Punkt","IfcCovering","IfcCoveringType","CEILING","IfcCovering","IfcCoveringType","CEILING","IfcCovering","IfcCoveringType","CEILING"]
[0,"TAZ0262","OBJ_HB_353","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Ausbau Gebäude","Ausbau Gebäude","Halterung","Die Bauteilart Halterung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Halterung bezeichnet man Gegenstände, mit denen zwei Dinge zusammengehalten werden\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Schraubzwingen, Klemmen, Verschlüsse","Planar, Punkt","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0261","OBJ_HB_348","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Ausbau Gebäude","Ausbau Gebäude","Fensterausbau","-","Planar, Punkt","???","???","???","???","???","???","???","???","???"]
[0,"TAZ0259","OBJ_HB_345","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Ausbau Gebäude","Ausbau Gebäude","Einbaumoebel","Die Bauteilart Einbaumoebel gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Einbaumoebel ist ein fest verbautes Möbel zum Lagern von Wohnungsgegenständen.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Einbaumöbel","Planar, Punkt","IfcFurnishingElement","IfcFurnitureType","-","IfcFurniture","IfcFurnitureType","USERDEFINED","IfcFurniture","IfcFurnitureType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0258","OBJ_HB_332","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Ausbau Gebäude","Ausbau Gebäude","Deckenbekleidung","Die Bauteilart Deckenbekleidung gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Deckenbekleidung dient der Verkleidung von Konstruktion und technischen Anlagen und erzeugt die obenliegende Abgrenzungen des Raums. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Abgehängte Decke","Planar, Punkt","IfcCovering","IfcCoveringType","CEILING","IfcCovering","IfcCoveringType","CEILING","IfcCovering","IfcCoveringType","CEILING"]
[0,"TAZ0257","OBJ_HB_352","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Ausbau Gebäude","Ausbau Gebäude","Daemmung","-","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementPart","IfcBuildingElementPartType","INSULATION","IfcBuildingElementPart","IfcBuildingElementPartType","INSULATION"]
[0,"TAZ0256","OBJ_HB_333","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Ausbau Gebäude","Ausbau Gebäude","Briefkasten","-","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0255","OBJ_HB_328","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Ausbau Gebäude","Ausbau Gebäude","Bodenbelag","Die Bauteilart Bodenbelag gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Bodenbelag definiert die Oberste Schicht des Bodenaufbaus bei Innen- und Aussenflächen mit seinen charakteristischen Eigenschaften\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Keramikfliessen, Teppich, Parkett, Verbundsteine, Asphalt, Hartbetone","Planar, Punkt","IfcCovering","IfcCoveringType","FLOORING","IfcCovering","IfcCoveringType","FLOORING","IfcCovering","IfcCoveringType","FLOORING"]
[0,"TAZ0254","OBJ_HB_351","Objekttyp","ALG_16","Hochbau","OGR_56","Ausbau Gebäude","Ausbau Gebäude","Befestigung (Hochbau)","-","Planar, Punkt","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","-","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","[\"ANCHORBOLT\",\n\"BOLT\",\n\"DOWEL\",\n\"NAIL\",\n\"NAILPLATE\",\n\"RIVET\",\n\"SCREW\",\n\"SHEARCONNECTOR\",\n\"STAPLE\",\n\"STUDSHEARCONNECTOR\"]","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","[\"ANCHORBOLT\",\n\"BOLT\",\n\"DOWEL\",\n\"NAIL\",\n\"NAILPLATE\",\n\"RIVET\",\n\"SCREW\",\n\"SHEARCONNECTOR\",\n\"STAPLE\",\n\"STUDSHEARCONNECTOR\"]"]
[0,"TAZ0251","OBJ_GU_2","Objekttyp","ALG_15","Geologie","OGR_85","Topografische Oberfläche","Topografische Oberfläche","Verkehrswege (Topo. Oberfläche)","Verkehrsweg, welcher von Fahrzeugen und Fussgängern beansprucht werden kann.","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcGeographicElement","IfcGeographicElementType","TERRAIN","IfcGeographicElement","IfcGeographicElementType","-"]
[0,"TAZ0250","OBJ_GU_3","Objekttyp","ALG_15","Geologie","OGR_85","Topografische Oberfläche","Topografische Oberfläche","Vegetation (Topo. Oberfläche)","Bestimmtes Gebiet oder auch Einzelobjekte aus Pflanzen. Mit der Vegetation werden Pflanzen (Bäume, Sträucher und Gebüsch) sichtbar gemacht worduch relevante Informationen hinsichtlich Umweltschutz und nachhaltige Planung berücksichtigt werden können. Die Vegetation ist als Erweiterung der Geländeoberfläche zu vestehen.","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcGeographicElement","IfcGeographicElementType","TERRAIN","IfcGeographicElement","IfcGeographicElementType","-"]
[0,"TAZ0249","OBJ_GU_5","Objekttyp","ALG_15","Geologie","OGR_85","Topografische Oberfläche","Topografische Oberfläche","Siedlungsfläche (Topo. Oberfläche)","Siedlungsflächen\nModellkörper: 3D-Fläche (TIN)","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcGeographicElement","IfcGeographicElementType","TERRAIN","IfcGeographicElement","IfcGeographicElementType","-"]
[0,"TAZ0248","OBJ_GU_4","Objekttyp","ALG_15","Geologie","OGR_85","Topografische Oberfläche","Topografische Oberfläche","Oberflächengewässer (Topo. Oberfläche)","Oberflächengewässer\nModellkörper: 3D-Fläche (TIN) / Volumenkörper (TEN)","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcGeographicElement","IfcGeographicElementType","TERRAIN","IfcGeographicElement","IfcGeographicElementType","-"]
[0,"TAZ0247","OBJ_GU_1","Objekttyp","ALG_15","Geologie","OGR_85","Topografische Oberfläche","Topografische Oberfläche","Geländeoberfläche (Geologie)","Terrain oder Topografie in ihrer natürlichen, bestehenden Beschaffenheit. Entspricht der Erdoberfläche ohne der darauf befindlichen Objekte, also ohne Bauten und Vegetation. Die Geländeoberfläche wird meist aus topografischen Geländeaufnahmen abgeleitet und weisst je nach Aufnahmedatum und -verfahren unterschiedliche Genauigkeiten auf. Die Geländeoberfläche ist auf das jeweilige Koordinatensystem anzupassen.","Planar, Fläche","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcGeographicElement","IfcGeographicElementType","TERRAIN","IfcGeographicElement","IfcGeographicElementType","-"]
[0,"TAZ0245","OBJ_GU_9","Objekttyp","ALG_15","Geologie","OGR_86","Gestein","Geologische Grenze","Lockergestein (Grenze)","Grenze zwischen Hangendem (oben) und Liegendem (unten). Die Attribute des Objekttypes beschreiben das Liegende Lockergestein. Geometrie und Attribute sind Interpretation basierend auf Messungen und nicht belastbar","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcSolidStratum","-","-"]
[0,"TAZ0244","OBJ_GU_8","Objekttyp","ALG_15","Geologie","OGR_86","Gestein","Geologische Grenze","Festgestein (Grenze)","Grenze zwischen Hangendem (oben) und Liegendem (unten). Die Attribute des Objekttypes beschreiben das Liegende Festgestein. Geometrie und Attribute sind Interpretation basierend auf Messungen und nicht belastbar","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcSolidStratum","-","-"]
[0,"TAZ0243","OBJ_GU_7","Objekttyp","ALG_15","Geologie","OGR_86","Gestein","Geologische Einheit","Lockergestein (Volumenkörper)","Sekundäres Gestein ohne mineralische Bindungen, welches abgelagert wurde und erhöhte Porosität und geringere Festigkeit aufweist. Geometrie und Attribute sind Interpretation basierend auf Messungen und nicht belastbar","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcSolidStratum","-","-"]
[0,"TAZ0242","OBJ_GU_6","Objekttyp","ALG_15","Geologie","OGR_86","Gestein","Geologische Einheit","Festgestein (Volumenkörper)","Primäres oder diagenetisches Gestein, welches sich tendenziell durch hohe Festigkeit und geringer Porosität auszeichnet. Geometrie und Attribute sind Interpretation basierend auf Messungen und nicht belastbar","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcSolidStratum","-","-"]
[0,"TAZ0240","OBJ_GU_14","Objekttyp","ALG_15","Geologie","OGR_14","Geologie","Grundwasser","natürlicher Grundwasserspiegel (Interpretation)","Grundwasserspiegel als auf Grundlage der Messungen interpolierte Fläche im Untergrund.\nModellkörper: 3D-Fläche (TIN)","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcWaterStratum","-","-"]
[0,"TAZ0239","OBJ_GU_15","Objekttyp","ALG_15","Geologie","OGR_14","Geologie","Grundwasser","künstlicher Grundwasserspiegel (geplant)","der Planung entsprechender maximaler Grundwasserspiegel\nModellkörper: 3D-Fläche (TIN)","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcWaterStratum","-","-"]
[0,"TAZ0238","OBJ_TL_9","Objekttyp","ALG_15","Geologie","OGR_14","Geologie","Grundwasser","Grundwasser","Zusammenhängender Wasserspiegel unter der Terrainoberfläche, welcher die Poren oder Hohlräume des Bodens bzw. des Gebirges vollständig ausfüllt. In technischem Sinn umfasst das Grundwasser nicht Hang- und Bergwasser. Das Hang- und Bergwasser kann, sofern es als Objekttyp geführt wird, als eigener Objekttyp projektspezifisch erfasst werden.","Planar, Fläche","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcWaterStratum","-","-"]
[0,"TAZ0237","OBJ_TL_75","Objekttyp","ALG_15","Geologie","OGR_14","Geologie","Geologie","Messstelle","Eine Messstelle dient zur Datenerhebung einer Messgrösse. Die Datenerhebung kann manuell oder automatisch erfolgen. Häufig vorkommende Messstellen sind Piezometer, Inklinometer, Extensometer, Gleitmikrometer, Ankerkraft und Konvergenzmessungen.","Planar, Punkt","IfcDistributionControlElement:IfcSensorType\noder\nIfcElementAssembly:-\nIfcFlowController:IfcFlowMeterType","IfcSensorType","[\"CONTACTSENSOR\",\n\"HUMIDITYSENSOR\",\n\"MOISTURESENSOR\",\n\"PRESSURESENSOR\",\n\"TEMPERATURESENSOR\",\n\"USERDEFINED\"]","IfcSensor","IfcSensorType","[\"CONTACTSENSOR\",\n\"HUMIDITYSENSOR\",\n\"MOISTURESENSOR\",\n\"PRESSURESENSOR\",\n\"TEMPERATURESENSOR\",\n\"USERDEFINED\"]","IfcSensor","IfcSensorType","[\"CONTACTSENSOR\",\n\"HUMIDITYSENSOR\",\n\"MOISTURESENSOR\",\n\"PRESSURESENSOR\",\n\"TEMPERATURESENSOR\",\n\"EARTHQUAKESENSOR\",\n\"FOREIGNOBJECTDETECTIONSENSOR\",\n\"OBSTACLESENSOR\"]"]
[0,"TAZ0236","OBJ_TL_10","Objekttyp","ALG_15","Geologie","OGR_14","Geologie","Geologie","Erkundungsbohrung","Eine Erkundungsbohrung dient zur geologischen Bodenuntersuchung. Durch die  Bohrung ergibt sich ein Aufschluss des  untersuchten Baugrundes.","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBorehole","-","-"]
[0,"TAZ0235","OBJ_TL_8","Objekttyp","ALG_15","Geologie","OGR_14","Geologie","Geologie","Baugrund","Grund aus Locker- oder Festgestein im Bereich eines Bauvorhabens. Der Baugrund beginnt unterhalb der Geländeoberfläche (eigener Objekttyp).","Planar, Fläche","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcEarthworksFill","IfcEarthworksFillType","[\"BACKFILL\",\n\"COUNTERWEIGHT\",\n\"SUBGRADE\",\n\"EMBANKMENT\",\n\"TRANSITIONSECTION\",\n\"SUBGRADEBED\",\n\"SLOPEFILL\"]"]
[0,"TAZ0234","OBJ_GU_13","Objekttyp","ALG_15","Geologie","OGR_14","Geologie","Geologie","Aufschüttung","Volumenkörper im Planungsmodel, der eine Materialzuführung oder ein Materialaustausch darstellt. Parameter können als Anforderungsliste verstanden werden.\nModellkörper: Volumenkörper (TEN)","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcEarthworksFill","IfcEarthworksFillType","[\"BACKFILL\",\n\"COUNTERWEIGHT\",\n\"SUBGRADE\",\n\"EMBANKMENT\",\n\"TRANSITIONSECTION\",\n\"SUBGRADEBED\",\n\"SLOPEFILL\"]"]
[0,"TAZ0231","OBJ_FS_11","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Tragelemente","Traverse","Die Traverse ist ein Metallstück, welches horizontal auf Masten montiert wird und an welchem freie Leitungen sowie Abfangseile befestigt werden können.","Topologisch","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET"]
[0,"TAZ0230","OBJ_FS_102","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Tragelemente","Tragausleger","Ein Tragausleger ist mit einem Joch vergleichbar. Der Unterschied liegt darin, dass der Tragausleger nur an einer Seite am Mast hängt und an der andere Seite über einem Anker am selben Mast abgespannt ist.","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET"]
[0,"TAZ0229","OBJ_FS_145","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Tragelemente","Stütze - allgemein (Fahrstrom)","Die Stütze sind an Jochen oder an Mast montiert und übernehmen dabei ebenfalls eine tragende Funktion. \nDa sie andere Eigenschaften haben als der Mast, werden sie separat modelliert.\n\nFasst zusammen: Hängestütze, Mastaufsatz und Jochaufsatz","-"]
[0,"TAZ0228","OBJ_FS_13","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Tragelemente","Strebe","Die Strebe nimmt Druck- oder Zugkräfte auf, welche aufgrund der Statik des Tragwerkes quer zum Gleis verlaufen. Die Druckstütze stellt die Verbindung zwischen einem schwachen und einem festen Strukturelement her.","Linear, Linie","IfcMember","IfcMemberType","BRACE","IfcMember","IfcMemberType","BRACE","IfcMember","IfcMemberType","BRACE"]
[0,"TAZ0227","OBJ_FS_5","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Tragelemente","Mauerkonsole","Mauerkonsolen dienen der Befestigung von Masten oder Jochen an Kunstbauten und werden oft auch für Mastabstützungen eingesetzt. Die Mauerkonsole ist fix in den Kunstbau integriert, während die Befestigung des Mastes (o. ä.) an der Mauerkonsole erfolgt und somit ein Auflager bildet.","Linear, Punkt","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","ANCHORPLATE","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","ANCHORPLATE"]
[0,"TAZ0226","OBJ_FS_17","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Tragelemente","Mastkonsole","Durch eine Mastkonsole wird ein Abstand zwischen einem Mast und den getragenen Objekte (Ausleger, Spurhalter) hergestellt. Diese können verwendet werden, um eine Speiseleitung zu vermeiden. ","Linear, Linie","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET"]
[0,"TAZ0225","OBJ_FS_101","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Tragelemente","Mastbefestigung","Masten, die an einer Stützmauer mittels einer Mauerkonsole befestigt werden, müssen zusätzlich mit einer Mastbefestigung verstärkt werden. Diese nimmt die horizontalen Kräfte auf, während die Mauerkonsole die vertikalen Kräfte abträgt.","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET"]
[0,"TAZ0224","OBJ_FS_144","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Tragelemente","Mast - allgemein (Fahrstrom)","Der Mast bildet die Basis des Tragwerkes der Fahrleitungsanlagen. Er dient als Träger für weitere Komponenten der Fahrleitung und zur Übertragung der statischen Kräfte in den Untergrund, auf einen Kunstbau oder an ein Joch. Je nach statischer Beanspruchung hat er andere physische Ausprägungen. Hängestützen, Jochaufsätze, und Hängerohre sind auch als Mast erfasst. Diese haben keine Mastnummer.\n\nFasst zusammen: Mast und Hängesäule\n\nKann auf einem Fundament, einem Tunnelgewölbe oder einer Brücke montiert werden.","-"]
[0,"TAZ0223","OBJ_FS_10","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Tragelemente","Joch","Fahrleitungsjoche sind Tragelemente, die zur horizontalen Überbrückung von grossen Gleisfeldern sowie zur Befestigung von Fahrleitungselementen dienen.","Topologisch","IfcElementAssembly","-","TRUSS","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","TRUSS","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","TRUSS"]
[0,"TAZ0222","OBJ_FS_103","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Tragelemente","Fixierseil","Das Fixierseil nimmt Zugkräfte auf, welche aufgrund der Statik des Tragwerkes auftreten. Es stellt die Verbindung zwischen einem schwachen und einem festen Strukturelement her.","-","IfcMember","IfcMemberType","USERDEFINED","IfcMember","IfcMemberType","USERDEFINED","IfcMember","IfcMemberType","STRUCTURALCABLE"]
[0,"TAZ0221","OBJ_FS_47","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Tragelemente","Apparatekonsole","Tragkonstruktion um Transformatoren, Schalter, Motorantriebe, usw. an einem Mast, auf einem Joch oder auf einer Fundamentplatte zu befestigen.","Topologisch","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET"]
[0,"TAZ0220","OBJ_FS_111","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Schutzvorrichtung","Anhubmesssystem","Diese Einrichtung überwacht den Anhub des Fahrdrahts.","-","IfcDistributionControlElement","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0219","OBJ_FS_3","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Fundament","Fundamentplatte","Die Fundamentplatte wird als Fundamentersatz verwendet.","Linear, Punkt","IfcPlate","IfcPlateType","USERDEFINED","IfcPlate","IfcPlateType","USERDEFINED","IfcPlate","IfcPlateType","BASE_PLATE"]
[0,"TAZ0218","OBJ_FS_2","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Fundament","Fundament (Fahrstrom)","Grundsätzlich dienen Fundamente der Befestigung von Konstruktionen im Erdreich. Im Fahrleitungsbereich werden die Lasten aus leichten und empfindlichen Strukturen über massive Träger wie Masten, Anker und Drückstützen in die Fundamente und weiter in das Erdreich abgetragen. Die Fundamente bilden somit die Basis für das statische System der Fahrleitung und verhindern unbeabsichtigte Bewegungen.\n\nWenn ein Fundament durch ein Pfahlfundament verstärkt wird, stellt das Pfahlfundament ein separates Fundament dar.","Punkt, Orientiert","IfcFooting","-","PAD_FOOTING","IfcFooting","IfcFootingType","PAD_FOOTING","IfcFooting","IfcFootingType","PAD_FOOTING"]
[0,"TAZ0217","OBJ_FS_1","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Boden","Boden","Der Boden wird im entsprechenden Bereich als separates Objekt modelliert. Die Eigenschaften geben Auskunft über die Bodenbeschaffenheit an dieser Stelle und sind für den Fundamentbau relevant.","Punkt, Orientiert","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcGeographicElement","IfcGeographicElementType","TERRAIN","IfcGeographicElement","IfcGeographicElementType","-"]
[0,"TAZ0216","OBJ_FS_100","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Befestigung","Tragwerkbefestigung","Befestigt Tragwerkselemente an einem Bauwerk, insbesondere an Tunnelwänden, unter Brücken oder unter Gebäuden.","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0215","OBJ_FS_133","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Befestigung","Jochbefestigung","Ein Joch kann auf unterschiedliche Masten befestigt werden. Dazu können die Joche als  künstliche Objekte betrachtet werden. Um die Anzahl der möglichen Baugruppen zu reduzieren,  wird die Jochbefestigung als separates Objekt betrachtet.","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0214","OBJ_FS_4","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Befestigung","Befestigung","Befestigt Tragwerkselemente an einem Fundament oder Bauwerk.","Topologisch","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","-","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","[\"ANCHORBOLT\",\n\"BOLT\",\n\"DOWEL\",\n\"NAIL\",\n\"NAILPLATE\",\n\"RIVET\",\n\"SCREW\",\n\"SHEARCONNECTOR\",\n\"STAPLE\",\n\"STUDSHEARCONNECTOR\"]","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","[\"ANCHORBOLT\",\n\"BOLT\",\n\"DOWEL\",\n\"NAIL\",\n\"NAILPLATE\",\n\"RIVET\",\n\"SCREW\",\n\"SHEARCONNECTOR\",\n\"STAPLE\",\n\"STUDSHEARCONNECTOR\"]"]
[0,"TAZ0213","OBJ_FS_105","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Aufhängung","Spurhalterrohr","Das Spurhalterrohr verschiebt die horizontale Position des Auslegers und somit auch dessen Zugsrichtung. Das Spurhalterrohr kann am Mast oder an der Strebe eines Auslegerarmes (längs seiner Befestigungsachse) angebracht werden. Wenn das Spurhalterrohr direkt am Mast befestigt ist, muss es isoliert werden.","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET"]
[0,"TAZ0212","OBJ_FS_106","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Aufhängung","Spurhalterabzug","Der Spurhalterabzug kann an einem Auslegerarm angebracht werden. Der Spurhalter ist, abhängig von der Systemhöhe, auf einer Höhe mit dem Spurhalterabzug positioniert. ","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET"]
[0,"TAZ0211","OBJ_FS_16","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Aufhängung","Spurhalter","Der Spurhalter ist ein Bauteil am Ausleger, am Mast oder an einer Hängestütze und fixiert den Fahrdraht. Der Spurhalter bildet den Montageort, an welchem die horizontale Lage des Fahrdrahts fixiert ist.\nDie Konsole ist nicht Teil des Spurhalters.","Topologisch","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET"]
[0,"TAZ0210","OBJ_FS_19","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Aufhängung","Leiterbefestigung","Die Leiterbefestigung umfasst mehrere physische Elemente, die zur Befestigung eines Leiters (inklusive Deckenstromschiene) an einem Tragwerk dienen.\nDie Varianten können gestützt, isoliert, bzw. nicht isoliert, geschlauft, bzw. geklemmt, mit oder ohne Stützisolator, resp. mit oder ohne Hängeisolator ausgebildet werden.\nEine Halterung hält eine Freileitung. Entweder ist die Halterung isoliert (Stütz oder Hängeisolator) oder sie ist elektrisch verbunden. Bei einer Halterung kann die Zugkraft im Leiter an den beiden Seiten unterschiedlich sein. Die Zugkraftunterschiede müssen dann vom Tragwerk weitergetragen werden.","Linear, Punkt","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET"]
[0,"TAZ0209","OBJ_FS_104","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Aufhängung","Auslegerarmverlängerung","Die Auslegerarmverlängerung fixiert die horizontale Position der Ausleger und derer Zugrichtung.","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BRACKET"]
[0,"TAZ0208","OBJ_FS_18","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Aufhängung","Ausleger","Als Ausleger wird eine Stützkonstruktion bezeichnet, mit welcher elektrische Leiter an Oberleitungs- oder Freileitungsmasten befestigt werden. Der Ausleger hält die spannungsführenden Bauteile vom geerdeten Masten fern.","Topologisch","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","SUSPENSIONASSEMBLY"]
[0,"TAZ0207","OBJ_FS_20","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Aufhängung","Abzug","Abzüge sind Seile, die als Aufhängungs- und Haltepunkt der Nachspannlänge (Fahrdraht und Tragseil) dienen. Diese sind quer zur Gleisgeometrie gespannt und können mehrere Gleisfelder bedienen.","Topologisch","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0206","OBJ_FS_28","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Abfangung","Umlenkrolle","Die Umlenkrolle dient zur Richtungsänderung einer freien Leitung und wird oft im Zusammenhang mit Abspannungen eingesetzt (hauptsächlich für Abspannungen an einem Joch).","Topologisch","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0205","OBJ_FS_99","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Abfangung","Kettenwerk-Überwachungseinrichtung","Diese Einrichtung überwacht die Spannung der Fahrleitung (oder eventuell der Tragleitung) und löst im Fall, dass die Zugkraft der Leitung abfällt, einen Alarm aus. ","Linear, Punkt","IfcDistributionControlElement","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","CONTACTSENSOR","IfcSensor","IfcSensorType","CONTACTSENSOR"]
[0,"TAZ0204","OBJ_FS_109","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Abfangung","Hydrospeicher","Hydrospeicher dienen der Energiespeicherung, indem sie eine bestimmte Ölmenge unter Druck aufnehmen und diese bei Bedarf wieder dem hydraulischen Kreislauf zuführen. Die Energiespeicherung erfolgt zwischen zwei Arbeitsspielen der hydraulischen Anlage. Für die Energiespeicherung werden vor allem Gasdruckspeicher eingesetzt. Die Ausführungsformer der Gasdruckspeicher erfolgt als Blasen- oder Kolbenspeicher. \nDie Trennwand zwischen Füllgas (Stickstoff) und Hydraulikflüssigkeit bildet beim Blasenspeicher eine aus einem elastischen Material bestehende Blase.","-","IfcFlowStorageDevice","IfcTankType","PRESSUREVESSEL","IfcTank","IfcTankType","PRESSUREVESSEL","IfcTank","IfcTankType","PRESSUREVESSEL"]
[0,"TAZ0203","OBJ_FS_93","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Abfangung","Hydraulische Abfangung","Die Freileitungen (Fahrleitung und Tragleitung) sind jeweils am Anfang und am Ende abgespannt, um die nötige Stabilität zu gewährleisten. Insbesondere die temperaturbedingten Materialausdehnungen werden mit Gewichtssäulen oder anderen Varianten ausgeglichen. Die Abfangung repräsentiert dabei eine Baugruppe, bestehend aus je nach Typ unterschiedlichen Elemente zur Realisierung einer einer hydraulischen Abfangung. Der Hydrospeicher und die entsprechende Leitung sind separat modelliert.","Linear, Punkt","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","TENSIONINGEQUIPMENT"]
[0,"TAZ0202","OBJ_FS_108","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Abfangung","Hydraulikleitung","Die Hydraulikleitung verbindet den Hydrospeicher mit der hydraulischen Abfangung.","-","IfcFlowSegment","IfcPipeSegmentType","RIGIDSEGMENT","IfcPipeSegment","IfcPipeSegmentType","RIGIDSEGMENT","IfcPipeSegment","IfcPipeSegmentType","RIGIDSEGMENT"]
[0,"TAZ0201","OBJ_FS_30","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Abfangung","Gewichtsführung","Damit beim Reissen des Abspannseils die daran befestigen Gewichte nicht zu Verletzungen bei Personen führen, sind die Gewichte an neuralgischen Stellen durch einen Schutzkorb geschützt. Wenn kein Schutzkorb nötig ist, werden die Gewichte alternativ an einem Führungsbügel oder einer Laufschiene befestigt. ","Topologisch","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0200","OBJ_FS_97","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Abfangung","Gewichtsabfangung","Die Freileitungen (Fahrleitung und Tragleitung) sind jeweils am Anfang und am Ende abgespannt, um die nötige Stabilität zu gewährleisten. Insbesondere die temperaturbedingten Materialausdehnungen werden mit Gewichtsäulen oder anderen Varianten ausgeglichen. Diese Baugruppe bestehet aus, je nach Typ, unterschiedlichen Elementen zur Realisierung einer Gewichtsabfangung. Umlenkrollen, Gewichte sowie Schutzkörbe für die genannten Gewichte werden separat modelliert.","Linear, Punkt","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","TENSIONINGEQUIPMENT"]
[0,"TAZ0199","OBJ_FS_95","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Abfangung","Federabfangung","Die Leitungszugkraft wird durch eine Feder abgefangen.","Linear, Punkt","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","TENSIONINGEQUIPMENT"]
[0,"TAZ0198","OBJ_FS_92","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Abfangung","Elektrische Abfangung","Die Freileitungen (Fahrleitung und Tragleitung) sind jeweils am Anfang und am Ende abgespannt, um die nötige Stabilität zu gewährleisten. Insbesondere die temperaturbedingten Materialausdehnungen werden mit Gewichtsäulen oder anderen Varianten ausgeglichen. Diese Baugruppe besteht aus, je nach Typ, unterschiedlichen Elementen zur Realisierung einer elektrischen Abfangung. Die Steuerung wird separat modelliert.","Linear, Punkt","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","TENSIONINGEQUIPMENT"]
[0,"TAZ0197","OBJ_FS_29","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Abfangung","Abspanngewichte","Mit den Abspanngewichten wird die freie Leitung effektiv abgespannt. Die Gewichte befinden sich am Ende des Abspannseils in Kombination mit einer Abfangung.","Topologisch","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0196","OBJ_FS_107","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Abfangung","Abfangungssteuerung","Dieses Bauteil steuert die elektrische Abfangung.","-","IfcDistributionControlElement","IfcActuatorType","ELECTRICACTUATOR","IfcActuator","IfcActuatorType","ELECTRICACTUATOR","IfcActuator","IfcActuatorType","ELECTRICACTUATOR"]
[0,"TAZ0195","OBJ_FS_98","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Abfangung","Abfangung einseitig","Eine Abfangung ist ein funktionales Bauteil, um eine Leitung am Tragwerk zu befestigen. Die Zugkraft sowie ein Teil des Gewichts der Leitung wird durch eine Abfangung auf das Tragwerk übertragen.\nEin Leiter kann auch nach der Abfangung weitergeführt werden.","Linear, Punkt","IfcMember","IfcMemberType","USERDEFINED","IfcMember","IfcMemberType","USERDEFINED","IfcMember","IfcMemberType","TIEBAR"]
[0,"TAZ0194","OBJ_FS_110","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_15","Tragwerk","Abfangung","Abfangung beidseitig","Abfangungen können auch als Paar kombiniert werden. Diese Kombination kann asymmetrisch sein. Eine Leitung kann durch eine Abfangung beidseitig weitergeführt werden.","-","IfcMember","IfcMemberType","USERDEFINED","IfcMember","IfcMemberType","USERDEFINED","IfcMember","IfcMemberType","TIEBAR"]
[0,"TAZ0192","OBJ_FS_76","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_21","Signalisierungen und Bezeichnungen","Tafel","Tafel (Fahrstrom)","Bezeichnungstafel für Mastnummer, resp. Kilometertafel, etc. Meistens sind diese Tafeln am Mast montiert, sie können jedoch auch an der Wand montiert werden.","Linear, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcSign","IfcSignType","PICTORAL"]
[0,"TAZ0191","OBJ_FS_74","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_21","Signalisierungen und Bezeichnungen","Tafel","Streckentrennungssignal","Zeigt eine nachfolgende Streckentrennung an.","Linear, Linie","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcSignal","IfcSignalType","VISUAL"]
[0,"TAZ0190","OBJ_FS_75","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_21","Signalisierungen und Bezeichnungen","Tafel","Fahrleitungszustand","Zeigt eine unter Spannung stehende Fahrleitung an.","Linear, Linie","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcSignal","IfcSignalType","VISUAL"]
[0,"TAZ0189","OBJ_FS_73","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_21","Signalisierungen und Bezeichnungen","Tafel","Bügelsenksignal","Zeigt dem Lokführer an, dass eine Schutzstrecke mit gesenktem Pantograph zu durchfahren ist. Die Signalisierung besteht jeweils aus Ankündigungs-. Anfangs-, und Endsignal.","Linear, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcSignal","IfcSignalType","VISUAL"]
[0,"TAZ0188","OBJ_FS_72","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_21","Signalisierungen und Bezeichnungen","Signal","Schutzstreckensignal","Zeigt dem Lokführer an, dass eine Schutzstrecke folgt, anfängt oder endet. Der Lokführer muss dabei den Hauptschalter des Zuges ausschalten.","Linear, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcSignal","IfcSignalType","VISUAL"]
[0,"TAZ0186","OBJ_FS_42","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","Stromwandler","Transformator (Fahrstrom)","Objekt zur Übertragung elektrischer Energie von einer Spannungsebene in eine andere.","Topologisch","IfcEnergyConversionDevice","IfcTransformerType","VOLTAGE","IfcTransformer","IfcTransformerType","VOLTAGE","IfcTransformer","IfcTransformerType","VOLTAGE"]
[0,"TAZ0185","OBJ_FS_118","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","Stromwandler","Blindleistungskompensator","Der Blindleistungskompensator ist eine Anlage die zur Kompensation von Blindleistung in elektrischen Energieübertragungsnetzen eingesetzt wird.","-","IfcFlowStorageDevice","IfcElectricFlowStorageDeviceType","USERDEFINED","IfcElectricFlowStorageDevice","IfcElectricFlowStorageDeviceType","USERDEFINED","IfcElectricFlowStorageDevice","IfcElectricFlowStorageDeviceType","COMPENSATOR"]
[0,"TAZ0184","OBJ_FS_94","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","Stromspeicher","Unterbrechungsfreie Stromversorgung","Die Batterie stellt eine unterbrechungsfreie Stromzufuhr sicher. Sie wird bei sicherheitsbezogenen Anlagen, insbesondere bei Fahrleitungsschutzsysteme verbaut.","-","IfcFlowStorageDevice","IfcElectricFlowStorageDeviceType","USERDEFINED","IfcElectricFlowStorageDevice","IfcElectricFlowStorageDeviceType","UPS","IfcElectricFlowStorageDevice","IfcElectricFlowStorageDeviceType","UPS"]
[0,"TAZ0183","OBJ_FS_50","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","Stromspeicher","Kondensator","Der Kondensator ist ein passives elektrisches Bauelement mit der Fähigkeit in einem Gleichstromkreis elektrische Ladung und die damit zusammenhängende Energie statisch in einem elektrischen Feld zu speichern.","Linear, Punkt","IfcFlowStorageDevice","IfcElectricFlowStorageDeviceType","USERDEFINED","IfcElectricFlowStorageDevice","IfcElectricFlowStorageDeviceType","USERDEFINED","IfcElectricFlowStorageDevice","IfcElectricFlowStorageDeviceType","CAPACITOR"]
[0,"TAZ0182","OBJ_FS_51","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","Stromspeicher","Induktor","Der Induktor ist ein Objekt zur Erzeugung hoher elektrischer Spannungen auf der Grundlage der elektromagnetischen Induktion. Dabei wird der Primärwicklung eines Transformators ein unterbrochener Gleichstrom zugeführt, wodurch in der Sekundärwicklung eine Spannung induziert wird, die umso höher ist, je grösser das Übersetzungsverhältnis des Transformators ist.","Topologisch","IfcFlowStorageDevice","IfcElectricFlowStorageDeviceType","USERDEFINED","IfcElectricFlowStorageDevice","IfcElectricFlowStorageDeviceType","USERDEFINED","IfcElectricFlowStorageDevice","IfcElectricFlowStorageDeviceType","INDUCTOR"]
[0,"TAZ0181","OBJ_FS_62","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","Steuerung","Verteilkasten","Der Verteilkasten wird bei Schaltposten eingesetzt. Von einer zentralen Steuerung geht das Steuerkabel zum Bedienen des Schaltpostens auf den Verteilkasten. Aus dem Verteilkasten gehen für jedes ansteuerbare Objekt im Schaltposten individuelle Steuerkabel ab. Der Verteilkasten übernimmt damit die Feinverteilung der Steuerungsbefehle auf die einzelnen Objekte im Schaltposten.","Linear, Punkt","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","DISTRIBUTIONBOARD","IfcElectricDistributionBoard","IfcElectricDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD","IfcDistributionBoard","IfcDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD"]
[0,"TAZ0180","OBJ_FS_64","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","Steuerung","Steuerungsmodule","Das Steuerungsmodule gehören zum Objekttyp \"Steuerung\" und steuern Schalter über LAN und gibt eine entsprechende Rückmeldung.","Linear, Punkt","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","CONTROLPANEL","IfcUnitaryControlElement","IfcUnitaryControlElementType","CONTROLPANEL","IfcUnitaryControlElement","IfcUnitaryControlElementType","CONTROLPANEL"]
[0,"TAZ0179","OBJ_FS_61","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","Steuerung","Steuerung","Eine Steuerung übermittelt die Steuerbefehle der Leitstelle an einen oder mehrere Schalter einer Schaltanlage. Die Steuerung übermittelt die Rückmeldungen vom Schalter an die Leitstelle. Wenn Messpunkte vorhanden sind, übermittelt die Steuerung Auch Messwerte an die Leitstelle.","Linear, Punkt","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","CONTROLPANEL","IfcUnitaryControlElement","IfcUnitaryControlElementType","CONTROLPANEL","IfcUnitaryControlElement","IfcUnitaryControlElementType","CONTROLPANEL"]
[0,"TAZ0178","OBJ_FS_63","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","Steuerung","Bedienpanel","Das Bedienpaneel ermöglicht die lokale Bedienung eines Schalters, einer automatischen Erdungseinrichtung (AEE) oder eines Nothaltdruckschalters.","Linear, Punkt","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","USERDEFINED","IfcUnitaryControlElement","IfcUnitaryControlElementType","USERDEFINED","IfcUnitaryControlElement","IfcUnitaryControlElementType","COMBINED"]
[0,"TAZ0177","OBJ_FS_91","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","Steuerung","Automatische Erdungseinrichtung","Ist ein logisches Objekt, welches aus mehreren physischen Objekten besteht. Physisch besteht eine automatische Erdungseinrichtung aus der Steuerung, dem Schalter, dem Bedienpaneel sowie Signalen. Die automatische Erdungseinrichtung steuert einen oder mehrere Sektoren.","Linear, Punkt","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","SUSPENSIONASSEMBLY"]
[0,"TAZ0176","OBJ_FS_120","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","Schutzvorrichtung","Stromabnehmerscanner","Der Stromabnehmerscanner ist ein Sensor, der eine spezielle Videoanalyse macht. Er gibt eine Rückmeldung, wenn eine Lokomotive bzw. dessen Pantograph zu langsam über zwei Leitungssegmente fährt.","-","IfcDistributionControlElement","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","USERDEFINED","IfcSensor","IfcSensorType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0175","OBJ_FS_45","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","Schutzvorrichtung","Sicherungskasten","Der Sicherungskasten enthält die nötigen Anschlüsse für den Leistungstransformator.","Linear, Punkt","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","DISTRIBUTIONBOARD","IfcElectricDistributionBoard","IfcElectricDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD","IfcDistributionBoard","IfcDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD"]
[0,"TAZ0174","OBJ_FS_60","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","Schutzvorrichtung","Schalterschrank","Die Innenraumschaltanlagen sind normalerweise mit spezifischen Hochspannungsgeräten ausgestattet. Die Schalter für solche Anlagen sind in Schränken verbaut. Die Schränke umfassen oft einen fahrbaren Schalter, eine Prüfeinrichtung (AGP) und einen Stromwandler. Der Schaltschrank umfasst darüber hinaus einen Teil der Sammelschiene, der Erdschiene oder der Negativschiene (bei DC-Anlagen). Teilweise sind auch ein Spannungswandler, ein Bedienpaneel, ein Fahrleitungsschutzsystem oder ein oder mehrere Erdschalter vorhanden.","Topologisch","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","DISTRIBUTIONBOARD","IfcElectricDistributionBoard","IfcElectricDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD","IfcDistributionBoard","IfcDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD"]
[0,"TAZ0173","OBJ_FS_119","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","Schutzvorrichtung","Anschlussklemme","Steuerkabel werden i.d.R. an eine Trennklemme angeschlossen und werden nicht direkt in der Steuerschrank geführt. Die Anschlussklemme dient der gleichen Rolle wie der Verteilerkasten bei den Schaltposten. Die Anschlussklemmen bestehen aus einzelnen Elemente sind aber als gesamtes Element zu betrachten.","-","IfcFlowFitting","IfcJunctionBoxType","USERDEFINED","IfcJunctionBox","IfcJunctionBoxType","USERDEFINED","IfcJunctionBox","IfcJunctionBoxType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0172","OBJ_FS_90","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","Schaltposten","Schaltposten","Der Schaltposten ist ein übergeordnetes logisches Objekt, welches konstruktiv aus mehreren Bauteilen besteht. Ein Schaltposten dient der Einspeisung von Energie auf die Fahrleitung sowie zu deren Schaltsystem.","Planar, Fläche","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","TRACTION_SWITCHING_ASSEMBLY"]
[0,"TAZ0171","OBJ_FS_139","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","Schalter","Umlenkungshebel","Der Umlenkungshebel ändert die Stossrichtung des Antriebsgestänge.","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0170","OBJ_FS_55","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","Schalter","Schalter","Schalter (Leistungsschalter) können sowohl übliche Betriebsströme, als auch hohe Überlastströme und Kurzschlussströme abschalten.","Linear, Punkt","IfcFlowController","IfcSwitchingDeviceType","SWITCHDISCONNECTOR","IfcSwitchingDevice","IfcSwitchingDeviceType","SWITCHDISCONNECTOR","IfcSwitchingDevice","IfcSwitchingDeviceType","SWITCHDISCONNECTOR"]
[0,"TAZ0169","OBJ_FS_44","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","Schalter","Ni-Sicherung","Die Ni-Sicherung ist die primäre Sicherung des Leistungstransformator.","Topologisch","IfcFlowController","IfcProtectiveDeviceType","FUSEDISCONNECTOR","IfcProtectiveDevice","IfcProtectiveDeviceType","FUSEDISCONNECTOR","IfcProtectiveDevice","IfcProtectiveDeviceType","FUSEDISCONNECTOR"]
[0,"TAZ0168","OBJ_FS_56","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","Schalter","Motorantrieb","Der Motorantrieb treibt einen Schalter an. Er ist mechanisch durch ein Gestänge oder einen Flexball am zugehörigen Schalter befestigt. Teilweise ist der Motorantrieb im Schalter integriert.","Planar, Punkt","IfcDistributionControlElement","IfcActuatorType","ELECTRICACTUATOR","IfcActuator","IfcActuatorType","ELECTRICACTUATOR","IfcActuator","IfcActuatorType","ELECTRICACTUATOR"]
[0,"TAZ0167","OBJ_FS_57","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","Schalter","Handantrieb","Ein Handantrieb kann sowohl Hörnerschalter, als auch Lasttrennschalter steuern. Ein Handantrieb kann durch einen Schlüssel geischert werden, der mit einer Erdungseinrichtung verknüpft ist. Alternativ kann dieser mit einem Hängeschloss gesichert werden.","Linear, Punkt","IfcDistributionControlElement","IfcActuatorType","HANDOPERATEDACTUATOR","IfcActuator","IfcActuatorType","HANDOPERATEDACTUATOR","IfcActuator","IfcActuatorType","HANDOPERATEDACTUATOR"]
[0,"TAZ0166","OBJ_FS_140","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","Schalter","Gestängeführung","Die Gestängeführung führt ein einzelnes Antriebsgestänge längs eines Masts oder Jochs.","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0165","OBJ_FS_59","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","Schalter","Flexball","Der Flexball verbindet ein Hörner-, resp. Lasttrennschalter an den zugehörigen Motor- oder Handantrieb. \nDieses Bauteil wird für Schalter am Tunnelgewölbe bevorzugt verwendet, kann jedoch auch andernorts genutzt werden.","Topologisch","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0164","OBJ_FS_138","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","Schalter","Erdkontakt ","Der Erdungskontakt ist ein optionaler Kontakt eines Umschalttrenners. Beim öffnen des Hauptkontaktes schliesst sich der Erdkontakt. Dieser zusätzliche Kontakt erdet automatisch die ausgeschaltete Anlage.","-","IfcFlowController","IfcSwitchingDeviceType","SWITCHDISCONNECTOR","IfcSwitchingDevice","IfcSwitchingDeviceType","SWITCHDISCONNECTOR","IfcSwitchingDevice","IfcSwitchingDeviceType","SWITCHDISCONNECTOR"]
[0,"TAZ0163","OBJ_FS_58","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","Schalter","Antriebgestänge","Das Antriebsgestänge verbindet einen Hörner- oder Lasttrennschalter an den zugehörigen Motor- oder Handantrieb. Diese mechanische Verbindung ist durch Rohre und Gelenke hergestellt.\nDas Antriebsgestänge wird im Schaltposten oder für Schalter am Mast, resp. am Joch verwendet.","Topologisch","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0162","OBJ_FS_53","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","Schalter","Abzweiggebundene Prüfvorrichtung (AGP)","Die abzweiggebundene Prüfeinrichtung (AGP) erlaubt die Prüfung nach einem Kurzschluss. Diese findet vor einer automatischen Wiedereinschaltung statt. Das elektronische System lässt dazu für einen sehr kurzen Zeitraum die Betriebsspannung durch.","Topologisch","IfcFlowController","IfcProtectiveDeviceType","CIRCUITBREAKER","IfcProtectiveDevice","IfcProtectiveDeviceType","CIRCUITBREAKER","IfcProtectiveDevice","IfcProtectiveDeviceType","CIRCUITBREAKER"]
[0,"TAZ0161","OBJ_FS_89","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","Leitung","Sammelschiene","Als Sammelschiene wird eine Anordnung von Leitern bezeichnet. Die Leiter dienen zur Verteilung der elektrischen Energie. An einer Sammelschiene sind alle ankommenden und abgehenden Leiter angeschlossen. Physisch können Sammelschienen aus Schienenprofilen, Metallrohren sowie Leitern (z.B. Speiseleitung) bestehen. Das Objekt Sammelschiene wird nur in einer sehr frühen Phase der Projektierung verwendet.","Linear, Linie","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","BUSBARSEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","BUSBARSEGMENT"]
[0,"TAZ0160","OBJ_FS_49","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","Leitung","Leitendes Profil","Das leitende Profil stellt ein physisches Element dar, welches zur Realisierung einer elektrischen Sammelschiene verwendet wird (z.B. Schienenprofil oder Rohr). An diesem Profil sind alle ankommenden und abgehenden Leiter angeschlossen.","Linear, Linie","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","BUSBARSEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","BUSBARSEGMENT"]
[0,"TAZ0159","OBJ_FS_52","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","Elektrische Schutzvorrichtung","Widerstand","Prüfwiderstand oder Einschränkung von maximalen Kurzschlussströmen.","Topologisch","IfcFlowController","IfcProtectiveDeviceType","USERDEFINED","IfcProtectiveDevice","IfcProtectiveDeviceType","USERDEFINED","IfcProtectiveDevice","IfcProtectiveDeviceType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0158","OBJ_FS_141","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","Elektrische Schutzvorrichtung","Temperatursensor","Fahrleitungsschutzsysteme müssen auch gleich die Umgebungstemperatur aufnehmen. Dafür ist  ein Temperatursensor gebaut und mit der Steuerschrank verkabelt.","-","IfcDistributionControlElement","IfcSensorType","TEMPERATURESENSOR","IfcSensor","IfcSensorType","TEMPERATURESENSOR","IfcSensor","IfcSensorType","TEMPERATURESENSOR"]
[0,"TAZ0157","OBJ_FS_65","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_19","Schaltanlage","Elektrische Schutzvorrichtung","Fahrleitungsschutzsystem","Steuerungsgerät für Leistungsschalter. Löst bei Überspannung den entsprechenden Schutzmechanismus aus.","Linear, Punkt","IfcFlowController","IfcProtectiveDeviceType","CIRCUITBREAKER","IfcProtectiveDevice","IfcProtectiveDeviceType","CIRCUITBREAKER","IfcProtectiveDevice","IfcProtectiveDeviceType","CIRCUITBREAKER"]
[0,"TAZ0155","OBJ_FS_143","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_64","Kabel (Fahrstrom)","Stecker","Kupferkabelmuffe","Verbindet zwei Hochspannungskabelsegmente zusammen, entweder für eine Reparatur oder für  eine Verlängerung.","-","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","CONNECTOR","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","CONNECTOR"]
[0,"TAZ0154","OBJ_FS_66","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_64","Kabel (Fahrstrom)","Rohr","Hochspannungskabelaufstieg","Die Anbindung eines Hochspannungskabels an die Fahrleitung erfolgt bei einem Hochspannungskabelaufstieg. Diese ist entweder am Mast, auf einen Hochspannungskabelgerüst, auf einem Schaltposten oder an einer Tunnelwand befestigt.","Linear, Linie","IfcFlowSegment","IfcCableCarrierSegmentType","CABLETRUNKINGSEGMENT","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","CABLETRUNKINGSEGMENT","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","CABLETRUNKINGSEGMENT"]
[0,"TAZ0153","OBJ_FS_70","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_64","Kabel (Fahrstrom)","Leitung","Überspannungsableiter","Ein Überspannungsableiter ist ein Gerät oder Bauteil zum Begrenzen gefährlicher Überspannungen in elektrischen Leitungen und Geräten.","Topologisch","IfcFlowController","IfcProtectiveDeviceType","USERDEFINED","IfcProtectiveDevice","IfcProtectiveDeviceType","USERDEFINED","IfcProtectiveDevice","IfcProtectiveDeviceType","VOLTAGELIMITER"]
[0,"TAZ0152","OBJ_FS_142","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_64","Kabel (Fahrstrom)","Leitung","Rückstromkabel","Das Rückstromkabel ist parallel zur HSK gebaut, um der Rückstrom zum UW zu bringen.","-","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT"]
[0,"TAZ0151","OBJ_FS_71","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_64","Kabel (Fahrstrom)","Leitung","Niederspannungskabel","Niederspannungskabel zwischen der Steuerung und den Bedienpaneelen, Schalterantrieben, Messtransformatoren oder Batterieschränken. Es dient zum Übermitteln von Befehlen von der Steuerung zu den Befehlsausführern. Zwischen der Steuerung und den angeschlossenen Anlagen können Verteilkästen eingebaut werden.","Linear, Linie","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT"]
[0,"TAZ0150","OBJ_FS_68","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_64","Kabel (Fahrstrom)","Leitung","Hochspannungskabel","Kabel, welches starke Energie transportiert.","Linear, Linie","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT"]
[0,"TAZ0149","OBJ_FS_67","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_64","Kabel (Fahrstrom)","Befestigung","Bride","Eine Bride befestigt ein Rohr oder ein Kabel an einen Mast, an einem Joch, an einer Wand, etc.","Linear, Punkt","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","CABLEARRANGER"]
[0,"TAZ0147","OBJ_FS_83","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_16","Freie Leitungen","Zone","Überlappung","Bei der Überlappung laufen mindestens zwei parallele Fahrdrähte. Die Überlappung wird zuerst in der Projektierungsphase verwendet. Danach wird es mit den einzelnen physischen Elementen abgebildet.","Linear, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0146","OBJ_FS_84","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_16","Freie Leitungen","Zone","Fixpunkt","Die Fixierung ist eine mechanische Arretierung einer Freileitung (Fahrleitung, Tragleitung oder DSS). Ein Fixpunkt wird durch zwei Ausdehnungskompensationssysteme abgefangen. Abhängig vom Freileitungstyp werden unterschiedliche Möglichkeiten der Fixierung verwendet: mit Abspannseilen an das nächste Tragwerk oder durch fixieren mit Abspannseilen am Tragseil. Der Fixpunkt wirkt bei Materialausdehnung dem starken Wandern des Kettenwerkes entgegen. \nDer Fixpunkt wird in den frühen Projektierungsphasen genutzt (solange die effektive physische Ausprägung noch nicht bekannt ist). Physisch besteht der Fixpunkt aus Isolatoren, Seil und Abfangung.","Linear, Punkt","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","-","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","USERDEFINED","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0145","OBJ_FS_33","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_16","Freie Leitungen","Schutzvorrichtung","Schutzprofil","Ein Schutzprofil schützt vor Stromschlägen aus einer Freileitung unter Spannung beim Kontakt mit einem Vogel. Zusätzlich schützt es Deckenstromschienen vor Dreck und Wasser. Damit werden Kurzschlüsse verhindert.","Topologisch","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","BIRDPROTECTION"]
[0,"TAZ0144","OBJ_FS_25","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_16","Freie Leitungen","Leitung","Y-Seil","Bei Hochgeschwindigkeitsfahrleitungen muss in der Tragleitung ein Y-Seil verwendet werden. Somit kann der Bereich der Seilhängerlänge reduziert werden. Dieses System führt zu einem besseren dynamischen Verhalten der Fahrleitung.","Topologisch","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","STITCHWIRE"]
[0,"TAZ0143","OBJ_FS_134","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_16","Freie Leitungen","Leitung","Visier","Das Visier ist ein Konstruktionsobjekt. Man nützt es, um das zukünftige Tragwerk der Fahrleitung zu platzieren.","-","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0142","OBJ_FS_27","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_16","Freie Leitungen","Leitung","Streckentrenner","Die Streckentrennung beschreibt die Art des elektrischen und mechanischen Zustandes des Kettenwerkes an einem Ort. Die Trennung ist erforderlich, um die Bahnanlage in Schaltabschnitte (Sektoren) zu unterteilen. \nDer Isolator in der Tragleitung ist als separates Objekt zu berücksichtigen.","Linear, Punkt","IfcFlowController","IfcSwitchingDeviceType","SWITCHDISCONNECTOR","IfcSwitchingDevice","IfcSwitchingDeviceType","SWITCHDISCONNECTOR","IfcSwitchingDevice","IfcSwitchingDeviceType","SWITCHDISCONNECTOR"]
[0,"TAZ0141","OBJ_FS_135","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_16","Freie Leitungen","Leitung","Stossklemme","Eine Stossklemme verbindet zwei Leiter zusammen. Dieses Objekt ist besonders wichtig für die \nVerbindung von zwei Leiter aus unterschiedlichem Material (Kupfer und Aldrey bei Rückleiterseil).","-","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","CONNECTOR","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","CONNECTOR"]
[0,"TAZ0139","OBJ_FS_115","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_16","Freie Leitungen","Leitung","Polierelement","Bei kurzen Systemtrennstellen ist ein Polierelement zwischen zwei Streckentrennern eingebaut. Dieses Gerät stellt innerhalb einer Fahrleitung einen kurzen Kontakt zur Erde her und verhindert somit, dass zwei unterschiedliche Spannungssyteme durch einen durchfahrenden Zug-Panographen (Funkenübersprung) kurzgeschlossen werden.","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","INSULATOR"]
[0,"TAZ0138","OBJ_FS_21","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_16","Freie Leitungen","Leitung","Leiter","Der Leiter umfasst das physische Tragseil, Abspannseile, Erdrückleitung oder die physische Speiseleitung. Die Stromwerte sind für dieses Fall alle 0A. \nEin Leiter kann durch eine feste Abfangung geführt werden. Die betroffene Abfangung muss geschlauft sein. \nEin Leiter ist auch verwendet, um Verbindungen zwischen Leitungen aufzubauen. Die Anschlüsse sind mit Klemmen gebaut. ","Linear, Linie","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT"]
[0,"TAZ0137","OBJ_FS_32","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_16","Freie Leitungen","Leitung","Klemme","Die Klemme verbindet zwei Leiter, resp. einen Leiter und einen Fahrdraht mit gleicher elektrischer Funktion.","Topologisch","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","CONNECTOR","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","CONNECTOR"]
[0,"TAZ0136","OBJ_FS_26","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_16","Freie Leitungen","Leitung","Isolator","Der Isolator verhindert den Stromfluss zwischen zwei elektrischen Leitern. Er wird hauptsächlich zur Isolierung und zur mechanischen Befestigung eingesetzt und wird nur bei Oberleitungen verwendet.","Topologisch","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","INSULATOR"]
[0,"TAZ0135","OBJ_FS_114","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_16","Freie Leitungen","Leitung","Freileitung","Die Freileitung ist die Linienführung oder Trasse für der Konstruktion einen Leiter oder mehrere parallele Leitern und alle mögliche Komponente, die dazu benötigt werden. Diese Trasse verbindet die Abfangungen aller Typen durch die mögliche Leiterbefestigungen und die Abfangungen beidseitig.\nParallele Leitungen mit unterschiedlichem Anfang oder Ende sind als unabhängige Leitungen zu berücksichtigen. Typischerweise im Unterwerkperimeter sind die Rückstromleitungen verdoppelt oder verdreifacht. Jede ist als separate Leitung zu erfassen.\nDie Abspannleitung führt normalerweise keinen Strom, sondern dient lediglich mechanischen Zwecken:\n- um einen Ausleger zu befestigen oder \n- um einen Fixpunkt zu bilden oder\n- als Richtseil (oberes oder unteres) eines Seiljoches.\nAbspannleitungen werden nicht verwendet, um eine Verankerung zu bilden. Sie können teilweise oder voll unter Spannung stehen.","-","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT"]
[0,"TAZ0133","OBJ_FS_31","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_16","Freie Leitungen","Deckenstromschiene","DSS-Federbalken","Dient als Übergangsstück und Fahrdrahtabfangung beim Übergang der Fahrdrahthalterung durch ein Tragseil zu einer Deckenstromschiene.","Linear, Linie","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","CABLEARRANGER"]
[0,"TAZ0132","OBJ_FS_82","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_16","Freie Leitungen","Aufhängung","DSS-Dilatationsstoss","Der Diletationsstoss gleicht die Temperaturausdehnungen des Fahrdrahtes innerhalb einer Deckenstromschiene aus.","Linear, Linie","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","EXPANSION_JOINT_DEVICE"]
[0,"TAZ0131","OBJ_FS_22","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_16","Freie Leitungen","Aufhängung","Deckenstromschiene (DSS)","Die Deckenstromschiene dient zur Führung des Fahrdrahtes bei Ingenieurbauwerken (Tunnel, Brücken). Sie wird an die Decke des Bauwerkes fixiert. Sie wird dort eingesetzt, wo nicht genügend Höhe für ein Kettenwerk vorhanden ist.","Linear, Linie","IfcFlowSegment","IfcCableCarrierSegmentType","USERDEFINED","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","USERDEFINED","IfcCableCarrierSegment","IfcCableCarrierSegmentType","CATENARYWIRE"]
[0,"TAZ0129","OBJ_FS_36","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_17","Erdung","Stromrückführung","Z-Verbinder","Die geerdete Schiene eines Gleises ist zwischen jede GSK gewechselt. Der Z-Verbinder verbindet elektrisch die geerdete Schiene an der folgenden geerdeten Schiene der folgende GSK. ","Linear, Linie","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT"]
[0,"TAZ0128","OBJ_FS_136","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_17","Erdung","Stromrückführung","Schienenlängsverbinder","Sind Schienen nicht verschweisst, sondern mit Hilfe eines Stahllaschenschienenstosses verschraubt, so müssen diese mit Schienenverbindern überbrückt werden. (Stahllaschen sind elektrisch nichtleitend, da diese verklebt sind).\nInnerhalb einer Weiche müssen auch die verschiedenen Schienenstücke mit einen Schienenlängsverbinder verbunden werden.","-","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT"]
[0,"TAZ0127","OBJ_FS_35","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_17","Erdung","Stromrückführung","Gleisquerverbinder","Der Gleisquerverbinder verbindet elektrisch zwei Schienen eines Gleises. Diese Montage ist vor eine Transition zu einem Gleisstromkreis mit entweder ein oder zwei isolierten Schienen.","Linear, Linie","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT"]
[0,"TAZ0126","OBJ_FS_34","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_17","Erdung","Stromrückführung","Erdungsquerverbindung","Eine Standard-Erdungsquerverbindung wird für die definierte parallele Zusammenschliessung der Rückführung des Bahnrückstromes verwendet. Sie ist standardmässig die Verbindung von Schiene zum Mastfuss.","Linear, Linie","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CABLESEGMENT"]
[0,"TAZ0125","OBJ_FS_38","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_17","Erdung","Schutzvorrichtung","Erdungsgehäuse","Schützt fix installierte Erdungseinrichtungen vor Witterungseinflüssen. Wird typischerweise an einem Mast oder einem Bauwerk fixiert.","Topologisch","IfcFlowController","IfcElectricDistributionPoint","DISTRIBUTIONBOARD","IfcElectricDistributionBoard","IfcElectricDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD","IfcDistributionBoard","IfcDistributionBoardType","DISTRIBUTIONBOARD"]
[0,"TAZ0124","OBJ_FS_39","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_17","Erdung","Elektrische Schutzvorrichtung","Voltage Limiting Device","Schützt Personen vor Stromstoss. Wird die Spannung auf einem Leiter zu hoch gegenüber die Erdpotential, verursacht der VLD einen Kurzschluss an die Erde. Kommt bei Grenzbahnhöfen zum Einsatz (bei Gemeinschaftsanlagen mit Gleichstrom).\nVLDs kommen in anderer Bauform auch in Schaltposten zum Einsatz.","Linear, Punkt","IfcFlowController","IfcProtectiveDeviceType","USERDEFINED","IfcProtectiveDevice","IfcProtectiveDeviceType","USERDEFINED","IfcProtectiveDevice","IfcProtectiveDeviceType","VOLTAGELIMITER"]
[0,"TAZ0123","OBJ_FS_37","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_17","Erdung","Elektrische Schutzvorrichtung","Erdungseinrichtung","Verlängerung eines Leiters, eines Fahrdrahts oder einer Sammelschiene, um die Fahrleitung profilfrei erden zu können.","Linear, Punkt","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT"]
[0,"TAZ0122","OBJ_FS_137","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_17","Erdung","Elektrische Schutzvorrichtung","Erdungsanschluss","Der Erdungsanschluss ist dort wo die Erdungsstange mit der Erde elektrisch verbunden ist.","-","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","CONNECTOR","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","EXIT"]
[0,"TAZ0121","OBJ_FS_40","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_17","Erdung","Elektrische Schutzvorrichtung","Drosselstosstransformator","Zieht den Rückstrom aus den Gleisstromkreisen und leitet diese an den Rückleiter.","Linear, Punkt","IfcFlowTreatmentDevice","IfcFlowTreatmentDeviceType","-","IfcFlowTreatmentDevice","IfcFlowTreatmentDeviceType","-","IfcElectricFlowTreatmentDevice","IfcElectricFlowTreatmentDeviceType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0119","OBJ_FS_87","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_26","Elektrische Funktionen","Elektrische Sektion","Stromsegment","Das Stromsegment ist eine Unterteilung eines Leiters. Dieses Objekt wird bei leitenden Objekten sowie bei jeder Stromabzweigung benötigt.","Linear, Linie","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-"]
[0,"TAZ0118","OBJ_FS_117","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_26","Elektrische Funktionen","Elektrische Sektion","Speisungsinsel","Die Speisungsinsel definiert ein Areal, aus welchem die Fahrleitung ihren elektrischen Strom bezieht. Der Strom wird aus einem unabhängigen Kraftwerk bezogen. Der Perimeter ist begrenzt durch Schutzstrecken auf den betroffenen Linien.","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-"]
[0,"TAZ0117","OBJ_FS_86","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_26","Elektrische Funktionen","Elektrische Sektion","Sektor","Fahrleitungssektoren sind logische Konstrukte, welche vom Stromkreislauf abgeleitet sind. Sie spielen insbesondere bei den Abschaltungen von Fahrleitungen eine Rolle. Es können jeweils nur ganze Sektoren abgeschaltet werden. Die Definition von Fahrleitungssektoren hängt von der konstruktiven Umsetzung der Fahrleitung und deren Speisungen ab.","Planar, Fläche","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-"]
[0,"TAZ0116","OBJ_FS_88","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_26","Elektrische Funktionen","Elektrische Sektion","Schutzstrecke","Wird als Objekt in frühen Projektierungsphasen verwendet. Es dient zur Positionierung von Schutzstrecken sowie Systemtrennstellen. In den späteren Projektierungsphasen werden die eigentlichen physischen Elemente modelliert, die eine Schutzstrecke definieren.","Linear, Linie","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-"]
[0,"TAZ0115","OBJ_FS_116","Objekttyp","ALG_2","Fahrstrom","OGR_26","Elektrische Funktionen","Elektrische Sektion","Fahrleitungszone","Die Fahrleitungszone definiert einen Perimeter, in welchem die präventive Wartung periodisch ausgeführt werden kann. Eine Fahrleitungszone gruppiert ein oder mehrere Fahrleitungssektoren. Diese Gruppierung muss die Komponentengrenzen, wie per Lastenheft definiert, berücksichtigen.","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-","{IfcSystem}","-","-"]
[0,"TAZ0112","OBJ_FB_52","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_12","Vermessung","Vermessungspunkt","Gleisversicherung"," - In der Regel Bolzen, die in festen Bauteilen, wie Fundamenten, Bahnsteigkanten oder Kunstbauten fix verankert sind. Ihre Lage und Höhe ist mit einer Genauigkeit im mm-Bereich bekanntt (Planar, x/y/z Koordinaten).\n - Dienen als Referenz zur Überprüfung oder Herstellung (z.B. durch Stopfmaschinen) der Solllage- und Sollhöhe des Gleisrostes sowie für weitere Anlageelemente.\n - Dienen zur Halterung von vermessungstechnischen Elementen (z.B. Prismenspiegel)","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcReferent","-","REFERENCEMARKER"]
[0,"TAZ0110","OBJ_FB_37","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_27","Unterbau","Feste Fahrbahn","Zwischenplatte"," - Die Zwischenplatte ist eine Beton- oder Mörtelschicht, die vor Ort gegossen oder eingebaut wird und zur Lagerung der Fahrbahnplatte dient.\n - Die Zwischenplatten darf nur in Feste Fahrbahnstrukturen auftreten.","Topologisch","IfcSlab","IfcSlabType","BASESLAB","IfcSlab","IfcSlabType","BASESLAB","IfcSlab","IfcSlabType","BASESLAB"]
[0,"TAZ0109","OBJ_FB_38","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_27","Unterbau","Feste Fahrbahn","Untergrundsplatte"," - Die Untergrundsplatte ist eine Art verstärktes Fundament, das vor Ort gegossen wird und zum Tragen der obenliegenden Konstruktionselemente dient.\n - Die Untergrundsplatte darf nur in Feste Fahrbahnstrukturen auftreten.","Linear, Linie","IfcSlab","IfcSlabType","BASESLAB","IfcSlab","IfcSlabType","BASESLAB","IfcSlab","IfcSlabType","BASESLAB"]
[0,"TAZ0108","OBJ_FB_36","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_27","Unterbau","Feste Fahrbahn","Elastische Gleisbettdämpfung"," - Die elastische Gleisbettdämpfung ist eine Art Schicht, die auf den Innenkannten eines Betonsockels angebracht wird, um die Auswirkungen der Längs- und Querbelastung auf die Gleiskonstruktionen zu mildern. \n - Die elastische Gleisbettdämpfung darf nur in Feste Fahrbahnstrukturen verwendet werden.","Linear, Punkt","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","ELASTIC_CUSHION"]
[0,"TAZ0106","OBJ_FB_42","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_27","Unterbau","Fahrbahnaufbau","Sperrschicht"," - Verhindert Eindringen von Wasser \n - Unterbindet Aufpumpen und Vermischung der Schichten\n - Schützt das Grundwasser im Falle eines Unfalls (Öl, etc)\n - Leitet Wasser zum Entwässerungssystem.\n - Mit Datenspezialisten zu spezifizieren.\n - Geotextil ist Teil dieser Schicht.\nDie Barriereschicht verhindert das Eindringen von Wasser in die Unterkonstruktion und den Untergrund, hemmt das Wachstum von Pflanzen, schützt das Grundwasser und reduziert die Auswirkungen eines Unfalls (z.B. Ölunfall). Sie leitet das Oberflächenwasser aus dem Laderaum an die Seite des Gleises, wo es kontrolliert versickert oder entwässert werden kann. In der Regel wird es auf eine Ausgleichsschicht aus Asphaltgranulat aufgebracht.","Linear, Linie","IfcCovering","IfcCoveringType","MEMBRANE","IfcCovering","IfcCoveringType","MEMBRANE","IfcCovering","IfcCoveringType","MEMBRANE"]
[0,"TAZ0103","OBJ_FB_51","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_11","Rangieranlage","Anlage","Schiebebühne"," - Als gesamtes Bauteil konzipiert und unterhalten.\n - Horizontale Querbewegung\n - Spezielle, Eigenschaften bezüglich Geometrie und Achsverortung\n - Mehrere Achsabschlüsse, Beziehungsweise Verzweigungen\n - Ober- und Unterbau betroffen; Grube","Topologisch","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","RAIL_MECHANICAL_EQUIPMENT_ASSEMBLY"]
[0,"TAZ0102","OBJ_FB_50","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_11","Rangieranlage","Anlage","Drehscheibe"," - Als gesamtes Bauteil konzipiert und unterhalten.\n - Horizontale Drehbewegung\n - Spezielle, Eigenschaften bezüglich Geometrie und Achsverortung\n - Mehrere Achsabschlüsse, \"Keine direkten Verzweigungen\"\n - Ober- und Unterbau betroffen; Grube","Topologisch","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","RAIL_MECHANICAL_EQUIPMENT_ASSEMBLY"]
[0,"TAZ0100","OBJ_FB_17","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Zahnstange","Zahnstange"," - Bauelement zur Erhöhung der Traktion\n - Bauelement zur Verstärkung der Bremsleistung\n - Versteifung des Gleisrostes\n - Mittig im Gleisrost auf Gleisachse liegend","Linear, Linie","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcRail","IfcRailType","RACKRAIL"]
[0,"TAZ0099","OBJ_FB_22","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Weichenelement","Zungenumlaufvorrichtung"," - Nur bei Weichen, bzw bei Halben Zungenvorrichtungen\n - Trägt Vertikallasten aus Zungenschiene ab (Regelfall)\n - Verschiedene Bauarten (Rollen, Lagerplatten schmieren/trockenlaufend etc.\n - Unterschiedliche Unterhaltsarten \n - Aufwandsintensiv / Kostenintensiv, wichtiger Teil KLU ","Topologisch","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","SLIDINGCHAIR"]
[0,"TAZ0098","OBJ_FB_9","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Weichenelement","Zungenschiene","Die Zungenschiene ist Teil der halben Zungenvorrichtung, die aus zwei Objekttypen besteht: Zungenschiene und Stockschiene.\nDie Beschreibung und die Attribute müssen detailliert sein.\n\n - Verzweigungsbereich der Fahrschienen innerhalb von toplogischen Verzweigungselementen (Weichen, etc).\n - Direkter Kontakt mit Rad (Lauffläche und Spurkranz)\n - Hohe lokale Abnutzung aus Verkehrslast\n - Hohe Anforderung an Zustand und Lagegenauigkeit\n - Zustand massgebend für Entgleisungssicherheit\n - Zahlreiche spezifische Erhaltungsmassnahmen\n - Hohe Erhaltungskosten","Topologisch","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcTrackElement","IfcTrackElementType","BLADE"]
[0,"TAZ0097","OBJ_FB_10","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Weichenelement","Stockschiene","Die Stockschiene ist Teil der halben Zungenvorrichtung, die aus zwei Objekttypen besteht: Zungenschiene und Stockschiene.\nDie Beschreibung und die Attribute müssen detailliert sein.\n - Verzweigungsbereich der Fahrschienen innerhalb von toplogischen Verzweigungselementen (Weichen, etc).\n - Direkter Kontakt mit Rad (Lauffläche und Spurkranz)\n - Hohe lokale Abnutzung aus Verkehrslast\n - Hohe Anforderung an Zustand und Lagegenauigkeit\n - Zustand massgebend für Entgleisungssicherheit\n - Zahlreiche spezifische Erhaltungsmassnahmen\n - Hohe Erhaltungskosten","Topologisch","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcRail","IfcRailType","STOCKRAIL"]
[0,"TAZ0096","OBJ_FB_7","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Weichenelement","Herzstück"," - Kreuzungsbereich der Fahrschienen innerhalb von toplogischen Verzweigungs- und Kreuzungselementen (Weichen, etc).\n - Direkter Kontakt mit Rad (je nach Bauform mit Lauffläche und Spurkranz\n - Hohe lokale Abnutzung aus Verkehrslast\n - Hohe Anforderung an Zustand und Lagegenauigkeit\n - Zustand massgebend für Entgleisungssicherheit\n - Zahlreiche spezifische Erhaltungsmassnahmen\n - Hohe Erhaltungskosten","Topologisch","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcTrackElement","IfcTrackElementType","FROG"]
[0,"TAZ0095","OBJ_FB_8","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Weichenelement","Halbe Zungenvorrichtung","Die halbe Zungenvorrichtung ist in zwei Objekttypen unterteilt: Zungenschiene und Stockschiene. Die halbe Zungenvorrichtung kann während der Bahnwartung nur als Ganzes ersetzt werden, anders als bei der Metro, bei der die Zungenschiene und die Stockschiene getrennt ersetzt werden können.\n - Verzweigungsbereich der Fahrschienen innerhalb von toplogischen Verzweigungselementen (Weichen, etc).\n - Direkter Kontakt mit Rad (Lauffläche und Spurkranz)\n - Hohe lokale Abnutzung aus Verkehrslast\n - Hohe Anforderung an Zustand und Lagegenauigkeit\n - Zustand massgebend für Entgleisungssicherheit\n - Zahlreiche spezifische Erhaltungsmassnahmen\n - Hohe Erhaltungskosten","Topologisch","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcTrackElement","IfcTrackElementType","HALF_SET_OF_BLADES"]
[0,"TAZ0094","OBJ_FB_28","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Schwellenverstärkung","Verstärkung Gleisrost"," - Verstärkung des Gleisrostes (z.B. mittels zusätzlichen Schienenelementen) zur Verbesserung der Liege Stabilität (ME-Werte im Untergrund) \n - Eingesetzt bei Übergangen von verschiedenen Arten des Oberbaus\n - Von Schotter auf Feste Fahrbahn oder Brücken/Tunnelkonstruktionen mit enterschiedlicher Steifigkeit im Untergrund. \n - Verhindert Sprünge beim Abtragen der Dynamischen Lasten. \n - Lagegenauigkeit verbessert und Pumpeffekte verkleinert. ","Linear, Linie","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","PANEL_STRENGTHENING"]
[0,"TAZ0093","OBJ_FB_26","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Schwellenverstärkung","Schwellenkappen"," - Bauelemente zur Erhöhung der Lagestabilität und Funktionstauglichkeit einer Schwelle, bzw des gesamten Gleisrostes\n - Einsatz oft abhängig von Topologie und Linienführung (oft in engen Kurven beim lückenlos verschweissten Gleis)\n - Hauptfunktion: Verstärkung Querverschiebewiderstand\n - Verzahnung mit Schotter\n - Zugeordnet zu einer Schwelle ","Topologisch","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","-","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","USERDEFINED","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0092","OBJ_FB_24","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Schwelle","Normalschwelle"," - Lastübernahme aus Fahrschiene (via Schienenbefestigungen)\n - Lastabtrag der Vertikallast in die Bettung oder Tragplatte\n - Abtrag Längs und Querbelastungen durch Reibung/ Verzahnung (Schotter) oder Tragplatte (Feste Fahrbahn)\n - Je nach Bauform elektrisch leitend oder isolierend wirkend\n - \"Punktelement\" mit Stützabstand (CH = 60cm)\n - Abnutzung durch dynamisch wirkende Kräfte (Pumpen, Schlagen)\n - Träger von Stabilisierungsmassnahmen\n - Unter Isolierstoss Spezialausführungen möglich ","Topologisch","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcTrackElement","IfcTrackElementType","SLEEPER"]
[0,"TAZ0091","OBJ_FB_25","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Schwelle","Hohlschwelle"," - Schwelle ist hohl\n - Beinhaltet technische Ausrüstung (z.B. Sicherungsanalgen)\n - Schützt Ausrüstungselemente (z.B. Weichstellmechanismen)\n - Ermöglicht geschützte Querung des Gleisrostes von Ausrüstung (z.B. Kabel)\n - Bedingte Lastübernahme aus Fahrschiene (via Schienenbefestigungen)\n - Bedingter Lastabtrag der Vertikallast in die Bettung oder Tragplatte\n - Bedingter Abtrag Längs und Querbelastungen durch Reibung/ Verzahnung (Schotter) oder Tragplatte (Feste Fahrbahn)\n - Einbau auch zwischen Normalschwellen möglich (Punktobjekt) ","Topologisch","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcTrackElement","IfcTrackElementType","SLEEPER"]
[0,"TAZ0090","OBJ_FB_27","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Schienenverstärkung","Wanderschutzklemme"," - Bauelemente zur Erhöhung der Lagestabilität und Funktionstauglichkeit einer Schwelle, bzw des gesamten Gleisrostes\n - Einsatz oft abhängig von Topologie und Linienführung (oft in engen Kurven beim lückenlos verschweissten Gleis)\n - Hauptfunktion: Verbesserung der Übertragung von Längskräften der Fahrschiene in die Schwelle\n - Zugeordnet zu einer Schwelle oder Fahrschiene","Topologisch","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","-","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","USERDEFINED","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastener","RAILFASTENING"]
[0,"TAZ0089","OBJ_FB_21","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Schienenverstärkung","Spurstange"," - Stellt Spurabstand zwischen zwei Fahrschienen sicher\n - Bauform für einfachste Gleisroste\n - Kann Funktion von Schienenbefestigung und sogar Schwelle übernehmen\n - Oft verwendet in Bauzuständen oder Provisorien\n - Verbreitet bei Bauformen, die in befahrbaren Flächen verwendet werden (Strassenbahn) ","Linear, Punkt","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0088","OBJ_FB_23","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Schienenverstärkung","Schienenstütze"," - Verhindert ein Kippen und Verbiegen der Schienen.\n - Gewährleistet den Gleisabstand zwischen zwei Fahrschienen. ","Topologisch","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","RAILBRACE"]
[0,"TAZ0087","OBJ_FB_14","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Schienenstoss","Schienenstoss verschweisst"," - Lückenloser Übergang zwischen zwei angrenzenden Fahrschienen\n - Elektrisch verbunden\n - Spezielle Qualitätsanforderungen zur Sicherstellung der kontinuierlichen Tragfähigkeit der Fahrschiene (v.a. Temperaturschwankungen im lückenlos verschweissten Gleis)\n - Radiusabhängig","Linear, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcFastener","IfcFastenerType","WELD","IfcFastener","IfcFastenerType","WELD"]
[0,"TAZ0086","OBJ_FB_13","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Schienenstoss","Schienenstoss verlascht"," - Übergang zwischen zwei angrenzenden Fahrschienen\n - Elektrisch verbunden\n - Inhomogenität in der Tragfähigkeit der Fahrschiene (Längs- Quer- und Vertikalkräfte)\n - Inhomogenität in der Stabilität des Gleisrostes\n - Ursprung für Schallemissionen ","Linear, Punkt","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","-","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","USERDEFINED","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastener","RAILJOINT"]
[0,"TAZ0085","OBJ_FB_16","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Schienenstoss","Schienenstoss nicht isoliert mit Lasche"," - Übergang zwischen zwei benachbarten Fahrschienen.\n - Inhomogenität der Tragfähigkeit der Laufschiene (Längs-, Quer- und Vertikalkräfte)\n - Inhomogenität in der Stabilität der Gleisroste\n - Der Spalt zwischen den Schienen ist die Ursache für die Geräuschemissionen.","Linear, Punkt","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","-","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","USERDEFINED","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastener","RAILJOINT"]
[0,"TAZ0084","OBJ_FB_15","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Schienenstoss","Schienenstoss isoliert mit Lasche"," - Übergang zwischen zwei benachbarten Fahrschienen, aber in einer nicht durchgehenden Schienenzone.\n - Elektrisch verbunden.\n - Inhomogenität der Tragfähigkeit der Laufschiene (Längs-, Quer- und Vertikalkräfte)\n - Inhomogenität in der Stabilität der Gleisroste\n - Der Spalt zwischen den Schienen ist die Ursache für die Geräuschemissionen.","Linear, Punkt","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","-","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","USERDEFINED","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastener","RAILJOINT"]
[0,"TAZ0083","OBJ_FB_11","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Schienenstoss","Schienenstoss isoliert"," - Übergang zwischen zwei angrenzenden Fahrschienen\n - Elektrisch isoliert zur Nutzung von Gleisstromkreisen, bzw Rückleitung Traktionsstrom\n - Nutzungsrelevant für Topologie und Betrieb (Profil, Nutzlängen etc)\n - Inhomogenität in der Tragfähigkeit der Fahrschiene (Längs- Quer- und Vertikalkräfte)\n - Inhomogenität in der Stabilität des Gleisrostes\n - Ursprung für Schallemissionen ","Linear, Punkt","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","-","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","USERDEFINED","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastener","RAILJOINT"]
[0,"TAZ0082","OBJ_FB_12","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Schienenstoss","Notlasche"," - Ist dies eine notfallmässige Verlaschung (Ja/Nein)\n - Potentiell eingeschränkte Nutzung (langsam fahren)","Linear, Punkt","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","-","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","USERDEFINED","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastener","RAILJOINT"]
[0,"TAZ0081","OBJ_FB_20","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Schienenbefestigung","Zwischenlage"," - Kunststoffelemente\n - Führen zu Kraftschluss zwischen Unterkante der Fahrschiene und der Rippenplatte (sofern vorhanden) oder der Schwelle direkt \n - Je nach Bauart auch direkt auf Schwellen. \n - Müssen häufig gewechselt werden (oft als isolierte Massnahme)\n - Dämpfen Erschütterungen\n - Vermindern Schwingungen in der Fahrschiene (besserer Rad-Schiene Kontakt\n - Verminderung von Gleisschäden) und Verschleiss) \n - Vermindern Lärmemissionen\n - Oft auf Schwerlaststrecken und/oder Kurven (?) \n - Bei einzelnen Bahnen ist der Ersatz ein wichtiger Unterhaltsfall.","Topologisch","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","RAILPAD"]
[0,"TAZ0080","OBJ_FB_19","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Schienenbefestigung","Schienenbefestigung","Besteht aus Komponenten zur Halterung der Fahrschiene sowie zur Fixierung der Bauelemente auf/in der Schwelle.\n - Massgebend für Stabilität des Gleisrostes\n - Gewährleistet die Spurgenauigkeit des Gleisrostes\n - Führt Quer- und Vertikalkräfte aus der Fahrschiene ab\n - bekannte Stützweite (Schwellenabstand, CH idR 60cm)\n - Je nach Bauform sehr unterschiedliche Wirkung in Längs-und Vertikalrichtung\n - Sauberer Kraftschluss verhindert dynamische Belastungen im Gleisrost selber (z.b Schläge von Fahrschiene auf Schwelle/Gleisverbindungen\n - Vielzahl von unterschiedlichen Bauformen; Bauformen können auch \"Fixierung auf Schwellen einhalten / vorgeben\n - Risiko von Verlust der Haltekraft in der Schwelle durch dynamische Belastung aus Verkehrslast (Lochleibung, etc.)\nBemerkung: Hauptanteil der vertikalen Kraftabtragung erfolgt über direkte Auflage der Fahrschiene auf der Tragplatte (Fixierung auf Schwelle) oder der Schwelle selber (je nach Bauform) ","Topologisch","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","-","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastenerType","USERDEFINED","IfcMechanicalFastener","IfcMechanicalFastener","RAILFASTENING"]
[0,"TAZ0079","OBJ_FB_6","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Schiene","Radlenker"," - Führungsschiene innerhalb von toplogischen Verzweigungs- und Kreuzungselementen (Weichen, etc).\n - Einsatz auch im Bereich von Bahnübergängen möglich\n - Direkter Kontakt mit Rad \n - Hohe lokale Abnutzung aus Verkehrslast\n - Hohe Anforderung an Zustand und Lage\n - Massgebend für Entgleisungssicherheit","Topologisch","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcRail","IfcRailType","CHECKRAIL"]
[0,"TAZ0078","OBJ_FB_5","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Schiene","Fangschiene"," - Sicherheitsrelevantes Element\n - Verhindert Entgleisungen oder deren Auswirkungen\n - Im Regelfall unbelastet\n - Zwischen den Fahrschienen liegende Bauformen (Schutz vor Entgleisungen)\n - Ausserhalb der Fahrschienen liegende Bauformen (Verhindern von Ausbrechen des entgleisten Rades)","Linear, Linie","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcRail","IfcRailType","GUARDRAIL"]
[0,"TAZ0077","OBJ_FB_4","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Schiene","Fahrschiene"," - Kraftaufnahme im Rad-Schiene-System (Lauffläche und Spurkranz), Sinuslauf\n - Kraftverteilung in Längsrichtung (Verkehrslasten statisch und dynamisch)\n - Kraftaufnahme in Längsrichtung (Temperatur)\n - In einer Weiche: Spezielle Bauteile sind einzeln modelliert\n - Kann je nach Einsatz eine Typisierung aufweisen (Flügelschiene, etc.)","Linear, Linie","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcRail","IfcRailType","RAIL"]
[0,"TAZ0075","OBJ_HB_031","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Randabschluss","Perronwinkel","Die Bauteilart Perronwinkel gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Perronwinkel dient als Begrenzung der Perronkoerperanlage zum Gleisbereich.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Betonperronwinkel","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcKerb","IfcKerbType","-"]
[0,"TAZ0074","OBJ_FB_45","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Gleiseindeckung","Unterhaltsweg im Gleis"," - Begehbar\n - Dient Bahnintern dem Unterhalt\n - Im Gleis liegend\n - Nicht öffentlich","Linear, Linie","IfcSlab","IfcSlabType","USERDEFINED","IfcSlab","IfcSlabType","USERDEFINED","IfcSlab","IfcSlabType","TRACKSLAB"]
[0,"TAZ0073","OBJ_FB_46","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Gleiseindeckung","Schallschutzvorrichtung"," - Bauelemente im Gleis zur Absorption von Schall\n - Evtl auch Absorbierung von Vibrationen\n - Ausschliesslich Schallabsorber im Gleisrost\n - Oft in Verbindung mit Fester Fahrbahn","Linear, Linie","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","SOUNDABSORPTION"]
[0,"TAZ0072","OBJ_FB_43","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Gleiseindeckung","Grossflächige befahrene Eindeckung"," - Im Strassenbelag eingelassene Gleise\n - Oberbautyp meist speziell (Feste Fahrbahn / Rillenschiene)\n - Belag in allen Richtungen befahrbar\n - Strassenlasten  und Lichtraumprofil definiert\n - i.d.R. öffentlicher Raum\n - Meist kombiniertes Entwässerungssystem\n - ifc: Schnittstellen zu ifc Road\n - Auch Rasengleis","Linear, Linie","IfcSlab","IfcSlabType","USERDEFINED","IfcSlab","IfcSlabType","USERDEFINED","IfcSlab","IfcSlabType","TRACKSLAB"]
[0,"TAZ0071","OBJ_FB_44","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Gleiseindeckung","Gleiseindeckung (Bahnübergang)"," - Bahnübergang für Strassen (gesichert/ungesichert)\n - Oberbautyp auch mit Schotter möglich\n - Belag in Querrichtung befahrbar\n - Strassenlasten und Lichtraumprofil definiert\n - i.d.R. öffentlicher Raum\n - oft Veränderung in der Steifigkeit des Ober-/ und Unterbaus\n - ifc: Schnittstellen zu ifc Road\n - auch Karrenüberfahrten, Niveauübergänge etc","Linear, Linie","[IfcBuildingStorey]","-","-","[IfcBuildingStorey]","-","-","[IfcFacilityPart]","-","RAILWAYCROSSING"]
[0,"TAZ0070","OBJ_FB_32","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Feste Fahrbahn","Vorfabrizierte Fahrbahnplatte"," - Die Fahrbahnplatte ist eine vorgefertigte, zT. vorgepannte Stahlbetonplatte, die ein wesentliches Element der Festen Fahrbahn ist. \n - Sie überträgt die Last von Schienen und Befestigungen auf Unterkonstruktionen gleichmäßig und die Längs- und Querlast von Gleiskonstruktionen auf vorbetonierte Gleisbefestigungsstrukturen. \n - Dieses Objekt darf nur in einer Festen Fahrbahn auftreten.\n - Der Sockel enthält Strukturen, um die Gleisbefestigung anzubringen. Eine Schwelle wird nicht benötigt.","Linear, Linie","IfcSlab","IfcSlabType","USERDEFINED","IfcSlab","IfcSlabType","USERDEFINED","IfcSlab","IfcSlabType","TRACKSLAB"]
[0,"TAZ0069","OBJ_FB_33","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Feste Fahrbahn","Fahrbahnplatte"," - Die Fahrbahnplatte ist eine integrierte, vor Ort gegossene Stahlbetonkonstruktion, in die Zweiblockschwellen, Weichenschwellen oder andere Schwellen eingebettet sind. \n - Dieses Objekt darf nur in einer Feste Fahrbahn auftreten.","Linear, Linie","IfcSlab","IfcSlabType","USERDEFINED","IfcSlab","IfcSlabType","USERDEFINED","IfcSlab","IfcSlabType","TRACKSLAB"]
[0,"TAZ0066","OBJ_FB_39","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Erdung","Erdungsklemme Feste Fahrbahn"," - Montage an der Fahrbahnplatte\n - Wird für die Erdung verwendet\n - An Bewehrungsstäbe in Fahrbahn- oder Betonplatten geschweisst.","Linear, Punkt","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","USERDEFINED","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","CONNECTOR","IfcCableFitting","IfcCableFittingType","EXIT"]
[0,"TAZ0065","OBJ_FB_30","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_2","Oberbau","Bettungsverstärkung","Schotterhalterung"," - Bauliche Elemente\n - seitlich (an den Schotterflanken angebracht)\n - Verstärkung des Querwidersatnd des Oberbaus\n - Evtl auch Schotterverklebungen o.ä.","Linear, Punkt","IfcWall","IfcWallType","USERDEFINED","IfcWall","IfcWallType","USERDEFINED","IfcWall","IfcWallType","RETAININGWALL"]
[0,"TAZ0063","OBJ_FB_2","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_25","Gleissystem","Gleissystem","Weichenrost","Der Weichenrost ist wie der Gleisrost ist eine funktionale Sicht, die sich aus Objekttypen der Fahrschiene, der Schienenbefestigung und der Schwellen zusammensetzt. Zusätzlich sind beim Weichenrost auch spezifische Weichen-Objekte wie Herzstücke, Radlenker, Zungenvorrichtungen etc eingeschlossen. \nEine Eigenschaft des Weichenrostes ist, dass die Bauteile fix zusammengefügt und in sich nicht beweglich sind. Oft wird ein «Weichenrost» sogar als gesamte Einheit angeliefert und eingebaut.\nDer Weichenrost folgt der Linienführung im 3-Dimensionalen Raum. Er wird eindeutig durch die Gleisachse und deren Ausprägungen definiert. Sie verläuft mittig zwischen den Oberkannten der Fahrschiene (SiOK). Der Weichenrost hat somit Kennwerte bezüglich horizontaler und vertikaler Linienführung und trägt auch die Informationen bezüglich Überhöhung.\nIn den Prozessen wird der Weichenrost oft als Einheit betrachtet. Einerseits bei der Planung in Projekten aus toplogischer Sicht, andererseits auch bei zahlreichen Massnahmen der Oberbauerneuerung.\nDer Weichenrost hat ein inneres Bezugssystem, das im «Verlegeplan» dokumentiert ist.\nDie gesamte Bahnanlage ist definiert durch eine der Topologie und der Linienführung folgende, lückenlose Aneinanderreihung von Gleis- und Weichenrosten.","Linear, Linie","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","TURNOUTPANEL"]
[0,"TAZ0062","OBJ_FB_1","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_25","Gleissystem","Gleissystem","Gleisrost","Der Gleisrost ist eine funktionale Sicht, die sich aus den Objekttypen Fahrschiene, Schienenbefestigung und Normalschwelle zusammensetzt. Eine Eigenschaft des Gleisrostes ist, dass die Bauteile fix zusammengefügt und in sich nicht beweglich sind. \nDer Gleisrost als Ganzes sammelt und überträgt die Kräfte in den Oberbau. Dieser kann aus einem Schotterbett oder einer festen Fahrbahn bestehen. Im Extremfall (bei einfachen Bahnen) kann der Gleisrost auch auf dem gewachsenen Boden liegen. Er erfüllt seine Funktion immer noch: Es können Züge fahren.\nDer Gleisrost folgt der Linienführung im 3-Dimensionalen Raum. Er wird eindeutig durch die Gleisachse (Linienführung/Alignment) und deren Ausprägungen definiert. Sie verläuft mittig zwischen den Oberkanten der Fahrschiene (SiOK). Der Gleisrost hat somit Kennwerte bezüglich horizontaler und vertikaler Linienführung und trägt auch die Informationen bezüglich Überhöhung.\nIn den Prozessen wird der Gleisrost oft als Einheit betrachtet. Einerseits bei der Planung in Projekten, andererseits auch bei zahlreichen Massnahmen der Oberbauerneuerung.\n\nEin Gleisrost kann aus nachstehenden Objekttypen bestehen – muss aber nicht zwingend alle haben:\n- Fahrschiene\n- Schienenbefestigung\n- Schwellen\n- Schienenstösse\n- Weitere Objekte","Linear, Linie","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","TRACKPANEL"]
[0,"TAZ0061","OBJ_FB_58","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_25","Gleissystem","Gleissystem","Gleisdurchschneidungsrost","Der Gleisdurchschneidungsrost (GD) ist eine weitere, klar definierte Objektgruppe (Assembly) innerhalb des Gleissystems im FDK Fahrbahn. Er bildet eine niveaugleiche Kreuzung von mindestens zwei oder mehreren Gleisachsen aus. Diese können unterschiedliche Spurweiten aufweisen.\nEin Gleisdurchschneidungsrost bietet keine Wahl von Fahrmöglichkeiten. Im Gegensatz zu einem Weichenrost kann er daher auch nicht auf einem topologischen Knoten referenziert werden. Er bezieht sich auf zwei oder mehrere topologische Kanten mit den entsprechenden Eigenschaften der Linienführung. Im Bereich der Kreuzungsbauteile sind Änderungen der Geometrie der Gleisachsen (horizontal, vertikal, Überhöhung) nicht oder nur äusserst beschränkt möglich. Gleisdurchschneidungen in Kurven sind möglich (mit gebogenen Herzstücken).  \nEin Gleisdurchschneidungsrost beinhaltet im Normalfall keine beweglichen Teile und benötigt somit auch keine SA-Infrastruktur (ausser Gleisüberwachung)\n\nEin Gleisdurchschneidungsrost ist eine Bauteilgruppe, die im Normalfall aus nachstehenden Objekttypen gemäss FDK Fahrbahn (Track) besteht:\nZwingende/minimale Elemente\n - Fahrschiene: 4…n\n - Schienenbefestigung: n\n - Normalschwelle: n\n - Herzstück: 4…n\nweitere mögliche Elemente\n - Radlenker: 0…n\n - Schienenstoss isoliert: 0…n\n - Schienenstoss isoliert mit Lasche: 0…n\n - Schienenstoss verlascht: 0…n\n - Schienenstoss verschweiss: 0…n\n - Notlasche: 0…n\n - Zwischenlage: 0…n\n - Spurstange (ehem. Spurhalter): n\n - Verstärkung Gleisrost: n\n - Schienenstütze: 0…n\n - Hohlschwelle: 0…n\n - Schwellenkappen: 0…n","Linear, Linie","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0060","OBJ_FB_3","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_25","Gleissystem","Gleissystem","Dilatationsrost"," -Schleifender Übergang in Längsrichtung zwischen zwei angrenzenden Fahrschienen\n- Zum Abbau von Längskräften, die zum Beispiel aufgrund unterschiedlicher Bettungsarten oder erhöhten Längskräften aus thermischer Expansion entstehen können\n- Elektrisch verbunden\n- Inhomogenität in der Tragfähigkeit der Fahrschiene (Längs und Querkräfte)\n- Inhomogenität in der Stabilität des Gleisrostes\n- Spezielle Konstruktion mit Verstärkungselementen im Gleisrost","Linear, Punkt","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","DILATATIONPANEL"]
[0,"TAZ0058","OBJ_FB_49","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_10","Gleisabschluss","Achsabschluss","Spezielle Gleiseinrichtungen mit Achsende"," - Achsenende\n - Spezielle Funktionale Anlagen wie Umspuranlage; Rollschemelverladeanlage","Topologisch","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcTrackElement","IfcTrackElementType","TRACKENDOFALIGNMENT"]
[0,"TAZ0057","OBJ_FB_48","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_10","Gleisabschluss","Achsabschluss","Prellbock"," - Achsenende\n - Bauliches Element verhindert das Befahren physisch; kann an den Schienen / auf dem Gleisrost befestigt sein\n - Auch Ausprägung als natürliches Element: Felswand","Topologisch","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcImpactProtectionDevice","IfcImpactProtectionDeviceType","BUMPER"]
[0,"TAZ0055","OBJ_FB_34","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_5","Bettung","Feste Fahrbahn","Masse-Feder-System"," - Elastische Elemente werden zwischen der Oberbaukonstruktion (Gleise und Platte fester Fahrbahn bzw. Schottertrog mit zwischengeschaltetem Schotter) und dem Unterbauplatte eingebracht. \n - Die elastischen Elemente bewirken eine teilweise schwingungstechnische Entkopplung zwischen dem Oberbau und dem Untergrund. \n - Als Federsysteme können sowohl Schraubenfedern als auch Elastomerblöcke oder Elastomerstreifen verwendet werden.","Linear, Linie","IfcDiscreteAccessory","IfcVibrationIsolatorType","SPRING","IfcVibrationIsolator","IfcVibrationIsolatorType","SPRING","IfcImpactProtectionDevice","IfcImpactProtectionDeviceType","DAMPINGSYSTEM"]
[0,"TAZ0054","OBJ_FB_35","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_5","Bettung","Feste Fahrbahn","Gleisisolationsschicht"," - Die Isolationsschicht ist eine Strukturschicht, die auf der Oberseite von Gleisuntergründen aufgebracht wird. Sie kann unter besonderen Umständen Funktionen der Schadensbehebung am Gleisoberbau übernehmen und die Temperaturverformung koordinieren. \n - Die Gleistrennschicht darf nur in Feste Fahrbahnstrukturen auftreten.","Linear, Linie","IfcCovering","IfcCoveringType","INSULATION","IfcCovering","IfcCoveringType","INSULATION","IfcCovering","IfcCoveringType","INSULATION"]
[0,"TAZ0053","OBJ_FB_31","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_5","Bettung","Bettung","Unterschottermatte"," - Matte zu Trennung Oberbau und Unterbau\n - Liegt zwischen Schotterbett und oberster Fundationsschicht\n - Muss nicht zwingend vorhanden sein","Linear, Linie","IfcCovering","IfcCoveringType","MEMBRANE","IfcCovering","IfcCoveringType","MEMBRANE","IfcCovering","IfcCoveringType","MEMBRANE"]
[0,"TAZ0052","OBJ_FB_29","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_5","Bettung","Bettung","Schotterbett"," - Besteht aus gebrochenen Steinen\n - Sicherstellen der Gleislagestabilität\n - Erreicht Festigkeit durch Verzahnung der einzelnen Steine\n - Abnützung und Verdreckung wirken stabilitätsmindernd\n - Im Modell nur als Körper mit räumlichen Ausdehnungen pro Achse\n - Keine gesteinsscharfe Betrachtung\n - Wasserabfluss muss gewährleistet sein ","Linear, Linie","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcCourse","IfcCourseType","BALLASTBED"]
[0,"TAZ0050","OBJ_FB_47","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_9","Bankett","Bankett","Bankettelement"," - Seitlicher Abschluss der Gleisachse\n - Meist auf Höhe Schotter\n - Lichtraumprofil\n - Schutzfunktion: Gehweg; Dienstweg\n - Zugang zum Trasse","Linear, Linie","IfcSlab","IfcSlabType","USERDEFINED","IfcSlab","IfcSlabType","USERDEFINED","IfcSlab","IfcSlabType","SIDEWALK"]
[0,"TAZ0048","OBJ_FB_18","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_13","Andere Ausrüstung","Schmieranlage","Schmieranlage"," - Vermindert Abnutzung der Fahrschiene durch Spurkranz\n - Verhindert Lärmemissionen\n - Angebracht an der Innenseite der aussenliegenden Fahrschiene in einer Kurve\n - Führt oft Verunreinigung der Bettung (insb. Schotter)\n - Auch Bauformen in der Geraden oder vor Weichen, je nach Verwendungszweck","Linear, Punkt","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","RAIL_LUBRICATION"]
[0,"TAZ0047","OBJ_FB_56","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_13","Andere Ausrüstung","Gleiswaage","Gleiswaage"," - Ausrüstung, die auf einem Gleis (z.B. Güterbahnhof) fix installiert ist, um die Ladung von Fahrzeugen zu wägen.","Linear, Linie","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","RAIL_MECHANICAL_EQUIPMENT_ASSEMBLY"]
[0,"TAZ0046","OBJ_FB_57","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_13","Andere Ausrüstung","Gleiswaage","Dynamische Gleiswaage"," - Ausrüstung, die auf dem Gleis installiert ist, um aufgrund der Achslastverteilung zu prüfen, ob die Ladung der Fahrzeuge gleichmässig verteilt ist.","Linear, Linie","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","RAIL_MECHANICAL_EQUIPMENT_ASSEMBLY"]
[0,"TAZ0045","OBJ_FB_54","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_13","Andere Ausrüstung","Gleisbremse","Steuerbare Gleisbremse"," Auf dem Rangiergelände installierte Ausrüstung zur Regelung der Geschwindigkeit von rollenden Fahrzeugen","Linear, Punkt","IfcElementAssembly","-","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","USERDEFINED","IfcElementAssembly","IfcElementAssemblyType","RAIL_MECHANICAL_EQUIPMENT_ASSEMBLY"]
[0,"TAZ0044","OBJ_FB_55","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_13","Andere Ausrüstung","Gleisbremse","Blockiervorrichtung"," - Ausrüstung, die auf dem Rangiergelände installiert ist, um rollende Fahrzeuge zu sichern.","Linear, Linie","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcTrackElement","IfcTrackElementType","BLOCKINGDEVICE"]
[0,"TAZ0043","OBJ_FB_53","Objekttyp","ALG_1","Fahrbahn","OGR_13","Andere Ausrüstung","Gleisbremse","Ablaufbremse"," Ausrüstung, die am Ablaufberg eines Rangierbahnhofs installiert ist, um die Geschwindigkeit von rollenden Fahrzeugen zu regeln.","Linear, Linie","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcTrackElement","IfcTrackElementType","SPEEDREGULATOR"]
[0,"TAZ0036","OBJ_BR_39","Objekttyp","-","Ausrüstung","OGR_61","Rückhaltesystem","Nebenkonstruktion","Schutzwand","Sekundärelement zum Schutz vor Lärm, Blendung oder Brandgefahren","-","IfcWall","IfcWallType","USERDEFINED","IfcWall","IfcWallType","PARAPET","IfcWall","IfcWallType","PARAPET"]
[0,"TAZ0035","OBJ_BR_14","Objekttyp","-","Ausrüstung","OGR_61","Rückhaltesystem","Nebenkonstruktion","Berührungsschutz","Der Berührungsschutz ist Schutzkonstruktion und nichttragendes Element zur Kontaktverhinderung mit elektrischen Leitungen oder zur Verhinderung eines Eindringens in ein Lichtraumprofil. Kann als Schutzdach oder Schutzwand ausgeführt werden. ","Linear, Punkt","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0034","OBJ_BR_15","Objekttyp","-","Ausrüstung","OGR_61","Rückhaltesystem","Nebenkonstruktion","Anprallschutz","Bauliche Massnahme ausserhalb der Fahrbahn, welche vom Gleis abkommende Fahrzeuge umlenkt bzw. aufhält.","Linear, Punkt","IfcRailing","IfcRailingType","GUARDRAIL","IfcRailing","IfcRailingType","GUARDRAIL","IfcRailing","IfcRailingType","GUARDRAIL"]
[0,"TAZ0033","OBJ_BR_19","Objekttyp","-","Ausrüstung","OGR_61","Rückhaltesystem","Absturzsicherung","Geländer","Nichttragendes Element zur Absturzsicherung; Die Bauteilart Gelaender gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Gelaender abgrenzen von Gefahrensituation inkl. Aufnahme von Horizontalkräfen\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Stakettengeländer; Anlehnbügel, Umlaufsperren","Linear, Punkt","IfcRailing","IfcRailingType","GUARDRAIL","IfcRailing","IfcRailingType","GUARDRAIL","IfcRailing","IfcRailingType","GUARDRAIL"]
[0,"TAZ0032","OBJ_TL_100","Objekttyp","-","Ausrüstung","OGR_61","Rückhaltesystem","Absturzsicherung","Fahrleitungsschutz (Tunnel)","Dieses Objekt ist eine Schutzkonstruktion zur Kontaktverhinderung mit elektrischen Leitungen oder zur Verhinderung eines Eindringens in ein Lichtraumprofil - aus FDK Kunstbauten","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","-","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED","IfcDiscreteAccessory","IfcDiscreteAccessoryType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0030","OBJ_HB_158","Objekttyp","ALG_16","Ausrüstung","OGR_56","Bauteilarten","Technik Gebäude - Technische Brandschutzanlage","Brandmelder","Die Bauteilart Brandmelder gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Brandmelder detektiert einen entstehenden Brand. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Brandmelder","Planar, Punkt","IfcDistributionControlElement","IfcSensorType","[\"FIRESENSOR\",\n\"HEATSENSOR\"]","IfcSensor","IfcSensorType","[\"FIRESENSOR\",\n\"HEATSENSOR\"]","IfcSensor","IfcSensorType","[\"FIRESENSOR\",\n\"HEATSENSOR\"]"]
[0,"TAZ0029","OBJ_HB_151","Objekttyp","ALG_16","Ausrüstung","OGR_56","Bauteilarten","Technik Gebäude - Sicherheitsanlage","Drehleuchte","Die Bauteilart Drehleuchte gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Drehleuchte signalisiert visuell ein Ereignis.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Drehleuchte","Planar, Punkt","IfcDistributionControlElement","IfcAlarmType","LIGHT","IfcAlarm","IfcAlarmType","LIGHT","IfcAlarm","IfcAlarmType","LIGHT"]
[0,"TAZ0028","OBJ_HB_150","Objekttyp","ALG_16","Ausrüstung","OGR_56","Bauteilarten","Technik Gebäude - Sicherheitsanlage","Blitzleuchte","Die Bauteilart Blitzleuchte gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Blitzleuchte dient als visueller Signalgeber um beispielsweise auf Gefahren aufmerksam zu machen.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Blitzleuchte","Planar, Punkt","IfcDistributionControlElement","IfcAlarmType","LIGHT","IfcAlarm","IfcAlarmType","LIGHT","IfcAlarm","IfcAlarmType","LIGHT"]
[0,"TAZ0027","OBJ_HB_048","Objekttyp","ALG_16","Ausrüstung","OGR_56","Bauteilarten","Technik Gebäude - Elektroanlage","Werbebeleuchte","Die Bauteilart Werbebeleuchte gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Werbebeleuchte dient der Sichtbarkeit von Werbeeinrichtungen in unterirdischen Anlagen oder in der Nacht.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Leuchttafeln, Strahlerleuchten","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcLightFixtureType","[\"POINTSOURCE\",\n\"DIRECTIONSOURCE\"]","IfcLightFixture","IfcLightFixtureType","[\"POINTSOURCE\",\n\"DIRECTIONSOURCE\"]","IfcLightFixture","IfcLightFixtureType","[\"POINTSOURCE\",\n\"DIRECTIONSOURCE\"]"]
[0,"TAZ0026","OBJ_HB_047","Objekttyp","ALG_16","Ausrüstung","OGR_56","Bauteilarten","Technik Gebäude - Elektroanlage","Warnlicht","Die Bauteilart Warnlicht gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Warnlicht dient als visueller Signalgeber um beispielsweise auf Gefahren aufmerksam zu machen.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Blitzleuchte,","Planar, Punkt","IfcDistributionControlElement","IfcAlarmType","LIGHT","IfcAlarm","IfcAlarmType","LIGHT","IfcAlarm","IfcAlarmType","LIGHT"]
[0,"TAZ0024","OBJ_HB_051","Objekttyp","ALG_16","Ausrüstung","OGR_56","Bauteilarten","Technik Gebäude - Elektroanlage","Notleuchte","Die Bauteilart Notleuchte gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Notleuchte dient bei einem Ausfall der normalen Beleuchtung dazu einen Raum oder ein Gebäude sicher verlassen zu können.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Einbaunotleuchte, Anbaunotleuchte","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcLightFixtureType","USERDEFINED","IfcLightFixture","IfcLightFixtureType","SECURITYLIGHTING","IfcLightFixture","IfcLightFixtureType","SECURITYLIGHTING"]
[0,"TAZ0023","OBJ_HB_050","Objekttyp","ALG_16","Ausrüstung","OGR_56","Bauteilarten","Technik Gebäude - Elektroanlage","Nothandleuchte","Die Bauteilart Nothandleuchte gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Nothandleuchte dient bei einem Ausfall der normalen Beleuchtung dazu einen Raum oder ein Gebäude sicher verlassen zu können.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Akkunothandleuchte, Ladestation","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcLightFixtureType","USERDEFINED","IfcLightFixture","IfcLightFixtureType","SECURITYLIGHTING","IfcLightFixture","IfcLightFixtureType","SECURITYLIGHTING"]
[0,"TAZ0022","OBJ_HB_049","Objekttyp","ALG_16","Ausrüstung","OGR_56","Bauteilarten","Technik Gebäude - Elektroanlage","Normalleuchte","Die Bauteilart Leuchte gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Leuchte erzeugt durch die Zuführung von elektrischer Energie künstliches Licht.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Einbauleuchte, Anbauleichte, Pendelleuchte, Mastaufsatzleuchte, Gleisfeldleuchte etc.","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcLightFixtureType","[\"POINTSOURCE\",\n\"DIRECTIONSOURCE\"]","IfcLightFixture","IfcLightFixtureType","[\"POINTSOURCE\",\n\"DIRECTIONSOURCE\"]","IfcLightFixture","IfcLightFixtureType","[\"POINTSOURCE\",\n\"DIRECTIONSOURCE\"]"]
[0,"TAZ0021","OBJ_HB_056","Objekttyp","ALG_16","Ausrüstung","OGR_56","Bauteilarten","Technik Gebäude - Elektroanlage","Lautsprecher","Die Bauteilart Lautsprecher gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Lautsprecher dient der akustischen Information oder der Widergabe von anderem Audio-Material.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Einbaulautsprecher. Anbaulautsprecher, Hornlautsprecher etc.","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcAudioVisualAppliance","IfcAudioVisualApplianceType","SPEAKER","IfcAudioVisualAppliance","IfcAudioVisualApplianceType","SPEAKER"]
[0,"TAZ0020","OBJ_HB_058","Objekttyp","ALG_16","Ausrüstung","OGR_56","Bauteilarten","Technik Gebäude - Elektroanlage","Kandelaber Mastkorb","Die Bauteilart Kandelaber Mastkorb gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Kandelaber Mastkorb dient als Verbindungselement zwischen Kandelaber und Fundament und ist Teil der Fundament-Armierung.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Mastkorb","Planar, Punkt","IfcReinforcingMesh","-","-","IfcReinforcingMesh","IfcReinforcingMeshType","USERDEFINED","IfcReinforcingMesh","IfcReinforcingMeshType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0018","OBJ_HB_055","Objekttyp","ALG_16","Ausrüstung","OGR_56","Bauteilarten","Technik Gebäude - Elektroanlage","Blitzableiter","Die Bauteilart Blitzableiter, Fangstange gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Blitzableiter, Fangstange haben die Audfgabe direkte Blitzeinschläge einzufangen und ins Erdreich abzuleiten.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Kupferdraht, Klemme,Städer.","Planar, Punkt","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT"]
[0,"TAZ0017","OBJ_HB_053","Objekttyp","ALG_16","Ausrüstung","OGR_56","Bauteilarten","Technik Gebäude - Elektroanlage","Abzweigdose","-","Planar, Punkt","IfcFlowFitting","IfcJunctionBoxType","USERDEFINED","IfcJunctionBox","IfcJunctionBoxType","[\"DATA\",\n\"POWER\"]","IfcJunctionBox","IfcJunctionBoxType","[\"DATA\",\n\"POWER\"]"]
[0,"TAZ0016","OBJ_HB_044","Objekttyp","ALG_16","Ausrüstung","OGR_56","Bauteilarten","Nebenkonstruktion","Zauntuere","Die Bauteilart Zauntuere gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Zauntuere ermöglicht den hindernisfreien Zugang durch den Zaun, ohne ihn zu beschädigen.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Türe","Planar, Punkt","IfcDoor","-","-","IfcDoor","IfcDoorType","GATE","IfcDoor","IfcDoorType","GATE"]
[0,"TAZ0014","OBJ_HB_043","Objekttyp","-","Ausrüstung","-","Bauteilarten","Konstruktion Gebäude","Tuer","Die Bauteilart Tuer gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Tuer teilt physikalisch zwei verschieden Zonen und beinhaltet bewegliche Komponenten.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Zugangstür, Brandschutztür, Servicetür","Planar, Punkt","IfcDoor","-","-","IfcDoor","IfcDoorType","USERDEFINED","IfcDoor","IfcDoorType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0013","OBJ_HB_042","Objekttyp","-","Ausrüstung","-","Bauteilarten","Konstruktion Gebäude","Tor","Die Bauteilart Tor gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Tor teilt physikalisch zwei verschieden Zonen und beinhaltet bewegliche Komponenten.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Brandschutztor, Rolltor, ","Planar, Punkt","IfcDoor","-","-","IfcDoor","IfcDoorType","USERDEFINED","IfcDoor","IfcDoorType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0012","OBJ_HB_039","Objekttyp","-","Ausrüstung","-","Bauteilarten","Konstruktion Gebäude","Schranke","Die Bauteilart Schranke gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Schranke regelt die Zufahrtskontrolle von Arealen, Produktionsanlagen od. Grundstücken . \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Parkschranke Barriere, Schlagbaum","Planar, Punkt","IfcDoor","-","USERDEFINED","IfcDoor","IfcDoorType","USERDEFINED","IfcDoor","IfcDoorType","BOOM_BARRIER"]
[0,"TAZ0011","OBJ_HB_369","Objekttyp","-","Ausrüstung","-","Bauteilarten","Ausstattung Gebäude","Uhr","Die Bauteilart Uhr gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Uhr dient zur Anzeige der aktuellen Tageszeit.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Einseitige Uhr, zweiseitige Uhr","Planar, Punkt","IfcFlowTerminal","IfcElectricApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","USERDEFINED","IfcCommunicationsAppliance","IfcCommunicationsApplianceType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0010","OBJ_HB_342","Objekttyp","-","Ausrüstung","-","Bauteilarten","Ausstattung Gebäude","Stele","Die Bauteilart Stele gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Stele dient als Supportträger für Informationsmaterial.\nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Abfahrtsplakate, Betriebslagenmonitor","Planar, Punkt","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuildingElementProxy","IfcBuildingElementProxyType","USERDEFINED","IfcBuiltElement","IfcBuiltElementType","-"]
[0,"TAZ0009","OBJ_HB_393","Objekttyp","-","Ausrüstung","-","Bauteilarten","Ausstattung Gebäude","Spielgeraet","Die Bauteilart Spielgeraet gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Spielgeraet werden in Spielplätzen oder Freizeitanagen zur Benutzung bereitgestellt. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Schaukel, Ringe, Voleyballnetz, Spielturm, Sandkasten,Boccia, Schach","Planar, Punkt","IfcFurnishingElement","IfcFurnitureType","-","IfcFurniture","IfcFurnitureType","USERDEFINED","IfcFurniture","IfcFurnitureType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0007","OBJ_BR_49","Objekttyp","-","Ausrüstung","-","Bauteilarten","Ausstattung Gebäude","Messeinrichtung (Brücke)","Gesamtheit aller Messgeräte und zusätzlicher Einrichtungen zur Erzielung eines Messergebnisses. Zum Beispiel zur Überwachung von Spanngliedern. Siehe DIN 1319","-","IfcDistributionControlElement:IfcSensorType\noder\nIfcElementAssembly:-\nIfcFlowController:IfcFlowMeterType","IfcSensorType","[\"CONTACTSENSOR\",\n\"HUMIDITYSENSOR\",\n\"MOISTURESENSOR\",\n\"PRESSURESENSOR\",\n\"TEMPERATURESENSOR\",\n\"USERDEFINED\"]","IfcSensor","IfcSensorType","[\"CONTACTSENSOR\",\n\"HUMIDITYSENSOR\",\n\"MOISTURESENSOR\",\n\"PRESSURESENSOR\",\n\"TEMPERATURESENSOR\",\n\"USERDEFINED\"]","IfcSensor","IfcSensorType","[\"CONTACTSENSOR\",\n\"HUMIDITYSENSOR\",\n\"MOISTURESENSOR\",\n\"PRESSURESENSOR\",\n\"TEMPERATURESENSOR\",\n\"EARTHQUAKESENSOR\",\n\"FOREIGNOBJECTDETECTIONSENSOR\",\n\"OBSTACLESENSOR\"]"]
[0,"TAZ0006","OBJ_BR_40","Objekttyp","-","Ausrüstung","-","Bauteilarten","Ausstattung Gebäude","Inspektionshilfe","Hilfsmittel und Bauteile zur Verbesserung der Zugänglichkeit von Bauwerken zu Inspektions- und Unterhaltszwecken","-","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","[\"FORMEDDUCT\",\n\"INSPECTIONCHAMBER\",\n\"INSPECTIONPIT\",\n\"MANHOLE\",\n\"METERCHAMBER\",\n\"SUMP\",\n\"TRENCH\",\n\"VALVECHAMBER\"]","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","[\"FORMEDDUCT\",\n\"INSPECTIONCHAMBER\",\n\"INSPECTIONPIT\",\n\"MANHOLE\",\n\"METERCHAMBER\",\n\"SUMP\",\n\"TRENCH\",\n\"VALVECHAMBER\"]","IfcDistributionChamberElement","IfcDistributionChamberElementType","[\"FORMEDDUCT\",\n\"INSPECTIONCHAMBER\",\n\"INSPECTIONPIT\",\n\"MANHOLE\",\n\"METERCHAMBER\",\n\"SUMP\",\n\"TRENCH\",\n\"VALVECHAMBER\"]"]
[0,"TAZ0004","OBJ_HB_394","Objekttyp","-","Ausrüstung","-","Ausstattung","Ausstattungsgegenstand","Sportgeraet","Die Bauteilart Sportgeraet gruppiert alle Bauteile mit gleicher oder ähnlicher Funktion.\nDie Funktion Sportgeraet werden in Sportplätzen, Turnhallen oder Fittnessräumen zur Benutzung bereitgestellt. \nZu dieser Bauteilart gehören zum Beispiel: Laufband, Kraftgeräte, Stepper, Boxsack, Trampoline, ","Planar, Punkt","IfcFurnishingElement","IfcFurnitureType","-","IfcFurniture","IfcFurnitureType","USERDEFINED","IfcFurniture","IfcFurnitureType","USERDEFINED"]
[0,"TAZ0002","OBJ_BR_38","Objekttyp","ALG_8","Ausrüstung","OGR_61","Ausrüstung","Nebenkonstruktion","Erdungseinrichtungen","Einrichtung zur Ableitung von elektrischen Strömen in den Erdboden bzw. das Erdreich.","-","IfcFlowSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT","IfcCableSegment","IfcCableSegmentType","CONDUCTORSEGMENT"]
[0]
[0]
[0]

{"sheet":"SBS-Anlagearten","index":10,"n_rows":138,"n_cols":7,"rows_kept":138,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Fachbereich","Objektgruppe","Objektart","# ▲","ID","IFC 4.3 - Klasse","TAZ"]
["Hochbau","Sanitär","Abwasseranlage",918,"OBJ_HB_426","{IfcSystem}","ja"]
["Hochbau","Transport","Anpassrampenanlage",937,"OBJ_HB_427","{IfcSystem}","ja"]
["Ingenieurbau","Tunnel","Ausbruchsicherung",11924,"OGR_76","-","nein"]
["Hochbau","Elektro","Automationsebene",877,"OBJ_HB_428","{IfcSystem}","offen"]
["Hochbau","Elektro","Batterieanlage",878,"OBJ_HB_429","{IfcSystem}","ja"]
["Tiefbau","-","Becken",4131,"OBJ_EN_75",null,"ja"]
["Hochbau","Elektro","Beleuchtungsanlage",879,"OBJ_HB_430","{IfcSystem}","ja"]
["Hochbau","Elektro","Beschallungsanlage",880,"OBJ_HB_431","{IfcSystem}","ja"]
["Hochbau","Sanitär","Bewaesserungsanlage",919,"OBJ_HB_432","{IfcSystem}","ja"]
["Hochbau","Elektro","Blitzschutzanlage",881,"OBJ_HB_433","{IfcSystem}","ja"]
["Hochbau","Brandschutz","Brandmeldeanlage",933,"OBJ_HB_434","{IfcSystem}","offen"]
["Hochbau","Brandschutz","Brandschutztoranlage",934,"OBJ_HB_435","{IfcSystem}","offen"]
["Hochbau","Brandschutz","Brandschutztueranlage",935,"OBJ_HB_436","{IfcSystem}","offen"]
["Hochbau","Nutzungsspez. Anlagen","Bremsprobeanlage",926,"OBJ_HB_437","{IfcSystem}","nein"]
["Ingenieurbau","Brücke","Brückenbauwerk",9734,"OBJ_BR_1","-","ja"]
["Ingenieurbau","Brücke","Brückengründung",9778,"OBJ_BR_28","-","ja"]
["Ingenieurbau","Brücke","Brückenüberbau",9770,"OBJ_BR_5","-","ja"]
["Ingenieurbau","Brücke","Brückenunterbau",9774,"OBJ_BR_27","-","ja"]
["Tiefbau","Transport","Bushaltestelle","TAZ006","-","-","ja"]
["Hochbau","Architektur","Dachanlage",859,"OBJ_HB_438","{IfcSystem}","offen"]
["Hochbau","Umgebung","Dienstweganlagen",868,"OBJ_HB_439","{IfcSystem}","ja"]
["Tiefbau","Gleissystem","Dilatationsrost",14,"OBJ_FB_3","IfcElementAssembly","ja"]
["Hochbau","Sanitär","Druckluftanlage",920,"OBJ_HB_440","{IfcSystem}","ja"]
["Hochbau","Elektro","Dynamisch-visuelle Anzeigeanlage",882,"OBJ_HB_441","{IfcSystem}","ja"]
["Hochbau","Elektro","Einbruchmeldeanlage",883,"OBJ_HB_442","{IfcSystem}","ja"]
["Hochbau","Elektro","Elektroakustische Notfallwarnanlage",884,"OBJ_HB_443","{IfcSystem}","offen"]
["Hochbau","Nutzungsspez. Anlagen","Entsorgungsanlage",927,"OBJ_HB_444","{IfcSystem}","ja"]
["Tiefbau","Abwasserentsorgung","Entwässerungsanalge/ Entwässerungssystem","TAZ011","-","-","ja"]
["Hochbau","Elektro","Erdungsanlage",885,"OBJ_HB_445","{IfcSystem}","ja"]
["Hochbau","Transport","Fahrtreppenanlage",938,"OBJ_HB_446","{IfcSystem}","ja"]
["Tiefbau","Strassensystem","Fahrweg","TAZ001","-","-","ja"]
["Hochbau","Architektur","Fassade",860,"OBJ_HB_447","{IfcSystem}","offen"]
["Hochbau","Elektro","Feldebene",886,"OBJ_HB_448","{IfcSystem}","offen"]
["Tiefbau","Fernwärmeversorgung","Fernwärmeversorgungsanlage","TAZ017","-","-","ja"]
["Tiefbau","Kabel","Fertigelementschacht",4218,"OBJ_KA_32",null,"ja"]
["Hochbau","Architektur","Freizeitanlage",861,"OBJ_HB_449","{IfcSystem}","ja"]
["Hochbau","Elektro","Funkanlage",887,"OBJ_HB_450","{IfcSystem}","ja"]
["Tiefbau","Transport","Fussgängerschutzinsel","TAZ008","-","-","ja"]
["Tiefbau","Strassensystem","Fussgängerübergang","TAZ005","-","-","ja"]
["Hochbau","Elektro","Gasmeldeanlage",888,"OBJ_HB_451","{IfcSystem}","ja"]
["Hochbau","Sanitär","Gasversorgungsanlage",921,"OBJ_HB_452","{IfcSystem}","ja"]
["Tiefbau","Gasversorgung","Gasversorgungsanlage","TAZ010","OBJ_HB_452","{IfcSystem}","ja"]
["Tiefbau","Strassensystem","Gehweg / Trottoir","TAZ002","-","-","ja"]
["Hochbau","Elektro","Gleichrichteranlage",889,"OBJ_HB_453","{IfcSystem}","ja"]
["Tiefbau","Gleissystem","Gleisdurchschneidungsrost",15,"OBJ_FB_58","IfcElementAssembly","ja"]
["Tiefbau","Gleissystem","Gleisrost",13,"OBJ_FB_2","IfcElementAssembly","ja"]
["Hochbau","Sanitär","Grundwasseranlage",922,"OBJ_HB_454","{IfcSystem}","ja"]
["Hochbau","Umgebung","Gueterzugangsanlage",869,"OBJ_HB_455","{IfcSystem}","offen"]
["Hochbau","Transport","Hebebuehnenanlage",939,"OBJ_HB_456","{IfcSystem}","ja"]
["Hochbau","Heizung","Heizungsanlage",913,"OBJ_HB_457","{IfcSystem}","ja"]
["Hochbau","Elektro","Informationstraegeranlage",890,"OBJ_HB_458","{IfcSystem}","ja"]
["Hochbau","Architektur","Innenausbau",862,"OBJ_HB_459","{IfcSystem}","ja"]
["Hochbau","Kälte","Kaelteanlage",917,"OBJ_HB_460","{IfcSystem}","ja"]
["Hochbau","Energie","Kraftwerk",4063,"OBJ_EN_53",null,"ja"]
["Hochbau","Transport","Krananlage",940,"OBJ_HB_461","{IfcSystem}","ja"]
["Tiefbau","Strassensystem","Kreisel","TAZ003","-","-","ja"]
["Tiefbau","Strassensystem","Kreuzung","TAZ004","-","-","ja"]
["Hochbau","Nutzungsspez. Anlagen","Lageranlage",928,"OBJ_HB_462","{IfcSystem}","ja"]
["Hochbau","Transport","Lastenaufzugsanlage",941,"OBJ_HB_463","{IfcSystem}","ja"]
["Hochbau","Elektro","Licht- und Sonnenschutzanlage",891,"OBJ_HB_464","{IfcSystem}","ja"]
["Hochbau","Brandschutz","Loeschanlage",936,"OBJ_HB_465","{IfcSystem}","offen"]
["Hochbau","Lüftung","Lueftungsanlage",915,"OBJ_HB_466","{IfcSystem}","ja"]
["Hochbau","Elektro","Managementebene",892,"OBJ_HB_467","{IfcSystem}","offen"]
["Hochbau","Nutzungsspez. Anlagen","Mieteranlage",929,"OBJ_HB_468","{IfcSystem}","offen"]
["Hochbau","Ausstattung","Mobiliar",876,"OBJ_HB_469","{IfcInventory}","ja"]
["Hochbau","Elektro","Multimediaanlage",893,"OBJ_HB_470","{IfcSystem}","offen"]
["Hochbau","Elektro","Netzersatzanlage",894,"OBJ_HB_471","{IfcSystem}","offen"]
["Hochbau","Elektro","Netzqualitaetsanlage",895,"OBJ_HB_472","{IfcSystem}","offen"]
["Hochbau","Elektro","Notlichtanlage",896,"OBJ_HB_473","{IfcSystem}","ja"]
["Hochbau","Elektro","Notrufanlage",897,"OBJ_HB_474","{IfcSystem}","ja"]
["Tiefbau","Kabel","Ortsbetonschacht",4213,"OBJ_KA_16",null,"ja"]
["Hochbau","Umgebung","Parkieranlage",870,"OBJ_HB_475","{IfcSystem}","ja"]
["Hochbau","Architektur","Perimeterschutzanlage",863,"OBJ_HB_476","{IfcSystem}","ja"]
["Hochbau","Architektur","Perronkoerperanlage",864,"OBJ_HB_477","{IfcSystem}","ja"]
["Hochbau","Transport","Personenaufzugsanlage",942,"OBJ_HB_478","{IfcSystem}","ja"]
["Hochbau","Architektur","Personenueberfuehrungsanlage",865,"OBJ_HB_479","{IfcSystem}","ja"]
["Hochbau","Architektur","Personenunterfuehrungsanlage",866,"OBJ_HB_480","{IfcSystem}","ja"]
["Tiefbau","Ausstattung","Pflanzengrube","TAZ014","-","-","ja"]
["Hochbau","Elektro","Photovoltaikanlage",898,"OBJ_HB_481","{IfcSystem}","ja"]
["Ingenieurbau","Energie","Photovoltaikanlage (Energie)",4188,"OBJ_EN_94",null,"ja"]
["Hochbau","Umgebung","Polleranlage",871,"OBJ_HB_482","{IfcSystem}","ja"]
["Tiefbau","Strassensystem","Radweg","TAZ012","-","-","ja"]
["Hochbau","Umgebung","Rampenanlage",872,"OBJ_HB_483","{IfcSystem}","ja"]
["Hochbau","Lüftung","Rauch- und Waermeabzugasanlage",916,"OBJ_HB_484","{IfcSystem}","ja"]
["Ingenieurbau","Wasserbau","Rechenanlage",4140,"OBJ_EN_78",null,"ja"]
["Hochbau","Sanitär","Regenwassernutzungsanlage",923,"OBJ_HB_485","{IfcSystem}","ja"]
["Hochbau","Tragwerk","Rohbauanlage",875,"OBJ_HB_486","{IfcSystem}","nein"]
["Ingenieurbau","Tunnel","Sammelplatz",14731,"OBJ_TL_84",null,"Ja"]
["Hochbau","Sanitär","Sanitaeranlage",924,"OBJ_HB_487","{IfcSystem}","ja"]
["Hochbau","Elektro","Schaltgeraetekombination",899,"OBJ_HB_488","{IfcSystem}","offen"]
["Hochbau","Elektro","Schliessanlage",900,"OBJ_HB_489","{IfcSystem}","ja"]
["Ingenieurbau","Sicherung","Schutzbaute",4067,"OBJ_EN_54",null,"ja"]
["Hochbau","Elektro","Schwachstromanlage",901,"OBJ_HB_490","{IfcSystem}","ja"]
["Ingenieurbau","Tunnel","Sicherheitsraum",14479,"OGR_83",null,"nein"]
["Hochbau","Elektro","Signaletikanlage",902,"OBJ_HB_491","{IfcSystem}","ja"]
["Ingenieurbau","Energie","Solaranlage",4190,"OBJ_EN_95",null,"ja"]
["Hochbau","Elektro","Starkstromanlage",903,"OBJ_HB_492","{IfcSystem}","ja"]
["Ingenieurbau","Tunnel","Stollen",4053,"OBJ_EN_51",null,"ja"]
["Tiefbau","Konstruktion","Stützmauer","TAZ018","OBJ_HB_014","-","ja"]
["Ingenieurbau",null,"Talsperre",4135,"OBJ_EN_76",null,"nein"]
["Hochbau","Nutzungsspez. Anlagen","Torabschlussanlage (Tunnel)",930,"OBJ_HB_493","{IfcSystem}","offen"]
["Hochbau","Elektro","Trafostation",904,"OBJ_HB_494","{IfcSystem}","offen"]
["Hochbau","Energie","Trafowanne",4070,"OBJ_EN_55",null,"ja"]
["Tiefbau","Transport","Tramhaltestelle","TAZ007","-","-","ja"]
["Werkleitung","Energie","Trasse",3713,"OBJ_EN_1",null,"ja"]
["Hochbau","Architektur","Treppenanlage",867,"OBJ_HB_495","{IfcSystem}","ja"]
["Ingenieurbau","Tunnel","Tunnel-Abschnitt",10374,"OBJ_TL_88","-","ja"]
["Ingenieurbau","Tunnel","Tunnel-Bauabschnitt",10426,"OBJ_TL_89","-","ja"]
["Ingenieurbau","Tunnel","Tunnel-Gesamtobjekt",10332,"OBJ_TL_87","-","ja"]
["Ingenieurbau","Tunnel","Tunnel-Nische",10483,"OBJ_TL_90","-","ja"]
["Ingenieurbau","Tunnel","Tunnel-Portal",10532,"OBJ_TL_91","-","ja"]
["Ingenieurbau","Tunnel","Tunnel-Querverbindung",10589,"OBJ_TL_92","-","ja"]
["Hochbau","Elektro","Tunnelstromversorgungsanlage",905,"OBJ_HB_496","{IfcSystem}","ja"]
["Tiefbau","Strassensystem","Überfahrt","TAZ013","-","-","ja"]
["Hochbau","Elektro","Uhrenanlage",906,"OBJ_HB_497","{IfcSystem}","ja"]
["Hochbau","Umgebung","Umgebungsbauwerk",873,"OBJ_HB_498","{IfcSystem}","ja"]
["Hochbau","Architektur","Unterstand",28657,"OBJ_HB_320"]
["Hochbau","Elektro","USV-Anlage",907,"OBJ_HB_499","{IfcSystem}","ja"]
["Hochbau","Nutzungsspez. Anlagen","Veloabstellanlage",931,"OBJ_HB_500","{IfcSystem}","ja"]
["Hochbau","Elektro","Videoanlage",908,"OBJ_HB_501","{IfcSystem}","ja"]
["Hochbau","Heizung","Warmwassererzeugungsanlage",914,"OBJ_HB_502","{IfcSystem}","ja"]
["Hochbau","Nutzungsspez. Anlagen","Wartehalle",932,"OBJ_HB_503","{IfcSystem}","offen"]
["Hochbau","Sanitär","Wasseraufbereitungsanlage",925,"OBJ_HB_504","{IfcSystem}","ja"]
["Tiefbau","Wasserversorgung","Wasserversorgungsanlage","TAZ016","-","-","ja"]
["Tiefbau","Gleissystem","Weichenrost",12,"OBJ_FB_1","IfcElementAssembly","ja"]
["Hochbau","Elektro","Werbeanlage",909,"OBJ_HB_505","{IfcSystem}","ja"]
["Hochbau","Elektro","Wertschutzanlage",910,"OBJ_HB_417","{IfcSystem}","ja"]
["Hochbau","Umgebung","Zirkulationsflaechenanlage",874,"OBJ_HB_506","{IfcSystem}","offen"]
["Tiefbau","Ausstattung","Zonenelement","TAZ015","-","-","ja"]
["Hochbau","Elektro","Zugvorklimatisierungsanlage",911,"OBJ_HB_507","{IfcSystem}","nein"]
["Tiefbau","Möblierung","Zürikübel","TAZ009","-","-","ja"]
["Hochbau","Elektro","Zutrittskontrollanlage",912,"OBJ_HB_508","{IfcSystem}","ja"]
["Tiefbau","Erschliessung","Verladerampe",28164,"OBJ_HB_308",null,"ja"]
["Tiefbau","Entwässerung","Versickerungsbecken",26639,"OBJ_HB_269",null,"ja"]
["Tunnel","-","Innenausbau",13627,"OGR_79",null,"ja"]
["Tiefbau","Entsorgung","Deponie",14834,"OBJ_GU_42",null,"offen"]
["Sicherungsanlage","Signale","Signalsystem (Signalkombination)",1017,"OBJ_SA_33",null,"ja"]

{"sheet":"SBS-Farbe_Wegleitung","index":11,"n_rows":4,"n_cols":2,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Farbe","Bedeutung"]
["Blau","Nicht Nutzen der SBB Vorlage und Erzeugung einer neuen \"Objektstruktur\" "]
["Rosa","Neue TAZ \"Objektstruktur\" "]
["Gelb","Es gibt etwas zu korrigieren oder zu ergänzen"]

{"sheet":"FDK&SBS (2)","index":12,"n_rows":319,"n_cols":47,"rows_kept":319,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Version","1.2.8","(Siehe Version Historie)"]
["[Projektname]"]
["Auswahl Attribute","x",null,null,null,null,null,"x","x","x",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,"X","x","x","(x) automatisch"]
["AWF"]
[{"$f":"CONCATENATE(AWF!A1, \" \",  AWF!D1)","v":"StZH-AWF-000 Allgemeines"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x"]
[{"$f":"CONCATENATE(AWF!A2, \" \",  AWF!D2)","v":"StZH-AWF-010 Bestandserfassung und -modellierung"},"x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x","x"]
[{"$f":"CONCATENATE(AWF!A3, \" \",  AWF!D3)","v":"StZH-AWF-020 Bedarfsplanung"},null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x"]
[{"$f":"CONCATENATE(AWF!A4, \" \",  AWF!D4)","v":"StZH-AWF-030 Koordination Gesamtmodell der Fachgewerke"},null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x"]
[{"$f":"CONCATENATE(AWF!A5, \" \",  AWF!D5)","v":"StZH-AWF-040 Visualisierungen"},"x",null,"x","x","x","x","x","x",null,null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x"]
[{"$f":"CONCATENATE(AWF!A6, \" \",  AWF!D6)","v":"StZH-AWF-050 2D-Planableitungen aus dem Modell"},null,null,"x","x","x","x","x",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x"]
[{"$f":"CONCATENATE(AWF!A7, \" \",  AWF!D7)","v":"StZH-AWF-060 Mengen und Kostenermittlung"},null,null,"x","x","x","x","x",null,null,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x","x"]
[{"$f":"CONCATENATE(AWF!A8, \" \",  AWF!D8)","v":"StZH-AWF-070 Zirkuläres und umweltgerechtes Bauen"},null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,"x",null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,null,"x","x","x"]
[{"$f":"CONCATENATE(AWF!A9, \" \",  AWF!D9)","v":"StZH-AWF-080 Genehmigungsprozess"},null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x"]
[{"$f":"CONCATENATE(AWF!A10, \" \",  AWF!D10)","v":"StZH-AWF-090 Modellbasierte Ausschreibung von Bauleistungen"},null,null,null,null,null,null,"x","x",null,null,"x","x",null,"x","x",null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x"]
[{"$f":"CONCATENATE(AWF!A11, \" \",  AWF!D11)","v":"StZH-AWF-100 Modellbasierte Ausführung"},null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x"]
[{"$f":"CONCATENATE(AWF!A12, \" \",  AWF!D12)","v":"StZH-AWF-110 Terminplanung, Bauablauf- und Baufortschrittsüberw. der Ausführung"},null,null,null,null,null,null,"x","x",null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x"]
[{"$f":"CONCATENATE(AWF!A13, \" \",  AWF!D13)","v":"StZH-AWF-120 Änderungs- und Nachtragsmanagement"},null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x"]
[{"$f":"CONCATENATE(AWF!A14, \" \",  AWF!D14)","v":"StZH-AWF-130 Abrechnung von Bauleistungen"},null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x"]
[{"$f":"CONCATENATE(AWF!A15, \" \",  AWF!D15)","v":"StZH-AWF-140 Aufgaben-, Pendenzen- und Mängelmanagement der Ausführung"},null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x"]
[{"$f":"CONCATENATE(AWF!A16, \" \",  AWF!D16)","v":"StZH-AWF-150 Bauwerksdokumentation"},null,null,null,null,null,null,"x",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x"]
[{"$f":"CONCATENATE(AWF!A17, \" \",  AWF!D17)","v":"StZH-AWF-160 Übernahme für Betrieb und Erhaltung"},null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,null,null,"x","x",null,"x","x","x","x",null,"x","x","x"]
[{"$f":"CONCATENATE(AWF!A18, \" \",  AWF!D18)","v":"StZH-AWF-170 Life-Cycle Management"},null,null,null,null,null,null,"x",null,"x",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x","x","x"]
["SIA-Phasen fuer LOIN",3,3,3,3,3,3,3,3,null,null,3,3,3,null,null,null,null,null,3,5,5,5,3,null,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3]
["StZH-Pset","StZH-ID",null,"StZH-SBS",null,null,null,"StZH-FDK",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Zu definieren",null,"StZH-Info",null,"StZH-Quelle-Daten",null,null,null,null,null,"StZH-QS-Annahmen",null,null,null,null,"StZH-GIS",null,null,null,null,null,"WORK Bereich"]
["GIS-Relevant",null,null,null,null,null,"GIS",null,"GIS","GIS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"GIS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"GIS","GIS","GIS","GIS","GIS","GIS"]
["Teil der Informationsatzes","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X",null,"X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X","X"]
["Bemerkungen/ Hiweise Attribute",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CO2 in Gramm aus\nExterner DB",null,null,null,"TT.MM.JJJJ",null,null,null,null,"Information bereits im IFC",null,null,null,null,"TT.MM.JJJJ"]
["Informationslieferant","StZH","StZH","StZH","StZH","StZH","StZH","StZH","StZH","StZH-Default","StZH","StZH","StZH","StZH","StZH","StZH","StZH","StZH","tbd","AN","AN","AN","AN","StZH","StZH","StZH","StZH","AN","AN","AN","AN","AN","AN","AG / AN","AG / AN","AG / AN","AG / AN","AG / AN","AG / AN","AG / AN","AG / AN","AG / AN","AG / AN","AG / AN"]
["Format","Enum: XX","Varchar","Varchar","Varchar","Varchar","Varchar","Varchar","Varchar","Enum: XX","Bollean","Varchar","Varchar","Enum: XX","Enum: XX","Varchar","Varchar","Varchar","Integer","Varchar","Varchar","Varchar","Date","Enum: XX","Varchar","Varchar","Varchar","Varchar","Varchar","Varchar","Varchar","Varchar","Date","Enum: xx","Varchar","Varchar","Varchar","Varchar","Enum: xx","Enum: xx","Varchar","Varchar","Varchar","Integer"]
["Attribute","StZH-ID","ID-Objekttyp","Fachbereich","Objektgruppe","Untergruppe","Objekttyp","FDK-ID","Bezeichnung","DA-Eigentuemer","Kombielement","Normalien","TAZ-Nr","Zyklus","eBKP","Einheit","Material","Materialsorte","CO2","Unternehmer","Garant","Hersteller","Einbaudatum","Belastungsart","Version","Bemerkungen","Hinweise","Modellersteller","Datenquelle","Rohdatentyp","Rohdatenfile","Rohdaten-URL","Erfassungsdatum","Datenqualitaet","Annahme-Grund","Annahme-Beschreibung","Annahme-Quelle","Annahme-Modellierer","Lagebestimmung-SIA","Hoehenbestimmung-SIA","Funktionsgruppen","ObjectTypID","FremdschluesselTechnischerPlatz","FremdschluesselGIS","Projektmapping Generell","Bearbeitender","Bemerkungen nicht in die Struktur"]
[null,"STR-40702",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_407"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Hochbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Pfosten"},"AAP-101","Traverse alt zur Entsorgung","TAZ","True","N/A","N/A","Recycle","S06.02","St","Metall",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd",{"$f":"$B$1","v":"1.2.8"},"tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40702",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_407"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Hochbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Pfosten"},"AAP-001","Absperrpfosten \"Millenium\" Feuerverzink einbetoniert","TAZ","True","TED-19.02",5000781,"Reuse","S06.02","St","Metall",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40702",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_407"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Hochbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Pfosten"},"AAP-002","Absperrpfosten \"Millenium\" Anthrazit einbetoniert","TAZ","True","TED-19.02",5000784,"Reuse","S06.02","St","Metall",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40702",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_407"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Hochbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Pfosten"},"AAP-003","Absperrpfosten \"Millenium\" Feuerverzink verschraubt","TAZ","True","TED-19.02",5008313,"Reuse","S06.02","St","Metall",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40702",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_407"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Hochbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Pfosten"},"AAP-004","Absperrpfosten \"Millenium\" Anthrazit verschraubt","TAZ","True","TED-19.02",5008312,"Reuse","S06.02","St","Metall",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40702",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_407"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Hochbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Pfosten"},"AAP-005","Absperrpfosten \"Millenium\" Feuerverzink Flex verschraubt","TAZ","True","TED-19.02",5010769,"Reuse","S06.02","St","Metall",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40702",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_407"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Hochbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Pfosten"},"AAP-006","Absperrpfosten \"Millenium\" Anthrazit Flex verschraubt","TAZ","True","TED-19.02",5011766,"Reuse","S06.02","St","Metall",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40702",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_407"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Hochbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Pfosten"},"AAP-007","Absperrpfosten \"Millenium\" Feuerverzink Pfosten abschliessbar, Safos","TAZ","True","TED-19.02",5008995,"Reuse","S06.02","St","Metall",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40702",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_407"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Hochbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Pfosten"},"AAP-008","Absperrpfosten \"Millenium\" Anthrazit Pfosten abschliessbar, Safos","TAZ","True","TED-19.02",5008996,"Reuse","S06.02","St","Metall",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40702",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_407"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Hochbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Pfosten"},"AAP-009","Absperrpfosten \"Millenium\" Feuerverzink Anfangs- / Endpfosten verschraubt","TAZ","True","TED-19.02",5013033,"Reuse","S06.02","St","Metall",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40702",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_407"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Hochbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Pfosten"},"AAP-010","Absperrpfosten \"Millenium\" Anthrazit Anfangs- / Endpfosten verschraubt","TAZ","True","TED-19.02",5010776,"Reuse","S06.02","St","Metall",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40702",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_407"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Hochbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Pfosten"},"AAP-011","Absperrpfosten \"Millenium\" Feuerverzink Anfangs- / Endpfosten einbetoniert","TAZ","True","TED-19.02",5011769,"Reuse","S06.02","St","Metall",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40702",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_407"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Hochbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Pfosten"},"AAP-012","Absperrpfosten \"Millenium\" Anthrazit Anfangs- / Endpfosten einbetoniert","TAZ","True","TED-19.02",5010709,"Reuse","S06.02","St","Metall",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40702",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_407"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Hochbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Pfosten"},"AAP-013","Absperrpfosten \"Millenium\" Feuerverzink Mittelpfosten einbetoniert","TAZ","True","TED-19.02",5011771,"Reuse","S06.02","St","Metall",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40702",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_407"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Hochbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Pfosten"},"AAP-014","Absperrpfosten \"Millenium\" Anthrazit Mittelpfosten einbetoniert","TAZ","True","TED-19.02",5010710,"Reuse","S06.02","St","Metall",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40702",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_407"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Hochbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Pfosten"},"AAP-015","Absperrpfosten \"Millenium\" Feuerverzink Mittelpfosten verschraubt","TAZ","True","TED-19.02",5013032,"Reuse","S06.02","St","Metall",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40702",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_407"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Hochbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Pfosten"},"AAP-016","Absperrpfosten \"Millenium\" Anthrazit Mittelpfosten verschraubt","TAZ","True","TED-19.02",5008950,"Reuse","S06.02","St","Metall",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40702",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_407"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Hochbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Pfosten"},"AAP-017","Absperrpfosten \"Millenium\" Chromstahltraverse ","TAZ","True","TED-19.02",5010711,"Reuse","S06.02","St","Metall",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40702",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_407"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Hochbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Pfosten"},"AAP-018","Erdstueck, Absperrpfosten \"Millenium\" verschraubt","TAZ","False","TED-19.02",5007783,"Recycle","S06.02","St","Metall","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"STR-40702",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_407"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Hochbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Pfosten"},"AAP-019","Erdstueck, Absperrpfosten \"Millenium\" Flex verschraubt","TAZ","False","TED-19.02",5010777,"Recycle","S06.02","St","Metall","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"STR-40702",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_407"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Hochbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Pfosten"},"AAP-020","Ruhehuelse, Absperrpfosten \"Millenium\" Pfosten abschliessbar, Safos","TAZ","False","TED-19.02",5000786,"Recycle","S06.02","St","Metall","Chromstahl","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"STR-40702",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_407"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Hochbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Pfosten"},"AAP-021","Absperrpfosten \"Millenium\" Feuerverzink Flex verschraubt mit weissem Scotch-Band","TAZ","True","TED-19.02",5010770,"Reuse","S06.02","St","Metall",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40702",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_407"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Hochbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Pfosten"},"AAP-022","Absperrpfosten \"Millenium\" Anthrazit Flex verschraubt mit weissem Scotch-Band","TAZ","True","TED-19.02",5011767,"Reuse","S06.02","St","Metall",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40702",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_407"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Hochbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Pfosten"},"AAP-023","Absperrpfosten \"Millenium\" Feuerverzink verschraubt mit weissem Scotch-Band","TAZ","True","TED-19.02",5008314,"Reuse","S06.02","St","Metall",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40702",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_407"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Hochbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Pfosten"},"AAP-024","Absperrpfosten \"Millenium\" Anthrazit verschraubt mit weissem Scotch-Band","TAZ","True","TED-19.02",5008315,"Reuse","S06.02","St","Metall",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40702",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_407"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Hochbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Pfosten"},"AAP-025","Absperrpfosten \"Millenium\" Feuerverzink einbetoniert mit weissem Scotch-Band","TAZ","True","TED-19.02",5004351,"Reuse","S06.02","St","Metall",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40702",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_407"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Hochbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Pfosten"},"AAP-026","Absperrpfosten \"Millenium\" Anthrazit einbetoniert mit weissem Scotch-Band","TAZ","True","TED-19.02",5000785,"Reuse","S06.02","St","Metall",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40702",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_407"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Hochbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Pfosten"},"AAP-102","Pfosten alt zur Entsorgung","TAZ","True","N/A","N/A","Recycle","S06.02","St","Metall",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40702",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_407"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Hochbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Ausstattung Gebäude"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Pfosten"},"AAP-401","Einzelfundament Pfosten","tbd","False","SN EN 206","N/A","Recycle","S06.02","m3","Beton","Recyclingbeton RC-C, C 20/25, Cl 0.2","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auswahl von DA-Eigentuemer, eBKP, Material, SBS ist notwendig fuer eine eindeutige Zuweisung",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"STR-40701",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_388"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Entsorgungsausrüstung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Kehrichtbehaelter"},"AAU-001","Papierkorb Zuerikuebel","ERZ","True","TED-18.22","5013055","Reuse","T02.03","St","Metall","Edelstahl","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA"]
[null,"STR-40701",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_388"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Entsorgungsausrüstung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Kehrichtbehaelter"},"AAU-002","Papierkorb Zuerikuebel mit Hundekotbeutel","ERZ","True","TED-18.22","5013056","Reuse","T02.03","St","Metall","Edelstahl","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA"]
[null,"STR-40701",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_388"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Entsorgungsausrüstung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Kehrichtbehaelter"},"AAU-003","Recycling Sammelbehaelter","ERZ","True","N/A","N/A","Reuse","T02.03","St","tbd","N/A","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA","Sammelbehaeter ist hier!!"]
[null,"STR-40701",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_388"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Entsorgungsausrüstung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Kehrichtbehaelter"},"AAU-004","Unterflurcontainer","ERZ","True","N/A","N/A","Reuse","T02.03","St","tbd","N/A","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA"]
[null,"STR-40701",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_388"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Entsorgungsausrüstung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Kehrichtbehaelter"},"AAU-005","Papierkorb Hai Standard","ERZ","True","TED-18.21","N/A","Reuse","T02.03","St","Metall","Edelstahl","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40701",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_388"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Entsorgungsausrüstung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Kehrichtbehaelter"},"AAU-006","Papierkorb Hai mit Aschenbecher","ERZ","True","TED-18.21","N/A","Reuse","T02.03","St","Metall","Edelstahl","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40701",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_388"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Entsorgungsausrüstung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Kehrichtbehaelter"},"AAU-007","Papierkorb Hai mit Aschenbecher und Hundekotbeute","ERZ","True","TED-18.21","N/A","Reuse","T02.03","St","Metall","Edelstahl","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40701",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_388"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Entsorgungsausrüstung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Kehrichtbehaelter"},"AAU-008","Papierkorb Hai mit Hundekotbeute","ERZ","True","TED-18.21","N/A","Reuse","T02.03","St","Metall","Edelstahl","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"MOV-20701",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_TC_66"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Haltestellenausrüstung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Ticket Automat"},"AGE-002","Billetautomat VBZ","VBZ","True","N/A","N/A","Reuse","T02.05","St","tbd","N/A","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA"]
[null,"STR-40704",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_392"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Ausstattungsgegenstand"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Sitzbank"},"AGE-001","Sitzbank","TAZ","True","N/A","N/A","Reuse","T02.05","St","tbd","N/A","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","TED-19.15","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA"]
[null,"StZH-ID",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"ID Objekttyp"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Fachbereich"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Objektgruppe"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Untergruppe"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Bezeichnung"},"AGE-003","Einzelfundament Sitzbank","tbd","False","SN EN 206","N/A","Recycle","T02.05","m3","Beton","Recyclingbeton RC-C, C 20/25, Cl 0.2","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auswahl von DA-Eigentuemer, eBKP, Material, SBS ist notwendig fuer eine eindeutige Zuweisung",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"STR-40703",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_347"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kleinbauteile"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Fahrradstaender"},"AKB-001","Veloagraffe_einbetoniert","TAZ","True","TED-19.12","5000465","Recycle","T02.02","St","Metall","Stahl feuerverzinkt","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA"]
[null,"STR-40703",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_347"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kleinbauteile"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Fahrradstaender"},"AKB-002","Veloagraffe_verschraubt","TAZ","True","TED-19.12","5012989","Reuse","T02.02","St","Metall","Stahl feuerverzinkt","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA"]
[null,"STR-40703",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_347"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kleinbauteile"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Fahrradstaender"},"AKB-003","Veloagraffe_Erdstueck","TAZ","True","TED-19.12","5007783","Recycle","T02.02","St","Metall","Stahl feuerverzinkt","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA"]
[null,"STR-40703",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_347"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kleinbauteile"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Fahrradstaender"},"AKB-004","STR-40701","TAZ","True","TED-19.13","5007784","Reuse","T02.02","St","Metall","Stahl feuerverzinkt","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA"]
[null,"STR-40703",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_347"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kleinbauteile"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Fahrradstaender"},"AKB-005","Velopfosten_Millenium_verschraubt_Antranzit","TAZ","True","TED-19.13","5007782","Reuse","T02.02","St","Metall","Stahl Anthrazit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA"]
[null,"STR-40703",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_347"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kleinbauteile"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Fahrradstaender"},"AKB-006","Velopfosten_Millenium_einbetoniert_Feuerverzinkt","TAZ","True","TED-19.13","5000783","Recycle","T02.02","St","Metall","Stahl feuerverzinkt","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA"]
[null,"STR-40703",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_347"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kleinbauteile"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Fahrradstaender"},"AKB-007","Velopfosten_Millenium_einbetoniert_Antranzit","TAZ","True","TED-19.13","5006056","Recycle","T02.02","St","Metall","Stahl Anthrazit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA"]
[null,"MOV-20702",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Haltestellenausrüstung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Wartehalle"},"AKB-008","Wartehalle VBZ","VBZ","True","N/A","N/A","Beides","T02.02","st","tbd","N/A","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA"]
[null,"STR-40301",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_BR_41"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Oberbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Fahrbahnaufbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Deckschicht"},"ALBW-002","Deckschicht Rad/Gehweg","TAZ","False","Dim. Strassenoberbau TAZ","N/A","Recycle","R01.04","m2","Asphalt","AC 8 N B 70/100","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Velo und Geweg haben gleiche FML","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA"]
[null,"STR-40303",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_FB_40"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Fahrbahnaufbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Tragschicht"},"ALBW-004","Tragschicht_Rad_Gehweg","TAZ","False","Dim. Strassenoberbau TAZ","N/A","Recycle","R01.03","m2","Asphalt","AC T 16 N B 70/100","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Velo und Geweg haben gleiche FML","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA"]
[null,"STR-40303",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_FB_40"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Fahrbahnaufbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Tragschicht"},"ALBW-005","Tragschicht T1/2","TAZ","False","Dim. Strassenoberbau TAZ","N/A","Recycle","R01.03","m2","Asphalt","AC T 22 N B 70/100","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA"]
[null,"STR-40303",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_FB_40"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Fahrbahnaufbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Tragschicht"},"ALBW-006","Tragschicht T3","TAZ","False","Dim. Strassenoberbau TAZ","N/A","Recycle","R01.03","m2","Asphalt","AC T 22 S B 50/70","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA"]
[null,"STR-40301",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_BR_41"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Oberbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Fahrbahnaufbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Deckschicht"},"ALBW-007","Betonbelag  17.51","TAZ","False","TED-17.51","N/A","Recycle","R01.04","m2","Beton","C30/37, XC4, XD3, XF4, Cl0.2","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","SN EN 206","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA"]
[null,"STR-40303",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_FB_40"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Fahrbahnaufbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Tragschicht"},"ALBW-008","Tragschicht T4","TAZ","False","Dim. Strassenoberbau TAZ","N/A","Recycle","R01.03","m2","Asphalt","AC T 22 H PmB 25/55-65 CH-E","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA"]
[null,"STR-40302",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Oberbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Fahrbahnaufbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Binderschicht"},"ALBW-010","Binderschicht T4","TAZ","False","Dim. Strassenoberbau TAZ","N/A","Recycle","R01.03","m2","Asphalt","AC B 22 H PmB 25/55-65 CH-E","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA"]
[null,"STR-41801",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_057"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Beriebs_Sicherheitsanlage"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Beleuchtung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Verkerhswegbeleuchtung"},"ALBW-011","Kandelaber","TAZ","True","N/A","N/A","Reuse","S02.01","St","Metall","Stahl","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA"]
[null,"STR-40301",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_BR_41"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Oberbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Fahrbahnaufbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Deckschicht"},"ALBW-012","Deckschicht T1/2","TAZ","False","Dim. Strassenoberbau TAZ","N/A","Recycle","R01.04","m2","Asphalt","AC 8 N B 70/100","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA"]
[null,"STR-40301",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_BR_41"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Oberbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Fahrbahnaufbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Deckschicht"},"ALBW-013","Deckschicht T3","TAZ","False","Dim. Strassenoberbau TAZ","N/A","Recycle","R01.04","m2","Asphalt","AC 8 S B 50/70","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA"]
[null,"STR-40301",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_BR_41"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Oberbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Fahrbahnaufbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Deckschicht"},"ALBW-014","Deckschicht T4","TAZ","False","Dim. Strassenoberbau TAZ","N/A","Recycle","R01.04","m2","Asphalt","AC 8 H / SMA 8 PmB CH-E","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA"]
[null,"STR-40301",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_BR_41"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Oberbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Fahrbahnaufbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Deckschicht"},"ALBW-015","Deckschicht T5","TAZ","False","Dim. Strassenoberbau TAZ","N/A","Recycle","R01.04","m2","Asphalt","AC 8 H / SMA 8 PmB CH-E ","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40301",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_BR_41"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Oberbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Fahrbahnaufbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Deckschicht"},"ALBW-016","Deckschicht T6","TAZ","False","Dim. Strassenoberbau TAZ","N/A","Recycle","R01.04","m2","Asphalt","SMA 8 PmB 22/55-65 CH-E","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40302",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Oberbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Fahrbahnaufbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Binderschicht"},"ALBW-017","Binderschicht T5","TAZ","False","Dim. Strassenoberbau TAZ","N/A","Recycle","R01.03","m2","Asphalt","AC B 22 H PmB 22/55-65 CH-E ","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40302",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Oberbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Fahrbahnaufbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Binderschicht"},"ALBW-018","Binderschicht T6","TAZ","False","Dim. Strassenoberbau TAZ","N/A","Recycle","R01.03","m2","Asphalt","AC B 22 H PmB 22/55-65 CH-E ","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40303",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_FB_40"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Fahrbahnaufbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Tragschicht"},"ALBW-019","Tragschicht T5","TAZ","False","Dim. Strassenoberbau TAZ","N/A","Recycle","R01.03","m2","Asphalt","AC T 22 H PmB 22/55-65 CH-E","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40303",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_FB_40"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Fahrbahnaufbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Tragschicht"},"ALBW-020","Tragschicht T6","TAZ","False","Dim. Strassenoberbau TAZ","N/A","Recycle","R01.03","m2","Asphalt","AC T 32 H PmB 10/40-70 CH-E","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd",{"$f":"$B$1","v":"1.2.8"},"tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40303",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_FB_40"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Fahrbahnaufbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Tragschicht"},"ALBW-021","Tragschicht Rad/Gehweg","TAZ","False","Dim. Strassenoberbau TAZ","N/A","Recycle","R01.03","m2","Asphalt","AC T 16 N  B70/100 ","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Velo und Geweg haben gleiche FML","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"WLK-90402",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Gasversorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Gasleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Hochdruckleitung"},"ASB-001","Spezialbauwerk Gasversorgung","tbd","False","N/A","N/A","Entsorgen","Q03.04","St","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Annahme","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA"]
[null,"WLK-90101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_292"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schacht"},"ASC-001","Strassenablauf Schlamsammler Ø 700 mm in der Fahrbahn","TAZ","True","TED-13.51","N/A","Recycle","Q01.04","St","Beton","C40/50, XA2, XC4, XD2","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA"]
[null,"WLK-90101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_292"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schacht"},"ASC-002","Kontrollschacht Normschacht 900/1100 mm laengsgestellt","ERZ","True","TED-13.41","N/A","Recycle","Q01.04","St","Beton","FK 60 C 40/50, XC4, XD3, XA2, Cl 0.2","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd","genau","genau","tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA"]
[null,"WKL-90012",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_293"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schachtdeckel"},"ASC-003","Einlaufrost 55x40cm","TAZ","False","TED-MULTI","5000194","Reuse","Q01.04","St","Metall","Gusseisen","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"WKL-90012",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_293"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schachtdeckel"},"ASC-004"," ","TAZ","False","TED-MULTI","5000428","Reuse","Q01.04","St","Metall","Gusseisen","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"WKL-90012",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_293"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schachtdeckel"},"ASC-005","Einlaufrost E 72a, BK-U, verstellbar","TAZ","False","TED-MULTI","5000430","Reuse","Q01.04","St","Metall","Gusseisen","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"WKL-90012",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_293"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schachtdeckel"},"ASC-006","Einlaufrost E 72a, Verriegelung","TAZ","False","TED-MULTI","5000196","Reuse","Q01.04","St","Metall","Gusseisen","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"WKL-90012",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_293"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schachtdeckel"},"ASC-007","Einlaufrost R3, 53x33cm","TAZ","False","TED-MULTI","5000193","Reuse","Q01.04","St","Metall","Gusseisen","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"WKL-90012",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_293"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schachtdeckel"},"ASC-008","Einlaufrost Sibloc","TAZ","False","TED-MULTI","5000197","Reuse","Q01.04","St","Metall","Gusseisen","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"WKL-90012",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_293"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schachtdeckel"},"ASC-009","Einlaufrost Sibloc, BK-70, verstellbar","TAZ","False","TED-MULTI","5000199","Reuse","Q01.04","St","Metall","Gusseisen","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"WKL-90012",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_293"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schachtdeckel"},"ASC-010","Einlaufrost Sibloc, BK-Mini, verstellbar","TAZ","False","TED-MULTI","5000198","Reuse","Q01.04","St","Metall","Gusseisen","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"WKL-90012",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_293"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schachtdeckel"},"ASC-011","Einlaufrost Sibloc, BK-U, verstellbar","TAZ","False","TED-MULTI","5000426","Reuse","Q01.04","St","Metall","Gusseisen","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"WKL-90012",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_293"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schachtdeckel"},"ASC-012","Federklemmrost, breiter Schlitz, BK70","TAZ","False","TED-MULTI","5014015","Reuse","Q01.04","St","Metall","Gusseisen","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"WKL-90012",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_293"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schachtdeckel"},"ASC-013","Federklemmrost, breiter Schlitz, BK-Mini","TAZ","False","TED-MULTI","5014014","Reuse","Q01.04","St","Metall","Gusseisen","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"WKL-90012",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_293"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schachtdeckel"},"ASC-014","Federklemmrost, breiter Schlitz, BKU","TAZ","False","TED-MULTI","5014016","Reuse","Q01.04","St","Metall","Gusseisen","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"WKL-90012",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_293"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schachtdeckel"},"ASC-015","Federklemmrost, breiter Schlitz, ohne Be","TAZ","False","TED-MULTI","5014013","Reuse","Q01.04","St","Metall","Gusseisen","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"WLK-90101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_292"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schacht"},"ASC-016","Fahrbahn-Sammlerabdeckung VD","TAZ","False","TED-MULTI",5000181,"Recycle","Q01.04","St","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"WLK-90101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_292"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schacht"},"ASC-017","Fahrbahn-Sammlerabdeckung VD BK","TAZ","False","TED-MULTI","5000180","Recycle","Q01.04","St","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"WLK-90101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_292"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schacht"},"ASC-018","Filtersack Typ SA 13.52","TAZ","False","TED-13.52","5013980","Reuse","Q01.04","St","Textil","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"WLK-90101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_292"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schacht"},"ASC-019","Filtersack Typ Sammler mit ES (SA 13.53)","TAZ","False","TED-13.53","5013981","Reuse","Q01.04","St","Textil","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"WLK-90101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_292"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schacht"},"ASC-020","KS-Abdeckung 78.5cm VD ohne BK","ERZ","False","TED-MULTI","5000187","Recycle","Q01.04","St","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"WLK-90101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_292"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schacht"},"ASC-021","KS-Abdeckung 78.5cm VD ohne BK (K)","ERZ","False","TED-MULTI","5000186","Recycle","Q01.04","St","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"WLK-90101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_292"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schacht"},"ASC-022","KS-Abdeckung BK + VD, verstellbar (K)","ERZ","False","TED-MULTI","5000188","Recycle","Q01.04","St","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"WLK-90101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_292"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schacht"},"ASC-023","KS-Abdeckung BK gelocht, verstellbar (K)","ERZ","False","TED-MULTI","5000189","Recycle","Q01.04","St","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"WKL-90012",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_293"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schachtdeckel"},"ASC-051","Schachtdeckel Kontrollschacht","ERZ","False","TED-13.41","N/A","Beides","Q01.04","St","Metall","Gusseisen","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd","genau","genau","tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA"]
[null,"WLK-90101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_292"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schacht"},"ASC-052","Kontrollschacht Normschacht 900/1100 mm quergestellt","ERZ","True","TED-13.42","N/A","Recycle","Q01.04","St","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A","genau","genau","tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"WLK-90101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_292"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schacht"},"ASC-053","Kontrollschacht Normschacht 900/1100 mm laengsgestellt mit zwei Einlaeufen","ERZ","True","TED-13.43","N/A","Recycle","Q01.04","St","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A","genau","genau","tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"WLK-90101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_292"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schacht"},"ASC-054","Kontrollschacht Kruemmerschacht fuer Rohre bis Ø 800 mm","ERZ","True","TED-13.45","N/A","Recycle","Q01.04","St","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A","genau","genau","tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"WLK-90101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_292"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schacht"},"ASC-055","Kontrollschacht fuer grosse Kanalprofile ohne Richtungsaenderung","ERZ","True","TED-13.46","N/A","Recycle","Q01.04","St","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A","genau","genau","tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"WLK-90101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_292"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schacht"},"ASC-056","Kontrollschacht fuer Pressrohrkanal ohne Richtungsaenderung","ERZ","True","TED-13.47","N/A","Recycle","Q01.04","St","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A","genau","genau","tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"WLK-90101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_292"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schacht"},"ASC-057","Kontrollschacht Absturzschacht mit Schwanenhals bis Ø 600 mm","ERZ","True","TED-13.48a","N/A","Recycle","Q01.04","St","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A","genau","genau","tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"WLK-90101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_292"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schacht"},"ASC-058","Kontrollschacht Absturzschacht mit Schwanenhals ab Ø 800 mm","ERZ","True","TED-13.48b","N/A","Recycle","Q01.04","St","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A","genau","genau","tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"WLK-90101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_292"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schacht"},"ASC-059","Kontrollschacht Absturzschacht mit Prallwand","ERZ","True","TED-13.49","N/A","Recycle","Q01.04","St","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A","genau","genau","tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"WLK-90101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_292"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schacht"},"ASC-060","Strassenablauf Einlaufschacht in der Fahrbahn","TAZ","True","TED-13.57","N/A","Recycle","Q01.04","St","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A","genau","genau","tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"WLK-90101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_292"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schacht"},"ASC-061","Spezialbauwerk Kontrollschacht mit seitlichem Einstieg ","ERZ","True","TED-13.71","N/A","Recycle","Q01.04","St","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A","genau","genau","tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"WLK-90101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_292"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schacht"},"ASC-062","Spezialbauwerke Arbeitskammer variable Kammerhoehen","ERZ","True","TED-13.72","N/A","Recycle","Q01.04","St","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"WLK-90101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_292"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schacht"},"ASC-063","Spezialbauwerke Arbeitskammer hochliegende Decke","ERZ","True","TED-13.73","N/A","Recycle","Q01.04","St","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"WLK-90101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_292"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schacht"},"ASC-064","Spezialbauwerke Arbeitskammer Grosser Einstieg","ERZ","True","TED-13.74","N/A","Recycle","Q01.04","St","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"WLK-90101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_292"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schacht"},"ASC-065","Spezialbauwerke Kruemmerkammer Richtungsaenderungen ueber 30°","ERZ","True","TED-13.75","N/A","Recycle","Q01.04","St","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"WLK-90101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_292"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schacht"},"ASC-066","Spezialbauwerke Kruemmerkammer fuer grosse Kanalprofile Richtungsaenderungen bis 30°","ERZ","True","TED-13.76","N/A","Recycle","Q01.04","St","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"WKL-90202",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_BR_17"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Entwässerung"},"ASC-067","Gelenkstueck bei Steinzeugrohren in setzungsempfindlichen Boeden","ERZ","True","TED-13.44","N/A","Recycle","Q01.04","St","Steinzeug","Steinzeug","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A","genau","genau","tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"WKL-90012",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_293"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schachtdeckel"},"ASC-068","Stufenlos hochziehbarer Strassenrost","tbd","False","TED-MULTI","N/A","Beides","Q01.04","St","Metall","Gusseisen","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA"]
[null,"WKL-90201",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_266"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Bauteilarten"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schlammsammler"},"ASC-070","Strassenablauf Schlamsammler Ø 800 mm In der Fahrbahn mit Filtersack","TAZ","True","TED-13.52","N/A","Recycle","Q01.04","St","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"WKL-90201",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_266"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Bauteilarten"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schlammsammler"},"ASC-071","Strassenablauf Schlamsammler Ø 700 mm im Gehweg","TAZ","True","TED-13.54","N/A","Recycle","Q01.04","St","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"WKL-90201",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_266"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Bauteilarten"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Technik Gebäude - Wassertechnische Anlage"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schlammsammler"},"ASC-072","Strassenablauf Schlamsammler Ø 700 mm Platz- und Hofentwaesserung","TAZ","True","TED-13.56","N/A","Recycle","Q01.04","St","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"WLK-90101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_292"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schacht"},"ASC-101","Spezialbauwerk Entwaesserung","ERZ","False","Richtlinie Ortbetonkanaele und \nKammerbauwerke","N/A","Recycle","Q01.04","St","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA","Zu spezifizieren"]
[null,"WLK-90101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_292"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schacht"},"ASC-102","Amphibienleiter komplett","TAZ","False","Richtlinie fuer Strassenbauprojekte in Amphibienzonen","5012895","Recycle","Q01.05",null,"Metall","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"STR-41601",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_338"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Markierung_Signal"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Signalisationsschild"},"ASR-001","Signalisationsschild","DAV","True","N/A","N/A","Beides","R02.04","St","tbd","N/A","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA"]
[null,"STR-41601",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_338"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Markierung_Signal"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Signalisationsschild"},"ASR-002","Mehrfachsignaltraege \"Rack\" Tempo 30","DAV","True","TED-19.22","N/A","Beides","R02.04","St","Metall","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"StZH-ID",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"ID Objekttyp"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Fachbereich"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Objektgruppe"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Untergruppe"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Bezeichnung"},"ASR-401","Einzelfundament VKT","DAV","False","SN EN 206","N/A","Recycle","R02.04","m3","Beton","Recyclingbeton RC-C, C 20/25, Cl 0.2","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auswahl von eBKP, Material, SBS ist notwendig fuer eine eindeutige Zuweisung",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":{"$error":"#N/A"}},"AUG-001","Fahrbahnuebergaenge Einzellige Dehnfuge aus nichtrostendem Stahl fuer Dehnweg bis 80mm","tbd","False",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1.2.8",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","SHM","Test von SHM abgleich mit SBS"]
[null,"STR-41602",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_329"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Markierung_Signal"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Bodenmarkierung"},"FBW-001","Taktile Markierungen","DAV","False","BehiG  Merkblatt Nr. 14/05","N/A","Entsorgen","R02.02","m2","Farbauftrag","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Es sind mehre Richtilinen und Gestze zu beachten","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA"]
[null,"STR-40102",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_023"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Konstruktion"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Fundament"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Einzel_Streifenfundament"},"FESF-001","Vorfabriziertes Fundament Wartehalle VBZ","VBZ","False","tbn","N/A","Recycle","O01.02","m2","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","tbd","tbd","tbd","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA"]
[null,"STR-40102",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_023"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Konstruktion"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Fundament"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Einzel_Streifenfundament"},"FESF-002","Fundament Velopfosten \"Millenium\"","TAZ","False","TED-MULTI","N/A","Recycle","O01.02","m2","Beton","Recyclingbeton RC-C","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","tbd","tbd","tbd","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA","Wie gewuenscht von FBJ - Einzelkomponenten"]
[null,"NTR-99004",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_020"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Kunstbauten"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Bauteilarten"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Konstruktion"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Flächenfundament"},"FFF-001","Betonbodenplatte NPK C","tbd","False","SN EN 206-1","N/A","Recycle","O01.03","m2","Beton","NPK Sorte C, C30/37, XC4(CH), XF1(CH) Dmax 32, Cl 0.10, C3","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA","aus dem eBKP-H holen"]
[null,"NTR-99005",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_BR_42"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Kunstbauten"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Erdbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Erdbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Bodenplatte nicht tragend"},"FNTB-001","Magerbeton","tbd","False","N/A","N/A","Recycle","O01.04","m2","Beton","Magerbeton","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA","aus dem eBKP-H holen"]
[null,"STR-40304",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_FB_41"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Fahrbahnaufbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Fundationsschicht"},"FNTB-002","Grabenfundationsschicht","tbd","False","Dim. Strassenoberbau TAZ","N/A","Recycle","O01.04","m2","Kies-Sand-Gemisch","RC-Kiesgemisch B 0/45 OC 85","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA"]
[null,"STR-40304",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_FB_41"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Fahrbahnaufbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Fundationsschicht"},"FNTB-003","Fundationsausgleich","tbd","False","Dim. Strassenoberbau TAZ","N/A","Recycle","O01.04","m2","Kies-Sand-Gemisch","RC-Kiesgemisch B 0/45 OC 85","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA"]
[null,"WLK-90002",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Erdbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Erdbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Unterlagsbeton"},"FNTB-004","Unterlagsbeton","tbd","False","TED-20.01","N/A","Recycle","O01.04","m2","Beton","RC-C 16/20","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA","aus dem eBKP-H holen"]
[null,"NTR-99001",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":0},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Betonbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Beton Allgemein"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Beton Platzhalter"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Betonsorte"},"FP-001","Ortbeton Decke","ERZ","False","Kunstbauten Richtlinie ","N/A","Recycle","Q03.01","m2","Beton","C30/37 XC4, XD3, XF4; Dmax = 32 mm; Cl = 0.1;","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-001","Baumscheibe rechteckig, offen ","TAZ","True","TED-18.02","Multiauswahl","Distributed","Multi","St","Distributed","Distributed","Distributed","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Distributed = Werte sind auf Einzelelmente uemgelegt","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-002","Baumscheibe rechteckig, offen mit Baumscheibenschutz","TAZ","True","TED-18.02","Multiauswahl","Distributed","Kombielement","St","Distributed","Distributed","Distributed","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Distributed = Werte sind auf Einzelelmente uemgelegt","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-003","Baumscheibe rechteckig, Stahlrost einseitig","TAZ","True","TED-18.05","Multiauswahl","Distributed","Kombielement","St","Distributed","Distributed","Distributed","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd",{"$f":"$B$1","v":"1.2.8"},"Distributed = Werte sind auf Einzelelmente uemgelegt","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-004","Baumscheibe rechteckig, Stahlrost rechteckig ","TAZ","True","TED-18.06","Multiauswahl","Distributed","Kombielement","St","Distributed","Distributed","Distributed","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Distributed = Werte sind auf Einzelelmente uemgelegt","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-005","Baumscheibe rechteckig, Stahlrost rechteckig mit Stammschutz","TAZ","True","TED-18.06","Multiauswahl","Distributed","Kombielement","St","Distributed","Distributed","Distributed","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Distributed = Werte sind auf Einzelelmente uemgelegt","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-006","Baumscheibe quadratisch, offen ","TAZ","True","TED-18.03","Multiauswahl","Distributed","Kombielement","St","Distributed","Distributed","Distributed","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Distributed = Werte sind auf Einzelelmente uemgelegt","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-007","Baumscheibe quadratisch, offen mit Baumscheibenschutz","TAZ","True","TED-18.03","Multiauswahl","Distributed","Kombielement","St","Distributed","Distributed","Distributed","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Distributed = Werte sind auf Einzelelmente uemgelegt","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-008","Baumscheibe quadratisch, Stahlrost quadratisch ","TAZ","True","TED-18.07","Multiauswahl","Distributed","Kombielement","St","Distributed","Distributed","Distributed","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Distributed = Werte sind auf Einzelelmente uemgelegt","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-009","Baumscheibe quadratisch, Stahlrost quadratisch mit Stammschutz","TAZ","True","TED-18.07","Multiauswahl","Distributed","Kombielement","St","Distributed","Distributed","Distributed","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Distributed = Werte sind auf Einzelelmente uemgelegt","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-010","Baumscheibe quadratisch, Gussrost quadratisch ","TAZ","True","TED-18.09","Multiauswahl","Distributed","Kombielement","St","Distributed","Distributed","Distributed","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Distributed = Werte sind auf Einzelelmente uemgelegt","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-011","Baumscheibe quadratisch, Gussrost quadratisch mit Stammschutz","TAZ","True","TED-18.09","Multiauswahl","Distributed","Kombielement","St","Distributed","Distributed","Distributed","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Distributed = Werte sind auf Einzelelmente uemgelegt","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-012","Baumscheibe rund, offen ","TAZ","True","TED-18.04","Multiauswahl","Distributed","Kombielement","St","Distributed","Distributed","Distributed","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Distributed = Werte sind auf Einzelelmente uemgelegt","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-013","Baumscheibe rund, offen mit Baumscheibenschuzt","TAZ","True","TED-18.04","Multiauswahl","Distributed","Kombielement","St","Distributed","Distributed","Distributed","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Distributed = Werte sind auf Einzelelmente uemgelegt","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-014","Baumscheibe rund, Stahlrost rund","TAZ","True","TED-18.08","Multiauswahl","Distributed","Kombielement","St","Distributed","Distributed","Distributed","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Distributed = Werte sind auf Einzelelmente uemgelegt","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-015","Baumscheibe rund, Stahlrost rund mit Stammschutz","TAZ","True","TED-18.08","Multiauswahl","Distributed","Kombielement","St","Distributed","Distributed","Distributed","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Distributed = Werte sind auf Einzelelmente uemgelegt","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-016","Baumscheibe rund, Gussrost rund","TAZ","True","TED-18.10","Multiauswahl","Distributed","Kombielement","St","Distributed","Distributed","Distributed","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Distributed = Werte sind auf Einzelelmente uemgelegt","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-017","Baumscheibe rund, Gussrost rund mit Stammschutz","TAZ","True","TED-18.10","Multiauswahl","Distributed","Kombielement","St","Distributed","Distributed","Distributed","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Distributed = Werte sind auf Einzelelmente uemgelegt","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-018","Baumscheibe offen, Einfassung Stahlwinkel (best. Baeume)","TAZ","True","TED-18.11","Multiauswahl","Distributed","Kombielement","St","Distributed","Distributed","Distributed","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Distributed = Werte sind auf Einzelelmente uemgelegt","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-019","Abdeckung Guss quadratisch 4-teil","TAZ","False","TED-MULTI",5008111,"Reuse","M07.02","St","Metall","Gusseisen","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-020","Abdeckung Guss rund 4-teilig","TAZ","False","TED-MULTI","5008112","Reuse","M07.02","St","Metall","Gusseisen","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-021","Abdeckung Stahl einseitig","TAZ","False","TED-MULTI","5008108","Reuse","M07.02","St","Metall","Stahl","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-022","Abdeckung Stahl quadratisch 2-teil","TAZ","False","TED-MULTI","5008109","Reuse","M07.02","St","Metall","Stahl","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-023","Abdeckung Stahl rechteckig 2-teil","TAZ","False","TED-MULTI","5007182","                       ","M07.02","St","Metall","Stahl","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-024","Abdeckung Stahl rund 2-teilig","TAZ","False","TED-MULTI","5008110","Reuse","M07.02","St","Metall","Stahl","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-025","Baumscheiben-Schutz quadratisch","TAZ","False","TED-MULTI","5008116","Reuse","M07.02","St","Metall","Stahl","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-026","Baumscheiben-Schutz rechteckig","TAZ","False","TED-MULTI","5008115","Reuse","M07.02","St","Metall","Stahl","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-027","Baumscheiben-Schutz rund, ANT","TAZ","False","TED-MULTI","5010952","Reuse","M07.02","St","Metall","Stahl","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-028","Baumscheiben-Schutz rund, FVZ","TAZ","False","TED-MULTI","5008117","Reuse","M07.02","St","Metall","Stahl","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-029","Baumscheiben-Schutz Spezial","TAZ","False","TED-MULTI",5013154,"Reuse","M07.02","St","Metall","Stahl","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-030","Fundamentrahmen quadratisch","TAZ","False","TED-MULTI","5008113","Recycle","M07.02","St","Beton","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-031","Fundamentrahmen rechteckig","TAZ","False","TED-MULTI","5007183","Recycle","M07.02","St","Beton","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-032","Fundamentrahmen rund 2-teilig","TAZ","False","TED-MULTI","5008114","Recycle","M07.02","St","Beton","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-033","Stahlband Einfassung SPEZIAL","TAZ","False","TED-MULTI","5012459","Reuse","M07.02","St","Metall","stahl","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-034","Stahlunterbau quadratisch zu Guss","TAZ","False","TED-MULTI","5008844","Reuse","M07.02","St","Metall","Gusseisen","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-035","Stahlunterbau rund zu Guss 5008112","TAZ","False","TED-MULTI","5008843","Reuse","M07.02","St","Metall","Gusseisen","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-036","Stammschutz anthrazit","TAZ","False","TED-MULTI","5007184","Reuse","M07.02","St","Metall","Stahl","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-037","Stammschutz feuerverzinkt","TAZ","False","TED-MULTI","5008644","Reuse","M07.02","St","Metall","Stahl","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-038","Zaunelement eckig","TAZ","False","TED-MULTI","5008119","tbd","M07.02","St","Metall","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"FRK-039","Zaunelement gerade","TAZ","False","TED-MULTI","5008118","tbd","M07.02","St","Metall","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"MOV-20501",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_FS_23"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Fahrstrom"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Freie Leitungen"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Leitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Fahrdraht"},"GL-001","Fahrdraht","VBZ","False","tbd","N/A","Recycle","R04.03","lfm","Metall","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"NTR-99001",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":0},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Betonbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Beton Allgemein"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Beton Platzhalter"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Betonsorte"},"LEKK-001","Ortbeton Kanalisation Normal","ERZ","False","Richtlinie Ortbetonkanaele und Kammerbauwerke, Stadt Zuerich","N/A","Recycle","Q01.03","lfm","Beton","C 30/37, XA2, XD3, XC4, Cl 0.2, Dmax: 32 mm","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","XF4 nur im Ausnahmefall","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"NTR-99001",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":0},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Betonbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Beton Allgemein"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Beton Platzhalter"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Betonsorte"},"LEKK-002","Ortbeton Kanalisation Spezialbau","ERZ","False","Richtlinie Ortbetonkanaele und Kammerbauwerke, Stadt Zuerich","N/A","Recycle","Q01.03","lfm","Beton","C 35/45, XA3, XD3, XC4, Cl 0.2, Dmax: 32 mm","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","XF4 nur im Ausnahmefall","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"NTR-99001",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":0},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Betonbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Beton Allgemein"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Beton Platzhalter"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Betonsorte"},"LEKK-003","Ortbeton Kanalisation Versetzmoertel","ERZ","False","Richtlinie Ortbetonkanaele und Kammerbauwerke, Stadt Zuerich","N/A","Recycle","Q01.03","lfm","Beton","C 25/30, XA2, XD3, XC4, Cl 0.2 ","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"NTR-99001",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":0},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Betonbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Beton Allgemein"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Beton Platzhalter"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Betonsorte"},"LEKK-004","Bodenplatte (Vorfabrikation)","ERZ","False","Richtlinie Vorfabrikation Betonkanaele, Stadt Zuerich","N/A","Recycle","Q01.03","lfm","Beton","C 25/30, bewehrt ,XC2 ,Cl 0.2, Dmax: 32 mm ","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"NTR-99001",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":0},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Betonbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Beton Allgemein"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Beton Platzhalter"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Betonsorte"},"LEKK-005","Elementbeton (Vorfabrikation)","ERZ","False","Richtlinie Vorfabrikation Betonkanaele, Stadt Zuerich","N/A","Recycle","Q01.03","lfm","Beton","SVB / SCC, C 50/60, bewehrt, XA2, XD3, XC4, Cl 0.1, Dmax: 16 mm","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","XF4 und XA3 nur im Ausnahmefall","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"NTR-99001",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":0},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Betonbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Beton Allgemein"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Beton Platzhalter"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Betonsorte"},"LEKK-006","Untergiessbeton (SCC) (Vorfabrikation)","ERZ","False","Richtlinie Vorfabrikation Betonkanaele, Stadt Zuerich","N/A","Recycle","Q01.03","lfm","Beton","SVB / SCC, C 25/30, XC2, Cl 0.2, Dmax: 16 mm","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"NTR-99001",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":0},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Betonbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Beton Allgemein"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Beton Platzhalter"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Betonsorte"},"LEKK-007","Umhuellungsbeton (Teilvorfabrikation)","ERZ","False","Richtlinie Vorfabrikation Betonkanaele, Stadt Zuerich","N/A","Recycle","Q01.03","lfm","Beton","SVB / SCC, C 35/45, bewehrt, XA2, XD3, XC4, Cl 0.2, Dmax: 16 mm","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","XF4 nur im Ausnahmefall","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"WKL-90202",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_BR_17"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Entwässerung"},"LEKL-001","Entwaesserungsleitung Schlammsammler STZ 150","TAZ","True","TED-MULTI","N/A","Entsorgen","Q01.02","lfm","Steinzeug","Steinzeugrohr","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA","Zu spezifizieren"]
[null,"WKL-90202",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_BR_17"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Entwässerung"},"LEKL-002","Entwaesserungsleitung Schlammsammler STZ 200","TAZ","True","TED-MULTI","N/A","Entsorgen","Q01.02","lfm","Steinzeug","Steinzeugrohr","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA","Zu spezifizieren"]
[null,"WKL-90202",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_BR_17"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Entwässerung"},"LEKL-003","Entwaesserungsleitung Schlammsammler PEHD 200","TAZ","True","TED-MULTI","N/A","Entsorgen","Q01.02","lfm","PEHD","PEHD-Rohr","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA","Zu spezifizieren"]
[null,"WKL-90202",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_BR_17"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Entwässerung"},"LEKL-004","Entwaesserungsleitung Schlammsammler PEHD 160","TAZ","True","TED-MULTI","N/A","Entsorgen","Q01.02","lfm","PEHD","PEHD-Rohr","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA","Zu spezifizieren"]
[null,"NTR-99001",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":0},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Betonbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Beton Allgemein"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Beton Platzhalter"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Betonsorte"},"LGE-001","Gelaender Aluminiumgelaender mit Staketen und Seil im Oberhol, Hoehe 1.10m ab OK Belag, mit Fussplatten und Verankerugen M12 (Stahl A4)","TAZ","False","tbd","N/A","Recycle","T01.02","lfm","Metall","kombiniertes Bauelement","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","SHM","Test von SHM abgleich mit SBS"]
[null,"WLK-90401",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Gasversorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Gasleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Spezialbauwerk"},"LGVL-001","Leitung Gasversorgung","tbd","False","N/A","N/A","Entsorgen","Q03.01","lfm","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Annahme","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-001","Randstein RN 15","TAZ","True","TED-16.21",5000007,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","TED-16.04","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-002","Randstein RN 15 mit Wasserstein","TAZ","True","TED-16.21",5000007,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","TED-16.04","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-003","Gerichtete_Stellplatte_SN4","TAZ","True","TED-16.41","N/A","Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-004","Gerichtete_Stellplatte_SN8","TAZ","True","TED-16.41","N/A","Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-005","Gerichtete_Stellplatte_SN6","TAZ","True","TED-16.41","N/A","Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-007","Bundstein-Schalenstein_12","TAZ","True","TED-16.51","N/A","Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA","Steinsorte in Absprache mit Werterhaltung TAZ"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-008","Bundstein-Schalenstein_15","TAZ","True","TED-16.51","N/A","Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA","Steinsorte in Absprache mit Werterhaltung TAZ"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-010","Bord- und Wasserstein Bordstein gestuerzt (Schalenstein 15) (Private Entwaesserung)","TAZ","True","TED-16.53","N/A","Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA","Wie geuenscht von FBJ - Einzelkomponenten"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-011","Bord- und Wasserstein Bordstein gestuerzt (Schalenstein 12) (Private Entwaesserung)","TAZ","True","TED-16.53","N/A","Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA","Wie geuenscht von FBJ - Einzelkomponenten"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-014","Zuerich-Bord_22cm_R1R","TAZ","True","TED-16.86",5008681,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-015","Zuerich-Bord_22cm_R2R","TAZ","True","TED-16.86",5008684,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-016","Zurich-Bord_22cm_G1","TAZ","True","TED-16.86",5008676,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-017","Zurich-Bord_22cm_G2","TAZ","True","TED-16.86",5008677,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-018","Zuerich-Bord_22cm_R2L","TAZ","True","TED-16.86",5008683,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd",{"$f":"$B$1","v":"1.2.8"},"Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-019","Zuerich-Bord_22cm_R1L","TAZ","True","TED-16.86",5008680,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-020","Zuerich-Bord_22cm_R3L","TAZ","True","TED-16.86",5008737,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-021","Zuerich-Bord_22cm_R4L","TAZ","True","TED-16.86",5008739,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-022","Zuerich-Bord_22cm_R3R","TAZ","True","TED-16.86",5008738,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-023","Zuerich-Bord_22cm_R4R","TAZ","True","TED-16.86",5008740,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-024","Zuerich-Bord_28cm_G3","TAZ","True","TED-16.87",5008678,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-025","Zuerich-Bord_28cm_G4","TAZ","True","TED-16.87",5008679,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-026","Zuerich-Bord_28cm_E13L","TAZ","True","TED-16.87",5010641,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-027","Zuerich-Bord_28cm_E13R","TAZ","True","TED-16.87",5008747,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-028","Zuerich-Bord_28cm_E14L","TAZ","True","TED-16.87",5008689,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-029","Zuerich-Bord_28cm_E14R","TAZ","True","TED-16.87",5008690,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-030","Zuerich-Bord_28cm_E17L","TAZ","True","TED-16.87",5012303,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-031","Zuerich-Bord_28cm_E17R","TAZ","True","TED-16.87",5012304,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-032","Zuerich-Bord_28cm_E18L","TAZ","True","TED-16.87",5012305,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-033","Zuerich-Bord_28cm_E18R","TAZ","True","TED-16.87",5012306,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-034","Zuerich-Bord_28cm_R11L","TAZ","True","TED-16.87",5008741,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-035","Zuerich-Bord_28cm_R11R","TAZ","True","TED-16.87",5008742,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-036","Zuerich-Bord_28cm_R12L","TAZ","True","TED-16.87",5008743,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-037","Zuerich-Bord_28cm_R12R","TAZ","True","TED-16.87",5008744,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-040","Randstein RN 15 abgesenkt und gestuerzt (Private Trottoirueberfahrt)","TAZ","True","TED-16.23",5000007,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-041","Randstein RN 15 abgesenkt und gestuerzt mit Wasserstein (Private Trottoirueberfahrt)","TAZ","True","TED-16.23",5000007,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-042","Randstein RN 15 abgesenkt ","TAZ","True","TED-16.24",5000007,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-043","Randstein RN 15 abgesenkt mit Wasserstein","TAZ","True","TED-16.24",5000007,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-044","Randstein RN 15 mit reduziertem Anschlag","TAZ","True","TED-16.25",5000007,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-045","Randstein RN 15 mit reduziertem Anschlag mit Wasserstein","TAZ","True","TED-16.25",5000007,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-046","Randstein RN 15 abgesenkt und gestuerzt (Trottoirueberfahrt)","TAZ","True","TED-16.26",5000007,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-047","Randstein RN 15 abgesenkt und gestuerzt mit Wasserstein (Trottoirueberfahrt)","TAZ","True","TED-16.26",5000007,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-048","Randstein RN 25","TAZ","True","TED-16.31",5000562,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","TED-16.04","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-049","Randstein RN 25 mit Wasserstein","TAZ","True","TED-16.31",5000562,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","TED-16.04","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-050","Randstein RN 25 abgesenkt und gestuerzt (Private Trottoirueberfahrt)","TAZ","True","TED-16.33",5000562,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-051","Randstein RN 25 abgesenkt und gestuerzt mit Wasserstein (Private Trottoirueberfahrt)","TAZ","True","TED-16.33",5000562,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-052","Randstein RN 25 abgesenkt ","TAZ","True","TED-16.34",5000562,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-053","Randstein RN 25 abgesenkt mit Wasserstein","TAZ","True","TED-16.34",5000562,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-054","Randstein RN 25 mit reduziertem Anschlag","TAZ","True","TED-16.35",5000562,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-055","Randstein RN 25 mit reduziertem Anschlag mit Wasserstein","TAZ","True","TED-16.35",5000562,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-056","Randstein RN 25 abgesenkt und gestuerzt (Trottoirueberfahrt)","TAZ","True","TED-16.36",5000562,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-057","Randstein RN 25 abgesenkt und gestuerzt mit Wasserstein (Trottoirueberfahrt)","TAZ","True","TED-16.36",5000562,"Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-058","Bord- und Wasserstein (Schalenstein 12)","TAZ","True","TED-16.54","N/A","Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-059","Bord- und Wasserstein (Schalenstein 15)","TAZ","True","TED-16.54","N/A","Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-060","Bord- und Wasserstein Bordstein gestuerzt (Schalenstein 12) (Auffahrtsrampe Velo)","TAZ","True","TED-16.55","N/A","Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-061","Bord- und Wasserstein Bordstein gestuerzt (Schalenstein 15) (Auffahrtsrampe Velo)","TAZ","True","TED-16.55","N/A","Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-062","Punktuelle Auffahrtsrampe Velo abgespitzt","TAZ","False","TED-16.71","N/A","Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Reine Arbeitsleistung","Nachtraeglich abgespitzt","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-063","Rampe Vertikaler Versatz (Randstein RN 15 und Schalenstein 15)","TAZ","True","TED-16.84","Multiauswahl","Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","Rampenbreite min. 0.80","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-064","Randstein RN 15 Spezial","TAZ","True","TED-16.85","N/A","Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","Fuer Tramhaltestellen","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-065","Randstein RN 25 Spezial","TAZ","True","TED-16.85","N/A","Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auch erhaeltlich als Alt, ueberarbeitet ","Fuer Tramhaltestellen","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-066","Baumkranz (Schalenstein 12)","TAZ","True","TED-16.81","N/A","Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"STR-40101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Fahrbahn"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Randabschluss"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Randstein"},"LRA-067","Baumkranz (Kleinpflasterstein 8/11)","TAZ","True","TED-16.81","N/A","Reuse","R01.02","lfm","Naturstein","Granit","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","ZEA"]
[null,"WLK-99101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_EN_9"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Konstruktion"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Trasse"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Kabelanlage_Rohrblock"},"LRB-001","Werkleitungsblock 1x1","tbd","True","N/A","N/A","Recycle","Q05.01","lfm","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Rohrblock d=100 in Beton verlegt","VBZ-ID  Q05.01.01","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Annahme","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","VBZ","VBZ-MG","Rohrdurchmesser wie angeben?\nEs gibt fuer jedes Medium ein eigenes Fachmodell. Wie kann dies hier einfliesen?"]
[null,"WLK-99101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_EN_9"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Konstruktion"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Trasse"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Kabelanlage_Rohrblock"},"LRB-002","Werkleitungsblock 1x2","tbd","True","N/A","N/A","Recycle","Q05.01","lfm","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Rohrblock d=100 in Beton verlegt","VBZ-ID  Q05.01.02","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Annahme","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","VBZ","VBZ-MG","Rohrdurchmesser wie angeben?\nEs gibt fuer jedes Medium ein eigenes Fachmodell. Wie kann dies hier einfliesen?"]
[null,"WLK-99101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_EN_9"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Konstruktion"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Trasse"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Kabelanlage_Rohrblock"},"LRB-003","Werkleitungsblock 1x3","tbd","True","N/A","N/A","Recycle","Q05.01","lfm","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Rohrblock d=100 in Beton verlegt","VBZ-ID  Q05.01.03","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Annahme","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","VBZ","VBZ-MG","Rohrdurchmesser wie angeben?\nEs gibt fuer jedes Medium ein eigenes Fachmodell. Wie kann dies hier einfliesen?"]
[null,"WLK-99101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_EN_9"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Konstruktion"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Trasse"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Kabelanlage_Rohrblock"},"LRB-004","Werkleitungsblock 2x2","tbd","True","N/A","N/A","Recycle","Q05.01","lfm","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Rohrblock d=100 in Beton verlegt","VBZ-ID  Q05.01.04","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Annahme","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","VBZ","VBZ-MG","Rohrdurchmesser wie angeben?\nEs gibt fuer jedes Medium ein eigenes Fachmodell. Wie kann dies hier einfliesen?"]
[null,"WLK-99101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_EN_9"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Konstruktion"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Trasse"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Kabelanlage_Rohrblock"},"LRB-005","Werkleitungsblock 2x3","tbd","True","N/A","N/A","Recycle","Q05.01","lfm","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Rohrblock d=100 in Beton verlegt","VBZ-ID  Q05.01.05","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Annahme","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","VBZ","VBZ-MG","Rohrdurchmesser wie angeben?\nEs gibt fuer jedes Medium ein eigenes Fachmodell. Wie kann dies hier einfliesen?"]
[null,"WLK-95001",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_KA_8"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Kabelschutz"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Rohr"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Halbschale"},"LRB-006","Halbschale Kabelschutz","tbd","False","N/A","N/A","Entsorgen","Q05.01","lfm","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Annahme","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA"]
[null,"WLK-99101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_EN_9"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Konstruktion"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Trasse"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Kabelanlage_Rohrblock"},"LRB-007","Kabelanlage_Rohrblock","tbd","True","N/A","N/A","Recycle","Q05.01","lfm","Beton","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Annahme","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA"]
[null,"WLK-90101",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_292"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Wasserentsorgung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Kanalisation"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schacht"},"LWVL-001","Leitung Wasserversorgung","WVZ","False","N/A","N/A","Recycle","Q02.01","lfm","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA"]
[null,"ALG-00019",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Modellierung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Modellierung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":0},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Modell Nordpfeil"},"MOD-001","Modell Beschriftung","tbd","False","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","tbd","tbd","tbd","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA","Element fuer die Modellierung"]
[null,"ALG-00019",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Modellierung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Modellierung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":0},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Modell Nordpfeil"},"MOD-002","Modell Einfuegepunkt","tbd","False","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","tbd","tbd","tbd","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA","Element fuer die Modellierung"]
[null,"ALG-00019",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Modellierung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Modellierung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":0},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Modell Nordpfeil"},"MOD-003","Modell Nordpfeil","tbd","False","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","N/A","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","tbd","tbd","tbd","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA","Element fuer die Modellierung"]
[null,"NTR-99002",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":0},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Betonbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Beton Allgemein"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewehrung Platzhalter"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Bewehrungssorte"},"NTR-001","Bewehrungsstab gerippt Ø 12mm","tbd","False","SIA 118/262","N/A","Recycle","MULTI","Kg","Metall","Stahl B500B","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","SHM","Test von SHM abgleich mit SBS"]
[null,"NTR-99003",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":0},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Betonbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Beton Allgemein"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Schalung Platzhalter"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schalungssorte"},"NTR-002","Schalung Betonoberflaechenklasse 2, Schalungstyp 3.1","tbd","False","SIA 118/262","N/A","Reuse","MULTI","m2","Holz","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","SHM","Test von SHM abgleich mit SBS"]
[null,"NTR-99003",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":0},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Betonbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Beton Allgemein"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Schalung Platzhalter"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Schalungssorte"},"NTR-003","Schalung Dreikantleiste aus Holz 30mm x 30mm","tbd","False","SIA 118/262","N/A","no","MULTI","lfm","Holz","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","SHM","Test von SHM abgleich mit SBS"]
[null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":{"$error":"#N/A"}},"NTR-004","Mikropfahl Gewindestange Ø 40mm mit Zementvorumhuellung und geripptem Kunststoffhuellrohr","tbd","False",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1.2.8",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","SHM","Test von SHM abgleich mit SBS"]
[null,"NTR-99001",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":0},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Betonbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Beton Allgemein"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Beton Platzhalter"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Betonsorte"},"NTR-901","Streifenfundsament GENERELL","tbd","False","SN EN 206","N/A","Recycle","MULTI","lfm","Beton","#Materialsammlung","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auswahl von DA-Eigentuemer, eBKP, Material, SBS ist notwendig fuer eine eindeutige Zuweisung","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"NTR-99001",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":0},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Betonbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Beton Allgemein"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Beton Platzhalter"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Betonsorte"},"NTR-902","Einzelfundament GENERELL","tbd","False","SN EN 206","N/A","Recycle","MULTI","St","Beton","#Materialsammlung","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd",{"$f":"$B$1","v":"1.2.8"},"Auswahl von DA-Eigentuemer, eBKP, Material, SBS ist notwendig fuer eine eindeutige Zuweisung","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"NTR-99001",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":0},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Betonbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Beton Allgemein"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Beton Platzhalter"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Betonsorte"},"NTR-903","Flaechenfundament GENERELL","tbd","False","SN EN 206","N/A","Recycle","MULTI","m2","Beton","#Materialsammlung","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auswahl von DA-Eigentuemer, eBKP, Material, SBS ist notwendig fuer eine eindeutige Zuweisung","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"NTR-99001",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":0},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Betonbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Beton Allgemein"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Beton Platzhalter"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Betonsorte"},"NTR-904","Flaechenfundament tragend GENERELL","tbd","False","SN EN 206","N/A","Recycle","MULTI","m2","Beton","#Materialsammlung","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auswahl von DA-Eigentuemer, eBKP, Material, SBS ist notwendig fuer eine eindeutige Zuweisung","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,"STR-41503",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_364"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Strauch"},"PAA-001","Strauch","GSZ","False","N/A","N/A","Recycle","I03.03","St","Bepflanzung","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"SEA-001","Saatflaeche","GSZ","False","N/A","N/A","Recycle","I03.02","m2","Erdreich","Oberboden","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA"]
[null,"STR-41501",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_362"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Baum"},"SPLN-001","Baum","GSZ","False","N/A","N/A","Recycle","I03.05","St","Bepflanzung","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA"]
[null,"STR-41502",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_363"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Umgebung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Bewuchs"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Begruenung"},"TSA-001","Vegetationsschicht","GSZ","False","N/A","N/A","Reuse","I03.01","m2","Erdreich","Unterboden","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA"]
[null,"WLK-90001",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_BR_44"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Werkleitung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Erdbau"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Erdbewegung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Aushub"},"VAH-001","Aushub","TAZ","False","N/A","N/A","Reuse","M01.03","m3","Erdreich","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA"]
[null,"WKL-90013",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_TL_53"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Kunstbauten"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Bauteilarten"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Verkleidung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Hinterfüllung"},"VHF-001","Hinterfuellung","TAZ","False","N/A","N/A","Recycle","M01.07","m3","Kies-Sand-Gemisch","Kies-Sand-Gemisch","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA"]
[null,"HOH-12001",{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":"OBJ_HB_409"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Oberfläche"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Ausstattung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"Zaun"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"Zaun"},"ZA-001","Zaun","tbd","True","N/A","N/A","Recycle","T02.01","m2","tbd","N/A","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Muehlacker","TSA"]
[]
[null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":{"$error":"#N/A"}},null,"Stahltraeger Profil HEB 300","tbd","False",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$B$1","v":"1.2.8"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","SHM","Test von SHM abgleich mit SBS"]
[null,{"$error":"#N/A"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":{"$error":"#N/A"}},null,"Lager Linienkippgleitlager einseitig beweglich","tbd","False",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1.2.8",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","SHM","Test von SHM abgleich mit SBS"]
[null,0,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":0},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Modellierung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Modellierung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"-"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"-"},null,"Streifenfundament Randstein","TAZ","False","SN EN 206","N/A","Recycle",null,"m3","Beton","Recyclingbeton RC-C, C 20/25, Cl 0.2","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,0,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":0},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Modellierung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Modellierung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"-"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"-"},null,"Einzelfundament Kehrrichtbehaelter","TAZ","False","SN EN 206","N/A","Recycle",null,"m3","Beton","Recyclingbeton RC-C, C 20/25, Cl 0.2","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,0,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":0},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Modellierung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Modellierung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"-"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"-"},null,"Einzelfundament VRA","DAV","False","SN EN 206","N/A","Recycle",null,"m3","Beton","Recyclingbeton RC-C, C 20/25, Cl 0.2","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auswahl von eBKP, Material, SBS ist notwendig fuer eine eindeutige Zuweisung",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,0,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":0},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Modellierung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Modellierung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"-"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"-"},null,"Flaechenfundament VS-VK","tbd","False","SN EN 206","N/A","Recycle",null,"m3","Beton","Recyclingbeton RC-C, C 20/25, Cl 0.2","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auswahl von DA-Eigentuemer, eBKP, Material, SBS ist notwendig fuer eine eindeutige Zuweisung",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,0,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":0},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Modellierung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Modellierung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"-"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"-"},null,"Einzelfundament oeB","EWZ","False","SN EN 206","N/A","Recycle",null,"m3","Beton","Recyclingbeton RC-C, C 20/25, Cl 0.2","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auswahl von eBKP, Material, SBS ist notwendig fuer eine eindeutige Zuweisung",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,0,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":0},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Modellierung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Modellierung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"-"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"-"},null,"Einzelfundament Fahrleitung","VBZ","False","SN EN 206","N/A","Recycle",null,"m3","Beton","Recyclingbeton RC-C, C 20/25, Cl 0.2","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auswahl von eBKP, Material, SBS ist notwendig fuer eine eindeutige Zuweisung",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,0,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":0},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Modellierung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Modellierung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"-"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"-"},null,"Streifenfundament Wartehalle","VBZ","False","SN EN 206","N/A","Recycle",null,"m3","Beton","Recyclingbeton RC-C, C 20/25, Cl 0.2","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auswahl von eBKP, Material, SBS ist notwendig fuer eine eindeutige Zuweisung",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,0,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":0},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Modellierung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Modellierung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"-"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"-"},null,"Einzelfundament Infostaeder VBZ","VBZ","False","SN EN 206","N/A","Recycle",null,"m3","Beton","Recyclingbeton RC-C, C 20/25, Cl 0.2","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","r",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,0,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":0},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Modellierung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Modellierung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"-"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"-"},null,"Einzelfundament Bilettautomat VBZ","VBZ","False","SN EN 206","N/A","Recycle",null,"m3","Beton","Recyclingbeton RC-C, C 20/25, Cl 0.2","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auswahl von eBKP, Material, SBS ist notwendig fuer eine eindeutige Zuweisung",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,0,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":0},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Modellierung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Modellierung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"-"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"-"},null,"Einzelfundament Rack DAV","DAV","False","SN EN 206","N/A","Recycle",null,"m3","Beton","Recyclingbeton RC-C, C 20/25, Cl 0.2","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auswahl von eBKP, Material, SBS ist notwendig fuer eine eindeutige Zuweisung",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,0,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!C:C)","v":0},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":"Modellierung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":"Modellierung"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":"-"},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":"-"},null,"Einzelfundament Inselschutzpfosten DAV","DAV","False","SN EN 206","N/A","Recycle",null,"m3","Beton","Recyclingbeton RC-C, C 20/25, Cl 0.2","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","Auswahl von eBKP, Material, SBS ist notwendig fuer eine eindeutige Zuweisung",null,"tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","N/A",null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","TSA"]
[null,null,null,{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!F:F)","v":0},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!H:H)","v":0},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!I:I)","v":0},{"$f":"_xlfn.XLOOKUP(Tabelle135[[#This Row],[StZH-ID]],SBS!$A:$A,SBS!J:J)","v":0},null,"Kabelnormschacht rund Di600mm","tbd","True","offen",null,"Recycle",null,"St","Beton","Fertigbeton","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","tbd","1.2.8","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","tbd","TT.MM.JJJJ","Verifiziert","N/A","N/A","N/A","tbd","tbd","tbd","tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","Generell","VBZ-MG"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1.2.8",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1.2.8",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1.2.8",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1.2.8",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1.2.8",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1.2.8",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1.2.8",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1.2.8",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"tbd gem. Fachmodell","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk","gem. GIS Werk"]